附件3
罐体重大安全风险清单

一、结构及几何尺寸
（1）罐体容积以出厂文件标注为准，公差大于3%；
（2）封头型式、横截面不符合标准要求；
（3）装运介质与罐体设计代码不符；
（4）罐体允许最大充装质量大于罐车的核定载质量
3%。
二、罐体外观
（5）罐体、罐体主体焊缝、主要结构及密封开裂或泄
漏；
（6）防波板开裂或脱落；
（7）罐体与底盘（或者行走机构）连接不牢固。
三、附件
（8）附件缺失、损坏或失效；
（9）附件超出校验有效期；
（10）安全泄放装置设置与罐体设计代码不符；
（11）紧急切断装置缺失、损坏或失效；
（12）紧急切断装置远程操作失效；
（13）安装紧急切断装置的法兰未直接焊接在罐体上。
四、罐体材料
（14）罐体材料牌号选用错误；
（15）罐体材料与装运介质不相容。
五、罐体壁厚
（16）壁厚不满足标准要求。


