凌源市抽查结果分析

成品油。抽查10家受检单位共20批次，20批次产品合格，不合格发现率为0%。本次监督抽查依据GB/T 19147-2016《车用柴油》、GB/T 18351-2017《车用乙醇汽油（E10）》等国家标准及有关要求，对产品车用柴油：1.氧化安定性2.硫含量3.酸度4.10%蒸余物残炭5.灰分6.铜片腐蚀7.水含量8.多环芳烃含量9.总污染物含量10.运动粘度11.凝点12.冷滤点13.闪点（闭口）14.十六烷值15.十六烷指数16.馏程17.密度；车用乙醇汽油：1.研究法辛烷值2.抗爆指数3.铅含量4.馏程5.蒸气压6.胶质含量7.诱导期8.硫含量9.硫醇（博士试验）10.铜片腐蚀11.水溶性酸或碱12.机械杂质13.水分14.乙醇含量15.其他有机含氧化合物含量16.苯含量17.芳烃含量18.烯烃含量19.锰含量20.铁含量21.密度等项目进行了检验。本次抽查未发现的质量问题。

承德中规成品油质量检验有限公司

2024年09月18日