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             朝环审〔2026〕号

关于中电投朝阳北票北塔子风电场49.5MW发电工程改造升级项目环境影响报告表的批复

中电投东北新能源发展有限公司北票北塔子风力发电厂：
[bookmark: _GoBack]你单位报送的《中电投朝阳北票北塔子风电场49.5MW发电工程改造升级项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、中电投朝阳北票北塔子风电场49.5MW发电工程改造升级项目（以下简称“项目”），项目位于辽宁省朝阳市北票市北塔镇陈家梁村附近。本项目拟拆除原有33台1.5MW风电机组，总拆除容量49.5MW，并在原F03、F14、F16、F17、F18、F29机组机位上新安装6台（5台8.5MW和1台6.7MW）风机机组，技术改造后总装机容量49.2MW，同时更换对应的机组升压变压器设备（一机一变），发电机组经箱式变电升压至10kV后通过10kV集电线路集电并入风电场现有66kV升压站。项目总投资22647.6万元，其中环保投资为552.8万元，占总投资2.44%。
项目符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治、生态保护措施进行建设。
二、项目在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中须重点做好以下工作：
（一）施工期拆除风机时清理油污产生的含油废弃物废油浸绝缘纸、密封胶圈，以及拆除过程中产生的废蓄电池、废电容器、废箱变油、废润滑油，运营期产生的废润滑油、废液压油和废变压器油等危险废物，送有资质单位进行处置。
（二）落实噪声污染防治保护措施。运营期项目噪声、光影防护距离不小于600米，优化平面布置，在建设中要严格按照《报告表》要求落实平面布局，保证风机等与敏感目标的位置关系，并保证各敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作。
（三）施工结束后，应对拆除旧风机的全部区域以及临时占地进行生态恢复。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。
四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年7月27日
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