建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目                          
建设单位（盖章）：建平县宏泰矿业有限公司     
编制日期：           2026年7月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	池向哲
	联系方式
	13464068298

	建设地点
	辽宁省建平县深井镇深井村1组

	地理坐标
	（119度39分28.207秒，41度31分28.664秒）

	建设项目

行业类别
	六、黑色金属矿采选业08-铁矿采选081（矿区修复治理工程）
	用地面积（m2）
	50523

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	3年

	是否开工建设
	(否

(是：          

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

审批机关：辽宁省人民政府；

审批文件名称及文号：辽宁省人民政府关于《北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复，辽政〔2024〕77号，2024年6月27日。批复见附件2。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》规划范围分为县域、中心城区两个层次。县域：为建平县行政区范围内的全部国土，国土总面积约4869.58平方千米。中心城区：包括万寿街道、红山街道、铁南街道和叶柏寿街道的行政区范围，总面积约304.89平方千米。
规划构建以京沈高铁、长深高速、丹锡高速等高速铁路、高速公路多种方式综合支撑的快速交通廊道，构筑京沈通道和辽-蒙-欧走廊上双重节点县，打造实现资源要素高效交换的现代立体物流交通网络。培育清洁能源产业，推进建设集中式风电项目，推广光伏发电项目，对现有产业进行低碳化升级、发展绿色低碳产业。推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复。围绕绿色农业、膨润土上打造区域产业龙头。构建物流体系融入区域大物流格局，建立“2+5”高质量产业体系有序推进城市发展。挖掘文化特色，彰显文化底蕴，结合旅游开发，形成多种形式的研学、体验等业态。全域打造西文东绿的魅力空间结构。促进产城融合，以产带城，优化民生要素保障，建设山水宜居的活力县城；统筹城乡发展，推动乡村振兴。
依托建平县地形地貌、资源禀赋、产业发展和建设基础，践行生态文明、绿色发展的总体思路，优化国土空间资源配置，调整城镇空间结构，促进形成网络化集约型的国土空间开发保护新格局。在县域内构建“一主双副五核心，四带三区多节点”的国土空间保护与发展格局。
企业位于辽宁省建平县深井镇深井村1组，在建平县国土空间总体规划范围内，位于建平县矿产经济发展区，本项目对矿区内现有露天采坑进行生态修复，属于建平县国土空间总体规划中“推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复”的开发保护战略。本项目不占用耕地和永久基本农田，不在生态红线保护区内，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

本项目符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》及其批复中相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策

依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用：2.生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程”项目，因此本项目符合国家产业政策。

2、与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）符合性分析

本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析见下表。

表1  与朝阳市生态环境分区管控符合性分析

生态环境管控要求

项目情况

符合性

朝阳市建平县重点管控区6（ZH21132220006）
空间布局约束

1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。2.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。4.严格遵守《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间；依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。

本项目为矿区修复治理工程，不属于畜禽养殖项目；不属于大规模排放大气污染物的项目；本项目不占用基本农田。
符合
污染物排放管控

1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。

本项目为矿区修复治理工程，不属于畜禽养殖场、养殖小区；项目不建设燃煤锅炉；运输车辆采用苫布遮盖，减少扬尘污染。
符合

环境风险防控

1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。2.紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。4.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。

本项目为矿区修复治理工程，不属于化工企业，按要求落实安全生产和环境保护责任，建设突发环境事件风险防控措施；本项目环境风险潜势为Ⅰ，不属于环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目；本项目不属于烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业。
符合

资源开发效率要求

1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。2.加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。3.实施水资源总量控制，严格计划用水管理。

本项目不涉及煤炭使用；露天采坑回填洒水抑尘用水、运输道路洒水抑尘用水、植树用水自然蒸发，不外排；车辆冲洗废水沉淀后用于露天采坑洒水抑尘，不外排，用水为矿井涌水，减少了新鲜水用量，提高了资源利用效率。
符合

综上，本项目符合《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）的相关规定。

3、与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

本项目与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。

表2 与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

内容
项目情况
符合性

加强矿山生态环境保护与修复。加强矿山采矿活动及保护修复监管，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域限制金、铁、石灰石等矿产开发活动。开展采煤沉陷区情况普查，建立矿山生态修复治理台账及销号制度。
本项目属于矿区修复治理工程，主要对矿区内现有露天采坑进行生态修复治理，增加植被覆盖率，有利于改善矿区生态环境，对生态保护有积极意义。

符合

积极宣传推广创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在全社会推广“无废”的社会氛围和生活方式。按照“减量化、再利用、再循环”的原则，进一步推进循环经济发展、推行清洁生产技术，促进各类固体废物源头减量和资源化利用，将固体废物环境影响降至最低。
本项目属于矿区修复治理工程，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填露天采坑，项目治理结束后有利于改善矿区生态环境，恢复现有露天采坑区生态系统结构和功能，提升区域生物多样性与生态系统稳定性，对生态保护有积极意义。
符合
重点引进与研发矿产资源的高效开发和节约利用技术、水污染防治技术、污水处理与水资源综合利用技术、绿色建筑技术、固体废物处理及资源化利用技术、环境与生态修复保护技术等共性关键技术
本项目综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填露天采坑，生态修复治理结束后有利于改善矿区生态环境，对生态保护有积极意义。
符合

综上，项目符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

4、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析

2005年9月7日，中华人民共和国原环境保护总局发布《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2005〕109号），本项目与该通知符合性分析见下表。
表3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
项目

矿山生态环境保护与污染防治技术政策

项目情况
符合情况

废弃地复垦

矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡
本项目对露天采坑修复治理、复垦绿化，有效防止水土流失、垮塌和滑坡

符合

采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化
本项目综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿用于露天采坑CK1回填，实现矿山生态修复治理，并采用本土物种油松、地锦复垦绿化，有利于提高成活率

符合

综上可知，建设项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）相关要求。

5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析

为规范矿产资源开发过程中的生态环境保护与恢复治理工作，促进矿区生态环境保护，制定《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），本项目与该规范符合性分析见下表。
表4 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析

项目

矿山生态环境保护与恢复治理技术规范
项目情况
符合情况

矿山治理一般要求

坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿

山生态环境保护和恢复治理水平。

本项目综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填露天采坑CK1，实现矿山生态修复治理，覆土绿化，提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
符合

恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

覆土绿化后的治理区可与周边自然环境和景观相协调，恢复用地基本功能，恢复矿区生态环境。

符合

露天采场生态恢复

露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法：15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。

露天采坑回填，采用全面覆土，栽植油松，复垦为乔木林地，覆土厚度自然沉实0.5m；由于露天采场边坡60°，难以覆土种植植物，根据岩石物理性质，边坡较稳固，采用在斜坡根部栽植地锦等藤类植物，使斜坡全部达到绿色植物覆盖。项目选择油松和地锦作为绿化树种，生长迅速，具有改良土壤、保持水土、防风固沙的作用。恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面满足相关用地要求。
符合

边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。

露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。

恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

综上可知，建设项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求。

6、与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
本项目与该方案符合性分析见下表。
表5 与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

实施方案要求

项目情况
符合性

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。

本项目为矿区修复治理工程，不属于“高耗能、高排放、低水平项目”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；符合朝阳市生态环境分区管控要求；不涉及落后低效设备、超期服役老旧设备。
符合

原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。

本项目不建设锅炉。
符合

县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目不建设锅炉。
符合

持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。

本项目施工期回填作业区采取及时推平碾压、配备专门洒水车洒水措施降尘，每当回填作业告一段落应及时清扫场地、覆盖抑尘网，运输道路洒水抑尘。
符合
定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

本项目不涉及储罐，不涉及VOCs。
符合
综上可知，本项目符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）中相关要求。
7、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）精神，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，中共辽宁省委、辽宁省人民政府制定《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）。

本项目与该实施方案相符性分析见下表。
表6 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
方案要求

项目情况

符合性

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。

本项目为矿区修复治理工程，不属于“两高”行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝项目。

符合

加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。

本项目符合朝阳市“三线一单”分区管控要求。

符合

实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。

本项目生产不用热，不使用散煤。

符合

实施城镇污水处理提质增效行动。加快城镇生活污水收集管网建设、更新修复。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

本项目露天采坑回填洒水抑尘用水、运输道路洒水抑尘用水、植树用水自然蒸发，不外排；车辆冲洗废水沉淀后用于露天采坑回填洒水抑尘，不外排。

符合

综上可知，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

8、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析见下表。
表7 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

意见要求
项目情况

符合性

稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
本项目属于矿区修复治理工程，主要对矿区内现有露天采坑进行生态修复治理，增加植被覆盖率，有利于改善矿区生态环境，对生态保护有积极意义。
符合

实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头

减量和资源化利用。

本项目属于矿区修复治理工程，露天采坑CK1首先采用矿山自产废石回填，形成稳定结构层，在此基础上，分层回填矿山自有尾矿，回填完成后，随即实施客土工程与植被复垦工程，最终实现场地稳定、覆土复绿、生态环境恢复的治理目标，实现了固废的减量化和资源化。
符合

持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。

本项目严格落实全过程环境污染防治责任；废石、尾矿采用专用运输设备和车辆，加强运输过程管理；开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善了环境保护措施，防止了二次污染。
符合

加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

尾矿及废石用于矿山露天采坑回填，实现了就地消纳。
符合

综上所述，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）中相关要求。

9、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析
本项目与该标准符合性分析见下表。
表8 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性分析

要求

项目具体情况

符合性

充填及回填利用污染控制要求
8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业： 

a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填； 

b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填； 

c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。

本项目尾矿、矿山废石等在原矿开采区的矿坑等回填
符合

8.3不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。
本项目在回填过程中不添加其他固体废物
符合

8.4一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（回填地下的除外），土地复垦应符合本标准 9.9 条的规定。

贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足 TD/T 1036 规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足 GB 36600 的要求；用作农用地的，还应满足 GB 15618 的要求。

本项目露天采坑回填后进行复垦工程，复垦面积为3.6567hm2，复垦为乔木林地，栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株。采用全面覆土，覆土厚度自然沉实0.5m。覆土量19198m3。
符合

综上可知，本项目符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

10、与《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发〔2025〕16号）符合性分析
辽宁省生态环境厅、辽宁省自然资源厅关于印发《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发〔2025〕16号）中第二条文件要求：我省行政区域内，以生态修复为目的露天采坑回填修复相关活动，适用本规定。不得将一般工业固体废物填埋相关的工程建设项目包装成矿山生态修复项目实施。符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，可按标准要求进行充填或回填，不适用于本规定。

本项目为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿区产生的尾矿回填建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿露天采坑，属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物中c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。故本项目无需执行《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发〔2025〕16号）中相关要求。
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）：金属矿、非金属矿和煤炭采选过程（不包括化学选矿）符合GB18599要求直接留在或返回到采空区后的采矿弃石、尾矿和煤矸石，按此方式进行利用或处置的物质，不属于固体废物。选厂原料铁矿石取自建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，选厂生产过程中产生的尾矿，经矿石运输车辆送至该铁矿现有露天采坑进行回填，用于矿山生态修复治理。本项目尾矿送回原矿山采坑回填，按此方式利用处置时不属于固体废物。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），矿山废石、尾矿利用途径属于“尾矿、矿山废石等在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填”，本项目不需进行环境风险评估。
11、与《朝阳市“十四五”历史遗留矿山生态修复治理实施方案》（朝政办发〔2022〕52号）符合性分析
朝阳市人民政府办公室关于印发朝阳市“十四五”历史遗留矿山生态修复治理实施方案的通知中行动目标要求：按照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”历史遗留矿山生态修复治理攻坚战行动计划的通知》（辽政办〔2022〕20号），我市“十四五”历史遗留矿山生态修复治理任务为32818亩。“十四五”期间，全市力争通过生态重建、辅助再生、转型利用、自然恢复等方式，完成历史遗留矿山生态修复面积34266亩。有责任主体的废弃矿山达到应治尽治，有效解决重点区域历史遗留矿山生态破坏问题，使矿区周边人居环境明显改善，区域生态系统服务功能和环境质量逐步恢复。

建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山最初于2007年1月获得采矿权。由原建平县光胜铁矿、建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿整合为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，原工程最初为露天开采和地下两种开采方式，2020年对矿山进行技术改造，将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采。矿山预计2026年10月建成投产，目前井下开拓巷道尚未建设完成，整体建设工作正在有序推进。
本项目矿山不属于历史遗留矿山，不属于《朝阳市 “十四五” 历史遗留矿山生态修复治理实施方案》（朝政办发〔2022〕52 号）适用对象，故不进行符合性分析。
12、与《朝阳市矿山生态修复条例》符合性分析

本项目与《朝阳市矿山生态修复条例》符合性分析见下表。

表9  与《朝阳市矿山生态修复条例》符合性分析

条例要求

项目情况

符合性

本条例所称矿山生态修复，是指对因矿山开采造成的矿山生态环境破坏，采取植被修复、水土保持和土地复垦等方式进行的治理修复。
根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿区现状存在1处未治理的露天采坑CK1，矿山地质环境破坏及土地损毁问题较为突出。为切实履行矿山地质环境保护与土地复垦主体责任，消除地质灾害隐患，恢复矿区生态功能与土地利用功能，改善区域生态环境质量，本项目对露天采坑进行生态修复治理。
符合

矿山生态修复责任主体应当采取下列修复措施：
（一）对植被破坏后裸露的山体、岩坑采取清除危岩、削坡
减荷、边坡加固或者固体废弃物回填等措施，消除因开采活动引发的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害隐患；
（二）对可能被损毁的耕地、林地、草地等，进行表土剥离、
集中存放，优先用于复垦土地客土，并进行植被恢复；
（三）对矿区及其周边采取修建挡土墙、截水沟、排水沟等
措施，减少水土流失和环境污染；
（四）对已经塌陷的采空区，进行回填、复垦或者综合利用，对不能及时进行回填的采空区，采取安全防范措施。

本次生态修复以因地制宜为原则选择设计方案，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿，对露天采坑进行回填。露天采坑回填完成后，对治理区范围内进行地形地貌整治，复垦绿化，实现土地资源的再利用，提高治理区矿坑综合经济价值，达到生态回填与生态环境综合治理的双重效果。露天采坑CK1为历史遗留露天开采坑体，本次回填工程主要包括场地平整工程、防渗工程、回填工程、客土工程、植被复垦等内容，通过系统治理消除采坑边坡失稳、水土流失等环境风险。
符合

综上所述，本项目符合《朝阳市矿山生态修复条例》中相关要求。

13、与《朝阳市矿山整治提升专项行动方案》（朝政办发〔2024〕18号）符合性分析

本项目与《朝阳市矿山整治提升专项行动方案》符合性分析见下表。

表10  与《朝阳市矿山整治提升专项行动方案》符合性分析

方案要求

项目情况

符合性

全面提高矿山地质环境保护和监督管理水平，有效控制矿产资源开发对环境的破坏，最大限度减少采矿造成的次生地质灾害和生态环境破坏影响，持续改善历史遗留矿山地质环境问题。
本项目不属于历史遗留矿山，根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿区现状存在1处未治理的露天采坑CK1，矿山地质环境破坏及土地损毁问题较为突出。为切实履行矿山地质环境保护与土地复垦主体责任，消除地质灾害隐患，恢复矿区生态功能与土地利用功能，改善区域生态环境质量，本项目对露天采坑进行生态修复治理。
符合

综上所述，本项目符合《朝阳市矿山整治提升专项行动方案》中相关要求。

14、与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析

本项目与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析见下表。

表11  与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析

方案要求

项目情况

符合性

按照沙化荒漠化土地分布和治理方向，将全省沙化荒漠化土地划分为科尔沁沙地歼灭战攻坚区、科尔沁沙地南缘阻击区、沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区4个治理区，并提出针对性治理措施。其中，科尔沁沙地歼灭战攻坚区主要以沙化土地全面治理为重点；科尔沁沙地南缘阻击区主要以沙化耕地治理为重点；沿海沿河沙地治理区主要以海防林等防护林体系建设为重点；荒漠化综合防治区主要加强以水土保持林草建设为主的综合治理。

本项目属于矿区修复治理工程，主要对矿区内现有露天采坑进行生态修复治理，增加植被覆盖率，有利于改善矿区生态环境，对生态保护有积极意义，提升了水土保持功能，不会造成土地沙化及荒漠化情况。
符合

坚持全省统筹、上下联动、部门协同，实施8项重点任务23个项目。主要包括：通过退化林修复、人工造林、草原生态修复等措施，精准提升植被综合盖度；采取农田防护林和水利系统建设、保护性耕作等农艺措施，促进沙化耕地治理；保障重点河流基本生态流量（水量），提升水资源利用效率。加强小流域综合治理，提升水土保持功能；以生态系统保护修复为目标，提升资源开发利用水平。同时，推进湿地保护修复、重大科技攻关和技术推广、试点示范和监测评估工作。

本项目属于矿区修复治理工程，主要对矿区内现有露天采坑进行生态修复治理，增加植被覆盖率，有利于改善矿区生态环境，对生态保护有积极意义。
符合

综上所述，本项目符合《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》中相关要求。

15、与防沙治沙政策法规要求符合性分析
本项目与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析见下表。

表12 与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析
要求

项目具体情况

符合性

《中华人民共和国防沙治沙法》

第十七条　禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第十九条　沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

第二十条　沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。

第二十一条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条　在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县，不属于沙化土地，不属于封禁保护区。本次生态修复以因地制宜为原则选择设计方案，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿，对露天采坑进行回填。露天采坑回填完成后，对治理区范围内进行地形地貌整治，复垦绿化，实现土地资源的再利用，提高治理区矿坑综合经济价值，达到生态回填与生态环境综合治理的双重效果。不会造成土壤沙化等生态环境问题。
符合

《辽宁省防沙治沙条例》

第十三条　在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。

　　在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。

第十四条　在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

第二十三条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。

符合

《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》

《规划》确定了今后一个阶段防沙治沙的主要措施。一是分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。二是推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。《规划》确定了包括封山（沙）育林育草、飞播固沙造林种草、工程固沙、沙化草原治理、水土流失综合治理、沙化耕地治理和配套设施建设等四大类11项沙化土地综合治理措施，高质量推进防沙治沙工作。

符合

综上所述，本项目符合“防沙治沙政策法规要求”中相关要求。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于辽宁省建平县深井镇深井村1组，中心地理坐标为119°39′28.207″，北纬：41°31′28.664″，矿区位于建平县城区北约19km，矿区南距叶柏寿至赤峰公路2km。矿区占地面积为0.7727km2。项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目概况

项目名称：建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目
建设单位：建平县宏泰矿业有限公司
建设地点：辽宁省建平县深井镇深井村1组
建设性质：新建

总投资：500万元
2、项目由来
建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山最初于2007年1月获得采矿权。由原建平县光胜铁矿、建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿整合为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，原工程最初为露天开采和地下两种开采方式，2020年对矿山进行技术改造，将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采。矿山预计2026年10月建成投产，目前井下开拓巷道尚未建设完成，整体建设工作正在有序推进。选厂预计2026年10月建成投产。
根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿区现状存在1处未治理的露天采坑CK1，矿山地质环境破坏及土地损毁问题较为突出。为切实履行矿山地质环境保护与土地复垦主体责任，消除地质灾害隐患，恢复矿区生态功能与土地利用功能，改善区域生态环境质量，特将该露天采坑纳入本次生态恢复治理实施范围，开展露天采矿迹地生态修复工作。
本次生态修复以因地制宜为原则选择设计方案，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填露天采坑CK1。露天采坑回填完成后，对治理区范围内进行地形地貌整治，复垦绿化，实现土地资源的再利用，提高治理区矿坑综合经济价值，达到生态回填与生态环境综合治理的双重效果。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“六、黑色金属矿采选业08－铁矿采选081”中“矿区修复治理工程”，应编制环境影响报告表。

受建设单位的委托，沈阳东环环境咨询有限公司接受该项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、资料收集的基础上完成了“建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目”环境影响报告表的编制工作。环评委托书见附件1。
3、项目范围

建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目位于矿区范围内，根据《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C2100002014042120133910），矿区面积为0.7727km2，矿区范围及露天采坑生态修复范围拐点坐标详见下表。矿区采矿许可证见附件3。

表13  本项目矿区范围

拐点编号
2000坐标系

X

Y

东经（°）
北纬（°）
1
4599297.6591
40471039.0165
119.652995678

41.528224359

2
4599297.6593
40471263.0165
119.655679552

41.528232428

3
4599237.6585
40471963.0174
119.664069468

41.527717007

4
4598907.6565
40472013.0182
119.664683894

41.524747533

5
4598507.6536
40472013.0201
119.664702509

41.521146044

6
4598478.7228
40471573.1226
119.659433779

41.520870075

7
4598457.6551
40471163.0212
119.654521682

41.520665735

8
4598863.6579
40470963.0193
119.652106045

41.524314018

矿区面积：0.7727平方公里，开采标高：720-392m
表14  露天采坑CK1范围

序号
2000坐标系
面积

(hm2)
X
Y
东经（°）
北纬（°）
1
4598924.23
40471777.35
119.661859589

41.524888487

总计5.0523hm2、坑底面积3.6567hm2、边坡面积1.3956hm2
2
4598939.03
40471785.43
119.661955702

41.525022026

3
4598967.16
40471818.39
119.662349279

41.525276459

4
4598980.84
40471811.51
119.662266209

41.525399387

5
4599018.37
40471824.69
119.662422363

41.525737757

6
4599039.32
40471816.50
119.662323256

41.525926096

7

4599051.39
40471820.14
119.662366303

41.526034898

8

4599057.74
40471838.76
119.662589095

41.526092726

9

4599016.83
40471857.67
119.662817572

41.525725051

10

4599003.91
40471880.45
119.663091106

41.525609524

11

4598965.62
40471907.70
119.663419377

41.525265730

12

4598944.69
40471914.80
119.663505419

41.525077532

13

4598940.97
40471912.43
119.663477198

41.525043956

14

4598919.14
40471930.24
119.663691597

41.524848030

15

4598869.76
40471949.15
119.663920458

41.524404092

16

4598838.35
40471930.06
119.663693207

41.524120619

17

4598815.77
40471930.51
119.663699651

41.523917332

18

4598808.83
40471962.01
119.664077369

41.523855949

19

4598803.10
40471968.85
119.664159585

41.523804598

20

4598814.58
40471985.94
119.664363802

41.523908558

21

4598809.36
40471996.96
119.664496073

41.523861944

22

4598736.39
40472002.92
119.664570872

41.523205155

23

4598736.15
40471940.75
119.663826045

41.523200820

24

4598725.52
40471933.25
119.663736685

41.523104848
25

4598700.89
40471930.48
119.663704647

41.522882991
26

4598695.66
40471932.36
119.663727415

41.522835968
27

4598690.52
40471926.09
119.663652536

41.522789469
28

4598690.40
40471915.92
119.663530699

41.522788032
29

4598706.23
40471911.13
119.663472573

41.522930392
30

4598711.97
40471919.52
119.663572823

41.522982367
31

4598722.61
40471920.58
119.663585026

41.523078203
32
4598741.92
40471912.11
119.663482650

41.523251767
33
4598742.83
40471903.35
119.663377656

41.523259653
34
4598726.46
40471868.68
119.662963051

41.523111047
35
4598721.20
40471849.27
119.662730753

41.523063006
36
4598694.08
40471828.08
119.662478152

41.522818082
37
4598661.84
40471822.66
119.662414726

41.522527614
38
4598663.32
40471812.48
119.662292695

41.522540581
39
4598684.33
40471808.46
119.662243550

41.522729606
40
4598721.22
40471751.45
119.661558806

41.523059743
41
4598753.41
40471769.70
119.661775944

41.523350214
42
4598801.04
40471766.85
119.661739565

41.523778958
43
4598837.27
40471747.79
119.661509512

41.524104488
44
4598867.34
40471766.47
119.661731904

41.524375886
45
4598884.47
40471780.32
119.661897036

41.524530607
46
4598902.63
40471779.63
119.661887918

41.524694089
4、建设内容

根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》，本项目综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填露天采坑CK1，实现矿山生态修复治理。

本次回填工程主要包括场地平整工程、防渗工程、回填工程、客土工程、植被复垦等内容，通过系统治理消除采坑边坡失稳、水土流失等环境风险。

表15  项目组成一览表

工程类别

项目名称

主要工程内容

备注

主体工程

场地平整工程

清理采坑内松散土体、碎石及尖锐杂物，修整边坡，保留原生植被固土功能。表层清理厚度约0.2m，形成不低于2%纵横坡，减少防渗膜损伤风险。施工破坏的植被后续通过复垦绿化补偿。
新建
防渗工程

场地平整后，坑底及边坡整体敷设1.5mm 厚 HDPE土工膜，自北向南铺设。边坡先铺毛毡防护，搭接15cm；土工膜搭接宽度≥10cm，铺设后再覆土工布防刺破。防渗层施工完成后，先分层回填废石，再分层回填尾矿。
新建
回填工程
采用废石、尾矿分层回填，由深到浅、自下而上逐层施工，单层厚度≤0.8m，采用进占法摊铺、洒水碾压，确保填筑体密实。非作业区临时覆盖抑尘，回填完成后设置顶部阻隔层，防止雨水入渗。
新建
客土工程
采用全面客土方式，覆土厚度0.5m。客土取自1.0km外新农村建设残土，土壤无污染、理化性质与项目区匹配，满足复垦要求。客土运至场区后，用推土机平整造型，自然沉实，清除杂物；在客土中混入复合肥，确保地形标高达标、土层稳定、曲线平滑。
新建
截、排水沟

工程
结合地势布设截水沟1200m、排水沟168m，断面均为0.5m×0.3m，采用浆砌石结构、人工修筑。施工流程为测量放线、地表清理、人工开挖，开挖土方用于采坑回填；采用预制水泥砂浆，现场不搅拌。

新建

植被复垦工程
露天采坑回填后进行复垦工程，复垦面积为3.6567hm2，复垦为乔木林地，栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株。采用全面覆土，覆土厚度自然沉实0.5m。覆土量19198m3。
新建
辅助工程
施工便道
依托矿区现有运输道路
依托现有
公用工程

供电

项目供电依托矿区内供电系统通过输电线路将10kV电能引至本矿井变电所，所内安装3台变压器
依托现有

供水

依托矿区现有供水方式，用水主要来自井下涌水，不足部分通过外购水解决。
依托现有

供暖

本项目不供暖

/
环保工程

废气

无组织排放粉尘，洒水降尘。
新建
废水
露天采坑回填洒水抑尘用水、运输道路洒水抑尘用水、绿化用水自然蒸发，不外排；车辆冲洗废水沉淀后用于露天采坑回填洒水抑尘，不外排。植被管护用水全部损耗，不外排。
新建
噪声

选择低噪声设备，合理安排作业时间，夜间禁止施工；运输车辆加强管理，通过统筹调整车辆运行时间、控制车速、敏感区段谨慎鸣笛等措施。

新建
、

生态

露天采坑回填后进行复垦工程，复垦面积为3.6567hm2，复垦为乔木林地，栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株。采用全面覆土，覆土厚度自然沉实0.5m。覆土量19198m3。
新建
5、露天采坑及矿体信息

根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，露天采坑信息如下。
表16 露天采坑信息一览表

序号

采坑编号
采坑长度（m）

采坑宽度（m）

采坑深度（m）

坑底标高（m）
边坡角（°）
备注
1

CK1

280
76
40-51
670
46-80
无积水
6、产品方案
在井筒建设、井筒与矿脉联络巷道的掘进过程中将产生一定量的废石，根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》，矿区内不新设置临时及永久废石场，矿山基建期确定为30个月，目前井下开拓巷道尚未建设完成，基建期部分废石已用于其他采坑修复，随着剩余井下开拓巷道的开采，工程废石实际产生量为2294m3（6194t），用于本项目露天采坑修复。根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，露天采坑回填深度为20m，露天采坑总回填容积为19.3万m3，废石回填后剩余容积为190706m3，尾矿密度是1.6t/m3，可消纳尾矿量为30.5万t。矿山现有开采规模为19万t/a，尾矿产生量为115459.71t/a，现有开采规模对应的尾矿产生量满足本项目修复要求。矿山计划于2031年5月后实施扩建工程，2035年8月建成投产，扩建后总开采规模为39万t/a。
本项目露天采坑CK1首先采用矿山自产废石回填，形成稳定结构层，在此基础上，分层回填矿山自有尾矿，分层压实，回填工期约3年，露天采坑CK1于2029年10月完成全部回填施工。回填完成后，随即实施客土工程与植被复垦工程，最终实现场地稳定、覆土复绿、生态环境恢复的治理目标。
7、设备清单

本项目主要设备如下：

表17 主要设备一览表

序号

设备名称
单位

数量

1

推土机
台
2
2

挖掘机
台
2
3

打夯机
台
1
4
平地机
台
1
5
铲车
辆
1
6
洒水车（5t）
辆
1
7
混凝土搅拌运输车
辆
1
8
混凝土泵车
辆
1
9
运输车辆（50t）
辆
1
8、原辅材料及能源消耗

表18 原辅材料及能源消耗情况表
序号

材料名称

消耗量
单位

储存位置

来源

备注

1

尾矿
30.5
万t/施工期
选厂尾矿临时堆存库
选矿厂
尾矿含水率约13%～15%
2
废石
2294（6194）
m3（t）/施工期
/
井巷掘进废石
/
3
混凝土
1504.8
t/施工期
/
外购
混凝土搅拌运输车输送，不设置临时施工场地
4
客土/表土
23659.2
t/施工期
/
外购
用于露天采坑客土工程
5
油松
9142
株/施工期
/
外购

/
6
地锦
1620
株/施工期
/
外购
/
7
电
50
万kW·h/施工期
/
依托矿区内供电系统

/

8
水

12235.5
m3/施工期
/
依托矿区供水方式
/

8887.5
m3/运营期
/
（1）尾矿
2018年2月20日，建平县广润矿业有限公司购买建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，平顶山铁矿属于建平县广润矿业有限公司自有矿山，矿山买卖合同见附件4。建平县广润矿业有限公司对尾矿进行了放射性检测，检测报告见附件6，尾矿放射性结果见下表。

表19 尾矿放射性检测结果表

样品

238U(Bq/kg)
232Th(Bq/kg)
226Ra(Bq/kg)
铁尾矿
9
2.77
2.44
尾矿中铀、钍、镭单个核素活度浓度均低于1Bq/g，根据中华人民共和国生态环境部公告2020年第54号，无需编制辐射线环境影响评价专篇。

建平县广润矿业有限公司对尾矿进行淋溶浸出检测试验，检测报告见附件7。
采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）进行检测，检测结果见下表。

表20 尾矿浸出毒性检测（硫酸硝酸法）结果
检测项目

检测结果

单位
《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出液中危害成分浓度限值

是否超标

铜

8.11
mg/L
100

否

锌

6.70
mg/L
100

否

镉

0.31
mg/L

1

否

铅

2.25
mg/L
5

否

六价铬

未检出
mg/L
5

否

铬

未检出
mg/L
15

否

烷基汞
未检出

ng/L
不得检出
否

汞

未检出

μg/L

0.1mg/L
否

铍

未检出

mg/L
0.02

否

钡

未检出

mg/L

100

否

镍

未检出
mg/L
5

否

银

未检出
mg/L
5

否

砷

3.07
μg/L
5mg/L
否

硒

未检出
μg/L
1mg/L
否

无机氟化物
未检出
mg/L
100
否

氰化物
未检出

mg/L
5
否

根据浸出毒性硫酸硝酸法检测的结果，选厂尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），属于一般工业固体废物。
采用《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）进行检测，检测结果见下表。

表21 尾矿浸出毒性检测（水平振荡法）结果

监测项目

检测结果

单位
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级

是否
超标
汞

未检出
μg/L

0.05mg/L
否
烷基汞

未检出
ng/L
不得检出
否
镉

未检出
mg/L
0.1
否
铬

未检出
mg/L
1.5
否
六价铬

未检出
mg/L
0.5
否
砷

2.62
μg/L

0.5mg/L
否
铅

0.80
mg/L
1.0
否
镍

未检出
mg/L
1.0
否
苯并（a）芘
未检出
mg/L
0.00003
否
铍
未检出

mg/L
0.005
否
总银
未检出
mg/L
0.5
否
pH值
7.72
无量纲
6-9
否
化学需氧量
25.4
mg/L
100
否
石油类

未检出
mg/L
5

否
硫化物
未检出
mg/L
1.0
否
磷酸盐

0.19
mg/L
0.5
否

铜

0.28
mg/L
0.5
否

锌

1.30
mg/L
2.0
否

锰

未检出
mg/L
2.0
否

根据浸出毒性水平振荡法检测的结果，选厂尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，且pH值在6-9之间，属于Ⅰ类一般工业固体废物。

9、工作制度及劳动定员

本项目治理过程中施工人员从矿山内部（130人）调配，不新增劳动定员，本项目劳动定员为10人。年工作300天，采用1班制，每班作业8小时。
10、公用工程
施工期：
（1）供水：本项目治理过程中施工人员从矿山内部（130人）调配，不新增劳动定员。
①回填作业抑尘用水
露天采坑治理时间约为3年（900天），拟恢复露天采坑范围内施工区域的洒水抑尘强度取0.6mm/hr（参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》），本项目采取分单元施工工艺，作业区面积为900m2（30m×30m），洒水抑尘用水量为4.32m3/d（1296m3/a，3888m3/施工期），用水来源于矿井涌水。
②运输道路抑尘用水
本项目矿界范围内道路长226m、宽8m，则道路面积约为1808m2，洒水按1L/（m2·次）计，每天洒水4次，则本项目道路洒水抑尘用水量约为7.2m3/d（2160m3/a，6480m3/施工期），用水来源于矿井涌水。
③车辆冲洗用水
项目区内设置洗车台，对运输车辆、施工设备进行冲洗，避免带泥运行。洗车台内设有循环水池，池内水量0.5m3，洗车台内循环水量为0.4m3/d，损耗量为0.1m3/d，洗车台内需要补充水量为0.1m3/d。年施工300天，则需要补充水量30m3/a。车辆冲洗废水每天更换一次，经1个1m3沉淀水箱沉淀，沉淀后用于露天采坑回填洒水抑尘，不外排，用水来源于矿井涌水。

④绿化用水

施工期的种植工程涉及绿化用水，种植区面积3.6567hm2；绿化用水参照《辽宁省地方标准 行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中“N7840绿化浇洒用水”，通用值5.4L/（m2·d）计，则施工期用水量为197.5m3/d。种植工程计划耗时3个月，平均每10天绿化浇水1次，则共计绿化浇水9次，年植被恢复工程绿化用水1777.5m3/a；用水来源于矿井涌水。

⑤大气降水

项目所在区域朝阳市的年降水量为450mm～580mm，本项目取515mm，项目露天采坑占地面积50523m2，则场地内的降水量为50523m2 ×515mm/a=26019.35t/a；按照全年365d考虑，按照全年365d考虑，每天降水71.29t/d。降水大部分蒸发，少部分进入采坑中形成淋溶液，蒸发量以50%计，则蒸发量为13009.68t/a，35.64t/d。降水进入采坑后损耗量以20%计，则损耗量为2601.93t/a，7.13t/d，剩余降水量为10407.74t/a，28.52t/d。露天采坑坑底低洼处设置集水池，降水下渗后收集用于矿区抑尘用水。
（2）排水：
本项目回填作业抑尘用水、运输道路抑尘用水、绿化用水全部蒸发不外排。车辆冲洗废水沉淀后用于露天采坑回填洒水抑尘，不外排。因此，本项目无废水外排。

运营期

植被管护期用水

本项目植被管护过程中人员从矿山内部（130人）调配，不新增劳动定员。项目植被管护期用水同样参照《辽宁省地方标准 行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中“N7840 绿化浇洒用水”，通用值5.4L/（m2·d）计，管护绿植面积3.6567hm2；则运营期管护用水量为197.5m3/d。项目管护期为3年，计划在每年的5月~9月对播种的植物进行管护，则每年进行5个月的管护；平均每10天进行1次浇水，则每个月浇水3次，年浇水15天，年管护用水2962.5m3/a，8887.5m3/运营期；用水来源于矿井涌水。植被管护用水全部损耗。

现有矿区最大涌水量为960 m3/d，生产用水总量为256.15 m3/d，剩余703.85 m3/d废水全部用于生态恢复、绿化用水，不外排，不进入地表水体。本次生态修复项目在最大涌水量期间用水量为407.02 m3/d；现有矿区正常涌水量为120 m3/d，生产用水总量为253.15 m3/d，正常涌水量11.62m3/d用于本次生态修复项目，正常涌水量108.38m3/d用于生产，不足部分外购，外购水量总计为144.77m3/d。本次生态修复项目依托现有供水方式可行。
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图1 矿区最大涌水量水平衡图      单位：m3/d
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图2 矿区正常涌水量水平衡图      单位：m3/d
供电：本项目用电量为50万kW·h/a，项目供电依托矿区内供电系统通过输电线路将10kV电能引至本矿井变电所，所内安装3台变压器，可以满足本项目的供电需要。

土石方平衡
矿区原有表土场现存表土已用于其他复垦工程，本项目生态修复所需表土主要来源于客土外购，以及项目区内截水沟、排水沟开挖土方与场地平整产生的表土。项目土石方平衡见下表。

表22 本项目土石方平衡一览表
工程内容
挖方（m3）
借方（m3）
弃方（m3）
填方（m3）
尾矿
0
30.5万
0
30.5万
废石
2294
0
0
2294
表土
4461.2
19198

0
23659.2
合计
0

330953.2
0
330953.2


	总平面及现场布置
	平面布置充分利用土地资源，满足边坡、结构层在各种工况下的结构稳定，满足作业车辆在矿坑生态恢复治理作业中的安全交通要求。

根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目四至范围为露天采坑边界。本项目露天采坑的用地类型为采矿用地、乔木林地，矿区内主要用地类型有乔木林地、其他草地和采矿用地。根据现有矿山工程地质勘察与开采现状资料，矿区坑道稳定性良好，未出现大规模片帮、崩塌、冒顶等不良地质现象。本项目主要对CK1露天采坑实施修复治理，露天采坑在岩移范围内，且下部有矿脉待开采，露天采坑与岩移范围位置关系图见附图10，在施工组织方面，项目人员全部由矿山内部调配，不新增人员，不设集中住宿区，办公场所依托矿区现有办公室，物料运输完全依托矿区现有道路系统，无需新建施工道路。

通过以上措施，项目最大程度减少了新增占地和地表扰动，有效控制了工程对周边生态环境的干扰面积，符合绿色矿山建设与生态修复管理要求。

本项目平面布置合理，总平面布置图详见附图9。

	施工方案
	1、施工期工艺流程

（1）施工期露天采坑回填工艺流程
施工过程中的污染主要来自施工扬尘、运输扬尘、施工车辆施工机械尾气、施工机械噪声。施工扬尘、运输扬尘的主要污染因子为颗粒物，施工机械尾气主要污染因子为烟尘、NO2、CO、烃类。具体施工工艺及产排污节点如下。
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图3 施工期露天采坑回填工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述（文字）：

①场地平整工程（包括削坡、清理危岩）
本项目需将露天采坑内堆积的松散土体和碎石清理干净，清理活石和可移覆土，尽可能保留边坡上原有的植被，维持它们的固土功能；再对边坡进行修整，采用机械削坡和人工修整的方式，将特别突出的岩石清理掉，尽量平整，使其顺应地势。本项工作的主要目的是清除治理区范围内的表层耕植土、松散岩土体，以去除有可能损伤防渗膜的杂物如树根、尖石等，同时保证纵横坡度不低于2%，清理平均厚度约0.2m。平整场地过程会破坏地表植被，采取生态补偿措施，在防渗工程结束后复垦绿化。
②防渗工程
场地平整后，对露天采坑底部及边坡进行防渗处理，采用1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜整体敷设，膜体自坑底北侧由北向南铺设。边坡在敷设土工膜前先铺设毛毡作为防护层并固定，毛毡搭接宽度15cm，缝合处平整无尖锐物，避免损伤土工膜。土工膜采用搭接铺设，搭接宽度不小于10cm，搭接部位清理干净，无灰土、油污、水渍。土工膜铺设完成后，在其上再铺设一层土工布，防止后续回填废石时刮擦、刺破防渗结构。保护层施工完毕后，先分层回填废石，废石回填到位后，再在其上分层回填尾矿，完成采坑回填治理。
③回填工程

防渗工程施工完毕，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿，对露天采坑进行回填。为减少地面及矿坑的扰动，以及保证防渗层的有效性，施工时根据矿坑深度的不同，总体上按照由深到浅、自下而上、逐层的顺序展开，先填深度较大部位，每层厚度不大于0.8米，采用“进占法”施工。进占法可有效利用施工机械的自重，在铺料的同时也对填筑层起到压实作用，为土方填筑首选施工方法。用装载机摊平和碾压，保证后续的推运物料的施工机械能够从已回填摊平的物料层上通过，逐渐向坑内水平延伸、扩展。通过机械对已回填摊平的物料层反复进行均匀碾压，达到分层压实的目的和效果在摊平后，应采取洒水碾压的办法来进行作业。压实标准应以作业机械能正常行驶为准，同时保持地面平整，提高抗风能力。对已完成摊铺碾压的非堆填作业区进行临时覆盖防止起尘。矿坑回填完成后，应在堆体建设顶部阻隔层对回填区域进行封闭，防止雨水等进入回填区域。
④客土工程

客土工程采取全面客土方式，覆土厚度0.5m。客土来源主要为距本项目区距离约1.0km，新农村建设产生的残土，土壤类型和理化性质与项目区土壤基本一致，无污染，土壤质量满足植物的生长，已达到复垦用土需求。客土由载运汽车运至场区后，建设单位采用推土机进行客土，根据当地地形条件及种植要求，完成初步造型，让整个地形自然沉实，清除表层土的垃圾、石块和杂草。施肥方式为在客土土壤中直接混入复合肥。要求地形做到与标高相符，土层稳定，竖向曲线层次清晰，过渡圆滑优美，平滑完整。
⑤植被复垦工程：

按照适地造树的原则，本项目地处丘陵地带，土壤肥力较低，选择恢复植被的树种为油松，选用三年生1级杯苗或优质壮苗。因为油松适应性较强，耐寒，耐旱，耐瘠薄，可以极大地改善矿山生态环境，有助于水土保持和净化空气，提高矿区植被覆盖率。油松选择苗木地径规格0.5-1.0cm；地锦选择小藤苗。栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株。

植被管护：设置专业养护人员一名对植被工程进行管护。计划在每年的5月~9月对播种的植物进行管护，则每年进行5个月的管护。种植后的绿地必须精心养护才能达到预期效果，坚持“三分栽，七分管”的原则，除了做到边栽边管外，还特别强调栽后的养护工作。根据不同植物生物学特性、大小、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏；防虫治病：勤观察、勤记载，发现病虫立即喷药防治，防止复发。修剪：根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，应多疏少截。修剪须按技术操作规程和要求进行，同时须注意安全。补栽：应随时保持绿地植物的种植量，不得有缺株断行。绿地容貌：随时保持绿带清洁、美观，及时回收死树、枯枝。及时清运剪下的植物残体并清运干净。
（2）截水沟施工工艺流程
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图4 施工期截水沟工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述（文字）：
根据地势情况修筑，长度约1200m，截水沟尺寸为0.5m×0.3m，主要采用人工修筑，浆砌石结构。采取人工定位放线场地测量，按照放线定位范围，清理地表植被，按照放线定位范围及沟槽尺寸进行人工开挖，开挖土方用于回填露天采坑，墙身材料采用浆砌块石砌筑，砂浆材料采用预制水泥砂浆，不在现场配置搅拌。截水沟施工过程会产生施工扬尘、运输扬尘、施工车辆施工机械尾气、施工机械噪声。
（3）排水沟施工工艺流程
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图5 施工期排水沟工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述（文字）：
根据地势情况修筑，沟长约168m，排水沟尺寸为0.5m×0.3m，主要采用人工修筑，浆砌石结构。采取人工定位放线场地测量，按照放线定位范围，清理地表植被，按照放线定位范围及沟槽尺寸进行人工开挖，开挖土方用于回填露天采坑，墙身材料采用浆砌块石砌筑，砂浆材料采用预制水泥砂浆，不在现场配置搅拌。排水沟施工过程中会产生施工扬尘、运输扬尘、施工车辆施工机械尾气、施工机械噪声。

施工区剖面示意图，截、排水沟布置示意图如下。
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图6 施工区剖面示意图
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图7 截、排水沟布置示意图

2、露天采坑占地方案

表23 露天采坑用地类型及占土地面积表          

工程类别

占地类型

小计（hm2）
乔木林地（hm2）
采矿用地（hm2）
露天采坑
0.1065
4.9458
5.0523
表24 露天采坑复垦面积表       

复垦单元
单元面积（hm2）

复垦利用方向
复垦面积（hm2）

露天采坑
坑底
3.6567
乔木林地
3.6567

边坡
1.3956
不复垦
0
由于露天采场边坡60°，难以覆土种植植物，根据岩石物理性质，边坡较稳固，采用在斜坡根部栽植地锦等藤类植物，使斜坡全部达到绿色植物覆盖。

3、项目建设周期
本项目矿山服务年限为9.34年，露天采坑生态修复与复垦工期为3年，与矿山开采时序统筹衔接、有序实施；矿山闭坑后实施为期3年的后期管护，巩固生态修复与土地复垦成效，促进矿区生态功能持续恢复。
根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》，并结合企业现状，具体治理工作计划见下表。

表25  建设周期安排表
治理阶段

工程内容

治理施工时间

第一阶段
露天采坑回填、植被复垦
2026.10-2029.10
第二阶段

植被管护工程
露天采坑植被复垦后3年管护
通过上述分阶段、全周期协同治理，实现资源开采与生态环境保护的动态平衡。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划
《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家级和省级两个层面。

农产品主产区为耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。

农产品主产区区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农业面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目位于朝阳市建平县，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，属于限制开发区域的国家级农产品主产区。

本项目利用矿山自产废石、尾矿对露天采坑CK1进行生态修复，符合《辽宁省主体功能区规划》的要求。

2、生态功能区规划
根据《朝阳市生态功能区划》，朝阳市共划分6个生态区，15个二级生态功能区。主要包括：I白石水库土壤保持生态功能区、Ⅱ阎王鼻子水库土壤保持生态功能区、Ⅲ大凌河源头水源涵养生态保护区、Ⅳ青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区、V努鲁儿虎山沙化控制生态功能区和VI老哈河沙化控制生态功能区。

根据《朝阳市生态功能区划》，本项目位于VI老哈河沙化控制生态功能区中的VI3建平县南部中低丘陵宽谷平原水源涵养-水土保持-风沙防护区。本项目的实施可使遭受破坏的生态环境得到改善，使得治理区自然环境与周边环境相协调，获得良好的生态效益及社会效益，因此满足朝阳市生态功能区划的保护要求。
3、生态环境现状
（1）植被类型现状

本项目地处华北植物区系与内蒙古植物区系的交汇处，植物种类繁多，主要被针叶林、阔叶林、灌丛和草丛所覆盖，针叶林以油松为主，阔叶林主要群系有辽东栎林、刺槐人工林、杨树林等；灌丛和草丛主要分布在山林边缘和隙地，主要群系有山杏灌丛、土装绣线菊灌丛、荆条灌丛等；草地则以多年生旱地草本植物为主，常见的白羊草、野古草、黄背草等。

主要植物种类见下表。
表26 项目所在地区的主要植物种类

序号

植物种类

植物名称

1

松科

油松、落叶松

2

蔷薇科

土装绣线菊

3

杨柳科

小叶杨、小青杨

4

壳斗科

辽东栎

5

榆科

榆树

6

蔷薇科

山杏

7

鼠李科

酸枣

8

豆科

胡枝子、刺槐

9

木樨科

华北紫丁香

10

菊科

牡蒿、蒙古蒿

11

马鞭草科

荆条

12

禾本科

白羊草、黄背草、野古草、丛生隐子草

（2）动物现存现状

根据收集资料及实地调查知，矿区及附近地区内野生动物较少，评价区范围内未发现国家珍稀动物、保护动物及省级保护动物，仅发现少量的鼠类、兔子等动物活动及少量喜鹊、麻雀、山麻雀等禽类活动。主要种类见下表。

项目周围村庄居住区以家养动物为主，包括牛、羊、马、鸡、鸭、鹅等。

表27 项目所在地区野生动物名录
纲

动物名称

拉丁文名

鸟纲

喜鹊

P.pica

树麻雀

P.montanus

大山雀

P.major

哺乳纲

草兔

L.capensis

松鼠

S.vulgaris

小家鼠

M.musculus

大仓鼠

C.triton

（3）土地利用类型

矿区总面积为77.27hm2，矿区内主要土地类型有乔木林地、其他草地和采矿用地。露天采坑土地类型为乔木林地、采矿用地。
评价区和矿区内土地利用及面积统计见下表。

表28 矿区土地利用现状表 

一级地类
二级地类
面积（hm2）

权属
编号

名称

编号
名称
03
林地

0301
乔木林地

8.6111
深井村

0307
其他林地

1.8703
04
草地
0404
其他草地

0.2060
06
工矿仓储用地

0602
采矿用地

3.5866
10
交通运输用地

1006
农村道路

-

小计
14.2740
/

03
林地
0301
乔木林地
25.6220
大杖子村

0307
其他林地
1.1366
04
草地
0404
其他草地
6.1992
06
工矿仓储用地
0602
采矿用地
28.6057
10
交通运输用地
1006
农村道路
1.4325
小计

62.9960
/

总计
77.2700
/

4、环境质量现状
4.1环境空气质量现状
（1）区域环境空气质量达标情况
根据《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》中环境空气质量监测内容，监测数据分析见下表。

表29 区域环境质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准
占标率（%）
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

28
30
93.3
达标
PM10
年平均质量浓度

50
60
83.3
达标
SO2
年平均质量浓度

11
60
18.3
达标
NO2
年平均质量浓度

19
40
47.5
达标
CO

24小时平均第95百分位数

1.4(mg/m3)
4(mg/m3)
35.0
达标
O3
最大8小时平均第90百分位数

146
160
91.3
达标
由上表可知，2024年朝阳市6项基本污染物的平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，属于达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
本项目TSP环境质量现状监测数据引用“建平建龙矿业有限公司改扩建项目检测报告”中柳家营子监测数据，辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月1日-2025年4月7日对该项目周边TSP进行采样，并于2025年4月16日出具了监测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401）。检测报告见附件9，现状监测布点图见附图12。

引用的TSP监测点位位于本项目西北侧322m处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测资料”的要求，引用该监测数据合理。
①监测点位

具体监测点位信息见下表。

表30 环境空气监测点位基本信息表
监测点位名称

监测点坐标（°）
相对厂址位置

相对厂界距离（m）

经度

纬度

柳家营子

119.6506233
41.5304966
NW
322
②监测因子：总悬浮颗粒物（TSP）
③监测频次：监测7天，24小时平均值
④监测结果：具体监测结果统计见下表。
表31  环境空气监测结果统计表
监测点位

监测点坐标（°）

污染物

评价

时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

经度

纬度

柳家营子
119.6506233
41.5304966
TSP
24小时均值
0.3
0.086-0.099
33
0

达标

由上表可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。
4.2声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》可知，无相关声环境质量现状数据的，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测。根据现场勘察，本项目为生态项目，露天采坑外50m范围内无声环境敏感目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目可不进行声环境质量监测。
矿石运输路线已在《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》中评价，本次不再重复评价，矿石运输路线不在本次评价范围内。

4.3地表水环境质量

生活污水依托矿区现有旱厕，定期清掏，不外排；本项目回填作业抑尘用水、运输道路抑尘用水、绿化用水全部蒸发不外排；车辆冲洗废水进入沉淀水箱沉淀后用于露天采坑洒水抑尘，不外排；植被管护用水全部损耗，不外排。因此，本项目无废水外排。

本项目距离最近的地表水体为深井河，属大凌河水系（第二牤牛河支流），发源于建平县深井镇康家窝铺村化石里沟南坡；流经康家窝铺、章吉营子、勿兰勿素、三元井、深井、小马厂6个村，最终汇入第二牤牛河。

深井河无功能区划，汇入下游第二牤牛河，根据《2026年3月朝阳市地表水水质简报》，第二牤牛河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
4.4地下水环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》，本项目为六、黑色金属矿采选业08-铁矿采选081（矿区修复治理工程），不需开展地下水评价。
本项目地下水环境监测数据引用“建平建龙矿业有限公司改扩建项目检测报告”中柳家营子2#、三座庙4#、柳家营子7#、三座庙9#监测数据，辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月1日对该项目周边地下水进行采样，并于2025年4月16日出具了监测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401）。检测报告见附件9，现状监测布点图见附图12。具体监测结果见下表。

表32 地下水化学类型八大离子监测结果表
序号

监测项目

监测点位

监测结果

单位

1

钾

柳家营子2#
1.14

mg/L

三座庙4#
1.09
2

钠

柳家营子2#
43.5
mg/L

三座庙4#
46.8
3

钙

柳家营子2#
44.1
mg/L

三座庙4#
43.8

4

镁

柳家营子2#
19.6
mg/L

三座庙4#
21.8

5
碳酸根

柳家营子2#
0
mg/L

三座庙4#
0
6
碳酸氢根

柳家营子2#
155
mg/L

三座庙4#
196

7
氯离子

柳家营子2#
40.5
mg/L

三座庙5#
29.8

8
硫酸根

柳家营子2#
84.6
mg/L

三座庙4#
74.8

表33 地下水基本水质因子监测结果统计表
序号

监测项目

监测点位

监测结果

单位

标准指数

标准值

达标情况

1

pH
柳家营子2#
7.24
无量纲

0.16
6.5~8.5

达标

三座庙4#
7.18
0.12
达标

2

氨（以N计）
柳家营子2#
0.05
mg/L
0.1
0.5
达标
三座庙4#
0.05
0.1
达标

3

硝酸盐（以N计）
柳家营子2#
2.59
mg/L
0.13
20
达标
三座庙4#
2.03

0.10
达标

4

亚硝酸盐（以N计）
柳家营子2#
＜0.001
mg/L
/
1.0
达标
三座庙4#
＜0.001

/
达标

5

挥发酚

柳家营子2#
＜0.0003
mg/L

/
0.002
达标
三座庙4#
＜0.0003

/
达标

6

氰化物

柳家营子2#
＜0.002
mg/L

/
0.05
达标
三座庙4#
＜0.002

/
达标

7

砷

柳家营子2#
＜1.0
μg/L
/
10
达标
三座庙4#
＜1.0

/
达标

8

汞
柳家营子2#
＜0.1
μg/L
/
1.0
达标
三座庙4#
＜0.1

/
达标

9

铬（六价）
柳家营子2#
＜0.004
mg/L
/
0.05
达标
三座庙4#
＜0.004

/
达标

10
总硬度
柳家营子2#
192
mg/L
0.43
450
达标
三座庙4#
166
0.37
达标

11
铁
柳家营子2#
＜0.08
mg/L
/
0.3
达标
三座庙4#
＜0.08

/
达标

12
锰
柳家营子2#
＜0.03
mg/L
/
0.1
达标
三座庙4#
＜0.03

/
达标

13
铅
柳家营子2#
＜2.5
μg/L
/
10
达标
三座庙4#
＜2.5

/
达标

14
镉
柳家营子2#
＜0.5
μg/L
/
5
达标
三座庙4#
＜0.5

/
达标

15
氟化物
柳家营子2#
0.17
mg/L
0.17
1.0
达标
三座庙4#
0.34
0.34
达标

16
溶解性总固体
柳家营子2#
462
mg/L
0.46
1000
达标
三座庙4#
458
0.46
达标

17
高锰酸盐指数（以O2计）
柳家营子2#
1.04
mg/L
0.35
3.0
达标
三座庙4#
1.16

0.39
达标

18
总大肠菌群
柳家营子2#
未检出
MPN/100mL
/
3.0

达标
三座庙4#
未检出

/
达标

19
菌落总数
柳家营子2#
36
CFU/ml
0.36
100
达标
三座庙4#
44

0.44
达标

20
硫化物
柳家营子2#
＜0.003
mg/L
/
0.02
达标
三座庙4#
＜0.003

/
达标

21
石油类
柳家营子2#
＜0.01
mg/L
/
0.05
达标
三座庙4#
＜0.01

/
达标

三座庙5#
＜0.01
/
达标
22
铜
柳家营子2#
＜0.05
mg/L
/
1.0
达标
三座庙4#
＜0.05

/
达标

23
锌
柳家营子2#
＜0.01
mg/L
/
1.0
达标
三座庙4#
＜0.01

/
达标

24
硫酸盐
柳家营子2#
84.6
mg/L
0.34
250
达标

三座庙4#
74.8

0.30
达标

25
氯化物

柳家营子2#
40.5
mg/L
0.16
250
达标

三座庙4#
30.9
0.12
达标

由上表可知，本项目区域地下水水质指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

4.5土壤环境质量

辽宁卓大环境检测有限公司于2026年2月11日对项目区域土壤环境进行监测，并于2026年3月2日出具检测报告（报告编号：ZD26N02002H）；其中一部分监测因子委托山东灵溪检测有限公司进行检测，报告编号：LXW2026021504。检测报告见附件8，环境质量现状监测点位布设情况见附图11、12。
（1）监测点位
本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为“中型”，污染影响型敏感程度为“不敏感”，可不开展土壤环境影响评价工作。项目区铁矿露天采坑区域经长期开采，表土已全部剥离，现场以基岩及废石为主，无表层土壤分布。在矿区内设置1个表层样点。

具体监测点位信息见下表。

表34 土壤环境监测点位及监测项目基本信息表
点位

类型

监测点位

监测项目

取样

深度

表层

样点

厂区内1#
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
在0~0.2m取样

（2）监测频次
监测1天，每天1次。

（3）监测结果
具体监测结果见下表。

表35 土壤环境监测结果表       单位：mg/kg
序号
检测项目
检测结果

标准值
达标情况
1
砷

8.54
60
达标
2

镉

0.27
65
达标
3

六价铬

未检出
5.7
达标
4

铜

42
18000
达标
5
铅

38
800
达标
6

汞

0.113
38
达标
7

镍

41
900
达标
8

四氯化碳

未检出
2.8
达标
9

氯仿

未检出
0.9
达标
10

氯甲烷

未检出
37
达标
11

1，1-二氯乙烷

未检出
9
达标
12

1，2-二氯乙烷

未检出
5
达标
13

1，1-二氯乙烯

未检出
66
达标
14

顺-1，2-二氯乙烯

未检出
596
达标
15

反-1，2-二氯乙烯

未检出
54
达标
16

二氯甲烷

未检出
616
达标
17

1，2-二氯丙烷

未检出
5
达标
18

1，1，1，2-四氯乙烷

未检出
10
达标
19

1，1，2，2-四氯乙烷

未检出
68
达标
20

四氯乙烯

未检出
53
达标
21

1，1，1-三氯乙烷

未检出
840
达标
22

1，1，2-三氯乙烷

未检出
2.8
达标
23

三氯乙烯

未检出
2.8
达标
24

1，2，3-三氯丙烷

未检出
0.5
达标
25

氯乙烯

未检出
0.43
达标
26

苯

未检出
4
达标
27

氯苯

未检出
270
达标
28

1，2-二氯苯

未检出
560
达标
29

1，4-二氯苯

未检出
20
达标
30

乙苯

未检出
28
达标
31

苯乙烯

未检出
1290
达标
32

甲苯

未检出
1200
达标
33

间二甲苯+对-二甲苯

未检出
570
达标
34

邻二甲苯

未检出
640
达标
35

硝基苯

未检出
76
达标
36

苯胺

未检出
260
达标
37

2-氯酚

未检出
2256
达标
38

苯并[a]蒽

未检出
15
达标
39

苯并[a]芘

未检出
1.5
达标
40

苯并[b]荧蒽

未检出
15
达标
41

苯并[k]荧蒽

未检出
151
达标
42

䓛

未检出
1293
达标
43

二苯并[a，h]蒽

未检出
1.5
达标
44

茚并[1，2，3-cd]芘

未检出
15
达标
45

萘

未检出
70
达标
46
石油烃（C10-C40）

25
4500
达标
由上表可知，土壤环境各监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题


	1、现有工程环保手续履行情况

矿山现有工程环保手续履行情况详见下表，现有环保手续见附件5。

表36  现有工程环保手续执行情况一览表
项目名称

环境影响评价

竣工环境保护验收

审批单位

审批时间

审批单位

批准文号及审批时间

建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿年开采19万吨铁矿石项目环境影响报告书
原建平县环境保护局
2014年1月6日，（建环审〔2014〕10号）
/
2019年8月14日，该项目通过竣工环保自主验收

建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书

辽宁省生态环境厅
2020年6月5日，辽环函〔2020〕95号

在建
建平县宏泰矿业有限公司于2026年1月20日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91211322567598883Q001W。
2、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿山最初于2007年1月获得采矿权。由原建平县光胜铁矿、建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿整合为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，原工程最初为露天开采和地下两种开采方式，2020年对矿山进行技术改造，将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采。矿区范围内形成规模较大的采坑未治理。
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露天采坑实拍图


	生态环境保护目标
	（1）生态环境

本项目为矿山修复项目，占地范围<20km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），判定本项目生态环境影响评价等级定为三级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.2.1生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式，影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程，水文过程，生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元，水文单元，生态单元，地理单元界限为参照边界”的要求。本项目污染物排放产生的间接生态影响区域小于200m，因此，确定本项目生态评价范围为露天采坑占地范围外扩200m范围，评价范围内无基本农田、基本草原、公益林等环保目标，评价范围详见附图13。
大气环境

本项目占地范围为露天采坑范围，四至厂界为采坑边界，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目大气评价范围为三级评价，无需设置大气环境评价范围，本次环评参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，调查周边500m范围内的大气环境保护目标，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

声环境

本项目厂界外200米范围内不存在声环境保护目标。矿石运输路线已在《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》中评价，本次不再重复评价，矿石运输路线不在本次评价范围内。
表37项目主要保护目标及保护内容一览表

环境保护要素
保护目标
坐标/°
保护
对象
户数
人数
保护内容
环境功能区
与厂址相对位置
与厂界距离
(m)
经度
纬度
大气环境
本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
声环境
厂界外200m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区
土壤环境
本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为“中型”，污染影响型敏感程度为“不敏感”，可不开展土壤环境影响评价工作。
地下水环境
”根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》，本项目为六、黑色金属矿采选业08-铁矿采选081（矿区修复治理工程），不需开展地下水评价。
生态环境
矿区及占地范围外200m内植被、土地资源、野生动物等，评价范围内无基本农田、基本草原、公益林等环保目标


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）本项目属于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，具体标准限值见下表。

表38环境空气质量标准限值

污染物名称

浓度限值（μg/m3）

执行标准

1小时平均

8小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

/

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
NO2
200

/

80

40

PM10
/

/

120
60
PM2.5
/

/

60
30
CO(mg/m3)
10

/

4

/

O3
200

160

/

/

TSP
/

/

300
200
（2）声环境质量标准：本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，矿石运输路线已在《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》中评价，本次不再重复评价，矿石运输路线不在本次评价范围内。
                     表39声环境质量标准              单位：dB（A）
昼间

夜间

功能区划
标准来源
60
50
2类区

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

（3）地下水质量标准：项目所在地地下水环境指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表40地下水环境质量标准一览表  单位：mg/L

序号

项目

标准

1

pH值（无量纲）
6.5~8.5

2

氨氮

≤0.5

3

硝酸盐

≤20

4

亚硝酸盐

≤1.0

5
挥发酚类
≤0.002

6
氰化物

≤0.05

7
砷

≤0.01

8
汞

≤0.001

9
六价铬

≤0.05

10
总硬度

≤450

11
铅

≤0.01

12
氟化物

≤1.0

13
镉

≤0.005

14
铁

≤0.3

15
锰

≤0.1

16
溶解性总固体

≤1000

17
高锰酸盐指数
≤3.0

18
总大肠菌群
≤3.0

19
细菌总数
≤100

20
硫化物

≤0.02

21

石油类
≤0.05

22
氯化物
≤250
23
铜

≤1.0
24
锌

≤1.0
25
硫酸盐
≤250
（4）土壤环境质量标准：建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，具体标准限值见下表。

表41土壤环境质量标准
序号

污染项目

CAS编号

标准值（mg/kg）
重金属和无机物

1

砷

7440-38-2

60

2

镉

7440-43-9

65

3

铬（六价）

18540-29-9

5.7

4

铜

7440-50-8

18000

5

铅

7439-92-1

800

6

汞

7439-97-6

38

7

镍

7440-02-0

900

挥发性有机物

8
四氯化碳

56-23-5

2.8

9

氯仿

67-66-3

0.9

10

氯甲烷

74-87-3

37

11

1，1-二氯乙烷

75-34-3

9

12

1，2-二氯乙烷

107-06-2

5

13

1，1-二氯乙烯

75-35-4

66

14

顺-1，2-二氯乙烯

156-59-2

596

15

反-1，2-二氯乙烯

156-60-5

54

16

二氯甲烷

75-09-2

616

17

1，2-二氯丙烷

78-87-5

5

18

1，1，1，2-四氯乙烷

630-20-6

10

19

1，1，2，2-四氯乙烷

79-34-5

6.8

20

四氯乙烯

127-18-4

53

21

1，1，1-三氯乙烷

71-55-6

840

22

1，1，2-三氯乙烷

79-00-5

2.8

23

三氯乙烯

79-01-6

2.8

24

1，2，3-三氯丙烷

96-18-4

0.5

25

氯乙烯

75-01-4

0.43

26

苯

71-43-2

4

27

氯苯

108-90-7

270

28

1，2-二氯苯

95-50-1

560

29

1，4二氯苯

106-46-7

20

30

乙苯

100-41-4

28

31

苯乙烯

100-42-5

1290

32

甲苯

108-88-3

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

108-38-3，106-42-3

570

34
邻二甲苯

95-47-6

640

半挥发性有机物

35
硝基苯

98-95-3

76

36

苯胺

62-53-3

260

37

2-氯酚

95-57-8

2256

38

苯并[a]蒽

56-55-3

15

39

苯并[a]芘

50-32-8

1.5

40

苯并[b]荧蒽

205-99-2

15

41

苯并[k]荧蒽

207-08-9

151

42

䓛

218-01-9

1293

43

二苯并[a，h]蒽

53-70-3

1.5

44

茚并[1，2，3-cd]芘

193-39-5

15

45
萘

91-20-3

70

其他项目

46
石油烃（C10~C40）

/
4500

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
1）施工期产生的扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）规定的郊区及农村地区排放浓度限值，具体标准限值见下表。
表42施工期废气污染物排放标准限值
序号

污染物名称

标准值（mg/m3）

执行标准

1

颗粒物（TSP）

1.0（5min平均浓度）

《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）

（2）噪声污染物排放标准
1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，具体标准限值见下表。
表43建筑施工噪声排放标准限值
执行标准

标准值dB（A）
昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

（3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其他


	总量控制指标：

根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。

1、化学需氧量、总磷
本项目无生产废水排放，因此，化学需氧量、总磷总量指标均为0。

2、氮氧化物、VOCs
本项目不涉及氮氧化物、VOCs。因此，二氧化硫、VOCs总量指标均为0。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

本项目属于矿区生态环境修复治理项目，不新增占地，利用矿山自产废石、尾矿对露天采坑CK1进行生态修复。
（1）对生态景观格局的影响分析

本项目通过双重修复工程优化区域生态景观：一方面，对历史遗留的露天采坑进行回填整平，恢复原有地貌后实施绿化，按照适地造树的原则，本项目地处丘陵地带，土壤肥力较低，选择恢复植被的树种为油松，选用三年生1级杯苗或优质壮苗。因为油松适应性较强，耐寒，耐旱，耐瘠薄，可以极大地改善矿山生态环境，有助于水土保持和净化空气，提高矿区植被覆盖率。油松选择苗木地径规格0.5-1.0cm；地锦选择小藤苗。栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株，将露天采坑劣质景观转变为优质景观。通过边坡、排水沟等微地形塑造，形成多样化景观斑块，采取乡土物种油松、地锦搭配形成垂直结构丰富、色彩与季相变化的景观，提升景观异质性。

（2）对区域生态系统的影响分析
项目仅对原有露天采坑CK1进行回填修复、覆土复绿，不破坏现有林地、草地、耕地及自然植被斑块；原有采坑为无植被覆盖的生态破损斑块，修复后重构复合植被群落，补齐区域生态格局破碎化短板，优化区域生态斑块连通性，不会改变区域整体土地利用结构与生态格局基底。

通过分层压实回填、边坡修整及植被复绿，遏制采坑水土流失，显著提升区域水土保持和水源涵养功能。修复后配置乡土植被，恢复植物群落，为小型动植物提供栖息环境，逐步恢复土壤有机质及养分循环，提升局部生物多样性。
施工期仅在采坑内作业，无新增扰动，扬尘、人为干扰等临时影响局限、短期、可逆，施工结束后立即开展植被恢复。运营期（修复后），植被自然演替形成稳定群落，对区域生态系统以正向改善为主，无长期不利影响。
（3）对土地的影响分析

本项目为新建项目，所有工程活动均在现有矿区占地范围内开展，不新增永久或临时占地，避免了对周边土地利用类型的扰动。

通过回填、客土覆土（厚度0.5m）方式，将原有露天采坑复垦为乔木林地，提升土地生产力和生态功能，项目对土地的影响以正面改善为主，既进行生态修复，又保护现有土地功能，实现土地资源的可持续利用。
（4）对植被的影响分析
在项目施工过程中对露天采坑平整场地，此过程会破坏露天采坑区域现有植被。露天采坑地表植被减少是暂时的，待露天采坑治理结束后恢复植被，并且矿区植被为常见物种，占用的面积、数量仅限于整个分布区的小范围内，与分布区内同类型植被总量相比还是很少的，待露天采坑复垦绿化工程结束后，可提供新的土壤生境，供植被生长繁殖，随着种子的传播，会逐渐形成新的植被种群，总体上不会减少区域植被种群数量。

为了尽量减少施工期间对露天采坑周围的植被破坏，建设单位在施工过程中，加强生态环境保护，采取积极有效的生态环境保护措施，最大限制控制对地表植被的清理破坏面积，尽量减少项目施工对地表植被的影响。并且该区域雨水充沛，植被恢复能力较强。本次露天采坑治理工作对区域植被有正面影响，为该区域植被恢复提供更好的生长环境，同时增加矿区植被覆盖率。

（5）对动物的影响分析

在施工过程中，施工人员的活动和机械噪声等将会使周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化，本项目对野生动物的生存环境产生的不利影响是暂时的，项目防渗回填治理后客土，进行复垦绿化，预计种植油松数为9142株，栽种地锦数为1620株，为野生动物提供觅食地、栖息场所和活动区域，因此，本项目对野生动物的生存环境产生的影响较小。

人为干扰如滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响这一地区的某些野生动物种群数量，如草兔等。这种影响通过加强对探查工作人员的宣传教育和管理可得到消除。由于本项目总干扰面积较小，项目所在地野生动物的种类和数量较少，无大型野生哺乳动物及国家保护动物，并且动物迁徙能力较强，且工程区域有类似生境，动物比较容易找到栖息场所。因此这种不利影响是轻微的。

（6）水土流失影响分析

本项目属于生态修复项目，露天采坑区域植被覆盖率较少，目前多数为裸露地表，在水蚀、风蚀的作用下，水土流失较为严重。施工过程中企业按照实施方案在露天采坑内进行，严格按照既定运输路线运送物料，不会造成新的地表植被破坏。随着治理工程的竣工，露天采坑损坏的地表会被植被覆盖，随着治理工程的竣工，矿区露天采坑植被覆盖率提高，水土流失会逐年减少。

综上，本项目生态修复方案通过微地形塑造、乡土物种合理搭配、植被恢复等措施，既提升了区域景观异质性，又改善了动植物生存环境，有效保护和提升了区域生物多样性，修复方案完全满足生物多样性及景观异质性要求。项目整体实现了露天采坑生态修复、土地资源可持续利用的目标，对区域生态环境的正面改善作用显著，生态可行性良好。
2、污染环境影响分析

（1）大气环境影响分析

①施工车辆及机械废气

项目施工过程车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，属于影响空气环境的主要污染物之一，施工机械废气污染物主要包括烟尘、烃类、CO、NO2，属无组织排放。但由于项目使用机械及车辆较少，作业时间短，大气扩散能力较强，对周边环境影响不大。

②施工扬尘
项目初步计划采取单元式网格结构进行回填，分层作业，每次作业面不超过900m2（30m×30m），为了减少回填作业扬尘的产生，按照作业分区在回填范围全面覆盖防风抑尘网，正在回填作业区域，作业时揭开作业区的防风抑尘网进行回填作业，每日回填完成后立即将防风抑尘网盖好，对于暂不进行回填作业的区域采用防风抑尘网进行覆盖。

本次采用R・A拜格尔公式估算采坑区扬尘，适用于干灰扬尘（不加湿）、不碾压的不利情况，本项目以不利情况计：
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式中：Qp—起尘量，mg/s；

Ap—灰场的起尘面积，m2，按每次作业面积900m2（30m×30m）考虑；

U—灰场平均风速，m/s，3.0。

计算结果起尘量：82.89mg/s，0.298kg/h，年工作300天，每班作业8小时，扬尘量为0.72t/a。
参考《挡风抑尘网抑尘防风效果分析》（贺建平、宋旗跃、郭雁芸、王大力），测试数据表明小风喷淋条件下平均抑尘效率可达89.77%，大风喷淋条件下平均抑尘效率87.55%，本项目取88.66%，本项目采坑起尘扬尘排放量为0.034kg/h，0.082t/a。
本项目物料装卸粉尘产生量采用山西环保科学研究所、武汉水运工程学院提出的自卸汽车卸料起尘量估算经验计算公式进行估算，经验公式为：
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式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次；

M—汽车卸料量，50t；

u—平均风速，m/s，3.0。
经计算，单车装卸粉尘产生量为23.09g/次，年物料运载车次为2075次，单车平均运载量为50t，装卸时间为4h/d，则卸料扬尘产生量为0.05t/a。
本项目露天采坑回填区为防风抑尘网覆盖，为密闭式，装卸过程洒水抑尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则卸料粉尘排放量为0.01t/a，排放速率为0.008kg/h。经计算本项目回填区施工扬尘（回填区起尘、回填物料卸料）排放量为0.092t/a，排放速率为0.042kg/h。
③车辆运输扬尘
物料运输车辆行驶引起的道路扬尘是影响施工现场周围环境空气质量的主要因素。施工区内车辆运输引起的道路扬尘占场地扬尘总量的50%以上。道路扬尘起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面积尘量、相对湿度等因素有关，其影响范围一般在运输线路两侧50-80m内。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式进行计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m 2 。

下表为一辆10t卡车，通过清洁程度不同的同一道路及不同行驶速度情况下的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车行驶道路扬尘的最有效手段。

表44 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

路面粉尘(kg/m2)

车速

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.1

5km/h

0.0091

0.0153

0.0207

0.0257

0.0348

0.0511

10km/h

0.0182

0.0305

0.0414

0.0514

0.0696

0.1021

15km/h

0.0272

0.0458

0.0621

0.0770

0.1044

0.1532

25km/h

0.0545

0.0763

0.1035

0.1284

0.1740

0.2553

30km/h

0.0545

0.0916

0.1242

0.151

0.2088

0.3063

40km/h

0.0726

0.1221

0.1656

0.2054

0.2785

0.4084

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天洒水3-4次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果，洒水的试验资料如下表。

表45 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.81

1.15

0.86

洒水

2.01

1.4

0.68

0.60

洒水比不洒水降低（%）

80.2

50.2

40.9

30.2

根据类比调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低。本项目在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水3-4次，可使扬尘量减少30%-80%。施工过程中载重运输车辆不超载运输，并保持低速运行，既可进一步降低运输扬尘，也可避免沿途洒落。运输车辆出入场时清洗车轮，可有效减少扬尘的产生。经上述措施处理后，项目道路扬尘对周围环境的影响较小。经过预测，颗粒物最大落地浓度为3.11μg/m3，占标率为0.35%。
（2）水环境影响分析

施工期施工场地主要为大型机械设备工作场所，本项目治理过程中施工人员从矿山内部（130人）调配，不新增劳动定员，生活污水依托矿区现有旱厕，定期清掏，不外排；本项目回填作业抑尘用水、运输道路抑尘用水、绿化用水全部蒸发不外排。项目在车辆清洗区旁设置1座沉淀水箱用于沉淀施工期车辆冲洗废水，车辆冲洗废水沉淀后用于露天采坑洒水抑尘，不外排。因此，本项目无废水外排，对区域水环境的影响较小。

（3）声环境影响分析

项目施工中将使用各种机械化设备作业。施工期机械噪声的特点是噪声值高，噪声源的位置也并不固定，很多噪声源随施工进程的发展变换位置，随机性比较大。本项目噪声污染主要包括施工期施工场地的挖掘机、打夯机、平地机、推土机、自卸汽车等，根据类比调查，各种常用施工机械的噪声声级约为80~87dB（A）。本项目施工作业均在白天进行，夜间不安排施工。具体施工设备噪声值见下表。
表46  主要噪声设备的声压级

序号

名称

数量（台）

声功率级 (dB)

排放特征
措施

1

挖掘机
2
85

间歇
采用低噪声的先进设备，加强回填设备的维护，定期检修

2

推土机
2
87
间歇
3

打夯机
1
85

间歇
4

平地机
1
80
间歇
5

铲车
1
80

间歇

6
混凝土搅拌运输车
1
85
间歇
7
混凝土泵车
1
85

间歇
8
运输车辆（50t）
1
85
间歇
各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点源，噪声衰减公式如下：
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式中：Lp：距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lp0：距声源r0米处的噪声参考值，dB（A）；

噪声源强：根据上述预测模式，下表列出了距施工机械最近敏感点处的噪声值。

               表47 施工噪声影响范围         单位：dB（A）
声级

机械

距离（m）

标准

达标距离（m）

10

20

40

60

80

100

150

昼间

昼间

挖掘机

65

59

53

49

47

45

41

70
10

推土机

67

61

55

51

49

47

43

10

打夯机
65

59

53

49

47

45

41

10

平地机

60

54

48

44

42

40

36

10

铲车
60
54
48
44
42
40
36
10
自卸汽车

60

54

48

44

42

40

36

10

混凝土搅拌运输车
65
59
53
49
47
45
41
10
混凝土泵车
65
59
53
49
47
45
41
10
运输车辆（50t）
65
59
53
49
47
45
41
10
根据上表预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，多台机械同时使用，白天对环境的影响范围为20m，在此距离之外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值要求。根据现场勘查，项目20米范围内无居民居住，并且本项目夜间不施工，因此施工噪声影响在可接受范围之内，对周边敏感点影响较小。

回填期间运输建筑物料车辆增多，将会增加道路车流量及沿线交通噪声污染。运输车辆为间断运行。在此期间运输车辆产生噪声污染是暂时的，通过加强管理，限速、禁鸣等措施，一般不会对沿线居民生活造成大的影响。运输路线已在《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》中评价，本次不再重复评价，运输路线不在本次评价范围内。
（4）固体废弃物环境影响分析

施工期工程设备和车辆不在项目现场进行维修保养，因此施工期内无废机油、废润滑油等危险废物产生。根据本项目实施方案及各施工工艺流程，本项目施工过程中主要为填方，无弃土石方产生，露天采坑场地平整过程中会产生表土，剥离的表土用于客土回填，暂存期间做好防雨、防风等措施。建筑垃圾及时清运，对周围环境影响较小。

（5）地下水、土壤环境影响分析

本项目采用矿山自有废石及尾矿回填露天采坑，渗滤液会对地下水产生影响。

露天采坑为地表历史遗留空间，回填过程中渗滤液主要来自雨水淋溶，产生量与降雨量相关。本项目露天采坑底部设置土工膜，利用采坑自身坡度和废石垫层的透水性，雨水淋溶产生的渗滤液沿防渗底板表面自然汇流，露天采坑坑底低洼处设置集水池，淋溶水收集后用于矿区抑尘用水，不外排、不下渗，不会污染地下水。
本项目对土壤环境最大的影响就是露天采坑遇暴雨产生渗滤液下渗污染土壤，对其产生影响。本项目露天采坑充填物料是现有选厂的尾矿，且露天采坑初期采用土工膜进行防渗漏处理，即使遇暴雨产生渗滤液在露天采坑内也难以进入地下。此外，本项目设置了为防止雨水径流进入露天采坑的截排水沟，同时要求雨天停止作业，对露天采坑进行苫盖，减少渗滤液产生，因此可以保障露天采坑的安全运行，对土壤影响较小。

企业严格按照操作规程进行操作，禁止产生地面漫流，有效减小废水对土壤的污染影响。结合工艺布局及总平面布置采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应的措施后对项目地下水、土壤环境影响是可以接受的。

（6）环境风险分析

①评价等级判定
本项目为回填露天采坑生态修复项目，不涉及风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），该项目环境风险潜势直接判断为Ⅰ，可开展简单分析。
②环境风险识别

根据项目的工程特点，并结合项目所处区域环境，确定本项目的环境风险因素主要为：滑坡、溃坝。
滑坡风险：风险源主要为采坑边坡不稳定、回填压实不足、尾矿堆放不合理、雨水浸泡及施工扰动等；触发条件以持续强降雨、地下水上升、作业不规范为主；可能导致植被破坏、水土流失、水体土壤污染，严重时威胁人员财产安全。

溃坝风险：风险源包括坝体压实不足、排水不畅及极端天气等；触发条件为暴雨洪水、水压超标等；溃坝后易形成泥石流，造成大规模生态破坏、污染及人员财产损失。

	运营期生态环境影响分析
	1、大气环境影响分析

本项目运营期正常工况下无废气产生。本项目实施后，绿化植物能吸收空气中的二氧化碳并向环境中释放氧气，维护周边空气中的碳氧平衡，可有效维持周边空气的清新；其次，绿化植物能吸附和滞留大量的粉尘颗粒，降低空气的含尘量；另外，绿化植物还可以吸收空气中的二氧化硫等有毒气体，降低空气污染程度，故对大气环境无影响。
2、地表水环境影响分析

本项目运营期即为植被管护期；植被管护期用水全部消耗，不外排。 

因此项目管护期结束后无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目运营期无噪声产生。
4、固体废物影响分析

运营期为植被管护期，无固废产生，不会对环境造成污染。
5、生态环境影响分析

（1）水土保持：通过本项目植被恢复措施，能有效控制治理区内水土流失。植被恢复造林能减弱降水对地表土壤的冲刷力，减轻地表侵蚀度，植物发达的根系深深扎入土中，减轻降雨对裸露地表的冲刷，降低水土流失程度。 

（2）防风固沙效益：绿化植物茂密的枝叶和高大植株可以有效地降低风速，减少扬尘，从而起到防风固沙、防尘的作用。 

（3）景观美学效益：本项目实施后，裸露边坡将为植被所覆盖，裸露边坡将变成青山和绿山，实现了良好的美学效益，提升区域景观条件。 

（4）运营期植被恢复措施持续发挥作用，修复区域以乡土植被为主，逐步形成稳定的植物群落，有效弥补原有采坑裸地无植被覆盖的短板。植被覆盖度显著提升，可改善区域土壤理化性质，促进土壤有机质积累，为植物生长提供良好条件，同时不破坏周边原有自然植被，实现与周边植物群落的自然衔接，提升区域植物多样性，无不利影响。

（5）修复后形成的复合植被群落，可为小型兽类、鸟类、昆虫等提供栖息、觅食和繁殖的场所，逐步恢复区域动物栖息环境。项目无新增扰动，不侵占野生动物核心活动区域，不干扰周边动物正常活动，随着植被群落的稳定演替，区域动物种类和数量将逐步增加，助力局部生物多样性恢复，无明显不利影响。

（6）项目修复后的区域将由原有破损生态系统，逐步转化为稳定的人工林草生态系统，与周边林地、灌草丛等生态系统顺畅衔接，不改变区域生态系统整体格局。通过植被恢复，有效提升区域生态服务功能。
因此，本项目的建设对周边生态环境有积极的效益。




	选址选线环境合理性分析
	本项目位于辽宁省建平县深井镇深井村1组，中心地理坐标为119°39′28.207″，北纬：41°31′28.664″，矿区占地面积为0.7727km2。本项目属于矿区修复治理工程，综合利用矿山基建期产生的废石和选矿厂产生的尾矿回填于露天采坑CK1，实现矿山生态修复治理。
根据现场勘察，矿区内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产，生态保护红线、重要生境等环境保护目标和生态保护目标，无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种。环境敏感程度相对较低，本项目不存在较大环境制约因素。
项目的建设有利于矿区生态质量的改善，具有环境正效益；在落实施工期及运营期环境保护措施后，环境影响程度较小且可控。
综上，本项目选址合理。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护总体措施

（1）生态保护总体方案

①本项目属于矿区修复治理工程，通过对露天采坑回填的方式，既能修复生态破损，又能同步防控开采新增生态影响，保护周边植物、遏制土壤水土流失，构建稳定的生态系统。
②合理进行露天采坑回填工程布置，精心组织项目管理，严格控制施工活动范围。合理安排治理计划和作业时间，优化露天采坑区域治理方案。在工程施工过程中，尽量减小和有效控制对露天采坑周边生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土施工（露天采坑），以减少场区周围的水土流失。施工开挖或临时堆土遇雨时，采取必要的防雨布覆盖等措施。在施工过程中夜间不施工，减少对周边敏感点及地下生态环境的影响。

③客土工程结束后，采取乡土物种油松、地锦进行露天采坑植被恢复，尽早使地表恢复原貌，提高植被成活率。

④加强思想教育，积极宣传环境保护法规，增强人员环保意识，禁止一切乱砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行露天采坑区域踏勘时，应严格遵守作业范围，避免因踩踏、机械扰动对现有植被带来的破坏，确保矿山其他区域生态环境不受到显著人为干扰。

（2）生态保护及恢复效果

对于露天采坑治理区域占用土地的生态恢复工作，恢复后应与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象。

生态环境保护具体措施

（1）陆生生态保护措施

优化施工布置方案，利用先进的施工技术和方法，控制和减少回填、场地平整、客土等施工过程中对当地地表植被带来的影响和破坏，减少水土流失。同时，合理安排施工时间，尽量减少对当地自然植被及野生动物的影响。加强施工管理，降低施工机械噪声，降低工程施工对野生动物的惊扰。施工前对占地的边界线进行确认，并做好清晰的标记；在施工区设置文明施工标识牌；严格控制施工扰动范围，明确施工人员活动范围并加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作，尽可能减少工程建设影响范围。

（2）植被生态环境保护措施

本项目对矿区露天采坑进行回填，在恢复露天采坑原有地貌后绿化，按照适地造树的原则，本项目地处丘陵地带，土壤肥力较低，选择恢复植被的树种为油松，选用三年生1级杯苗或优质壮苗。因为油松适应性较强，耐寒，耐旱，耐瘠薄，可以极大地改善矿山生态环境，有助于水土保持和净化空气，提高矿区植被覆盖率。油松选择苗木地径规格0.5-1.0cm；地锦选择小藤苗。栽植油松：3年生实生苗穴植，穴规格0.5m×0.5m×0.5m，株行距2m×2m，密度2500株/hm2，栽植油松数为9142株，栽植地锦：地锦按2株/m进行栽植，穴规格0.2m×0.2m×0.2m，栽种地锦数为1620株。保证该区域植被覆盖率，并且可提供新的土壤生境，供植被生长繁殖，随着种子的传播，露天采坑会逐渐形成新的植被种群，植被3年管护期结束后，露天采坑可与周边自然环境相协调。
（3）动物生态环境保护措施

本项目施工应及时处理施工期产生的各种垃圾，避免产生疫病，尽量减少机械、运输车辆和人为活动的噪声干扰，在施工过程中加强管理，开展施工人员生态环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，严禁捕猎动物。在施工过程中，施工人员的活动和机械噪声等将会使周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。本项目对野生动物的生存环境产生的不利影响是暂时的，项目防渗回填治理后客土，进行露天采坑复垦绿化，为野生动物提供觅食地、栖息场所和活动区域，因此，本项目对野生动物的生存环境产生的影响较小。
（4）植被复垦管护期间生态环境保护措施

植被复垦：苗木的选择，除了根据设计提出对规格和树形的要求外，要注意选择长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木，选择两年生的树苗。育苗期中没有经过翻栽的留床老苗最好不用，其移栽成活率比较低，移栽成活后多年的也不要用，因其生长势很弱，绿化效果不好。

如果苗木运到施工现场后几天以内不能按时栽种，或是栽后苗木有剩余的，都要进行假植，以免苗木成活率降低。栽苗之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。穴的形状一般为圆形，要求上下口径大小一致。种植穴挖好后，可在穴中填些表土。

在定植前，苗木必须经过修剪，主要目的是减少水分的蒸发，保证树势平衡以及保证树木成活。修剪时剪去枯病枝、受伤枝即可，树木定植前剪口应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。苗木修剪后可定植，定植的位置应符合设计要求。

定植施工的方法是：将苗木的根蔸放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层加封种植土，填土后将树根稍向上提一提，使根群舒展开，每填一层就用锄把将土插紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否保持垂直，树冠有无变化；若有所偏斜，就要再加扶正。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环状的拦水围堰。其围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实，不能松散。

树木定植后24小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土壤紧密结合，以利根系发育。树木定植后应时常注意树干四周泥土是否正常或开裂，如有这种情况应及时加土填平踩实。此外，还应进行定期的检查，及时扶正歪斜树木，并进行封堰。封堰时要使泥土略高于地面，要注意防寒。

项目本身为矿山复垦工程，主要对露天采坑进行回填绿化，这些将改变微地貌形态。工程建设完成后，应适时进行复垦管理，包括浇水、施肥、除虫等。项目区复垦后不但能美化环境、改造人工景观，而且具有防止水土流失的效能。植物及枯枝落叶腐殖质层能阻挡和降低地表径流速度，增加土壤的入渗量，减少地面冲刷，起到涵养水源的作用。植被恢复过程中，严防外来物种入侵对当地原生种类的生态影响，达到复垦区绿化、改善环境的生态效果。
（5）施工期水土保持及防风固沙保护措施
施工过程中不设置临时堆场，运输道路依托矿区内现有施工道路，不需新建施工道路。施工时建设单位应保护场地周边的林草，避免或减少由于施工所造成周边的林草的损坏。选择合适的运输工具，采取限高或载重等控制方式，减少土石方和客土等物料在运输过程中的洒落，设计合理的施工方案，缩短工程运输路程。施工过程中定时洒水降低施工区路面粉尘浓度。项目选择油松和地锦作为绿化树种，生长迅速，具有改良土壤、保持水土、防风固沙的作用，因此，建设单位必须认真施工，确保工程质量。采取以上措施，防止施工场地沙漠化或水土流失产生。

3、生态环境保护措施的分析
（1）经济可行性

项目总投资为500万元，环保投资为50万元，环保投资占10%。根据本矿山以往生态修复治理项目措施费用类比，本项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。

（2）技术可行性

本项目委托有资质单位进行治理工作，要求施工单位资质齐全，工作人员专业能力较强，积累多次类似矿山治理项目实施经验，具备完成本项目措施施工的能力，该工程技术较简单，易操作，所需设备材料易取，实施过程中难度系数较低。植被复垦采用乡土树种，种植及养护技术成熟。因此，本项目措施在技术上是可行的。

（3）生态保护和修复效果的可达性

本项目客土回填厚度为500mm，为植被生长提供充足的土壤养分，根据现场实地勘查，植被复垦选择油松和地锦作为绿化树种，生长迅速，具有改良土壤、保持水土、防风固沙的作用，种植后建设单位将安排专人进行复垦管理，包括浇水、施肥、除虫等，对未成活的树苗及时补栽等。因此，本项目复垦后，基本可以恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象，对生态修复起到积极的作用。

综上所述，本项目生态保护措施可行。

4、大气环境保护措施

工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，制定相应的施工期环境管理计划，在施工中必须采取措施控制扬尘污染，根据相关环保要求，项目施工中应采取如下必要的控制措施：

（1）施工期间，设一台洒水车，用于施工场地和运输道路洒水抑尘。
（2）严禁现场搅拌混凝土，可大大减少水泥、砂、石等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，同时还可以避免搅拌机作业的噪声影响。

（3）土石方、客土运输车辆要做到不超高、不超载，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料不露出。车辆应当按照规定路线进行运输。
（4）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。

（5）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（6）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。
5、水环境保护措施

（1）地表水环境保护措施

①施工用水管控：回填作业、运输道路抑尘及绿化用水均自然蒸发，无外排，避免携带扬尘、泥沙进入地表径流。

②车辆冲洗废水管控：车辆冲洗废水进入沉淀水箱（1m3）沉淀后用于露天采坑洒水抑尘，不外排。

③径流雨水管控：露天采坑外围修建截、排水沟导排雨水，防止进入采坑接触回填物料；收集雨水未受污染，可自然流出矿区汇入周边水系，无需专门处理。

④生活污水管控：施工人员生活污水排入旱厕，定期清掏。

⑤意外污染防控：加强施工人员安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，避免施工中的意外事故造成水环境污染。

（2）地下水环境保护措施

①回填施工管控：采用分层压实工艺，提升回填体密实度，减少地下水渗透通道，避免淋滤水下渗污染含水层。

②施工废水防控：车辆冲洗、抑尘用水循环利用或自然蒸发，严禁施工及生活废水倾倒地面，防止下渗污染。

③应急防控：配备应急物资，突发污染时及时阻断途径、开展治理，防止扩散。

④填埋作业阶段大气降水影响及处置措施：填埋作业期间，大气降水若直接冲刷或渗入回填体，易产生淋滤水，可能携带回填物料中的悬浮物、少量杂质，若处置不当会下渗污染地下水，同时雨水浸泡回填体可能降低回填密实度，增加水土流失风险。处置措施：持续完善采坑外围截、排水系统，确保大气降水及时导排，避免雨水进入采坑接触回填物料；雨天暂停填埋作业，对已回填区域铺设防雨布等临时覆盖物，减少雨水渗入；雨后对回填区域进行检查，及时补压实，防止雨水冲刷造成回填体松动。
施工期废水经采取上述措施处理后对周围环境影响较小。
6、声环境保护措施

（1）合理安排施工时间：重视施工噪声防治，夜间22:00－次日6:00之间严禁施工；

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

（3）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备及挖土、运土机械，如挖掘机、推土机等，选用低噪声的先进施工机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维修不良而增加的噪声声级；闲置不用的设备应立即关闭；

（4）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、笛等指挥作业；

（5）减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛；合理安排运输路线；

（6）加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对可能受到施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。

采取以上措施后，可有效控制本项目施工期对周围声环境的影响。

7、固体废物防治措施

施工人员产生的生活垃圾应交由环卫部门及时清运，不可随意堆放影响施工人员的生活卫生环境。施工期工程设备和车辆不在项目现场进行维修保养，因此施工期内无废机油、废润滑油等危险废物产生。剥离的表土、碎石用于露天采坑回填，无弃方产生。
在采取以上防治措施后，项目产生的固废均得到了妥善处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。

8、回填过程环境保护措施

项目露天采坑回填过程中在预定的作业区卸车，应在当日回填完毕，如因特殊原因无法及时回填处理应临时堆放在作业区并实施洒水湿润、覆盖抑尘网抑尘。卸车后地面及时清扫整理，避免残留渣土产生扬尘。回填作业采用分区、分层运行方式，控制作业面不大于30m×30m，最大限度地减少扬尘；回填作业区采取及时推平碾压、配备专门洒水车洒水措施降尘，每当回填作业告一段落应及时清扫场地、覆盖抑尘网。

9、环境风险防范措施
（1）滑坡风险防范措施

回填前准备：对采坑边坡进行全面勘察，对风化、裂隙发育的边坡进行加固处理，清除边坡松动岩体，确保边坡稳定性。

规范回填作业：严格执行分层回填、分层压实，确保回填体密实度；合理搭配废石与尾矿的回填比例，尾矿避免集中堆放于边坡附近，提升回填体整体稳定性；严禁违规堆放弃石、尾矿，避免增加边坡荷载。

排水防控：在采坑周边设置截水沟、排水沟，及时排出雨水，降低地下水水位，避免雨水浸泡边坡及回填体。

应急处置：配备应急物资（如挖掘机、沙袋、警示标志等），若发生滑坡，立即组织人员撤离，设置警戒区域，采用挖掘机清理滑坡体，防止滑坡范围扩大，同时对滑坡区域进行围挡，避免雨水冲刷导致二次污染。

（2）溃坝风险防范措施
尾矿处理：尾矿回填时，分层压实，控制尾矿堆积高度，避免尾砂堆积过高导致自重过大。

排水系统完善：在采坑周边设置截水沟、排水沟，及时排出积水，降低水压，避免洪水漫坝；定期检查排渗设施，确保其正常运行。

应急处置：配备应急设备（如抽水泵、沙袋、挖掘机等），若发生溃坝，立即组织人员、设备撤离，设置警戒区域，拦截溃坝的废石、尾矿，防止其进入地表水体，同时对污染区域进行及时清理，降低污染影响；联动周边应急救援力量，提升应急处置能力。

（3）环境风险评价结论

利用自有废石、尾矿回填露天采坑，能够实现固废资源化利用，减少固废堆放带来的环境压力，同时缓解露天采坑闲置带来的生态隐患，符合矿山环境治理与固废综合利用的相关政策要求。但该工程在施工及运营过程中，存在滑坡、溃坝等环境风险。

通过落实本次完善的风险防控措施，加强施工管理和监测预警，回填物料与露天采坑四周紧密结合，并且露天采坑及周边地质条件较好，稳定性良好，因此治理过程中做好支护、测量，严格按照实施方案施工，不会出现滑坡、溃坝等地质次生灾害。

	运营期生态环境保护措施
	本项目属于矿山生态修复工程，项目运营期为回填、土地复垦后的植被管护期。

设置一名专业管护人员对植被工程进行管护。计划在每年的5月~9月对播种的植物进行管护，则每年进行5个月的管护。种植后的绿地必须精心养护才能达到预期效果，坚持“三分栽，七分管”的原则，除了做到边栽边管外，还特别强调栽后的管护工作。根据不同植物生物学特性、大小、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏；防虫治病：勤观察、勤记载，发现病虫立即喷药防治，防止复发。修剪：根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，应多疏少截。修剪须按技术操作规程和要求进行，同时须注意安全。补栽：应随时保持绿地植物的种植量，不得有缺株断行。绿地容貌：随时保持绿带清洁、美观，及时回收死树、枯枝。及时清运剪下的植物残体并清运干净。

	其他
	1、环境管理
（1）矿山采坑回填应建立全过程档案管理制度。 
（2）回填作业结束后，需建立长期维护管理制度，其中应包括环境污染应急预案，防止对周边地下水、土壤造成污染。 
（3）加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 
（4）建设单位或负责运行的单位应在其管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。建设单位在确定施工单位时，应对施工单位提出施工期间的环保要求，施工期间应注意环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，严格执行环保措施三同时要求。

（5）根据《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》，确定企业需要编制突发环境事件应急预案。
2、环境监测计划

企业应制定环境监测年度计划，建立和健全规章制度；完成环境监测计划规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告、报表，并负责呈报工作。其目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

环境监测主要是为了跟踪本项目实施后，其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化，防止污染事故的发生，为企业长期的环境管理积累资料。企业没有监测机构，建议委托有资质的监测机构进行监测。

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，同时为落实环境管理要求，制定环境监测计划见下表。

表48  监测计划情况一览表
监测类别
监测点位

监测内容

监测频次

执行标准

大气
露天采坑周边（下风向）10m 范围内的浓度最高点
颗粒物（TSP）
1次/季度
《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）
噪声

露天采坑四周各设1个点

噪声

1次/季度

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
土壤环境

场区内设置1个表层监测点位

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃
1次/5年

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求
堆体稳定性检测
回填堆体坡顶、坡脚、边坡中部、潜在滑移段

表面沉降、水平位移、裂缝、渗漏水、堆体固结情况

1 次 / 季度；雨季 1 次 / 月

GB 50330-2013《建筑边坡工程技术规范》



	环保投资
	为保护环境，确保项目污染物达标排放和减少生态破坏的要求，项目投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。项目总投资500万元，环保投资50万元，占总投资的10%。项目环保投资估算清单详见下表。

表49 环保投资估算
类别

污染源

环保措施

投资

施工期

废气

施工扬尘
及时碾压、临时遮盖、洒水车、相结合方式洒水降尘

6
运输扬尘
运输车辆进出场减速、进出车辆进行清洗；物料采取封闭运输、加强管理

6
施工车辆施工机械尾气

加强管理，使用合格的油品

2
废水

生活污水
依托现有旱厕
/
施工废水

车辆冲洗设施配套沉淀水箱
1

截水沟、排水沟
6
噪声

施工噪声
选用低噪声设备，避免夜间施工，合理安排施工时间及布置施工场地，加强对施工人员的管理，加强机械车辆保养
2

固废

生活垃圾
依托矿区现有垃圾桶
0
运营期

生态
对恢复的植被进行管护，及时对未成活植被进行补种；监测各区域林草措施保存率、生长情况及覆盖率
27
合计

50



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）合理安排施工时间，严格控制施工扰动范围，禁止施工人员越界破坏施工范围外陆生动植物生境；（2）生态恢复时，以本地常见绿化物种为主，栽植油松、地锦，避免外来生物入侵；（3）加强宣传教育，严禁在施工范围及周边区域内猎捕野生动物；（4）施工时建设单位应保护场地周边的林草，避免或减少由于施工所造成周边的林草的损坏。选择合适的运输工具，采取限高或载重等控制方式，减少土石方和客土等物料在运输过程中的洒落，设计合理的施工方案，缩短工程运输路程。施工过程中定时洒水降低施工区路面粉尘浓度。项目选择油松和地锦作为绿化树种，生长迅速，具有改良土壤、保持水土、防风固沙的作用，因此，建设单位必须认真施工，确保工程质量。采取以上措施，防止施工场地沙漠化或水土流失产生。
	防止生态破坏，增加植被覆盖率，恢复后与周围景观相协调
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水依托矿区现有旱厕，定期清掏，不外排；本项目回填作业抑尘用水、运输道路抑尘用水、绿化用水全部蒸发不外排。车辆冲洗废水进入沉淀水箱（1m3）沉淀后用于露天采坑洒水抑尘，不外排。因此，本项目无废水外排。
	施工废水不外排
	植被管护用水全部损耗，不外排
	植被管护用水全部损耗，不外排

	地下水及土壤环境
	
	
	
	

	声环境
	选用低噪声的先进施工机械，并加强维护保养；合理布局，对施工时间进行合理安排；合理布置施工场地；降低人为噪音；减少施工交通噪声，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工期间，设一台洒水车，用于施工场地和运输道路洒水抑尘。

（2）严禁现场搅拌混凝土，可大大减少水泥、砂、石等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，同时还可以避免搅拌机作业的噪声影响。

（3）土石方、客土运输车辆要做到不超高、不超载，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料不露出。车辆应当按照规定路线进行运输。

（4）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。

（5）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（6）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。
	满足辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）规定的郊区及农村地区排放浓度限值
	/
	/

	固体废物
	施工人员产生的生活垃圾应交由环卫部门及时清运，不可随意堆放影响施工人员的生活卫生环境。施工期工程设备和车辆不在项目现场进行维修保养，因此施工期内无废机油、废润滑油等危险废物产生。剥离的表土、碎石用于露天采坑回填，无弃方产生。
在采取以上防治措施后，项目产生的固废均得到了妥善处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。
	合理处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	通过落实本次完善的风险防控措施，加强施工管理和监测预警，回填物料与露天采坑四周紧密结合，并且露天采坑及周边地质条件较好，稳定性良好，因此治理过程中做好支护、测量，严格按照实施方案施工，不会出现滑坡、溃坝等地质次生灾害。
	落实风险防范措施
	/
	/

	环境监测
	按照环境监测计划落实
	达标
	/
	/

	其他
	日常管理要求：（1）矿山采坑回填应建立全过程档案管理制度。 

（2）回填作业结束后，需建立长期维护管理制度，其中应包括环境污染应急预案，防止对周边地下水、土壤造成污染。 

（3）加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 

（4）建设单位或负责运行的单位应在其管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。建设单位在确定施工单位时，应对施工单位提出施工期间的环保要求，施工期间应注意环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，严格执行环保措施三同时要求。

（5）根据《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》，确定企业是否编制突发环境事件应急预案。
	落实要求
	回填作业结束后，需建立长期维护管理制度，防止对周边地下水、土壤造成污染。
	落实要求


七、结论

	本项目符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。在采取上述措施后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的生态环境功能。本项目建设在充分落实本次环评提出的各项生态环境保护措施的基础上，从生态环境保护角度分析，本项目是可行的。
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