建平县广润矿业有限公司年产15万吨

铁精粉深加工建设项目

环境影响报告书
建设单位：建平县广润矿业有限公司
环评单位：沈阳东环环境咨询有限公司

二〇二六年七月

概  述

建设项目特点

建平县广润矿业有限公司成立于2006年，经营范围为铁矿石加工、铁精粉销售。2006年在辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村建设铁选矿厂，进行铁矿石的磁选，生产铁精粉，总用地面积66471.02m2，2010年停产，2023年将场地内的建构筑物及生产设备拆除。建平县广润矿业有限公司未进行过环境影响评价，无相关环保手续及处罚意见。
根据市场发展需求，建平县广润矿业有限公司拟在原厂址用地范围内建设“建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目”。场地现状原有铁选矿设施均已拆除，场地内已无原有生产设备及建构筑物；场地历史上堆渣场曾用于堆存自身生产产生的铁尾矿，目前原有尾矿已全部清理清运，受历史堆存及后期清理活动影响，原堆存区域形成不规则深坑，坑体整体呈凹陷状，深度2.8m，占地面积35098m2。

本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。新建原料库、产品库、破碎筛分车间、选矿车间、沉淀池、尾矿干排车间、尾矿堆存库、办公室，购置生产设备，并配套环保设施；建设铁精粉深加工生产线，生产工艺主要为：破碎、筛分、球磨、磁选、过滤，项目建成后年产15万吨铁精粉。在商业服务业设施用地内仅建设办公室（用地面积500m2），不建设其他建筑物；其他建筑物占地均为采矿用地，不占用商业服务业设施用地，原料库、尾矿干排车间、尾矿堆存库、事故池在原有堆渣场用地范围内。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权，本项目进行铁矿石的磁选，属于为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿采矿生产配套的项目。
该项目于2025年3月开始建设，2025年12月停止建设，场地现状已建设破碎筛分车间、选矿车间、沉淀池、尾矿干排车间、办公室，已经安装颚式破碎机1台、锤式破碎机1台、球磨机1台、高频筛2台、磁选机1台、盘式真空过滤机1台、浓缩机1台、布袋除尘器1台，生产设备封闭于车间内，未进行生产。根据《关于建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工项目情况说明》，建设单位未依法报批环评文件擅自开工建设，未造成环境污染后果，且企业自行实施或者实施停止建设、停止生产等措施的情形，不予立案处罚。

2018年2月20日，建平县广润矿业有限公司购买建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，平顶山铁矿属于本项目自有矿山。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿年开采19万吨铁矿石项目环境影响报告书》于2014年1月6日取得建平县环境保护局的批复，批复文号：建环审〔2014〕10号；该项目于2019年8月14日进行自主竣工环境保护验收，开采方式为露天和地下联合开采。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》于2020年6月5日取得辽宁省生态环境厅的批复，批复文号：辽环函〔2020〕95号；将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采，该项目预计2026年10月建成投产。

根据建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿的总体开发情况，矿山预计2031年5月实施扩建工程，2035年8月建成运行，扩建后矿山年开采铁矿石规模为39万t/a。为保证选矿系统与矿山开采规模的协调性，本次铁选矿项目环评按矿山扩建后的最终开采规模39万t/a进行整体评价。在矿山扩建工程尚未完成，现有开采规模仍维持在19万t/a期间，为避免选矿能力与矿石供给量出现技术错配，本次选矿厂将采取间歇性生产模式。通过阶段性调整生产负荷、按需衔接矿山供矿能力，实现选矿系统与现状开采规模的技术匹配。待矿山扩建完成、铁矿石开采量稳定达到39万t/a后，选矿厂生产将由间歇性运行转为连续稳定运行模式，全面支撑扩建后矿山的综合生产能力。

本项目产生的干选废石及干排尾矿用于建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复，《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目环境影响报告表》已编制完成，正在进行审核流程。
环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“六、黑色金属矿采选业08－铁矿采选081”中“全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应编制环境影响报告书。

本项目矿石及尾矿中铀、钍、镭单个核素活度浓度均低于1Bq/g，根据中华人民共和国生态环境部公告2020年第54号，无需编制辐射环境影响评价专篇。建设单位委托沈阳东环环境咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），在现场踏勘和收集相关资料的基础上，依据环境影响评价导则编制完成了本项目环境影响报告书。
本次环境影响评价工作程序见下图。
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建设项目环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，用地性质为采矿用地及商业服务业设施用地（用地情况查询说明见附件2，商业服务业设施用地建设办公室，其余建筑物均为采矿用地），项目所在地周边无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等敏感目标，且不在朝阳市生态保护红线范围内；在采取了本环评要求的污染防治措施后，各项污染物均能够稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址合理。

本项目为B0810铁矿采选项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目（备案证明见附件3），采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。因此本项目符合国家现行产业政策要求。

关注的主要环境问题及环境影响

建设可能造成的环境影响阶段主要为施工期及运营期。

项目施工期，主要环境问题为土建施工产生的废气、废水、噪声及固废，设备安装过程中产生的施工噪声对环境的影响及固体废物的影响。

运营期影响重点为原料卸车、投料、破碎、筛分、干选产生的颗粒物、球磨入料、产品装卸颗粒物对周边环境空气的影响；声环境影响主要为生产设备、公用设备运转噪声及运输过程对周边声环境影响；水环境影响主要为选矿废水及生活污水等对环境的影响；固废影响主要为尾矿、设备维护产生的废润滑油、职工日常产生的生活垃圾等固废处理处置方式对周边环境的影响。
环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策和有关规划要求，废气、噪声能够达标排放，废水均不外排，固体废物得到合理处置，拟采取的污染防治措施可行、有效，环境效益、经济效益和社会效益明显，环境影响较小，环境风险影响可以接受。因此，在认真落实各项管理、监控、污染防治和环境应急防范措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设可行。
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总则

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令2014年第九号，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2018年12月29日起实施；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2018年10月26日起实施；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起实施；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），中华人民共和国主席令（第四十三号），第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订，2020年9月1日起实施；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，中华人民共和国主席令第八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2019年1月1日起实施；

（9）《中华人民共和国水法》，中华人民共和国主席令（第四十八号），第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，2016年7月2日修订并实施；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2020年1月1日起实施。
部门规章及规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会2023年第7号令，2024年2月1日起实施；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；

（3）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日发布实施；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012年7月3日起实施；

（6）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日起实施；

（7）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日起实施；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日起实施；

（9）《排污许可管理条例》中华人民共和国国务院令 第736号，2021年3月1日起施行；

（10）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号，2014年3月25日起实施；

（11）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日起实施；

（12）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日起实施；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部令第11号，2019年12月20日起实施；

（14）《国家危险废物名录》（2025年版），部令第36号，2025年1月1日起施行；

（15）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

（16）《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发〈市场准入负面清单（2025年版）〉的通知》发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日；

（17）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发﹝2014﹞197号，环境保护部，2014年12月30日起实施；

（18）《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2005〕109号）；

（19）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）；

（20）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；

（21）《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（公告2010 年第 38 号）；

（22）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92 号）；

（23）国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）。
地方文件

（1）《辽宁省大气污染防治条例》，2022年4月21日修正并实施；

（2）《辽宁省水污染防治条例》，2022年4月21日修正并实施；

（3）《辽宁省固体废物污染环境防治条例》，2024年12月1日起施行；
（4）《辽宁省地下水资源保护条例》（2020修订），辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订，2020年3月30日修订；

（5）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2015〕79号，2015年12月31日发布实施；

（6）《辽宁省土壤污染防治工作方案》，辽政发〔2016〕58号，2016年8月24日起实施；

（7）《辽宁省排污许可证管理暂行办法》，辽环发〔2015〕28号，2015年6月29日起实施；

（8）《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》，辽环综函〔2020〕380号，2020年6月23日发布实施；

（9）辽宁省生态环境厅关于公布《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》的通知，辽环综函〔2020〕192号，2020年5月1日起实施；

（10）《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》辽环发〔2022〕15号；

（11）《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》，辽政办发〔2022〕16号，2022年1月20日；

（12）《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》；
（13）《辽宁省防沙治沙条例》，2009年8月1日起实施；

（14）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发〔2016〕3号）；
（15）《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》；

（16）《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（朝政办发〔2024〕46号）；

（17）关于发布《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通告，（朝环发〔2024〕45号）。

技术规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日起实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日起实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日起实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日起实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2022年7月1日起实施；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日起实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日起实施；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），2018年2月8日起实施；

（10）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生态环境部，公告2021年第24号，2021年6月9日发布实施；

（11）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB∕T 33815-2017）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017 年第 43 号）。

其他相关文件

（1）环境影响评价委托书；
（2）建设单位提供的基础数据及有关资料，该地区现有的环境资料。
评价目的及评价原则

评价目的

（1）采取收集资料及现状监测相结合的方式调查项目所在地区的环境现状，分析和掌握区域内的环境质量现状及环境特征，确定环境保护目标，掌握项目所在地生态环境和环境质量现状。

（2）通过工程分析，确定项目对环境的影响因素，核定污染物排放种类、浓度和排污负荷，掌握项目“三废”排放特征和应采取的环境保护措施，为各专题评价预测提供污染源源强参数。

（3）选用适宜的模式和方法，预测项目对各环境要素产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况。

（4）提出消除或减缓不利环境影响的对策和措施，分析本项目所采取的污染防治措施的经济技术可行性，提出环境管理与环境监测计划。

（5）明确给出建设项目的环境可行性结论，为项目选址、合理布局提供科学依据，同时为生态环境主管部门项目审批、决策提供依据。

评价原则

以突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量为原则。

（1）依法评价。贯彻执行国家及地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系。

环境影响因素识别与评价因子筛选

环境影响因素识别

根据项目性质、工程特点、实施阶段，结合项目建设区域的自然和社会环境特征，识别出本项目可能对各环境要素产生的影响，以确定环境影响因素和评价因子，见下表。

表1.3-1  环境影响因素识别表

	环境要素
影响程度

影响行为
	施工期
	运营期

	
	厂房建设
	员工生活
	选矿
	运输
	员工生活

	自然环境
	环境空气
	-1
	
	-2S
	-2
	

	
	地表水
	
	
	
	
	

	
	地下水
	
	-1
	-1L
	
	-1

	
	土壤环境
	-1
	
	-1L
	
	

	
	声环境
	-1
	
	-1S
	-1
	

	
	生态环境
	
	
	
	
	

	
	固体废物
	-1
	-1
	-1S
	
	-1

	注：“＋”“－”分别表示有利、不利影响；“L”“S”分别表示长期、短期影响；空白表示基本无影响，“1”“2”“3”数值分别表示轻影响、中等影响和较重影响。


评价因子筛选

根据对环境影响因素的识别及项目所在区域环境要素的特征，确定各环境要素的评价因子见下表。

表1.3-2  项目评价因子筛选表

	环境要素
	评价因子

	
	现状评价
	影响评价

	大气环境
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP
	颗粒物

	地表水
	/
	零排放可行性分析

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐
	铅、镉、COD

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	固体废物
	/
	干选废石、干排尾矿、废布袋、除尘灰、沉降灰、沉淀渣、废润滑油和废油桶、生活垃圾

	土壤环境
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	铅、镉


本次评价的生态影响划分为建设期、运行期，通过受影响的对象，如生境、生物群落、生态系统、生物多样性等，筛选评价因子，具体见下表。

表1.3-3  生态影响评价因子筛选表
	时段
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	施工期
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	场地建设，直接影响
	长期，不可逆影响
	中影响

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	场地建设，直接影响
	长期，不可逆影响
	中影响

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	场地建设，直接影响
	长期，不可逆影响
	中影响

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	场地建设，直接影响
	长期，不可逆影响
	中影响

	运行期
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	矿粉生产，累积影响
	长期，可逆影响
	弱影响

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	矿粉生产，累积影响
	长期，可逆影响
	弱影响

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	矿粉生产，累积影响
	长期，可逆影响
	弱影响

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	矿粉生产，累积影响
	长期，可逆影响
	弱影响


环境功能区划及评价标准

环境功能区划

（1）环境空气功能区划
本项目所在地位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。

（2）地下水环境功能区划
本项目所在地尚未划分地下水环境功能区划。根据《地下水环境质量》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，Ⅲ类地下水质量以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。本项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。
（3）地表水环境功能区划
项目东侧20m为深井河，深井河无功能区划，汇入下游第二牤牛河，第二牤牛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，深井河作为支流参照执行同级别标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（4）声环境功能区划
本项目所在地无声环境功能区划分。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“声环境功能区分类”，2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

项目所在地属于居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。因此，项目区域按照2类声环境功能区执行。
项目西侧紧邻207省道，207省道建平县深井镇路段为省级干线公路，依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及辽宁省公路网规划，该路段技术等级为二级公路，双向两车道，路基宽度10–12m，设计速度60km/h。其功能定位为建平县及深井镇对外联系的主干道，承担区域过境交通、乡镇集散及工矿企业物流运输功能。

厂界西侧执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，厂界南侧北侧距离公路40m范围内执行4a类标准，超过40m范围外执行2类标准，厂界东侧执行2类标准。周边村庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
（5）土壤环境功能区分类

本项目厂区用地性质属于第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和表2的第二类用地筛选值。
评价标准

环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目属于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，具体标准限值见下表。
表1.4-1  环境空气质量标准限值

	污染物名称
	浓度限值（μg/m3）
	执行标准

	
	1小时平均
	8小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	SO2
	500
	/
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	NO2
	200
	/
	80
	40
	

	PM10
	/
	/
	120
	60
	

	PM2.5
	/
	/
	60
	30
	

	CO(mg/m3)
	10
	/
	4
	/
	

	O3
	200
	160
	/
	/
	

	TSP
	/
	/
	300
	200
	


（2）地下水环境质量标准
本项目所在区域地下水质量分类为Ⅲ类，地下水石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），其他指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，具体标准限值见下表。

表1.4-2  地下水环境质量标准限值  单位：mg/L

	序号
	项目
	标准

	1
	pH值（无量纲）
	6.5~8.5

	2
	氨氮
	≤0.5

	3
	硝酸盐
	≤20

	4
	亚硝酸盐
	≤1.0

	5
	挥发酚类
	≤0.002

	6
	氰化物
	≤0.05

	7
	砷
	≤0.01

	8
	汞
	≤0.001

	9
	六价铬
	≤0.05

	10
	总硬度
	≤450

	11
	铅
	≤0.01

	12
	氟化物
	≤1.0

	13
	镉
	≤0.005

	14
	铁
	≤0.3

	15
	锰
	≤0.1

	16
	溶解性总固体
	≤1000

	17
	高锰酸盐指数
	≤3.0

	18
	总大肠菌群
	≤3.0

	19
	细菌总数
	≤100

	20
	硫化物
	≤0.02

	21
	石油类
	≤0.05

	22
	氯化物
	≤250

	23
	铜
	≤1.0

	24
	锌
	≤1.0

	25
	硫酸盐
	≤250


（3）声环境质量标准
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、2类、4a类标准，具体标准限值见下表。

表1.4-3  声环境质量标准限值  单位：dB（A）
	标准值
	声环境功能区类别

	昼间
	夜间
	

	55
	45
	1类

	60
	50
	2类

	70
	55
	4a类


（4）土壤环境质量标准
建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，具体标准限值见下表。

表1.4-4  土壤环境质量标准

	序号
	污染项目
	CAS编号
	标准值（mg/kg）

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	270

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560

	29
	1，4二氯苯
	106-46-7
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	70

	其他项目

	46
	石油烃（C10~C40）
	/
	4500


污染物排放标准

（1）废气

施工期产生的扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）规定的郊区及农村地区排放浓度限值，具体标准限值见下表。

表1.4-5  施工期废气污染物排放标准限值
	序号
	污染物名称
	标准值（mg/m3）
	执行标准

	1
	颗粒物（TSP）
	1.0（5min平均浓度）
	《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）


运营期排放的大气污染物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表6大气污染物特别排放限值”“表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值”。

具体标准限值见下表。

表1.4-6  运营期废气污染物排放标准限值

	污染物名称
	有组织
	无组织
	执行标准

	
	污染物排放监控位置
	排放限值（mg/m3）
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	车间或生产设施排气筒
	10
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	注：所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。


（2）废水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水经过沉淀池沉淀后回用，不外排。

（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，具体标准限值见下表。

表1.4-7  建筑施工噪声排放标准限值
	执行标准
	标准值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，具体标准限值见下表。

表1.4-8  噪声评价标准
	执行标准
	标准值dB（A）

	标准名称
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50

	
	4类
	70
	55


（4）固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年 第4号）；危险废物按《国家危险废物名录》（2025年版）进行分类；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求。
评价工作等级和评价范围

大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.3要求，选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级，污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算公式如下：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各平均因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程特点和污染特征，本项目主要大气污染物为颗粒物，具体评价标准见下表。

表1.5-1  评价标准表
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	TSP
	二类区
	小时值
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	PM10
	
	
	360
	


计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及各污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。使用导则推荐的AERSCREEN模式，计算本项目污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi。
表1.5-2  评价工作等级分级表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


废气点源参数见下表。

表1.5-3  废气点源参数一览表

	名称
	烟囱底部中心坐标（°）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	出口内径/m
	流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	破碎筛分、干选（DA001）
	119.696197
	41.530225
	470.65
	15
	0.8
	17.65
	20
	7200
	颗粒物
	0.42


废气面源参数见下表。

表1.5-4  废气面源参数一览表

	名称
	坐标（°）
	海拔

高度（m）
	矩形面源
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	
	
	

	原料库
	119.696133
	41.529762
	471.01
	30
	20
	8
	7200
	颗粒物
	0.03

	破碎筛分车间
	119.695983
	41.530025
	470.88
	30
	25
	8
	7200
	颗粒物
	0.07

	选矿车间
	119.695827
	41.530331
	470.74
	40
	35
	8
	2400
	颗粒物
	0.05

	产品库
	119.695724
	41.530838
	470.67
	69
	36
	8
	1200
	颗粒物
	0.003


估算模型参数见下表。
表1.5-5  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-27.9

	土地利用类型
	农用地

	区域湿度调节
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是
	(否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是
	(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


预测结果见下表。

表1.5-6  AERSCREEN模型预测结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	破碎筛分、干选（DA001）
	PM10
	360
	16.834
	4.676
	/

	原料库
	TSP
	900
	7.367
	0.819
	/

	破碎筛分车间
	PM10
	360
	25.529
	7.091
	/

	选矿车间
	PM10
	360
	12.364
	3.434
	/

	产品库
	PM10
	360
	0.428
	0.119
	


根据ARESCREEN模型估算结果，本项目Pmax最大值为7.091%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为边长5km矩形区域。

地表水环境

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水回用，不外排。废水均不排放到外环境。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”确定本项目地表水评价等级为水污染影响型三级B，本次评价重点分析项目废水不外排的可靠性。

地下水环境

评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中G黑色金属--42、采选（含单独尾矿库）—选矿厂Ⅱ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

根据导则评价工作等级划分，地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。本项目所在地及评价区不处在集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源或规划的饮用水源）准保护区及其补给径流区，也不处在国家或地方政府设定的其它特殊地下水资源保护区，周边村庄不存在集体供水水井，为分散式饮用水功能井，本项目的地下水环境敏感程度为“较敏感”。

表1.5-7  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


分散式饮用水源井分布情况见下表。

表1.5-8  分散式饮用水源井基本情况
	序号
	分散式饮用水源井位置
	坐标（°）
	水位埋深（m）
	井深（m）
	相对场址位置
	距离（m）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	1#刘家湾水井
	119.690133
	41.5379500
	4.6
	28.3
	NE
	539

	2
	2#勿台子水井
	119.6942600
	41.5303266
	8.3
	25.7
	NW
	189

	3
	3#项目场地水井
	119.6954816
	41.5303483
	6.7
	35.2
	/
	/

	4
	4#上马场水井
	119.6978333
	41.5244083
	11.1
	23.9
	S
	472

	5
	5#上马场水井
	119.6994816
	41.5223650
	5.3
	15.4
	S
	806

	6
	6#刘家湾水井
	119.699222
	41.536545
	6.3
	25.9
	NE
	485

	7
	7#勿台子水井
	119.693045
	41.531100
	10.2
	32.8
	W
	198

	8
	8#勿台子水井
	119.694413
	41.529638
	8.9
	30.6
	W
	95

	9
	9#上马场水井
	119.697483
	41.524254
	15.2
	26.5
	S
	609

	10
	10#上马场水井
	119.699889
	41.523766
	8.9
	17.3
	S
	661


（3）评价工作等级
地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表1.5-9  评价工作等级分级表
	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目地下水环境评价等级为二级。

评价范围

为确定项目区域水文地质情况，对项目所在区域6.5km2进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括整个厂区及周边区域等。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式法、查表法及自定义法确定”，本项目选用查表法进行评价范围确定，二级评价范围6-20km2，项目所在区域东西两侧山岭区域为地下水补给区域，中谷及河流区域为地下水排泄区域，区域地下水由东西两侧山岭区域向河谷区域流向，靠近河流区域沿河流向下游（南侧）流向，兼顾地下水现状监测点位，确定评价范围为6.5km2。

地下水评价范围见下图。
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图1.5-1  地下水环境影响评价范围及环保目标图
声环境

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类环境功能区，项目建设前后敏感目标噪声级增高量小于3dB（A），且受噪声影响的人口变化不大，故确定本项目声环境影响评价等级为二级。声环境评价范围为以厂址边界外扩200m范围内。矿石运输路线已在《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》中评价，本次不再重复评价，矿石运输路线不在本次评价范围内。
土壤环境

评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中评价工作分级原则，根据建设项目的影响类型及项目所在地周边的土壤敏感程度确定土壤评价工作等级。

（1）建设项目分类

根据建设项目土壤影响类型识别，本项目属于污染影响型项目。项目进行铁矿石的选矿，不包括矿石的开采，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A“土壤环境影响评价项目类别”中分类，属于“采矿业—其他”项目，为Ⅲ类项目。

（2）占地规模

污染影响型将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为6.65hm2，占地规模属于中型。

（3）污染影响型敏感性程度分级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，判别依据见下表。
表1.5-10  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	土壤环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目周围有居民区及耕地，不存在基本农田，按照污染影响型环境敏感程度分级的情况，项目土壤污染影响型环境敏感程度为敏感。

（4）土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境评价项目类别为Ⅲ类项目，占地规模属于中型，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感，因此本项目土壤环境影响评价为三级评价。

表1.5-11  评价工作等级分级表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作


评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），其中“现状调查范围”，本项目为污染影响型三级评价项目，确定评价范围为本项目全部占地范围及占地范围外50m范围内。土壤评价范围见下图。
表1.5-12  调查评价范围
	评价工作等级
	影响类型
	调查范围

	
	
	占地范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	全部
	5km范围内

	
	污染影响型
	
	1km范围内

	二级
	生态影响型
	
	2km范围内

	
	污染影响型
	
	0.2km范围内

	三级
	生态影响型
	
	1km范围内

	
	污染影响型
	
	0.05km范围内
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图1.5-2  土壤环境影响评价范围及环保目标图
环境风险

评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分：

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.5-13  评价工作等级分级表
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析①

	①相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C-C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输送管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值：
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式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—各危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及的风险物质日常最大存储量及临界量见下表。

表1.5-14  危险物质数量与临界量比值

	序号
	物质名称
	风险特性
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	润滑油
	易燃
	0.3
	2500
	0.00012

	2
	废润滑油
	易燃
	0.2
	2500
	0.00008

	合计
	0.0002


综上所述，Q=0.0002＜1，环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。
评价范围

项目环境风险评价仅进行简单分析，不设置环境风险评价范围。

生态环境

评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1评价工作等级判定：

6.1.1 依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级；

6.1.2 按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态红线等敏感区；不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水文要素影响型项目；土壤评价范围内不涉及天然林、公益林、湿地；本项目占地面积13333.2m2，小于20km2。

因此，本项目生态环境评价工作等级为三级。

评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.2评价范围确定：6.2.1 生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。6.2.8污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。

本项目污染物排放产生的间接生态影响区域小于200m，因此，确定本项目生态评价范围为场地范围及厂界外扩200m范围，评价范围内无基本农田、基本草原、公益林等环保目标，具体评价范围见下图。
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图1.5-3  生态环境影响评价范围图
环境敏感区及环境保护目标

环境敏感区
本项目不在水源保护区范围内，距离最近的水源保护区为建平县二水源。厂界距建平县二水源一级保护区边界最近约13.63km，距二级保护区边界最近约13.56km；厂界距建平县一水源一级保护区边界最近约17.22km，距二级保护区边界最近约16.90km。这两个水源地均为傍河取水型水源地，取水的含水层为第四系潜水含水层，与地表水第二牤牛河联系紧密。本项目与水源地处于不同地下水分区单元，不涉及相互的水力补给关系。
本项目不在自然保护区范围内，距离最近的自然保护区为建平县老虎洞山省级自然保护区。厂界距建平县老虎洞山省级自然保护区实验区边界最近约14.59km，厂界距建平县天秀山省级自然保护区实验区边界最近约16.26km。本项目距离自然保护区较远，不会对其造成影响。

本项目与保护区的位置关系见下表。
表1.6-1  本项目与环境敏感区位置关系一览表

	敏感目标
	距离

	建平县一水源
	县级
	建平县一水源划定有一级保护区和二级保护区
	距一级保护区边界最近约17.22km，距二级保护区边界最近约16.90km

	建平县二水源
	县级
	建平县二水源划定有一级保护区和二级保护区
	距一级保护区边界最近约13.63km，距二级保护区边界最近约13.56km

	建平县天秀山省级自然保护区
	省级
	保护区总面积2424.95hm2，其中核心区474.31hm2、缓冲区1010.34hm2、实验区940.30hm2。保护对象为暖温带半干旱季风气候条件下的石灰岩山地矮林生态系统
	距实验区边界最近约16.26km

	建平县老虎洞山省级自然保护区
	省级
	保护区总面积为10708.9hm2，其中核心区2957.8hm2，缓冲区2867.3hm2，实验区4883.8hm2。保护区属森林生态系统类型的自然保护区，将自然保护区的保护对象确定为：针阔混交林生态系统，野大豆、黄檗、紫椴、核桃楸和黄芪等珍稀濒危野生植物及其生境，金雕、大鸨、凤头蜂鹰、莺、苍鹰等珍稀濒危野生动物资源及其栖息地
	距实验区边界最近约14.59km
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图1.6-1  本项目与环境敏感区位置关系图

环境保护目标
本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，评价范围内无国家、省、市自然保护区、重点保护文物古迹、风景名胜区、基本草原、生态保护红线等敏感保护目标。项目区内不涉及永久基本农田。结合本项目所在区域地理位置、周边状况，依据环境影响因素识别结果，评价范围内各环境要素涉及的敏感目标见下表。

表1.6-2  环境保护目标表

	环境要素
	名称
	经纬度（°）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂区方位
	相对厂界距离/m
	户数（户）
	人数（人）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	勿台子
	119.6951616
	41.5299704
	居住区
	居民
	二类区
	W
	30
	36
	102

	
	大南沟
	119.6903980
	41.5299363
	居住区
	居民
	二类区
	W
	388
	31
	89

	
	沟里
	119.6712551
	41.5306691
	居住区
	居民
	二类区
	NW
	1963
	14
	39

	
	卧龙岗
	119.6795297
	41.5351767
	居住区
	居民
	二类区
	NW
	1372
	45
	128

	
	小南沟
	119.6911678
	41.5370178
	居住区
	居民
	二类区
	NW
	680
	19
	51

	
	刘家湾
	119.6994558
	41.5353795
	居住区
	居民
	二类区
	NE
	376
	24
	68

	
	深井村
	119.6888504
	41.5434301
	居住区
	居民
	二类区
	NW
	1365
	96
	273

	
	河东
	119.6923681
	41.5461543
	居住区
	居民
	二类区
	N
	1569
	20
	56

	
	孟胡台沟
	119.7074206
	41.5404850
	居住区
	居民
	二类区
	NE
	1213
	48
	135

	
	马场道
	119.7244258
	41.5295487
	居住区
	居民
	二类区
	SE
	2012
	11
	27

	
	小宽昌沟
	119.7210597
	41.5217735
	居住区
	居民
	二类区
	SE
	1940
	20
	58

	
	上马场
	119.6970304
	41.5253126
	居住区
	居民
	二类区
	S
	439
	67
	189

	
	下马场
	119.7009840
	41.5172517
	居住区
	居民
	二类区
	S
	1382
	81
	227

	
	六家子
	119.7113045
	41.5117740
	居住区
	居民
	二类区
	SE
	2142
	57
	158

	声环境
	勿台子
	119.6951616
	41.5299704
	居住区
	居民
	2类区
	W
	30
	23
	61

	地表水环境
	深井河
	位于项目东侧，距离厂界20m，保护其水功能
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水环境
	该区域潜水含水层地下水、分散式居民自建水井及其有开发利用价值的饮用水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	土壤环境
	评价范围内居住区，位于项目西侧，距离厂界30m，保护其土壤功能
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准

	
	评价范围内耕地，位于项目东侧，距离厂界9m，保护其土壤功能
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值标准

	生态环境
	评价范围内无基本农田、基本草原、公益林等环保目标，保护项目周边的耕地、林地、植被、土地资源、野生动物等，维持区域生态系统完整性和稳定性
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图1.6-2  评价范围及环保目标图
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图1.6-3  本项目与深井河位置关系图
建设项目工程分析
场地现状情况
建平县广润矿业有限公司成立于2006年，经营范围为铁矿石加工、铁精粉销售。2006年在辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村建设铁选矿厂，进行铁矿石的磁选，生产铁精粉，总用地面积66471.02m2，2010年停产，2023年将场地内的建构筑物及生产设备拆除。建平县广润矿业有限公司未进行过环境影响评价，无相关环保手续及处罚意见。
根据市场发展需求，建平县广润矿业有限公司拟在原厂址用地范围内建设“建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目”。场地现状原有铁选矿设施均已拆除，场地内已无原有生产设备及建构筑物；场地历史上堆渣场曾用于堆存自身生产产生的铁尾矿，目前原有尾矿已全部清理清运，受历史堆存及后期清理活动影响，原堆存区域形成不规则深坑，坑体整体呈凹陷状，深度2.8m，占地面积35098m2。

场地历史污染源分布情况见下表。
表2.1-1  场地历史污染源分布情况
	序号
	污染源
	可能造成的环境影响

	1
	破碎筛分车间
	粉尘排放，对环境空气造成影响

	2
	选矿车间
	选矿废水事故性排放，对土壤环境、地下水环境造成影响

	3
	堆渣场（现状深坑区域）
	尾矿堆存及淋滤下渗，对土壤环境、地下水环境造成影响

	4
	沉淀池
	选矿废水事故性排放，对土壤环境、地下水环境造成影响


建平县广润矿业有限公司于2010年已经停产，已无污染物排放，不产生粉尘，堆渣场内的尾矿2023年已经全部清理清运；建平县广润矿业有限公司对场区内的环境空气、土壤、地下水进行监测，监测结果显示，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，地下水石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、其他指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求，土壤各项指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。各环境要素均无超标情况，区域内环境质量状况良好。

建平县广润矿业有限公司现存环保问题为历史上的堆渣场已形成不规则深坑，整改措施为本次将深坑进行回填，回填后土地平整进行本项目原料库、尾矿干排车间、尾矿堆存库、事故池的建设。
建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目于2025年3月开始建设，2025年12月停止建设，场地现状已建设破碎筛分车间（面积1500m2）、选矿车间（面积550m2）、沉淀池（直径15m、深7m，容积1236m3）、尾矿干排车间（面积150m2）、办公室（面积500m2），已经安装颚式破碎机1台、锤式破碎机1台、球磨机1台、高频筛2台、磁选机1台、盘式真空过滤机1台、浓缩机1台、布袋除尘器1台，生产设备封闭于车间内，未进行生产。根据《关于建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工项目情况说明》，建设单位未依法报批环评文件擅自开工建设，未造成环境污染后果，且企业自行实施或者实施停止建设、停止生产等措施的情形，不予立案处罚，见附件4。

建平县广润矿业有限公司现有场地调查范围即为本项目用地范围，项目用地范围见下表。

表2.1-2  项目用地范围
	序号
	厂址范围坐标（°）

	
	X
	Y

	1
	4599670.9587
	40474591.7725

	2
	4599695.3997
	40474623.4021

	3
	4599715.8151
	40474674.0093

	4
	4599741.6938
	40474718.0032

	5
	4599734.5053
	40474737.5560

	6
	4599677.2846
	40474756.8212

	7
	4599671.5337
	40474787.5882

	8
	4599643.0671
	40474810.0164

	9
	4599601.3737
	40474778.9619

	10
	4599543.5778
	40474759.4091

	11
	4599511.6608
	40474767.1727

	12
	4599490.9578
	40474795.0642

	13
	4599489.5870
	40474834.3560

	14
	4599515.5870
	40474898.3560

	15
	4599537.2519
	40474944.8733

	16
	4599530.0634
	40474957.2376

	17
	4599497.2837
	40474964.1386

	18
	4599447.8266
	40474964.7136

	19
	4599440.0630
	40474935.0969

	20
	4599432.5869
	40474868.6748

	21
	4599434.0246
	40474793.6265

	22
	4599425.4630
	40474692.1960

	23
	4599423.9852
	40474687.0462

	24
	4599412.3970
	40474690.1888

	25
	4599400.3101
	40474645.8185

	26
	4599521.5870
	40474581.3560

	27
	4599558.5300
	40474563.3059

	28
	4599623.8019
	40474601.5489


项目概况

基本情况
（1）项目名称：建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目
（2）建设单位：建平县广润矿业有限公司
（3）地理位置：辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村
（4）项目性质：新建
（5）投资总额及环保投资：总投资500万元，环保投资51万元，占总投资的10.2%。

（6）工作制度及劳动定员：劳动定员20人，年工作300天，三班制，每班工作8小时。

（7）建设周期：建设周期为2个月。

建设内容
本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。新建原料库、产品库、破碎筛分车间、选矿车间、沉淀池、尾矿干排车间、尾矿堆存库、办公室，购置生产设备，并配套环保设施；建设铁精粉深加工生产线，生产工艺主要为：破碎、筛分、球磨、磁选、过滤，项目建成后年产15万吨铁精粉。在商业服务业设施用地内仅建设办公室（用地面积500m2），不建设其他建筑物；其他建筑物占地均为采矿用地，不占用商业服务业设施用地，原料库、尾矿干排车间、尾矿堆存库、事故池在原有堆渣场用地范围内。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权，本项目进行铁矿石的磁选，属于为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿采矿生产配套的项目。
本项目于2025年3月开始建设，2025年12月停止建设，场地现状已建设破碎筛分车间（面积1500m2）、选矿车间（面积550m2）、沉淀池（直径15m、深7m，容积1236m3）、尾矿干排车间（面积150m2）、办公室（面积500m2），已经安装颚式破碎机1台、锤式破碎机1台、球磨机1台、高频筛2台、磁选机1台、盘式真空过滤机1台、浓缩机1台、布袋除尘器1台，生产设备封闭于车间内，未进行生产，不存在环保问题及整改措施。根据《关于建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工项目情况说明》，建设单位未依法报批环评文件擅自开工建设，未造成环境污染后果，且企业自行实施或者实施停止建设、停止生产等措施的情形，不予立案处罚。
项目组成情况见下表。
表2.2-1  项目组成表

	工程类别
	工程名称
	项目内容
	备注

	主体工程
	破碎筛分车间
	一层，钢结构，建筑面积1500m2，进行原料矿石的破碎筛分及干选，主要生产设备为破碎机、筛分机、干式磁选机
	已建

	
	选矿车间
	一层，钢结构，建筑面积550m2，进行矿石的球磨和磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、高频筛、过滤机
	已建

	
	尾矿干排车间
	一层，钢结构，建筑面积150m2，进行尾矿的脱水，主要生产设备为旋流器、脱水筛、浓密机、压滤机
	已建

	辅助工程
	办公室
	建筑面积500m2，人员办公
	已建

	储运工程
	原料库
	建设全封闭原料库房1座，建筑面积2000m2，用于原料铁矿石储存，所有物料均不露天储存，存放高度2m，可储存铁矿石6000t，可满足4天的生产量
	新建

	
	产品库
	建设全封闭产品库1座，建筑面积2500m2，用于产品铁精粉存放，产品不露天储存，存放高度2m，可储存铁精粉10500t，可容纳21天的周转量
	新建

	
	尾矿堆存库
	建设全封闭尾矿堆存库1座，建筑面积3000m2，存放干选废石及干排尾矿，堆存高度2m，可堆存干选废石4200t、干排尾矿5100t，可容纳25天的周转量
	新建

	
	运输
	原料矿石、产品精矿粉、尾矿均采用汽车运输，厂区内物料输送均为密闭输送带
	新建

	
	给排水管网
	新鲜水给水管网长度87m，回用水管网长度82m，排水管网长度132m，均为球墨铸铁管
	新建

	公用工程
	供电
	项目供电由区域供电管网提供
	新建

	
	供暖
	生产车间不供暖，办公室采用电采暖
	新建

	
	供水
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井，依法办理取水许可证
	新建

	
	排水
	选矿废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水排入沉淀池（直径15m、深7m，容积1236m3），经过絮凝沉淀后，回用于生产，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排
	已建

	环保工程
	废气
	矿石卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	新建

	
	
	矿石上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	新建

	
	
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	新建

	
	
	产品装卸在全封闭产品库房，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	新建

	
	废水
	选矿废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水排入沉淀池（直径15m、深7m，容积1236m3），经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排；沉淀池设置为重点防渗区，防渗要求为内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能
	已建

	
	
	生活污水排入旱厕（30m3），定期清掏，不外排
	已建

	
	噪声
	选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声
	新建

	
	固体废物
	干选废石、干排尾矿、沉淀渣用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	新建

	
	
	废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	新建

	
	
	废润滑油及油桶收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置
	新建

	
	
	生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	新建

	环境风险
	建设事故池（长15m，宽10m，深2.5m，容积为375m3），用于选矿车间内生产事故时矿浆临时储存
	新建

	
	初期雨水池（长10m，宽10m，深2.5m，容积为250m3）
	新建


产品方案
本项目年产铁精粉15万吨，产品采用汽车运输，具体产品方案见下表。

表2.2-2  产品方案表

	名称
	品位（%）
	含水率（%）
	包装方式
	产量（万t/a）
	铁回收率（%）

	铁精粉
	65
	10
	散装
	15
	91.68


主要生产设备
本项目建设的生产设备均满足生产能力的需求，与产能相匹配，主要生产设备明细见下表。

表2.2-3  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	生产能力
	数量（台）
	产能匹配性
	位置
	备注

	
	
	
	(t/h)
	(t/a)
	
	
	
	

	1
	振动给料机
	GZD60-4
	80
	576000
	1
	匹配
	原料库
	新建

	2
	装载机
	/
	60
	432000
	1
	匹配
	原料库
	新建

	3
	雾炮机
	/
	/
	/
	1
	/
	原料库
	新建

	4
	颚式破碎机
	PEV500*750
	75
	540000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	已建

	5
	锤式破碎机
	SCF800×600
	60
	432000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	已建

	6
	振动筛
	YA-1236
	70
	504000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	新建

	7
	干式磁选机
	GCT0622
	60
	432000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	已建

	8
	矿石皮带输送机
	带速0.8m/s
	60
	432000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	新建

	9
	干选废石皮带输送机
	带速0.4m/s
	30
	216000
	1
	匹配
	破碎筛分车间
	新建

	10
	球磨机
	Ф2400×4500
	55
	396000
	1
	匹配
	选矿车间
	已建

	11
	磨头筛
	/
	55
	396000
	1
	匹配
	选矿车间
	新建

	12
	高频筛
	GPS-5
	30
	216000
	2
	匹配
	选矿车间
	已建

	13
	磁选机
	SCTB/S/N-918
	55
	396000
	4
	匹配
	选矿车间
	新建

	14
	盘式真空过滤机
	TT-25
	55
	396000
	1
	匹配
	选矿车间
	已建

	15
	精矿泵
	100ZJ-A42
	25
	180000
	1
	匹配
	选矿车间
	新建

	16
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	35
	252000
	1
	匹配
	选矿车间
	新建

	17
	供水泵
	/
	10
	72000
	1
	匹配
	选矿车间
	新建

	18
	空压机
	寿力 LS110P
	/
	/
	1
	/
	选矿车间
	新建

	19
	旋流器
	FX250-GX*60
	35
	252000
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	新建

	20
	高频振动脱水筛
	1836
	35
	252000
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	新建

	21
	深锥浓缩机
	SZH-800
	35
	252000
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	已建

	22
	厢式过滤机
	2PG40-8
	35
	252000
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	新建

	23
	回水泵
	/
	8
	57600
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	新建

	24
	干排尾矿皮带输送机
	带速0.5m/s
	37.5
	270000
	1
	匹配
	尾矿干排车间
	新建

	25
	雾炮机
	/
	/
	/
	1
	/
	产品库
	新建

	26
	布袋除尘器+风机
	风机风量为50000m3/h
	/
	/
	1
	/
	厂区内
	已建


主要原辅材料及能源消耗
本项目选矿工艺为磁选，不使用药剂，主要原辅材料及能源消耗见下表。

表2.2-4  主要原辅材料及能源消耗表
	序号
	名称
	用量（t/a）
	备注

	1
	铁矿石
	39万
	来源于建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，存于封闭原料库内，粒径0-400mm，含水率6%，采用汽车密闭运输

	2
	润滑油
	0.5
	外购，最大贮存量0.3t

	3
	石灰
	30
	外购，袋装，40kg/袋，存放于原料库

	4
	聚合氯化铝
	6
	外购，袋装，50kg/袋，存放于原料库

	5
	水
	30795m3/a
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井（依法办理取水许可证）

	6
	电
	80万kW·h/a
	市政供电管线


本项目铁矿石全部来源于建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，2018年2月20日，建平县广润矿业有限公司购买建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，平顶山铁矿属于自有矿山，矿山买卖合同见附件5。

《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿年开采19万吨铁矿石项目环境影响报告书》于2014年1月6日取得建平县环境保护局的批复，批复文号：建环审〔2014〕10号；该项目于2019年8月14日进行自主竣工环境保护验收，开采方式为露天和地下联合开采。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》于2020年6月5日取得辽宁省生态环境厅的批复，批复文号：辽环函〔2020〕95号；将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采，该项目预计2026年10月建成投产。环保手续见附件6，采矿许可证见附件7。

根据建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿的总体开发情况，矿山预计2031年5月实施扩建工程，2035年8月建成运行，扩建后矿山年开采铁矿石规模为39万t/a。根据建平县自然资源局出具的《矿山开采规模情况说明》（见附件8），建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿矿区保有资源储量充足，可保障矿山长期稳定合规开采。为保证选矿系统与矿山开采规模的协调性，本次铁选矿项目环评按矿山扩建后的最终开采规模39万t/a进行整体评价。在矿山扩建工程尚未完成，现有开采规模仍维持在19万t/a期间，为避免选矿能力与矿石供给量出现技术错配，本次选矿厂将采取间歇性生产模式。通过阶段性调整生产负荷、按需衔接矿山供矿能力，实现选矿系统与现状开采规模的技术匹配。待矿山扩建完成、铁矿石开采量稳定达到39万t/a后，选矿厂生产将由间歇性运行转为连续稳定运行模式，全面支撑扩建后矿山的综合生产能力。
根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》，矿石组分分析见下表，矿石运输路线见下图，矿石运输路线已在铁矿开采环评中评价，本次不再重复评价，矿石运输路线不在本次评价范围内。
表2.2-5  铁矿石组分表

	组分名称
	TFe
	mFe
	SiO2
	S
	P

	含量（%）
	27.27
	23.02
	51.23
	0.22
	0.07


放射性检测结果见下表，检测报告见附件9。

表2.2-6  铁矿石放射性检测结果表
	样品
	238U(Bq/kg)
	232Th(Bq/kg)
	226Ra(Bq/kg)
	40K(Bq/kg)

	铁矿石
	9
	1.1
	1.9
	815


检测结果表明本项目原料铁矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1000Bq/kg。根据生态环境部公告（2020年第54号），无需编制辐射环境影响评价专篇。
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图2.2-1  矿石运输路线图
公用工程
（1）给排水
本项目采取雨污分流制，项目用水主要为生产和生活用水。生产用水主要是选矿用水，原料库、球磨入料抑尘用水，车间地面清洗用水，车辆冲洗用水，生产用水来源于厂区内自备水井；生活用水采用外购桶装水。
①选矿用水
铁精粉选矿工艺生产用水由新水补充水和循环水系统两部分供给。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）及修改单“B081 铁矿采选用水定额”，矿石种类为磁铁矿，选矿方法为磨矿—磁选，用水定额通用值为0.75m3/t，本项目用水量选取0.75m3/t。经过干式磁选后，进入湿式磁选系统的铁矿石量为1040t/d（矿石含水量为62.4m3），铁选矿需补充水量为717.6m3/d，其中循环水量为631.6m3/d，新水补水量为86m3/d。选矿废水均排入沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用，不外排。矿浆浓度为57.14%，干排尾矿含水率为15%，产品铁精粉含水率为10%，选矿水重复利用率为88.12%。
②抑尘用水
原料库、球磨入料过程进行洒水抑尘，抑尘用水量为6.75m3/d，全部挥发，不排放。

③车间地面清洗用水
本项目车间地面采用水枪冲洗方式定期清洗，单次清洗用水量为15m3，每个月清洗一次，全年清洗频次为12次，清洗用水总量180m3/a（0.6m3/d）。清洗过程中损耗量按照20%，废水排放量为0.48m3/d，排入沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用，不外排。
④车辆冲洗用水
本项目原矿石及尾矿运输车次为12600车次，车辆清洗水按照200L/车次，用水量为2520m3/a（8.4m3/d）。清洗过程中损耗量按照20%，废水排放量为6.72m3/d，排入沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用，不外排。
⑤职工生活
劳动定员20人，年工作300天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）及修改单中“U9920农村居民”——“农村居民生活（集中供水点取水或水龙头入户，无洗涤池和其他卫生设施）”用水定额为45L/（人·d），则生活用水量为0.9m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为0.77m3/d，排入厂区防渗旱厕（30m3），定期清掏，不外排。

⑥初期雨水
本次评价采用朝阳地区暴雨强度计算公式：
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其中：q—暴雨强度，L/s·hm2；
P—重现期，年，P=1年；

t—集水时间，分钟，取15分钟。

本次评价初期雨水量按照雨水流量通用公式计算，具体公式如下：

Q=ψqS
其中：Q—雨水流量，L/s；

q—设计暴雨强度，L/s•hm2；

ψ—地面径流系数，取0.4；

S—汇水面积，hm2，本项目汇水面积6.6hm2。
经计算，暴雨强度为91.63L/s·hm2，一次降雨最大初期雨水量为217.71m3/次，汇入初期雨水池（容积250m3）沉淀后，用于厂区洒水抑尘不外排。

水平衡图如下。
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图2.2-2  循环水系统水平衡图  单位：m3/d
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图2.2-3  全厂水平衡图  单位：m3/d
（2）供热工程

本项目生产车间冬季不供暖，办公区采用电采暖。

（3）供电工程

本项目供电由市政电网提供，年耗电量约为80万kW·h。

总平面布置
本项目厂区建筑物主要为破碎筛分车间、选矿车间、尾矿干排车间、原料库、产品库、办公室等。总平面布置认真贯彻落实“合理利用土地”的基本国策，促进建设用地的集约、节约利用和优化配置，提高工业建设用地的水平和土地的利用价值。充分考虑场地形状和外部条件，依据国家现行的安全和环保等相关规范要求，按功能分区统筹布置并综合考虑了生产工艺流程的顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，事故池设置在厂区地势最低处。

高噪声设备均布置在封闭厂房内，采用集中成区布置模式，便于后续统一采取隔声、减振等噪声治理措施，进一步提升噪声控制效果；在噪声阻隔与缓冲方面，厂区靠近居民区一侧布置了绿化带、围墙等形成天然隔声屏障，有效阻挡噪声直达居民区，增加噪声传播过程中的能量损耗，降低噪声对居民的干扰；合理规划车辆行驶路线，减少车辆鸣笛、行驶过程中产生的交通噪声对居民的持续影响，避免了交通噪声与生产噪声叠加干扰敏感目标的情况。

综上所述，厂区平面布置过程中，充分考虑了声源对居民的噪声影响，考虑了生产工艺流程的衔接性，充分利用场地地势情况，厂区平面布置合理。

具体平面布置图见下图。

















图2.2-4  厂区总平面布置图












图2.2-5  选矿车间平面布置示意图
污染影响因素分析
施工期
（1）工艺流程
本项目施工期主要为堆渣场的回填，原料库、产品库、破碎筛分车间、选矿车间、办公室等的建设，生产设备与环保设施的安装。主要流程为堆渣场回填、土地平整、主体工程施工、设备安装等。

具体工艺流程及产排污节点见下图。
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图2.3-1  施工期生产工艺及产排污节点图

（2）产污环节
根据本项目施工工艺，施工阶段产污节点如下：

①大气污染：项目施工期大气污染物为堆渣场回填、主体施工过程堆场、料场产生扬尘，运输车辆及施工机械往来产生的道路扬尘，以及运输车辆在运输过程中排放的汽车尾气。

②水污染：项目施工期的排水主要是施工现场的施工废水以及施工人员排放的生活污水等。

③噪声污染：项目施工期噪声污染源主要为施工场地及施工道路大型机械设备产生的机械噪声。

④固废污染：项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

施工期产排污节点见下表。

表2.3-1  施工期产排污节点一览表
	类别
	污染工序
	污染因子

	废气
	堆场、料场产生扬尘，运输车辆及施工机械往来产生的道路扬尘
	扬尘：颗粒物

	
	运输车辆
	汽车尾气：CO、HC、NOx

	废水
	施工人员
	生活污水：CODcr、BOD5、NH3-N、SS

	
	施工、装修、设备安装
	施工废水：SS

	噪声
	施工机械、车辆
	噪声

	固体废物
	施工、装修、设备安装
	建筑垃圾

	
	施工人员
	生活垃圾


运营期
（1）工艺流程
本项目采用“破碎+球磨+磁选”工艺，为四段磁选，尾矿经脱水、压滤后干排。具体工艺流程如下：

①上料
铁矿石原矿由汽车密闭运送至厂区原料库，原料入厂粒径范围0-400mm，在原料库内堆存后，由装载机进行上料，并送入振动给料机，通过振动给料机控制原矿的给料量、给料速度；经给料机均匀送出的原矿，通过皮带输送机输送至颚式破碎机的进料口，完成矿石从原料库到破碎单元的全过程输送。此过程产生原料卸车粉尘（G1）、上料粉尘（G2）、设备噪声（N）。
②破碎筛分
铁矿石送入颚式破碎机进行粗破，粗破产品经全封闭皮带廊道输送至振动筛，筛下合格粉矿（粒径0-20mm）经全封闭皮带廊道输送至干式磁选机，筛上不合格产品大约为30%，粒径＞20mm，经全封闭皮带输送至锤式破碎机进行细破，细破产品再经全封闭皮带输送廊道给至振动筛。此过程产生破碎粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、设备噪声（N）。

③干式磁选
两级破碎后的矿料经过封闭皮带输送廊道送入干式磁选机内进行干选，干选后的矿料密闭输送至球磨机，此过程产生干选粉尘（G5）、设备噪声（N）、干选废石（S1）。干选废石通过皮带输送至尾矿堆存库中暂存，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复。

④球磨
矿料经全封闭皮带输送廊道送至湿式球磨机内进行研磨，矿石被细磨至200目以下。研磨后的矿浆料通过泵进入磨头筛，筛分机底部大于200目矿粉回输到球磨机进行反复研磨，形成闭路磨矿，研磨粒径合格的矿粉进入磁选系统。此过程产生球磨入料粉尘（G6）、设备噪声（N）。

⑤湿式磁选
研磨至200目以下的矿料占40%以上时进入一段磁选机，同时除尘灰及沉降灰回用于磁选工序，磁选选出的尾矿浆进入尾矿干排车间，选出的精矿料进入高频筛进行筛分；筛下物进入二段磁选机磁选，筛上物回入球磨机继续研磨，磁选选出的尾矿浆进入尾矿干排车间，选出的精矿进入三段磁选；磁选后的尾矿浆进入尾矿干排车间，精矿经泵输送至四段磁选，精矿进入过滤机脱水，尾矿浆进入尾矿干排车间。矿浆浓度为57.14%，选矿水重复利用率为88.12%。此过程产生设备噪声（N）。
⑥精矿脱水
精选后的铁精矿经过自流给入精矿过滤机，精矿过滤机过滤出的铁精矿（含水率10%）经皮带输送机输送至产品库，在产品库内散装存放，精矿过滤水排入厂区沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用。此过程产生铁精粉装卸粉尘（G7）、选矿废水（W1）、噪声（N）。

⑦尾矿处理
所有磁选尾矿浆由泵输送至尾矿干排车间，尾矿浆泵入旋流器进行分级，粗粒度尾矿进入高频振动脱水筛进行脱水，细粒度尾矿进入深锥浓缩机进行浓缩压滤，脱水后尾矿砂及压滤后滤饼放置在尾矿堆存库，干排尾矿含水率为15%。压滤废水排入厂区沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用。此过程产生选矿废水（W1）、噪声（N）、干排尾矿（S2）。干排尾矿通过皮带输送至尾矿堆存库中暂存，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复。

具体工艺流程及产排污节点如下图所示。
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注：G1：原料卸车粉尘、G2：原料上料粉尘、G3：破碎粉尘、G4：筛分粉尘、G5：干选粉尘、G6：球磨入料粉尘、G7：产品装卸粉尘、N：噪声、S1：干选废石
图2.3-2  运营期生产工艺及排污节点图
说明：
①矿石在输送带输送过程中产生粉尘（G8）；

②车间地面清洗产生清洗废水（W2）；

③车辆冲洗产生冲洗废水（W3）；
④除尘器产生废布袋（S3）、除尘灰（S4）；
⑤原料库、破碎筛分车间、选矿车间、产品库产生沉降灰（S5）；
⑥设备维修产生废润滑油及油桶（S6）；

⑦沉淀池产生沉淀渣（S7）；
⑧职工生活产生生活污水（W4）、生活垃圾（S8）。

⑨根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2025），生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质，不属于固体废物：a）不经过贮存或堆积过程，直接返回；b）在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄露、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回；c）进入生产工艺配套工序再生后返回。本项目除尘灰、沉降灰不经过贮存或堆积过程，直接返回于浮选工序，回用于生产。因此除尘灰、沉降灰不属于固体废物。

（2）产污环节
运营期产排污节点见下表。

表2.3-2  运营期产排污节点一览表
	类别
	污染源
	污染源编号
	污染物
	主要污染因子

	废气
	原料卸车
	G1
	原料卸车粉尘
	颗粒物

	
	原料上料
	G2
	原料上料粉尘
	颗粒物

	
	颚破、锤破
	G3
	破碎粉尘
	颗粒物

	
	筛分
	G4
	筛分粉尘
	颗粒物

	
	干式磁选
	G5
	干选粉尘
	颗粒物

	
	球磨
	G6
	球磨入料粉尘
	颗粒物

	
	铁精粉装卸
	G7
	铁精粉装卸粉尘
	颗粒物

	
	矿石输送
	G8
	矿石输送粉尘
	颗粒物

	废水
	精矿脱水、尾矿处理
	W1
	选矿废水
	pH值、COD、SS

	
	车间地面清洗
	W2
	清洗废水
	COD、SS

	
	车辆冲洗
	W3
	冲洗废水
	COD、SS

	
	职工生活
	W4
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	噪声
	各生产设备
	N
	噪声
	Leq(A)

	固体废物
	干式磁选
	S1
	干选废石

	
	尾矿处理
	S2
	干排尾矿

	
	布袋除尘器
	S3
	废布袋

	
	设备维修
	S4
	废润滑油及油桶

	
	沉淀池
	S5
	沉淀渣

	
	职工生活
	S6
	生活垃圾


平衡分析
物料平衡
除尘灰产生量为299.15t/a，沉降灰产生量为62.35t/a，本项目物料平衡如下。
表2.4-1  物料平衡

	投入方
	产出方

	名称
	投入量（t/a）
	名称
	产出量（t/a）

	铁矿石
	390000
	铁精粉
	150000

	除尘灰
	299.15
	干选废石
	78000

	沉降灰
	62.35
	干排尾矿
	158996.24

	/
	/
	粉尘排放
	3.76

	
	
	沉淀渣
	3000

	
	
	除尘灰
	299.15

	
	
	沉降灰
	62.35

	合计
	390361.5
	合计
	390361.5


铁元素平衡
表2.4-2  铁元素平衡

	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	铁含量（%）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	铁含量（%）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	390000
	27.27
	106353
	铁精粉
	150000
	65
	97500

	除尘灰
	299.15
	27.27
	81.58
	干选废石
	78000
	3.68
	2870.4

	沉降灰
	62.35
	27.27
	17
	干排尾矿
	158996.24
	3.68
	5970.53

	/
	/
	/
	/
	粉尘排放
	3.76
	27.27
	1.03

	
	
	
	
	沉淀渣
	3000
	3.68
	11.04

	
	
	
	
	除尘灰
	299.15
	27.27
	81.58

	
	
	
	
	沉降灰
	62.35
	27.27
	17

	合计
	106451.58
	合计
	106451.58


污染源源强核算
施工期
废气

由于施工行为而产生的大气污染源，主要有以下几个方面：

以燃油为动力的施工机械排放的废气；以燃油为动力的运输车辆排放的尾气；施工过程中掘土等行为产生的粉尘；开挖回填过程中产生的扬尘；开挖泥土未及时清运或回填，暴露在外遇风扬尘；开挖泥土被雨水冲刷外流，遇干燥天气再次扬起；水泥、沙子、碎石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下再次扬起，此外运输车辆在行驶中也能带起粉尘。

施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，随着工程结束，污染影响也随之停止。但由于掘土、地基处理等操作过程中产生的扬尘颗粒物，还是会在短期内影响当地的空气质量。扬尘颗粒物的排放量随施工作业活动水平、特定操作和主导天气变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。施工时应采用洒水抑尘、建筑材料遮盖存放、四周建设围挡等抑尘措施，控制施工扬尘对周围大气环境的不利影响。

施工车辆主要为运输卡车、翻斗车等，产生的尾气对施工场地及运输沿线产生一定影响，项目原材料运输进入施工区内行驶距离短，污染物源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，且污染源较分散，空气流动性较好，对周围环境影响较小。

废水
本项目施工废水主要是施工人员所排放的生活污水和土石方施工产生的含泥沙废水。其中含泥沙废水经简易沉降池沉降后可用于场地洒水抑尘；施工人员的生活污水排入厂区现有污水处理系统。在施工期间，建设单位应加强监管，避免施工人员随意排放施工废水和生活污水污染附近水环境。

噪声
本项目施工噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表2.5-1。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各施工阶段的车辆类型及声级见表2.5-2。

表2.5-1  施工现场主要噪声源参数表
	施工阶段
	声源
	声级dB（A）

	土石方阶段
	挖掘机
	76~92

	
	推土机
	78~94

	
	冲击机
	78~88

	
	打桩机
	95~105

	基础与结构阶段
	混凝土输送机
	90~100

	
	振捣机
	95~105

	
	压路机
	75~85

	
	空压机
	75~85

	装修与安装阶段
	电钻
	100~115

	
	电锤
	100~105

	
	电锯
	100~105

	
	木工刨
	100~110

	
	射钉枪
	100~110

	
	角磨机
	100~115


表2.5-2  各施工阶段交通运输车辆状况
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级dB（A）

	土石方阶段
	土方外运
	大型载重车
	85~90

	底板及结构阶段
	商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80~185

	装修、安装阶段
	各装修材料
	轻型载重卡车
	75~80


施工设备噪声对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪声施工设备、四周建设围挡等噪声控制措施，控制施工噪声对周围声环境的不利影响。

固体废物
本项目施工期间的固体废物主要来自土石方、建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要来自施工废弃物，如废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、碎玻璃等。土方大部分回用于基础填埋、厂区平整，建筑垃圾将运至当地城建部门指定地点消纳。生活垃圾收集后由环卫部门处置。

运营期
废气

（1）原料卸车粉尘

原料由汽车运至原料库内，卸车过程产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石卸料系数，系数为0.02kg/t。本项目原料铁矿石总量为39万t/a，全厂年物料运载车次为7800次，单车平均运载量为50t，全年卸车时间为1200h，经计算原料卸车过程粉尘产生量为7.8t/a，产生速率为6.5kg/h。原料储存在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，密闭式堆场粉尘控制效率为99%，洒水控制效率为74%，则原料卸车粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.02kg/h。
（2）原料上料粉尘
本项目原料铁矿石上料采用装载机上料，在投料过程中存在落差，会产生一定的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石送料系数，系数为0.0007kg/t。本项目原料铁矿石总量为39万t/a，上料时间为7200h，原料上料粉尘产生量为0.27t/a，产生速率为0.04kg/h。上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则原料上料粉尘排放量为0.07t/a，排放速率为0.01kg/h。
（3）破碎筛分粉尘
项目破碎、筛分过程均位于封闭车间内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0810铁矿采选行业系数表，“铁矿选矿破碎－筛分工序”颗粒物产污系数为0.66kg/t产品，铁精粉产量为15万t/a，则破碎筛分粉尘产生量为99t/a，产生速率为13.75kg/h。
在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩（集气方式为上吸式），破碎筛分粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器（TA001）处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。集气罩收集效率为85%，除尘器处理效率99%，经处理后粉尘排放量为0.84t/a，排放速率为0.12kg/h。

未捕集到的粉尘99%沉降在厂房内，其余无组织排放到环境中，则最终排放量为0.15t/a，排放速率为0.02kg/h。
（4）干选粉尘
项目干式磁选过程位于封闭车间内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0810铁矿采选行业系数表，“铁矿选矿磁选工序”颗粒物产污系数为1.71kg/t产品，铁精粉产量为15万t/a，则干选粉尘产生量为256.5t/a，产生速率为35.63kg/h。
在干式磁选机上方设置集气罩（集气方式为上吸式），干选粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器（TA001）处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。集气罩收集效率为85%，除尘器处理效率99%，经处理后粉尘排放量为2.18t/a，排放速率为0.30kg/h。

未捕集到的粉尘99%沉降在厂房内，其余无组织排放到环境中，则最终排放量为0.38t/a，排放速率为0.05kg/h。
破碎筛分粉尘与干选粉尘统一经过同一套布袋除尘器（TA001）处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，布袋除尘器设置在筛分机附近，粉尘集中在筛分机处排放，汇集至排气筒的风道数量为4个，排气筒直径为0.8m，废气流速为17.65m/s，风机风量为50000m3/h，颗粒物有组织排放速率为0.42kg/h，排放浓度为8.4mg/m3。
（5）球磨入料粉尘

物料经过全封闭皮带廊道输送至球磨机，球磨机入料口会产生粉尘，进入球磨机的矿石量为31.2万t/a，入料时间为8h/d。源强核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石出料系数，系数为0.00145kg/t。则球磨入料颗粒物产生量为0.45t/a，产生速率为0.19kg/h。

入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则球磨入料粉尘排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h。

（6）铁精粉装卸粉尘
本项目设置精粉库，铁精粉一般情况下为即产即运，由于磁选后铁精粉含水率约10%，不易产生粉尘。但由于天气或者其他原因下，铁精粉暂存3—5天后含水率下降，在装卸过程中可能产生粉尘。

粉尘起尘量的预测采用物料装卸起尘预测模式进行预测，具体计算模式如下：
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式中：Q—装卸起尘量，kg/a；

V—平均风速，1.0m/s，

H—物料装卸平均高度，2m；

W—物料含水量，10%；

G—物料装载量，15万t/a。

经计算铁精粉装卸粉尘产生量为1.25t/a，装卸时间为4h/d，产生速率为1.04kg/h。铁精粉装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，密闭式堆场粉尘控制效率为99%，洒水控制效率为74%，则铁精粉装卸粉尘排放量为0.003t/a，排放速率为0.003kg/h。

（7）矿石输送粉尘

本项目铁矿石在输送过程中均在封闭输送带中，且铁矿石在下料过程中进行了喷淋，矿石表面为潮湿状态，因此输送带产尘量极小，本项目对其不进行定量分析。

（8）非正常工况
本工程在工艺设计、设备选型、原料使用、操作技术等方面均充分考虑了环境保护的要求。生产工艺和治理措施技术先进、成熟可靠，只要严格科学管理、精心操作，就可减少或避免污染事故的发生。若在生产过程中一旦发生异常情况，出现非正常工况或事故工况，特别是生产中废气处理布袋除尘器损坏导致除尘效率降低，将会对周围环境造成显著污染影响。

本次评价将布袋除尘器损坏或未及时更换进而出现除尘效率下降等情况，作为本项目的非正常工况。本次评价按废气处理装置处理效率下降至50%来考虑非正常工况的排放情况。非正常下污染物排放情况见下表。

表2.5-3  废气污染物非正常排放情况表
	污染工序
	污染物
	排放量（kg）
	排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间（h）
	年发生频率次（次）
	排气筒编号
	风机风量（m3/h）

	破碎、筛分、干选
	颗粒物
	20.99
	419.8
	1
	1
	DA001
	50000


由上表可知，非正常工况下，排气筒废气污染物排放浓度与速率超出正常工况，说明非正常工况下废气排放会对大气环境产生不利影响，建设单位应采取加强管理、加强设备检修、合理操作等手段，避免非正常工况及事故排污的发生，一旦废气治理措施发生故障失效，应立即停止生产，避免事故状态下污染物的超标排放。

本项目采取处理措施如下。

①加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况。

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理。

③及时更换布袋，保证吸附效率。

通过以上处理措施处理后，本项目的非正常排放废气可得到有效地控制。
废水

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。
（1）生产废水
本项目为铁矿磁选，无浮选工艺，不添加选矿药剂，废水主要为精矿过滤废水、尾矿干排废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水，废水均排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产。废水中主要污染物为悬浮物和化学需氧量，其他污染物浓度均较低。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《0810 铁矿采选行业系数手册》，原料为磁铁矿石，采用磁选工艺，废水中COD的产污系数为0.30kg/t-产品，通过絮凝沉淀去除效率为70%，悬浮物去除效率按照90%计算。

（2）生活污水
生活用水量为0.9m3/d，污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为0.77m3/d，排入厂区防渗旱厕（30m3），定期清掏，不外排。

废水中污染物产排情况见下表。
表2.5-4  废水污染物产排情况
	污染源
	废水量（t/a）
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率（%）
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	生产废水
	189480
	pH值
	6.5-8.5
	/
	排入沉淀池，絮凝沉淀后回用于生产
	/
	
	0

	
	
	COD
	237
	45
	
	70
	71
	0

	
	
	SS
	600
	113.69
	
	90
	60
	0

	生活污水
	231
	COD
	300
	0.069
	排入防渗旱厕，定期清掏
	/
	/
	0

	
	
	BOD5
	110
	0.025
	
	/
	/
	0

	
	
	SS
	130
	0.030
	
	/
	/
	0

	
	
	NH3-N
	20
	0.005
	
	/
	/
	0


噪声

本项目噪声主要来自破碎机、振动筛、球磨机、高频筛、浓缩机、过滤机及风机泵类的噪声，设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取减振基础等治理措施。

本项目各噪声源强见下表。
表2.5-5  主要生产设备噪声源强表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	位置
	源强dB（A）

	1
	振动给料机
	GZD60-4
	1
	原料库
	90

	2
	装载机
	/
	1
	原料库
	85

	3
	雾炮机
	/
	1
	原料库
	80

	4
	颚式破碎机
	PEV500*750
	1
	破碎筛分车间
	100

	5
	锤式破碎机
	SCF800×600
	1
	破碎筛分车间
	100

	6
	振动筛
	YA-1236
	1
	破碎筛分车间
	100

	7
	干式磁选机
	GCT0622
	1
	破碎筛分车间
	90

	8
	矿石皮带输送机
	带速0.8m/s
	1
	破碎筛分车间
	85

	9
	干选废石皮带输送机
	带速0.4m/s
	1
	破碎筛分车间
	85

	10
	球磨机
	Ф2400×4500
	1
	选矿车间
	100

	11
	磨头筛
	/
	1
	选矿车间
	90

	12
	高频筛
	GPS-5
	2
	选矿车间
	90

	13
	磁选机
	SCTB/S/N-918
	4
	选矿车间
	85

	14
	盘式真空过滤机
	TT-25
	1
	选矿车间
	90

	15
	精矿泵
	100ZJ-A42
	1
	选矿车间
	80

	16
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	1
	选矿车间
	80

	17
	供水泵
	/
	1
	选矿车间
	80

	18
	空压机
	寿力 LS110P
	1
	选矿车间
	95

	19
	旋流器
	FX250-GX*60
	1
	尾矿干排车间
	85

	20
	高频振动脱水筛
	1836
	1
	尾矿干排车间
	85

	21
	深锥浓缩机
	SZH-800
	1
	尾矿干排车间
	90

	22
	厢式过滤机
	2PG40-8
	1
	尾矿干排车间
	90

	23
	回水泵
	/
	1
	尾矿干排车间
	80

	24
	干排尾矿皮带输送机
	带速0.5m/s
	1
	尾矿干排车间
	85

	25
	雾炮机
	/
	1
	产品库
	80

	26
	布袋除尘器+风机
	风机风量为50000m3/h
	1
	厂区内
	85


固体废物

本项目固体废物主要为干选废石、干排尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾。
（1）干选废石
项目在干式磁选过程中产生干选废石，产生量为78000t/a，暂存于尾矿堆存库，不长期堆存，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复，属于Ⅰ类一般固体废物，固废代码081-001-S05。
（2）干排尾矿
①尾矿产生量
干排尾矿产生量为158996.24t/a，暂存于尾矿堆存库，不长期堆存，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复，固废代码081-001-S05。

②尾矿的性质鉴别
建平县广润矿业有限公司对干排尾矿进行了放射性检测，检测报告见附件9，放射性结果见下表。

表2.5-6  干排尾矿放射性检测结果表

	样品
	238U(Bq/kg)
	232Th(Bq/kg)
	226Ra(Bq/kg)

	干排尾矿
	9
	2.77
	2.44


干排尾矿中铀、钍、镭单个核素活度浓度均低于1000Bq/kg，根据中华人民共和国生态环境部公告2020年第54号，无需编制辐射环境影响评价专篇。

建平县广润矿业有限公司对干排尾矿进行淋溶浸出检测试验，检测报告见附件10。
采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）进行检测，检测结果见下表。

表2.5-7  干排尾矿浸出毒性检测（硫酸硝酸法）结果
	检测项目
	检测结果
	单位
	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出液中危害成分浓度限值
	是否超标

	铜
	8.11
	mg/L
	100
	否

	锌
	6.70
	mg/L
	100
	否

	镉
	0.31
	mg/L
	1
	否

	铅
	2.25
	mg/L
	5
	否

	六价铬
	未检出
	mg/L
	5
	否

	铬
	未检出
	mg/L
	15
	否

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	否

	汞
	未检出
	μg/L
	0.1mg/L
	否

	铍
	未检出
	mg/L
	0.02
	否

	钡
	未检出
	mg/L
	100
	否

	镍
	未检出
	mg/L
	5
	否

	银
	未检出
	mg/L
	5
	否

	砷
	3.07
	μg/L
	5mg/L
	否

	硒
	未检出
	μg/L
	1mg/L
	否

	无机氟化物
	未检出
	mg/L
	100
	否

	氰化物
	未检出
	mg/L
	5
	否


根据浸出毒性硫酸硝酸法检测的结果，选厂尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），属于一般工业固体废物。
采用《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）进行检测，检测结果见下表。
表2.5-8  干排尾矿浸出毒性检测（水平振荡法）结果

	监测项目
	检测结果
	单位
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级
	是否
超标

	汞
	未检出
	μg/L
	0.05mg/L
	否

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	否

	镉
	未检出
	mg/L
	0.1
	否

	铬
	未检出
	mg/L
	1.5
	否

	六价铬
	未检出
	mg/L
	0.5
	否

	砷
	2.62
	μg/L
	0.5mg/L
	否

	铅
	0.80
	mg/L
	1.0
	否

	镍
	未检出
	mg/L
	1.0
	否

	苯并（a）芘
	未检出
	mg/L
	0.00003
	否

	铍
	未检出
	mg/L
	0.005
	否

	总银
	未检出
	mg/L
	0.5
	否

	pH值
	7.72
	无量纲
	6-9
	否

	化学需氧量
	25.4
	mg/L
	100
	否

	石油类
	未检出
	mg/L
	5
	否

	硫化物
	未检出
	mg/L
	1.0
	否

	磷酸盐
	0.19
	mg/L
	0.5
	否

	铜
	0.28
	mg/L
	0.5
	否

	锌
	1.30
	mg/L
	2.0
	否

	锰
	未检出
	mg/L
	2.0
	否


根据浸出毒性水平振荡法检测的结果，干排尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，且pH值在6-9之间，属于Ⅰ类一般工业固体废物。
（3）废布袋

布袋除尘器产生废布袋，产生量为0.5t/a，集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收，属于一般固体废物，固废代码900-009-S59。
（4）沉淀渣

沉淀池经过沉淀后产生沉淀渣，产生量为3000t/a，经过压滤后用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复，属于一般固体废物，固废代码900-099-S59。
（5）废润滑油及油桶

设备维修保养过程中产生废润滑油及油桶，产生量为0.2t/a，收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置。属于危险废物，危废代码HW08 900-249-08。

（6）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，全厂劳动定员20人，年工作300天，则生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
污染物汇总

全厂污染物排放情况见下表。

表2.6-1  污染物排放汇总表

	类别
	污染物
	污染防治措施
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	有组织
	无组织
	

	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	

	废气
	原料卸车颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	/
	/
	/
	0.02
	0.02
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6及表7

	
	原料上料颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	/
	/
	/
	0.07
	0.01
	

	
	破碎筛分颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	0.84
	0.12
	8.4
	0.15
	0.02
	

	
	干选颗粒物
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	2.18
	0.30
	
	0.38
	0.05
	

	
	球磨入料颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	/
	/
	/
	0.12
	0.05
	

	
	铁精粉装卸颗粒物
	在全封闭产品库房中，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	/
	/
	/
	0.003
	0.003
	

	废水
	选矿废水
	排入厂区沉淀池（1236m3），经絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	车间地面清洗废水
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	车辆冲洗废水
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生活污水
	排入厂区防渗旱厕（30m3），定期清掏，不外排
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	噪声
	生产设备噪声
	选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声
	/
	/
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类

	固体废物
	干选废石
	暂存于尾矿堆存库（3000m2），用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	78000
	/
	/
	/
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	干排尾矿
	暂存于尾矿堆存库（3000m2），用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	158996.24
	/
	/
	/
	/
	

	
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	0.5
	/
	/
	/
	/
	

	
	沉淀渣
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	3000
	/
	/
	/
	/
	

	
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置
	0.2
	/
	/
	/
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	3
	/
	/
	/
	/
	/


总量控制分析

污染物排放总量控制原则

污染物排放总量控制是将排放某一特定区域环境的污染物量控制或削减到某一要求的水平之下，以限制排污单位的污染物排放总量。实施污染物排放总量控制是坚持可持续发展战略，推进经济、社会、环境协调发展的重要措施。

污染物排放总量控制因子

根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。

污染物排放总量控制指标

生产废水经过沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
废气污染因子为颗粒物，不涉及氮氧化物、挥发性有机物。

因此，本项目无需申请污染物总量控制指标。
清洁生产分析
对照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006），本项目清洁生产水平分析如下。

表2.8-1  铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）对照表
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、颚式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	三级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的简式磨矿机、高压能磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的简式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的简式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	三级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级振动筛、高频细筛等分级设备
	三级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和简式压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	一级

	电耗（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	一级

	水耗（m3/t）
	≤2
	≤7
	≤10
	一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/t）
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	三级

	悬浮物（kg/t）
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	三级

	化学需氧量（kg/t）
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	三级

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	一级

	尾矿综合利用率（%）
	≥30
	≥15
	≥8
	一级

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO 14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	二级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	一级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	一级

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	一级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	一级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	符合

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	符合

	
	环境管理制度
	健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	一级

	
	环境管理计划
	制订近、远期计划并监督实施
	制订近期计划并监督实施
	制订日常计划并监督实施
	一级

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	一级

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	符合

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	一级

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	符合

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	符合


综上所述，本项目资源利用率较高，生产过程中采用清洁生产技术，符合清洁生产相关要求。

环境现状调查与评价

区域自然环境概况

地理位置

建平县位于中国辽宁省西北部，东部与朝阳县交界，南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及松山区、元宝山区隔老哈河相望。东北与敖汉旗毗邻。建平县东西长75千米，南北长125千米，略呈矩形。面积约4900平方公里。辖9个镇，23个乡。有汉、蒙、满、回、锡伯、俄罗斯、鄂伦春、朝鲜、壮等民族。

深井镇位于建平县南部，距建平县城17.5公里，全境南北长36公里，东西宽5公里。总面积163.87平方公里。下辖8个行政村，97个村民组。境内建三线、老宽线、庙朱线公路纵横交错、四通八达，客货运输十分便利。境内矿产资源丰富，品质好，种类多，开发潜力大。现已发现有益矿藏14种，其中金属矿藏3种。铁矿石储量达5000万吨以上，金矿储量也很丰富，含金量最高可达20克/吨。膨润土、珍珠岩、硅石、氟石等储量均在千万吨以上。磷铁矿石灰石、钾长石、花岗岩、矿泉水等具有很高的开采价值。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，厂区中心坐标为东经：119°41′45.732″，北纬：41°31′48.839″。

具体地理位置见下图。
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图3.1-1  地理位置图
地形地貌

建平县地处内蒙古高原向松辽平原过渡带、燕山山脉东段努鲁尔虎山脉中段，属辽西低山丘陵区。

总体地势北高南低、中部隆起，努鲁尔虎山脉自东北向西南横贯县境，为老哈河与大凌河分水岭。海拔范围：372m～1153.7m，最高点为努鲁尔虎山主峰。地貌比例：山地30.4%、丘陵43.3%、平川26.3%，呈“六山一水三分田”格局。

低山主要为努鲁尔虎山脉主体，岩石裸露、植被稀疏，集中于中部及北部。丘陵广泛分布于黑水、义成功、马场、北二十家子、建平、白山、榆树林子等乡镇，沟壑纵横、切割强烈。河谷平原分布于老哈河、蹦河、凌河、深井河等沿岸河漫滩、一二级阶地及山间谷地，地势平坦、土层较厚，为主要农耕区。

本项目位于建平县北侧低山丘陵区域，地形东高西低，地貌类型属冲洪积台地，地形稍有起伏。
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图3.1-2  项目地形地势图

气候特征

本项目所在地区属于北温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，雨热同期，春秋晴日多，光照充足，风多雨少。根据建平县气象站1981—2010年近30年的气象资料统计，气象特征值为：年平均气温8.2℃，极端最高气温42.3℃，极端最低气温-27.9℃；无霜期125d，≥10℃积温3298.3℃，多年平均日照数为2865.5h。全县多年平均降水量为473mm，6-9月份降水量402.05mm，占全年的85%。10%频率1小时暴雨量51mm；10%频率6小时暴雨量103.2mm；蒸发量1852.8mm，多年平均冻结深度为1.20m。无雪覆盖时期年均风日数142d，年均沙尘日数7d。

表3.1-1  气候特征表

	序号
	气象要素
	单位
	特征值

	1
	气温
	年平均气温
	℃
	8.2

	
	
	极端最高气温
	℃
	42.3

	
	
	极端最低气温
	℃
	-27.9

	2
	无霜期
	d
	125

	3
	≥10℃积温
	℃
	3298.3

	4
	年平均日照时数
	h
	2865.5

	5
	主导风向
	/
	SW

	6
	风速
	多年平均
	m/s
	3.4

	7
	无雪覆盖时期年均风日数
	d
	142

	8
	降水量
	多年平均
	mm
	473.00

	
	
	10%频率1小时
	mm
	51.00

	
	
	10%频率6小时
	mm
	103.2

	9
	多年平均冻结深度
	m
	1.20


水文

建平县有中小河流17条，主要河流包括蹦河、二道河子河、第二牤牛河、深井河、海棠河、牤牛河等。

本项目距离最近的地表水体为深井河，属大凌河水系（第二牤牛河支流），发源于建平县深井镇康家窝铺村化石里沟南坡；流经康家窝铺、章吉营子、勿兰勿素、三元井、深井、小马厂6个村，最终汇入第二牤牛河。

深井河境内流长34km，流域面积163km2；支流有八拉罕沟、金沟、张家湾、石门地、于家沟、孟胡台沟、宽昌沟等，呈南北向汇入干流。

深井河地处温带大陆性季风区，年降水量约450mm，径流季节变化大，7—8月占60%以上，春旱突出。年平均径流深度70—80 mm，汛期（6-9月）占70%—80%，枯水期（1-5月、10-12月）流量小，常出现断流。

深井河防洪工程等级为Ⅴ等，永久性水工建筑物级别5级，满足10年一遇洪水安全下泄；设计洪水位：河口处401.5—402.0m，园区大桥处404.0—404.5 m，沿程水位差约3.0m，比降约0.4‰。
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图3.1-3  建平县水系图
土壤
建平县土壤分布类型主要有褐土、草甸土、棕壤和风沙土4个土类，12个亚类，60个土属，119个土种。

褐土主要分布在丘陵上部、石质丘陵中下部、山前倾斜平原和高阶地上。成土母质主要是黄土和黄土性冲积物。土体中碳酸钙含量较高，土壤pH值在7.0~8.0之间，呈中性－微碱性反映，又分为5个亚类，即褐土、褐土性土、碳酸盐褐土、淋溶褐土、潮褐土。

棕壤土主要分布在海拔50～925m之间。成土母质为酸性岩、基性岩、砂页岩等风化物及以粘黄土为主的松散沉积物。棕壤的有机质含量较低，平均值在1.0%～1.5%之间，pH值多在6.0~7.5之间，呈中性－微酸性反应。根据成土因素、形成过程及发育程度划分为棕壤性土、棕壤和潮棕壤三个亚类。

草甸土主要分布在大凌河沿岸及河漫滩一级阶地上。风沙土表层厚度小于30cm，物理沙粒含量为82%～100%，质地多为沙壤土，通透性强，养分含量低。
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图3.1-4  辽宁省土壤类型图
环境质量现状

环境空气质量现状监测与评价

区域环境空气质量达标情况

根据《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》中环境空气质量监测内容，监测数据分析见下表。

表3.2-1  区域环境质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	
	
	
	GB3095-2012
	GB3095-2026
	GB3095-2012
	GB3095-2026
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28
	35
	30
	80.0
	93.33
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	50
	70
	60
	71.4
	83.33
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	60
	18.3
	18.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	40
	47.5
	47.5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.4(mg/m3)
	4(mg/m3)
	4(mg/m3)
	35.0
	35.0
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	146
	160
	160
	91.3
	91.3
	达标


由上表可知，2024年朝阳市6项基本污染物的平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，属于达标区。
其他污染物环境质量现状

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年8月8日—2025年8月14日对项目区域TSP进行采样，并于2025年8月23日出具检测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250819），检测报告见附件10，环境质量现状监测点位布设情况见图3.2-1。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“补充监测，监测布点以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点”。朝阳市近20年统计的当地主导风向为西南，本项目于厂区内及厂址东北589m处的刘家湾设置2个监测点位，属于在厂址及主导风向下风向5km范围内设置监测点位。因此，监测点位布设合理。
具体监测点位信息见下表。

表3.2-2  环境空气监测点位基本信息表
	监测点位名称
	监测点经纬度（°）
	相对厂址位置
	相对厂界距离（m）

	
	经度
	纬度
	
	

	1#项目厂区
	119.6954866
	41.5302983
	/
	/

	2#刘家湾
	119.6990333
	41.5379516
	NE
	589


（2）监测项目
总悬浮颗粒物（TSP）。
（3）监测频次
监测7天，24小时平均值。

（4）检测方法
监测分析方法见下表。
表3.2-3  环境空气监测分析方法表
	序号
	检测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限（ug/m3）

	1
	总悬浮颗粒物（TSP）
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

HJ 1263-2022
	电子分析天平FB1055
	7


（5）监测期间气象条件
监测期间气象条件符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》中采样环境相关要求，具体气象条件参数见下表。
表3.2-4  监测期间气象条件参数表

	日期
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向
	天气状况

	8月8日
	21.2
	100.87
	1.9
	西南
	多云

	8月9日
	20.8
	101.00
	2.2
	西北
	多云

	8月10日
	19.3
	101.03
	2.1
	西
	多云

	8月11日
	23.7
	100.91
	2.3
	西南
	晴

	8月12日
	25.1
	100.86
	2.3
	南
	多云

	8月13日
	21.3
	101.03
	1.8
	西南
	晴

	8月14日
	21.4
	100.96
	2.0
	西南
	晴


（6）评价方法
评价方法采用单因子指数法，具体计算公式为：
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式中：Ii—i种污染物的单因子指数，无量纲，Ii＞1为超标，Ii≤1为未超标；

Ci—i种污染物实测浓度值，mg/m3；

C0i—i种污染物的大气环境质量标准，mg/m3。

（7）监测结果
环境空气其他污染物监测结果统计情况见下表。

表3.2-5  环境空气监测结果统计表
	监测点位
	监测点位坐标（°）
	污染物
	评价

时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	1#项目厂区
	119.6954866
	41.5302983
	TSP
	24小时均值
	0.3
	0.082-0.099
	33
	0
	达标

	2#刘家湾
	119.6990333
	41.5379516
	
	
	
	0.085-0.11
	36.67
	0
	达标


由上表可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值。
地下水环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年8月14日对项目场地及场地上游、下游地下水进行采样，并于2025年8月23日出具检测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250819），检测报告见附件10，环境质量现状监测点位布设情况见图3.2-1。

（1）监测点位
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2～4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个；一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜”。本项目地下水评价等级为二级，地下水水位监测点数为10个，地下水水质监测点数为5个，在场地上游、场地西侧、场地内分别设置了1个水质点位，在场地下游影响区设置了2个水质点位。地下水监测点位布设符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，监测点位布设合理。
具体监测点位信息见下表。

表3.2-6  地下水环境监测点位基本信息表
	监测点类型
	监测点位名称
	监测点位位置
	监测点位坐标（°）
	水位埋深（m）
	井深（m）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	

	水质、水位监测点
	刘家湾1#
	场地上游
	119.690133
	41.5379500
	4.6
	28.3

	
	勿台子2#
	场地西侧
	119.6942600
	41.5303266
	8.3
	25.7

	
	项目场地3#
	场地内
	119.6954816
	41.5303483
	6.7
	35.2

	
	上马场4#
	场地下游
	119.6978333
	41.5244083
	11.1
	23.9

	
	上马场5#
	场地下游
	119.6994816
	41.5223650
	5.3
	15.4

	水位监测点
	刘家湾6#
	场地上游
	119.699222
	41.536545
	6.3
	25.9

	
	勿台子7#
	场地西侧
	119.693045
	41.531100
	10.2
	32.8

	
	勿台子8#
	场地西侧
	119.694413
	41.529638
	8.9
	30.6

	
	上马场9#
	场地下游
	119.697483
	41.524254
	15.2
	26.5

	
	上马场10#
	场地下游
	119.699889
	41.523766
	8.9
	17.3


（2）监测项目
具体监测项目见下表。

表3.2-7  地下水环境监测项目情况表
	序号
	监测点名称
	监测项目

	1
	刘家湾1#
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐

	2
	勿台子2#
	

	3
	项目场地3#
	

	4
	上马场4#
	

	5
	上马场5#
	


（3）监测频次
监测1天，每天1次，同步监测水位、井深。

（4）检测方法
监测分析方法见下表。

表3.2-8  地下水环境监测分析方法表

	序号
	项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	1
	pH（无量纲）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 8.1玻璃电极法
	PHB-5型pH计
	-

	2
	氨（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 11.1纳氏试剂分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.02

	3
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023  8.3离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.04

	4
	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 12.1重氮偶合分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.001

	5
	挥发酚（mg/L）
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	L4型紫外可见分光光度计
	0.0003

	6
	氰化物（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.002

	7
	砷（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 9.1氢化物原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	1.0

	8
	汞（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023  11.1原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	0.1

	9
	铬（六价）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.004

	10
	总硬度（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4- 2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
	25mL滴定管
	1.0

	11
	铁（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.08

	12
	锰（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 6.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.03

	13
	铅（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 14.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	2.5

	14
	镉（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 12.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.5

	15
	氟化物（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 6.2离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.03

	16
	溶解性总固体（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 11.1称量法
	BS124S电子天平
	-

	17
	高锰酸盐指数 （以O2计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标GB/T 5750.7- 2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
	50mL滴定管
	0.05

	18
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	19
	菌落总数（CFU/ml）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	20
	硫化物（mg/L）
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021
	L4紫外可见分光光度计
	0.003

	21
	石油类（mg/L）
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ 970-2018
	L4紫外可见分光光度计
	0.01

	22
	铜（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T5750.6- 2023 7.2火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.05

	23
	锌（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 8.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	24
	硫酸盐（SO42-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 4.2离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.19

	25
	氯化物（Cl-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5- 2023 5.1硝酸银滴定法
	25ml滴定管
	1.0

	26
	钾（K+）（mg/L）
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.05

	27
	钠（Na+）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T5750.6- 2023 25.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	28
	镁（Mg2+）（mg/L）
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.002

	29
	钙（Ca2+）（mg/L）
	水质 钙、镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.02

	30
	重碳酸盐（HCO3-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环保总局（2002年）第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-

	31
	碳酸盐（CO32-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环保总局（2002年）第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-


（5）评价方法
评价采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：


[image: image22.wmf]si

i

i

C

C

P

=


式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法如下：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

（6）监测结果

地下水化学类型八大离子监测结果见下表。

表3.2-9  地下水化学类型八大离子监测结果表
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位

	1
	钾
	刘家湾1#
	1.26
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	1.18
	

	
	
	项目场地3#
	1.45
	

	
	
	上马场4#
	1.12
	

	
	
	上马场5#
	1.03
	

	2
	钠
	刘家湾1#
	44.2
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	46.1
	

	
	
	项目场地3#
	45.4
	

	
	
	上马场4#
	47.2
	

	
	
	上马场5#
	43.3
	

	3
	钙
	刘家湾1#
	40.9
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	44.1
	

	
	
	项目场地3#
	40.6
	

	
	
	上马场4#
	48.4
	

	
	
	上马场5#
	45.3
	

	4
	镁
	刘家湾1#
	22.6
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	25.0
	

	
	
	项目场地3#
	25.6
	

	
	
	上马场4#
	22.4
	

	
	
	上马场5#
	27.4
	

	5
	碳酸根
	刘家湾1#
	0
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	0
	

	
	
	项目场地3#
	0
	

	
	
	上马场4#
	0
	

	
	
	上马场5#
	0
	

	6
	碳酸氢根
	刘家湾1#
	177
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	184
	

	
	
	项目场地3#
	171
	

	
	
	上马场4#
	180
	

	
	
	上马场5#
	175
	

	7
	氯离子
	刘家湾1#
	31.6
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	36.5
	

	
	
	项目场地3#
	39.6
	

	
	
	上马场4#
	41.2
	

	
	
	上马场5#
	44.6
	

	8
	硫酸根
	刘家湾1#
	82.8
	mg/L

	
	
	勿台子2#
	87.6
	

	
	
	项目场地3#
	88.2
	

	
	
	上马场4#
	91.5
	

	
	
	上马场5#
	93.6
	


由上表可知，刘家湾1#、上马场4#地下水为HCO3-Cl-Na-Mg型水，其余点位地下水为HCO3-Cl-Na-Ca型水。
本项目水质因子监测统计结果见下表。

表3.2-10  地下水基本水质因子监测结果统计表
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位
	标准指数
	标准值
	达标情况

	1
	pH
	刘家湾1#
	7.12
	无量纲
	0.08
	6.5~8.5
	达标

	
	
	勿台子2#
	7.28
	
	0.19
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	7.18
	
	0.12
	
	达标

	
	
	上马场4#
	7.31
	
	0.21
	
	达标

	
	
	上马场5#
	7.07
	
	0.05
	
	达标

	2
	氨（以N计）
	刘家湾1#
	0.04
	mg/L
	0.08
	0.5
	达标

	
	
	勿台子2#
	0.06
	
	0.12
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	0.07
	
	0.14
	
	达标

	
	
	上马场4#
	0.03
	
	0.06
	
	达标

	
	
	上马场5#
	0.05
	
	0.10
	
	达标

	3
	硝酸盐（以N计）
	刘家湾1#
	4.36
	mg/L
	0.22
	20
	达标

	
	
	勿台子2#
	3.12
	
	0.16
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	3.42
	
	0.17
	
	达标

	
	
	上马场4#
	4.02
	
	0.20
	
	达标

	
	
	上马场5#
	3.91
	
	0.20
	
	达标

	4
	亚硝酸盐（以N计）
	刘家湾1#
	<0.001
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.001
	
	/
	
	达标

	5
	挥发酚
	刘家湾1#
	<0.0003
	mg/L
	/
	0.002
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.0003
	
	/
	
	达标

	6
	氰化物
	刘家湾1#
	<0.002
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.002
	
	/
	
	达标

	7
	砷
	刘家湾1#
	<1.0
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	勿台子2#
	<1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<1.0
	
	/
	
	达标

	8
	汞
	刘家湾1#
	<0.1
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.1
	
	/
	
	达标

	9
	铬（六价）
	刘家湾1#
	<0.004
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.004
	
	/
	
	达标

	10
	总硬度
	刘家湾1#
	172
	mg/L
	0.38
	450
	达标

	
	
	勿台子2#
	158
	
	0.35
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	188
	
	0.42
	
	达标

	
	
	上马场4#
	169
	
	0.38
	
	达标

	
	
	上马场5#
	153
	
	0.34
	
	达标

	11
	铁
	刘家湾1#
	<0.08
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.08
	
	/
	
	达标

	12
	锰
	刘家湾1#
	<0.03
	mg/L
	/
	0.1
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.03
	
	/
	
	达标

	13
	铅
	刘家湾1#
	<2.5
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	勿台子2#
	<2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<2.5
	
	/
	
	达标

	14
	镉
	刘家湾1#
	<0.5
	μg/L
	/
	5
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.5
	
	/
	
	达标

	15
	氟化物
	刘家湾1#
	0.22
	mg/L
	0.22
	1.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	0.15
	
	0.15
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	0.13
	
	0.13
	
	达标

	
	
	上马场4#
	0.17
	
	0.17
	
	达标

	
	
	上马场5#
	0.14
	
	0.14
	
	达标

	16
	溶解性总固体
	刘家湾1#
	456
	mg/L
	0.46
	1000
	达标

	
	
	勿台子2#
	427
	
	0.43
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	493
	
	0.49
	
	达标

	
	
	上马场4#
	514
	
	0.51
	
	达标

	
	
	上马场5#
	472
	
	0.47
	
	达标

	17
	高锰酸盐指数（以O2计）
	刘家湾1#
	0.98
	mg/L
	0.33
	3.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	1.18
	
	0.39
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	1.23
	
	0.41
	
	达标

	
	
	上马场4#
	0.86
	
	0.29
	
	达标

	
	
	上马场5#
	0.93
	
	0.31
	
	达标

	18
	总大肠菌群
	刘家湾1#
	未检出
	MPN/100mL
	/
	3.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	19
	菌落总数
	刘家湾1#
	37
	CFU/ml
	0.37
	100
	达标

	
	
	勿台子2#
	34
	
	0.34
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	49
	
	0.49
	
	达标

	
	
	上马场4#
	44
	
	0.44
	
	达标

	
	
	上马场5#
	41
	
	0.41
	
	达标

	20
	硫化物
	刘家湾1#
	<0.003
	mg/L
	/
	0.02
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.003
	
	/
	
	达标

	21
	石油类
	刘家湾1#
	<0.01
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	22
	铜
	刘家湾1#
	<0.05
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.05
	
	/
	
	达标

	23
	锌
	刘家湾1#
	<0.01
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	勿台子2#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场4#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	上马场5#
	<0.01
	
	/
	
	达标

	24
	硫酸盐
	刘家湾1#
	82.8
	mg/L
	0.33
	250
	达标

	
	
	勿台子2#
	87.6
	
	0.35
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	88.2
	
	0.35
	
	达标

	
	
	上马场4#
	91.5
	
	0.37
	
	达标

	
	
	上马场5#
	93.6
	
	0.37
	
	达标

	25
	氯化物
	刘家湾1#
	31.6
	mg/L
	0.13
	250
	达标

	
	
	勿台子2#
	36.5
	
	0.15
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	39.6
	
	0.16
	
	达标

	
	
	上马场4#
	41.2
	
	0.16
	
	达标

	
	
	上马场5#
	44.6
	
	0.18
	
	达标


由上表可知，本项目区域地下水石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、其他水质指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

声环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年8月9日至8月10日对项目区域声环境进行监测，并于2025年8月23日出具检测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250819），检测报告见附件10，环境质量现状监测点位布设情况见图3.2-1。
（1）监测点位

本项目共布设6个声环境质量现状监测点位，分别于厂界四周各布设1个监测点位，勿台子布设2个监测点位。监测点位布设合理，符合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关要求。

具体监测点位信息见下表。

表3.2-11  声环境监测点位基本信息表
	序号
	监测点位名称
	监测点坐标

	1
	1#厂界东侧
	119.6955016°,41.5302933°

	2
	2#厂界南侧
	119.6959433°,41.5297200°

	3
	3#厂界西侧
	119.6955450°,41.5302700°

	4
	4#厂界北侧
	119.6955133°,41.5305850°

	5
	5#勿台子
	119.6942449°,41.5303249°

	6
	6#勿台子
	119.6940466°,41.5303183°


（2）监测项目
等效连续A声级。

（3）监测频次
连续2天，昼间、夜间各1次。
（4）检测方法
监测分析方法见下表。

表3.2-12  声环境监测分析方法
	序号
	监测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	等效连续A声级
	《声环境质量标准》

(GB 3096-2008)
	AWA5688型多功能声级计
	/


（5）监测结果

具体监测结果见下表。

表3.2-13  声环境监测结果统计表  单位：dB（A）

	日期
	监测点位
	检测结果
	标准值
	达标情况

	2025.08.09
	昼间
	东厂界外1m处
	49
	60
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	50
	60
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	51
	70
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	50
	60
	达标

	
	
	勿台子1
	48
	55
	达标

	
	
	勿台子2
	50
	55
	达标

	
	夜间
	东厂界外1m处
	40
	50
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	37
	50
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	37
	55
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	39
	50
	达标

	
	
	勿台子1
	40
	45
	达标

	
	
	勿台子2
	41
	45
	达标

	2025.08.10
	昼间
	东厂界外1m处
	51
	60
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	47
	60
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	46
	70
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	49
	60
	达标

	
	
	勿台子1
	49
	55
	达标

	
	
	勿台子2
	51
	55
	达标

	
	夜间
	东厂界外1m处
	40
	50
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	41
	50
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	39
	55
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	39
	50
	达标

	
	
	勿台子1
	38
	45
	达标

	
	
	勿台子2
	40
	45
	达标


由上表可知，厂界西侧监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余三侧满足2类标准要求；勿台子监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

土壤环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年8月8日对项目区域土壤环境进行监测，并于2025年8月23日出具检测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250819）；其中一部分监测因子委托华安检测集团有限公司进行检测，报告编号：HQ2025000349。检测报告见附件10，环境质量现状监测点位布设情况见图3.2-1。
（1）监测点位
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型三级评价项目，现状监测布点类型与数量为占地范围内3个表层样点，占地范围外无相关要求。本项目土壤评价等级为三级，在项目占地范围内布设了3个表层点。土壤监测点位符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，监测点位布设合理。
具体监测点位信息见下表。

表3.2-14  土壤环境监测点位基本信息表
	点位类型
	监测点位
	监测点坐标
	取样深度

	表层样点
	厂区内1#
	119.6954983°,41.5302966°
	在0~0.2m取样

	
	厂区内2#
	119.6956283°,41.5306800°
	

	
	厂区内3#
	119.6956199°,41.5307250°
	


（2）监测项目
具体监测项目见下表。

表3.2-15  土壤环境监测项目表
	序号
	监测点名称
	监测项目

	1
	厂区内1#
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃

	
	厂区内2#
	

	
	厂区内3#
	


（3）监测频次
监测1天，每天1次。
（4）检测方法
监测分析方法见下表。

表3.2-16  土壤环境监测分析方法
	序号
	检测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	砷
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.01mg/kg

	2
	镉
	GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01mg/kg

	3
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.5mg/kg

	4
	铜
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	1mg/kg

	5
	铅
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	10mg/kg

	6
	汞
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.002mg/kg

	7
	镍
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	3mg/kg

	8
	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	9
	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	10
	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	11
	1，1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	12
	1，2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	13
	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.4μg/kg

	16
	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	17
	1，2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	20
	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.4μg/kg

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	23
	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	25
	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	26
	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.9μg/kg

	27
	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	28
	1，2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	29
	1，4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	30
	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	31
	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	32
	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	33
	间二甲苯+

对-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	34
	邻二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	35
	硝基苯
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.09mg/kg

	36
	苯胺
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	37
	2-氯酚
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.06mg/kg

	38
	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	39
	苯并[a]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	40
	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.2mg/kg

	41
	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	42
	䓛
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	43
	二苯并[a，h]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	45
	萘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.09mg/kg

	46
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定
气相色谱法HJ1021-2019
	气相色谱仪

GC-2014C
	6mg/kg


（5）评价方法
土壤现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。计算方法如下：
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式中：Pip—土壤中污染物i的单项污染指数，无量纲；

Ci—调查点位土壤中污染物i的实测浓度，mg/kg；

Sip—污染物i的评价标准值，mg/kg。

（6）监测结果

项目土壤理化性质见下表。
表3.2-17  土壤理化特性调查表

	点位
	厂区内1#
	厂区内2#
	厂区内3#

	层次
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m

	现场记录
	颜色
	棕色
	棕色
	黄棕

	
	结构
	粒状
	粒状
	粒状

	
	质地
	轻壤
	砂壤
	中壤

	
	砂砾含量（%）
	25.1
	27.4
	26.2

	
	其他异物
	少量根系
	无
	少量根系

	实验室测定
	pH值（无量纲）
	6.91
	6.81
	6.85

	
	阳离子交换量cmol(+)/kg
	26.1
	26.6
	26.0

	
	氧化还原电位mV
	442
	444
	445

	
	饱和导水率（cm/s）
	3.91×10-3
	3.92×10-3
	3.88×10-3

	
	孔隙度（%）
	25.3
	27.6
	24.2

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.41
	1.44
	1.37


各监测因子具体监测结果如下。

表3.2-18  土壤环境监测结果表  单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	检测点位
	检测结果
	标准指数
	标准值
	达标情况

	1
	砷
	厂区内1#
	5.17
	0.086
	60
	达标

	
	
	厂区内2#
	4.19
	0.070
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	3.49
	0.058
	
	达标

	2
	镉
	厂区内1#
	0.22
	0.0034
	65
	达标

	
	
	厂区内2#
	0.18
	0.0028
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	0.17
	0.0026
	
	达标

	3
	六价铬
	厂区内1#
	<0.5
	/
	5.7
	达标

	
	
	厂区内2#
	<0.5
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	<0.5
	/
	
	达标

	4
	铜
	厂区内1#
	50
	0.0028
	18000
	达标

	
	
	厂区内2#
	37
	0.0021
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	46
	0.0026
	
	达标

	5
	铅
	厂区内1#
	34
	0.043
	800
	达标

	
	
	厂区内2#
	32
	0.040
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	41
	0.051
	
	达标

	6
	汞
	厂区内1#
	0.0877
	0.0023
	38
	达标

	
	
	厂区内2#
	0.0810
	0.0031
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	0.0697
	0.0018
	
	达标

	7
	镍
	厂区内1#
	37
	0.041
	900
	达标

	
	
	厂区内2#
	33
	0.037
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	30
	0.033
	
	达标

	8
	四氯化碳
	厂区内1#
	未检出
	/
	2.8
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	9
	氯仿
	厂区内1#
	未检出
	/
	0.9
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	10
	氯甲烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	37
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	11
	1，1-二氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	9
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	12
	1，2-二氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	5
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	13
	1，1-二氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	66
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	596
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	54
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	16
	二氯甲烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	616
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	17
	1，2-二氯丙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	5
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	10
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	68
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	20
	四氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	53
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	840
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	2.8
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	23
	三氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	2.8
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	厂区内1#
	未检出
	/
	0.5
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	25
	氯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	0.43
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	26
	苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	4
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	27
	氯苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	270
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	28
	1，2-二氯苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	560
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	29
	1，4-二氯苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	20
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	30
	乙苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	28
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	31
	苯乙烯
	厂区内1#
	未检出
	/
	1290
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	32
	甲苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	1200
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	33
	间二甲苯+对-二甲苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	570
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	34
	邻二甲苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	640
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	35
	硝基苯
	厂区内1#
	未检出
	/
	76
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	36
	苯胺
	厂区内1#
	未检出
	/
	260
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	37
	2-氯酚
	厂区内1#
	未检出
	/
	2256
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	38
	苯并[a]蒽
	厂区内1#
	未检出
	/
	15
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	39
	苯并[a]芘
	厂区内1#
	未检出
	/
	1.5
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	40
	苯并[b]荧蒽
	厂区内1#
	未检出
	/
	15
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	41
	苯并[k]荧蒽
	厂区内1#
	未检出
	/
	151
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	42
	䓛
	厂区内1#
	未检出
	/
	1293
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	43
	二苯并[a，h]蒽
	厂区内1#
	未检出
	/
	1.5
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	厂区内1#
	未检出
	/
	15
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	45
	萘
	厂区内1#
	未检出
	/
	70
	达标

	
	
	厂区内2#
	未检出
	/
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	未检出
	/
	
	达标

	46
	石油烃（C10-C40）
	厂区内1#
	28
	0.0062
	4500
	达标

	
	
	厂区内2#
	22
	0.0049
	
	达标

	
	
	厂区内3#
	25
	0.0056
	
	达标


由上表可知，土壤环境各监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

[image: image26.png]



图3.2-1  环境质量现状监测点位布设图

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

在清理场地阶段、土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段都会产生扬尘。拟采取以下措施，降低施工扬尘的产生量以及对周围环境的影响。

①施工工地全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等工程措施，现场主要道路、模板存放、料具码放等场地进行硬化，其他场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施，现场出入口应设置冲洗车辆设施。
②建设单位在施工现场应当按照规定设置实体围挡，围挡材质采用砌体或者定型板材，有基础和墙帽。围挡外侧与道路衔接处要采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观。
③对进场道路适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。
④注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

⑤需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，禁止现场露天搅拌。
⑥运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒，密闭运输“六个百分百”。

（2）汽车尾气

施工车辆产生的尾气主要污染物为CO、NOx、SO2以及非甲烷总烃等，尾气属于近地表排放，排放强度较小，排放源分散，空气流动性较好，对周围影响较小。
通过采取以上措施，本项目施工期废气对周围环境影响较小。
施工期水环境影响分析

施工期废水主要为含泥沙废水和施工人员产生的生活污水。施工场地含泥沙废水包括施工作业中地基开挖、平整、钻孔、回填以及结构施工产生的泥浆废水，经过简易沉降池自然沉降，清液回用于现场洒水抑尘；施工机械以及运输车辆的冲洗水依托当地经营性清洗服务企业；不涉及含油污水处理。生活污水排入旱厕后定期清掏。因此，本项目施工期废水均能得到妥善处理，不外排，对周围环境影响较小。

施工期噪声影响分析

建筑施工通常可以分为四个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。每一阶段所采用的施工机械不同，对环境所造成的噪声影响也不同。施工期的噪声源虽然较多，但对环境影响起主要作用的是土方阶段的推土机和挖掘机，基础阶段的打桩机，结构阶段的搅拌机和振捣棒，以及装修阶段短时间使用的高噪声设备等。

本次评价采用点声源几何衰减计算公式对主要噪声源进行环境影响预测分析，距声源不同距离处噪声预测值见下表。

表4.1-1  施工机械设备噪声传播预测结果表  单位：dB（A）
	阶段
	设备名称
	Lp
	距噪声源距离（m）

	
	
	
	18m
	20m
	50m
	100m
	200m
	500m

	土石方
	推土机
	85
	67
	65
	53
	46
	39
	31

	
	挖掘机
	83
	65
	63
	51
	44
	37
	29

	
	装载机
	85
	67
	65
	53
	46
	39
	31

	结构
	振捣器
	88
	70
	68
	56
	49
	42
	34

	
	空压机
	84
	66
	64
	52
	45
	38
	30

	
	风镐
	82
	64
	62
	50
	43
	36
	28

	
	吊车
	80
	62
	60
	48
	41
	34
	26

	
	载重汽车
	83
	65
	63
	51
	44
	37
	29


注：Lp距离施工机械10m处噪声源强。
由上表可知，距离机械设备18米处噪声值即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；施工过程中设置围挡，合理布置施工设备的布局，使其远离厂界，严禁夜间施工。采取以上措施后环境敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。本工程施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，随着施工结束对环境影响将消失，因此，本项目施工期对声环境的影响较小。

施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。本项目建筑垃圾进行分类处理，土方全部回用于厂区内的场地平整；其他建筑废弃物能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的作为一般固废处理，由运输车辆送到指定地点。生活垃圾由厂区现有收集装置收集，交由环卫部门清运。

施工期生态环境影响分析

（1）生态环境影响
①工程占地对生态环境影响

项目建设对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土地挖掘等活动，这样就改变了原有地表功能，造成场地地表破坏，进而引起水土流失等现象发生。

②施工对生物群落影响

项目施工对植物影响一方面来自土地占用对原地表的直接破坏，另一方面来自施工扬尘（包括挖填方扬尘和运输扬尘）对施工场地附近地表植被正常生长的影响。前一种影响是不可恢复的，后一种影响则可以随施工期结束而终止。项目施工对动物影响主要表现在施工区域及周围鸟类和小型哺乳类动物等受到干扰。

③施工引起的水土流失

由于施工期对原地表的扰动、破坏较大，会造成一定的水土流失，同时建设过程中产生的临时堆场，也会造成新的水土流失。

由以上分析可知，本项目在施工过程中填挖土方、场地平整等工程行为，会对当地植被产生一定影响。虽然施工过程产生的绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成后会慢慢恢复，但有些影响还是短期不易恢复的。在施工过程中仍需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度地降低施工扬尘等，使施工对生态环境影响降至最低程度。

（2）生态环境保护措施
①植被保护措施
施工前明确施工边界，划定施工红线，严禁超出红线范围施工。对施工区域周边未被扰动的植被设置防护围栏，禁止施工机械碾压、人员踩踏；施工便道、临时堆料场周边的植被，采用土工布覆盖保护，避免施工扬尘、污水对植被的损害；施工过程中及时清理植被上的施工粉尘，定期洒水养护，减少粉尘对植被光合作用的影响。施工结束后，及时清理施工区域内的建筑垃圾、废弃土方，平整场地，对扰动区域进行植被恢复。优先选用当地原生草本、灌木品种，搭配乡土乔木，形成乔灌草结合的植被群落；恢复面积不低于施工扰动植被面积，植被覆盖率不低于项目区域原有水平，确保生态功能逐步恢复。

②水土流失防护措施
施工场地按“雨污分流”原则，修建临时排水沟，采用砖砌或土工膜铺设，防止雨水冲刷场地土壤；临时排水沟坡度控制在合理范围，避免水流过快冲刷边坡。对施工开挖形成的边坡，根据边坡坡度、高度，采取相应的防护措施：坡度较缓的边坡，铺设土工布、植草防护；坡度较陡的边坡，采用浆砌石护坡，防止边坡坍塌、水土流失；边坡施工过程中，分层开挖、分层防护，避免一次性开挖过高引发滑坡。施工过程中产生的临时堆土、弃土，集中堆放于指定临时堆土场，堆土高度控制在2米以内，堆放边界设置围挡（砖砌或彩钢板），堆土表面覆盖土工布或防尘网，定期洒水保湿，防止风力侵蚀和雨水冲刷；临时堆土场选址避开河道、沟渠、植被集中区及地下水敏感区域，施工结束后，堆土优先用于场地回填、边坡修整，剩余弃土按规范清运至指定合规弃土场。施工便道采用硬化处理，减少车辆碾压造成的土壤松散；便道两侧修建排水沟，及时排除雨水，避免便道冲刷；便道周边种植固土植被，增强土壤稳定性，减少水土流失。

③野生动物保护措施

施工期间，严禁施工人员捕杀、惊扰野生动物；施工机械作业时，尽量降低噪音，避免在野生动物活动高峰期进行高噪音作业；施工区域设置警示标识，禁止人员进入野生动物活动区域，减少人为扰动。施工结束后，对野生动物栖息地受到扰动的区域，进行生态修复，恢复植被覆盖，补充栖息地食物来源，为野生动物提供适宜的生存环境。

采取以上措施后，项目施工期对周边生态环境影响不大。
运营期大气环境影响预测与评价

运营期废气排放情况见下表。
表4.2-1  废气污染物排放情况

	污染源
	污染物
	排放情况

	
	
	有组织
	无组织

	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排气筒编号
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	原料卸车
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.02
	0.02

	原料上料
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.07
	0.01

	破碎筛分
	颗粒物
	0.84
	0.12
	8.4
	DA001
	0.15
	0.02

	干选
	颗粒物
	2.18
	0.30
	
	
	0.38
	0.05

	球磨入料
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.12
	0.05

	铁精粉装卸
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.003
	0.003


预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐估算模型进行计算。

（1）污染源参数
本项目废气点源参数见下表。

表4.2-2  主要废气污染源参数一览表（点源）
	名称
	烟囱底部中心坐标（°）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	出口内径/m
	流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	破碎筛分、干选（DA001）
	119.696197
	41.530225
	470.65
	15
	0.8
	17.65
	20
	7200
	颗粒物
	0.42


本项目废气面源参数见下表。

表4.2-3  主要废气污染源参数一览表（面源）

	名称
	坐标（°）
	海拔

高度（m）
	矩形面源
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	
	
	

	原料库
	119.696133
	41.529762
	471.01
	30
	20
	8
	7200
	颗粒物
	0.03

	破碎筛分车间
	119.695983
	41.530025
	470.88
	30
	25
	8
	7200
	颗粒物
	0.07

	选矿车间
	119.695827
	41.530331
	470.74
	40
	35
	8
	2400
	颗粒物
	0.05

	产品库
	119.695724
	41.530838
	470.67
	69
	36
	8
	1200
	颗粒物
	0.003


（2）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。
表4.2-4  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-27.9

	土地利用类型
	农用地

	区域湿度调节
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是
	(否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是
	(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（3）预测结果

本项目预测结果见下表。

表4.2-5  AERSCREEN模型预测结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	破碎筛分、干选（DA001）
	PM10
	360
	16.834
	4.676
	/

	原料库
	TSP
	900
	7.367
	0.819
	/

	破碎筛分车间
	PM10
	360
	25.529
	7.091
	/

	选矿车间
	PM10
	360
	12.364
	3.434
	/

	产品库
	PM10
	360
	0.428
	0.119
	


根据估算模型计算结果可知：本项目Pmax最大值为破碎筛分车间排放的无组织颗粒物，Pmax值为7.091%，Cmax为25.529μg/m3。由预测结果可知，各废气污染物最大1h地面空气质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中相关要求。

污染物排放量核算
污染物有组织排放量核算情况见下表。

表4.2-6  污染物有组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	1
	破碎筛分、干选
	颗粒物
	8.4
	0.42
	3.02

	有组织排放总计
	颗粒物
	3.02


污染物无组织排放量核算情况见下表。

表4.2-7  污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	1.0
	0.02

	2
	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	
	
	0.07

	3
	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	
	
	0.15

	4
	干选
	颗粒物
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	
	
	0.38

	5
	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	
	
	0.12

	6
	铁精粉装卸
	颗粒物
	在全封闭产品库房中，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	
	
	0.003

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.743


本项目污染物年排放量核算情况见下表。

表4.2-8  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	3.76


综上所述，本项目产生的大气污染物均可达标排放，对周围环境空气质量影响较小。

大气环境防护距离
（1）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算结果，本项目废气污染物在厂界的小时平均浓度贡献最大值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求。故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离

按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定本项目的卫生防护距离。其公式如下：
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式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；TSP标准浓度限值为0.9mg/m3；
L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次。A取470，B取0.021，C取1.85，D取0.84。
本项目卫生防护距离计算结果见下表。
表4.2-9  卫生防护距离计算结果表

	污染源
	污染物名称
	无组织排放量（t/a）
	无组织排放速率（kg/h）
	占地面积（m2）
	卫生防护距离计算结果（m）
	卫生防护距离选用值（m）

	原料库
	颗粒物
	0.09
	0.03
	2000
	1.29
	50

	破碎筛分车间
	颗粒物
	0.53
	0.07
	1500
	4.21
	50

	选矿车间
	颗粒物
	0.12
	0.05
	550
	5.10
	50

	产品库
	颗粒物
	0.003
	0.003
	2500
	0.07
	50


无组织排放源所在生产单元为原料库、破碎筛分车间、选矿车间、产品库，根据计算结果可知，其卫生防护距离为50m。此卫生防护距离内无敏感目标，破碎筛分车间距离最近居民67m，建筑物为硅石厂闲置房屋，今后在此防护距离范围内不得新建居民点、学校、医院等敏感目标。
卫生防护距离包络线图见下图。
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图4.2-1  卫生防护距离包络线图
大气环境影响评价自查表见下表。

表4.2-10  大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx
排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO）

其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源☑
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数□
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑
	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）米

	
	污染源年排放量
	SO2:(0)t/a
	NOx:(0)t/a
	颗粒物：（3.76）t/a
	VOCS:(0)t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期地表水环境影响预测与评价

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。生产废水主要为精矿过滤废水、尾矿干排废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水，废水均排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（1）生产废水
①沉淀池形式
沉淀池采用圆形钢筋混凝土结构，设计直径15m，池深7m，有效容积1236m3。池体自上而下分为进水区、沉淀澄清区、出水区及底部污泥斗；中心设进水导流装置；池底呈一定坡度并设置污泥斗，配套设置排泥管、放空管及溢流管，便于污泥沉积、定期清掏及系统维护。

②废水处理工艺
本项目生产废水采用“石灰+聚合氯化铝絮凝沉淀”工艺处理，处理后全部回用于生产，不外排。具体工艺流程如下：

废水收集：各工序产生的废水经厂区污水管网统一收集，自流进入沉淀池。

药剂投加：在废水提升进入沉淀池过程中，依次投加石灰与聚合氯化铝（PAC），石灰作为pH调节剂与助凝剂，投加后调节废水pH至弱碱性，促进细小悬浮物脱稳；PAC作为主絮凝剂，在水中水解形成絮体，吸附、网捕水中悬浮颗粒，形成密实矾花。废水通过水力搅拌或机械搅拌，使药剂与废水充分混合，完成絮凝反应。

沉淀分离：经絮凝反应后的废水在重力作用下，矾花与水分离，上清液上浮至池面；絮体沉淀物沉降至池底污泥斗，形成污泥浓缩层。

出水回用：沉淀池上清液通过泵提升全部回用于选矿生产，实现废水闭路循环。

污泥处置：池底污泥定期通过排泥管排入尾矿系统，经压滤机脱水后运输至建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，用于矿山井下采空区及现有露天采坑的回填，生态恢复治理。
（2）生活污水
生活用水量为0.9m3/d，污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为0.77m3/d，排入厂区防渗旱厕（30m3），定期清掏，不外排。
（3）事故状态对深井河的影响
事故状态为选矿设备运转不正常，导致矿浆排到车间或厂区。该情况常见于磨机“胀肚”（当给矿能力超过磨机的通过能力，或球磨浓度不合理及球磨介质不合理时发生的不正常现象）以及过滤机发生故障时。从选矿厂的实际运行看，这些情况较易判断，如球磨机发生“胀肚”时，主电机电流表指示下降，有经验或受过培训的工人很容易判断。而输矿管道跑冒滴漏时，流失的矿浆量较少，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池。
事故状态下，按照1h内矿浆量全部泄漏，最大泄漏量为73.23m3，建设单位建设1座事故池，容积375m3，矿浆自流入事故池，可以满足尾矿泵站事故泄漏量的收集。待故障排除后回生产系统中进行选矿，事故废水不外排。因此，不会对深井河造成影响。
为了避免对深井河造成影响，采取以下防范措施。
①沉淀池、事故池均采用钢筋混凝土结构+防渗层，防渗性能满足等效黏土层渗透系数≤1×10-7cm/s要求，杜绝废水下渗地下水及侧向渗漏。

②在厂界东侧设置截流沟、挡水埂，防止废水漫流入河；厂区设置雨污分流系统，杜绝雨水夹带废水进入河道。同时也阻挡了洪水，洪水不会进入厂区。
③在设备故障、停电时，立即停止生产，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，全部事故废水导入事故池暂存，待恢复正常后分批泵回生产系统中进行重新选矿，杜绝外排；事故池距离深井河151m，距离较远。

④建立日常巡检制度，定期检查防渗、管道、阀门、水泵；制定水环境应急预案并定期演练，明确人员、物资、处置流程。
在落实防渗、截流、事故池暂存等措施后，事故废水可得到有效控制，基本不会进入深井河，不会对深井河造成影响。

本项目无废水排放，废水污染物排放总量中化学需氧量、总磷均为0。项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。

地表水环境影响评价自查表见下表。

表4.3-1  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他 □
	水温□；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A□；三级B☑
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据□；其他 □

	
	受影响水体环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；

补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势

调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；

补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（/）
	监测断面或点位个数（/）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域面积（0）km²

	
	评价因子
	（无）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；V类 □

近岸海域第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（ 无 ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □；

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标 □；不达标 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域面积（0）km²

	
	预测因子
	（无）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；  其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（无）
	(0)
	(0)

	
	替代源排放情况
	污染物名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（无）
	（无）
	（无）
	(0)
	(0)

	
	生态流量

确定
	生态流量：一般水期（0）m³/s；鱼类繁殖期（0）m³/s；其他（0）m³/s

生态水位：一般水期（0）m；鱼类繁殖期（0）m；其他（0）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（无）
	（无）

	
	
	监测因子
	（无）
	（无）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为可勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


运营期声环境影响预测与评价

噪声源强
本项目噪声主要来自破碎机、振动筛、球磨机、高频筛、浓缩机、过滤机及风机泵类的噪声，设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取减振基础等治理措施。项目车间基本为彩钢板结构，根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社），单层厚钢板平均隔声量为27.9dB（A），本项目厂房隔声量按照25dB（A）计算，则插入损失为31dB（A）。
本项目各噪声源强见下表。
表4.4-1  主要生产设备噪声源强表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声级功率/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段/h
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	原料库
	振动给料机
	90
	①选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置。

②加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况，防止非正常工况下的高噪声污染现象出现。③破碎机、振动筛、水泵等，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声。④在平面布置上，高噪声源尽量远离厂界，生产装置可按其噪声强度分区布置、噪声较高的装置尽量布置在远离厂外噪声敏感区的一侧。⑤所有设备均放置在生产车间内，有效阻挡了噪声的传播，降低了生产厂房外噪声强度。⑥在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带。⑦车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声。
	-18
	-78
	1.8
	5
	76
	2400
	31
	45
	42

	2
	
	装载机
	85
	
	-15
	-83
	2.2
	3
	75
	2400
	31
	44
	42

	3
	
	雾炮机
	80
	
	-16
	-80
	1.2
	4
	67
	1200
	31
	36
	42

	4
	破碎筛分车间
	颚式破碎机
	100
	
	-41
	-90
	2.5
	5
	86
	7200
	31
	55
	31

	5
	
	锤式破碎机
	100
	
	-43
	-81
	2.5
	6
	84
	7200
	31
	53
	31

	6
	
	振动筛
	100
	
	-45
	-75
	2.2
	5
	86
	7200
	31
	55
	31

	7
	
	干式磁选机
	90
	
	-42
	-68
	2.2
	4
	77
	7200
	31
	46
	31

	8
	
	矿石皮带输送机
	85
	
	-46
	-70
	2.5
	3
	75
	7200
	31
	44
	31

	9
	
	干选废石皮带输送机
	85
	
	-50
	-61
	2.5
	3
	75
	7200
	31
	44
	31

	10
	选矿车间
	球磨机
	100
	
	-38
	-51
	2.5
	5
	86
	7200
	31
	55
	40

	11
	
	磨头筛
	90
	
	-41
	-48
	2.2
	4
	77
	7200
	31
	46
	40

	12
	
	高频筛
	90
	
	-50
	-43
	2.2
	3
	80
	7200
	31
	49
	40

	13
	
	磁选机
	85
	
	-59
	-41
	1.8
	3
	75
	7200
	31
	44
	40

	14
	
	盘式真空过滤机
	90
	
	-62
	-36
	1.8
	5
	76
	7200
	31
	45
	40

	15
	
	精矿泵
	80
	
	-65
	-37
	1.5
	3
	70
	7200
	31
	39
	40

	16
	
	尾矿渣浆泵
	80
	
	-67
	-39
	1.5
	4
	67
	7200
	31
	36
	40

	17
	
	供水泵
	80
	
	-39
	-50
	1.5
	4
	67
	7200
	31
	36
	40

	18
	
	空压机
	95
	
	-60
	-38
	1.5
	5
	81
	7200
	31
	50
	40

	19
	尾矿干排车间
	旋流器
	85
	
	-11
	2
	1.8
	3
	75
	7200
	31
	44
	86

	20
	
	高频振动脱水筛
	85
	
	-15
	1
	1.8
	3
	75
	7200
	31
	44
	86

	21
	
	深锥浓缩机
	90
	
	-20
	2
	2.2
	4
	77
	7200
	31
	46
	86

	22
	
	厢式过滤机
	90
	
	-24
	5
	1.8
	5
	76
	7200
	31
	45
	86

	23
	
	回水泵
	80
	
	-13
	6
	1.5
	3
	70
	7200
	31
	39
	86

	24
	
	干排尾矿皮带输送机
	85
	
	-18
	7
	2.5
	4
	72
	7200
	31
	41
	86

	25
	产品库
	雾炮机
	80
	
	-60
	-10
	1.2
	4
	67
	1200
	31
	36
	30


表4.4-2  主要生产设备噪声源强表（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声级功率/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段/h

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	布袋除尘器+风机
	-33
	-62
	2.2
	85
	选择低噪声设备
	7200


预测模式
本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的工业噪声室外声源预测模式和多源噪声叠加公式进行预测。

（1）室外声源在预测点的声压级
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式中：
[image: image30.wmf](
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—距声源r、r0处的声压级，dB；

r、r0—预测点到声源的距离，m；
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（2）室内某一声源在靠近围护结构处的声压级
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式中：
[image: image33.wmf]1
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—某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；
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r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数，
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S—室内总表面积，m2；
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Q—方向性因子。
（3）所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

[image: image38.wmf](

)

(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

i

L

oct

T

L

1

1

,

oct

1

.

0

1

,

10

lg

10


（4）所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级
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式中：
[image: image40.wmf]oct

TL

—墙体（等围护结构）的隔声量，dB。

（5）等效室外声级
将室外声级
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式中：S—透声面积，m2。

（6）等效室外声源在预测点产生的声级
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式中：Loct（r）—等效室外声源在预测点产生的声级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

Loc—各种因素引起的衰减量，dB。

（7）各等效声源在预测点处产生的总等效声压级
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式中：T—计算等效声级的时间，h；

N—室外声源数，个；

M—等效室外声源数，个。

预测结果
在本次噪声源衰减的计算过程中，将生产车间内各噪声源均视为一个点声源，对于声能在传播过程中受其它因素的影响（如地面吸收效应，雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。全厂设备噪声预测结果如下。

表4.4-3  噪声预测结果表  单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	现状值
	预测值
	噪声标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	34
	34
	/
	/
	/
	/
	60
	50
	达标

	南厂界
	40
	40
	/
	/
	/
	/
	60
	50
	达标

	西厂界
	46
	46
	/
	/
	/
	/
	70
	55
	达标

	北厂界
	35
	35
	/
	/
	/
	/
	60
	50
	达标

	勿台子1#
	37
	37
	49
	40
	50
	41
	55
	45
	达标

	勿台子2#
	30
	30
	51
	41
	52
	42
	55
	45
	达标
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图4.4-1  噪声等声级线图
从预测结果可以看出，厂界西侧，厂界南侧北侧距离公路40m范围内噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，厂界东侧，厂界南侧北侧距离公路超过40m范围外噪声值满足2类标准要求；勿台子噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。

综上所述，本项目对周围环境影响较小。
表4.4-4  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区☑
	2类区☑
	3类区□
	4a类区☑
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源

调查
	噪声源调查方法
	现场实测□
	已有资料□
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□       

	
	预测范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测

☑
	固定位置监测

□
	自动监测

□
	手动监测

□
	无监测

□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子（等效连续A声级）
	监测点位数（2）
	无监测

□

	评价结论
	环境影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期固体废物影响分析
本项目固体废物主要为干选废石、干排尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾。

固体废物产生情况见下表。
表4.5-1  固体废物产生情况一览表
	序号
	名称
	产生环节
	属性
	编码
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）

	1
	干选废石
	干式磁选
	一般固体废物
	081-001-S05
	/
	固态
	/
	78000

	2
	干排尾矿
	尾矿处理
	
	081-001-S05
	/
	固态
	/
	158996.24

	3
	废布袋
	布袋除尘器
	
	900-009-S59
	/
	固态
	/
	0.5

	4
	沉淀渣
	沉淀池
	
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	3000

	5
	废润滑油及油桶
	设备维护
	危险废物
	HW08

900-249-08
	润滑油
	液态、固态
	T, I
	0.2

	6
	生活垃圾
	职工生活
	生活垃圾
	900-099-S64
	/
	固态
	/
	3


本项目固体废物贮存和利用处置情况见下表。

表4.5-2  固体废物贮存和利用处置情况一览表
	序号
	名称
	收集方式
	转运方式
	贮存方式
	处置方式
	处置量（t/a）

	1
	干选废石
	分类机械收集
	密闭车辆转运
	尾矿堆存库（3000m2）
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	78000

	2
	干排尾矿
	分类机械收集
	密闭车辆转运
	尾矿堆存库（3000m2）
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	158996.24

	3
	废布袋
	分类人工收集
	密闭车辆转运
	一般固废暂存间（10m2）
	由生产厂家回收
	0.5

	4
	沉淀渣
	分类人工收集
	密闭车辆转运
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	3000

	5
	废润滑油及油桶
	分类人工收集
	密闭车辆转运
	危废贮存点（10m2）
	定期委托有资质危废处置单位进行安全处置
	0.2

	6
	生活垃圾
	分类人工收集
	/
	生活垃圾桶
	定期清运至指定地点，由环卫部门统一清运处理
	3


一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设，尾矿堆存库面积3000m2，位于尾矿干排车间北侧；一般固废暂存间面积10m2，位于产品库西侧；一般固废暂存间存放的固废为废布袋，无液态固废存放，不会产生废液。
危险废物暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设的危险废物贮存点内，建筑面积10m2，位于产品库西侧，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

本项目产生的固体废物均得到了妥善处置，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目无固体废物排放，对周围环境无影响。

运营期土壤环境影响预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响类型项目，污染影响途径主要分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式。

环境影响识别
本项目影响区域主要在选厂区域，可能对土壤造成影响在运营期。大气沉降主要为生产无组织粉尘会对土壤环境产生的影响，本项目废气污染物主要为排放粉尘，类比同类项目，原料铁矿石和产品铁精粉中含有微量重金属元素，重金属污染物进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层，但重金属物质对土壤环境会造成一定影响。通过设置封闭库房、喷淋洒水等措施，粉尘得到有效治理，通过大气影响预测产生废气影响范围较小，对评价区范围外土壤影响不大。本项目原料、产品设置于封闭厂房，选矿、干排工艺设置在车间内，地面采用硬化防渗措施，正常状况下不会对土壤环境造成影响，地面漫流及垂直入渗可以忽略不计。

建设项目土壤环境影响类型与影响途径具体见下表。

表4.6-1  土壤环境影响类型与影响途径表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地表漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	/
	/


模拟预测情景
根据运营期污染分析，生产过程粉尘排放量为3.76t/a。结合废石浸出毒性检测中所有污染物源强浓度，采用标准指数法进行排序，重金属中标准指数前两位的为铅、镉，因此，选取铅、镉作为预测因子进行模拟预测。假设全部沉降到土壤环境中，则污染物铅、镉的排放量即为土壤中污染物输入量，不考虑径流及淋溶排出量，选取最大值进行预测，污染物源强见下表。
表4.6-2  特征因子源强表
	粉尘排放量（t/a）
	特征因子
	含量（mg/L）
	源强（g/a）

	3.76
	铅
	2.25
	8.46

	
	镉
	0.31
	1.17


大气沉降土壤中污染物增量预测分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法，单位土壤中某种物质的增量计算公式如下：
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式中：
[image: image48.wmf]S

D

—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m；

n—持续年份，a。

单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式：
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式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

本项目选取的特征污染物质为铅、镉，各参数选取如下：

表4.6-3  预测参数表
	预测因子
	IS(g)
	LS(g)
	RS(g)
	Ρb(kg/m3)
	A(m2)
	D(m)
	n(a)

	铅
	8.46
	0
	0
	1410
	66471.02
	0.2
	20

	镉
	1.17
	0
	0
	1410
	66471.02
	0.2
	20


经过计算，大气沉降对土壤环境影响的预测结果见下表。
表4.6-4  大气沉降对土壤环境影响的预测结果
	污染物
	持续年份（a）
	增量（mg/kg）
	现状值（mg/kg）
	预测值（mg/kg）
	评价标准（mg/kg）
	占标率（%）
	达标情况

	铅
	20
	0.009
	41
	41.009
	800
	5.13
	达标

	镉
	20
	0.001
	0.22
	0.221
	65
	0.34
	达标


污染物在大气沉降过程中进入土壤表层，由于污染物含量较小，进入土壤环境中的污染物含量较少，虽然项目的运营会增加土壤中污染物铅及镉的含量，但沉降至土壤中的污染物部分会被微生物分解消耗，残留在土壤环境中的污染物质会随着时间的推移逐渐减少。通过预测结果可知，项目运行20年后，预测区域土壤中铅、镉的累积含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，建设项目对土壤环境影响较小。
本项目土壤环境影响评价自查表如下。

表4.6-5  土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	(6.65)hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（    ）、方位（    ）、距离（    ）

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（   ）

	
	全部污染物
	Cu、Zn、Cd、Pb、As

	
	特征因子
	Cd、Pb

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级☑

	现状调查内容
	资料收集
	a)☑; b)☑; c)□; d)☑

	
	理化特性
	砂壤

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0-0.2m

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/

	
	现状监测因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃

	现状评价
	评价因子
	同现状监测因子

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□□；表 D.2□；其他（  ）

	
	现状评价结论
	监测点位监测因子均达标

	影响预测
	预测因子
	Cd、Pb

	
	预测方法
	附录 E☑；附录 F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响程度（较小）

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（   ）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	1
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	1次/年

	
	信息公开指标
	/

	评价结论
	建设项目对评价范围内土壤环境影响较小。

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。


生态环境影响分析
生态功能区划
根据《朝阳市生态功能区划》，本项目位于Ⅵ老哈河沙化控制生态功能区中的Ⅵ3建平县南部中低丘陵宽谷平原水源涵养-水土保持-风沙防护区。

本项目施工阶段修建临时排水沟，防止雨水冲刷场地土壤；施工过程中产生的临时堆土、弃土，集中堆放于指定临时堆土场，表面覆盖土工布或防尘网，定期洒水保湿，防止风力侵蚀和雨水冲刷；施工便道采用硬化处理，周边种植固土植被，增强土壤稳定性，减少水土流失。生产过程均在封闭车间内进行，原料及产品均存放于封闭库房内，不露天储存；厂区内地面全部硬化，无裸露地面，在厂区道路两侧及周边进行绿化，不会造成水土流失的情况，不会造成土壤沙化及荒漠化；生产废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，无废水外排，减少了新鲜水的用量，符合水资源循环利用政策。

综上所述，本项目符合《朝阳市生态功能区划》的要求，生态功能区划见下图。
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图4.7-1  朝阳市生态功能区划图

生物多样性分析
（1）植物资源

根据辽宁大学董厚德教授编撰的《辽宁植被与植被区划》（2011年），本项目所在区域属于中国华北植物区系的华北平原和山地亚区，由于北邻内蒙古植物区系，加之气候旱化和人为活动的影响，蒙古区系植物成分由西北向东南大量渗入。区域植被类型共分为针阔混交林、灌丛、草丛、农业植被等类型。

区域内的农作物植被有高粱、玉米等，其余植被为乔木、灌木和草本类植物。乔木主要为油松、刺槐、小叶杨、榆树等；灌木主要有山杏、荆条、酸枣灌丛；草本植物以白羊草、黄背草、蒿类等常见草类为主。区域内主要植被类型如下：

①油松针叶林

油松适应性强，在土壤瘠薄和比较干旱的地段上，生长也甚好。群落所在地的土壤多为褐土。油松林主要为中年林，树高在6—8m之间。群落外貌比较整齐，生长发育良好，层次分明，为纯林。林下灌丛主要种类有荆条、虎榛子、鼠李等。草本层种类不多，数量也少，常见的有黄背草、白羊草、野古草、狗尾草。

②小叶杨、春榆、刺槐阔叶林

小叶杨、春榆、刺槐阔叶林广泛分布在区域内，主要为次生或人工种植而成，树高在5—8m之间。

③荆条+酸枣灌丛

荆条、鼠李和酸枣是较耐旱的灌木种类，由它们共同和独自形成的群落广泛分布于区域山地丘陵地带。多生于阳坡褐土上，土层一般浅薄，养分贫瘠。该植被群落中，以荆条、酸枣、鼠李等灌木为主，荆条一般高0.8—1.2m左右，酸枣高度0.8—1.3m。除荆条、酸枣外，次优势种有鼠李、暴马丁香等，其他的灌木有蚂蚌腿子、虎榛子等；草本植物主要有白羊草、蒿类、隐子草、黄背草、狗尾草、野古草等。

④白羊草、黄背草草丛

白羊草、黄背草草丛是灌丛植被破坏后退化形成的群落，多位于低丘阳坡地，土层瘠薄。伴生植物有委陵菜、隐子草、白头翁、狗尾草等。群落中混生的灌木有酸枣、兴安胡枝子等。

⑤农田植被

农田植被主要种类有玉米、高粱、豆类等。
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图4.7-2  植被类型图
（2）动物资源

在查阅国家和地方动物志等资料的基础上，结合植物调查工作对项目区的动物分布情况，仅发现一些常见的林蛙、鼠类、兔子等动物活动及少量喜鹊、麻雀、山麻雀等禽类活动。多年前蛇、野兔等野生动物在山林间会偶尔见到，但近年来随着当地居民耕作活动频繁影响及周边矿山工程的开展，人类活动扰动逐渐增强，厂区及附近地区内野生动物已转移到更远离居民居住的高山林地间，很难见到其他动物的分布。另外，周围村庄居住区以家养动物为主，包括牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅等。

评价区范围内人类活动相对频繁、干扰强度较大，不是重点保护野生动物的典型栖息地，现场踏勘时也未发现重点保护动物和珍稀濒危保护动物的活动踪迹。
土地利用现状
本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权；项目占地范围不在建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿用地范围内。土地利用现状见下图。

表4.7-1  土地利用现状情况
	序号
	用地性质
	用地面积（m2）

	1
	采矿用地
	65973.71

	2
	商业服务业设施用地
	497.31

	合计
	66471.02
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图4.7-3  土地利用现状图
生态环境影响分析
场地现状原有铁选矿设施均已拆除，场地内已无原有生产设备及建构筑物；场地历史上堆渣场曾用于堆存自身生产产生的铁尾矿，目前原有尾矿已全部清理清运，现场无尾矿堆存，受历史堆存及后期清理活动影响，原堆存区域形成不规则深坑，坑体整体呈凹陷状，本次施工期对其进行回填。

施工期较短，无大面积地表开挖，新建设施及厂房建筑以彩钢板材料为主，对生态环境的影响主要在运营期，包括选矿机械设备运行及运输设备噪声对野生动物的影响；占地对植被、景观等影响。项目周边区域不涉及本企业的生态恢复、土地治理责任，本环评采用类比分析法预测分析工程对土地利用、植被、野生动植物等的影响。
（1）对土地利用的影响

场地内历史上的堆渣场受堆存及清理扰动形成不规则深坑，土地原有利用形态已被改变。本次运营期在回填平整后的场地上建设原料库、尾矿干排车间、尾矿临时堆存库、事故池，土地利用由原废弃堆渣场转变为硬化地面并建设车间等。

由于场地已完全人工硬化、压实、构筑物占用，通过规范建设与地面硬化，消除了历史尾矿渣无序堆存带来的水土流失、扬尘、淋溶污染等土地破坏问题，土地利用更加有序、可控。

（2）对野生动物的影响分析

项目区内原生野生动物栖息地已基本丧失，现场无大型野生动物、珍稀濒危动植物分布，主要仅可能存在小型鸟类、鼠类、昆虫等常见物种。运营期生产活动（噪声、人流、车流、灯光）会对场地内及周边小型动物产生一定驱赶、避让效应，使其活动范围进一步向厂区外迁移，但不会造成物种消失、栖息地破碎化或生态链断裂，对区域整体动物区系无明显不利影响。

（3）对植被的影响分析

历史堆渣及清理过程已造成场地原有地表植被完全破坏，现场无原生植被保留。运营期厂区主体为硬化地面与建构筑物，区域植被覆盖率较自然状态明显降低。

（4）生态环境保护措施
①严格按照规划用地范围建设，不超占、不扰动厂区外土地。

②对回填区域进行分层压实、平整，避免不均匀沉降造成地表破损、水土流失。

③建构筑物布局紧凑集约，提高土地利用效率，减少不必要占地与地表扰动。

④厂区边界设置围挡与绿化隔离带，减少工业活动对周边土地的间接影响。

⑤在车间四周、道路两侧、空地及围墙内侧实施人工绿化，种植本地乡土灌木、草本，提高厂区植被覆盖率；加强绿化养护，定期浇水、除草、补植，保持植被稳定。

⑥严控厂区扬尘，减少降尘对周边自然植被叶片堵塞、光合作用影响；严禁生产废水乱排，避免污染土壤造成植被退化。

⑦合理布置高噪声设备，采取减振、隔声措施，降低噪声对周边鸟类等动物的惊扰；严禁随意捕杀、惊扰野生动物，禁止非法猎捕、投喂行为。

⑧厂区设置密闭式垃圾收集点，及时清运，避免吸引鼠类、鸟类聚集造成次生影响；保留厂区外围自然地表连通性，不随意阻断小型动物迁徙、活动路径。

（5）生态环境影响结论
本项目场地历史堆渣场土地已受尾矿堆存扰动破坏，运营期建设选矿设施虽进一步改变土地利用方式、降低自然植被覆盖、对小型野生动物产生轻微惊扰，但通过场地平整硬化、厂区绿化、污染管控、生态管护等措施，可有效减缓生态影响，不会造成区域生态结构破坏、物种减少或生态功能退化，生态影响总体可控可接受。

生态影响评价自查表如下。
表4.7-2  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用☑；
	施工活动干扰□；
	改变环境条件□；
	其他□

	
	评价因子
	物种□（             ）

生境□（             ）

生物群落□（          ）

生态系统☑（土壤环境）

生物多样性□（                  ）

生态敏感区□（                     ）

自然景观□（                       ）

自然遗迹□（                       ）

其他□（                           ）

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑
	生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.07）km2
	水域面积：（0）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□
	夏季☑
	秋季□
	冬季□

	
	
	丰水期☑
	枯水期□
	平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑
	定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让☑；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□
	长期跟踪□
	常规□
	无☑

	
	环境管理
	环境监理□
	环境影响后评价□
	其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险识别
（1）风险物质识别

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及其临界量”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），厂区内风险物质为润滑油及废润滑油，风险物质情况见下表。

表4.8-1  风险物质情况表

	序号
	物质名称
	风险特性
	最大贮存量（t）
	分布情况

	1
	润滑油
	易燃
	0.3
	原料库

	2
	废润滑油
	易燃
	0.2
	危废贮存点


润滑油的理化性质及危险特性见下表。
表4.8-2  润滑油的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：机油、润滑油
	英文名：lubricating

	理化性质
	外观与性状：淡黄色黏稠液体

	
	闪点（℃）：120~340
	自燃点（℃）：300~350

	
	相对密度（水=1）：934.8
	相对密度（空气=1）：0.85

	
	沸点（℃）：-252.8
	饱和蒸汽压（kPa）：0.13/145.8℃

	
	溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂

	燃烧爆炸危险
	危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃

燃烧分解产物：CO、CO2等有毒有害气体

	
	稳定性：稳定 禁忌物：硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


（2）生产系统危险性识别

本项目生产过程中潜在的危险主要是选矿矿浆泄漏事故，储存过程中潜在的危险主要是润滑油泄漏及火灾事故。

（3）环境影响途径识别

因操作不当、机器故障、输矿管道跑冒滴漏等，从而导致矿浆泄漏，对地表水、地下水和土壤环境造成影响；润滑油盛装容器破裂、跑冒滴漏对地表水、地下水和土壤环境造成影响，泄漏的润滑油遇到明火将发生火灾爆炸事故产生伴生/次生污染对大气环境的影响。

环境风险分析
（1）矿浆泄漏事故环境影响分析

选厂生产泄漏事故主要原因是操作不当、机器故障、输矿管道跑冒滴漏等，从而导致矿浆泄漏；一旦排入周边环境会对地表水、地下水和土壤造成环境影响。本项目此类事故主要发生在车间内，流失的矿浆量较少，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，可以满足尾矿泵站事故泄漏量的收集。待故障排除后回生产系统中进行选矿，事故废水不外排。因此，不会对深井河、地下水及土壤环境造成影响。
（2）润滑油泄漏事故环境影响分析

本项目润滑油桶装存放于原料库，废润滑油采用专用的容器盛装，暂存于危废贮存点内。原料库地面为硬化地面，采取了防渗措施；危废贮存点采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。厂区设置备用盛装容器，容器破损引起油类物质泄漏后，及时使用收集泵将泄漏液导入备用容器中，确保泄漏的油类不溢流、蔓延，事故控制在厂区范围内。在采取上述措施后，润滑油泄漏可得到有效控制，不会对深井河、地下水及土壤等外环境造成不良影响。

（3）润滑油泄漏发生火灾、爆炸对环境的次生/伴生影响分析

本项目润滑油储存发生火灾的概率很小，但一旦发生火灾事故，其燃烧产生的有害物质如一氧化碳、二氧化碳等会对大气环境产生一定的影响。尤其是事故一旦发生，会对周围村庄造成一定影响。项目做好风险防范措施，危废贮存点、原料库通风，远离火源，生产区域禁止明火，将环境风险控制在可控范围内，对周围大气环境影响较小。
环境风险防范措施

依据环境保护部文件环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中相关要求，针对本项目的特点，为保证生产安全，减少事故的发生，尽可能消除事故隐患，并降低事故发生对环境的影响。建设单位应制定环境风险防范措施和事故应急处理。

（1）矿浆泄漏事故风险防范措施

①本项目选矿车间为硬化地面，在厂区设置1座事故池，事故池容积为375m3，长15m、宽10m、深2.5m，可以满足事故状态下废水的收集，事故水收集后经泵回生产系统中进行重新选矿。
参照《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（QSY08190-2019），事故水池所需的总有效容积计算公式如下：
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式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以输送到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h。

上述各参数计算如下：

V1：按照1h内矿浆量全部泄漏，最大泄漏量为73.23m3。

V2：包括室内消防废水和室外消防废水。室外消火栓用水量取25L/s，同一时间内的火灾次数取1次，火灾持续时间取30min，灭火时间为30min，则室外消防用水量为45m3；室内消火栓用水量取5L/s，室内消火栓数量取2支，火灾持续时间取30min，则室内消防用水量为18m3。经过计算，单次消防废水量V2为63m3。

V3：项目未设置备用容器，发生事故时不具备传输物料能力，V3=0m3。

综上，（V1+V2-V3）max为136.23m3。

V4：生产废水排入沉淀池，不进入该收集系统，V4=0m3。

V5：按照初期雨水量，V5=217.71m3。

综上所述，事故水池所需的总有效容积约为353.94m3，本项目建设事故池，长15m、宽10m、深2.5m，容积为375m3。满足事故状态下废水储存要求。
②落实各种环境风险应急保障措施，特别是掌握应急物资与装备的种类、数量、存放位置及使用方法。经常进行环境风险应急预案演练，防止发生大的事故。

③选矿厂对环保设备设置专人负责，环保设备主要包括沉淀池、水泵等，设置标识，正常情况下每日检查一次，巡检内容主要为，设备运行、导流是否畅通等。
④加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。

⑤配置备用水泵及相应的配件，当渣浆泵出现故障时启动备用水泵。设备故障立即停止产生废水的全段工序生产。

⑥加强尾矿砂输送管线的日常管理和检查，巡管人员要经常对整个管路进行巡回检查，一旦发现漏水漏砂现象及其它故障时要立即处理。
⑦指派专员每天对管线进行巡查，重点检查拐点、伸缩节处管线情况，按要求记录，对管道的壁厚进行检测，发现壁薄及时更换。
⑧沉淀池、事故池均采用钢筋混凝土结构+防渗层，防渗性能满足等效黏土层渗透系数≤1×10-7cm/s要求，杜绝废水下渗地下水及侧向渗漏。

⑨在厂界东侧设置截流沟、挡水埂，防止废水漫流入河；厂区设置雨污分流系统，杜绝雨水夹带废水进入河道。同时也阻挡了洪水，洪水不会进入厂区。
⑩在设备故障、停电时，立即停止生产，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，全部事故废水导入事故池暂存，待恢复正常后分批泵回生产系统中进行重新选矿，杜绝外排；事故池距离深井河151m，距离较远。

在落实防渗、截流、事故池暂存等措施后，事故废水可得到有效控制，基本不会进入深井河，不会对深井河造成影响，不会污染地下水及土壤，矿浆泄漏事故风险防范措施可行有效。
（2）润滑油泄漏事故风险防范措施

本项目润滑油桶装存放于原料库，其地面为硬化地面，采取了防渗措施。废润滑油采用固定容器盛装，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废贮存点，地面与裙脚均采用坚固、防渗的材料建造，基础防渗材料渗透系数小于1×10-10cm/s。设置危险废物识别标志，定期对危险废物贮存设施进行检查。降低风险事故发生的可能性。

润滑油、废润滑油在转运及储存过程中破裂，油类洒落至地面，可能发生下渗，对地下水、土壤环境造成污染。合理选用润滑油型号，避免因油品黏度、温度不匹配导致密封失效；配备吸油毡、吸油棉、沙土、专用收集桶等应急物资；发生泄漏后立即进行吸附，收集废油统一处置，禁止直接排入雨水沟、土壤；建立泄漏应急预案，定期演练，明确处置流程与责任人；厂区全面禁止明火，原料库及危废贮存点远离火源，环境风险可控。不会对深井河、地下水、土壤及大气环境造成影响，润滑油泄漏事故风险防范措施可行有效。
环境风险应急预案
项目应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案。是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。

厂区应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处置能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。

（1）应急计划区确定及分布

项目应根据生产、使用、贮存风险物质的种类、数量、危险特质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。

（2）应急组织

厂区应急组织：设立厂内急救指挥部，由厂区负责人及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。确保指挥到位和畅通，明确责任，保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。

地区应急组织：一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。

事故应急专家委员会：由安全、环保、消防、卫生、工程、气象等方面有一定应急理论和实践的专家组成，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议。

应急保护目标：根据发生事故大小，确立应急保护目标。

（3）应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员除积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。现场应急协调人接到报警后应立即赶赴现场，做出初始评估，确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受到事故影响的人员以及应急人员和机构。应急指挥组应立即向周边邻近单位、村委会、受影响区域人群发出警报。警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。如需外界救援，则应呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。

（4）应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散，危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

防渗监控：加强项目区域地下水水质监控，一旦发现渗漏，应立即检修。

（5）人员安全救护

现场急救：置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏按压。皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。人员发生冻伤，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30分钟内温度提高至接近正常。在对冻伤部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。人员发生烧伤，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

人员撤离：在厂区内员工集中的办公、休息等重点区域张贴位置图，标识本地点在紧急状态下可选择的撤离路线以及最近应急装备的位置。当事故明显威胁人身安全时，任何员工都可以启动撤离信号报警装置。

当发生重大事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。员工接到紧急撤离命令后，应当关闭设备和对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应屏住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大危险废物事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以及烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。重大事故可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

（6）应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施和邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。善后计划应包括对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

（7）应急救援实施程序

报警：当发生事故时，现场人员必须根据本企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向有关部门报告和报警。

设点：各救援队伍进入事故现场，立即选择有利地形设置现场指挥点和救援、急救医疗点。

报道：各救援队伍进入事故现场，立即向现场指挥部报到，以便统一实施救援工作。

救援：救援队伍进入事故现场，要尽快按照各自职责和任务迅速开展工作。

撤点：应急救援工作结束后，离开现场或救援工作的临时性转移。

总结：执行救援任务后，做好工作小结，认真总结经验与教训，积累资料，需要时修订应急预案。

应急环境监测

事故应急环境监测目的是通过当企业发生事故时，对污染监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析预测其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。监测措施包括事故监测报警系统、事故现场移动式或便携式监测装置及分析室分析监测装置。同时负责监测人员的培训、管理、业务素质的提高。

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

当发生重大、特大大气或水域污染事故时，企业必须配合市、区环境监测站对周围环境的污染情况和恢复情况进行监测。要建立快速反应机制实施计划，对污染趋向、污染范围进行跟踪监测，监测数据要及时送至应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

在实际发生事故时，若已知污染物类型，则可立即实施应急预案中的应急监测方案。若污染物类型不明，则应当根据事故污染的特征及遭受危害的人群和生物的表象等信息，判断该污染物可能的类型，确定应急监测方案。对于情况不明的污染事故，则可临时制定应急监测技术方案，采取相应的技术手段来判明污染物的类型，进而监测其污染的程度和范围等。监测的布点，可随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和监测频次。

后续事项

（1）污染监测和治理

事故得到控制后，对事故现场及周边进行污染监测，确定现场有无污染物遗留。事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

（2）生产恢复

主要完成以下工作，方可恢复生产：转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料；应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作；维修或更换有关生产设备；清理或修复污染场地。

环境风险结论
本项目在采取措施后可以起到预防作用，事故发生概率较小，并且事故状况下不会对大气环境、地表水、土壤及地下水环境产生较大影响。故本项目环境风险可以接受。

表4.8-3  建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目

	建设地点
	辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村

	地理坐标
	经度
	119°41′45.732″
	纬度
	41°31′48.839″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为润滑油和废润滑油，分别位于原料库和危废贮存点

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	因操作不当、机器故障、输矿管道跑冒滴漏等，从而导致矿浆泄漏，对地表水、地下水和土壤环境造成影响；润滑油盛装容器破裂、跑冒滴漏对地表水、地下水和土壤环境造成影响，泄漏的润滑油遇到明火将发生火灾爆炸事故产生伴生/次生污染对大气环境的影响

	风险防范措施要求
	1.矿浆泄漏事故风险防范措施
沉淀池、事故池均采用钢筋混凝土结构+防渗层，防渗性能满足等效黏土层渗透系数≤1×10-7cm/s要求，杜绝废水下渗地下水及侧向渗漏；在厂界东侧设置截流沟、挡水埂，防止废水漫流入河；厂区设置雨污分流系统，杜绝雨水夹带废水进入河道；在设备故障、停电时，立即停止生产，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，全部事故废水导入事故池暂存，待恢复正常后分批泵回生产系统中进行重新选矿，杜绝外排；加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。

2.润滑油泄漏事故风险防范措施

合理选用润滑油型号，避免因油品黏度、温度不匹配导致密封失效；配备吸油毡、吸油棉、沙土、专用收集桶等应急物资；发生泄漏后立即进行吸附，收集废油统一处置，禁止直接排入雨水沟、土壤；建立泄漏应急预案，定期演练，明确处置流程与责任人；厂区全面禁止明火，原料库及危废贮存点远离火源，环境风险可控。


地下水环境影响预测与评价
区域水文地质概况
地质构造
区域大地构造位于一级构造单元柴达木-华北板块（Ⅲ）、二级构造单元华北陆块（Ⅲ-5）、三级构造单元华北北缘隆起带（Ⅲ-5-3）、四级构造单元建平隆起（Ⅲ-5-3-2）。
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图5.1-1  区域大地构造图
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	图5.1-2  构造分区略图
	图5.1-3  深部构造图


地层岩性
区域出露地层主要为新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）、中元古界蓟县系高于庄组（Pt22ag）、杨庄组（Pt22by）、中生界白垩系下统义县组（K11y）、第四系（Q）。

新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）：分布于区域北部、西部及东部，面积较大，主要岩石类型为黑云角闪斜长片麻岩、变粒岩、夹磁铁石英岩。

中元古界蓟县系高于庄组（Pt22ag）：分布于区域的东南，面积很小，岩性为白云岩、灰岩、含锰砂岩。

中元古界蓟县系杨庄组（Pt22by）：分布于区域的北部，面积较小，岩性为粉色、紫红色砂质白云岩、角砾状硅质岩。

中生界白垩系下统义县组（K11y）：分布于区域的东南、西北部，面积不大，岩性为安山、玄武、英安、流纹岩夹角砾岩。

第四系（Q）：分布在区域大部分地区，主要岩性为砂质粘土、砂砾石、黄土状粘质砂和黄土。

岩浆岩
区域岩浆岩不发育，主要为花岗岩脉、伟晶岩脉及石英脉，出露在区域的西北部及南部。
区域地下水类型及赋存条件
区内含水层可划分为第四系残坡积潜水含水层、基岩风化裂隙含水层、构造裂隙含水带三大类，分述如下：

（1）第四系残坡积潜水含水层

含水层多呈透镜体状，岩性由砂、砾石、岩石碎块组成，含少量孔隙潜水，该含水层埋深1～15m，一般深2～8m，补给主要靠大气降水，具有一定的承压性，富水性弱，水量较贫乏。主要接受大气降水及附近基岩裂隙水补给，水量季节性变化明显。以人工开采及地下径流方式排泄。水化学类型为重碳酸钙型水。矿化度0.20g/L。

（2）基岩风化裂隙含水层

区内岩性为太古宙变质杂岩，分布很广，岩层倾角在55°～60°，由于经历长期风化剥蚀，风化裂隙较发育，风化带厚度约20～30m左右，透水性较好，连通性差，补给来源主要为大气降水，富水性弱。地下水埋深18.0～24m，根据相邻矿区抽水试验资料，钻孔单位涌水量0.04L/s•m，渗透系数0.027m/d。该含水带厚度一般小于10m。近矿床开采地段受排水疏干影响，风化裂隙带为透水不含水层。弱风化带下基岩裂隙不发育地段可视为相对隔水层。水化学类型为重碳酸、硫酸钙型水，矿化度0.19～0.21g/L。

（3）构造裂隙含水带

构造裂隙含水带分布受裂隙发育的直接控制。具有不均匀性，规律性差的特点，常为互不相关的构造裂隙承压水，与矿脉充水关系密切。矿脉与变质杂岩接触部位裂隙发育，局部与基岩表层风化裂隙水连通，多充水，主要接受上部基岩裂隙水补给。岩石总体为单斜构造，故基岩脉状裂隙水多沿矿脉呈带状分布，富水性较弱。充水来源主要为上部裂隙水及表层风化裂隙水。
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图5.1-4  区域水文地质图
地下水的补给、径流与排泄条件
区内山势起伏较大，地下水的补给、径流、排泄总体是大面积丘陵山区以补给、径流为主，而河谷平原区以径流、排泄为辅。地下水流向均显示出由山前向沟谷流动的特征。

区内地下水主要接受大气降水补给，由高向低沿坡地向沟谷排泄。在天然条件下，第四系松散层中的孔隙潜水与基岩风化带裂隙水存在密切的水力联系，构成统一的地下水面，而与深部基岩裂隙水间水力联系较弱。天然状态下区内地下水的补给、径流、排泄条件良好。由于多年开采形成的采坑规模较大，其间大气降水不能自然排泄，改变了局部地下水的补给、径流、排泄条件。

地下水水位动态特征
根据评价区地下水动态特征，评价区地下水动态受开采影响。本区地下水主要开采层位是潜水－微承压水，近几年来地下水水位基本保持稳定。同时，农业灌溉和工业开采影响程度有由强变弱的趋势。地下水动态曲线的变化与降水、采水的季节性变化密切相关。地下水动态为渗入－径流型和径流－开采型交替出现。年初的1-3月份为枯水期，地下水位下降，4-6月份灌溉开始，且7、8月份为降雨季节，但由于工业及生活用水大量开采，使地下水位仍在下降并处于较低水平。9、10月份后开采量减少，水位出现回升。平原区潜水－微承压水位变化动态呈现渗入－径流型和径流－开采动态交替的特征。

地下水化学类型
根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl-、SO42-、HCO3-将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见下表。

表5.1-1  舒卡列夫分类表

	含量＞25%Meq的离子
	HCO3-
	HCO3-+SO42-
	HCO3-+SO42-+Cl-
	HCO3-+Cl-
	SO42-
	SO42-+Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2++Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na++Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na++Ca2++Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na++Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


按矿化度又分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5—10g/L，C组10—40g/L，D组>40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M<1.5g/L，阴离子只有HCO3>25%Meq，阳离子只有Ca大于25%Meq。49-D型，表示矿化度大于40g/L的Cl-Na型水，该型水可能是与海水及海相沉积有关的地下水，或是大陆盐化潜水。

通过区域内潜水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型为1-A型（HCO3--Ca2+）为主，地下水总矿化度小于1g/L，水质情况较好。

就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水矿化度高于深层水。雨季到来后，降雨量增加，蒸发量减小，浅层水矿化度下降。春秋季节降雨量减少，蒸发量加大，矿化度逐渐升高。但总体年变化幅度不大。

区域地下水开发利用现状及规划
根据收集的有关该项目所在区域地下水水文地质资料及现场勘查，项目所在区内无溶洞、岩溶洼地、漏斗等宏观形态。根据对区域内村庄进行的调查结果可知，周边部分村庄饮用水采用分散式饮用水水井为主要饮用水源。

经调查了解，本项目周边村庄目前部分采用地下水作为饮用水，村庄现存的分散民井仅为生活农业用，各村庄开采总量冬季<100m3/d，夏季约为300m3/d。区域无大规模地下水开采规划。

区域地下水污染源调查
地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。调查区内的工业污染源，按原国家环保总局《工业污染源调查技术要求及其建档技术规定》的要求进行调查，最终调查结果如下：

（1）工业污染源调查

项目附近有选矿、采矿等工业活动，对地下水环境造成一定污染。

（2）农业污染源调查

根据调查结果可知，调查区范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素等。调查区范围内有部分耕地，化肥和农药的施用可能会对地下水造成污染。

（3）生活污染源

根据调查结果可知，评价区内零散地分布着一些村落，村落居民生活垃圾的堆放、生活污水的排放以及厕所粪便淋滤渗漏皆对地下水造成污染。

场地水文地质条件
场地地质概况
项目厂区所在地地质构造位置处于中朝准地台北缘，内蒙古地轴建平台拱，建平台拱北以赤峰～开原超岩石圈断裂与内蒙古～兴安褶皱相隔，南以承德～北票岩石圈断裂与燕山台褶带为邻。属太古代基底岩块，呈北东东向～东西穹隆状展布，由建平群小塔子沟组与大营子组构成。鞍山运动隆起遭受剥蚀，形成了纬向构造骨架。中生代以来，受滨太平洋大陆边缘活动的影响，稳定的平台拱活化，原来的面貌经历了强烈的改造，断裂活动使其支离破碎，燕山运动形成北东向、北北东向褶皱、冲断裂以及隆起带雁行展布的格局，并且在某些条件适宜的地段纬向构造又有复活，形成各种不同构造复合关系，经燕山运动后，境内构造形迹基本定局，形成复杂壮观的山脉河川。

本区主要经历了鞍山构造变形，其次为华力西、印支、燕山及喜山期构造变形。鞍山期的构造形迹表现为三期，第一期表现为片麻理的形成，第二期表现为片麻理褶皱，片麻理方向为北东东——东西，第二期褶皱轴方向为北西方向；华力西、印支期的构造变动在区域上最为强烈，燕山期以脆性断裂活动为特征，断裂构造表现为北东、北西向脆性断裂。

场地水文地质条件
本项目厂址位于河谷平原区，属于第四纪河流冲洪积物，表层为素填土层，地下水埋深4.5～6.7m，为第四系松散堆积孔隙潜水，赋存于中砂及砾砂层中，单井出水量小于200t/d，渗透系数45.5～75.5m/d，水力梯度约1.5‰左右，场地地下水富水性一般，径流条件较好，补给来源主要为大气降水与地下径流，该场地地下水位随季节变化较为明显，年变幅1.00～2.00m。

地下水主要接受大气降水渗入补给和上游地下水径流补给。大气降水入渗后通过地表岩土体孔隙、裂隙，断层破碎带渗入地下并缓慢地流动，一部分在地势低洼处以人工开采的形式排泄或以地下潜流的方式继续运移。该部分地下水从接受补给到排泄于河谷，地下水流速缓慢，动态相对较稳定。

区内底部花岗岩岩层导水性、透水性差，在该区内划分为隔水层。
包气带现状及特征
经勘察场地地层上部为第四系冲洪积层，基底为太古界建平群小塔子沟组片麻岩，各层岩土特征分述如下：

第①层、素填土：在场地内广泛分布，层厚0.70～3.50m，杂色，松散堆积，主要由风化岩碎屑与粉质粘土组成，不宜做天然地基。

第②层、砾砂：在场地内广泛分布，层顶埋深0.80～3.50m，层厚3.10～5.90m，黄褐色，稍密状态，母岩成分以砂岩、花岗岩为主，颗粒形状以次棱角状为主，颗粒级配一般。

第②-1层、淤泥质土：在场地内广泛分布，层顶埋深3.00～4.50m，层厚0.40～2.00m，灰褐色～黑褐色，软塑～流塑状态，微具臭味，切面稍有光滑，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，高压缩性。

第③层、强风化片麻岩：在场地内广泛分布，层顶埋深5.80～7.90m，揭露层厚5.80～9.60m，黄褐色～灰褐色，强风化粒状变晶结构，片麻状构造，岩芯呈碎块状、块状，岩石完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。

包气带土壤对于石油类污染物的吸附能力较差，很快即达到吸附饱和，这是因为包气带土壤中所含的黏土矿物中存在着大量可交换的亲水性无机阳离子，使其表面形成一层薄的水膜，阻碍了疏水性有机污染物的表面吸附，包气带土壤有机污染物的吸附主要是通过其层间结构来实现的。包气带土壤对于重金属离子较大的吸附量则是由于其含有的黏土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量。胶泥土、粘土、粉砂质粘土对污染物的防护能力依次减小，即粒径越小，胶结程度越高，土壤对污染物的截留能力越强。本项目厂区中包气带土壤对各种污染物的吸附能力均较低，这是由于所取用的包气带土壤以素填土为主，素填土相应的土壤颗粒的粒径较大，含黏土矿物较小，故对各种污染物有截留吸附能力较弱。

潜水含水层脆弱性主控因素为包气带对污染物的阻隔能力，建设项目地下水脆弱性评价主要影响因子主要为地下水埋深、包气带岩性及其厚度。其中含粘性土较多的土壤包气带防污性能远远大于以粉砂土为主的土壤包气带的防污性能。本项目包气带土壤以素填土为主，其对石油类、苯系物、NH3N和CODcr等物质吸附能力较弱。

现状包气带土壤质量较好，尚未受到污染。此外，考虑到评价区地下水水位埋深，包气带厚度属于中等程度，因此，即使在非正常状况条件下有污染物渗漏，污染物在经由包气带向下迁移过程中，经过包气带介质降解和吸附作用后污染物浓度会得到大幅度衰减，因此，污染物比较不容易进入地下水环境。

建设项目场址包气带单层土层厚度Mb＞1.0m，分布连续、稳定，包气带渗透系数K7.1×10-3cm/s。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为弱。

现场水文地质试验
为查明场地环境水文地质问题和获取预测评价相关参数，在进行地下水环境影响评价工作时，可进行必要的水文地质勘查试验。本次评价在调查区域内进行抽水试验和渗水试验，查明含水层的渗透系数和包气带土层渗透系数。

抽水试验
本次工作在项目区内设了1处水文地质试验孔。对指定含水层进行抽水试验。
SK1为本次勘查的深层钻孔，孔深为8m。计算公式如下：
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式中：K—渗透系数，（m/d）；

Q—单井涌水量，（m3/d）；
S—降深，（m）；
t1、t2—水位恢复时间；
h1、h2—水位恢复时间t1、t2对应的水位值；

H—含水层厚度，（m）；
r—抽水井半径，（m）；
R—影响半径，（m）。
水文地质钻孔分层抽水试验结果概述如下：

含水层为第四系孔隙水含水层。岩性主要为中砂及砂砾层，可见厚度范围3～8m，埋深4.5～6.7m，厂区内分布不均匀，水头上升1.21m左右，钻孔涌水量为150m3/d，含水层渗透系数46.5m/d。

表5.4-1  单孔稳定流抽水试验及水文地质参数计算成果表

	孔号
	地下水位埋深
	含水层厚度
	降深
	涌水量
	单位涌水量
	渗透系数
	影响半径

	
	
	H/M
	S
	Q
	q
	k
	R

	
	m
	m
	m
	L/s
	m3/d
	L/s.m
	m/d
	m

	SK1
	6.2
	5
	1.21
	1.736
	150
	0.210
	72.5
	46.08


渗水试验
渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种

（1）渗水试验点布设

根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在厂区内选取1个渗水试验点位，获取厂区包气带渗透性能参数。

（2）渗水试验方法

本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的素填土层。

试验步骤如下：

①在选定的试验位置挖一个圆形试坑至试验层；

②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动，在注水试坑内放入铁环，环外用黏土填实确保四周不漏水；

③在环底铺2～3cm厚的粒径5～10mm的砾石或碎石作为缓冲层；

④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。

⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。

（3）渗水试验成果

①渗水速率历时曲线

根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图，见下图。
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图5.4-1  SK01渗水试验Q-t曲线图
②渗水试验计算结果

试验土层的渗透系数按下式计算：
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式中：K—试验土层渗透系数，cm/s；

Q—注入流量，L/min；

F—试环面积，cm2。

由公式可计算出厂区包气带渗透系数值，见下表。
表5.4-2  区内包气带的水文地质参数统计表
	序号
	包气带岩层
	试坑直径（cm）
	延续时间t（min）
	渗透系数（cm/s）
	孔隙度
	给水度

	1
	素填土
	35.75
	60
	5.7×10-3
	0.28
	0.26


地下水环境影响评价
水文地质模型的概化
建设项目所在区域属于低山丘陵及河流平原水文地质单元，本次评价以项目东、西侧两侧区域为地下水补给区域，中部谷地及河流区域为地下水排泄区域。区域内地下水主要接受降雨补给及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。

由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：
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式中：x，y—空间坐标（m）；

K（x，y）—渗透系数（m/d）；

u—潜水含水层的给水度；

t—时间变量（d）；

W（x，y，t）—垂向补排强度（m/d）；

Q（xj，yj，t）—t时第j号井抽水量（m3/d）；

Z—含水层底板标高（m）；

h（x，y，t）—地下水待求水位（m）；

h0（x，y，t）—渗流场内初始水位值（m）；

h1（x，y，t）—第一类边界水位值（m）；

q（x，y，t）—第三类边界的单宽流量（m3/d）；

n—第三类边界内法线方向单位向量；

Г1和Г3—第一类和第三类边界；

本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为：
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式中：C—研究区污染物浓度，（mg/L）；
x，y，z—坐标（m）；
Dxx—x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Dyy—y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Vxx—x方向上的渗透流速（m/d）；
Vyy—y方向上的渗透流速（m/d）；
ne—有效孔隙度；
C0—研究区污染物初始浓度（mg/L）；
C1—为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；
t—时间（d）；
Ω—研究区空间范围；
Г1—研究区一类边界。
溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。
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式中：V—溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；
K—含水层渗透系数（m/d）；
gradH—地下水水力坡度；
u—溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；
ne—有效孔隙度。
（1）含水层概化

用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区第四系含水层以中砂及砂砾层组成，渗透系数按72.5m/d计（抽水试验获得）；基岩裂隙水渗透系数取0.027m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况见下表。

表5.5-1  水文地质参数的确定
	分区
	K
	u
	降水入渗补给系数α

	第四系孔隙水
	72.5
	0.57
	0.26

	基岩裂隙水
	0.027
	0.03
	0.26


（2）含水层水力特征概化

根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度1.4×10-3～2.1×10-3。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。

（3）溶质运移特征概化

本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。

（4）模型边界条件确定

根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。

（5）水文地质参数

根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。

根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×120个单元格，对项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为6.5km2。

[image: image71.png]



图5.5-1  模拟预测区域网格剖分
进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。

区域内地下水主要接受降雨补给，项目区地下水水位线拟合见下图。
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图5.5-2  项目区地下水水位流场拟合图

模型识别与验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复的调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

模拟值与实际观测值的比较结果如下图所示。

项目进行识别验证点位（共计10个）分别位于项目上游、下游及侧方向区域，输入拟合后水流模型进行识别验证。

结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。
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图5.5-3  区域实测水位与模拟水位拟合

根据对模拟水位与模拟区域内十个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%以上，判定模型基本可用。

情景设定及源强分析

（1）正常状况

本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。

正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。污水的纵向迁移可用达西公式计算：
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式中：Q—单位时间渗出的渗漏液量，m3/d；
K—渗透系数，m/d；
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；
H—衬里之上漏液高度，m；
L—衬里的厚度，m。
工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：

Q=1.57×10-8m3/d

结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。

此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。

（2）非正常状况

非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下两种情况：

①沉淀池底部发生破损

②废水输送管道发生破损

漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常状况地下水环境影响进行预测分析。

废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不做分析。

在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的沉淀池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游保护目标处地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d，非正常状况下按10倍计算。泄漏面积为池底面积。结合沉淀池尺寸计算渗漏量为3.5m3/d。假设渗漏发生后下游监测井发现异常并采取有效措施完全停止渗漏的时间在15～30天。渗漏时间取最大天数，因此，模型中设置持续渗漏时间为30天，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。结合废石浸出毒性检测中所有污染物源强浓度，不涉及持久性有机污染物，采用标准指数法进行排序，重金属中标准指数前两位的为铅、镉，其他类别中标准指数最大的为COD，因此，选取COD、铅、镉作为预测因子进行模拟预测。
模拟预测选择污染物最大浓度作为预测浓度，根据废石浸出毒性检测结果，COD浓度为25.4mg/L、铅浓度为2.25mg/L、镉浓度为0.31mg/L。

模型预测

（1）沉淀池COD预测

COD以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.5-4  渗漏10天污染影响范围（COD）
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图5.5-5  渗漏30天污染影响范围（COD）
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图5.5-6  渗漏35天污染影响范围（COD）
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图5.5-7  渗漏38天污染影响范围（COD）
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图5.5-8  渗漏41天污染影响范围（COD）
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图5.5-9  渗漏42天污染影响范围（COD）
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图5.5-10  渗漏100天污染影响范围（COD）
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图5.5-11  渗漏1000天污染影响范围（COD）

[image: image85.png]



图5.5-12  渗漏3650天污染影响范围（COD）

模拟结果中，3mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为3.5mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围203m2，污染羽距离下游最近保护目标83m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为4mg/L。污染羽影响范围616m2，污染羽距离下游最近保护目标78m。及时切断污染源。

泄漏发生35天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为3.5mg/L。污染羽影响范围531m2，污染羽中心向下游运移距离为7m。

泄漏发生38天及41天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为3.5mg/L及3.5mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减少，污染羽影响范围分别为353m2及177m2，污染羽中心向下游运移距离为11m及17m。

至42天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中COD超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（COD标准参照《地下水质量标准》中的Ⅲ类水体要求，标准浓度为3mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对其造成影响。

表5.5-2  污染物COD运移情况

	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	3.5mg/L
	沉淀池
	否
	83m
	0m

	30天
	4mg/L
	沉淀池
	否
	78m
	0m

	35天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	81m
	7m

	38天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	84m
	11m

	41天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	92m
	17m

	42天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.5-13  下游保护目标预测点浓度变化
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图5.5-14  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在42天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

（2）沉淀池铅预测

铅以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.01mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.5-15   渗漏10天污染影响范围（铅）
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图5.5-16  渗漏30天污染影响范围（铅）
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图5.5-17  渗漏100天污染影响范围（铅）
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图5.5-18  渗漏180天污染影响范围（铅）
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图5.5-19  渗漏200天污染影响范围（铅）
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图5.5-20  渗漏210天污染影响范围（铅）
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图5.5-21  渗漏365天污染影响范围（铅）
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图5.5-22  渗漏1000天污染影响范围（铅）
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图5.5-23  渗漏3650天污染影响范围（铅）

模拟结果中，0.01mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.3mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围1455m2，污染羽距离下游最近保护目标70m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.4mg/L。污染羽影响范围3264m2，污染羽距离下游最近保护目标54m。及时切断污染源。

泄漏发生100天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.03mg/L。污染羽影响范围5105m2，污染羽中心向下游运移距离为39m。

泄漏发生180天及200天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.014mg/L及0.012mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减少，污染羽影响范围分别为1645m2及516m2，污染羽中心向下游运移距离为73m及80m。

至210天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中铅超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（铅标准参照《地下水质量标准》中的Ⅲ类水体要求，标准浓度为0.01mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对其造成影响。

表5.5-3  污染物铅运移情况

	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.3mg/L
	沉淀池
	否
	70m
	0m

	30天
	0.4mg/L
	沉淀池
	否
	54m
	0m

	100天
	0.03mg/L
	厂区边界
	否
	66m
	39m

	180天
	0.014mg/L
	厂界下游
	否
	126m
	73m

	200天
	0.012mg/L
	厂界下游
	否
	143m
	80m

	210天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.5-24  下游保护目标预测点浓度变化
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图5.5-25  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在210天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

（3）沉淀池镉预测

镉以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.005mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.5-26  渗漏10天污染影响范围（镉）
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图5.5-27  渗漏30天污染影响范围（镉）
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图5.5-28  渗漏60天污染影响范围（镉）
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图5.5-29  渗漏80天污染影响范围（镉）

[image: image103.png]100





图5.5-30  渗漏90天污染影响范围（镉）
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图5.5-31  渗漏92天污染影响范围（镉）
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图5.5-32  渗漏100天污染影响范围（镉）
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图5.5-33  渗漏1000天污染影响范围（镉）
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图5.5-34  渗漏3650天污染影响范围（镉）

模拟结果中，0.005mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.045mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围717m2，污染羽距离下游最近保护目标75m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.06mg/L。污染羽影响范围1770m2，污染羽距离下游最近保护目标67m。及时切断污染源。

泄漏发生60天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.01mg/L。污染羽影响范围1600m2，污染羽中心向下游运移距离为19m。

泄漏发生80天及90天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.007mg/L及0.006mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减少，污染羽影响范围分别为606m2及149m2，污染羽中心向下游运移距离为38m及41m。

至92天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中镉超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（镉标准参照《地下水质量标准》中的Ⅲ类水体要求，标准浓度为0.005mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对其造成影响。

表5.5-4  污染物镉运移情况

	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.045mg/L
	沉淀池
	否
	75m
	0m

	30天
	0.06mg/L
	沉淀池
	否
	67m
	0m

	60天
	0.01mg/L
	厂区边界
	否
	76m
	19m

	80天
	0.007mg/L
	厂区边界
	否
	106m
	38m

	90天
	0.006mg/L
	厂区边界
	否
	118m
	41m

	92天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.5-35  下游保护目标预测点浓度变化
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图5.5-36  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在92天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

地下水模拟预测结论
在非正常状况条件下，污水泄漏可能会对周边地下水环境产生不良的影响，由于污染物影响范围相对较小，持续时间较短，因此对周边地下水环境影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少跑冒滴漏情况，对周边地下水的影响较小，不会对保护目标造成影响。

需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

本次评价提出了分区防渗、跟踪监测等应急措施，在生产过程中，应保证防渗层的施工质量，加强日常管理、定期检查和维护，发现破损及时维修，杜绝事故的发生。

环境保护措施及可行性论证

施工期污染防治措施及其可行性

施工期大气污染防治措施及其可行性

本项目施工期不可避免地会产生施工废气，施工废气尽管是临时的、短期的污染因素，但也会对周围环境造成不利影响，所以施工期应采取积极有效的措施，尽量减少施工废气的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

（1）施工场地周边必须设置高度在1.8米以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座。

（2）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

（3）物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周设置防溢座或其他防护设施，防止洗车废水溢出工地；并设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，使其表面不附着污泥。

（4）进出工地的物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。若车斗用苫布覆盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土的运输。

（5）预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土石方工程等。

（6）施工期需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土，严禁现场露天搅拌；应组织石材、木制半成品进入施工现场，装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

（7）施工期间应对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

（8）施工场地内车型道路，应采取铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

（9）应有专人负责逸散性材料、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水、车辆清洗等作业并记录扬尘控制措施的实施情况。

（10）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（12）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

采取以上措施后，施工期废气对周边环境影响较小，施工期大气污染防治措施可行。
施工期水环境污染防治措施及其可行性

施工期废水主要为含泥沙废水和施工人员产生的生活污水。施工场地含泥沙废水经简易沉降池沉降后，可回用于场地洒水抑尘；生活污水排放利用现有旱厕，定期清掏，不得随意外排。

施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路环境；施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，远离附近地表水体，尽量避免随雨水径流流入附近地表水；加强施工人员安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，避免施工中的意外事故造成水环境污染。

采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响较小，不会对深井河造成影响，施工期废水污染防治措施可行。
施工期声环境污染防治措施及其可行性

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各施工环节产生的噪声治理有一定难度，结合本项目施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出以下治理措施和建议：

（1）要求建设单位合理安排施工作业时间，重视施工噪声防治，夜间22:00—次日6:00之间严禁施工。

（2）采用局部吸声、隔声降噪技术：对各施工环节中噪声较为突出的，且难以对声源进行降噪可能的装置和设备，应采取临时隔声措施，在隔离体上敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

（3）加强施工队伍的教育，增强职工的环保意识：施工现场的许多噪声只要施工人员能合理操作就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、使用振动器时减少和金属物的接触等，因此加强施工队伍的环保教育十分必要。

采用上述措施后，施工噪声对周边环境影响较小，不会对周边居民产生影响，施工期噪声防治措施可行。
施工期固体废物污染防治措施及其可行性

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。本项目建筑垃圾进行分类处理，土方全部回用于厂区内的场地平整；其他建筑废弃物能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的作为一般固废处理，由运输车辆送到指定地点。生活垃圾收集后，交由环卫部门清运。

在采取以上防治措施后，固废均得到了妥善处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小，施工期固体废物处置措施可行。

运营期污染防治措施及其可行性

大气污染防治措施及其可行性

有组织废气控制措施
在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；有组织颗粒物排放量为3.02t/a，排放速率为0.42kg/h，排放浓度为8.4mg/m3；满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求（10mg/m3）。
（1）袋式除尘器原理

袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。其除尘机理为：含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、黏附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起到良好的捕尘作用。

袋式除尘器的优点是除尘效率很高，一般可达99.5%以上，适应力强，能处理不同类型的颗粒物。袋式除尘器对10μm以下尤其1μm以下的微颗粒物有较好的捕集效果，是捕集PM2.5的重要手段。袋式除尘在净化效率、运行能耗、设备造价、占地面积等方面都优于电除尘，特别对电除尘器不易捕集的高比电阻尘粒亦很有效；适应的质量浓度范围大，对烟气流速的变化也具有一定的稳定性；结构简单，内部无复杂结构，所收干尘便于回收利用。

（2）袋式除尘器净化效率论证

滤袋的材质包括天然纤维和化学纤维，目前应用较为广泛的是化学纤维，包括涤纶机织布和涤纶、腈纶、丙纶针刺毡等。其中涤纶材质具有较好的综合性能以及广泛的适用性；同时由于涤纶针刺毡滤料工作原理是“深层过滤”，即通过滤料纤维的捕集，先在滤料表面形成“一次粉尘层”（即粉饼），再通过这层粉饼来过滤后续的粉尘；在使用初期，由于滤料本身的空隙较大，部分粉尘会穿过滤料排放出去，只有当粉饼形成后过滤过程才真正开始；继续使用后，滤料表面的粉尘会逐渐渗入滤料中，导致滤料孔隙堵塞，使设备运行阻力不断增加，直至必须更换滤料为止。

为了克服普通滤料初期低效率、后期高耗能、滤料更换周期高等缺点，目前普遍采用新型滤料，即在普通滤料表面复合一层薄膜而形成的一种新型滤料，这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤；薄膜特有的立体网状结构，使粉尘无法穿过，无孔隙堵塞危害；过滤膜通常是由高分子聚合物制成的，厚度一般为100～150μm，微孔滤膜孔径小，捕集率很高，即使对不同粒径的微细粒子也有较高的捕集率，并可防止进入滤料深处，不需要形成普通滤料具有的粉尘初层，清灰容易。这一特性为袋式除尘器在潮湿条件下工作防止因结露造成滤袋结垢而失效创造了一定的条件，同时防止滤料的堵塞和结垢，降低滤料的阻力，因而有利于降低除尘器系统运行的能耗。

为保证对不同粒径颗粒物的过滤去除效果，选取的滤料孔径需要小于3.0μm，以保证对粒径大于2.6μm颗粒物的过滤净化效果。
（3）可行性分析

根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5产排污环节、污染物及污染治理设施-4.5.2废气-4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目废气污染治理设施工艺为“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”，属于袋式除尘器，且颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值要求。符合《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中有关废气污染治理设施工艺要求，为可行性技术。

（4）排气筒高度可行性
根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求，所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。项目排气筒周围200m范围内最高建筑物为选矿车间，高度为8m，因此，本项目设置15m排气筒符合要求。

无组织废气控制措施
原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；铁精粉装卸在全封闭产品库房中，装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；无组织排放颗粒物最大落地浓度为25.529μg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。
本项目无组织废气管控措施如下。

（1）厂区运输道路均为水泥硬化地面。

（2）建设封闭原料库，矿石储存及卸车、投料过程均在此内进行，运行时，原料库保持封闭状态，并定期洒水抑尘，不存在露天状态，减少了无组织粉尘的排放。

（3）降低投料、入料过程中物料与设备的落差，减少无组织粉尘的逸散。

（4）物料输送均采用全封闭皮带输送廊道，输送廊道保持密封状态，降低转运点之间的落差。

（5）各生产工序均在封闭生产车间内进行，生产时门窗均为封闭状态，车间地面均为硬化地面，安装废气环保处理设施。

（6）生产设备采用密闭式，加强设备的密封，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置。根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置废气收集系统，尽可能对废气进行收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率。废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。

（7）除尘器灰斗卸灰时，不直接卸落到地面，卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰应密闭或袋装、罐装等收集，收集后回用于生产。

（8）在生产过程中，加强厂区内监管，确保各项环保措施正常运行。

（9）定期排查管线连接情况，出现破损、泄漏等情况，立即停产整改，及时对管线维修及更换，确保集气管线保持密闭状态无泄漏。

（10）定期检查输送廊道封闭情况，出现破损情况，立即停产，及时整改维修廊道，修复后方可进行生产。

运输过程影响分析
本项目物料运输过程管控措施如下。

（1）运输矿石、干选废石及干排尾矿时，所有运输车辆必须采用全覆盖篷布密闭运输，篷布应完好无损、覆盖严密，确保物料完全包裹不外露，从源头杜绝运输途中物料抛撒、风力起尘及行驶颠簸起尘。
（2）严格控制车辆装载量，严禁超载、超高、超宽装载，物料顶面高度不得高于车厢挡板，避免物料在加减速、转弯、颠簸路段洒落路面形成二次扬尘源；装卸点位设置专人监管，确保装载规范有序。
（3）厂区内及场外主要运输道路全部采用水泥混凝土硬化处理，保持路面平整坚实；定期对路面裂缝、坑洼进行修补，避免路面破损导致车辆颠簸起尘、物料堆积起尘。
（4）合理规划运输路线，尽量缩短易起尘路段行驶距离；运输车辆在厂区内限速行驶，避免急加速、急刹车、高速通行等行为引发路面扬尘；大风气象条件下适当减少运输频次，降低风蚀起尘风险。
（5）在运输道路两侧及厂界周边设置绿化隔离带，种植乔木、灌木及地被植物，形成多层绿化防护体系，利用植被吸附粉尘、阻滞粉尘扩散，进一步降低运输扬尘对外环境的影响。
（6）建立运输车辆环保管理制度，明确驾驶员扬尘防控责任，定期开展环保培训；对运输车辆、运输时间、密闭情况、冲洗情况等进行登记台账管理，安排专人现场巡查，对违规车辆及时纠正整改。

采取以上措施后，运输过程产尘量很少，对周边环境及居民影响较小。

地表水污染防治措施及其可行性

（1）废水处理措施可行性
本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。生产废水主要为精矿过滤废水、尾矿干排废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水，废水均排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
综上所述，本项目无废水排放，废水处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中的可行技术，地表水污染防治措施可行。

（2）废水不排放可行性
废水中含有少量悬浮物，为降低循环水的影响，拟采取絮凝沉淀方式对废水进行处理。投加石灰和PAC（聚合氯化铝）作为絮凝剂。石灰遇水后，由于石灰的溶解和水解，水中Ca2+和OH-离子浓度增加，导致水中H+与OH-之间的平衡发生变动，部分H+与OH-结合成水分子，水中H+离子浓度降低破坏碳酸平衡，决定水碱度的HCO3-离解而生成CO32-，水中CO32-离子浓度增加达到并超过碳酸钙的溶解度积而发生CaCO3沉淀。PAC（聚合氯化铝）是一种无机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。絮凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。采取絮凝沉淀方式后，有效降低回水中残余污染物。
废水中残留的污染物主要为悬浮物，浓度较低，对选矿指标无影响，生产废水可以进行回用。废水排放量为631.6m3/d，沉淀池直径15m、深7m，容积为1236m3。废水沉淀时间为24h，沉淀池可容纳1天选矿废水量，沉淀池可容纳沉淀废水沉淀需求，因此，生产废水不外排可行。
（3）对深井河影响分析
本项目厂界距离河道20m，项目建设严格遵循河道管理要求，不占用河道管理范围、行洪通道，不占压河道、堤防及滩地，不缩窄行洪断面、不改变河道天然水流流态，对深井河行洪、排涝及防洪安全无不利影响。同时，周边已建成河道防洪工程，厂界东侧设置截流沟、挡水埂，可有效保护项目区免受洪水威胁，项目防洪防护条件良好，洪水不会进入厂区，不会对厂区造成影响。
地下水污染防治措施及其可行性

地下水防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定，结合本项目工程类型及污染源分布，提出防治措施。

（1）源头控制措施
源头控制措施主要指建设项目废水的输送管道、废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的污染物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、废水储存构筑物采取相应的措施；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防控措施
分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程分析及可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

表6.2-1  污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理
	埋地管线及地下区域

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理
	厂区地面


表6.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	无

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	无

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	本项目天然包气带为弱级抗污


表6.2-3  地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求。根据厂区内各生产、生活功能单元可能产生污染的区域，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

具体分区情况见下表。

表6.2-4  防渗分区及防渗要求一览表

	序号
	污染防控分区
	生产装置、单元名称
	污染防控区域及部位
	防渗内容要求

	1
	重点防渗区
	尾矿堆存库、尾矿干排车间、危废贮存点
	地面
	内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂
	防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能

	2
	
	沉淀池、事故池
	底板及壁板
	
	

	3
	
	埋地管线
	地下管道
	三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道
	

	4
	一般防渗区
	原料库、产品库、破碎筛分车间、选矿车间、一般固废暂存间
	地面
	防渗层可采用粘土、抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料
	防渗性能不应低于1.5m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能

	5
	
	旱厕、初期雨水池
	底板及壁板
	
	

	6
	简单防渗区
	绿化、道路、办公室等
	/
	一般地面硬化，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等

















图6.2-1  分区防渗图
①简单防渗区

厂区办公室、道路一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区，简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为一般地面硬化。
②一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

人工材料（HDPE）为高密度聚乙烯土工膜，具有很高的防渗系数，同时具有很好的化学稳定性能，能抗强酸和强碱的腐蚀，是一种新型防渗防腐材料，被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中。

一般防渗区的典型防渗结构见下图。
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图6.2-2  一般防渗区典型防渗结构示意图
③重点防渗区

重点防渗区指污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
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图6.2-3  重点防渗区典型防渗结构示意图

地下管道

1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池相连的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

3）当一级地管、二级地管采用非钢质金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

4）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50 mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
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图6.2-4  地下污水管道管沟防渗层示意图
1－地基土；2－混凝土垫层；3－钢筋混凝土底板；4－砂石垫层；
5－中粗砂层；6－中粗砂回填层；7－管沟顶板
危废贮存设施管理要求

1）危险废物贮存设施的设计原则

A.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

B.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

C.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

D.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

E.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）危险废物贮存设施的运行与管理

A.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

B.按规定的标签填写的危险废物。

C.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

D.每个堆间应留有搬运通道。

E.不得将不相容的废物混合或合并存放。

F.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

G.危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

H.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

3）危险废物贮存设施的安全防护

A.危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

B.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

C.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

D.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

E.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（4）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-10cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

地下水环境监测与管理

（1）建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确地掌握项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。

（2）地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求，在建设项目及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。

①跟踪监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一、二级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。本项目布设3个跟踪监测点，厂区上游1个，下游1个、厂区内1个，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，布设合理。

②监控井结构
10～20m实管、10～20m花管，监测孔径大于150mm。

③监测层位

第四系潜水含水层及基岩裂隙含水层。

④监测项目
pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位。
⑥监测频率

根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求进行布置。

本项目地下水环境跟踪监测计划见下表。

表6.2-5  地下水环境跟踪监测计划表

	功能
	点位
	坐标
	孔号
	井结构
	井深
	监测项目
	监测层位
	监测频次
	监测单位

	背景值监测点
	厂区上游
	119.690133°

41.5379500°
	1#
	10～20m实管、10～20m花管，监测孔径大于150mm
	10～30m
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位
	潜水
	1次/年
	委托监测

	污染扩散监测点
	厂区下游
	119.6978333°

41.5244083°
	2#
	
	
	
	
	1次/半年
	

	污染源监测点
	厂区内
	119.6954816°

41.5303483°
	3#
	
	
	
	
	1次/半年
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图6.2-5  地下水跟踪监测点位图
（3）地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

②厂区区域日常记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

应急响应
制定风险事故应急预案，可以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置事故池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。
噪声污染防治措施及其可行性

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接收者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接收者之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接收者的影响，这样可达到控制噪声的目的。
（1）生产设备噪声
项目运营期噪声污染源主要为破碎机、筛分机、球磨机、压缩机、水泵等，设备运行时产生的机械噪声，采取以下防护措施。
①选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置。

②加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况，防止非正常工况下的高噪声污染现象出现。

③破碎机、振动筛、水泵等，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声。

④在平面布置上，高噪声源尽量远离厂界，生产装置可按其噪声强度分区布置、噪声较高的装置尽量布置在远离厂外噪声敏感区的一侧。

⑤所有设备均放置在生产车间内，有效阻挡了噪声的传播，降低了生产厂房外噪声强度。

⑥在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带。

⑦车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声。

本项目生产设备均放置于封闭车间内，采取上述控制措施后，厂界西侧，厂界南侧北侧距离公路40m范围内噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，厂界东侧，厂界南侧北侧距离公路超过40m范围外噪声值满足2类标准要求；勿台子噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。对周围声环境影响较小，生产设备布置合理，噪声污染防治措施可行。

（2）车辆运输过程噪声
车辆运输过程噪声采取以下措施。
①运输车辆优先选用低噪声、合格达标的货运车辆，严禁使用噪声超标、老旧破损车辆参与运输。

②厂区及厂外运输道路车辆限速行驶，厂区内限速5km/h，厂外道路按交通限速要求行驶，避免急加速、急刹车产生瞬时高噪声。
③运输车辆在厂区及敏感点附近严禁鸣笛，设置明显禁鸣标识，减少人为噪声扰动。
④合理规划运输路线，尽量避开村庄、居民区等声环境敏感目标；运输作业尽量安排在昼间，夜间禁止运输作业，避免夜间噪声影响。
⑤定期对运输道路进行清扫、维护和硬化，保持路面平整，减少车辆颠簸、轮胎摩擦噪声。

⑥加强车辆日常检修与保养，确保发动机、消声器等部件完好，降低车辆运行噪声；车辆装载物料均匀、加盖篷布，避免撒落和撞击噪声。
⑦在运输道路两侧及厂界种植乔木、灌木绿化林带，利用植被吸声、隔声，衰减运输噪声对外环境的影响。
采取上述措施后，可以减轻运输噪声对运输沿线声环境的影响。

固体废物处置措施及其可行性

按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存和综合利用措施。

一般固体废物处置措施可行性分析
本项目产生的一般固体废物为干选废石、干排尾矿、废布袋、沉淀渣。

干选废石、干排尾矿暂存于尾矿堆存库（3000m2），与沉淀渣一起用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复；废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收。
（1）干选废石、干排尾矿暂存可行性

本项目设置尾矿堆存库，建筑面积3000m2，存放干选废石及干排尾矿，堆存高度2m，可堆存干选废石4200t、干排尾矿5100t，可容纳25天的周转量，尾矿堆存库的设计容积可以满足生产需要，设计合理。

（2）干选废石、干排尾矿处置可行性
干选废石、干排尾矿暂存于尾矿堆存库，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复。

本项目铁矿石全部来源于建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，2018年2月20日，建平县广润矿业有限公司购买建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿，平顶山铁矿属于自有矿山。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿年开采19万吨铁矿石项目环境影响报告书》于2014年1月6日取得建平县环境保护局的批复，批复文号：建环审〔2014〕10号；该项目于2019年8月14日进行自主竣工环境保护验收，开采方式为露天和地下联合开采。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书》于2020年6月5日取得辽宁省生态环境厅的批复，批复文号：辽环函〔2020〕95号；将原露天和地下联合开采方式改为单一的地下开采，该项目预计2026年10月建成投产。
矿山预计2031年5月实施扩建工程，2035年8月建成运行，扩建后矿山年开采铁矿石规模为39万t/a。平顶山铁矿年运行300天，与本项目运行时间一致，保障本项目尾矿外运与平顶山铁矿运行同步实施。尾矿运输及回填由建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿承担责任，要求满足尾矿回填要求，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。根据《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目环境影响报告表》，露天采坑回填深度为20m，露天采坑总回填容积为19.3万m3，废石回填后剩余容积为190706m3，尾矿密度是1.6t/m3，可消纳尾矿量为30.5万t，回填工期为3年，每年消纳尾矿量为10.17万t。
本项目干选废石及干排尾矿产生量为236996.24t/a，在露天采坑回填工期内，即本项目运行前3年内，10.17万t用于露天采坑的回填，剩余135296.24t用于井下采空区的回填。本项目运行3年后，露天采坑已全部回填完成，干选废石及干排尾矿全部回填于井下采空区。井下采空区总回填量为42.08万t/a，废石（3.08万t/a）回填后剩余容量39万t/a，井下采空区可以容纳本项目产生的干选废石及干排尾矿。
《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿开采建设项目环境影响报告书批复》并未对井下采空区充填物作要求，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），“尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填”，因此，本项目干选废石及干排尾矿可以作为井下采空区的充填物。《建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿生态修复项目环境影响报告表》已编制完成，正在进行审批流程，本次环评不再重复描述生态修复相关内容，不包含尾矿运输及回填内容，不在本次评价范围内。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），“8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业：a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填；b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填；c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。8.2第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ 25.3等相关标准进行环境风险评估”。本项目干选废石、干排尾矿属于第I类一般工业固体废物，用于原矿（平顶山铁矿）开采区现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复，尾矿利用途径属于“尾矿、矿山废石等在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）8.1条中的回填途径。因此，不需要开展环境本底调查，不需要进行环境风险评估。
综上所述，本项目干选废石、干排尾矿处置方式可行。
（3）环境管理要求
按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设。按照相关规定，设立较明显的一般固废暂存处标志牌，并指定专人进行日常管理。一般固体废物贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

一般固废的收集、转运、贮存暂存要求如下。
①按固体废物的种类、特性实施分类收集，严禁将一般固体废物与危险废物、生活垃圾混收混放，避免交叉污染，同时便于后续资源化利用和无害化处置。
②设置足够数量、分类清晰的收集容器，容器需完好、密闭，材质与所收集固体废物的特性相适应，能有效防止渗漏、扬散、流失，避免因容器破损导致固体废物泄漏污染土壤、地表水或地下水。
③收集过程中应轻拿轻放，避免固体废物扬散、洒落，对粉状、颗粒状等易扬散的固体废物，需采取密闭收集方式，必要时加装防尘罩；对液态或半固态固体废物，需使用防渗漏专用容器收集，防止渗漏污染。
④转运从业人员需接受专业培训，熟悉固体废物的特性、转运环保要求及应急处置措施，经考核合格后方可上岗。
⑤转运车辆需符合防扬散、防流失、防渗漏的“三防”要求，优先采用厢式货车或密闭式集装箱，严禁使用敞开式车辆转运；运输粉状、颗粒状易扬散固体废物时，需加盖苫布或采取其他有效密闭措施；运输液态或半固态固体废物时，需使用防渗漏专用容器，并设置防渗垫层。
⑥梳理明确固废情况，建立全过程管理台账，由专人管理，保存期限不少于5年。年产废量1吨以上的单位应于每年3月底前完成年度申报登记，年产废量10万吨以上的单位同时按季度申报，于每季度首月10日内完成上一季度申报，数据应与台账一致。

⑦贮存设施建设要符合标准规范，落实防渗漏、防雨淋等要求，分类贮存并张贴标志。禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止混入不符合豁免条件的危险废物等。申请跨省转移贮存、处置或利用的，要严格履行审批或备案手续。

⑧按照“宜用则用、全程管控”原则，优先综合利用，不能利用的要无害化处置。可焚烧减量的纳入工业窑炉协同焚烧，不宜焚烧的进入填埋场填埋。产废单位要评估委托处置企业的能力，择优选择委托方。

⑨严格落实岗位职责，建立健全全过程污染环境防治责任制度，实现工业固体废物可追溯、可查询，做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。

⑩将一般工业固体废物纳入排污许可证管理，排污许可证中载明相关要求。
一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设，无一般固体废物排放，对环境影响较小，处置措施可行。

危险废物处置措施可行性分析
本项目产生的危险废物为废润滑油及油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于“HW08废矿物油”，废物代码900-249-08。根据国家对危险废物处理的有关规定，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定暂存于危废贮存点（10m2），定期委托有处理资质的单位处置。

危废贮存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，具体要求如下：

（1）危险废物贮存设施一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（2）贮存设施运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（3）贮存点环境管理要求

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

（4）环境应急要求

①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

②贮存设施所有者或运营者应配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），无固体废物排放，对环境影响较小，处置措施可行。

生活垃圾处置措施可行性分析
本项目生活垃圾集中收集，并设置防雨淋设施，运至指定排放点，再由当地环卫部门统一清运。

综上，本项目产生的固体废物均可得到妥善处理，去向明确，处置措施合理可行。实现了固废资源化、无害化，避免了二次污染。

土壤污染防治措施及其可行性

针对本项目可能发生的土壤污染，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施

（1）建设项目产生固体废物应按照固体废物处置规定进行合理处理，确保不产生二次污染；

（2）产品及原料在运输过程中严格按照相关要求，指定专人看管，防止跑冒滴漏现象发生。

过程防控措施

对于入渗途径影响的，应采取分区防渗措施。分区防渗详见地下水评价章节。

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中规定，项目在进行过程中还应做到如下污染防控措施：

（1）建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

（2）应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

（3）建设单位应当在隐患排查、监测等活动中发现工业用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（4）本项目突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。突发环境事件造成或者可能造成土壤和地下水污染的，应当采取应急措施避免或者减少土壤和地下水污染；应急处置结束后，应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。

（5）项目终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。

跟踪监测
为了及时准确掌握项目区及周边敏感点土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的土壤长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤监测点，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

本项目土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取防治土壤污染措施。土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。

结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209-2021）制定本项目的跟踪监测。

①监测点布设

在厂区内沉淀池附近设置一个1个表层土壤监测点。
②监测项目
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃。
③监测频率

每5年内开展1次监测工作。

土壤环境跟踪监测计划见下表。

表6.2-6  土壤环境跟踪监测计划表

	点位
	坐标
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	场区内设置1个表层监测点位
	119.695865°,41.530682°
	45项基本因子、石油烃
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


应急响应措施

一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。
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图6.2-6  土壤跟踪监测点位图
环境保护措施结论

综上所述，本项目配套建设了必要的污染防治措施，能够做到废气、噪声达标排放，废水不外排，固废能够合理处置，采取的污染防治措施有效可行的，满足相应的环保要求。

环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，是为了衡量建设项目的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，以及收到的环境和社会效益，有利于最大限度地控制污染，合理利用资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

社会效益和环境效益则很难用货币的形式表现出来，应以宏观的、发展的眼光看待项目建设带来的远期环保损益，正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益有效地结合起来，实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。本环评主要对项目的环境保护投资估算、投资比例及环保设施产生的经济效益、社会效益在一定程度上做定性描述和简要的定量分析。

经济效益分析

本项目总投资500万元，环保投资51万元，占总投资的10.2%。该项目有利于促进当地矿产品行业发展，经济效益较好，具有良好的盈利能力和经济前景。

环保投资估算
为消除和减缓工程可能造成的环境负面环境影响，项目需要投入一定的资金用于环保设备配置，采取废气、废水、固废、噪声等污染防治措施。环保投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资按不同的比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资按实际计入。

环保投资应纳入项目进一步设计的总投资预算中，防治措施应按照“三同时”原则，与主体工程同步实施。

本项目总投资500万元，环保投资51万元，占总投资的10.2%。具体环保投资情况见下表。
表7.2-1  环保投资估算表  单位：万元

	类别
	污染源
	环保措施
	投资
	备注

	施工期
	废气
	施工扬尘
	四周隔板围挡、洒水抑尘，物料堆放苫盖、路面全部硬化
	3
	新建

	
	废水
	生活污水
	建设旱厕
	1
	新建

	
	
	施工废水
	建设沉淀池
	2
	新建

	
	噪声
	施工噪声
	建筑隔声（设置围挡等）措施
	2
	新建

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	统一收集，定期清运
	1
	新建

	运营期
	废气
	原料卸车
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	1
	新建

	
	
	原料上料
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	1
	新建

	
	
	破碎筛分
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	15
	新建

	
	
	干选
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	1
	新建

	
	
	球磨入料
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	1
	新建

	
	
	铁精粉装卸
	在全封闭产品库房中，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	1
	新建

	
	废水
	职工生活
	生活污水排入旱厕（30m3），定期清掏，不外排
	3
	新建

	
	噪声
	破碎机、筛分机、球磨机、泵类
	选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声
	3
	新建

	
	固体废物
	一般固废
	一般固废暂存间（10m2）
	0.5
	新建

	
	
	危险废物
	危废贮存点（10m2）
	0.8
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾桶
	0.2
	新建

	
	环境风险
	事故池（375m3）
	5.5
	新建

	
	土壤、地下水
	厂区地面硬化、分区防渗
	3
	新建

	
	排污口规范化
	废气采样平台，标识牌
	2
	新建

	
	其他
	初期雨水池（250m3）
	4
	新建

	合计
	51
	/


环境效益与损益分析

（1）环保措施的效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，经过对工艺技术、设备及工艺参数的优选，从根本上减少了污染，有利于环境保护。针对在生产过程中产生的三废，从实际出发采取相应的治理措施，使污染物达标排放。

本项目装置从工艺上选择先进的具有节能、节水和环保效果的技术，使得废气达标排放，废水经处理后循环使用，噪声不扰民，固废均得到有效处置。因此本项目环境效益比较显著。

（2）环境损益分析

本项目在生产过程中所排放的废气污染物经预测，均达到相应标准要求，无组织排放对厂界浓度贡献量较小；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水经过沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；噪声经建筑隔声等措施，对周围环境影响不大；固废均得到有效回收和处理。因此本项目建设产生的不良影响是有限的。

小结
综上所述，在投入一定的资金用于污染防治和环境管理后，项目造成的环境方面的负面效应是在可接受范围。因此，本工程的建设从环境损益、经济损益和社会损益分析是可行的。

环境管理与监测计划

防止污染、保护环境是企业在经营过程中的重要职责与义务。为预防在经营过程中对周围环境的污染和危害，实现环境、经济、社会效益的统一，建立健全完善的企业环境保护管理与监测体制是极为重要的保证。

环境管理

环境管理体制
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

环境管理机构
根据厂区实际情况，设置1名专职人员负责本项目的环境管理工作，其任务是组织、落实和监督公司的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求。具体工作如下：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准。

（2）组织制定和修改本单位的环境管理规章制度并监督执行。

（3）定期组织开展环境监测工作。

（4）做好环境教育和技术培训，增强干部和职工的环境意识与技术水平。

（5）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。

环境管理手段和措施
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，本次评价建议企业在管理方面采取以下措施：

（1）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评价与经济效益评价相结合，建立严格的奖惩机制。
（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工。
（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。
（4）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。
（5）编制突发环境事件应急预案。
（6）取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法办理排污许可相关手续。
运行阶段环境管理要求
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。

（4）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况。
（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。

环境监测计划

企业应制定环境监测年度计划，建立和健全规章制度；完成环境监测计划规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告、报表，并负责呈报工作。其目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

环境监测主要是为了跟踪本项目实施后，其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化，防止污染事故的发生，为企业长期的环境管理积累资料。企业没有监测机构，建议委托有资质的监测机构进行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，确定本项目环境监测计划。

具体监测计划见下表。

表8.2-1  监测计划情况一览表

	监测类别
	项目
	监测点位
	监测内容
	监测频次
	执行标准

	污染源监测
	有组织废气
	破碎筛分、干选排气筒（DA001）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6

	
	无组织废气
	厂界上风向1个点，厂界下风向3个点
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	
	噪声
	厂界四周各设1个点
	噪声
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	环境质量
	声环境
	勿台子设2个点
	噪声
	1次/季度
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	地下水环境
	厂区上游
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	
	
	厂区下游
	
	1次/半年
	

	
	
	厂区内
	
	1次/半年
	

	
	土壤环境
	场区内设置1个表层监测点位
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准


企业环境信息公开

公开内容

建设单位应制定相应的环境信息公开制度，定期向公众公布企业的环境信息，包括的内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。
（3）防治污染设施的建设和运行情况。
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
（5）突发环境事件应急预案。
（6）环境自行监测方案。
（7）其他应当公开的环境信息。

公开方式

可通过其公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊。
（2）广播、电视等新闻媒体。
（3）信息公开服务、监督热线电话。
（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。
（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

污染物排放清单
本项目污染物排放清单见下表。
表8.4-1  污染物排放清单
	一、工程组成

	工艺方案
	破碎+球磨+磁选

	主体工程
	磁选生产线、配套公辅设施等

	公用辅助工程
	给排水、供配电、事故水池等

	储运工程
	原料库、产品库、尾矿堆存库等

	年运行时间
	300天

	产品方案
	15万吨铁精粉

	二、主要原辅材料

	铁矿石39万t/a

	三、环境保护措施及运行参数

	污染源
	污染物
	治理措施
	运行参数

	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	年排放1200h

	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	年排放7200h

	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	风机风量50000m3/h，年排放7200h

	干选
	颗粒物
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	风机风量50000m3/h，年排放7200h

	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	年排放2400h

	铁精粉装卸
	颗粒物
	在全封闭产品库房中，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	年排放1200h

	精矿脱水、尾矿处理
	选矿废水
	排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	容积1236m3

	车间地面清洗
	车间地面清洗废水
	
	

	车辆冲洗
	车辆冲洗废水
	
	

	职工生活
	生活污水
	生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排
	容积30m3

	破碎机、筛分机、球磨机及泵类等
	噪声
	选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声
	/

	干式磁选
	干选废石
	暂存于尾矿堆存库，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	建筑面积3000m2

	尾矿处理
	干排尾矿
	暂存于尾矿堆存库，用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	建筑面积3000m2

	布袋除尘器
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收
	建筑面积10m2

	沉淀池
	沉淀渣
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	/

	设备维修
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点，定期委托有资质单位安全处置
	建筑面积10m2

	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	/

	四、污染物排放情况

	名称
	排放浓度
	排放量
	总量指标

	颗粒物
	8.4mg/m3
	3.76t/a
	/

	氮氧化物
	/
	0
	/

	VOCs
	/
	0
	/

	化学需氧量
	71
	0
	/

	总磷
	/
	0
	/

	五、排污口信息及执行标准

	排污口
	执行标准

	破碎、筛分、干选（DA001）
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6

	厂界无组织排放
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	生产废水
	全部回用于生产，不外排

	生活污水
	防渗旱厕，定期清掏

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类

	一般固废暂存间
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	危废贮存点
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	六、环境风险防范措施

	1.矿浆泄漏事故风险防范措施

沉淀池、事故池均采用钢筋混凝土结构+防渗层，防渗性能满足等效黏土层渗透系数≤1×10-7cm/s要求，杜绝废水下渗地下水及侧向渗漏；在厂界东侧设置截流沟、挡水埂，防止废水漫流入河；厂区设置雨污分流系统，杜绝雨水夹带废水进入河道；在设备故障、停电时，立即停止生产，矿浆先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，全部事故废水导入事故池暂存，待恢复正常后分批泵回生产系统中进行重新选矿，杜绝外排；加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。

2.润滑油泄漏事故风险防范措施

合理选用润滑油型号，避免因油品黏度、温度不匹配导致密封失效；配备吸油毡、吸油棉、沙土、专用收集桶等应急物资；发生泄漏后立即进行吸附，收集废油统一处置，禁止直接排入雨水沟、土壤；建立泄漏应急预案，定期演练，明确处置流程与责任人；厂区全面禁止明火，原料库及危废贮存点远离火源，环境风险可控。

	七、环境监测

	污染源监测
	有组织废气、无组织废气、噪声

	环境质量监测
	声环境、地下水环境、土壤环境


排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

排污口规范化要求

根据国家环保总局环发〔1999〕24号文《关于开展排污口规范化整治工作的通知》精神，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求：

（1）排污口规范

除尘器进出口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、烟气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。

（2）排污口立标要求

污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。

（3）排污口设置图形标志的要求

①本项目建设的同时，应在各个废气排放口、危废贮存点处设置相应环保图形标志。

②污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。

③一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

表8.5-1  标志形状及颜色说明一览表

	标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


排放口图形标志见下表。

表8.5-2  排放口图形标志一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形标志
	名称
	功能

	1
	[image: image115.png]



	[image: image116.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: image117.png]bG8




	[image: image118.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: image119.png]



	[image: image120.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	/
	[image: image121.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


排污口管理
（1）管理原则

强化排污口管理是实施企业污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

①列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

②如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

③废气排放装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置符合《污染源监测技术规范》。

④项目固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

⑤排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。另外，未经环保部门的许可，不得擅自设置、移动和扩大排污口。

（2）污染排放源建档

①本项目应使用统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

环保“三同时”验收内容

本项目采取的各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

具体“三同时”验收内容见下表。

表8.6-1  “三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	验收标准

	废气
	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6及表7

	
	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	

	
	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	

	
	干选
	颗粒物
	在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	

	
	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	

	
	铁精粉装卸
	颗粒物
	在全封闭产品库房中，装卸过程中利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	

	废水
	精矿脱水、尾矿处理
	选矿废水
	排入沉淀池（容积1236m3），经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	/

	
	车间地面清洗
	车间地面清洗废水
	
	/

	
	车辆冲洗
	车辆冲洗废水
	
	/

	
	职工生活
	生活污水
	生活污水排入旱厕（30m3），定期清掏，不外排
	/

	噪声
	破碎机、筛分机、球磨机及泵类等
	噪声
	选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	固体废物
	干式磁选
	干选废石
	暂存于尾矿堆存库（3000m2），用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	尾矿处理
	干排尾矿
	暂存于尾矿堆存库（3000m2），用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	

	
	布袋除尘器
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	

	
	沉淀池
	沉淀渣
	用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复
	

	
	设备维修
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	/

	土壤、地下水
	厂区地面硬化、分区防渗
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求

	环境风险
	事故池（容积375m3）
	/

	排污口规范化
	废气采样平台，标识牌
	/


政策规划符合性分析

产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“B、采矿业”中的“B0810 铁矿采选”，《产业结构调整指导目录（2024年版）》关于钢铁部分的内容为：

（1）鼓励类：八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备。
（2）限制类：未涉及选矿。

（3）淘汰类：未涉及选矿。

本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。

建平县广润矿业有限公司于2025年3月5日取得建平县发展和改革局关于《建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目》备案证明，项目代码为2503-211322-04-05-845603，备案文号为建发改备〔2025〕33号。

综上，本项目符合国家现行产业政策要求。
选址合理性分析

本项目位于辽宁省建平县深井镇深井村，建平县自然资源局已出具《用地情况查询说明》（编号：2025-527号），用地情况查询说明表示“项目坐落在建平县深井镇深井村，图幅号K50H119183，图斑号：1566，地类为商业服务业设施用地；图斑号：1953，地类为采矿用地；总用地面积为66471.02平方米，占地范围内不压占永久基本农田；不压占水源地及生态红线；不在化石保护区范围内；符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》”。
本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。在商业服务业设施用地内仅建设办公室（用地面积500m2），不建设其他建筑物；其他建筑物占地均为采矿用地，不占用商业服务业设施用地。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权，本项目进行铁矿石的磁选，属于为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿采矿生产配套的项目。项目用地性质符合相关要求，用地合规。

项目周围无自然保护区、风景名胜区和其他特别需要保护的环境敏感目标，符合朝阳市生态环境分区管控要求。各产生废气污染工序均采取了污染防控措施，经过处理后，废气均可实现达标排放。选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声；厂界噪声及环境敏感点噪声均能达标排放，对周边居民影响较小。本项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、电力、交通等均具有良好的外部条件。

综上所述，本项目选址是可行的。

与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，根据辽宁省数据应用系统查询结果，本项目占用两个管控单元。管控单元名称：朝阳市建平县重点管控区3，管控单元编码：ZH21132220005，管控单元类型：重点管控区；管控单元名称：朝阳市建平县重点管控区6，管控单元编码：ZH21132220006，管控单元类型：重点管控区。
朝阳市生态环境局发布《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号），本项目与其符合性分析见下表。
表9.3-1  与朝阳市生态环境分区管控符合性分析
	生态环境管控要求
	项目情况
	符合性

	朝阳市建平县重点管控区3（ZH21132220005）

	空间布局约束
	1.遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间；依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。2.干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区；对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。3.严格生活垃圾处置、陶瓷制造、有色金属矿采选及冶炼等行业准入，加强现有重点行业管理，整合矿产资源，逐步淘汰落后产能。4.坚持把优势资源向优势企业配置，关闭规模小、储量低、开采工艺落后、环境影响大以及手续不全的矿山采选企业，淘汰落后产能。5.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
	本项目用地性质为采矿用地，不占用生态保护红线，在生态保护红线范围外；本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目；不属于大气污染严重的工业企业；不属于生活垃圾处置、陶瓷制造、有色金属矿采选及冶炼等行业；不属于规模小、工艺落后、环境影响大及手续不全的、落后产能的企业；本项目不占用基本农田。
	符合

	污染物排放管控
	1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。3.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；主要农作物实现化肥农药使用零增长。4.加强生活垃圾回收处理设施建设，强化对生活垃圾分类、收运、处理的管理和督导，提升城市生活垃圾回收处理水平。5.全面推进农村垃圾治理，普遍建立村庄保洁制度，推广垃圾分类减量和就近资源化利用。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区；执行大气污染物特别排放限值，项目生产车间不供暖，办公室为电采暖；原料、产品均存放于封闭建筑物内，厂区地面为硬化地面，原料及产品运输车辆采用苫布遮盖，减少扬尘污染；生活垃圾集中收集，放置于指定地点，由环卫部门统一处置。
	符合

	环境风险防控
	1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。2.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。3.加强化工企业的固体废物、危险废物管控，企业产生的工业废物堆存处置场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。4.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于化工企业，按要求落实安全生产和环境保护责任，建设突发环境事件风险防控措施；落实大气污染物达标排放、环保设施“三同时”、排污许可等环保制度；本项目无总量控制指标，不需设置在线监测设施；加强固体废物、危险废物管控，设置一般固废暂存间、危废贮存点，不会造成固体废物的扬散、流失和渗漏，不会造成土壤和地下水污染。
	符合

	资源开发效率要求
	1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。2.实施水资源总量控制，严格计划用水管理；加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。
	本项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不使用煤炭；生产用水循环使用，不外排，减少了新鲜水用量，提高了水资源利用效率。
	符合

	朝阳市建平县重点管控区6（ZH21132220006）

	空间布局约束
	1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。2.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。4.严格遵守《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间；依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目；废气经过处理后均能达标排放，不属于大规模排放大气污染物的项目；本项目不占用基本农田，用地性质为采矿用地；不占用生态保护红线，在生态保护红线范围外。
	符合

	污染物排放管控
	1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖场、养殖小区；执行大气污染物特别排放限值，项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不建设燃煤锅炉；原料、产品均存放于封闭建筑物内，厂区地面为硬化地面，原料及产品运输车辆采用苫布遮盖，减少扬尘污染。
	符合

	环境风险防控
	1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。4.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于化工企业，按要求落实安全生产和环境保护责任，建设突发环境事件风险防控措施；本项目环境风险潜势为Ⅰ，不属于环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目；本项目不属于烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业。
	符合

	资源开发效率要求
	1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。2.加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。3.实施水资源总量控制，严格计划用水管理。
	本项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不使用煤炭；生产用水循环使用，不外排，减少了新鲜水用量，提高了水资源利用效率。
	符合


综上所述，本项目符合《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中相关要求。
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图9.3-1  朝阳市环境管控单元图
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图9.3-2  环境管控单元查询结果图
与《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
规划期限为2021—2035年，规划基期年为2020年，近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。

规划范围分为县域、中心城区两个层次。县域：为建平县行政区范围内的全部国土，国土总面积约4869.58平方千米。中心城区：包括万寿街道、红山街道、铁南街道和叶柏寿街道的行政区范围，总面积约304.89平方千米。

城市性质为融入京津冀战略重要节点城市、朝阳西部次中心城市、以绿色经济为特色的产城融合示范城市、以红山文化为特色的宜居宜游城市。
生态优先，绿色升维战略：培育清洁能源产业，推进建设集中式风电项目，推广光伏发电项目，对现有产业进行低碳化升级、发展绿色低碳产业。推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复。

科学划定生态保护红线，实行分级管控，生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，在建平县国土空间总体规划范围内；本项目为“B0810 铁矿采选”，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目；位于建平县矿产经济发展区。

项目矿石来源于自有矿山，干选废石及干排尾矿用于矿山现有露天采坑及井下采空区的回填，进行矿山生态修复，属于建平县国土空间总体规划中“推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复”的开发保护战略。
本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。在商业服务业设施用地内仅建设办公室（用地面积500m2），不建设其他建筑物；其他建筑物占地均为采矿用地，不占用商业服务业设施用地。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权，本项目进行铁矿石的磁选，属于为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿采矿生产配套的项目。项目用地性质符合相关要求，用地合规。
根据建平县自然资源局出具的用地情况查询说明，编号：2025-527号，项目坐落在建平县深井镇深井村，占地范围内不压占永久基本农田；不压占水源地及生态红线；不在化石保护区范围内，符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
综上所述，本项目符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。
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图9.4-1  建平县国土空间总体格局规划图

与《建平县深井镇国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
规划期限：2021—2035年，规划基期年为2020年，规划目标年为2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。

规划范围：深井镇行政管辖范围总面积164.02平方米，包括8个行政村。
城镇发展定位：工矿服务强镇，依托丰富的矿产资源，发展矿产品加工业，促进产业转型，工业布置适度集中，优化交通组织，提高物流运输的效率，打造工矿服务型小镇。
对历史遗留矿山进行生态修复和治理；森林抚育、对退化林进行修复；实施石漠化综合治理，改善区域生态环境。
本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，在建平县深井镇国土空间总体规划范围内；本项目为“B0810 铁矿采选”，进行铁矿石的磁选，产品为铁精粉，属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年版）中所列的鼓励类项目，属于建平县深井镇国土空间总体规划中“工矿服务强镇，依托丰富的矿产资源，发展矿产品加工业，”的城镇发展定位。

项目矿石来源于自有矿山，干选废石及干排尾矿用于矿山现有露天采坑及井下采空区的回填，进行矿山生态修复，属于建平县深井镇国土空间总体规划中“对历史遗留矿山进行生态修复和治理”的战略。
本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。在商业服务业设施用地内仅建设办公室（用地面积500m2），不建设其他建筑物；其他建筑物占地均为采矿用地，不占用商业服务业设施用地。项目用地范围内不存在矿石，无探矿权，本项目进行铁矿石的磁选，属于为建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿采矿生产配套的项目。项目用地性质符合相关要求，用地合规。
根据建平县自然资源局出具的用地情况查询说明，编号：2025-527号，项目坐落在建平县深井镇深井村，占地范围内不压占永久基本农田；不压占水源地及生态红线；不在化石保护区范围内，符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
根据建平县深井镇国土空间用途分区图，本项目位于矿业发展区，符合深井镇国土空间土地利用用途。土地用途与用地情况查询说明中用地性质一致。
综上所述，本项目符合《建平县深井镇国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。
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图9.5-1  建平县深井镇国土空间用途分区图
与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
2005年9月7日，中华人民共和国原环境保护总局发布《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2005〕109号），本项目与该通知符合性分析见下表。

表9.6-1  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
	政策要求
	项目情况
	符合性

	选煤厂、冶金选矿厂和有色金属选矿厂的选矿水循环利用率93%以上。
	本项目选矿废水全部返回生产工序利用，循环利用率100%。
	符合

	应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。
	本项目尾矿为干排，固废产生量较小；选矿废水全部循环使用，重复利用率100%；项目污染物经过处理后均能达标排放，对生态环境影响较小。
	符合

	地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。
	本项目原料和产品均采用密闭汽车运输；厂区内原料输送均采用封闭输送带。
	符合

	选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。
	选矿废水全部返回生产工序利用，实现了闭路循环。
	符合

	宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。
	原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；铁精粉装卸在全封闭产品库房中，装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放。
	符合


综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中相关要求。
与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析见下表。
表9.7-1  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
	意见要求
	项目情况
	符合性

	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	本项目为B0810铁矿采选，属于黑色金属矿产资源开发利用项目；尾矿为干排，干选废石及干排尾矿用于矿山现有露天采坑及井下采空区的回填，进行矿山生态修复；不新建尾矿库，矿石来源于自有矿山，不回采尾矿库。
	符合

	实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程中充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头

减量和资源化利用。
	本项目为铁选矿项目，尾矿为干排，干选废石及干排尾矿用于矿山现有露天采坑及井下采空区的回填，从源头削减了固体废物排放量，实现了尾矿的就地消纳，尾矿在产生过程中自消纳；废布袋集中收集后由生产厂家回收；实现了固废的减量化和资源化。
	符合

	持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
	本项目不属于小散乱污企业，严格落实全过程环境污染防治责任；矿石采用专用运输设备和车辆，加强运输过程管理；开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善了环境保护措施，防止了二次污染。
	符合

	加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。
	干选废石及干排尾矿用于矿山现有露天采坑及井下采空区的回填，利用尾矿填充矿山采空区、治理塌陷区，实现了尾矿的就地消纳；各固体废物安全分类存放，不混排混堆；废布袋集中收集后由生产厂家回收；废润滑油及油桶暂存于危废贮存点，定期由有资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。
	符合


综上所述，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）中相关要求。
与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析

根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，为进一步强化重金属污染物排放控制，有效防控涉重金属环境风险，中华人民共和国生态环境部制定《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。本项目与该意见相符性分析见下表。

表9.8-1  与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析

	方案要求
	项目具体情况
	符合性

	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
	本项目不属于重点行业企业；符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求。
	符合

	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目属于“鼓励类”项目，不属于落后生产工艺及设备。
	符合

	优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不属于低端落后产能，不属于新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
	符合

	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。
	项目建设尾矿临时堆存库，一般固废暂存间，危废贮存点，均为封闭建筑物，采取了防渗漏、防流失、防扬散等措施。
	符合


综上所述，本项目符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》相关要求。

与《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》符合性分析

辽宁省生态环境厅2022年6月30日印发《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》（辽环发〔2022〕15号），本项目与该意见符合性分析见下表。

表9.9-1  与《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》符合性分析

	方案要求
	项目具体情况
	符合性

	（三）强化重金属污染物排放总量控制制度
	各地生态环境部门要依法将重点行业企业纳入排污许可管理和重点排污单位名录。对实施排污许可重点管理的企业排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度许可排放量等。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。
	本项目为铁矿的选矿，项目建成后依法办理排污许可手续，不属于朝阳市重点监管单位。
	符合

	（五）严格准入管理，优化重点行业产业结构
	新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循“减量替代”或“等量替代”原则，严格控制重金属污染物新增量。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目遵循“重点重金属污染物排放减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。
	本项目符合朝阳市“三线一单”要求，符合产业政策、行业准入管控要求；本项目生产过程均在封闭车间内进行，无重金属排放。
	符合

	
	根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，依法推动淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目属于“鼓励类”项目；无《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中落后生产工艺设备；不属于落后产能和过剩产能，执行相关法规标准。
	符合

	
	推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我省转移，禁止新建用汞的电石法（聚）乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为铁矿石的选矿，不属于用汞的电石法（聚）乙烯生产工艺；不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
	符合

	（九）强化涉重金属执法监督力度
	将重点行业企业及相关堆场、尾矿库等设施纳入“双随机、一公开”抽查检查对象范围，进行重点监管。加大排污许可证后监管力度，对重金属污染物实际排放量超出许可排放量的企业依法依规处理。将对涉重金属行业专项执法检查纳入污染防治攻坚战监督检查考核工作，依法严厉打击超标排放、不正常运行污染治理设施、非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置含重金属危险废物等违法违规行为，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关依法追究刑事责任。
	本项目建成后依法办理排污许可手续；废气、噪声经过处理后均能达标排放；废水经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排；固体废物得到合理处置；环保设施均正常运行；本项目不建设尾矿库。
	符合


综上所述，本项目符合《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》中相关要求。

与《辽宁省主体功能区规划》符合性分析

《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家级和省级两个层面。

本项目位于朝阳市建平县深井镇深井村，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，属于国家级农产品主产区－水土保持型。

农产品主产区为耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。

农产品主产区区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农业面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目为B0810 铁矿采选项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发；项目占地范围内无耕地、无基本农田；施工阶段修建临时排水沟，防止雨水冲刷场地土壤；施工过程中产生的临时堆土、弃土，集中堆放于指定临时堆土场，表面覆盖土工布或防尘网，定期洒水保湿，防止风力侵蚀和雨水冲刷；施工便道采用硬化处理，周边种植固土植被，增强土壤稳定性，减少水土流失。生产过程均在封闭车间内进行，原料及产品均存放于封闭库房内，废气经过布袋除尘器进行处理后达标排放，在厂区道路两侧及周边进行绿化，不会造成水土流失的情况，生产过程中不会影响附近的农业生产，与农产品主产区的功能定位不冲突，符合《辽宁省主体功能区规划》的要求。
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图9.10-1  辽宁省主体功能区划图
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图9.10-2  辽宁省重点生态功能区分布图

与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》符合性分析

本项目与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）中的相关要求的符合性分析见下表。

表9.11-1  与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》符合性分析

	指南要求
	项目情况
	符合性

	3.3.7袋式除尘技术

利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。该技术适用于选矿厂破碎筛分系统的粉尘治理。
	破碎、筛分、干选粉尘经过集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。
	符合

	3.4.4选矿废水循环利用技术

该技术是采用循环供水系统，使废水在生产过程中多次重复利用，将尾矿库溢流水闭路循环用作选矿生产用水。选矿厂设置废水沉淀池，洗矿水、碎矿水及尾矿水进入沉淀池，经化学沉淀净化处理后，出水全部循环利用，其底流排入尾矿库。

此技术可使选矿废水全部循环利用，从而节省水资源，减少水环境污染。同时选矿废水循环利用可提高选矿指标；该技术适用于已建和新建矿山选矿厂。
	选矿废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用于生产工序，循环使用，不外排；节约水资源，提高水的利用率，减少水环境污染。
	符合


综上所述，本项目符合《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）的相关要求。

与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析

2025年12月27日，国务院发布关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号），本项目与其符合性分析见下表。

表9.12-1  与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析

	计划要求
	项目情况
	符合性

	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，不属于落后产能；矿石来源于自有矿山，属于采选一体化建设，干选废石及干排尾矿回填于矿山现有露天采坑及井下采空区，属于就近充填回填。
	符合

	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目建立固体废物管理台账，进行全过程跟踪管控；固体废物分离收集贮存，不混堆混排；不向生活垃圾中投放固体废物；对危险废物进行规范收集管理。
	符合

	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目干选废石及干排尾矿回填于矿山现有露天采坑及井下采空区，进行整体利用，减少了固体废物排放。
	符合

	提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	本项目尾矿为干排，经过检测，属于一类工业固体废物，干选废石及干排尾矿回填于矿山现有露天采坑及井下采空区，不存在环境污染风险。
	符合

	稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	干选废石及干排尾矿均回填于矿山现有露天采坑及井下采空区，符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求；建立管理制度，不属于非法倾倒。
	符合


综上所述，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》中的相关要求。
与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

本项目与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析见下表。

表9.13-1  与《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

	方案要求
	项目情况
	符合性

	加快推动绿色低碳发展，我市将深入推进碳达峰行动，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进资源节约高效利用和清洁生产，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式。
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于高耗能高排放项目；生产车间不供暖，办公室为电采暖，不建设燃煤锅炉；生产废水经过沉淀池絮凝沉淀后循环使用，减少了新鲜水的用量；符合朝阳市生态环境分区管控的要求。
	符合

	深入打好蓝天保卫战，将着力打好重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战、柴油货车污染防治攻坚战，加强大气面源治理。
	原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；铁精粉装卸在全封闭产品库房中，装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；破碎、筛分、干选粉尘经过集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，废气经过处理后均能达标排放。
	符合

	深入打好碧水保卫战，我市将持续打好凌河流域综合治理攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战，巩固提升饮用水安全保障水平。
	选矿废水经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。
	符合

	深入打好净土保卫战，将持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进固体废物综合利用，实施新污染物治理行动，强化地下水污染协同防治。
	本项目生产过程均在封闭车间内进行，厂区及车间地面均为硬化地面，采取分区防渗的措施；干选废石及干排尾矿回填于矿山现有露天采坑及井下采空区，进行综合利用。
	符合

	维护生态环境安全，将持续提升生态系统质量，加强生物多样性保护，强化生态保护监督管理，有效保障核与辐射环境安全，严控环境安全风险。
	本项目严格控制环境安全风险，采取环境风险管控措施；厂区内无生态环境保护目标，对周围生态环境影响较小。
	符合


综上所述，本项目符合《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。
与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

2024年12月19日，朝阳市人民政府办公室发布关于印发《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（朝政办发〔2024〕46号），本项目与其符合性分析见下表。

表9.14-1  与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	方案要求
	项目情况
	符合性

	推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。开展粗钢产量目标调控，高标准完成粗钢产量压减任务。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，加快退出工业重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于高耗能、高排放、低水平项目；本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，符合朝阳市生态环境分区管控方案要求；不属于工业重点行业落后产能，不存在落后低效设备、超期服役老旧设备。
	符合

	推动产业绿色低碳发展。铸造、膨润土、陶瓷、有色金属、化工等制造业集中的县（市）区，2025年底前制定产业集群发展规划。新建燃煤发电、钢铁、焦化、水泥项目及65蒸吨/小时以上燃煤锅炉应满足超低排放要求。以工业园区为重点，开展低效失效治理设施、废气排放旁路、无组织放散、物料露天堆放等突出环境问题排查整治。开展汽修、石材加工、废旧资源再生利用等行业污染问题排查整治。进一步排查整治不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，严防“散乱污”企业反弹。积极创建绿色工厂、绿色工业园区。推动绿色环保产业健康发展。
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于铸造、膨润土、陶瓷、有色金属、化工行业；不属于燃煤发电、钢铁、焦化、水泥及65蒸吨/小时以上燃煤锅炉项目；不存在低效失效治理设施、废气排放旁路、无组织放散、物料露天堆放等环境问题；不属于不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，不属于“散乱污”企业。
	符合

	积极开展燃煤锅炉关停整合。全市范围原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（燃煤供暖锅炉原则上不低于65蒸吨/小时），主城区原则上不再新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。大力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂、大型工业企业的供热能力，有序扩大集中供热范围，大力推进供热管网覆盖范围内燃煤锅炉关停整合。2025年底，城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本淘汰，已淘汰的锅炉依法注销相关手续。
	本项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不建设燃煤锅炉。
	符合

	强化扬尘污染综合治理。常态化开展施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染综合治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。加强建筑工地“六个百分百”监管，严格落实施工扬尘防治措施公示制度。合理规划道路施工作业时间和作业面，严格落实产尘作业洒水抑尘措施，沟槽回填后及时洒水、覆盖，有效降低扬尘污染。加强市区裸地硬化或绿化，清理取缔各类违规堆场。强化渣土车监管，防止带泥土上路。加大执法监督力度，强化工业企业堆场料场扬尘防控。加强城市道路机械化清扫，加大重点区域、城市出入口、施工工地周边道路冲洗与机扫联合作业，严禁道路积尘。
	本项目施工期厂界四周设置隔板围挡，定期洒水抑尘，有效降低扬尘污染；物料均进行苫盖，渣土车不带泥土上路；进行施工扬尘防治措施公示，厂区道路全部硬化。
	符合

	加强矿山环境综合治理。加强露天矿山扬尘管控，依法关闭安全生产、生态环境限期整改不达标矿山。指导生产矿山企业按照地质环境保护与土地复垦方案要求，保质保量完成治理任务。加快推进废弃矿山复绿，强化历史遗留废弃矿山恢复治理。持续开展荒漠化综合防治，打好打赢科尔沁沙地歼灭战，筑牢我国北方生态安全屏障。
	本项目为B0810 铁矿采选，矿石来源于自有矿山，干排尾矿及干选废石回填于矿山露天采坑及井下采空区，进行矿山生态修复。
	符合


综上所述，本项目符合《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》中相关要求。
与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

本项目与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。

表9.15-1  与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
	规划要求
	项目情况
	符合性

	加快低效和落后产能、过剩产能淘汰。强化产业准入政策，提高传统制造业准入要求，严格按照国家产业导向目录，全面收紧高耗能高排放等不符合生态环保发展方向的产业环保政策，逐步淘汰污染重、能耗高、效益差的落后生产工艺，引导实现资源的集约利用。严控新上“两高”行业项目，钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业严禁新增产能，并严格执行产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于低效、落后产能和过剩产能；本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，不属于高耗能、高排放项目；不采用污染重、能耗高、效益差的落后生产工艺；严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。
	符合

	推动铸造、陶瓷等重污染行业实施深度治理，推广全过程封闭生产，减少无组织排放，进一步提高污染物达标排放水平。着重开展工业企业无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸和储存等无组织排放实施有效治理。
	原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；铁精粉装卸在全封闭产品库房中，装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；废气能够达标排放，并建立管理台账。
	符合

	加强矿山采矿活动及保护修复监管，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域限制金、铁、石灰石等矿产开发活动。开展采煤沉陷区情况普查，建立矿山生态修复治理台账及销号制度。
	本项目为B0810 铁矿采选，不在青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域；干排尾矿及干选废石用于矿山露天采坑及井下采空区，进行矿山生态修复。
	符合

	建立危险废物管理台账，完善危险废物清单式管理，建立以危险废物为核心的动态监控系统，强化危险废物全过程监管。
	本项目建立危险废物管理台账，废润滑油及油桶暂存于危废贮存点（10m2），定期交由有资质单位安全处置。
	符合


综上所述，本项目符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。
与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析

本项目与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析见下表。

表9.16-1  与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析
	条例要求
	项目情况
	符合性

	对地下水资源依法实行取水许可制度。取水许可审批程序和监督管理按照国家有关规定执行。
	本项目生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井，依法办理取水许可证。
	符合

	新建、改建、扩建的建设项目需要取用地下水的，建设单位申请取水许可时，应当附具节水措施和配套节水设施设计方案；节水设施竣工后，经验收合格，方可取水。
	本项目申请排污许可证时，同时附节水措施和节水设施设计方案；经过验收合格后，方可取水。
	符合

	直接取用地下水（含地温空调取水、回灌）的单位和个人，应当安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修，保证正常运行。
	本项目安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修，保证正常运行。
	符合

	取用地下水的单位和个人应当按照批准的用途使用地下水，不得转供或者擅自改变用途。
	本项目按照批准的用途使用地下水，不转供，不擅自改变用途。
	符合

	取用地下水的单位和个人，应当按照国家和省有关规定缴纳水资源费。
	本项目按照国家和省有关规定，依法缴纳水资源费。
	符合


综上所述，本项目符合《辽宁省地下水资源保护条例》中相关要求。
与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析

本项目与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析见下表。

表9.17-1  与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析
	方案要求
	项目情况
	符合性

	按照沙化荒漠化土地分布和治理方向，将全省沙化荒漠化土地划分为科尔沁沙地歼灭战攻坚区、科尔沁沙地南缘阻击区、沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区4个治理区，并提出针对性治理措施。其中，科尔沁沙地歼灭战攻坚区主要以沙化土地全面治理为重点；科尔沁沙地南缘阻击区主要以沙化耕地治理为重点；沿海沿河沙地治理区主要以海防林等防护林体系建设为重点；荒漠化综合防治区加强以水土保持林草建设为主的综合治理。
	本项目原料及产品均存放于封闭库房内，生产运行均在封闭车间内进行，厂区道路及地面为硬化地面，厂区内无裸露地面，加强厂区内的绿化，提升了水土保持功能，不会造成土地沙化及荒漠化情况。
	符合

	坚持全省统筹、上下联动、部门协同，实施8项重点任务23个项目。主要包括：通过退化林修复、人工造林、草原生态修复等措施，精准提升植被综合盖度；采取农田防护林和水利系统建设、保护性耕作等农艺措施，促进沙化耕地治理；保障重点河流基本生态流量（水量），提升水资源利用效率。加强小流域综合治理，提升水土保持功能；以生态系统保护修复为目标，提升资源开发利用水平。同时，推进湿地保护修复、重大科技攻关和技术推广、试点示范和监测评估工作。
	本项目原料及产品均存放于封闭库房内，生产运行均在封闭车间内进行，厂区道路及地面为硬化地面，厂区内无裸露地面，加强了厂区内的绿化，提升了水土保持功能；干排尾矿及干选废石用于矿山露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复；选矿废水经沉淀池絮凝沉淀后循环使用，提升了水资源利用效率，减少了新鲜水用量。
	符合


综上所述，本项目符合《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》中相关要求。

与《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》符合性分析

为了加强城乡噪声污染防治工作，改善声环境质量，进一步加强和规范声环境功能区划分调整工作，2017年11月10日，环境保护部办公厅发布《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）。

实施要求：各地在道路规划和建设、房地产开发等相关管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。建设项目严格执行声环境功能区环境准入，禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。

项目所在地未划分声环境功能区，属于居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，项目区域按照2类声环境功能区执行。项目西侧紧邻207省道，厂界西侧执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，厂界南侧北侧距离公路40m范围内执行4a类标准，超过40m范围外执行2类标准，厂界东侧执行2类标准。周边村庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
项目选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况，防止非正常工况下的高噪声污染现象出现；破碎机、振动筛、水泵等，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；在平面布置上，高噪声源尽量远离厂界，生产装置可按其噪声强度分区布置、噪声较高的装置尽量布置在远离厂外噪声敏感区的一侧；所有设备均放置在生产车间内，有效阻挡了噪声的传播，降低了生产厂房外噪声强度；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。
综上所述，本项目符合《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》中相关要求。
与防沙治沙政策法规要求符合性分析

本项目与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析见下表。

表9.19-1  与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析

	要求
	项目具体情况
	符合性

	《中华人民共和国防沙治沙法》

第十七条　禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第十九条　沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

第二十条　沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。

第二十一条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条　在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。
	本项目位于辽宁省朝阳市建平县，不属于沙化土地，不属于封禁保护区，用地性质为采矿用地。本项目废气能够达标排放；抑尘用水全部挥发，不外排；选矿废水排入厂区沉淀池，絮凝沉淀后回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。固体废物均得到合理处置；厂区地面全部硬化，生产均在厂房内进行，均在建筑物内，不会造成土壤沙化等生态环境问题。
	符合

	《辽宁省防沙治沙条例》

第十三条　在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。

　　在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。

第十四条　在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

第二十三条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	
	符合

	《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》

《规划》确定了今后一个阶段防沙治沙的主要措施。一是分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。二是推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。《规划》确定了包括封山（沙）育林育草、飞播固沙造林种草、工程固沙、沙化草原治理、水土流失综合治理、沙化耕地治理和配套设施建设等四大类11项沙化土地综合治理措施，高质量推进防沙治沙工作。
	
	符合


综上所述，本项目符合“防沙治沙政策法规要求”中相关要求。

环境影响评价结论

项目概况

建平县广润矿业有限公司成立于2006年，经营范围为铁矿石加工、铁精粉销售。2006年在辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村建设铁选矿厂，进行铁矿石的磁选，生产铁精粉，总用地面积66471.02m2，2010年停产，2023年将场地内的建构筑物及生产设备拆除。建平县广润矿业有限公司未进行过环境影响评价，无相关环保手续及处罚意见。
根据市场发展需求，建平县广润矿业有限公司拟在原厂址用地范围内建设“建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目”。场地现状原有铁选矿设施均已拆除，场地内已无原有生产设备及建构筑物；场地历史上堆渣场曾用于堆存自身生产产生的铁尾矿，目前原有尾矿已全部清理清运，受历史堆存及后期清理活动影响，原堆存区域形成不规则深坑。

本项目总用地面积66471.02m2，用地性质为采矿用地（用地面积65973.71m2）及商业服务业设施用地（用地面积497.31m2）。新建原料库、产品库、破碎筛分车间、选矿车间、沉淀池、尾矿干排车间、尾矿堆存库、办公室，购置生产设备，并配套环保设施；建设铁精粉深加工生产线，生产工艺主要为：破碎、筛分、球磨、磁选、过滤，项目建成后年产15万吨铁精粉。

环境质量现状

（1）环境空气

根据《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》，朝阳市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；补充监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值。
（2）地下水环境

根据监测结果可知，地下水石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、其他指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求。

（3）声环境

根据监测结果可知，厂界西侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其余三侧符合2类标准要求；勿台子声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，区域声环境质量现状良好。
（4）土壤环境

厂区内土壤各项指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。

主要环境影响分析及环境保护措施

废气

在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，在干式磁选机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；有组织颗粒物排放量为3.02t/a，排放速率为0.42kg/h，排放浓度为8.4mg/m3；满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求（10mg/m3）。
原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；铁精粉装卸在全封闭产品库房中，装卸过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；无组织排放颗粒物浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。
废水

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。生产废水主要为精矿过滤废水、尾矿干排废水、车间地面清洗废水、车辆冲洗废水，废水均排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。

噪声

项目运营期噪声污染源主要为破碎机、筛分机、球磨机、压缩机、水泵等，选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，勿台子噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

固体废物

本项目产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。干选废石、干排尾矿、沉淀渣用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复；废布袋集中收集后，由生产厂家回收；生活垃圾送至指定地点，由环卫部门统一清运处理；一般固体废物的处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。废润滑油及油桶暂存于危废贮存点，定期由有资质单位处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

公众意见采纳情况

建平县广润矿业有限公司于2025年8月6日，在建平融媒网站进行了第一次网络公示。在环境影响报告书主要内容基本完成形成征求意见稿时，采取了网络公示、报纸公示及现场张贴公示对环评征求意见稿进行了公示；2025年9月9日，在建平融媒网站进行了网络公示，公示期限为2025年9月9日—9月22日（10个工作日）；并于公示期内在《朝阳日报》进行了两次报纸公示；在深井村（勿台子归属）村委会进行了张贴公示。2026年7月24日在建平融媒网站进行了报批前公示。在公示期间均未收到公众的反馈意见。
环境影响经济损益分析

本项目总投资为500万元，环保投资金额为51万元，占总投资的10.2%。通过环保投资，使项目产生的“三废”得到有效治理，明显减少了环境污染，降低了其对周围环境的危害，达到了保护环境的最终目标，取得较高的环境经济效益。符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

环境管理与监测计划

为做好环境保护工作，本项目可利用企业设置的部门和专职的环保人员，在生产时负责管理、组织、落实、监督环境保护工作和各项污染治理设施实施情况，使其达到相应的环保要求。

根据工程建设与生产特征，工程的环境监测主要为废气污染源监测，噪声监测，声环境、地下水环境、土壤环境监测，监测应委托有监测资质的单位承担。

完善企业环境管理制度，制定污染源与环境质量监测计划，认真执行“三同时”要求。企业应及时向主管的环境保护部门申请环境保护设施竣工验收。

产业政策及相关符合性分析

本项目为B0810铁矿采选项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。因此本项目符合国家现行产业政策要求。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，项目所在地周边无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等敏感目标，且不在朝阳市生态保护红线范围内；在采取了本环评要求的污染防治措施后，各项污染物均能够稳定达标排放，对周围环境影响较小，选址合理。

污染物总量控制

根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标。

结合本项目实际情况，总量控制指标为：化学需氧量：0t/a、总磷：0t/a、氮氧化物：0t/a、VOCs：0t/a。

环境影响可行性结论

综上所述，本项目符合国家及地方相关法律法规、标准等要求，废气、噪声能够达标排放，废水均不外排，固体废物得到合理处置，拟采取的污染防治措施可行、有效，项目的环境效益、经济效益和社会效益明显，环境影响较小，环境风险影响可以接受。因此，在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设可行。
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