




 朝环审〔2026〕号

关于朝阳县金兴再生资源加工厂（个体工商户）固废资源加工再利用项目环境影响
报告表的批复

朝阳县金兴再生资源加工厂（个体工商户）：
你公司报送的《朝阳县金兴再生资源加工厂（个体工商户）固废资源加工再利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、朝阳县金兴再生资源加工厂（个体工商户）固废资源加工再利用项目（以下简称“项目”），建设地点位于朝阳县瓦房子镇杨树沟村三组，租用朝阳县瓦房子镇工业园区朝阳金兴锰业有限公司部分厂区，项目占地面积5392平方米，建设原料及成品库、生产车间等设施，利用达不到企业冶炼入炉要求的细颗粒锰矿石废料，调配膨润土后经破碎、造粒、烘干等工序生产冶炼用热造块原料，设计年产热造块6万吨。项目总投资600.00万元，其中环保投资22.8万元，环保投资占总投资比例3.8%。
1、 项目符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。
二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作。
（一）运营期生产车间上料、破碎、造粒等环节均设置集气装置对废气进行收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；烘干废气经布袋除尘器+湿法脱硫（石灰石-石膏法）处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2排放限值要求，氮氧化物和二氧化硫应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；厂界颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）项目脱硫废水进入废水沉淀池经中和沉淀后全部回用，无生产废水外排。项目须严格按照相关技术规范要求落实分区防渗措施，定期开展防渗设施日常检查和维护等工作，强化全过程防渗管控，防范区域地下水污染。
[bookmark: _GoBack]（三）项目应优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源设备采取基础减振、隔声、吸声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目最近声环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（四）项目产生的一般工业固体废物为脱硫石膏和沉淀池污泥，均暂存于一般工业固体废物暂存间。脱硫石膏定期外售；沉淀池污泥定期交由朝阳中昊生态环境治理有限公司处置。项目危险废物为废机油和废机油桶，暂存于危险废物贮存点内，定期交有资质单位处置。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。
你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，落实环保设备设施安全生产工作，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。
五、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请朝阳市生态环境局朝阳县分局负责对项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年7月28日


（此件主动公开）









抄送：朝阳市生态环境局朝阳县分局                                     
朝阳市生态环境局                       2026年7月28日印发  
朝文备注3908                                                共印11份
