
            朝环审〔2026〕24号
关于建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目环境影响
报告书的批复

建平县广润矿业有限公司：

你公司报送的《建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、建平县广润矿业有限公司年产15万吨铁精粉深加工建设项目（以下简称“项目”），位于辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村，占地面积66471.02m2。项目原料铁矿石来自自有矿山（建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿），建设内容包括破碎筛分车间、选矿车间、尾矿干排车间、原料库、产品库、尾矿堆存库及附属设施等。项目采用“破碎+球磨+磁选+脱水”工艺选矿，年处理铁矿石39万吨，年产铁精粉15万吨。项目总投资500万元，其中环保投资51万元，占总投资的10.2%。

项目符合国家产业政策，符合《建平县国土空间总体规划》（2021-2035年），从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）厂区内工业场地须实现全面硬化，运输车辆要苫盖严密，运输廊道等要做好封闭，确保运输过程中扬尘污染得到有效控制；原料库、尾矿干排车间及产品库等应配套完善防尘抑尘设施；厂界颗粒物浓度应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放限值要求。

（二）项目在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，在干式磁选机上方设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后废气通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中大气污染物特别排放限值要求。

（三）项目生产废水主要为选矿废水、车间地面清洗废水和车辆冲洗废水，上述废水排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。
（四）项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。

（五）项目运营期产生的一般固体废物主要为干选废石、干排尾矿、废布袋、沉淀渣。干选废石、干排尾矿暂存于尾矿堆存库，与沉淀渣一起用于平顶山铁矿现有露天采坑及井下采空区的回填，进行生态修复；废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收。项目危险废物为废润滑油及油桶，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

（六）你公司原料来自于自有矿山，对于外来矿石应开展检测，铀（钍）系单个核素活度浓度超过1Bq/g的，按照辐射管理规定执行；产生的尾矿按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，开展环境风险评估，对于环境风险可接受的，用于建平县宏泰矿业有限公司平顶山铁矿回填、修复；对于环境风险不可接受的，禁止外购矿石。
三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局建平分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年8月17日
（此件主动公开）
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