
	

             朝环审〔2026〕27号

关于辽宁华电建平县“千乡万村驭风行动”20MW分散式风电项目环境影响
报告表的批复

华电新能（建平）新能源有限公司：
你单位报送的《辽宁华电建平县“千乡万村驭风行动”20MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、辽宁华电建平县“千乡万村驭风行动”20MW分散式风电项目（以下简称“项目”），项目位于辽宁省朝阳市建平县黑水镇大营子村、七贤营子村。本项目风电场装机容量20MW，拟建2台6.25MW风力发电机组、1台7.5MW风力发电机组，同期建设1座66kV升压站。本项目风力发电机组出口电压为1.14kV，单台风力发电机均采用一机一变的方式升压，每台风机配1套箱式升压变，全站通过1回35kV集电线路送入66kV升压站的35kV母线上，升压站拟以1条66kV送出线路T接66千伏安营线。项目总投资12909.16万元，其中环保投资61万元，占总投资0.47%。
本项目已经取得建平县发展和改革局核准（建发改发〔2026〕27号），符合《朝阳市国土空间总体规划》（2021-2035年）和《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）要求，符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治、生态保护措施进行建设。
[bookmark: _GoBack]二、项目在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中须重点做好以下工作：
（一）运营期危险废物主要为废变压器、维修产生的废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池、变压器维修产生的废变压器油，废变压器由厂家回收；废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池、废变压器油等危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，送有危险废物处置资质的单位进行处置。
（二）落实噪声污染防治保护措施。运营期项目噪声、光影防护距离不小于600米，优化平面布置，在建设中要严格按照《报告表》要求落实平面布局，保证风机等与敏感目标的位置关系，并保证各敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。
四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
5、 请朝阳市生态环境局建平分局负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年8月31日
（此件主动公开）
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