




 朝环审〔2026〕 号

关于朝阳县佳云奇金属材料有限公司固体
废物加工再利用项目环境影响
报告表的批复

朝阳县佳云奇金属材料有限公司：
你公司报送的《朝阳县佳云奇金属材料有限公司固体废物加工再利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、朝阳县佳云奇金属材料有限公司固体废物加工再利用项目（以下简称“项目”），建设地点位于朝阳市朝阳县瓦房子镇上三家子村朝阳县瓦房子镇宏兴锰矿厂区内，项目占地面积1000平方米，建设原料库、产品库和生产车间等设施，利用达不到企业冶炼入炉要求的细颗粒锰矿石废料，调配膨润土后经混料、造球、烘干等工序生产冶炼用热造块原料，设计年产热造块4.5万吨。项目总投资600.00万元，其中环保投资28.4万元，环保投资占总投资比例4.7%。
[bookmark: _GoBack]项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。
二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作。
（一）运营期生产车间上料、造粒等环节均设置集气装置对废气进行收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；烘干废气经布袋除尘器+湿法脱硫（石灰石-石膏法）处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2排放限值要求，氮氧化物和二氧化硫应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；厂界颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）项目脱硫废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。项目须严格按照相关技术规范要求落实分区防渗措施，定期开展防渗设施日常检查和维护等工作，强化全过程防渗管控，防范区域地下水污染。
（三）项目应优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源设备采取基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）项目一般工业固体废物为脱硫石膏和沉淀池污泥，暂存于一般工业固体废物暂存间，建立固废管理台账，优先综合利用。项目危险废物为废机油和废机油桶，暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。
你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，落实环保设备设施安全生产工作，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。
五、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请朝阳市生态环境局朝阳县分局负责对项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年9月16日


（此件主动公开）
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