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概  述

建设项目特点

建平建龙矿业有限公司位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，选矿厂用地面积77852.638m2。2004年1月编制《建平建龙矿业有限公司年产25万吨铁精粉扩建项目环境影响报告书》，并于2004年2月2日取得了原朝阳市环境保护局的批复（朝环函〔2004〕2号）；其报告书中包含3个选矿厂，本项目所在选矿厂年产20万吨铁精粉；2008年6月15日取得了原朝阳市环境保护局的验收意见（朝环验〔2008〕25号）。

尾矿干排至干渣场（原有尾矿库），《建平县建龙矿业有限责任公司尾矿库项目环境影响报告表》2008年1月21日取得原建平县环境保护局出具的批复，文号：建环审〔2008〕20号；2013年7月5日取得原建平县环境保护局出具的竣工环境保护验收意见的函，文号：建环验〔2013〕10号。

该项目受市场影响，设备老旧损坏已停产多年。目前，因市场好转，铁精粉、磷精粉需求量变大，企业拟投资3800万元，建设选矿厂改扩建工程，充分利用现有场地及已建成选矿车间，新建破碎车间、尾矿干排车间、原料库、铁精粉库、磷精粉库、尾矿临时堆存库等，同时对现有选矿车间、办公室、配电室等进行修缮。拆除现有生产设备，购置新生产设备，并配套环保设施。项目建成后全厂年产铁精粉60万吨，磷精粉30万吨。本次环境影响评价不包括干渣场（原有尾矿库）相关评价内容。

簸箕山磷铁矿属于建平建龙矿业有限公司自有矿山，其矿业权整合至建平县天成矿业有限公司，以建平县天成矿业有限公司名义办理采矿权的各项手续，建平建龙矿业有限公司在原有开采区域内继续开采并享有在开采区域内相应的权利，建平县天成矿业有限公司已取得采矿许可证，现有开采规模为165万吨/年（建平建龙矿业有限公司开采规模115.5万吨/年），正在进行深部扩界，扩界后开采规模为800万吨/年（建平建龙矿业有限公司开采规模560万吨/年）。在矿山扩建工程尚未完成，现有开采规模仍维持在115.5万t/a期间，为避免选矿能力与矿石供给量出现技术错配，本次选矿厂将采取间歇性生产模式。通过阶段性调整生产负荷、按需衔接矿山供矿能力，实现选矿系统与现状开采规模的技术匹配。待矿山扩建完成、铁矿石开采量稳定达到560万t/a后，选矿厂生产将由间歇性运行转为连续稳定运行模式。
环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“六、黑色金属矿采选业08－铁矿采选081”中“全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应编制生态环境影响报告书。

本项目矿石及尾矿中铀、钍、镭单个核素活度浓度均低于1Bq/g，根据中华人民共和国生态环境部公告2020年第54号，无需编制辐射环境影响评价专篇。建设单位委托沈阳东环环境咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），在现场踏勘和收集相关资料的基础上，依据环境影响评价导则编制完成了本项目生态环境影响报告书。
本次环境影响评价工作程序见下图。
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建设项目环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，用地性质为采矿用地，土地手续见附件2，项目所在地周边无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等敏感目标，且不在朝阳市生态保护红线范围内；在采取了本环评要求的污染防治措施后，各项污染物均能够稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址合理。

本项目为B0810铁矿采选项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。因此本项目符合国家现行产业政策要求。

关注的主要环境问题及环境影响

建设可能造成的环境影响阶段主要为施工期及运营期。

项目施工期，主要环境问题为土建施工产生的废气、废水、噪声及固废，设备安装过程中产生的施工噪声对环境的影响及固体废物的影响。

运营期影响重点为原料卸车、上料、破碎、筛分、球磨入料产生的颗粒物对周边环境空气的影响；声环境影响主要为生产设备、公用设备运转噪声及运输过程对周边声环境影响；水环境影响主要为选矿废水及生活污水等对环境的影响；固废影响主要为尾矿、设备维护产生的废润滑油、职工日常产生的生活垃圾等固废处理处置方式对周边环境的影响。
环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策和有关规划要求，废气、噪声能够达标排放，废水均不外排，固体废物得到合理处置，拟采取的污染防治措施可行、有效，环境效益、经济效益和社会效益明显，环境影响较小，环境风险影响可以接受。因此，在认真落实各项管理、监控、污染防治和环境应急防范措施的前提下，从环保角度分析本项目的建设可行。
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总则

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水法》，中华人民共和国主席令（第四十八号），第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，2016年7月2日修订并实施；

（4）《中华人民共和国土地管理法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2020年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国矿产资源法》，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起实施。
部门规章及规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会2023年第7号令，2024年2月1日起实施；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；

（3）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日发布实施；

（5）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日起实施；

（6）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日起实施；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日起实施；

（8）《排污许可管理条例》中华人民共和国国务院令 第736号，2021年3月1日起施行；

（9）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号，2014年3月25日起实施；

（10）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日起实施；

（11）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日起实施；

（12）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部令第11号，2019年12月20日起实施；

（13）《国家危险废物名录》（2025年版），部令第36号，2025年1月1日起施行；

（14）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

（15）《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发〈市场准入负面清单（2025年版）〉的通知》发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日；

（16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发﹝2014﹞197号，环境保护部，2014年12月30日起实施；

（17）《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2005〕109号）；

（18）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）；

（19）《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（公告2010 年第 38 号）；

（20）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92 号）；

（21）国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）。
地方文件

（1）《辽宁省大气污染防治条例》，2022年4月21日修正并实施；

（2）《辽宁省水污染防治条例》，2022年4月21日修正并实施；

（3）《辽宁省地下水资源保护条例》（2020修订），辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订，2020年3月30日修订；

（4）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2015〕79号，2015年12月31日发布实施；

（5）《辽宁省土壤污染防治工作方案》，辽政发〔2016〕58号，2016年8月24日起实施；

（6）《辽宁省排污许可证管理暂行办法》，辽环发〔2015〕28号，2015年6月29日起实施；

（7）《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》，辽环综函〔2020〕380号，2020年6月23日发布实施；

（8）辽宁省生态环境厅关于公布《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》的通知，辽环综函〔2020〕192号，2020年5月1日起实施；

（9）中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号），2022年5月16日起实施；

（10）《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》，辽政办发〔2022〕16号，2022年1月20日；

（11）《辽宁省防沙治沙条例》，2009年8月1日起实施；

（12）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发〔2016〕3号）；
（13）《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）；

（14）关于发布《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通告，（朝环发〔2024〕45号）。

技术规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日起实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日起实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日起实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日起实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2022年7月1日起实施；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日起实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日起实施；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），2018年2月8日起实施；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；
（11）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生态环境部，公告2021年第24号，2021年6月9日发布实施；

（12）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB∕T 33815-2017）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017 年第 43 号）。

其他相关文件

（1）环境影响评价委托书；
（2）建设单位提供的基础数据及有关资料，该地区现有的环境资料。
评价目的及评价原则

评价目的

（1）采取收集资料及现状监测相结合的方式调查项目所在地区的环境现状，分析和掌握区域内的环境质量现状及环境特征，确定环境保护目标，掌握项目所在地生态环境和环境质量现状。

（2）通过工程分析，确定项目对环境的影响因素，核定污染物排放种类、浓度和排污负荷，掌握项目“三废”排放特征和应采取的环境保护措施，为各专题评价预测提供污染源源强参数。

（3）选用适宜的模式和方法，预测项目对各环境要素产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况。

（4）提出消除或减缓不利环境影响的对策和措施，分析本项目所采取的污染防治措施的经济技术可行性，提出环境管理与环境监测计划。

（5）明确给出建设项目的环境可行性结论，为项目选址、合理布局提供科学依据，同时为生态环境主管部门项目审批、决策提供依据。

评价原则

以突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量为原则。

（1）依法评价。贯彻执行国家及地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系。

环境影响因素识别与评价因子筛选

环境影响因素识别

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），项目性质、工程特点、实施阶段，结合项目建设区域的自然和社会环境特征，识别出本项目可能对各环境要素产生的影响，以确定环境影响因素和评价因子，见下表。

表1.3-1  环境影响因素识别表

	工程活动

影响程度

环境因素
	自然环境

	
	环境空气
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤环境
	生态环境

	施工期
	废气
	-1短期、可逆、直接影响
	
	
	
	
	-1短期、非累积影响

	
	废水
	
	-1短期、可逆、间接影响
	
	
	
	

	
	噪声
	
	
	
	-1短期、可逆、直接影响
	
	

	
	固体废物
	
	
	
	
	
	

	运营期
	废气
	-1长期、可逆、直接影响
	
	
	
	
	

	
	废水
	
	-1长期、可逆、间接影响
	-1长期、可逆、间接影响
	
	
	

	
	噪声
	
	
	
	-1长期、可逆、直接影响
	
	

	
	固体废物
	
	
	
	
	+1长期、可逆、间接影响
	

	
	事故风险
	-1长期、可逆、直接影响
	-1长期、可逆、间接影响
	-1长期、可逆、间接影响
	
	
	

	注：“＋”、“－”分别表示有利、不利影响；空白表示基本无影响，“1”、“2”、“3”数值分别表示轻影响、中等影响和较重影响。


评价因子筛选

本项目为铁选矿项目，预测评价因子结合项目产排污特征、各环境要素导则要求确定。环境空气选取颗粒物，项目原料卸车、原料上料、破碎筛分、球磨入料主要大气污染物为颗粒物，是本项目特征废气污染物，因此作为大气预测因子。地表水方面，项目生产废水、初期雨水全部回用，不外排，故不开展预测，仅做废水零排放可行性分析。地下水选取铅、镉、COD、石油类，矿石淋滤可析出铅、镉重金属，选矿废水可带来COD、石油类污染，为地下水风险特征污染因子。声环境选取等效连续A声级为噪声评价标准规定评价量，用于评价设备运营噪声影响。固体废物选取尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾，涵盖项目全部固废类别，分析其产生、处置及环境影响。土壤选取铜、铬、铅、镉、锰，均为矿石伴生金属，粉尘排放可造成土壤累积污染，为项目土壤特征因子。

项目评价因子见下表。

表1.3-2  评价因子筛选表

	环境要素
	环境质量评价因子
	预测评价因子

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP
	颗粒物

	地表水
	/
	废水的零排放可行性分析

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、硫化物、石油类、铜、锌
	铅、镉、COD、石油类

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	固体废物
	/
	尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾

	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	铜、铬、铅、镉、锰


环境功能区划及评价标准

环境功能区划

（1）环境空气功能区划
本项目所在地位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。

（2）地下水环境功能区划
本项目所在地尚未划分地下水环境功能区划。根据《地下水环境质量》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，Ⅲ类地下水质量以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。本项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准。

（3）声环境功能区划
本项目所在地无声环境功能区划分。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“声环境功能区分类”，2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
（4）土壤环境功能区分类

本项目厂区用地性质为采矿用地，属于第二类用地，因此本项目占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和表2的第二类用地筛选值。
评价标准

环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目属于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，具体标准限值见下表。

表1.4-1  环境空气质量标准限值

	污染物名称
	浓度限值（μg/m3）
	执行标准

	
	1小时平均
	8小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	SO2
	500
	/
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	NO2
	200
	/
	80
	40
	

	PM10
	/
	/
	120
	60
	

	PM2.5
	/
	/
	60
	30
	

	CO(mg/m3)
	10
	/
	4
	/
	

	O3
	200
	160
	/
	/
	

	TSP
	/
	/
	300
	200
	


（2）地下水环境质量标准
本项目所在区域地下水质量分类为Ⅲ类，地下水石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），其他指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，具体标准限值见下表。

表1.4-2  地下水环境质量标准限值  单位：mg/L

	序号
	项目
	标准

	1
	pH值（无量纲）
	6.5~8.5

	2
	氨氮
	≤0.5

	3
	硝酸盐
	≤20

	4
	亚硝酸盐
	≤1.0

	5
	挥发酚类
	≤0.002

	6
	氰化物
	≤0.05

	7
	砷
	≤0.01

	8
	汞
	≤0.001

	9
	六价铬
	≤0.05

	10
	总硬度
	≤450

	11
	铅
	≤0.01

	12
	氟化物
	≤1.0

	13
	镉
	≤0.005

	14
	铁
	≤0.3

	15
	锰
	≤0.1

	16
	溶解性总固体
	≤1000

	17
	高锰酸盐指数
	≤3.0

	18
	总大肠菌群
	≤3.0

	19
	细菌总数
	≤100

	20
	硫化物
	≤0.02

	21
	石油类
	≤0.05

	22
	氯化物
	≤250

	23
	铜
	≤1.0

	24
	锌
	≤1.0

	25
	硫酸盐
	≤250


（3）声环境质量标准
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见下表。

表1.4-3  声环境质量标准限值  单位：dB（A）
	标准值
	执行标准

	昼间
	夜间
	

	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准


（4）土壤环境质量标准
建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中筛选值标准要求。

具体标准限值见下表。

表1.4-4  建设用地土壤环境质量标准
	序号
	污染项目
	CAS编号
	标准值（mg/kg）

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	270

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560

	29
	1，4二氯苯
	106-46-7
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	70

	其他项目

	1
	石油烃（C10~C40）
	/
	4500


表1.4-5  农用地土壤环境质量标准
	序号
	污染物项目
	风险筛选值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


污染物排放标准

（1）废气

施工期产生的扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）规定的郊区及农村地区排放浓度限值，具体标准限值见下表。

表1.4-6  施工期废气污染物排放标准限值
	序号
	污染物名称
	标准值（mg/m3）
	执行标准

	1
	颗粒物（TSP）
	1.0（5min平均浓度）
	《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）


运营期排放的大气污染物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中“表6大气污染物特别排放限值”“表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值”。

具体标准限值见下表。

表1.4-7  运营期废气污染物排放标准限值

	污染物名称
	有组织
	无组织
	执行标准

	
	污染物排放监控位置
	排放限值（mg/m3）
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	车间或生产设施排气筒
	10
	1.0
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	注：所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。


（2）废水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用，不外排。

（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，具体标准限值见下表。

表1.4-8  建筑施工噪声排放标准
	执行标准
	标准值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见下表。

表1.4-9  噪声评价标准
	执行标准
	标准值dB（A）

	标准名称
	类别
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60
	50


（4）固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年 第4号）；危险废物按《国家危险废物名录》（2025年版）进行分类；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求。
评价工作等级和评价范围

大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.3要求，选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级，污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算公式如下：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各平均因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程特点和污染特征，本项目主要大气污染物为颗粒物，具体评价标准见下表。

表1.5-1  评价标准表

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	TSP
	二类区
	小时值
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	PM10
	
	
	360
	


计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及各污染物的地面空气质量浓度达标准值的10%时所对应的最远距离D10%。使用导则推荐的AERSCREEN模式，计算本项目污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi。

表1.5-2  评价工作等级分级表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


本项目废气点源参数见下表。

表1.5-3  主要废气污染源参数一览表（点源）
	名称
	烟囱底部中心坐标（°）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	出口内径/m
	流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	破碎筛分（DA001）
	119.645411
	41.526893
	626.72
	15
	0.8
	17.65
	20
	7200
	颗粒物
	0.47


本项目废气面源参数见下表。

表1.5-4  主要废气污染源参数一览表（面源）

	名称
	坐标（°）
	海拔

高度（m）
	矩形面源
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	
	
	

	原料库
	119.646686786
	41.527621869
	625.37
	80
	50
	8
	7200
	颗粒物
	3.95

	破碎车间
	119.645618320
	41.527084255
	625.67
	50
	40
	8
	7200
	颗粒物
	0.08

	选矿车间1
	119.646313641
	41.526913915
	613.5
	43
	20
	8
	2400
	颗粒物
	0.07

	选矿车间2
	119.647424075
	41.526980179
	612.8
	104
	37
	8
	2400
	颗粒物
	0.21


估算模型参数见下表。
表1.5-5  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-27.9

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是
	(否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是
	(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


预测结果见下表。

表1.5-6  AERSCREEN模型预测结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	原料库
	TSP
	900
	72.349
	8.039
	/

	破碎筛分（DA001）
	PM10
	360
	18.237
	5.066
	/

	破碎筛分车间
	PM10
	360
	4.561
	1.267
	

	选矿车间1
	PM10
	360
	7.318
	2.033
	/

	选矿车间2
	PM10
	360
	6.143
	1.706
	/


根据ARESCREEN模型估算结果，本项目Pmax最大值为8.039%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为边长5km矩形区域。

地表水环境

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水回用，不外排。废水均不排放到外环境。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”确定本项目地表水评价等级为水污染影响型三级B，本次评价重点分析项目废水不外排的可靠性。

地下水环境

评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中G黑色金属--42、采选（含单独尾矿库）--选矿厂Ⅱ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

根据导则评价工作等级划分，地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。本项目所在地及评价区不处在集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源或规划的饮用水源）准保护区及其补给径流区，也不处在国家或地方政府设定的其它特殊地下水资源保护区，但项目周边存在分散式饮用水功能井，本项目的地下水环境敏感程度为“较敏感”。

表1.5-7  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


分散式饮用水源井分布情况见下表。

表1.5-8  分散式饮用水源井基本情况
	序号
	分散式饮用水源井位置
	坐标（°）
	相对场址方位
	距离（m）
	供水人数
	受影响程度

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	柳家营子1#
	119.6506850
	41.5305300
	N
	1024
	15
	无

	2
	柳家营子2#
	119.6504933
	41.5306066
	N
	479
	22
	无

	3
	三座庙4#
	119.6410599
	41.5091133
	S
	1101
	36
	轻度

	4
	三座庙5#
	119.6408683
	41.5091650
	S
	1482
	62
	轻度

	5
	柳家营子6#
	119.6505127
	41.5305279
	N
	915
	31
	无

	6
	柳家营子7#
	119.6504421
	41.5305274
	N
	390
	20
	无

	7
	三座庙8#
	119.6406219
	41.5093372
	S
	1187
	28
	轻度

	8
	三座庙9#
	119.6407653
	41.5094091
	S
	1267
	69
	轻度

	9
	三座庙10#
	119.6406874
	41.5097303
	S
	1468
	53
	轻度


（3）评价工作等级
地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表1.5-9  评价工作等级分级表
	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目地下水环境评价等级为二级。

评价范围

为确定项目区域水文地质情况，对项目所在区域11.5km2进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括整个厂区及周边区域等。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式法、查表法及自定义法确定”，公式法适用于水文地质条件较为单一的区域（一般为平原区域），项目所在区域为低山丘陵区域，不适用于公式法；查表法二级评价范围6-20km2，项目所在区域东侧及西侧山岭区域为地下水补给区域，沟谷区域为地下水排泄区域，中间沟谷处沿地势自北向南流向，兼顾地下水现状监测点位，查表法确定评价范围为11.5km2。地下水评价范围见下图。
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图1.5-1  地下水环境影响评价范围图
声环境

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类环境功能区，项目建设前后敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)，且受噪声影响的人口变化不大，故确定本项目声环境影响评价等级为二级。声环境评价范围为以厂址边界外扩200m范围内。

土壤环境

评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中评价工作分级原则，根据建设项目的影响类型及项目所在地周边的土壤敏感程度确定土壤评价工作等级。

（1）建设项目分类

根据建设项目土壤影响类型识别，本项目属于污染影响型项目。项目进行铁矿石的选矿，不包括矿石的开采，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A“土壤环境影响评价项目类别”中分类，属于“采矿业-其他”项目，为Ⅲ类项目。

（2）占地规模

污染影响型将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为7.79hm2，占地规模属于中型。

（3）污染影响型敏感性程度分级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，判别依据见下表。
表1.5-10  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	土壤环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目周围有耕地，按照污染影响型环境敏感程度分级的情况，项目土壤污染影响型环境敏感程度为敏感。

（4）土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境评价项目类别为Ⅲ类项目，占地规模属于中型，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感，因此本项目土壤环境影响评价为三级评价。

表1.5-11  评价工作等级分级表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），其中“现状调查范围”，本项目为污染影响型三级评价项目，确定评价范围为本项目全部占地范围及占地范围外50m范围内。土壤评价范围见下图。
表1.5-12  调查评价范围
	评价工作等级
	影响类型
	调查范围

	
	
	占地范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	全部
	5km范围内

	
	污染影响型
	
	1km范围内

	二级
	生态影响型
	
	2km范围内

	
	污染影响型
	
	0.2km范围内

	三级
	生态影响型
	
	1km范围内

	
	污染影响型
	
	0.05km范围内
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图1.5-2  土壤环境影响评价范围图
环境风险

环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分：

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.5-13  评价工作等级分级表
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析①

	①是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C-C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输送管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值：
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式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—各危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及的风险物质日常最大存储量及临界量见下表。

表1.5-14  危险物质数量与临界量比值
	序号
	物质名称
	风险特性
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	聚合氯化铝
	急性毒性物质
	2
	50
	0.04

	2
	松醇油
	易燃
	40
	2500
	0.016

	3
	润滑油
	易燃
	0.5
	2500
	0.0002

	4
	废润滑油
	易燃
	0.5
	2500
	0.0002

	合计
	0.0564


注：聚合氯化铝临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表B.2中推荐值选取，健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），临界量为50t；松醇油为易燃液体，临界量取值参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等），临界量为2500t。

综上所述，Q=0.0564＜1，环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。

评价范围

项目环境风险评价仅进行简单分析，不设置环境风险评价范围。

生态环境

本项目占地范围为0.08km2，利用厂区原有土地，不新增用地；占用两个管控单元，均为重点管控区。环境管控单元名称及环境管控单元编码为：朝阳市建平县重点管控区3，ZH21132220005；朝阳市建平县重点管控区6，ZH21132220006。项目建设符合生态环境分区管控要求。
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级划分依据，本项目属于“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染类改扩建项目”，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
环境敏感区及环境保护目标

环境敏感区
本项目不在水源保护区范围内，距离最近的水源保护区为建平县二水源。厂界距建平县二水源一级保护区边界最近约14.07km，距二级保护区边界最近约14.06km；厂界距建平县一水源一级保护区边界最近约15.52km，距二级保护区边界最近约15.27km。这两个水源地均为傍河取水型水源地，取水的含水层为第四系潜水含水层，与地表水第二牤牛河联系紧密。本项目与水源地处于不同地下水分区单元，不涉及相互的水力补给关系。
本项目不在自然保护区范围内，距离最近的自然保护区为建平县天秀山省级自然保护区。厂界距建平县天秀山省级自然保护区实验区边界最近约16.36km，厂界距建平县老虎洞山省级自然保护区实验区边界最近约16.86km。本项目距离自然保护区较远，不会对其造成影响。

本项目与保护区的位置关系见下表。
表1.6-1  本项目与环境敏感区位置关系一览表

	敏感目标
	距离

	建平县一水源
	县级
	建平县一水源划定有一级保护区和二级保护区
	距一级保护区边界最近约15.52km，距二级保护区边界最近约15.27km

	建平县二水源
	县级
	建平县二水源划定有一级保护区和二级保护区
	距一级保护区边界最近约14.07km，距二级保护区边界最近约14.06km

	建平县天秀山省级自然保护区
	省级
	保护区总面积2424.95hm2，其中核心区474.31hm2、缓冲区1010.34hm2、实验区940.30hm2。保护对象为暖温带半干旱季风气候条件下的石灰岩山地矮林生态系统
	距实验区边界最近约16.36km

	建平县老虎洞山省级自然保护区
	省级
	保护区总面积为10708.9hm2，其中核心区2957.8hm2，缓冲区2867.3hm2，实验区4883.8hm2。保护区属森林生态系统类型的自然保护区，将自然保护区的保护对象确定为：针阔混交林生态系统，野大豆、黄檗、紫椴、核桃楸和黄芪等珍稀濒危野生植物及其生境，金雕、大鸨、凤头蜂鹰、莺、苍鹰等珍稀濒危野生动物资源及其栖息地
	距实验区边界最近约16.86km
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图1.6-1  本项目与环境敏感区位置关系图
环境保护目标
本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，评价范围内无国家、省、市自然保护区、重点保护文物古迹、风景名胜区、基本草原、生态保护红线等敏感保护目标。项目区内不涉及永久基本农田。结合本项目所在区域地理位置、周边状况，依据环境影响因素识别结果，评价范围内各环境要素涉及的敏感目标见下表。

表1.6-2  环境保护目标表

	环境要素
	名称
	经纬度（°）
	保护

对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂区方位
	相对厂界距离/m
	户数（户）
	人数（人）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	郭杖子
	119.6410597
	41.5051347
	居住区
	居民
	二类区
	S
	2148
	13
	35

	
	三座庙
	119.6428299
	41.5131167
	居住区
	居民
	二类区
	S
	628
	48
	139

	
	柳家营子
	119.6496186
	41.5338931
	居住区
	居民
	二类区
	N
	328
	32
	92

	
	双庙
	119.6534273
	41.5465652
	居住区
	居民
	二类区
	NE
	1886
	18
	46

	
	沟里
	119.6699819
	41.5307368
	居住区
	居民
	二类区
	NE
	1537
	14
	39

	
	卧龙岗
	119.6750996
	41.5357564
	居住区
	居民
	二类区
	NE
	2172
	27
	75

	声环境
	厂界外200m范围内无环境保护目标

	地下水环境
	该区域潜水含水层地下水、分散式居民自建水井（9口，供水人数共336人）及其有开发利用价值的饮用水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	土壤环境
	厂区用地范围内建设用地及评价范围内农田
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值标准

	生态环境
	厂区及周边的耕地、林地、植被、土地资源、野生动物等；维持区域生态系统完整性和稳定性
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图1.6-2  评价范围及环保目标图
现有项目工程分析

现有项目环保手续
建平建龙矿业有限公司位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，选矿厂用地面积77852.638m2。2004年1月编制《建平建龙矿业有限公司年产25万吨铁精粉扩建项目环境影响报告书》，并于2004年2月2日取得了原朝阳市环境保护局的批复（朝环函〔2004〕2号）；其报告书中包含3个选矿厂，本项目所在选矿厂年产20万吨铁精粉；2008年6月15日取得原朝阳市环境保护局的验收意见（朝环验〔2008〕25号）。该项目受市场影响，设备老旧损坏于2013年停产至今，暂未申请排污许可，现有工程不涉及处罚及信访情况。《建平县建龙矿业有限责任公司尾矿库项目环境影响报告表》2008年1月21日取得原建平县环境保护局出具的批复，文号：建环审〔2008〕20号；2013年7月5日取得原建平县环境保护局出具的竣工环境保护验收意见的函，文号：建环验〔2013〕10号。
现有项目环保手续履行情况见下表，环保手续见附件3。

表2.1-1  现有项目环保手续情况

	项目名称
	批复情况
	验收情况
	排污许可情况

	建平建龙矿业有限公司年产25万吨铁精粉扩建项目环境影响报告书
	原朝阳市环境保护局，2004年2月2日，朝环函〔2004〕2号
	原朝阳市环境保护局，2008年6月15日，朝环验〔2008〕25号
	项目停产，暂未申请排污许可

	建平县建龙矿业有限责任公司尾矿库项目环境影响报告表
	原建平县环境保护局，2008年1月21日，建环审〔2008〕20号
	原建平县环境保护局，2013年7月5日，建环验〔2013〕10号
	项目停产，暂未申请排污许可


现有项目概况
建设内容
选矿厂占地面积77852.638m2，建设内容主要有选矿车间、办公室、化验室、配电室等，采用湿式磁选的方式进行铁矿石的选矿，年产20万吨铁精粉。

建平建龙矿业有限公司干渣场（原有尾矿库）位于建平县青峰山镇西大杖子村房身沟，分为两期工程，尾矿库总坝高度为75m，尾矿库总库容807.7万立方米。本次环境影响评价仅为选矿厂改扩建项目，不包含干渣场（原有尾矿库）相关评价内容。

现有项目建设内容见下表。
表2.2-1  现有项目组成表

	工程类别
	工程名称
	项目内容

	主体工程
	选矿车间1
	一层，钢结构，长43m，宽20m，建筑面积860m2，进行矿石的球磨、铁的磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、过滤机

	
	选矿车间2
	一层，钢结构，长104m，宽37m，建筑面积3848m2，进行矿石的球磨、铁的磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、过滤机

	辅助工程
	办公室1
	一层，钢结构，建筑面积525m2，用于员工办公及休息

	
	办公室2
	二层，钢结构，占地面积1008m2，用于员工办公及休息

	
	配电室
	建筑面积为300m2

	
	化验室
	一层，钢结构，建筑面积50m2，用于检测产品的粒径及含水率，不涉及化学药品及试剂

	
	干渣场（原有尾矿库）
	总坝高度为75m，总库容807.7万立方米

	储运工程
	原料堆场
	设有矿石堆场1座，位于厂区西北侧，占地面积2000m2，为露天状态

	
	铁精粉池
	铁精粉储存在选矿车间北侧的储存池内，占地面积为1000m2

	
	库房1
	一层，钢结构，建筑面积140m2

	
	库房2
	一层，钢结构，建筑面积440m2

	
	运输
	原料矿石、产品精矿粉采用汽车运输；尾矿采用管道运输，厂区内物料输送为密闭输送带

	公用工程
	供电
	项目供电由区域供电管网提供

	
	供暖
	生产车间不供暖，办公区采用电采暖

	
	供水
	厂区内自备水井

	
	排水
	精矿压滤废水直接回用于生产；尾矿浆排入尾矿库，废水经过回水池沉淀后回用于生产；生活污水排入旱厕，定期清掏

	环保工程
	废气
	矿石装卸过程为露天运行，无组织排放

	
	
	球磨入料过程位于选矿车间，无组织排放

	
	废水
	精矿压滤废水直接回用于生产；尾矿浆排入尾矿库，废水经过回水池沉淀后回用于生产

	
	
	生活污水排入旱厕，定期清掏

	
	噪声
	厂房隔声

	
	固体废物
	尾矿浆由管道排至尾矿库

	
	
	废润滑油及油桶定期交由有资质单位安全处置

	
	
	生活垃圾集中收集，运送至指定地点，由环卫部门处置


产品方案
现有项目年产铁精粉20万吨，具体产品方案见下表。

表2.2-2  产品方案表

	项目
	品位（%）
	含水率（%）
	包装方式
	产量（万t/a）

	铁精粉
	65
	10
	散装
	20


主要生产设备
现有项目生产设备见下表。
表2.2-3  现有项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	1
	振动给料机
	/
	6
	本次将现有设备全部拆除

	2
	湿式格子球磨机
	MQG2736
	2
	

	3
	湿式溢流型球磨机
	MQY2736
	2
	

	4
	单螺旋分级机
	/
	2
	

	5
	高频振动筛
	/
	6
	

	6
	磁选机
	CTB1230、CTB1024
	8
	

	7
	永磁外滤机
	GYW-12
	2
	

	8
	永环式真空泵
	/
	2
	

	9
	中矿泵
	/
	4
	

	10
	起重机
	/
	5
	

	11
	带式输送机
	/
	6
	

	12
	皮带机
	/
	8
	

	13
	渣浆泵
	/
	2
	

	14
	回水泵
	/
	2
	

	15
	水源泵
	/
	4
	


主要原辅材料及能源消耗
现有项目原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2.2-4  现有项目主要原辅材料及能源消耗表
	序号
	名称
	用量（t/a）
	备注

	1
	铁矿石
	60万
	自有矿山，存于原料堆场

	2
	润滑油
	1.0
	外购，厂区内不储存

	3
	水
	80580m3/a
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井

	4
	电
	500万kW·h/a
	市政供电管线


公用工程
（1）给排水

现有项目用水为生产和生活用水，总用水量为80580m3/a。

①选矿用水
铁精粉选矿工艺生产用水由新水补充水和选矿工艺循环水系统两部分供给。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“B081 铁矿采选用水定额”，矿石种类为磁铁矿，选矿方法为磨矿—磁选，用水定额通用值为0.75m3/t。本项目用水量选取0.75m3/t，原料铁矿石用量为2000t/d，铁选矿总用水量为1500m3/d，其中，选矿及干渣场回水为循环用水，循环水量为1232m3/d，新水补水量为268m3/d（80400m3/a）。

②职工生活
现有工程劳动定员15人，三班制，每班5人，年工作300天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）中“工业企业生活用水定额”—“车间工人”用水定额为40L/（人·班），则生活用水量为0.6m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为0.51m3/d，排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排。

现有项目水平衡如下。
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图2.2-1  现有项目水平衡图  单位：m3/d
（2）供热工程

本项目生产车间冬季不供暖，办公区采用电采暖。

（3）供电工程

本项目供电由市政电网提供，年耗电量约为500万kW·h。

平面布置
厂区现有选矿车间、办公室、化验室、配电室等，现有项目平面布置见下图。














图2.2-2  现有项目平面布置图
现有项目工艺流程
现有项目采用“球磨+磁选”工艺，尾矿排入尾矿库。具体工艺流程如下：
①上料
项目原料铁矿石经过汽车运送至厂区，存放于原料堆场，为露天状态，生产时由给料机送入皮带廊道，运至球磨机。此过程产生装卸粉尘（G1）、噪声（N）。
②球磨

原料经皮带输送廊道送至湿式球磨机内进行研磨，矿石被细磨至200目以下。研磨后的矿浆料通过泵进入高频筛，高频筛底部大于200目矿粉回输到球磨机进行反复研磨，研磨粒径合格的矿粉进入磁选系统。球磨机入料过程产生粉尘（G2），球磨过程产生噪声（N）。

③磁选铁
研磨至200目以下的矿浆自流到一级磁选、二级磁选、三级磁选，通过磁选机的较强磁性，将矿浆中的Fe3O4颗粒吸附出来。磁选后的精矿料进入过滤机脱水，脱水后的铁精矿粉（含水率10%）经精矿皮带输送机输送至铁精粉池，精矿过滤水返回生产工序。此过程产生废水（W1）、噪声（N）。
④尾矿处理
磁选后的尾矿浆经管路排入尾矿库，废水经过沉淀池沉淀后回用于生产。
具体工艺流程及产排污节点如下图所示。
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图2.3-1  现有项目生产工艺及排污节点图
现有项目污染物排放情况
现有项目已停产多年，无法进行污染物实际监测，现有项目污染物产排情况使用系数法进行估算。

废气
（1）原料卸车粉尘

原料卸车过程产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石卸料系数，系数为0.02kg/t。现有项目原料铁矿石总量为60万t/a，全年卸车时间为2400h，原料卸车粉尘无组织排放，经计算排放量为12t/a。
（2）原料上料粉尘
原料上料会产生一定的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石送料系数，系数为0.0007kg/t。现有项目原料铁矿石总量为60万t/a，上料时间为2400h，原料上料粉尘无组织排放，经计算排放量为0.42t/a。
（3）球磨入料粉尘

物料经过皮带廊道输送至球磨机，球磨机入料口会产生粉尘，入料量为60万t/a，入料时间为8h/d。源强核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石出料系数，系数为0.00145kg/t。则球磨入料颗粒物产生量为0.87t/a，在车间无组织排放，颗粒物排放量为0.87t/a。
废水
现有项目用水为生产和生活用水，生产用水为选矿用水。

（1）选矿用水
铁精粉选矿工艺生产用水由新水补充水和选矿工艺循环水系统两部分供给。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“B081 铁矿采选用水定额”，矿石种类为磁铁矿，选矿方法为磨矿—磁选，用水定额通用值为0.75m3/t。本项目用水量选取0.75m3/t，原料铁矿石用量为2000t/d，铁选矿总用水量为1500m3/d，其中，选矿及干渣场回水为循环用水，循环水量为1232m3/d，新水补水量为268m3/d（80400m3/a）。

（2）职工生活
现有工程劳动定员15人，三班制，每班5人，年工作300天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）中“工业企业生活用水定额”—“车间工人”用水定额为40L/（人·班），则生活用水量为0.6m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为0.51m3/d，排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排。

噪声
现有项目噪声来源于选矿过程产生的噪声，主要是球磨机、磁选机、泵类等设备运行噪声。企业已通过对产生机械噪声的设备安装减振底座，建筑物隔声，设备定期维修保养等措施降低噪声。由于企业已停产多年，无法进行噪声污染源现状监测，经现场调查，企业运营期间环保部门未收到周边居民举报噪声扰民事件，项目生产对周边居民影响不大。

固体废物
现有项目固体废物为尾矿、废润滑油及油桶、生活垃圾。
（1）尾矿
现有项目产生的尾矿由管道输送至建平建龙矿业有限公司尾矿库，尾矿年产生量为399877.51t/a。
（2）废润滑油及油桶

生产过程中设备维修保养过程中产生废润滑油及油桶，产生量为0.2t/a，委托有资质单位安全处置。

（3）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，现有项目劳动定员15人，年工作300天，则生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
现有项目主要环境问题及整改措施
环境问题
现有项目存在的环境问题如下。
（1）原料铁矿石堆场露天堆放，未储存在封闭库房内；产品铁精粉露天储存池存放，未储存在封闭库房内。

（2）原料卸车、上料及球磨入料过程废气无控制措施。
（3）未建设危废贮存点。

（4）车间地面及厂区地面未按照要求做相应的防渗及硬化处理。

（5）现有建筑物部分破损，密闭性差。

（6）未建设初期雨水池及事故池。

整改措施
现有项目已停产多年，整改措施纳入本项目“三同时”内容，与本项目同时进行竣工环境保护验收，具体如下：

（1）建设封闭原料库房；封闭成品库房。

（2）原料卸车、上料及球磨入料过程洒水抑尘。
（3）建设危废贮存点。

（4）车间地面及厂区地面按照要求做相应的防渗及硬化处理。

（5）企业对破损的建筑进行修缮。

（6）建设初期雨水池（容积270m3），采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统；建设事故池（容积691.2m3），作为废水事故状态下应急储存设施，防止废水溢流外溢。

建设项目工程分析
项目概况

基本情况
（1）项目名称：建平建龙矿业有限公司改扩建项目
（2）建设单位：建平建龙矿业有限公司
（3）地理位置：辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村
（4）项目性质：改扩建

（5）投资总额及环保投资：本项目总投资3800万元，环保投资163万元，占总投资的4.29%。

（6）工作制度及劳动定员：本项目劳动定员27人，年工作300天，三班制，每班工作8小时。

（7）建设周期：建设周期为2个月。

建设内容
本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，建设性质为改扩建；本次新建破碎车间、尾矿干排车间、原料库、铁精粉库、磷精粉库、尾矿临时堆存库等，同时对现有选矿车间、办公室、配电室等进行修缮。拆除现有生产设备，购置新生产设备，并配套环保设施；本次改扩建后全厂年产铁精粉60万吨，磷精粉30万吨。
本次环境影响评价仅为选矿厂改扩建项目，不包含干渣场（原有尾矿库）相关评价内容。
项目组成情况见下表。
表3.1-1  项目组成表

	工程类别
	工程名称
	项目内容
	备注

	
	
	现有项目
	本次改扩建内容
	本项目建成后全厂
	

	主体工程
	破碎车间
	/
	一层，钢结构，长50m，宽40m，建筑面积2000m2，进行矿石的破碎，主要生产设备为颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛
	一层，钢结构，长50m，宽40m，建筑面积2000m2，进行矿石的破碎，主要生产设备为颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛
	新建

	
	选矿车间1
	一层，钢结构，长43m，宽20m，建筑面积860m2，进行矿石的球磨、铁的磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、过滤机
	对现有车间进行修缮，增加磷的浮选，主要生产设备为浮选机
	一层，钢结构，长43m，宽20m，建筑面积860m2，进行矿石的球磨、铁的磁选和磷的浮选，主要生产设备为球磨机、磁选机、浮选机、过滤机
	现有车间修缮后利用

	
	选矿车间2
	一层，钢结构，长104m，宽37m，建筑面积3848m2，进行矿石的球磨、铁的磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、过滤机
	对现有车间进行修缮
	一层，钢结构，长104m，宽37m，建筑面积3848m2，进行矿石的球磨、铁的磁选，主要生产设备为球磨机、磁选机、过滤机
	现有车间修缮后利用

	
	选矿车间3
	/
	一层，钢结构，长100m，宽38m，建筑面积3800m2，进行磷的浮选，主要设备为浮选机、过滤机
	一层，钢结构，长100m，宽38m，建筑面积3800m2，进行磷的浮选，主要设备为浮选机、过滤机
	新建

	
	尾矿干排车间
	/
	一层，钢结构，长30m，宽15m，建筑面积450m2，进行尾矿的脱水，主要生产设备为旋流器、脱水筛、深锥浓缩机、过滤机
	一层，钢结构，长30m，宽15m，建筑面积450m2，进行尾矿的脱水，主要生产设备为旋流器、脱水筛、深锥浓缩机、过滤机
	新建

	辅助工程
	办公室1
	一层，钢结构，建筑面积525m2，用于员工办公及休息
	对现有建筑物进行修缮
	一层，钢结构，建筑面积525m2，用于员工办公及休息
	现有建筑修缮后利用

	
	办公室2
	三层，砖混结构，占地面积1008m2，用于员工办公及休息
	对现有建筑物进行修缮
	三层，砖混结构，占地面积1008m2，用于员工办公及休息
	现有建筑修缮后利用

	
	配电室
	砖混结构，建筑面积为300m2
	对现有建筑物进行修缮
	砖混结构，建筑面积为300m2
	现有建筑修缮后利用

	
	化验室
	一层，钢结构，建筑面积50m2，用于检测产品的粒径及含水率
	对现有建筑物进行修缮
	一层，钢结构，建筑面积50m2，用于检测产品的粒径及含水率
	现有建筑修缮后利用

	储运工程
	原料库
	设有矿石堆场1座，位于厂区西北侧，占地面积2000m2，为露天状态
	建设封闭原料库房1座，建筑面积4000m2，用于原料铁矿石储存
	建设封闭原料库房1座，建筑面积4000m2，用于原料铁矿石储存
	新建

	
	铁精粉库
	铁精粉储存在选矿车间北侧的储存池内，占地面积为1000m2
	建设封闭铁精粉库1座，建筑面积2000m2，用于产品铁精粉存放
	建设封闭铁精粉库1座，建筑面积2000m2，用于产品铁精粉存放
	新建

	
	磷精粉库
	/
	建设封闭磷精粉库1座，建筑面积1000m2，用于产品磷精粉存放
	建设封闭磷精粉库1座，建筑面积1000m2，用于产品磷精粉存放
	新建

	
	尾矿临时堆存库
	/
	建设封闭尾矿临时堆存库，位于尾矿干排车间南侧，建筑面积1000m2
	建设封闭尾矿临时堆存库，位于尾矿干排车间南侧，建筑面积1000m2
	新建

	
	库房1
	一层，钢结构，建筑面积140m2
	对现有建筑物进行修缮
	一层，钢结构，建筑面积140m2，存放选矿药剂等
	现有建筑修缮后利用

	
	库房2
	一层，钢结构，建筑面积440m2
	对现有建筑物进行修缮
	一层，钢结构，建筑面积440m2，存放选矿药剂等
	现有建筑修缮后利用

	
	运输
	原料矿石、产品精矿粉采用汽车运输；尾矿采用管道运输，厂区内物料输送为密闭输送带
	原料矿石、产品精矿粉、脱水后的干尾矿均采用汽车运输，厂区内物料输送均为密闭输送带
	原料矿石、产品精矿粉、脱水后的干尾矿均采用汽车运输，厂区内物料输送均为密闭输送带
	/

	公用工程
	供电
	项目供电由区域供电管网提供
	项目供电由区域供电管网提供
	项目供电由区域供电管网提供
	/

	
	供暖
	生产车间不供暖，办公室采用电采暖
	生产车间不供暖，办公室采用电采暖
	生产车间不供暖，办公室采用电采暖
	/

	
	供水
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井
	取水许可证正在办理中

	
	排水
	精矿压滤废水直接回用于生产；尾矿浆排入干渣场，废水经过干渣场回水池沉淀后回用于生产；生活污水排入旱厕，定期清掏
	新建沉淀池，选矿废水排入沉淀池（直径40m、深3.3m，容积4144.8m3），沉淀后回用于生产，不外排；新建旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏
	选矿废水排入沉淀池（直径40m、深3.3m，容积4144.8m3），沉淀后回用于生产，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏
	新建

	依托工程
	干渣场
	干渣场总坝高度为75m，总库容807.7万立方米，已用库容61.52万立方米
	依托现有干渣场，剩余库容为746.18万立方米
	依托现有干渣场，剩余库容为746.18万立方米；尾矿干排后汽车运输至干渣场，不设置尾矿输送管道
	依托现有干渣场

	环保工程
	废气
	矿石卸车过程为露天运行，无组织排放
	矿石卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	矿石卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	新建

	
	
	矿石上料过程为露天运行，无组织排放
	矿石上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	矿石上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	新建

	
	
	/
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	球磨入料过程位于选矿车间，无组织排放
	球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	新建

	
	废水
	精矿压滤废水直接回用于生产；尾矿浆排入干渣场，废水经过回水池沉淀后回用于生产
	新建沉淀池，选矿废水排入沉淀池（直径40m、深3.3m，容积4144.8m3），絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	选矿废水排入沉淀池（直径40m、深3.3m，容积4144.8m3），絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	新建

	
	
	生活污水排入旱厕，定期清掏
	新建旱厕，生活污水排入旱厕（50m3），定期清掏
	生活污水排入旱厕（50m3），定期清掏
	新建

	
	
	/
	新建初期雨水池，初期雨水汇入初期雨水池（容积270m3），沉淀后用于厂区洒水抑尘
	初期雨水汇入初期雨水池（容积270m3），沉淀后用于厂区洒水抑尘
	新建

	
	噪声
	厂房隔声
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	新建

	
	固体废物
	尾矿浆由管道排至干渣场
	尾矿暂存于尾矿临时堆存库（1000m2），由汽车运送至干渣场
	尾矿暂存于尾矿临时堆存库（1000m2），由汽车运送至干渣场
	/

	
	
	/
	沉淀渣定期清理，由汽车运送至干渣场
	沉淀渣定期清理，由汽车运送至干渣场
	/

	
	
	/
	废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	新建一般固废暂存间

	
	
	废润滑油及油桶定期交由有资质单位安全处置
	废润滑油及油桶暂存于危废贮存点（10m2），定期交由有资质单位安全处置
	废润滑油及油桶暂存于危废贮存点（10m2），定期交由有资质单位安全处置
	新建危废贮存点

	
	
	生活垃圾集中收集，运送至指定地点，由环卫部门处置
	生活垃圾集中收集，运送至指定地点，由环卫部门处置
	生活垃圾集中收集，运送至指定地点，由环卫部门处置
	/

	环境风险
	/
	建设事故池（长16m，宽16m，深2.7m，容积为691.2m3）
	事故池（长16m，宽16m，深2.7m，容积为691.2m3）
	新建


产品方案
本次改扩建后全厂年产铁精粉60万吨，磷精粉30万吨，产品采用汽车运输，具体产品方案见下表。

表3.1-2  产品方案表

	项目
	品位（%）
	含水率（%）
	包装方式
	产量（万t/a）
	产品标准
	用途

	
	
	
	
	现有项目
	本项目
	改扩建后全厂
	
	

	铁精粉
	65
	10
	散装
	20
	60
	60
	《铁精矿》（GB/T36704-2018）
	炼铁原料

	磷精粉
	24
	8
	散装
	0
	30
	30
	《酸法加工用磷矿石》（HG/T 2673‑1995）
	磷化工基础原料


主要生产设备
主要生产设备（设施）明细见下表。

表3.1-3  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	位置
	备注

	1
	给料机
	Φ900
	2
	原料库
	新建

	2
	雾炮机
	/
	1
	原料库
	新建

	3
	颚式破碎机
	PEV500*750
	1
	破碎车间
	新建

	4
	锤式破碎机
	SCF800×600
	1
	破碎车间
	新建

	5
	振动筛
	YA-1236
	1
	破碎车间
	新建

	6
	球磨机
	3.2×7.0
	2
	选矿车间1
	新建

	7
	高频筛
	2.4×2.6m
	1
	选矿车间1
	新建

	8
	磁选机
	7.2m3
	4
	选矿车间1
	新建

	9
	浮选机
	8m3
	22
	选矿车间1
	新建

	10
	过滤机
	50m2
	2
	选矿车间1
	新建

	11
	精矿泵
	100ZJ-A42
	2
	选矿车间1
	新建

	12
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	2
	选矿车间1
	新建

	13
	供水泵
	/
	1
	选矿车间1
	新建

	14
	球磨机
	3.2×10.0
	2
	选矿车间2
	新建

	15
	高频筛
	2.4×2.6m
	1
	选矿车间2
	新建

	16
	磁选机
	7.2m3
	8
	选矿车间2
	新建

	17
	过滤机
	50m2
	1
	选矿车间2
	新建

	18
	精矿泵
	100ZJ-A42
	1
	选矿车间2
	新建

	19
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	1
	选矿车间2
	新建

	20
	供水泵
	/
	1
	选矿车间2
	新建

	21
	浮选机
	16m3
	28
	选矿车间3
	新建

	22
	过滤机
	50m2
	1
	选矿车间3
	新建

	23
	精矿泵
	100ZJ-A42
	1
	选矿车间3
	新建

	24
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	1
	选矿车间3
	新建

	25
	供水泵
	/
	1
	选矿车间3
	新建

	26
	旋流器
	FX250-GX*60
	1
	尾矿干排车间
	新建

	27
	高频振动脱水筛
	1836
	1
	尾矿干排车间
	新建

	28
	深锥浓缩机
	SZH-800
	1
	尾矿干排车间
	新建

	29
	厢式过滤机
	2PG40-8
	1
	尾矿干排车间
	新建

	30
	回水泵
	/
	1
	尾矿干排车间
	新建

	31
	布袋除尘器+风机
	风机风量50000m3/h
	1
	厂区内
	新建


主要原辅材料及能源消耗
主要原辅材料及能源消耗见下表。

表3.1-4  主要原辅材料及能源消耗表
	序号
	名称
	用量（t/a）
	最大贮存量（t）
	备注

	
	
	现有项目
	本项目
	全厂
	
	

	1
	铁矿石
	60万
	180万
	180万
	2.5万
	散装，存于封闭原料库内，采用汽车密闭运输

	2
	氧化石蜡皂
	0
	420
	420
	40
	磷浮选药剂，存放于库房，40kg内衬塑料膜纸箱包装

	3
	松醇油
	0
	1200
	1200
	40
	磷浮选药剂，存放于库房，170kg闭口铁桶包装

	4
	表面活性剂
	0
	300
	300
	10
	磷浮选药剂，存放于库房，200kg铁桶包装

	5
	润滑油
	1.0
	3.0
	3.0
	0.5
	存放于库房，25kg铁桶包装

	6
	聚合氯化铝
	0
	5
	5
	2
	沉淀池药剂，存放于库房，双层包装，内层聚乙烯薄膜袋、外层塑料编织袋，25kg/袋

	7
	石灰
	0
	4
	4
	1
	沉淀池药剂，存放于库房，25kg/袋内衬塑料膜编织袋包装

	8
	水
	80580
m3/a
	255504m3/a
	255504m3/a
	/
	生活用水外购，生产用水来源于厂区自备水井，取水许可证正在办理中

	9
	电
	500万kW·h/a
	2100万kW·h/a
	2100万kW·h/a
	/
	市政供电管线


（1）铁矿石
本项目原料来源为簸箕山磷铁矿，属于建平建龙矿业有限公司自有矿山，其矿业权整合至建平县天成矿业有限公司，以建平县天成矿业有限公司名义办理采矿权的各项手续，建平建龙矿业有限公司在原有开采区域内继续开采并享有在开采区域内相应的权利，建平县天成矿业有限公司已取得采矿许可证，现有开采规模为165万吨/年（建平建龙矿业有限公司开采规模115.5万吨/年），正在进行深部扩界，扩界后开采规模为800万吨/年（建平建龙矿业有限公司开采规模560万吨/年）。采矿许可证及矿业权整合协议书见附件4。簸箕山磷铁矿位于本项目西南侧，距离厂界2367m，矿山现状未运行，未进行开采。

在矿山扩建工程尚未完成，现有开采规模仍维持在115.5万t/a期间，为避免选矿能力与矿石供给量出现技术错配，本次选矿厂将采取间歇性生产模式。通过阶段性调整生产负荷、按需衔接矿山供矿能力，实现选矿系统与现状开采规模的技术匹配。待矿山扩建完成、铁矿石开采量稳定达到560万t/a后，选矿厂生产将由间歇性运行转为连续稳定运行模式。

原料均采用汽车密闭运输进厂，存放于封闭原料库内。建平建龙矿业有限公司对矿石组分及放射性进行了检测。

组分检测结果见下表，组分分析检测报告见附件5。
表3.1-5  磷铁矿石组分表

	组分名称
	Au（10-6）
	Ag（ug/g）
	Al2O3（10-2）
	SiO2（10-2）
	TFe（10-2）
	mFe（10-2）
	LOI（10-2）

	含量
	0.00706
	1.51
	12.45
	36.98
	22.83
	14.90
	0.74

	组分名称
	FeO（10-2）
	P（10-2）
	CaO（10-2）
	Fe2O3（10-2）
	K2O（10-2）
	MgO（10-2）
	MnO（10-2）

	含量
	7.72
	2.16
	7.90
	27.9
	2.17
	2.88
	0.23

	组分名称
	Na2O（10-2）
	TiO2（10-2）
	V2O5（10-2）
	Ni（10-6）
	Cu（10-6）
	Zn（10-6）
	Mo（10-6）

	含量
	2.78
	2.44
	0.071
	23.5
	35.9
	167
	0.85

	组分名称
	Cd（10-6）
	Pb（10-6）
	Cr（10-6）
	As（ug/g）
	Hg（ng/g）
	S（10-2）
	P2O5（10-2）

	含量
	0.15
	18.3
	41.9
	1.92
	17.7
	0.089
	4.95


放射性检测结果见下表，检测报告见附件6。

表3.1-6  磷铁矿石放射性检测结果表
	样品
	238U（Bq/kg）
	232Th（Bq/kg）
	226Ra（Bq/kg）
	40K（Bq/kg）

	磷铁矿石
	21.2
	13.0
	19.4
	815


检测结果表明本项目原料铁矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1000（Bq/kg）。根据生态环境部公告（2020年第54号），无需编制辐射环境影响评价专篇。

（2）氧化石蜡皂
石蜡经氧化、皂化得到混合脂肪酸钠，主要为C15—C40长链饱和羧酸钠盐，含少量羟基酸、未氧化烷烃、醇酮醛类不皂化物。红褐色膏状或浅黄固体；易溶于热水，低温水溶性变差；阴离子表面活性，兼具捕收、微弱起泡能力；碱性条件下稳定，耐温性差，低温分散性能下降；可生物降解；在磷矿浮选，与磷灰石表面钙金属离子结合，提高矿物疏水性。

（3）松醇油
松醇油俗称二号浮选油，其主要成分萜烯醇，是环状结构且有三种异构体。松醇油是浅黄色油状透明液体，密度（20℃）0.900～0.915g/mL，可燃，微溶于水；在空气中可氧化，氧化后，粘度增加，遇酸或受热时会分解而降低选矿性能。松醇油起泡性强，能生成大小均匀、粘度中等和稳定性合适的气泡。松醇油广泛地应用于各种金属或非金属矿的浮选作业中，是金属的优良起泡剂。它主要用于各种硫化矿如铜，铅，锌及铁矿和各种非硫化矿的浮选。具有泡沫少，精矿品位高等特点；松醇油在浮选作业中所形成的泡沫比其他起泡剂更为稳定。
（4）表面活性剂
磷矿浮选常用阴离子/非离子复配表面活性剂，常见为脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基磺酸盐、烷基苯磺酸盐等混合物，无固定单一分子式。多为液态或粘稠膏体；分子同时具备亲水基团、疏水碳链；可降低矿浆界面张力；改善药剂分散性，增强捕收剂在矿物表面吸附；耐酸碱随种类不同差异较大；部分易生物降解。

（5）聚合氯化铝
简称聚铝，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂。无色或黄色固体，易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油，其溶液为无色或黄褐色透明液体，液体密度≥1.12。有吸附、凝聚、沉淀等性能，聚合氯化铝稳定性差，主要用于生活饮用水和工业污水废水、城镇生活污水的净化处理。
（6）石灰
石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。外观多为白色或灰白色块状固体，也可加工成粉末状。熔点较高，具有较强吸潮性，暴露于空气中易吸收水分、二氧化碳，逐步转化为氢氧化钙、碳酸钙。生石灰遇水发生剧烈消解反应，释放大量反应热，生成氢氧化钙（熟石灰）。氧化钙本身难溶于水，消解生成的氢氧化钙微溶于水，水溶液呈强碱性。化学活性较高，可中和酸性废水，调节水体pH值，能够与磷酸根、重金属离子反应生成难溶盐沉淀。

[image: image10.png]



图3.1-1  矿石运输路线图
公用工程
（1）给排水
项目用水主要为生产和生活用水，车辆不在厂区内进行冲洗。生产用水主要是选矿用水，药剂配置用水，原料库、球磨入料抑尘用水，生产用水来源于厂区内自备水井，同时选矿及尾矿干排回水由管道输送至沉淀池，沉淀池内的水由输水管道供生产用水；生活用水采用外购桶装水。本次环评以改扩建后全厂情况计算，全厂总用水量255504m3/a。
①选矿用水
铁精粉选矿工艺生产用水由新水补充水和选矿工艺循环水系统两部分供给，磷精粉选矿工艺用水为新水。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“B081 铁矿采选用水定额”，矿石种类为磁铁矿，选矿方法为磨矿—磁选，用水定额通用值为0.75m3/t。本项目铁选矿、磷选矿用水量选取0.75m3/t，原料铁矿石用量为6000t/d，铁选矿总用水量为4500m3/d，其中，选矿及尾矿干排回水为循环用水，循环水量为3898m3/d，新水补水量为602m3/d；磷选矿过程加入新鲜水185.6m3/d，选矿药剂带入54.4m3/d。选矿废水均收集至沉淀池中，经絮凝沉淀后全部回用于生产，不排放。
②药剂配置用水
磷选矿过程加入浮选药剂，药剂与水的配比比例为，1t药剂：8.5m3水，浮选药剂每天用量为6.4t，则用水量为54.4m3/d。进入浮选工序，无废水排放。
③抑尘用水
原料库、球磨入料抑尘用水量为8m3/d，全部挥发，不排放。

④职工生活
全厂劳动定员42人，三班制，每班14人，年工作300天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）中“工业企业生活用水定额”—“车间工人”用水定额为40L/（人·班），则生活用水量为1.68m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为1.43m3/d，排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排。
全厂水平衡图如下。
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图3.1-2  全厂水平衡图  单位：m3/d
（2）供热工程

本项目生产车间冬季不供暖，办公区采用电采暖。

（3）供电工程

本项目供电由市政电网提供，年耗电量约为2100万kW·h。

总平面布置
本项目厂区内主要为选矿车间、尾矿干排车间、原料库、铁精粉库、磷精粉库、办公室等。总平面布置认真贯彻落实“合理利用土地”的基本国策，促进建设用地的集约、节约利用和优化配置，提高工业建设用地的水平和土地的利用价值。充分考虑场地形状和外部条件，依据国家现行的安全和环保等相关规范要求，按功能分区统筹布置并综合考虑了生产工艺流程的顺畅。各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，事故池设置在厂区地势最低处，从工艺、节约和环境影响来看，总平面布置合理。

具体平面布置图见下图。














图3.1-3  厂区总平面布置图
污染影响因素分析
施工期
（1）工艺流程
本项目施工期主要为原料库、破碎车间、铁精粉库、磷精粉库、尾矿干排车间等的建设，选矿车间、办公室等的修缮，设备的拆除与安装。主要流程为拆除工程、土地平整、主体工程施工、设备安装等。

具体工艺流程及产排污节点见下图。
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图3.2-1  施工期生产工艺及产排污节点图

（2）产污环节
根据本项目施工工艺，施工阶段产污节点如下：

①大气污染：项目施工期大气污染物为主体施工过程堆场、料场产生扬尘，运输车辆及施工机械往来产生的道路扬尘，以及运输车辆在运输过程中排放的汽车尾气。

②水污染：项目施工期的排水主要是施工现场的施工废水以及施工人员排放的生活污水等。

③噪声污染：项目施工期噪声污染源主要为施工场地及施工道路大型机械设备产生的机械噪声。

④固体废物污染：项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

施工期产排污节点见下表。

表3.2-1  施工期产排污节点一览表
	类别
	污染工序
	污染因子

	废气
	堆场、料场产生扬尘，运输车辆及施工机械往来产生的道路扬尘
	扬尘：颗粒物

	
	运输车辆
	汽车尾气：CO、HC、NOx

	废水
	施工人员
	生活污水：CODcr、BOD5、NH3-N、SS

	
	施工、装修、设备安装
	施工废水：SS

	噪声
	施工机械、车辆
	噪声

	固体废物
	施工、装修、设备安装
	建筑垃圾

	
	施工人员
	生活垃圾


运营期
（1）工艺流程
本项目采用“破碎+球磨+磁选+浮选”工艺，尾矿经脱水、压滤后干排。具体工艺流程如下：

①上料
矿石原矿由汽车密闭运送至厂区原料库，原料入厂粒径范围0-400mm，在原料库内堆存后，由给料机进行上料，通过振动给料机控制原矿的给料量、给料速度；经给料机均匀送出的原矿，通过皮带输送机输送至颚式破碎机的进料口，完成矿石从原料库到破碎单元的全过程输送。此过程产生原料卸车粉尘（G1）、上料粉尘（G2）、设备噪声（N）。
②破碎筛分
铁矿石送入颚式破碎机进行粗破，粗破产品经全封闭皮带廊道输送至振动筛，筛下合格粉矿（粒径0-20mm）经全封闭皮带廊道输送至球磨机，筛上不合格产品（粒径＞20mm），经全封闭皮带输送至锤式破碎机进行细破，细破产品再经全封闭皮带输送廊道给至振动筛。此过程产生破碎粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、设备噪声（N）。

③球磨

原料经全封闭皮带输送廊道送至湿式球磨机内进行研磨，矿石被细磨至200目以下。研磨后的矿浆料通过泵进入高频筛，高频筛底部大于200目矿粉回输到球磨机进行反复研磨，研磨粒径合格的矿粉进入磁选系统。球磨机入料过程产生粉尘（G5），球磨过程产生噪声（N）。

④磁选铁
研磨至200目以下的矿浆自流到一级磁选、二级磁选、三级磁选，通过磁选机的较强磁性，将矿浆中的铁颗粒吸附出来，非磁性矿颗粒随尾矿浆进入浮选机进行浮选磷。磁选后的精矿料进入过滤机脱水，脱水后的铁精矿粉（含水率10%）经精矿皮带输送机输送至铁精粉库储存，精矿过滤水由泵返回沉淀池中，循环使用。此过程产生选矿废水（W1）、噪声（N）。
⑤浮选磷
经过磁选铁后的尾矿浆排入浮选机进行磷的浮选，浮选过程中加入浮选药剂，经过两次浮选。浮选后的精矿料进入过滤机脱水，脱水后的磷精矿粉（含水率8%）经精矿皮带输送机输送至磷精粉库储存，精矿过滤水由泵返回沉淀池中，循环使用。此过程产生选矿废水（W1）、噪声（N）。
⑥尾矿处理
所有磁选尾矿浆由泵输送至尾矿干排车间，尾矿浆泵入旋流器进行分级，粗粒度尾矿进入高频振动脱水筛进行脱水，细粒度尾矿进入深锥浓缩机进行浓缩压滤，脱水后尾矿砂及压滤后滤饼放置在尾矿临时堆存库，干排尾矿含水率为15%。压滤废水排入厂区沉淀池，经沉淀处理后作为工艺回用水，泵送至球磨工序循环使用。此过程产生选矿废水（W1）、噪声（N）。
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图3.2-2  运营期生产工艺及排污节点图

其他：
①矿石在输送带输送过程中产生粉尘（G6）；

②布袋除尘器产生废布袋（S2）；

③沉淀池产生沉淀渣（S3）；
④设备维修产生废润滑油及油桶（S4）；

⑤职工生活产生生活污水（W2）、生活垃圾（S5）。

⑥布袋除尘器产生除尘灰，原料库、破碎车间、选矿车间产生沉降灰。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2025），生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质，不属于固体废物：a）不经过贮存或堆积过程，直接返回；b）在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄露、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回；c）进入生产工艺配套工序再生后返回。本项目除尘灰、沉降灰不经过贮存或堆积过程，直接返回于选矿工序，回用于生产。因此除尘灰、沉降灰不属于固体废物。
（2）产污环节
运营期产排污节点见下表。

表3.2-2  运营期产排污节点一览表
	类别
	污染源
	污染源编号
	污染物
	主要污染因子

	废气
	原料卸车
	G1
	原料卸车粉尘
	颗粒物

	
	原料上料
	G2
	原料上料粉尘
	颗粒物

	
	破碎
	G3
	破碎粉尘
	颗粒物

	
	筛分
	G4
	筛分粉尘
	颗粒物

	
	球磨
	G5
	球磨入料粉尘
	颗粒物

	
	矿石输送
	G6
	矿石输送粉尘
	颗粒物

	废水
	选矿
	W1
	选矿废水
	COD、SS、NH3-N、石油类、表面活性剂

	
	职工生活
	W2
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	噪声
	各生产设备
	N
	噪声
	Leq（A）

	固体废物
	尾矿处理
	S1
	尾矿

	
	布袋除尘器
	S2
	废布袋

	
	沉淀池
	S3
	沉淀渣

	
	设备维修
	S4
	废润滑油及油桶

	
	职工生活
	S5
	生活垃圾


平衡分析
物料平衡
本项目物料平衡如下。
表3.3-1  物料平衡
	投入方
	产出方

	名称
	投入量（t/a）
	名称
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	铁精粉
	600000

	氧化石蜡皂
	420
	磷精粉
	300000

	松醇油
	1200
	尾矿
	899505.67

	表面活性剂
	300
	粉尘排放
	14.33

	
	
	沉淀渣
	2400

	合计
	1801920
	合计
	1801920
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图3.3-1  物料平衡图
铁元素平衡
表3.3-2  铁元素平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	铁含量（%）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	铁含量（%）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	22.83
	410940
	铁精粉
	600000
	65
	390000

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	1.74
	5220

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	1.74
	15674.97

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	22.83
	3.27

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	1.74
	41.76

	合计
	410940
	合计
	410940


五氧化二磷平衡
表3.3-3  五氧化二磷平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	五氧化二磷含量（%）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	五氧化二磷含量（%）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	4.95
	89100
	铁精粉
	600000
	0.22
	1320

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	24
	72000

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	1.75
	15737.29

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	4.95
	0.71

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	1.75
	42

	合计
	89100
	合计
	89100


铜元素平衡
表3.3-4  铜元素平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	铜含量（10-6）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	铜含量（10-6）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	35.9
	64.62
	铁精粉
	600000
	35.9
	21.54

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	35.9
	10.77

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	35.9
	32.2195

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	35.9
	0.0005

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	35.9
	0.09

	合计
	64.62
	合计
	64.62


铬元素平衡
表3.3-5  铬元素平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	铬含量（10-6）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	铬含量（10-6）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	41.9
	75.42
	铁精粉
	600000
	41.9
	25.14

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	41.9
	12.57

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	41.9
	37.6094

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	41.9
	0.0006

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	41.9
	0.10

	合计
	75.42
	合计
	75.42


镉元素平衡
表3.3-6  镉元素平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	镉含量（10-6）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	镉含量（10-6）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	0.15
	0.27
	铁精粉
	600000
	0.15
	0.09

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	0.15
	0.045

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	0.15
	0.134598

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	0.15
	0.000002

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	0.15
	0.0004

	合计
	0.27
	合计
	0.27


铅元素平衡
表3.3-7  铅元素平衡
	投入方
	产出方

	名称
	数量（t/a）
	铅含量（10-6）
	投入量（t/a）
	名称
	数量（t/a）
	铅含量（10-6）
	产出量（t/a）

	铁矿石
	1800000
	18.3
	32.94
	铁精粉
	600000
	18.3
	10.98

	
	
	
	
	磷精粉
	300000
	18.3
	5.49

	
	
	
	
	尾矿
	899505.67
	18.3
	16.4297

	
	
	
	
	粉尘排放
	14.33
	18.3
	0.0003

	
	
	
	
	沉淀渣
	2400
	18.3
	0.04

	合计
	32.94
	合计
	32.94


污染源源强核算
施工期
废气

施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气。扬尘源主要来自土方的挖掘、管沟开挖及回填、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。

（1）扬尘

本项目主要在开挖基槽等阶段产生扬尘，扬尘产生大小与气象条件（特别是风速和降水）、施工场地状况及管理等密切相关，一般在春秋季节较为严重，是施工期的主要大气污染源。采取施工场地洒水的方式抑制扬尘是有效的抑尘方式，施工场地洒水抑尘试验结果见下表。

表3.4-1  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.27


本项目施工过程中产生的扬尘，按辽宁省环保厅制定的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法（试行）》，扬尘量按下式估算：

W＝WB＋WK

WB＝A×B×T

WK＝A×（P11＋P12＋P13＋P14＋P15＋P2）×T

式中：W：施工工地扬尘排放量，t；

WB：基本排放量，t；

WK：可控排放量，t；

A：建筑面积（建筑工地按施工面积），万m2；

B：基本排放量排放系数，t/万m2·月，详见下表；

P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，t/万m2·月，P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2·月，详见下表。

T：施工期，月。

表3.4-2  施工工地扬尘基本排放系数
	工地类型
	基本排放量排放系数B（t/万m2·月）

	建筑工地
	4.80


表3.4-3  施工工地扬尘可控排放系数（t/万m2·月）

	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	可控排放量排放系数

	
	
	
	代码
	措施达标

	
	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘

（累计计算）
	道路硬化与管理
	P11
	0
	0.71

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	0.47

	
	
	裸露地面覆盖
	P13
	0
	0.47

	
	
	易扬尘物料覆盖
	P14
	0
	0.25

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘

（不累计计算）
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	1.55
	3.1


根据上述公式计算扬尘量为：B基本排放量排放系数取建筑工地4.8t/万m2·月；T施工期2个月；

①本项目建筑施工扬尘产生量为：

WB：基本排放量为9.71t；

WK：可控排放量为10.72t；

W：施工工地扬尘排放量为20.43t。

②本项目严格施工扬尘监管。做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。定期洒水措施，采取以上措施后，计算本项目建筑施工扬尘的排放量为：

WB：基本排放量为9.71t；

WK：可控排放量为3.13t；

W：施工工地扬尘排放量为12.84t。

（2）汽车尾气

施工机械和运输车辆基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、HC、NOx等大气污染物。施工期预计使用燃柴油施工机械1台、重型运输汽车1辆，预测日耗柴油量为50kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见下表。

表3.4-4  施工期汽车尾气污染物负荷预测结果
	污染物
	NOx
	CO
	HC

	排放量（kg/d）
	1.91
	1.33
	0.40


施工车辆主要为运输卡车、翻斗车等，产生的尾气对施工场地及运输沿线产生一定影响，项目原材料运输进入施工区内行驶距离短，污染物源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，且污染源较分散，空气流动性较好，对周围环境影响较小。

废水
项目施工期废水主要为施工现场的施工废水以及施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工过程中产生的含有泥浆和砂石的施工废水，特点是悬浮物含量较高，含有少量石油类。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不会对周围水环境造成影响。

（2）生活污水

根据建设单位提供资料，项目施工期施工人员为周围村民，现场不设置施工营地，生活污水排入旱厕，定期清掏，不排放，生活污水对周围环境影响较小。

噪声
施工场地的噪声主要有场地机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。

表3.4-5  施工期主要噪声源源强一览表
	序号
	设备
	噪声值dB（A）

	1
	推土机
	85

	2
	挖掘机
	83

	3
	装载机
	85

	4
	振捣器
	88

	5
	空压机
	84

	6
	风镐
	82

	8
	吊车
	80

	9
	载重汽车
	83


注：表内为距离施工机械10m处噪声源强。
固体废物
项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。本项目建筑垃圾、弃土首先进行综合利用，不能利用的部分清运至指定地点或建筑垃圾填埋场填埋处理，禁止随意丢弃，避免产生二次污染。施工人员产生的生活垃圾集中收集至生活垃圾箱，每日由当地环卫部门清运，避免产生二次污染。

运营期
本次环评污染源源强以改扩建后全厂情况计算。
废气

（1）原料卸车粉尘

原料由汽车运至原料库内，卸车过程产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石卸料系数，系数为0.02kg/t。本项目原料铁矿石总量为180万t/a，全年卸车时间为2400h，经计算原料卸车过程粉尘产生量为36t/a，产生速率为15kg/h。原料储存在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则原料卸车粉尘排放量为9.36t/a，排放速率为3.9kg/h。
（2）原料上料粉尘
本项目原料铁矿石上料采用给料机上料，在投料过程中存在落差，会产生一定的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石送料系数，系数为0.0007kg/t。本项目原料铁矿石总量为180万t/a，上料时间为7200h，原料上料粉尘产生量为1.26t/a，产生速率为0.18kg/h。上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则原料上料粉尘排放量为0.33t/a，排放速率为0.05kg/h。
（3）破碎筛分粉尘
项目破碎、筛分过程均位于封闭车间内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》0810铁矿采选行业系数表，“铁矿选矿破碎－筛分工序”颗粒物产污系数为0.66kg/t产品，铁精粉产量为60万t/a，则破碎筛分粉尘产生量为396t/a，产生速率为55kg/h。
在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，破碎筛分粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器（TA001）处理，最后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。集气罩收集效率为85%，除尘器处理效率99%，风机风量为50000m3/h，经处理后粉尘排放量为3.37t/a，排放速率为0.47kg/h，排放浓度为9.4mg/m3。
未捕集到的粉尘99%沉降在厂房内，其余无组织排放到环境中，则最终排放量为0.59t/a，排放速率为0.08kg/h。
（4）球磨入料粉尘

物料经过全封闭皮带廊道输送至球磨机，球磨机入料口会产生粉尘，全厂入料量为180万t/a，入料时间为8h/d。源强核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中第十八章粒料加工厂，表18-1碎石出料系数，系数为0.00145kg/t。则球磨入料颗粒物产生量为2.61t/a，产生速率为1.09kg/h。

球磨入料过程洒水抑尘，洒水控制效率为74%，则球磨入料粉尘排放量为0.68t/a，排放速率为0.28kg/h。选矿车间1排放量为0.17t/a，排放速率为0.07kg/h；选矿车间2排放量为0.51t/a，排放速率为0.21kg/h。
（5）矿石输送粉尘

本项目铁矿石在输送过程中均在封闭输送带中，且铁矿石在下料过程中进行了喷淋，矿石表面为潮湿状态，因此输送带产尘量极小，本项目对其不进行定量分析。

废水

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过管网收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。

（1）生产废水
铁精粉选矿工艺生产用水由新水补充水和选矿工艺循环水系统两部分供给，磷精粉选矿工艺用水为新水。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）“B081 铁矿采选用水定额”，矿石种类为磁铁矿，选矿方法为磨矿—磁选，用水定额通用值为0.75m3/t。本项目铁选矿、磷选矿用水量选取0.75m3/t，原料铁矿石用量为6000t/d，铁选矿总用水量为4500m3/d，其中，选矿及尾矿干排回水为循环用水，循环水量为3898m3/d，新水补水量为602m3/d；磷选矿过程加入新鲜水185.6m3/d，选矿药剂带入54.4m3/d。选矿废水均收集至沉淀池中，经絮凝沉淀后全部回用于生产，不排放。
全厂选矿废水量为3898m3/d，经过沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，沉淀时间24h，沉淀池尺寸直径40m、深3.3m，容积为4144.8m3。废水中含有少量残留药剂以及悬浮物，为降低循环水对浮选的影响，拟采取絮凝沉淀方式对废水进行处理。投加石灰和PAC（聚合氯化铝）作为絮凝剂。石灰遇水后，由于石灰的溶解和水解，水中Ca2+和OH-离子浓度增加，导致水中H+与OH-之间的平衡发生变动，部分H+与OH-结合成水分子，水中H+离子浓度降低破坏碳酸平衡，决定水碱度的HCO3-离解而生成CO32-，水中CO32-离子浓度增加达到并超过碳酸钙的溶解度积而发生CaCO3沉淀。PAC（聚合氯化铝）是一种无机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。絮凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。采取絮凝沉淀方式后，有效降低回水中残余污染物。
（2）生活污水
全厂劳动定员42人，三班制，每班14人，年工作300天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）中“工业企业生活用水定额”—“车间工人”用水定额为40L/（人·班），则生活用水量为1.68m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为1.43m3/d，排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排。

（3）初期雨水
本次评价采用朝阳地区暴雨强度计算公式：
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其中：q—暴雨强度，L/s·hm2；
P—重现期，年，P=1年；

t—集水时间，分钟，取15分钟。

本次评价初期雨水量按照雨水流量通用公式计算，具体公式如下：

Q=ψqS
其中：Q—雨水流量，L/s；

q—设计暴雨强度，L/s•hm2；

ψ—地面径流系数，取0.4；

S—汇水面积，hm2，本项目汇水面积7.79hm2。
经计算，暴雨强度为91.63L/s·hm2，厂区一次降雨最大初期雨水量256.97m3。
本项目设置初期雨水池，长10m、宽10m、深2.7m，容积为270m3，即可确保暴雨情况下厂区内初期雨水不外排，厂区初期雨水经管道收集至初期雨水池内，沉淀后，用于厂区洒水抑尘，不外排；后期雨水经阀门控制排放至厂区外，流入自然雨水沟。

噪声

本项目噪声主要来自破碎机、振动筛、球磨机、高频筛、浓缩机、过滤机及风机泵类的噪声，设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取减振基础等治理措施。

本项目各噪声源强见下表。
表3.4-6  主要生产设备噪声源强表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	位置
	源强dB（A）

	1
	给料机
	Φ900
	2
	原料库
	90

	2
	雾炮机
	/
	1
	原料库
	80

	3
	颚式破碎机
	PEV500*750
	1
	破碎车间
	100

	4
	锤式破碎机
	SCF800×600
	1
	破碎车间
	100

	5
	振动筛
	YA-1236
	1
	破碎车间
	100

	6
	球磨机
	3.2×7.0
	2
	选矿车间1
	100

	7
	高频筛
	2.4×2.6m
	1
	选矿车间1
	90

	8
	磁选机
	7.2m3
	4
	选矿车间1
	85

	9
	浮选机
	8m3
	22
	选矿车间1
	85

	10
	过滤机
	50m2
	2
	选矿车间1
	90

	11
	精矿泵
	100ZJ-A42
	2
	选矿车间1
	80

	12
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	2
	选矿车间1
	80

	13
	供水泵
	/
	1
	选矿车间1
	80

	14
	球磨机
	3.2×10.0
	2
	选矿车间2
	100

	15
	高频筛
	2.4×2.6m
	1
	选矿车间2
	90

	16
	磁选机
	7.2m3
	8
	选矿车间2
	85

	17
	过滤机
	50m2
	1
	选矿车间2
	90

	18
	精矿泵
	100ZJ-A42
	1
	选矿车间2
	80

	19
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	1
	选矿车间2
	80

	20
	供水泵
	/
	1
	选矿车间2
	80

	21
	浮选机
	16m3
	28
	选矿车间3
	85

	22
	过滤机
	50m2
	1
	选矿车间3
	90

	23
	精矿泵
	100ZJ-A42
	1
	选矿车间3
	80

	24
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	1
	选矿车间3
	80

	25
	供水泵
	/
	1
	选矿车间3
	80

	26
	旋流器
	FX250-GX*60
	1
	尾矿干排车间
	85

	27
	高频振动脱水筛
	1836
	1
	尾矿干排车间
	85

	28
	深锥浓缩机
	SZH-800
	1
	尾矿干排车间
	90

	29
	厢式过滤机
	2PG40-8
	1
	尾矿干排车间
	90

	30
	回水泵
	/
	1
	尾矿干排车间
	80

	31
	布袋除尘器+风机
	风机风量50000m3/h
	1
	厂区内
	85


固体废物

本项目固体废物主要为尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾。

（1）尾矿
①尾矿产生量
项目产生的尾矿由泵送至尾矿干排车间，经浓缩压滤后暂存于尾矿临时堆存库，尾矿年产生量为899505.67t/a，不长期堆存，由汽车运送至干渣场，固废代码081-001-S05。

②尾矿的性质鉴别
中国环境科学研究院2026年7月编制了《建平县磷铁矿选矿行业尾矿固体废物属性判别报告》，根据报告的鉴别结论，“生产过程中仅在三个工艺节点产生尾矿，即磁选后筛分产生尾矿（W1）、脱水筛分尾矿（W2）、废渣压滤尾矿（W3），三个工艺节点排放的尾矿经转运、混合后形成尾矿堆（W4）。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等相关标准，对W1、W2、W3及W4尾矿浸出液检测结果进行单指标和多指标判定。各工艺节点尾矿浸出液18项检测指标均低于第Ⅰ类一般工业固体废物相应判定限值标准。因此，W1、W2、W3和W4尾矿均符合第Ⅰ类一般工业固体废物要求，进而，判定建平县磷铁矿选矿行业尾矿固体废物属于第Ⅰ类一般工业固体废物。”报告节选见附件7。
建平建龙矿业有限公司对尾矿进行了放射性检测，检测报告见附件6；对尾矿进行淋溶浸出检测试验，检测报告见附件8。
尾矿放射性结果见下表。

表3.4-7  尾矿放射性检测结果表

	样品
	238U（Bq/kg）
	232Th（Bq/kg）
	226Ra（Bq/kg）
	40K（Bq/kg）

	铁尾矿
	12.7
	10.3
	12.2
	941


尾矿中铀、钍、镭单个核素活度浓度均低于1000Bq/kg，根据中华人民共和国生态环境部公告2020年第54号，无需编制辐射环境影响评价专篇。

采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）进行检测，检测结果见下表。

表3.4-8  尾矿浸出毒性检测（硫酸硝酸法）结果
	检测项目
	检测结果
	单位
	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出液中危害成分浓度限值
	是否超标

	铜
	7.25
	mg/L
	100
	否

	锌
	4.09
	mg/L
	100
	否

	镉
	0.19
	mg/L
	1
	否

	铅
	1.23
	mg/L
	5
	否

	六价铬
	未检出
	mg/L
	5
	否

	铬
	未检出
	mg/L
	15
	否

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	否

	汞
	未检出
	μg/L
	0.1mg/L
	否

	铍
	未检出
	mg/L
	0.02
	否

	钡
	未检出
	mg/L
	100
	否

	镍
	未检出
	mg/L
	5
	否

	银
	未检出
	mg/L
	5
	否

	砷
	2.90
	μg/L
	5mg/L
	否

	硒
	未检出
	μg/L
	1mg/L
	否

	无机氟化物
	未检出
	mg/L
	100
	否

	氰化物
	未检出
	mg/L
	5
	否


根据浸出毒性硫酸硝酸法检测的结果，选厂尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），属于一般工业固体废物。
采用《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）进行检测，检测结果见下表。
表3.4-9  尾矿浸出毒性检测（水平振荡法）结果

	监测项目
	检测结果
	单位
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级
	是否
超标

	汞
	未检出
	μg/L
	0.05mg/L
	否

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	否

	镉
	未检出
	mg/L
	0.1
	否

	铬
	未检出
	mg/L
	1.5
	否

	六价铬
	未检出
	mg/L
	0.5
	否

	砷
	2.88
	μg/L
	0.5mg/L
	否

	铅
	0.71
	mg/L
	1.0
	否

	镍
	未检出
	mg/L
	1.0
	否

	苯并（a）芘
	未检出
	mg/L
	0.00003
	否

	铍
	未检出
	mg/L
	0.005
	否

	总银
	未检出
	mg/L
	0.5
	否

	pH值
	7.64
	无量纲
	6-9
	否

	化学需氧量
	22.9
	mg/L
	100
	否

	石油类
	未检出
	mg/L
	5
	否

	硫化物
	未检出
	mg/L
	1.0
	否

	磷酸盐
	0.11
	mg/L
	0.5
	否

	铜
	0.25
	mg/L
	0.5
	否

	锌
	0.52
	mg/L
	2.0
	否

	锰
	未检出
	mg/L
	2.0
	否


根据浸出毒性水平振荡法检测的结果，选厂尾矿浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，且pH值在6-9之间，属于Ⅰ类一般工业固体废物。
（2）废布袋
布袋除尘器产生废布袋，产生量为0.3t/a，集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收，属于一般固体废物，固废代码900-009-S59。
（3）沉淀渣

沉淀池经过沉淀后产生沉淀渣，产生量为2400t/a，经过压滤后由汽车运送至干渣场，属于一般固体废物，固废代码900-099-S59。
（4）废润滑油及油桶

设备维修保养过程中产生废润滑油及油桶，产生量为0.5t/a，收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置。属于危险废物，危废代码HW08 900-249-08。

（5）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，全厂劳动定员42人，年工作300天，则生活垃圾产生量为6.3t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
污染物汇总

全厂污染物排放情况见下表。

表3.5-1  污染物排放情况汇总一览表

	类别
	污染物
	污染防治措施
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	有组织
	无组织
	

	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	

	废气
	原料卸车颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	/
	/
	/
	9.36
	3.9
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6及表7

	
	原料上料颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	/
	/
	/
	0.33
	0.05
	

	
	破碎筛分颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	3.37
	0.47
	9.4
	0.59
	0.08
	

	
	球磨入料颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	
	
	
	0.68
	0.28
	

	废水
	选矿废水
	选矿废水排入厂区沉淀池（4144.8m3），絮凝沉淀后回用于生产
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生活污水
	生活污水排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	初期雨水
	初期雨水汇入初期雨水池（270m3），沉淀后用于厂区洒水抑尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	噪声
	生产设备噪声
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	/
	/
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	尾矿
	暂存于尾矿临时堆存库（1000m2），由汽车运送至干渣场
	899505.67
	/
	/
	/
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	0.3
	/
	/
	/
	/
	

	
	沉淀渣
	定期清理，由汽车运送至干渣场
	2400
	/
	/
	/
	/
	

	
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置
	0.5
	/
	/
	/
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	6.3
	/
	/
	/
	/
	/

	注：固体废物为产生量。


“三本账”核算

本次改扩建后，污染物排放变化情况如下。

表3.6-1  全厂“三本账”核算一览表  单位：t/a

	项目
	污染物
	现有工程

排放量
	本项目

排放量
	“以新带老”削减量
	全厂排

放总量
	变化量

	废气
	颗粒物
	13.29
	14.33
	13.29
	14.33
	+1.04

	固体废物
	尾矿
	399877.51
	899505.67
	399877.51
	899505.67
	+499628.16

	
	沉淀渣
	0
	2400
	0
	2400
	+2400

	
	废布袋
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	废润滑油及油桶
	0.2
	0.5
	0.2
	0.5
	+0.3

	
	生活垃圾
	2.25
	6.3
	2.25
	6.3
	+4.05

	注：固体废物为产生量。


总量控制分析

污染物排放总量控制原则

污染物排放总量控制是将排放某一特定区域环境的污染物量控制或削减到某一要求的水平之下，以限制排污单位的污染物排放总量。实施污染物排放总量控制是坚持可持续发展战略，推进经济、社会、环境协调发展的重要措施。

污染物排放总量控制因子

根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》、辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。

污染物排放总量控制指标

（1）化学需氧量、总磷

生产废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
因此，化学需氧量、总磷排放量均为0。

（2）挥发性有机物

本项目不涉及挥发性有机物排放，挥发性有机物排放量为0t/a。

（3）氮氧化物
本项目不涉及氮氧化物排放，氮氧化物排放量为0t/a。
综上，本项目总量指标所需化学需氧量0t/a、总磷0t/a、氮氧化物0t/a、VOCs0t/a。
清洁生产分析
对照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006），本项目清洁生产水平分析如下。

表3.8-1  铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）对照表
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、颚式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	三级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的简式磨矿机、高压能磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的简式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的简式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	三级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级振动筛、高频细筛等分级设备
	三级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和简式压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	一级

	电耗（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	一级

	水耗（m3/t）
	≤2
	≤7
	≤10
	一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量（m3/t）
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	三级

	悬浮物（kg/t）
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	三级

	化学需氧量（kg/t）
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	三级

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	一级

	尾矿综合利用率（%）
	≥30
	≥15
	≥8
	三级

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO 14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	二级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	一级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	一级

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	一级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	一级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	符合

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	符合

	
	环境管理制度
	健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	一级

	
	环境管理计划
	制订近、远期计划并监督实施
	制订近期计划并监督实施
	制订日常计划并监督实施
	一级

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	一级

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	符合

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	一级

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	符合

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	符合


综上所述，本项目资源利用率较高，生产过程中采用清洁生产技术，符合清洁生产相关要求。
环境现状调查与评价

区域自然环境概况

地理位置

建平县位于中国辽宁省西北部，东部与朝阳县交界，南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及松山区、元宝山区隔老哈河相望。东北与敖汉旗毗邻。建平县东西长75千米，南北长125千米，略呈矩形。面积约4900平方公里。辖9个镇，23个乡。有汉、蒙、满、回、锡伯、俄罗斯、鄂伦春、朝鲜、壮等民族。

青峰山镇位于辽宁省朝阳市建平县南部，距县城北13公里。总面积177平方公里，其中耕地2.8万亩，林地18万亩。全乡下辖8个行政村，68个村民组。地理位置优越，交通便利，小叶线公路及叶天线公路纵贯全境，锦赤铁路穿境而过。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，厂区中心坐标为东经：119°38′49.443″，北纬：41°31′35.307″。

具体地理位置见下图。
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图4.1-1  地理位置图
地形地貌

建平县属辽西低山丘陵区，山区面积占30.4%，丘陵面积占43.3%，平原面积占26.3%。努鲁儿虎山脉呈东北～西南向斜卧县境南东部地域，区内地势为东南高、西北低，中部地势高。努鲁儿虎山是老哈河、大凌河水系分水岭。区内山岭重叠，沟谷发育，为蜿蜒起伏中低山丘陵地形，在河谷及山间沟谷区第四系堆积物较发育。区内西南部、东部海拔1000～1153.7m，相对高差400～600m，北部海拔800～1000m，相对高差200～500m，中部海拔500～800m，相对高差50～100m。

本项目位于建平县北侧低山丘陵区域，地形东高西低，地貌类型属冲洪积台地，地形稍有起伏。
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图4.1-2  项目地形地势图

气候特征

本项目所在地区属于北温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，雨热同期，春秋晴日多，光照充足，风多雨少。根据建平县气象站1981—2010年近30年的气象资料统计，气象特征值为：年平均气温8.2℃，极端最高气温42.3℃，极端最低气温-27.9℃；无霜期125d，≥10℃积温3298.3℃，多年平均日照数为2865.5h。全县多年平均降水量为473mm，6-9月份降水量402.05mm，占全年的85%。10%频率1小时暴雨量51mm；10%频率6小时暴雨量103.2mm；蒸发量1852.8mm，多年平均冻结深度为1.20m。无雪覆盖时期年均风日数142d，年均沙尘日数7d。

表4.1-1  气候特征表

	序号
	气象要素
	单位
	特征值

	1
	气温
	年平均气温
	℃
	8.2

	
	
	极端最高气温
	℃
	42.3

	
	
	极端最低气温
	℃
	-27.9

	2
	无霜期
	d
	125

	3
	≥10℃积温
	℃
	3298.3

	4
	年平均日照时数
	h
	2865.5

	5
	主导风向
	/
	SW

	6
	风速
	多年平均
	m/s
	3.4

	7
	无雪覆盖时期年均风日数
	d
	142

	8
	降水量
	多年平均
	mm
	473.00

	
	
	10%频率1小时
	mm
	51.00

	
	
	10%频率6小时
	mm
	103.2

	9
	多年平均冻结深度
	m
	1.20


水文

建平县有中小河流17条，主要河流包括蹦河、二道河子河、第二牤牛河、深井河、海棠河、深井河、牤牛河等。本项目所在区域地表水体为二道磨河，为第二牤牛河流域，其地表水体常年不发育，无明显水体存在。
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图4.1-3  建平县水系图
区域土壤状况调查
土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目属于辽西低山丘陵区。

本区包括朝阳市的全部和阜新市、锦州市的西部，葫芦岛市全部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。

（1）努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区

由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。

（2）医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区

由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。

（3）阜新、北票等山间盆地区

本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。

项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。

褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20%，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。

褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。
潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。
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图4.1-4  辽宁省土壤类型图

植被
项目区植被类型属于华北—内蒙古植物区系交汇处，由于长期的人为干扰，项目区的原始植被破坏殆尽，现状植被主要是天然次生、半次生和人工林木，现状乔木主要树种有油松、榆树等，灌丛主要为荆条、山枣等；野生草种有白羊草、狗尾草、蒲公英等。项目区内植被稀疏，植被覆盖率不到30%。附近农村种植业主要有玉米、花生、谷类、大豆等。

区域地质条件
区域大地构造位于一级构造单元柴达木-华北板块（Ⅲ）、二级构造单元华北陆块（Ⅲ-5）、三级构造单元华北北缘隆起带（Ⅲ-5-3）、四级构造单元建平隆起（Ⅲ-5-3-2）。

（1）地质构造
区域内主要地质构造为承德～北票壳断裂，系二级构造单元分界线，破碎带宽10～100m，形成于元古代，具多期活动特点，最晚活动时间为晚侏罗纪。
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图4.1-5  区域大地构造图
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	图4.1-6  构造分区略图
	图4.1-7  深部构造图


（2）地层岩性及基地形态
区域上内见有地层太古宙、中元古界长城系，中生代白垩系和第四系。

①太古宙

小塔子沟组（Arjnx）构成了古老的结晶基底，位于区域中部，主要由变质表壳岩、变质深成岩和变质脉岩组成。杂岩体为各种片麻岩、变质脉岩，后者主要为斜长片麻岩和二长片麻岩。

②中元古界长城系

区域内见有常州沟组（Chc）、串岭沟组（Chch）。该套地层分布于区域北部，受二龙～化石里沟冲断层控制，走向北东东～北东（化石里沟以西为北东东向、以东走向转为北东向，倾向北及北西）。

岩性分别为：

常州沟组（Chc）：灰白色或粉红色中厚层—厚层中细粒石英砂岩夹石英岩，下部含砾；顶部夹黑色粉砂质页岩及含铁石英岩透镜体，底部与太古界变质杂岩呈断层接触，厚＞593.2米。

串岭沟组（Chch）：灰黑及灰绿色粉砂质页岩夹中细粒石英砂岩及灰黑色中厚层含藻白云质灰岩，与下伏常州沟组呈整合接触，厚174米～208米。

③中生代白垩系

区域内仅见义县组（K1y）原金刚山组，分布于区域南部，走向北东，倾向北西或南东，出露不连续，主要岩性为安山岩，凝灰质角砾岩，流纹质熔结凝灰岩、砂岩及页岩，厚＞60米。

④第四系（Q）

区域内比较发育，约占图幅1/5左右，主要分布于各山间沟谷及山前坡麓地带，覆盖于第四系前诸地层之上，岩性均为陆相松散堆积物。

上更新统（Q3）：区域内分布较广，岩性大致可分为下部黄褐～红褐色砂质粘土，局部见砂砾岩透镜体及钙质结核层；上部为灰～黄褐色黄土，成因类型为洪积。

全新统（Q4）：零星分布于山间河谷中，一般组成河流一级阶地，河漫滩及河床堆积物，由粘质砂土、中粗粒砂层、砾石夹少量砂组成，成因类型以冲积和冲洪积为主。

（3）岩浆岩
区域岩浆岩不发育，主要为花岗岩脉、伟晶岩脉及石英脉，出露在区域的西北部及南部。
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图4.1-8  区域地质图
环境质量现状

环境空气质量现状监测与评价

区域环境空气质量达标情况

根据《朝阳市生态环境质量公报（2025年）》中环境空气质量监测内容，监测数据分析见下表。

表4.2-1  区域环境质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28
	30
	93.33
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	47
	60
	78.3
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	20
	40
	50.0
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.2(mg/m3)
	4(mg/m3)
	30.0
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	134
	160
	83.8
	达标


由上表可知，2025年朝阳市6项基本污染物的平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，属于达标区。
其他污染物环境质量现状

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月1日—2025年4月7日对项目区域及周边TSP进行采样，并于2025年4月16日出具监测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401），监测报告见附件8，环境质量现状监测点位布设情况见图4.2-1。

（1）监测点位

具体监测点位信息见下表。

表4.2-2  环境空气监测点位基本信息表
	监测点位名称
	监测点坐标（°）
	相对厂址位置
	相对厂界距离（m）

	
	经度
	纬度
	
	

	厂区内
	119.6461766
	41.5260250
	/
	/

	柳家营子
	119.6506233
	41.5304966
	NE
	428


（2）监测项目
总悬浮颗粒物（TSP）。
（3）监测频次
监测7天，24小时平均值。

（4）监测方法
监测分析方法见下表。
表4.2-3  环境空气监测分析方法表
	序号
	检测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限（μg/m3）

	1
	总悬浮颗粒物（TSP）
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

HJ 1263-2022
	电子分析天平FB1055
	7


（5）监测期间气象条件
监测期间气象条件符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》中采样环境相关要求，具体气象条件参数见下表。
表4.2-4  监测期间气象条件参数表

	日期
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向
	天气状况

	4月1日
	4.8
	100.56
	2.9
	西北
	多云

	4月2日
	2.2
	100.71
	1.9
	北
	多云

	4月3日
	5.4
	100.66
	2.9
	西南
	多云

	4月4日
	7.8
	100.92
	2.8
	西
	多云

	4月5日
	9.2
	100.81
	3.3
	西北
	晴

	4月6日
	11.2
	100.92
	0.8
	西北
	多云

	4月7日
	12.1
	100.77
	3.4
	西北
	晴


（6）评价方法
评价方法采用单因子指数法，具体计算公式为：
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式中：Ii—i种污染物的单因子指数，无量纲，Ii＞1为超标，Ii≤1为未超标；

Ci—i种污染物实测浓度值，mg/m3；

C0i—i种污染物的大气环境质量标准，mg/m3。

（7）监测结果
环境空气其他污染物监测结果统计情况见下表。

表4.2-5  环境空气监测结果统计表
	监测点位
	监测点坐标（°）
	污染物
	评价

时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	厂区内
	119.6461766
	41.5260250
	TSP
	24小时均值
	0.3
	0.092-0.104
	34.67
	0
	达标

	柳家营子
	119.6506233
	41.5304966
	TSP
	24小时均值
	0.3
	0.086-0.099
	33
	0
	达标


由上表可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。
地下水环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月1日对项目区域及周边地下水进行采样，并于2025年4月16日出具监测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401）。监测报告见附件8，环境质量现状监测点位布设情况见图4.2-1。

（1）监测点位
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2～4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个；一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜”。本项目地下水评价等级为二级，地下水水位监测点数为10个，地下水水质监测点数为5个，在场地上游，场地下游影响区分别设置了2个水质点位，场地内设置了1个水质点位。地下水监测点位布设符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，监测点位布设合理。

具体监测点位信息见下表。

表4.2-6  地下水环境监测点位基本信息表
	监测点类型
	监测点位名称
	监测点位坐标（°）
	井深（m）
	水位（m）

	
	
	经度
	纬度
	
	

	水质监测点
	柳家营子1#
	119.6506850
	41.5305300
	75.2
	65.7

	
	柳家营子2#
	119.6504933
	41.5306066
	59.5
	47.2

	
	项目场地3#
	119.6460716
	41.5261766
	135.7
	49.9

	
	三座庙4#
	119.6410599
	41.5091133
	32.5
	25.3

	
	三座庙5#
	119.6408683
	41.5091650
	42.1
	35.3

	水位监测点
	柳家营子6#
	119.6505127
	41.5305279
	42.7
	32.9

	
	柳家营子7#
	119.6504421
	41.5305274
	56.1
	48.3

	
	三座庙8#
	119.6406219
	41.5093372
	44.7
	35.9

	
	三座庙9#
	119.6407653
	41.5094091
	57.9
	48.6

	
	三座庙10#
	119.6406874
	41.5097303
	41.5
	33.1


（2）监测项目
本次地下水现状监测因子按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求设置，包含离子组分、基本水质因子、特征因子三部分。K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-为八大离子，用于开展地下水水化学类型判别，分析区域地下水原生背景，为后续污染溯源提供基础。pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群属于《地下水质量标准》（GB/T 14848‑2017）常规基础因子，反映区域地下水本底质量。硫化物、石油类、铜、锌为铁选矿项目特征因子，选矿过程矿石溶出、选矿药剂可能带来上述污染物。监测因子既掌握区域地下水天然本底状况，又兼顾铁选矿开采可能产生的污染组分，能够全面识别地下水环境现状，因子选取合理。

具体监测项目见下表。

表4.2-7  地下水环境监测项目情况表
	序号
	监测点名称
	监测项目

	1
	柳家营子1#
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、硫化物、石油类、铜、锌

	2
	柳家营子2#
	

	3
	项目场地3#
	

	4
	三座庙4#
	

	5
	三座庙5#
	


（3）监测频次
监测1天，每天1次，同步监测水位、井深。

（4）监测方法
监测分析方法见下表。

表4.2-8  地下水环境监测分析方法表

	序号
	项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	1
	pH（无量纲）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 8.1玻璃电极法
	PHB-5型pH计
	-

	2
	氨（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 11.1纳氏试剂分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.02

	3
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023  8.3离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.04

	4
	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 12.1重氮偶合分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.001

	5
	挥发酚（mg/L）
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	L4型紫外可见分光光度计
	0.0003

	6
	氰化物（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.002

	7
	砷（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 9.1氢化物原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	1.0

	8
	汞（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023  11.1原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	0.1

	9
	铬（六价）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.004

	10
	总硬度（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4- 2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
	25mL滴定管
	1.0

	11
	铁（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.08

	12
	锰（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 6.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.03

	13
	铅（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 14.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	2.5

	14
	镉（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 12.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.5

	15
	氟化物（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 6.2离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.03

	16
	溶解性总固体（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 11.1称量法
	BS124S电子天平
	-

	17
	高锰酸盐指数 （以O2计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标GB/T 5750.7- 2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
	50mL滴定管
	0.05

	18
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	19
	菌落总数（CFU/ml）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	20
	硫化物（mg/L）
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021
	L4紫外可见分光光度计
	0.003

	21
	石油类（mg/L）
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ 970-2018
	L4紫外可见分光光度计
	0.01

	22
	铜（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T5750.6- 2023 7.2火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.05

	23
	锌（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 8.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	24
	硫酸盐（SO42-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 4.2离子色谱法
	PIC-10型离子色谱仪
	0.19

	25
	氯化物（Cl-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5- 2023 5.1硝酸银容量法
	25ml滴定管
	1.0

	26
	钾（K+）（mg/L）
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.05

	27
	钠（Na+）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T5750.6- 2023 25.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	28
	镁（Mg2+）（mg/L）
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.002

	29
	钙（Ca2+）（mg/L）
	水质 钙、镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.02

	30
	重碳酸盐（HCO3-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环保总局(2002年)第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）(一)酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-

	31
	碳酸盐（CO32-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环保总局(2002年)第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）(一)酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-


（5）评价方法
评价采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种情况：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法如下：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

（6）监测结果

地下水化学类型八大离子监测结果见下表。

表4.2-9  地下水化学类型八大离子监测结果表
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位

	1
	钾
	柳家营子1#
	1.05
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	1.14

	

	
	
	项目场地3#
	1.17
	

	
	
	三座庙4#
	1.09
	

	
	
	三座庙5#
	1.21
	

	2
	钠
	柳家营子1#
	48.3
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	43.5
	

	
	
	项目场地3#
	47.8
	

	
	
	三座庙4#
	46.8
	

	
	
	三座庙5#
	40.8
	

	3
	钙
	柳家营子1#
	39.4
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	44.1
	

	
	
	项目场地3#
	40.6
	

	
	
	三座庙4#
	43.8
	

	
	
	三座庙5#
	45.6
	

	4
	镁
	柳家营子1#
	25.8
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	19.6
	

	
	
	项目场地3#
	22.8
	

	
	
	三座庙4#
	21.8
	

	
	
	三座庙5#
	24.3
	

	5
	碳酸根
	柳家营子1#
	0
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	0
	

	
	
	项目场地3#
	0
	

	
	
	三座庙4#
	0
	

	
	
	三座庙5#
	0
	

	6
	碳酸氢根
	柳家营子1#
	209
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	155
	

	
	
	项目场地3#
	182
	

	
	
	三座庙4#
	196
	

	
	
	三座庙5#
	210
	

	7
	氯离子
	柳家营子1#
	32.8
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	40.5
	

	
	
	项目场地3#
	35.8
	

	
	
	三座庙4#
	30.9
	

	
	
	三座庙5#
	29.8
	

	8
	硫酸根
	柳家营子1#
	76.2
	mg/L

	
	
	柳家营子2#
	84.6
	

	
	
	项目场地3#
	80.7
	

	
	
	三座庙4#
	74.8
	

	
	
	三座庙5#
	70.3
	


由上表可知，柳家营子1#地下水为HCO3-Cl-Na-Mg型水，其余点位地下水为HCO3-Cl-Na-Ca型水。
本项目水质因子监测统计结果见下表。

表4.2-10  地下水基本水质因子监测结果统计表
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位
	标准指数
	标准值
	达标情况

	1
	pH
	柳家营子1#
	7.19
	无量纲
	0.13
	6.5~8.5
	达标

	
	
	柳家营子2#
	7.24
	
	0.16
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	7.16
	
	0.11
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	7.18
	
	0.12
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	7.23
	
	0.15
	
	达标

	2
	氨（以N计）
	柳家营子1#
	0.04
	mg/L
	0.08
	0.5
	达标

	
	
	柳家营子2#
	0.05
	
	0.1
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	0.07
	
	0.14
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	0.05
	
	0.1
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	0.06
	
	0.12
	
	达标

	3
	硝酸盐（以N计）
	柳家营子1#
	2.32
	mg/L
	0.12
	20
	达标

	
	
	柳家营子2#
	2.59
	
	0.13
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	1.98

	
	0.10
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	2.03
	
	0.10
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	2.72
	
	0.14
	
	达标

	4
	亚硝酸盐（以N计）
	柳家营子1#
	＜0.001
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.001
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.001
	
	/
	
	达标

	5
	挥发酚
	柳家营子1#
	＜0.0003
	mg/L
	/
	0.002
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.0003
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.0003
	
	/
	
	达标

	6
	氰化物
	柳家营子1#
	＜0.002
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	7
	砷
	柳家营子1#
	＜1.0
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜1.0
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜1.0
	
	/
	
	达标

	8
	汞
	柳家营子1#
	＜0.1
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.1
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.1
	
	/
	
	达标

	9
	铬（六价）
	柳家营子1#
	＜0.004
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	10
	总硬度
	柳家营子1#
	174
	mg/L
	0.39
	450
	达标

	
	
	柳家营子2#
	192
	
	0.43
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	211
	
	0.47
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	166
	
	0.37
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	180
	
	0.40
	
	达标

	11
	铁
	柳家营子1#
	＜0.08
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.08
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.08
	
	/
	
	达标

	12
	锰
	柳家营子1#
	＜0.03
	mg/L
	/
	0.1
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	13
	铅
	柳家营子1#
	＜2.5
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜2.5
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜2.5
	
	/
	
	达标

	14
	镉
	柳家营子1#
	＜0.5
	μg/L
	/
	5
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.5
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.5
	
	/
	
	达标

	15
	氟化物
	柳家营子1#
	0.28
	mg/L
	0.28
	1.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	0.17
	
	0.17
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	0.22
	
	0.22
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	0.34
	
	0.34
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	0.39
	
	0.39
	
	达标

	16
	溶解性总固体
	柳家营子1#
	449
	mg/L
	0.45
	1000
	达标

	
	
	柳家营子2#
	462
	
	0.46
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	496
	
	0.50
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	458
	
	0.46
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	472
	
	0.47
	
	达标

	17
	高锰酸盐指数（以O2计）
	柳家营子1#
	0.96
	mg/L
	0.32
	3.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	1.04
	
	0.35
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	1.37
	
	0.46
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	1.16
	
	0.39
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	1.19
	
	0.40
	
	达标

	18
	总大肠菌群
	柳家营子1#
	未检出
	MPN/100mL
	/
	3.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	19
	菌落总数
	柳家营子1#
	42
	CFU/ml
	0.42
	100
	达标

	
	
	柳家营子2#
	36
	
	0.36
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	57
	
	0.57
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	44
	
	0.44
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	30
	
	0.30
	
	达标

	20
	硫化物
	柳家营子1#
	＜0.003
	mg/L
	/
	0.02
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.003
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.003
	
	/
	
	达标

	21
	石油类
	柳家营子1#
	＜0.01
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	22
	铜
	柳家营子1#
	＜0.05
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.05
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.05
	
	/
	
	达标

	23
	锌
	柳家营子1#
	＜0.01
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	柳家营子2#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	24
	硫酸盐
	柳家营子1#
	76.2
	mg/L
	0.30
	250
	达标

	
	
	柳家营子2#
	84.6
	
	0.34
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	80.7
	
	0.32
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	74.8
	
	0.30
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	70.3
	
	0.28
	
	达标

	25
	氯化物
	柳家营子1#
	32.8
	mg/L
	0.13
	250
	达标

	
	
	柳家营子2#
	40.5
	
	0.16
	
	达标

	
	
	项目场地3#
	35.8
	
	0.14
	
	达标

	
	
	三座庙4#
	30.9
	
	0.12
	
	达标

	
	
	三座庙5#
	29.8
	
	0.12
	
	达标


由上表可知，本项目区域地下水石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、其他水质指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

声环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月4日至4月5日对项目区域声环境进行监测，并于2025年4月16日出具监测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401）。监测报告见附件8，环境质量现状监测点位布设情况见图4.2-1。
（1）监测点位

本项目共布设4个声环境质量现状监测点位，分别于厂界四周各布设1个监测点位。监测点位布设合理，符合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关要求。

具体监测点位信息见下表。

表4.2-11  声环境监测点位基本信息表
	序号
	监测点位名称
	监测点经纬度

	1
	1#厂界东侧
	119.6477700°，41.5281400°

	2
	2#厂界南侧
	119.6458783°，41.5276283°

	3
	3#厂界西侧
	119.6484033°，41.5260366°

	4
	4#厂界北侧
	119.6481333°，41.5250750°


（2）监测项目
等效连续A声级。

（3）监测频次
连续2天，昼间、夜间各1次。
（4）监测方法
监测分析方法见下表。

表4.2-12  声环境监测分析方法
	序号
	监测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	等效连续A声级
	《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）
	AWA5688型多功能声级计
	/


（5）监测结果

具体监测结果见下表。

表4.2-13  声环境监测结果统计表  单位：dB（A）

	日期
	监测点位
	检测结果
	标准值
	达标情况

	2025.04.04
	昼间
	东厂界外1m处
	49
	60
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	50
	
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	51
	
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	49
	
	达标

	
	夜间
	东厂界外1m处
	40
	50
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	38
	
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	40
	
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	37
	
	达标

	2025.04.05
	昼间
	东厂界外1m处
	51
	60
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	49
	
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	50
	
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	48
	
	达标

	
	夜间
	东厂界外1m处
	40
	50
	达标

	
	
	南厂界外1m处
	37
	
	达标

	
	
	西厂界外1m处
	39
	
	达标

	
	
	北厂界外1m处
	38
	
	达标


由上表可知，厂界各监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

土壤环境质量现状监测与评价

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年4月1日对项目区域土壤环境进行监测，并于2025年4月16日出具检测报告（报告编号：CNHJ- HP- 250401）；其中一部分监测因子委托华安检测集团有限公司进行检测，报告编号：HQ2025000141。检测报告见附件8，环境质量现状监测点位布设情况见图4.2-1。
（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型三级评价项目，现状监测布点类型与数量为占地范围内3个表层样点，占地范围外无相关要求。本项目土壤评价等级为三级，在项目占地范围内布设了3个表层点。土壤监测点位符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，监测点位布设合理。
具体监测点位信息见下表。

表4.2-14  土壤环境监测点位基本信息表
	点位类型
	监测点位
	监测点经纬度
	取样深度

	表层样点
	厂区内1#
	119.6478583°，41.5282349°
	在0~0.2m取样

	
	厂区内2#
	119.6458616°，41.5275466°
	

	
	厂区内3#
	119.6486250°，41.5260133°
	


（2）监测项目
具体监测项目见下表。

表4.2-15  土壤环境监测项目表
	序号
	监测点名称
	监测项目

	1
	厂区内1#
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃

	
	厂区内2#
	

	
	厂区内3#
	


（3）监测频次
监测1天，每天1次。
（4）监测方法
监测分析方法见下表。

表4.2-16  土壤环境监测分析方法
	序号
	检测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	砷
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.01mg/kg

	2
	镉
	GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	0.01mg/kg

	3
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	0.5mg/kg

	4
	铜
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	1mg/kg

	5
	铅
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	10mg/kg

	6
	汞
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.002mg/kg

	7
	镍
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	3mg/kg

	8
	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	9
	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	10
	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	11
	1，1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	12
	1，2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	13
	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.4μg/kg

	16
	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	17
	1，2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	20
	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.4μg/kg

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	23
	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	25
	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.0μg/kg

	26
	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.9μg/kg

	27
	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	28
	1，2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	29
	1，4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.5μg/kg

	30
	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	31
	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.1μg/kg

	32
	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.3μg/kg

	33
	间二甲苯+

对-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	34
	邻二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	1.2μg/kg

	35
	硝基苯
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.09mg/kg

	36
	苯胺
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	37
	2-氯酚
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.06mg/kg

	38
	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	39
	苯并[a]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	40
	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.2mg/kg

	41
	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	42
	䓛
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	43
	二苯并[a，h]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.1mg/kg

	45
	萘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气质联用仪
5977BGC/MSD
	0.09mg/kg

	46
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定
气相色谱法HJ1021-2019
	气相色谱仪

GC-2014C
	6mg/kg


（5）评价方法
土壤现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。计算方法如下：
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式中：Pip—土壤中污染物i的单项污染指数，无量纲；

Ci—调查点位土壤中污染物i的实测浓度，mg/kg；

Sip—污染物i的评价标准值，mg/kg。

（6）监测结果

项目土壤理化性质见下表。
表4.2-17  土壤理化特性调查表

	点位
	厂区内1#
	厂区内2#
	厂区内3#

	层次
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m

	现场记录
	颜色
	灰
	暗棕
	暗棕

	
	结构
	粒状
	粒状
	粒状

	
	质地
	砂壤
	砂壤
	砂壤

	
	砂砾含量（%）
	27.4
	26.6
	26.1

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值（无量纲）
	6.87
	6.79
	6.82

	
	阳离子交换量cmol(+)/kg
	26.1
	24.9
	25.7

	
	氧化还原电位mV
	450
	447
	442

	
	饱和导水率（cm/s）
	3.91×10-3
	3.90×10-3
	3.89×10-3

	
	孔隙度（%）
	26.6
	27.7
	26.9

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.42
	1.42
	1.44


各监测因子具体监测结果如下。

表4.2-18  土壤环境监测结果表  单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	检测结果
	标准值
	达标情况

	
	
	厂区内1#
	厂区内2#
	厂区内3#
	
	

	1
	砷
	3.79
	5.13
	4.21
	60
	达标

	2
	镉
	0.35
	0.31
	0.26
	65
	达标

	3
	六价铬
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	5.7
	达标

	4
	铜
	56
	48
	53
	18000
	达标

	5
	铅
	44
	41
	48
	800
	达标

	6
	汞
	0.0768
	0.0590
	0.0686
	38
	达标

	7
	镍
	40
	30
	34
	900
	达标

	8
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	9
	氯仿
	未检出
	未检出
	未检出
	0.9
	达标

	10
	氯甲烷
	未检出
	未检出
	未检出
	37
	达标

	11
	1，1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	9
	达标

	12
	1，2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	13
	1，1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	66
	达标

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	596
	达标

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	54
	达标

	16
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	未检出
	616
	达标

	17
	1，2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	达标

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	68
	达标

	20
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	53
	达标

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	840
	达标

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	23
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	0.5
	达标

	25
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	0.43
	达标

	26
	苯
	未检出
	未检出
	未检出
	4
	达标

	27
	氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	270
	达标

	28
	1，2-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	560
	达标

	29
	1，4-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	20
	达标

	30
	乙苯
	未检出
	未检出
	未检出
	28
	达标

	31
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	1290
	达标

	32
	甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	1200
	达标

	33
	间二甲苯+对-二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	570
	达标

	34
	邻二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	640
	达标

	35
	硝基苯
	未检出
	未检出
	未检出
	76
	达标

	36
	苯胺
	未检出
	未检出
	未检出
	260
	达标

	37
	2-氯酚
	未检出
	未检出
	未检出
	2256
	达标

	38
	苯并[a]蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	40
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	151
	达标

	42
	䓛
	未检出
	未检出
	未检出
	1293
	达标

	43
	二苯并[a，h]蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	45
	萘
	未检出
	未检出
	未检出
	70
	达标

	46
	石油烃（C10-C40）
	37
	19
	22
	4500
	达标


由上表可知，土壤环境各监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
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图4.2-1  环境质量现状监测点位布设图
环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

在施工期间建设单位应加强工地的现场管理，严格按照《辽宁省大气污染防治条例》采取围挡、洒水等抑尘措施，减轻该时段对周围环境的不利影响。施工期产生的扬尘满足辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）规定的排放浓度限值。

为使工程在施工期间对周围环境的影响降到最低程度，工程施工期间严格执行《辽宁省大气污染防治条例》中扬尘污染防治相关规定，施工过程中拟采取以下措施：

①施工工地出入口应当公示施工扬尘防治措施、负责人、投诉举报电话等信息；

②施工工地周围及拆除工程应当按照有关规定设置连续、密闭的围挡；
③施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

④易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

⑤建筑垃圾、工程渣土等在四十八小时内未能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

⑥运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

⑦需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，禁止现场露天搅拌；

⑧闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化、铺装或者遮盖；

⑨对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工场地内堆放的，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

⑩运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒，密闭运输“六个百分百”。

（2）汽车尾气

施工车辆产生的尾气主要污染物为CO、NOx、SO2以及非甲烷总烃等，尾气属于近地表排放，排放强度较小，排放源分散，空气流动性较好，对周围影响较小。
综上所述，施工期时间相对运营期较短，产生的影响是临时性的，一般情况下是可逆转的。
施工期水环境影响分析

施工人员以周围当地居民为主，产生的生活污水排入旱厕，不会对周围水环境造成影响。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不会对周围水环境造成影响。

同时，通过加强对施工现场的管理，避免灰渣、器材等的无规律摆放，可有效减少或避免雨水对工业场地冲刷造成的面源污染。为有效保护附近地表水体，企业采取以下措施，有效防止对周边地表水体的影响。

（1）施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池位置远离地表水体；

（2）施工机械定期保养维护，避免施工机械跑、冒、滴、漏等现象发生，机械存放区域远离地表水体；

（3）施工人员生活污水、施工废水均不可直接排入地表水体；

（4）堆积土方等均设置于远离地表水体，适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天气停止施工；

（5）施工形成的疏松土层要及时压实，根据工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少降雨的携沙量和污染物含量；

（6）禁止向水体排放、倾倒施工废渣、生活垃圾和其他废弃物。

采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围水环境影响较小。

施工期噪声影响分析

施工噪声主要来源于各种施工机械以及运输车辆等。大部分施工设备的噪声值较高。

（1）预测模式

①基准预测点噪声级叠加公式：
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式中：Lep—叠加后总声级，dB(A)；

Li—i声源至基准预测点的声级，dB(A)；

N—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

②噪声源至某一预测点的计算公式


[image: image31.wmf](

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

l

20

r

r

g

r

LA

r

LA


式中：LA（r）—衰减到r距离时的声级，dB（A）；

LA—点声源的声级，dB（A）；

r—预测点到声源的距离，m。

（2）预测结果和分析

本项目施工期主要为土石方、结构阶段两个过程，由于建筑物部分结构改造施工阶段均在室外进行，因此本次预测仅考虑声源的几何衰减，对其他因素所引起的衰减未予考虑。根据建筑工地的实测类比资料，各施工机械的噪声峰值及其在传播中的衰减计算结果见下表。

表5.1-1  施工机械设备噪声传播预测结果表  单位：dB（A）
	阶段
	设备名称
	Lp
	距噪声源距离（m）

	
	
	
	18m
	20m
	50m
	100m
	200m
	500m

	土石方
	推土机
	85
	67
	65
	53
	46
	39
	31

	
	挖掘机
	83
	65
	63
	51
	44
	37
	29

	
	装载机
	85
	67
	65
	53
	46
	39
	31

	结构
	振捣器
	88
	70
	68
	56
	49
	42
	34

	
	空压机
	84
	66
	64
	52
	45
	38
	30

	
	风镐
	82
	64
	62
	50
	43
	36
	28

	
	吊车
	80
	62
	60
	48
	41
	34
	26

	
	载重汽车
	83
	65
	63
	51
	44
	37
	29


注：Lp距离施工机械10m处噪声源强。
由上表可知，距离机械设备18米处噪声值即可达标，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；距离本项目最近的环保目标为柳家营子，距离328m，不会对环保目标产生影响。
施工过程场界噪声一般在50-68dB(A)之间。由于一些流动作业的施工机械不可避免地在某段时间内要靠近场界，此时为降低施工期间对周围环境的影响，建设单位及施工单位仍须在施工期间严格执行有关环保法规，对施工设备进行合理布局，并采取严格有效的噪声防治措施，使施工噪声的污染影响降到最低程度，合理安排施工时间，严禁夜间（22:00至次日6:00）施工，最大限度地降低施工噪声对周围企业及环境的不利影响。本工程施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，随着施工结束对环境影响将消失，因此，本项目施工期对声环境的影响较小。

施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。对建筑垃圾首先考虑分类收集，就地综合利用。生活垃圾应封闭暂存。外排建筑垃圾和生活垃圾送至要求的排放场。

施工期生态环境影响分析

（1）生态环境影响
①工程占地对生态环境影响

本项目在原有厂区内进行改扩建，不新增占地，用地性质为采矿用地。项目建设对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土地挖掘等活动，这样就改变了原有地表功能，造成场地地表破坏，进而引起水土流失等现象发生。

②施工对生物群落影响

项目施工对植物影响一方面来自土地占用对原地表的直接破坏，另一方面来自施工扬尘（包括挖填方扬尘和运输扬尘）对施工场地附近地表植被正常生长的影响。前一种影响是不可恢复的，后一种影响则可以随施工期结束而终止。项目施工对动物的影响主要表现在施工区域及周围鸟类和小型哺乳类动物等受到干扰。

③施工引起的水土流失

由于施工期对原地表的扰动、破坏较大，会造成一定的水土流失，同时建设过程中产生的临时堆场，也会造成新的水土流失。

由以上分析可知，本项目在施工过程中填挖土方、场地平整等工程行为，会对当地植被产生一定影响。虽然施工过程产生的绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成后会慢慢恢复，但有些影响还是短期不易恢复的。在施工过程中仍需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度地降低施工扬尘等，使施工对生态环境影响降至最低程度。

（2）生态环境保护措施
①充分利用厂区内地形地貌，尽可能减少占地面积，减少对植被的破坏量；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。项目建设施工结束后，对临时占地及时恢复，与原有地貌和景观相协调。

②应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地补充或异地补充。
③在地面施工过程中，应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，以防止发生新的土壤侵蚀。

④施工过程中产生的废弃土石，不得任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。
⑤施工边界修建围挡，按照设计方案严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和植被的破坏。
采取以上措施后，项目施工期对周边生态环境影响不大。
运营期大气环境影响预测与评价

运营期废气排放情况见下表。
表5.2-1  废气污染物排放情况
	污染源
	污染物名称
	有组织排放情况
	无组织排放情况

	
	
	排气筒编号
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	原料卸车
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	9.36
	3.9

	原料上料
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.33
	0.05

	破碎筛分
	颗粒物
	DA001
	3.37
	0.47
	9.4
	0.59
	0.08

	球磨入料
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	0.68
	0.28


预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐估算模型进行计算。

（1）污染源参数
本项目废气点源参数见下表。

表5.2-2  主要废气污染源参数一览表（点源）
	名称
	烟囱底部中心坐标（°）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	出口内径/m
	流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	破碎筛分（DA001）
	119.645411
	41.526893
	626.72
	15
	0.8
	17.65
	20
	7200
	颗粒物
	0.47


本项目废气面源参数见下表。

表5.2-3  主要废气污染源参数一览表（面源）

	名称
	坐标（°）
	海拔

高度（m）
	矩形面源
	年排放小时数/h
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	
	
	

	原料库
	119.646686786
	41.527621869
	625.37
	80
	50
	8
	7200
	颗粒物
	3.95

	破碎车间
	119.645618320
	41.527084255
	625.67
	50
	40
	8
	7200
	颗粒物
	0.08

	选矿车间1
	119.646313641
	41.526913915
	613.5
	43
	20
	8
	2400
	颗粒物
	0.07

	选矿车间2
	119.647424075
	41.526980179
	612.8
	104
	37
	8
	2400
	颗粒物
	0.21


（2）估算模型参数

本项目AERSCREEN模型参数依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2‑2018），结合项目所在地实际条件选取。项目地处农村区域，下垫面无城市热岛效应，因此城市/农村选项选取农村，人口数无需填写。最高环境温度42.3℃、最低环境温度‑27.9℃，采用区域多年极端气象统计值，覆盖极端不利气象工况，保证预测结果。土地利用类型选取建设用地，与项目采矿占地现状一致，能够真实反映地表粗糙度等下垫面特征。区域湿度条件设置为中等湿度，匹配当地半湿润的气候特征。本区域存在地形起伏，选择考虑地形，采用行业常用90m分辨率地形数据，满足预测精度要求。项目远离海岸，不存在海陆风引发的岸线熏烟现象，故不考虑岸线熏烟，岸线相关参数无需赋值。整套模型输入参数贴合区域气象、地形、土地利用实际情况，参数选取合理，预测结果可靠。

估算模型参数见下表。
表5.2-4  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-27.9

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是
	(否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是
	(否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（3）预测结果

本项目预测结果见下表。

表5.2-5  AERSCREEN模型预测结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%（m）

	原料库
	TSP
	900
	72.349
	8.039
	/

	破碎筛分（DA001）
	PM10
	360
	18.237
	5.066
	/

	破碎筛分车间
	PM10
	360
	4.561
	1.267
	

	选矿车间1
	PM10
	360
	7.318
	2.033
	/

	选矿车间2
	PM10
	360
	6.143
	1.706
	/


根据估算模型计算结果可知：本项目Pmax最大值为原料库排放的无组织颗粒物，Pmax值为8.039%，Cmax为72.349μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。由预测结果可知，各废气污染物最大1h地面空气质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求。

污染物排放量核算
污染物有组织排放量核算情况见下表。

表5.2-6  污染物有组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	1
	破碎筛分
	颗粒物
	9.4
	0.47
	3.37

	有组织排放总计
	颗粒物
	3.37


污染物无组织排放量核算情况见下表。

表5.2-7  污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	1.0
	9.36

	2
	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	
	
	0.33

	3
	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	
	
	0.59

	4
	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	
	
	0.68

	无组织排放总计
	颗粒物
	10.96


本项目污染物年排放量核算情况见下表。

表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	14.33


综上所述，本项目产生的大气污染物均可达标排放，对周围环境空气质量影响较小。

大气环境防护距离
（1）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算结果，本项目废气污染物在厂界的小时平均浓度贡献最大值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求。故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离

按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定本项目的卫生防护距离。其公式如下：
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式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次。
本项目卫生防护距离计算结果见下表。
表5.2-9  卫生防护距离计算结果表

	污染源
	污染物名称
	无组织排放量（t/a）
	无组织排放速率（kg/h）
	占地面积（m2）
	卫生防护距离计算结果（m）
	卫生防护距离选用值（m）

	原料库
	颗粒物
	9.69
	3.95
	4000
	86.52
	100

	破碎车间
	颗粒物
	0.59
	0.08
	2000
	4.16
	50

	选矿车间1
	颗粒物
	0.17
	0.07
	860
	5.84
	50

	选矿车间2
	颗粒物
	0.51
	0.21
	3848
	8.87
	50


无组织排放源所在生产单元为原料库、破碎车间、选矿车间，根据计算结果可知，其卫生防护距离为100m，此卫生防护距离内无敏感目标，今后在此防护距离范围内不得新建居民点、学校、医院等敏感目标。

卫生防护距离包络线图见下图。
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图5.2-1  卫生防护距离包络线图
大气环境影响评价自查表见下表。

表5.2-10  大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx
排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO）

其他污染物（TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源☑
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数□
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑
	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远）（/）米

	
	污染源年排放量
	SO2：（0）t/a
	NOx：（0）t/a
	颗粒物：（14.33）t/a
	VOCS：（0）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期地表水环境影响预测与评价

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过管网收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。

（1）生产废水
选矿废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，不排放。
①回用流程
废水收集：各工序产生的废水经厂区污水管网统一收集，自流进入沉淀池。

药剂投加：在废水提升进入沉淀池过程中，依次投加石灰与聚合氯化铝（PAC），石灰作为pH调节剂与助凝剂，投加后调节废水pH至弱碱性，促进细小悬浮物脱稳；PAC作为主絮凝剂，在水中水解形成絮体，吸附、网捕水中悬浮颗粒，形成密实矾花。废水通过水力搅拌或机械搅拌，使药剂与废水充分混合，完成絮凝反应。

沉淀分离：经絮凝反应后的废水在重力作用下，矾花与水分离，上清液上浮至池面；絮体沉淀物沉降至池底污泥斗，形成污泥浓缩层。

出水回用：沉淀池上清液通过泵提升全部回用于选矿生产，实现废水闭路循环。

污泥处置：池底污泥定期通过排泥管排入尾矿系统，经压滤机脱水后运输至干渣场。
②回用比例
选矿废水量3898m3/d，沉淀池有效容积4144.8m3，可满足24h沉淀停留要求。选矿废水经沉淀处理后全部回用于生产，回用比例100%；无选矿生产废水外排。生产过程存在蒸发、物料夹带损耗，损耗水量由厂区新鲜水进行补充。

③储存及防渗措施
储存设施为圆形沉淀池，直径40m，深度3.3m，有效容积4144.8m3，可容纳全厂1d选矿废水量，兼具废水处理、短时储存缓冲功能；配套设置回用水泵及回用水输送管网。沉淀池池体采用钢筋混凝土结构，池内壁涂刷防腐防渗涂层；池底设置混凝土防渗层，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求；废水收集管网、回用水管道采用耐腐蚀管材，管道接口做好密封防渗；池体外设置导流沟，防止雨水漫流进入沉淀池；定期开展池体、管道渗漏巡检，避免废水下渗污染地下水。
（2）生活污水
全厂劳动定员42人，三班制，每班14人，年工作300天，生活用水量为1.68m3/d。生活污水按用水量的85%计，则生活污水排放量为1.43m3/d，排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排。

本项目无废水排放，废水污染物排放总量中化学需氧量、总磷均为0。项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。

地表水环境影响评价自查表见下表。

表5.3-1  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他 □
	水温□；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A□；三级B☑
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据□；其他 □

	
	受影响水体环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；

补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势

调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；

补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（/）
	监测断面或点位个数（/）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域面积（0）km²

	
	评价因子
	（无）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；V类 □

近岸海域第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（ 无 ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □；

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标 □；不达标 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域面积（0）km²

	
	预测因子
	（无）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；  其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（无）
	（0）
	（0）

	
	替代源排放情况
	污染物名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（无）
	（无）
	（无）
	（0）
	（0）

	
	生态流量

确定
	生态流量：一般水期（0）m³/s；鱼类繁殖期（0）m³/s；其他（0）m³/s

生态水位：一般水期（0）m；鱼类繁殖期（0）m；其他（0）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（无）
	（无）

	
	
	监测因子
	（无）
	（无）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为可勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


运营期声环境影响预测与评价

噪声源强
本项目噪声主要来自破碎机、振动筛、球磨机、高频筛、浓缩机、过滤机及风机泵类的噪声，设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取减振基础等治理措施。项目车间基本为彩钢板结构，根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社），单层厚钢板平均隔声量为27.9dB（A），本项目厂房隔声量按照25dB（A）计算，则插入损失为31dB（A）。
本项目各噪声源强见下表。
表5.4-1  主要生产设备噪声源强表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	规格型号
	声级功率/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段/h
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	原料库
	给料机
	Φ900
	90
	①选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置。

②加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况，防止非正常工况下的高噪声污染现象出现。

③水泵设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声。

④在平面布置上，高噪声源尽量远离厂界，生产装置可按其噪声强度分区布置、噪声较高的装置尽量布置在远离厂外噪声敏感区的一侧；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带。

⑤所有设备均放置在生产车间内，有效阻挡了噪声的传播，降低了生产厂房外噪声强度。
	-24
	98
	1.8
	10
	70
	7200
	31
	39
	6

	2
	
	雾炮机
	/
	80
	
	-18
	112
	1.2
	5
	66
	2400
	31
	35
	6

	3
	破碎车间
	颚式破碎机
	PEV500*750
	100
	
	-96
	50
	2.5
	6
	84
	7200
	31
	53
	7

	4
	
	锤式破碎机
	SCF800×600
	100
	
	-89
	42
	2.5
	5
	86
	7200
	31
	55
	7

	5
	
	振动筛
	YA-1236
	100
	
	-65
	49
	2.2
	6
	84
	7200
	31
	53
	7

	6
	选矿车间1
	球磨机
	3.2×7.0
	100
	
	-33
	37
	2.2
	5
	86
	7200
	31
	55
	27

	7
	
	高频筛
	2.4×2.6m
	90
	
	-30
	35
	1.8
	4
	78
	7200
	31
	47
	27

	8
	
	磁选机
	7.2m3
	85
	
	-26
	32
	1.5
	4
	73
	7200
	31
	42
	27

	9
	
	浮选机
	8m3
	85
	
	-24
	30
	1.5
	3
	75
	7200
	31
	44
	27

	10
	
	过滤机
	50m2
	90
	
	-18
	25
	1.8
	3
	80
	7200
	31
	49
	27

	11
	
	精矿泵
	100ZJ-A42
	80
	
	-14
	23
	1.2
	3
	70
	7200
	31
	39
	27

	12
	
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	80
	
	-12
	23
	1.2
	3
	70
	7200
	31
	39
	27

	13
	
	供水泵
	/
	80
	
	-9
	24
	1.2
	2
	74
	7200
	31
	43
	27

	14
	选矿车间2
	球磨机
	3.2×10.0
	100
	
	66
	42
	2.2
	6
	84
	7200
	31
	53
	5

	15
	
	高频筛
	2.4×2.6m
	90
	
	74
	38
	1.8
	4
	78
	7200
	31
	47
	5

	16
	
	磁选机
	7.2m3
	85
	
	62
	18
	1.5
	5
	71
	7200
	31
	40
	5

	17
	
	过滤机
	50m2
	90
	
	75
	8
	1.8
	3
	80
	7200
	31
	49
	5

	18
	
	精矿泵
	100ZJ-A42
	80
	
	50
	-26
	1.2
	4
	68
	7200
	31
	37
	5

	19
	
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	80
	
	62
	-30
	1.2
	5
	66
	7200
	31
	35
	5

	20
	
	供水泵
	/
	80
	
	53
	-32
	1.2
	3
	70
	7200
	31
	39
	5

	21
	选矿车间3
	浮选机
	16m3
	85
	
	75
	136
	1.5
	3
	75
	7200
	31
	44
	6

	22
	
	过滤机
	50m2
	90
	
	107
	122
	1.8
	6
	74
	7200
	31
	43
	6

	23
	
	精矿泵
	100ZJ-A42
	80
	
	95
	115
	1.2
	5
	66
	7200
	31
	35
	6

	24
	
	尾矿渣浆泵
	150ZJ-A65
	80
	
	70
	118
	1.2
	8
	62
	7200
	31
	31
	6

	25
	
	供水泵
	/
	80
	
	35
	139
	1.2
	6
	64
	7200
	31
	33
	6

	26
	尾矿干排车间
	旋流器
	FX250-GX*60
	85
	
	22
	43
	1.8
	5
	71
	7200
	31
	40
	63

	27
	
	高频振动脱水筛
	1836
	85
	
	27
	49
	1.8
	5
	71
	7200
	31
	40
	63

	28
	
	深锥浓缩机
	SZH-800
	90
	
	32
	55
	2.2
	4
	78
	7200
	31
	47
	63

	29
	
	厢式过滤机
	2PG40-8
	90
	
	35
	54
	1.8
	4
	78
	7200
	31
	47
	63

	30
	
	回水泵
	/
	80
	
	29
	46
	1.2
	3
	70
	7200
	31
	39
	63


表5.4-2  主要生产设备噪声源强表（室外声源）
	序号
	声源名称
	规格型号
	空间相对位置/m
	声级功率/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段/h

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	布袋除尘器+风机
	风机风量50000m3/h
	-103
	49
	2.2
	85
	选择低噪声设备
	7200


预测模式
本次评价采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：
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        （1）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
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        （2）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：
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        （3）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：
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        （4）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

点声源几何发散衰减的基本公式是：
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        ①
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
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        ②
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则式①等效为式③或式④：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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        ④
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

如果声源处于半自由声场，则式①等效为式⑤或式⑥：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

预测结果
在本次噪声源衰减的计算过程中，将生产车间内各噪声源均视为一个点声源，并按最不利情况即所有设备同时运转考虑，对于声能在传播过程中受其它因素的影响（如地面吸收效应，雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。

全厂设备噪声预测厂界情况，结果如下。

表5.4-3  噪声预测结果表  单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	噪声标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	43
	43
	60
	50
	达标

	南厂界
	45
	45
	
	
	达标

	西厂界
	36
	36
	
	
	达标

	北厂界
	47
	47
	
	
	达标


从预测结果可以看出，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，本项目建成后对周围环境影响较小。

本项目声环境影响评价自查表见下表。

表5.4-4  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源

调查
	噪声源调查方法
	现场实测□
	已有资料□
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□       

	
	预测范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测

☑
	固定位置监测

□
	自动监测

□
	手动监测

□
	无监测

□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子（）
	监测点位数（）
	无监测

□

	评价结论
	环境影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


运营期固体废物影响分析
本项目固体废物主要为尾矿、废布袋、沉淀渣、废润滑油及油桶、生活垃圾。

固体废物产生情况见下表。
表5.5-1  固体废物产生情况一览表
	序号
	名称
	产生环节
	属性
	编码
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）

	1
	尾矿
	选矿
	一般固体废物
	081-001-S05
	/
	固态
	/
	899505.67

	2
	废布袋
	布袋除尘器
	
	900-009-S59
	/
	固态
	/
	0.3

	3
	沉淀渣
	沉淀池
	
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	2400

	4
	废润滑油及油桶
	设备维护
	危险废物
	HW08

900-249-08
	润滑油
	液态、固态
	T，I
	0.5

	5
	生活垃圾
	职工生活
	生活垃圾
	900-099-S64
	/
	固态
	/
	6.3


本项目固体废物贮存和利用处置情况见下表。

表5.5-2  固体废物贮存和利用处置情况一览表
	序号
	名称
	贮存方式
	处置方式
	处置量（t/a）

	1
	尾矿
	暂存于尾矿临时堆存库（1000m2）
	由汽车运送至干渣场
	899505.67

	2
	废布袋
	集中收集，暂存于一般固废暂存间（10m2）
	由生产厂家回收
	0.3

	3
	沉淀渣
	定期清理，由汽车运送至干渣场
	2400

	4
	废润滑油及油桶
	集中收集，暂存于危废贮存点（10m2）
	定期委托有资质危废处置单位进行安全处置
	0.5

	5
	生活垃圾
	集中收集至生活垃圾桶
	定期清运至指定地点，由环卫部门统一清运处理
	6.3


一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设，尾矿临时堆存库面积1000m2，一般固废暂存间面积10m2。
危险废物暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设的危险废物贮存点内，建筑面积10m2，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

本项目产生的固体废物均得到了妥善处置，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目无固体废物排放，对周围环境无影响。

运营期土壤环境影响预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响类型项目，污染影响途径主要分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式。

环境影响识别
本项目可能对土壤造成影响在运营期，结合项目产污分析，原矿石加工过程中产生的粉尘少量排放至大气，粉尘中的重金属元素可通过大气沉降至周围土壤地面，重金属污染物进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层，重金属物质对土壤环境会造成一定影响。通过设置封闭库房、喷淋洒水等措施，粉尘得到有效治理，对土壤影响不大。

厂区严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行分区防渗，选矿废水排入厂区沉淀池，经过絮凝沉淀后回用，不外排，正常状况下不会对土壤环境造成影响，地面漫流及垂直入渗可以忽略不计。
建设项目土壤环境影响类型与影响途径具体见下表。

表5.6-1  土壤环境影响类型与影响途径表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地表漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	√
	/
	/
	/


模拟预测情景
根据污染分析，生产过程粉尘排放量为14.33t/a，本次以铜、铬、铅、镉、锰作为评价因子进行大气沉降对土壤环境的影响预测分析，大气沉降过程中预测污染物质的淋溶排出及径流排出不考虑，大气沉降量即为污染物质的输入量，不计算损失量。

表5.6-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子一览表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染物指标
	特征因子

	原料库、破碎车间、选矿车间
	原料卸车、入料，破碎筛分，球磨入料
	大气沉降
	粉尘
	铜、铬、铅、镉、锰


污染物源强见下表。
表5.6-3  特征因子源强表
	粉尘排放量（t/a）
	特征因子
	含量（10-6）
	源强（g/a）

	14.33
	铜
	35.9
	514.45

	
	铬
	41.9
	600.43

	
	铅
	18.3
	262.24

	
	镉
	0.15
	2.15

	
	锰
	0.23（10-2）
	32959


大气沉降土壤中污染物增量预测分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法，单位土壤中某种物质的增量计算公式如下：
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式中：
[image: image46.wmf]S

D

—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；按保守估计不考虑淋溶输出量，因此LS=0；
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；按保守估计不考虑淋溶输出量，因此Rs=0
ρb—表层土壤容重，1430kg/m3；
A—预测评价范围，77852.638m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m；

n—持续年份，取20a。

单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式：
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式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

根据上述公式计算可知，大气沉降对土壤环境影响的预测结果见下表。
表5.6-4  大气沉降对土壤环境影响的预测结果
	污染物
	持续年份（a）
	增量（mg/kg）
	现状值（mg/kg）
	预测值（mg/kg）
	评价标准（mg/kg）
	占标率（%）
	达标情况

	铜
	20
	0.46
	56
	56.46
	18000
	0.31
	达标

	铬
	20
	0.54
	0.5
	1.04
	5.7
	18.25
	达标

	铅
	20
	0.24
	48
	48.24
	800
	6.03
	达标

	镉
	20
	0.002
	0.35
	0.352
	65
	0.54
	达标

	锰
	20
	29.61
	/
	/
	/
	/
	/


由以上预测结果可知，正常状况下的大气沉降对周边土壤造成的累积影响对土壤影响较小，本项目运行20年后，预测区域土壤中铜、铬、铅、镉的累积含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

本项目土壤环境影响评价自查表如下。

表5.6-5  土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	（7.79）hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（    ）、方位（    ）、距离（    ）

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（   ）

	
	全部污染物
	Cu、Zn、Cd、Pb、Cr、As、Hg、Mn

	
	特征因子
	Cu、Cr、Pb、Cd、Mn

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级☑

	现状调查内容
	资料收集
	a）☑；b）☑；c）□；d）☑

	
	理化特性
	砂壤

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0-0.2m

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/

	
	现状监测因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃

	现状评价
	评价因子
	同现状监测因子

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□□；表 D.2□；其他（  ）

	
	现状评价结论
	监测点位监测因子均达标

	影响预测
	预测因子
	Cu、Cr

	
	预测方法
	附录 E☑；附录 F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响程度（较小）

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（   ）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	1
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	1次/5年

	
	信息公开指标
	/

	评价结论
	建设项目对评价范围内土壤环境影响较小。

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


生态环境影响分析
生态功能区划
评价区域在辽宁省生态功能区划中，属于Ⅳ辽西北半干旱沙化生态区——Ⅳ1辽西北沙化控制生态亚区——Ⅳ1-3老哈河沙化控制生态功能区。

该区自然原始植被类型主要为温带针落混交林，以油松为代表，次生灌丛主要是荆条、胡枝子灌丛。评价区内的自然植被遭到破坏，现多为次生植被，山地有林地分布。

该区内主要生态问题为：林地结构失调，天然林减少，低质林增加，成熟林比例偏低，中幼龄林比例偏高，生态质量下降，防护功能降低。不合理人为开发和破坏，加之山势陡峭，降水偏多，致使该区域泥石流等水土流失灾害加重，生态环境遭到破坏。

该功能区生态保护主要措施为：

（1）要实行限制开发的方针，以森林生态系统为核心，以流域为重点，统一规划，科学调整生态结构，山、林、水、田合理布局；

（2）恢复和建设结合，改造低质林，增加防护林，保护天然林，坚持封山育林政策；

（3）严禁乱砍滥伐，禁止超坡耕种，加强生物多样性保护和提高水源涵养能力。

本项目所在区域周边没有森林公园、自然保护区等旅游资源，对周边森林景观的影响很小。本项目的建设有利于吸纳周边村民就业，带动当地农村经济社会的发展，有利于缓解生态保护与居民经济需求之间的矛盾。

项目在辽宁省生态功能区划中的位置如下。
[image: image48.png]



图5.7-1  辽宁省生态功能区划图
生物多样性分析
（1）植物资源

本项目区域植被区系为华北植物区系与蒙古植物区系过渡带，项目周边地带性自然植被破坏严重，现存现状植被以油松为代表，森林覆盖率约为30%。项目区无国家级及省级重要保护生境。

（2）动物资源

在系统查阅国家和地方动物志等资料的基础上，结合植物调查工作对项目区的动物分布情况进行了实地调查，推测出项目区动物种类的现存及生境情况。从调查结果看，项目区的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—东北亚界—东北区。项目所在区域野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有刺猬、野兔等兽类，各类蛇等爬行动物，家燕、喜鹊、麻雀、野鸡等鸟类。此外，项目所在区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物，本工程占地内无野生动物集中栖息地。

生态环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）中的“6.1.8”相关规定：本项目为选厂改扩建项目属于污染影响类项目，改造工程位于原厂界范围内，并且符合朝阳市生态环境分区管控单元要求。因此可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目为改扩建项目，施工期较短，改扩建项目在原厂址内进行改造。本项目施工期无大面积地表开挖，新建设施及厂房建筑以彩钢板材料为主，并且利用原厂区占地，改扩建项目对生态环境的影响主要在运营期，包括选矿机械运行及运输设备噪声对野生动物的影响；占地对植被、景观等影响。

（1）对区域土地利用的影响

本项目新建原料库、精粉库、危废贮存点、尾矿干排车间等工程，均在已有厂区内进行，无新增占地，占地类型为采矿用地，项目建成后厂区内进行绿化补偿，对区域土地功能的影响很小。

（2）对野生动物的影响分析

选厂机械设备运转、材料运输等人为干扰可能对工程区野生动物的取食、迁徙、繁衍有一定影响，主要表现为施工噪声及人为活动可能使野生动物远离项目所在地，改变其生境。但由于项目所在地生物多样性不丰富，野生动物种类较少，除偶见松鼠、山雀、蝙蝠、乌鸦、蛇及飞鸟等常见野生动物外，常见动物主要为人工养殖的牛、羊、马等，未见其他野生动物。因此本项目选矿厂建设对野生动物影响很小。

（3）对植被的影响分析

本项目无新增占地，原工程占地已经损毁原有植被，本项目建成后通过厂区内道路两侧及周边绿化补偿，影响较小。

（4）景观影响分析

现有工程已改变了原有自然景观状态，使评价区域内原有自然景观减少，反之增加了工矿等人工景观。现有项目已经形成了现有的景观格局。本次改扩建工程在一定程度上影响原有的景观格局，改变周边的景观结构。

本项目无新增占地，因此基建完成后，对项目区土地利用结构不会产生较大影响。选厂周边将进行绿化种植，绿化程度相应提高，增加本地区植被覆盖率。

综上，本项目的建设对生态环境的影响可接受。

生态影响评价自查表如下。
表5.7-1  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用☑；
	施工活动干扰□；
	改变环境条件□；
	其他□

	
	评价因子
	物种□（             ）

生境□（             ）

生物群落□（          ）

生态系统☑（土壤环境）

生物多样性□（                  ）

生态敏感区□（                     ）

自然景观□（                       ）

自然遗迹□（                       ）

其他□（                           ）

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	生态影响简单分析☑

	评价范围
	陆域面积：（0）km2
	水域面积：（0）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□
	夏季□
	秋季□
	冬季☑

	
	
	丰水期□
	枯水期☑
	平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑
	定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让☑；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□
	长期跟踪□
	常规□
	无☑

	
	环境管理
	环境监理□
	环境影响后评价□
	其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险识别
（1）风险物质识别

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及其临界量”，厂区内风险物质情况见下表。

表5.8-1  风险物质情况表

	序号
	物质名称
	风险特性
	最大贮存量（t）
	储存位置

	1
	聚合氯化铝
	急性毒性物质
	2
	库房

	2
	松醇油
	易燃
	40
	库房

	3
	润滑油
	易燃
	0.5
	库房

	4
	废润滑油
	易燃
	0.5
	危废贮存点


①聚合氯化铝
聚合氯化铝为无色或黄色固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。分子式AlCl3，分子量133.3405。主要用途主要用于生活饮用水和工业污水废水、城镇生活污水的净化处理，如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等，也用于工业废水处理，如印染废水等，还用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料；聚氯化铝在表面处理中用作水处理剂。
②松醇油
松醇油为淡黄色或深褐色液体，有松根油的特殊气味；CAS号8002-09-3，密度0.86 g/mL，沸点153-175℃，微溶于水；遇酸受热时会分解而降低选矿性能；松醇油广泛地应用于各种金属或非金属矿的浮选作业中，它主要用于各种硫化矿如铜、铅、锌及铁矿和各种非硫化矿的浮选；它还具有一定的捕收性，特别对滑石、石墨、辉钼矿及煤等易浮矿物有较为明显的捕收效果；松醇油在浮选作业中所形成的泡沫比其他起泡剂更为稳定。
③润滑油
表5.8-2  润滑油的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：机油、润滑油
	英文名：lubricating

	理化性质
	外观与性状：淡黄色粘稠液体

	
	闪点（℃）：120~340
	自燃点（℃）：300~350

	
	相对密度(水=1)：934.8
	相对密度(空气=1)：0.85

	
	沸点（℃）：-252.8
	饱和蒸气压（kPa）：0.13/145.8℃

	
	溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂

	燃烧爆炸危险
	危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃

燃烧分解产物：CO、CO2等有毒有害气体

	
	稳定性：稳定 禁忌物：硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


（2）生产系统危险性识别

本项目生产过程中潜在的危险主要是选矿废水泄漏事故，储存过程中潜在的危险主要是松醇油、润滑油泄漏及火灾事故。尾矿临时堆存库尾矿堆存高度超过设计限值，造成库房结构荷载超限，尾矿散落外溢；库房门窗破损，雨水进入库内，增加淋溶水量，加剧污染迁移风险。尾矿运输车辆密闭失效，尾矿沿途撒落，造成道路沿线土壤污染；雨水冲刷散落尾矿，污染物随地表径流迁移；运输车辆发生交通事故，造成尾矿大量泄漏，污染道路、周边土壤、地表水体。
（3）危险物质向环境转移的途径识别

因操作不当、机器故障、输矿管道跑冒滴漏等，从而导致选矿废水泄漏，对地表水、地下水和土壤环境造成影响；松醇油、润滑油盛装容器破裂、跑冒滴漏对地表水、地下水和土壤环境造成影响，泄漏的润滑油遇到明火将发生火灾爆炸事故产生伴生/次生污染对大气环境的影响。

环境风险分析
（1）选矿废水泄漏事故环境影响分析

选厂生产泄漏事故主要原因是操作不当、机器故障、输矿管道跑冒滴漏等，从而导致矿浆泄漏；一旦排入周边环境会对地表水、地下水和土壤造成环境影响。本项目此类事故主要发生在车间内，流失的矿浆量较少，选矿废水先自流到选矿车间的导流沟，之后经事故排水管线由水泵抽排到事故水池，经采取上述措施后，可以实现事故废水不外排。

（2）油类泄漏事故环境影响分析

本项目松醇油、润滑油均桶装存放于库房，废润滑油采用专用的容器盛装，暂存于危废贮存点内。库房地面为硬化地面，采取了防渗措施；危废贮存点采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并设置围堰。厂区设置备用盛装容器，容器破损引起油类物质泄漏后，及时使用收集泵将泄漏液导入备用容器中，确保泄漏的油类不溢流、蔓延。在采取上述措施后，油类泄漏可得到有效控制，不会对地表水、地下水及土壤等外环境造成不良影响。

（3）油类泄漏发生火灾、爆炸对环境的次生/伴生影响分析

本项目油类储存发生火灾的概率很小，但一旦发生火灾事故，其燃烧产生的有害物质如一氧化碳、二氧化碳等会对大气环境产生一定的影响。尤其是事故一旦发生，会对周围村庄造成一定影响。本次环评要求，项目做好风险防范措施，危废贮存点、库房通风，远离火源，将环境风险控制在可控范围内。
环境风险防范措施

依据环境保护部文件环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中相关要求，针对本项目的特点，为保证生产安全，减少事故的发生，尽可能消除事故隐患，并降低事故发生对环境的影响。建设单位应制定环境风险防范措施和事故应急处理。

（1）选矿废水泄漏事故风险防范措施

①本项目选矿车间为硬化地面，在厂区设置1座事故池，事故池容积为691.2m3，可以满足事故状态下废水的收集，事故水收集后经泵回生产系统中进行重新选矿。
参照《事故状态下水体污染的预防与控制规范》(QSY08190-2019)，事故水池所需的总有效容积计算公式如下：
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式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以输送到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h。

上述各参数计算如下：

V1：磁选及浮选选矿矿浆全部泄漏，最大泄漏量为312.5m3。

V2：包括室内消防废水和室外消防废水。室外消火栓用水量取25L/s，同一时间内的火灾次数取1次，火灾持续时间取30min，灭火时间为30min，则室外消防用水量为45m3；室内消火栓用水量取5L/s，室内消火栓数量取1支，火灾持续时间取30min，则室内消防用水量为9m3。经过计算，单次消防废水量V2为54m3。

V3：项目未设置备用容器，发生事故时不具备转输物料能力，V3=0m3。

综上，（V1+V2-V3）max为366.5m3。

V4：生产废水排入沉淀池，不进入该收集系统，V4=0m3。

V5：降雨量按照初期雨水计算，V5=256.97m3。

综上所述，事故水池所需的总有效容积约为623.47m3，本项目建设事故池，长16m、宽16m、深2.7m，容积为691.2m3。满足事故状态下废水储存要求。

②选矿车间周边地面全部采取硬化防渗处理，车间内部设置事故导排沟、收集围堰，导排沟沿车间地面四周布设，具备一定坡度，依靠重力自流收集。选矿废水输送管线、矿浆管线发生破损泄漏时，泄漏的矿浆、选矿废水被围堰拦截，汇入周边事故导排沟，通过专用事故收集管网，重力自流导入厂区事故池贮存，避免废水漫流扩散，杜绝事故废水排入雨水管网。事故废水仅在事故池内暂存，不直接外排。待设备故障排查修复、现场险情消除后，通过池内设置提升泵，事故废水全部回用于选矿生产工序。

③选矿车间、压滤车间、矿浆及废水输送管线、沉淀池等生产设施区域地面全部做硬化防渗处理；矿浆管道、废水输送管线选用耐磨耐腐蚀管材，管道接口做好密封防护；设备、管线按照规范开展防腐耐磨处理，降低管道磨损、破裂泄漏概率；生产设备定期检修维护，减少设备故障引发的跑冒滴漏。
④事故池按最不利事故工况核算容积，池体采取防渗防腐措施，正常工况下保持空池备用状态，不得占用事故池有效容积。事故状态下泄漏选矿废水全部导入事故池，严禁直接外排。

⑤设置尾矿输送管道压力监控装置，可实现实时监控。监控人员对仪器仪表数据进行收集查看设备运行状态，发现有异常情况要及时上报，并查找泄漏源，并采取措施对其逐项排除，必要时应立即组织输送车间工作人员及沿线管道周边人员进行排查。

⑥建立管线、池体、导排沟、阀门定期巡检制度，定期清理导排沟杂物，防止管网堵塞；完善厂区雨污切换管控，在事故状态第一时间关闭雨水外排阀门；编制环境应急预案，配备应急物资，定期开展泄漏应急演练；发生泄漏事故及时切断生产源头，第一时间收集泄漏物料，杜绝废水外流，防范对周边地表水、土壤及地下水造成污染。
（2）油类泄漏事故风险防范措施

本项目松醇油、润滑油均桶装存放于库房，库房地面为硬化地面，采取了防渗措施。废润滑油采用固定容器盛装，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废贮存点，地面与裙脚均采用坚固、防渗的材料建造，基础防渗材料渗透系数小于1×10-10cm/s。设置危险废物识别标志，定期对危险废物贮存设施进行检查。降低风险事故发生的可能性。

松醇油、润滑油、废润滑油在转运及储存过程中破裂，油类洒落至地面，可能发生下渗，对地下水、土壤环境造成污染。发生泄漏后立即用吸油毡或干消防沙、干沙土对泄漏油品进行吸附，且厂区全面禁止明火，库房及危废贮存点均远离火源，环境风险可控。

（3）尾矿临时堆存库风险防范措施
库房地面及挡墙采用钢筋混凝土防渗结构，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数≤1×10-7cm/s的要求，墙角、伸缩缝做密封处理；定期检查防渗层完整性，出现破损及时修补。库房保持密闭，装卸作业尽量缩短开门时间，防止雨水进入；严格控制尾矿堆存高度，分区堆存，严禁超库容堆存；库房四周设置挡墙，防止尾矿散落。

建立尾矿进出库台账，记录尾矿入库量、出库量、堆存时间，尾矿及时转运至干渣场，不得长期堆存；开展日常巡检，重点检查防渗层、库房密闭性，做好巡检记录；库房内散落尾矿及时回收，严禁随意丢弃；严禁堆放其他不相容固体废物；制定堆存库环境应急预案，发生渗漏、漫流等环境风险事件时及时处置。

（4）尾矿运输风险防范措施
运输车辆加盖篷布密闭运输，禁止敞篷运输；固定2.2km运输路线，避开居民休息高峰时段运输；加强驾驶员安全教育培训；运输道路定期洒水抑尘，减少运输扬尘；制定尾矿运输事故应急预案，配备应急收集物资；一旦发生泄漏，第一时间围挡收集泄漏尾矿，对受污染土壤清理处置，防止污染物扩散；建立运输台账，记录运输车次、运量；定期检查车辆密闭性能，发现破损及时维修。运输过程中若发生泄漏事故，立即停止运输，采取围挡、收集、清理等应急处置，严禁尾矿直接进入雨水沟、地表水体；事故处置完成后做好记录，必要时开展土壤、地下水跟踪监测。

环境风险应急预案
项目应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案。是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。

厂区应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处置能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同合作，提高快速反应能力。环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。

（1）应急计划区确定及分布

项目应根据生产、使用、贮存风险物质的种类、数量、危险特质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。

（2）应急组织

厂区应急组织：设立厂内急救指挥部，由厂区负责人及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。确保指挥到位和畅通，明确责任，保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。

地区应急组织：一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。

事故应急专家委员会：由安全、环保、消防、卫生、工程、气象等方面有一定应急理论和实践的专家组成，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议。

应急保护目标：根据发生事故大小，确立应急保护目标。

（3）应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员除积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。现场应急协调人接到报警后应立即赶赴现场，做出初始评估，确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受到事故影响的人员以及应急人员和机构。应急指挥组应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报。警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。如需外界救援，则应呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。

（4）应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散，危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

防渗监控：加强项目区域地下水水质监控，一旦发现渗漏，应立即检修。

（5）人员安全救护

现场急救：置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏按压。皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。人员发生冻伤，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30分钟内温度提高至接近正常。在对冻伤部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。人员发生烧伤，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

人员撤离：在厂区内员工集中的办公、休息等重点区域张贴位置图，标识本地点在紧急状态下可选择的撤离路线以及最近应急装备的位置。当事故明显威胁人身安全时，任何员工都可以启动撤离信号报警装置。

当发生重大事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。员工接到紧急撤离命令后，应当关闭设备和对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大危险废物事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，实施有序疏散。重大事故可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

（6）应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施和邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。善后计划应包括对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

（7）应急救援实施程序

报警：当发生事故时，现场人员必须根据本企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向有关部门报告和报警。

设点：各救援队伍进入事故现场，立即选择有利地形设置现场指挥点和救援、急救医疗点。

报道：各救援队伍进入事故现场，立即向现场指挥部报道，以便统一实施救援工作。

救援：救援队伍进入事故现场，要尽快按照各自职责和任务迅速开展工作。

撤点：应急救援工作结束后，离开现场或救援工作的临时性转移。

总结：执行救援任务后，做好工作小结，认真总结经验与教训，积累资料，需要时修订应急预案。

应急环境监测

事故应急环境监测目的是通过当企业发生事故时，对污染监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析预测其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。监测措施包括事故监测报警系统、事故现场移动式或便携式监测装置及分析室分析监测装置。同时负责监测人员的培训、管理、业务素质的提高。

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

当发生重大、特大大气或水域污染事故时，企业必须配合市、区环境监测站对周围环境的污染情况和恢复情况进行监测。要建立快速反应机制和实施计划，对污染趋向、污染范围进行跟踪监测，监测数据要及时送至应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

在实际发生事故时，若已知污染物类型，则可立即实施应急预案中的应急监测方案。若污染物类型不明，则应当根据事故污染的特征及遭受危害的人群和生物的表象等信息，判断该污染物可能的类型，确定应急监测方案。对于情况不明的污染事故，则可临时制定应急监测技术方案，采取相应的技术手段来判明污染物的类型，进而监测其污染的程度和范围等。监测的布点，可随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和监测频次。

后续事项

（1）污染监测和治理

事故得到控制后，对事故现场及周边进行污染监测，确定现场有无污染物遗留。事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

（2）生产恢复

主要完成以下工作，方可恢复生产：转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料；应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作；维修或更换有关生产设备；清理或修复污染场地。

环境风险结论
综上所述，项目运营期间通过采取风险防范措施，可以将项目所存在的风险隐患降到最低程度，只要项目建设方认真落实各项环境风险防范措施，有针对性地加强相关设施的安全管理，消除事故隐患，其环境风险事故概率完全可控制，项目存在的环境风险可被环境接受。同时要及时编制突发环境风险事件的应急预案，并组织进行应急演练，确保一旦发生环境风险时事故造成的危害后果降到最低程度。

本项目环境风险评价自查表见下表。

表5.8-3  环境风险自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险

物质
	名称
	聚合氯化铝
	松醇油
	润滑油
	废润滑油

	
	
	存在总量/t
	2
	40
	0.5
	0.5

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  人
	5km范围内人口数  人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 (
	F2(
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 (
	S2(
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 (
	G2(
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2(
	D3(

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 (
	1≤Q<10(
	10≤Q<100(
	Q>100 (

	
	M值
	M1(
	M2 (
	M3 (
	M4 (

	
	P值
	P1(
	P2 (
	P3 (
	P4 (

	环境敏感

程度
	大气
	E1(
	E2 (
	E3(

	
	地表水
	E1(
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1(
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+(
	Ⅳ (
	Ⅲ (
	Ⅱ (
	Ⅰ(

	评价等级
	一级 (
	二级 (
	三级 (
	简单分析  (

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 (
	易燃易爆  (

	
	环境风险类型
	泄露 (
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 (

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 (
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 (
	其他估算法(

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB (
	AFTOX (
	其他(

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围（0）m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围（0）m

	
	地表水
	最近环境敏感目标（无），到达时间（0）h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间（0）d

	
	
	最近环境敏感目标（无），到达时间（0）d

	重点风险防范措施
	选矿废水泄漏事故风险防范措施

①本项目选矿车间为硬化地面，在厂区设置1座事故池，可以满足事故状态下废水的收集，事故水收集后经泵回生产系统中进行重新选矿。
②选矿车间周边地面全部采取硬化防渗处理，车间内部设置事故导排沟、收集围堰，导排沟沿车间地面四周布设，具备一定坡度，依靠重力自流收集。选矿废水输送管线、矿浆管线发生破损泄漏时，泄漏的矿浆、选矿废水被围堰拦截，汇入周边事故导排沟，通过专用事故收集管网，重力自流导入厂区事故池贮存，避免废水漫流扩散，杜绝事故废水排入雨水管网。事故废水仅在事故池内暂存，不直接外排。待设备故障排查修复、现场险情消除后，通过池内设置提升泵，事故废水全部回用于选矿生产工序。

③选矿车间、压滤车间、矿浆及废水输送管线、沉淀池等生产设施区域地面全部做硬化防渗处理；矿浆管道、废水输送管线选用耐磨耐腐蚀管材，管道接口做好密封防护；设备、管线按照规范开展防腐耐磨处理，降低管道磨损、破裂泄漏概率；生产设备定期检修维护，减少设备故障引发的跑冒滴漏。

④事故池按最不利事故工况核算容积，池体采取防渗防腐措施，正常工况下保持空池备用状态，不得占用事故池有效容积。事故状态下泄漏选矿废水全部导入事故池，严禁直接外排。

⑤设置尾矿输送管道压力监控装置，可实现实时监控。监控人员对仪器仪表数据进行收集查看设备运行状态，发现有异常情况要及时上报，并查找泄漏源，并采取措施对其逐项排除，必要时应立即组织输送车间工作人员及沿线管道周边人员进行排查。

⑥建立管线、池体、导排沟、阀门定期巡检制度，定期清理导排沟杂物，防止管网堵塞；完善厂区雨污切换管控，在事故状态第一时间关闭雨水外排阀门；编制环境应急预案，配备应急物资，定期开展泄漏应急演练；发生泄漏事故及时切断生产源头，第一时间收集泄漏物料，杜绝废水外流，防范对周边地表水、土壤及地下水造成污染。

油类泄漏事故风险防范措施

松醇油、润滑油均桶装存放于库房，库房地面为硬化地面，采取了防渗措施。废润滑油采用固定容器盛装，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废贮存点，地面与裙脚均采用坚固、防渗的材料建造，基础防渗材料渗透系数小于1×10-10cm/s。设置危险废物识别标志，定期对危险废物贮存设施进行检查。降低风险事故发生的可能性。松醇油、润滑油、废润滑油在转运及储存过程中破裂，油类洒落至地面，可能发生下渗，对地下水、土壤环境造成污染。发生泄漏后立即用吸油毡或干消防沙、干沙土对泄漏油品进行吸附，且厂区全面禁止明火，库房及危废贮存点均远离火源，环境风险可控。

尾矿临时堆存库风险防范措施

库房地面及挡墙采用钢筋混凝土防渗结构，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数≤1×10-7cm/s的要求，墙角、伸缩缝做密封处理；定期检查防渗层完整性，出现破损及时修补。库房保持密闭，装卸作业尽量缩短开门时间，防止雨水进入；严格控制尾矿堆存高度，分区堆存，严禁超库容堆存；库房四周设置挡墙，防止尾矿散落。

建立尾矿进出库台账，记录尾矿入库量、出库量、堆存时间，尾矿及时转运至干渣场，不得长期堆存；开展日常巡检，重点检查防渗层、库房密闭性，做好巡检记录；库房内散落尾矿及时回收，严禁随意丢弃；严禁堆放其他不相容固体废物；制定堆存库环境应急预案，发生渗漏、漫流等环境风险事件时及时处置。

尾矿运输风险防范措施

运输车辆加盖篷布密闭运输，禁止敞篷运输；固定2.2km运输路线，避开居民休息高峰时段运输；加强驾驶员安全教育培训；运输道路定期洒水抑尘，减少运输扬尘；制定尾矿运输事故应急预案，配备应急收集物资；一旦发生泄漏，第一时间围挡收集泄漏尾矿，对受污染土壤清理处置，防止污染物扩散；建立运输台账，记录运输车次、运量；定期检查车辆密闭性能，发现破损及时维修。运输过程中若发生泄漏事故，立即停止运输，采取围挡、收集、清理等应急处置，严禁尾矿直接进入雨水沟、地表水体；事故处置完成后做好记录，必要时开展土壤、地下水跟踪监测。

	评价结论与建议
	结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，环境风险是可控的。

	注：“(”为勾选项，“”为填写项。


地下水环境影响预测与评价
区域水文地质概况
区域地下水类型及赋存条件
区内含水层可划分为第四系残坡积潜水含水层、基岩风化裂隙含水层、构造裂隙含水带三大类，分述如下：

（1）第四系残坡积潜水含水层

含水层多呈透镜体状，岩性由砂、砾石、岩石碎块组成，含少量孔隙潜水，该含水层埋深5～15m，一般深8～10m，补给主要靠大气降水，具有一定的承压性，富水性弱，水量较贫乏。主要接受大气降水及附近基岩裂隙水补给，水量季节性变化明显。以人工开采及地下径流方式排泄。水化学类型为重碳酸钙型水。矿化度小于1g/L。

（2）基岩风化裂隙含水层

区内岩性为太古宙变质杂岩，分布很广，岩层倾角在55°-60°，由于经历长期风化剥蚀，风化裂隙较发育，风化带厚度约15—20m左右，透水性较好，连通性差，补给来源主要为大气降水，富水性弱。地下水埋深15～32m，根据相邻矿区抽水试验资料，钻孔单位涌水量0.04L/s•m，渗透系数0.014m/d。该含水带厚度一般小于10m。弱风化带下基岩裂隙不发育地段可视为相对隔水层。水化学类型为重碳酸、硫酸钙型水，矿化度0.19—0.21g/L。

（3）构造裂隙含水带

构造裂隙含水带分布受裂隙发育的直接控制。具有不均匀性，规律性差的特点，常为互不相关的构造裂隙承压水，与矿脉充水关系密切。矿脉与变质杂岩接触部位裂隙发育，局部与基岩表层风化裂隙水连通，多充水，主要接受上部基岩裂隙水补给。岩石总体为单斜构造，故基岩脉状裂隙水多沿矿脉呈带状分布，富水性较弱。充水来源主要为上部裂隙水及表层风化裂隙水。

地下水的补给、径流与排泄条件
区内山势起伏较大，地下水的补给、径流、排泄总体是大面积丘陵山区以补给、径流为主，而河谷平原区以径流、排泄为辅。地下水流向均显示出由山前向沟谷流动的特征。

区内地下水主要接受大气降水补给，由高向低沿坡地向沟谷排泄。在天然条件下，第四系松散层中的孔隙潜水与基岩风化带裂隙水存在密切的水力联系，构成统一的地下水面，而与深部基岩裂隙水间水力联系较弱。天然状态下区内地下水的补给、径流、排泄条件良好。
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图6.1-1  区域水文地质图
地下水水位动态特征
根据评价区地下水动态特征，评价区地下水动态受地下水开采影响。本区地下水主要开采层位是潜水－微承压水，近几年来地下水水位基本保持稳定。同时，农业灌溉和工业开采影响程度有由强变弱的趋势。地下水动态曲线的变化与降水、采水的季节性变化密切相关。地下水动态为渗入－径流型和径流－开采型交替出现。年初的1-3月份为枯水期，地下水位下降，4-6月份灌溉开始，且7、8月份为降雨季节，但由于农业及生活用水大量开采，使地下水位仍在下降并处于较低水平。9、10月份后开采量减少，水位出现回升。平原区潜水－微承压水位变化动态呈现渗入－径流型和径流－开采动态交替的特征。

地下水化学类型
根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl-、SO42-、HCO3-将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见下表。

表6.1-1  舒卡列夫分类表

	含量＞25%Meq的离子
	HCO3-
	HCO3-+SO42-
	HCO3-+SO42-+Cl-
	HCO3-+Cl-
	SO42-
	SO42-+Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2++Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na++Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na++Ca2++Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na++Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


按矿化度又分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5—10g/L，C组10—40g/L，D组>40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M<1.5g/L，阴离子只有HCO3>25％Meq，阳离子只有Ca大于25%Meq。49-D型，表示矿化度大于40g/L的Cl-Na型水，该型水可能是与海水及海相沉积有关的地下水，或是大陆盐化潜水。

通过区域内潜水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型为1-A型（HCO3--Ca2+）为主，地下水总矿化度小于1g/L，水质情况较好。

就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水矿化度高于深层水。雨季到来后，降雨量增加，蒸发量减小，浅层水矿化度下降。春秋季节降雨量减少，蒸发量加大，矿化度逐渐升高。但总体年变化幅度不大。

区域地下水开发利用现状及规划
根据收集的有关该项目所在区域地下水水文地质资料及现场勘查，项目所在区内无溶洞、岩溶洼地、漏斗等宏观形态。根据对区域内村庄进行的调查结果可知，周边部分村庄饮用水采用分散式饮用水水井为主要饮用水源。

经调查了解到，本项目周边村庄目前部分采用地下水作为饮用水，村庄现存的分散民井仅生活农业用，各村庄开采总量冬季<100m3/d，夏季约为300m3/d。区域无大规模地下水开采规划。

区域地下水污染源调查
地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。调查区内的工业污染源，按原国家环保总局《工业污染源调查技术要求及其建档技术规定》的要求进行调查，最终调查结果如下：

（1）工业污染源调查

项目附近有选矿、采矿等工业活动，对地下水环境造成一定污染。

（2）农业污染源调查

根据调查结果可知，调查区范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素等。调查区范围内有部分耕地，化肥和农药的施用可能会对地下水造成污染。

（3）生活污染源

根据调查结果可知，评价区内零散地分布着一些村落，村落居民生活垃圾的堆放、生活污水的排放以及厕所粪便淋滤渗漏皆对地下水造成污染。

场地水文地质条件
场地地质概况
（1）地层

区内主要出露第四系和太古宙变质杂岩。

第四系分布于沟谷中，主要岩性为粘土、砂和砾石。

太古宙变质杂岩，主要岩性为黑云角闪斜长片麻岩和黑云斜长片麻岩。

（2）构造

项目区域为单斜构造，区内片麻理发育，形成了北北东向和近东西向两组构造。

场地水文地质条件
项目场地地下水类型为第四系孔隙水，分布在整个选厂区域，由砂、砾石、岩石碎块及粘性土组成的残坡积、坡洪积，局部冲沟口堆积形成不规则的小透镜体，厚度在5～8m，雨水充沛时地下水埋深在6～10m，水量贫乏，单位涌水量小于10l/m·s。

本区的地下水主要来源于大气降水的渗入补给，根据地形、地貌、岩性、构造等条件的差异，可相对地划分出山区丘陵补给区、山前及山间谷地径流区、河谷平原排泄区。大气降水通过裸露的风化岩石表面，以及松散的岩石表面渗入到地下潜水面，成为对地下水的补给源。本区地下水埋深较深，蒸发作用很小，蒸发排泄可以忽略，地下水的主要排泄途径为地下径流排泄及人工开采排泄。

区内底部花岗岩岩层导水性、透水性差，在该区内划分为隔水层。

包气带现状及特征
包气带土壤主要分布于各山间沟谷及山前坡麓地带，覆盖于第四系前诸地层之上，岩性均为陆相松散堆积物，岩性大致可分为下部黄褐～红褐色砂质粘土，局部见砂砾岩透镜体及钙质结核层；上部为灰～黄褐色黄土，成因类型为洪积。

包气带土壤对于石油类污染物的吸附能力较差，很快即达到吸附饱和，这是因为包气带土壤中所含的粘土矿物中存在着大量可交换的亲水性无机阳离子，使其表面形成一层薄的水膜，阻碍了疏水性有机污染物的表面吸附，包气带土壤有机污染物的吸附主要是通过其层间结构来实现的。包气带土壤对于重金属离子较大的吸附量则是由于其含有的粘土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量。胶泥土、粘土、粉砂质粘土对污染物的防护能力依次减小，即粒径越小，胶结程度越高，土壤对污染物的截留能力越强。本项目厂区中包气带土壤对各种污染物的吸附能力均较低，这是由于所取用的包气带土壤以砂质黏土为主，砂质黏土相应的土壤颗粒的粒径较大，含粘土矿物较小，故对各种污染物截留吸附能力较弱。

潜水含水层脆弱性主控因素为包气带对污染物的阻隔能力，建设项目地下水脆弱性评价主要影响因子主要为地下水埋深、包气带岩性及其厚度。其中含粘性土较多的土壤包气带防污性能远远大于以粉砂土为主的土壤包气带的防污性能。本项目包气带土壤以砂质黏土为主，其对石油类、苯系物、NH3N和CODcr等物质吸附能力较弱。

现状包气带土壤质量较好，尚未受到污染。此外，考虑到评价区地下水水位埋深，包气带厚度属于中等程度，因此，即使在非正常状况条件下有污染物渗漏，污染物质在经由包气带向下迁移过程中，经过包气带介质降解和吸附作用后污染物浓度会得到大幅度衰减，因此，污染物比较不容易进入地下水环境。

建设项目场址包气带单层土层厚度Mb＞1.0m，分布连续、稳定，包气带渗透系数K6.3×10-3cm/s。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为弱。

现场水文地质试验
为查明场地环境水文地质问题和获取预测评价相关参数，在进行地下水环境影响评价工作时，可进行必要的水文地质勘查试验。本次根据评价内容需要，在调查区域内进行抽水试验和渗水试验，查明含水层的渗透系数和包气带土层渗透系数。

抽水试验
本次工作在项目区内设了1处水文地质试验孔。针对指定含水层进行抽水试验。
SK1为本次勘查的深层钻孔，孔深为20m。计算公式如下：
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式中：K—渗透系数，（m/d）；

Q—单井涌水量，（m3/d）；
S—降深，（m）；
t1、t2—水位恢复时间；
h1、h2—水位恢复时间t1、t2对应的水位值；

H—含水层厚度，（m）；
r—抽水井半径，（m）；
R—影响半径，（m）。
水文地质钻孔分层抽水试验结果概述如下：

含水层为第四系孔隙水含水层。岩性主要为砂、砾石及碎石层，可见厚度范围5～8m，埋深10m，厂区内分布不均匀，水头上升1.12m左右，钻孔涌水量为150m3/d，含水层渗透系数84.5m/d。

表6.4-1  单孔稳定流抽水试验及水文地质参数计算成果表
	孔号
	地下水位埋深
	含水层厚度
	降深
	涌水量
	单位涌水量
	渗透系数
	影响半径

	
	
	H/M
	S
	Q
	q
	k
	R

	
	m
	m
	m
	L/s
	m3/d
	L/s.m
	m/d
	m

	SK1
	10
	6
	1.12
	1.736
	150
	0.210
	79.5
	48.92


渗水试验
渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种

（1）渗水试验点布设

根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在厂区内选取1个渗水试验点位，获取厂区包气带渗透性能参数。

（2）渗水试验方法

本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的砂质黏土层。

试验步骤如下：

①在选定的试验位置挖一个圆形试坑至试验层；

②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动，在注水试坑内放入铁环，环外用黏土填实确保四周不漏水；

③在环底铺2—3cm厚的粒径5—10mm的砾石或碎石作为缓冲层；

④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。

⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。

（3）渗水试验成果

①渗水速率历时曲线

根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图，见下图。
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图6.4-1  SK01渗水试验Q-t曲线图
②渗水试验计算结果

试验土层的渗透系数按下式计算：
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式中：K—试验土层渗透系数，cm/s；

Q—注入流量，L/min；

F—试环面积，cm2。

由公式可计算出厂区包气带渗透系数值，见下表。
表6.4-2  区内包气带的水文地质参数统计表
	序号
	包气带岩层
	试坑直径（cm）
	延续时间t（min）
	渗透系数（cm/s）
	孔隙度
	给水度

	1
	砂质黏土
	35.75
	60
	6.3×10-3
	0.28
	0.30


地下水环境影响评价
水文地质模型的概化
建设项目所在区域属于低山丘陵水文地质单元，本次评价以项目东侧及西侧山岭区域为地下水补给区域，沟谷区域为地下水排泄区域。区域内地下水主要接受降雨补给及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。

由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：
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式中：x，y—空间坐标（m）；

K（x，y）—渗透系数（m/d）；

u—潜水含水层的给水度；

t—时间变量（d）；

W（x，y，t）—垂向补排强度（m/d）；

Q（xj，yj，t）—t时第j号井抽水量（m3/d）；

Z—含水层底板标高（m）；

h（x，y，t）—地下水待求水位（m）；

h0（x，y，t）—渗流场内初始水位值（m）；

h1（x，y，t）—第一类边界水位值（m）；

q（x，y，t）—第三类边界的单宽流量（m3/d）；

n—第三类边界内法线方向单位向量；

Г1和Г3—第一类和第三类边界；

本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为：
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式中：C—研究区污染物浓度，（mg/L）；
x，y，z—坐标（m）；
Dxx—x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Dyy—y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Vxx—x方向上的渗透流速（m/d）；
Vyy—y方向上的渗透流速（m/d）；
ne—有效孔隙度；
C0—研究区污染物初始浓度（mg/L）；
C1—为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；
t—时间（d）；
Ω—研究区空间范围；
Г1—研究区一类边界。
溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。
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式中：V—溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；
K—含水层渗透系数（m/d）；
gradH—地下水水力坡度；
u—溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；
ne—有效孔隙度。
（1）含水层概化

用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区第四系含水层以砂、砂砾及碎石层组成，渗透系数按79.5m/d计（抽水试验获得），山岭区域主要为基岩裂隙水，收集周边资料渗透系数按0.012m/d计。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况见下表。

表6.5-1  水文地质参数的确定
	分区
	K
	u
	降水入渗补给系数α

	第四系孔隙水
	79.5（抽水试验获得）
	0.59
	0.30

	山岭基岩裂隙水
	0.012
	0.04
	0.30


（2）含水层水力特征概化

根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度1.2×10-3-2.4×10-3。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。

（3）溶质运移特征概化

本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。

（4）模型边界条件确定

根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。

（5）水文地质参数

根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。

根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为50×90个单元格，对项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为11.5km2。
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图6.5-1  模拟预测区域网格剖分
进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。

区域内地下水主要接受降雨补给，项目区地下水水位线拟合见下图。
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图6.5-2  项目区地下水水位流场拟合图

模型识别与验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

模拟值与实际观测值的比较结果如下图所示。

项目进行识别验证点位（共计10个）分别位于项目上游、下游及侧方向区域，输入拟合后水流模型中进行识别验证。

表6.5-2  识别验证点位信息汇总
	井号
	调查地下水埋深
	调查地下水水位
	拟合后地下水水位
	误差

	1#
	8.01m
	+614.92m
	+613.11m
	0.30%

	2#
	9.34m
	+622.46m
	+623.33m
	0.14%

	3#
	12.19m
	+601.77m
	+600.12m
	0.27%

	4#
	10.97m
	+643.26m
	+644.52m
	0.20%

	5#
	11.06m
	+638.83m
	+639.95m
	0.18%

	6#
	11.36m
	+596.27m
	+595.07m
	0.20%

	7#
	12.61m
	+570.81m
	+572.50m
	0.30%

	8#
	13.06m
	+630.89m
	+631.68m
	0.13%

	9#
	8.32m
	+605.96m
	+604.59m
	0.23%

	10#
	10.44m
	+658.83m
	+657.58m
	0.19%


结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。
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图6.5-3  区域实测水位与模拟水位拟合

根据对模拟水位与模拟区域内十个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%以上，判定模型基本可用。

情景设定及源强分析

（1）正常状况

本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。

正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。污水的纵向迁移可用达西公式计算：
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式中：Q—单位时间渗出的渗漏液量，m3/d；
K—渗透系数，m/d；
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；
H—衬里之上漏液高度，m；
L—衬里的厚度，m。
工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：

Q=1.72×10-8m3/d

结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。

此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。

（2）非正常状况

非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下两种情况：

①沉淀池发生破损。
②废水输送管道发生破损。
漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常状况地下水环境影响进行预测分析。

废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。

在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的沉淀池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游厂界处地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。

沉淀池发生破损废水下渗至地下水环境中对其造成影响，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d，非正常状况下按10倍计算。泄漏面积按池底面积的10%计算。结合沉淀池尺寸计算渗漏量为1.4m3/d。假设渗漏发生后下游监测井发现异常并采取有效措施完全停止渗漏的时间在15—30天。渗漏时间取最大天数，因此，模型中设置持续渗漏时间为30天，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。

依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。本项目不涉及持久性有机物，重金属和其他污染物结合尾矿浸出试验中污染物浓度，根据标准指数法排序进行选取。
表6.5-3  地下水预测因子标准指数法排序表
	项目名称
	检测结果
	单位
	浓度限值
	标准指数

	硫酸硝酸法

	铜
	7.25
	mg/L
	100
	0.073

	锌
	4.09
	mg/L
	100
	0.041

	镉
	0.19
	mg/L
	1
	0.19

	铅
	1.23
	mg/L
	5
	0.246

	六价铬
	未检出
	mg/L
	5
	/

	铬
	未检出
	mg/L
	15
	/

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	/

	汞
	未检出
	μg/L
	0.1mg/L
	/

	铍
	未检出
	mg/L
	0.02
	/

	钡
	未检出
	mg/L
	100
	/

	镍
	未检出
	mg/L
	5
	/

	银
	未检出
	mg/L
	5
	/

	砷
	2.90
	μg/L
	5mg/L
	0.0006

	硒
	未检出
	μg/L
	1mg/L
	/

	无机氟化物
	未检出
	mg/L
	100
	/

	氰化物
	未检出
	mg/L
	5
	/

	水平振荡法

	汞
	未检出
	μg/L
	0.05mg/L
	/

	烷基汞
	未检出
	ng/L
	不得检出
	/

	镉
	未检出
	mg/L
	0.1
	/

	铬
	未检出
	mg/L
	1.5
	/

	六价铬
	未检出
	mg/L
	0.5
	/

	砷
	2.88
	μg/L
	0.5mg/L
	0.006

	铅
	0.71
	mg/L
	1.0
	0.71

	镍
	未检出
	mg/L
	1.0
	/

	苯并（a）芘
	未检出
	mg/L
	0.00003
	/

	铍
	未检出
	mg/L
	0.005
	/

	总银
	未检出
	mg/L
	0.5
	/

	pH值
	7.64
	无量纲
	6-9
	/

	化学需氧量
	22.9
	mg/L
	100
	0.229

	石油类
	未检出
	mg/L
	5
	/

	硫化物
	未检出
	mg/L
	1.0
	/

	磷酸盐
	0.11
	mg/L
	0.5
	0.22

	铜
	0.25
	mg/L
	0.5
	0.5

	锌
	0.52
	mg/L
	2.0
	0.26

	锰
	未检出
	mg/L
	2.0
	/


根据标准指数，重金属标准指数最大为铅，其次为镉，其他污染物标准指数最大为化学需氧量。参照同类项目，沉淀池中含有少量石油类污染物。因此，本项目选取铅、镉、COD及石油类作为预测因子进行模拟预测。
模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度，故COD选取为7.63mg/L（污水中的COD以CODcr形式体现，但地下水中的COD以CODmn体现，本项目给出COD浓度为CODcr形式，故考虑地下水环境影响需将CODcr及CODmn进行转化，其通过调查资料及类比项目可知，转化系数约为3，污水中CODcr的浓度为22.9mg/L，故转化为CODmn形式的浓度为7.63mg/L，本项目以7.63mg/L作为泄漏源强进行预测）、镉选取为0.19mg/L、铅选取为1.23mg/L；参照同类项目，沉淀池中含有少量石油类污染物，浓度在0.1—0.5mg/L，取最大值进行预测，故石油类选取为0.5mg/L。

模型预测

（1）沉淀池镉预测

镉以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.005mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图6.5-4  渗漏10天污染影响范围（镉）
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图6.5-5  渗漏30天污染影响范围（镉）
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图6.5-6  渗漏32天污染影响范围（镉）
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图6.5-7  渗漏34天污染影响范围（镉）
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图6.5-8  渗漏36天污染影响范围（镉）
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图6.5-9  渗漏37天污染影响范围（镉）
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图6.5-10  渗漏100天污染影响范围（镉）
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图6.5-11  渗漏1000天污染影响范围（镉）
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图6.5-12  渗漏3650天污染影响范围（镉）

模拟结果中，0.005mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.01mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围1786m2，污染羽距离下游最近保护目标936m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.014mg/L。污染羽影响范围6884m2，污染羽距离下游最近保护目标892m。及时切断污染源。

泄漏发生32天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.008mg/L。污染羽影响范围5725m2，污染羽中心向下游运移距离为33m。

泄漏发生34天及36天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.007mg/L及0.006mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为3564m2及181m2，污染羽中心向下游运移距离为46m及91m。

至37天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中镉超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（镉标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.005mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表6.5-4  污染物镉运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.01mg/L
	沉淀池
	否
	936m
	0m

	30天
	0.014mg/L
	沉淀池
	否
	892m
	0m

	32天
	0.008mg/L
	厂区边界
	否
	894m
	33m

	34天
	0.007mg/L
	厂区边界
	否
	895m
	46m

	36天
	0.006mg/L
	厂界下游
	否
	899m
	91m

	37天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图6.5-13  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在37天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

（2）沉淀池铅预测

铅以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.01mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图6.5-14  渗漏10天污染影响范围（铅）
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图6.5-15  渗漏30天污染影响范围（铅）
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图6.5-16  渗漏35天污染影响范围（铅）
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图6.5-17  渗漏40天污染影响范围（铅）
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图6.5-18  渗漏43天污染影响范围（铅）
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图6.5-19  渗漏45天污染影响范围（铅）
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图6.5-20  渗漏100天污染影响范围（铅）
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图6.5-21  渗漏1000天污染影响范围（铅）
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图6.5-22  渗漏3650天污染影响范围（铅）

模拟结果中，0.01mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.03mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围4267m2，污染羽距离下游最近保护目标917m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.04mg/L。污染羽影响范围12422m2，污染羽距离下游最近保护目标875m。及时切断污染源。

泄漏发生35天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.018mg/L。污染羽影响范围10270m2，污染羽中心向下游运移距离为38m。

泄漏发生40天及43天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.014mg/L及0.012mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2767m2及581m2，污染羽中心向下游运移距离为67m及90m。

至45天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中铅超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（铅标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.01mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表6.5-5  污染物铅运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.03mg/L
	沉淀池
	否
	917m
	0m

	30天
	0.04mg/L
	沉淀池
	否
	875m
	0m

	35天
	0.018mg/L
	厂区边界
	否
	877m
	38m

	40天
	0.014mg/L
	厂区边界
	否
	890m
	67m

	43天
	0.012mg/L
	厂界下游
	否
	896m
	90m

	45天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图6.5-23  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在45天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

（3）沉淀池COD预测

COD以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图6.5-24  渗漏10天污染影响范围（COD）
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图6.5-25  渗漏30天污染影响范围（COD）
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图6.5-26  渗漏31天污染影响范围（COD）
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图6.5-27  渗漏32天污染影响范围（COD）
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图6.5-28  渗漏33天污染影响范围（COD）
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图6.5-29  渗漏34天污染影响范围（COD）
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图6.5-30  渗漏100天污染影响范围（COD）
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图6.5-31  渗漏1000天污染影响范围（COD）
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图6.5-32  渗漏3650天污染影响范围（COD）

模拟结果中，3mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为3.5mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围929m2，污染羽距离下游最近保护目标944m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为4mg/L。污染羽影响范围3291m2，污染羽距离下游最近保护目标916m。及时切断污染源。

泄漏发生31天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为3.5mg/L。污染羽影响范围2468m2，污染羽中心向下游运移距离为16m。

泄漏发生32天及33天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为3.5mg/L及3.5mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为1301m2及218m2，污染羽中心向下游运移距离为20m及28m。

至34天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中COD超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（COD标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为3mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表6.5-6  污染物COD运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	3.5mg/L
	沉淀池
	否
	944m
	0m

	30天
	4mg/L
	沉淀池
	否
	916m
	0m

	31天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	916m
	16m

	32天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	917m
	20m

	33天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	934m
	28m

	34天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图6.5-33  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在34天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

（4）沉淀池石油类预测

石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）中石油类标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图6.5-34  渗漏10天污染影响范围（石油类）
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图6.5-35  渗漏30天污染影响范围（石油类）
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图6.5-36  渗漏31天污染影响范围（石油类）
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图6.5-37  渗漏33天污染影响范围（石油类）
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图6.5-38  渗漏34天污染影响范围（石油类）
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图6.5-39  渗漏35天污染影响范围（石油类）
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图6.5-40  渗漏100天污染影响范围（石油类）
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图6.5-41  渗漏1000天污染影响范围（石油类）
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图6.5-42  渗漏3650天污染影响范围（石油类）

模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.09mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围1092m2，污染羽距离下游最近保护目标942m。

泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.12mg/L。污染羽影响范围4012m2，污染羽距离下游最近保护目标914m。及时切断污染源。

泄漏发生31天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.08mg/L。污染羽影响范围3232m2，污染羽中心向下游运移距离为22m。

泄漏发生33天及34天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.07mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2133m2及899m2，污染羽中心向下游运移距离为24m及22m。

至35天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污水中石油类超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（石油类标准参照《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）要求，标准浓度为0.05mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。

表6.5-7  污染物石油类运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.09mg/L
	沉淀池
	否
	942m
	0m

	30天
	0.12mg/L
	沉淀池
	否
	914m
	0m

	31天
	0.08mg/L
	厂区内
	否
	915m
	22m

	33天
	0.07mg/L
	厂区内
	否
	916m
	24m

	34天
	0.06mg/L
	厂区内
	否
	925m
	22m

	35天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图6.5-43  下游保护目标预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在35天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。

地下水模拟预测结论
在非正常状况条件下，沉淀池泄漏可能会对周边地下水环境产生不良的影响，由于污染物影响范围相对较小，持续时间较短，因此对周边地下水环境影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少跑冒滴漏情况，对周边地下水的影响较小，不会对保护目标造成影响。

需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

环境保护措施及可行性论证

施工期污染防治措施及其可行性

施工期大气污染防治措施及其可行性

工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，环评要求建设单位同工程施工单位明确环境管理责任，并制定相应的施工期环境管理计划，在施工中必须采取措施控制扬尘污染，根据相关环保要求，项目施工中应采取如下必要的控制措施：

（1）施工场地周围应当设置不低于两米的硬质密闭围栏。

（2）使用商业混凝土，严禁现场搅拌混凝土，可大大减少水泥、砂、石等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，同时还可以避免搅拌机作业的噪声影响。

（3）本项目施工过程中产生的渣土应尽可能回填。不能回填的渣土及建筑垃圾应严格按照有关规定运出施工场地。运输车辆不能超载，被运渣土及建筑垃圾不能含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响县区道路清洁，运输时应按照指定的运输线路行驶。建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

（4）对工程材料易产生扬尘的物料应当按照施工总平面图划定的区域堆放，并采取覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。

（5）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；施工工地各出入口应设置除车轮泥土设施，以保障车辆不带泥土驶出工地。

（6）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（7）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

施工期水环境污染防治措施及其可行性

（1）水泥、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（2）施工现场要设置沉淀池，施工现场内污水未经沉淀池处理不得直接排入地表水，处理后的施工污水可作为冲洗用水或场地抑尘洒水，以减轻对地表水环境的污染。

（3）施工人员生活污水排入场内旱厕，定期清掏。

（4）施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，远离附近地表水体，尽量避免随雨水径流流入附近地表水。

（5）加强施工人员安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，避免施工中的意外事故造成水环境污染。

施工期废水经采取上述措施处理后对周围环境影响较小。

施工期声环境污染防治措施及其可行性

施工噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土等过程。施工后期的装修作业由于大部分工作在室内进行，因此，其影响相对较轻。施工单位应采取措施减缓施工噪声对周围环境的影响。

（1）要求建设单位合理安排施工作业时间，重视施工噪声防治，夜间22:00－次日6:00之间严禁施工。

（2）选用低噪声级的建筑机械及设备。

（3）注意设备操作方法以降低施工噪声，对动力机械设备定期维修、养护，对推土机、挖掘机、电锯、电刨等高噪音设备，应合理布局，并安装必要的临时性减振、降噪措施，加设隔声罩、隔声墙等，以确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

（4）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。

采用上述措施后，施工噪声对周边环境影响较小。

施工期固体废物污染防治措施及其可行性

（1）建筑垃圾应尽可能回用于其他建筑工地的填方，不能利用的排放到指定地点。同时施工单位在施工前应制定建筑垃圾的运输处置计划，明确建筑垃圾的运输方式、使用方向等。

（2）施工人员产生的生活垃圾应交由环卫部门及时清运，不可随意堆放影响施工人员的生活卫生环境。

在采取以上防治措施后，项目产生的固废均得到了妥善处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。

运营期污染防治措施及其可行性

大气污染防治措施及其可行性

有组织废气控制措施
在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；有组织颗粒物排放量为3.37t/a，排放速率为0.47kg/h，排放浓度为9.4mg/m3；满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求（10mg/m3）。
（1）袋式除尘器原理

袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。其除尘机理为：含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、黏附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起到良好的捕尘作用。

袋式除尘器的优点是除尘效率很高，一般可达99.5%以上，适应力强，能处理不同类型的颗粒物。袋式除尘器对10μm以下尤其1μm以下的微颗粒物有较好的捕集效果，是捕集PM2.5的重要手段。袋式除尘在净化效率、运行能耗、设备造价、占地面积等方面都优于电除尘，特别对电除尘器不易捕集的高比电阻尘粒亦很有效；适应的质量浓度范围大，对烟气流速的变化也具有一定的稳定性；结构简单，内部无复杂结构，所收干尘便于回收利用。

（2）袋式除尘器净化效率论证

滤袋的材质包括天然纤维和化学纤维，目前应用较为广泛的是化学纤维，包括涤纶机织布和涤纶、腈纶、丙纶针刺毡等。其中涤纶材质具有较好的综合性能以及广泛的适用性；同时由于涤纶针刺毡滤料工作原理是“深层过滤”，即通过滤料纤维的捕集，先在滤料表面形成“一次粉尘层”（即粉饼），再通过这层粉饼来过滤后续的粉尘；在使用初期，由于滤料本身的空隙较大，部分粉尘会穿过滤料排放出去，只有当粉饼形成后过滤过程才真正开始；继续使用后，滤料表面的粉尘会逐渐渗入滤料中，导致滤料孔隙堵塞，使设备运行阻力不断增加，直至必须更换滤料为止。

为了克服普通滤料初期低效率、后期高耗能、滤料更换周期高等缺点，目前普遍采用新型滤料，即在普通滤料表面复合一层薄膜而形成的一种新型滤料，这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤；薄膜特有的立体网状结构，使粉尘无法穿过，无孔隙堵塞危害；过滤膜通常是由高分子聚合物制成的，厚度一般为100～150μm，微孔滤膜孔径小，捕集率很高，即使对不同粒径的微细粒子也有较高的捕集率，并可防止进入滤料深处，不需要形成普通滤料具有的粉尘初层，清灰容易。这一特性为袋式除尘器在潮湿条件下工作防止因结露造成滤袋结垢而失效创造了一定的条件，同时防止滤料的堵塞和结垢，降低滤料的阻力，因而有利于降低除尘器系统运行的能耗。

为保证对不同粒径颗粒物的过滤去除效果，选取的滤料孔径需要小于3.0μm，以保证对粒径大于2.6μm颗粒物的过滤净化效果。
（3）可行性分析

根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5产排污环节、污染物及污染治理设施-4.5.2废气-4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目废气污染治理设施工艺为“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”，属于袋式除尘器，且颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值要求。符合《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中有关废气污染治理设施工艺要求，为可行性技术。

（4）排气筒高度可行性
根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求，所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。项目排气筒周围200m范围内最高建筑物为选矿车间，高度为8m，因此，本项目设置15m排气筒符合要求。
无组织废气控制措施
原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；无组织排放颗粒物最大落地浓度为72.349μg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。无组织废气污染治理措施可行，为可行性技术。
本项目无组织废气管控措施如下。

（1）厂区运输道路均为水泥硬化地面。

（2）建设封闭原料库，矿石储存及卸车、投料过程均在此内进行，运行时，原料库保持封闭状态，并定期洒水抑尘，不存在露天状态，减少了无组织粉尘的排放。

（3）降低投料、入料过程中物料与设备的落差，减少无组织粉尘的逸散。

（4）物料输送均采用全封闭皮带输送廊道，输送廊道保持密封状态，降低转运点之间的落差。

（5）各生产工序均在封闭生产车间内进行，生产时门窗均为封闭状态，车间地面均为硬化地面，安装废气环保处理设施。

（6）生产设备采用密闭式，加强设备的密封，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置。根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置废气收集系统，尽可能对废气进行收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率。废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。

（7）除尘器灰斗卸灰时，不直接卸落到地面，卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰应密闭或袋装、罐装等收集，收集后回用于生产。

（8）在生产过程中，加强厂区内监管，确保各项环保措施正常运行。

（9）定期排查管线连接情况，出现破损、泄漏等情况，立即停产整改，及时对管线维修及更换，确保集气管线保持密闭状态无泄漏。

（10）定期检查输送廊道封闭情况，出现破损情况，立即停产，及时整改维修廊道，修复后方可进行生产。
运输过程影响分析
本项目物料运输过程管控措施如下。

（1）运输干排尾矿时，所有运输车辆必须采用全覆盖篷布密闭运输，篷布应完好无损、覆盖严密，确保物料完全包裹不外露，从源头杜绝运输途中物料抛撒、风力起尘及行驶颠簸起尘。
（2）严格控制车辆装载量，严禁超载、超高、超宽装载，物料顶面高度不得高于车厢挡板，避免物料在加减速、转弯、颠簸路段洒落路面形成二次扬尘源；装卸点位设置专人监管，确保装载规范有序。
（3）厂区内及场外主要运输道路全部采用水泥混凝土硬化处理，保持路面平整坚实；定期对路面裂缝、坑洼进行修补，避免路面破损导致车辆颠簸起尘、物料堆积起尘。
（4）合理规划运输路线，尽量缩短易起尘路段行驶距离；运输车辆在厂区内限速行驶，避免急加速、急刹车、高速通行等行为引发路面扬尘；大风气象条件下适当减少运输频次，降低风蚀起尘风险。
（5）在运输道路两侧及厂界周边设置绿化隔离带，种植乔木、灌木及地被植物，形成多层绿化防护体系，利用植被吸附粉尘、阻滞粉尘扩散，进一步降低运输扬尘对外环境的影响。
（6）建立运输车辆环保管理制度，明确驾驶员扬尘防控责任，定期开展环保培训；对运输车辆、运输时间、密闭情况、冲洗情况等进行登记台账管理，安排专人现场巡查，对违规车辆及时纠正整改。

采取以上措施后，运输过程产尘量很少，对周边环境及居民影响较小。

地表水污染防治措施及其可行性

（1）废水处理措施可行性
本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过管网收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。生产废水排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
综上所述，本项目无废水排放，废水处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中的可行技术，地表水污染防治措施可行。

（2）废水回用可行性
本项目生产废水主要包括铁精矿、磷精矿压滤废水及尾矿干排废水，废水水质单一，污染物以微细矿泥、悬浮颗粒物为主，不含重金属、有毒有机物及难降解污染物，水质整体稳定、可处理性强，具备完全回用的基础条件。项目磁选、浮选选矿工艺对生产用水水质要求较低，仅对水体悬浮物含量有一定控制要求，经沉淀净化后的清水满足选矿工艺用水要求，回用不会影响磨矿、磁选、浮选分选效果，不会改变选矿生产指标，水质适配性良好。

项目厂区布设完整密闭废水收集管网，各产水点位废水均可实现全覆盖收集，无生产废水散排、漏排点位。所有压滤废水、尾矿干排废水统一自流进入厂区沉淀池，通过投加絮凝剂、自然沉淀方式去除水中悬浮矿粉及杂质，处理工艺成熟、运维简单、处理效果稳定。沉淀池配套足够调节容积，可有效平衡生产时段水量波动，保证废水沉淀停留时间，确保出水水质持续稳定达标。处理后的清水通过回用泵及专用回水管网全部输送至选矿车间循环利用，厂区不设置生产废水外排口，可实现生产废水闭路循环、零外排。同时项目建立完善的运维管理制度，通过定期清淤、药剂精细化投加、设备日常巡检维护等措施，持续保障废水处理及回用系统稳定运行。

综上，本项目生产废水回用工艺技术成熟、工程配套完善、运行可靠性高，从水质条件、工程建设、生产适配及环保管控角度，生产废水全部回用具备充分可行性，符合矿山选矿废水循环利用及生态环境保护相关要求。
（3）沉淀池容积可行性
本项目全厂选矿废水产生量为3898m3/d，配套圆形沉淀池设计有效容积4144.8m3，满足选矿废水絮凝沉淀工艺贮存及处理需求。沉淀池有效容积大于单日废水产生总量，具备良好的水量缓冲余量，可适配生产过程中小幅水量波动，规避短时水量冲击导致的沉淀不充分问题。项目实行雨污分流，雨水不进入废水沉淀池，可保障池体有效容积利用率。非正常工况下，厂区配套事故应急池可承接超标废水，进一步分担贮存压力。本项目沉淀池容积匹配废水处理规模，停留时间满足工艺设计标准，容积设置科学合理，可稳定保障选矿废水闭环回用。
地下水污染防治措施及其可行性

地下水防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施应按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全过程进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，减少泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染物防治区措施有区别的防渗原则。

（3）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显变化。

（4）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

在事故情景下，项目区产生的污染物对地下水的影响范围有限，定期检修排污、排水管道及危险废物储存装置区，加固地面防渗能力，避免跑、冒、滴、漏事件的发生；依据具体场地条件，在隔水较好的地段充分利用天然条件防渗；制定风险事故应急响应预案，一旦发生事故，及时作出反应，防止事故进一步扩大，减少损失。

地下水防治措施

（1）源头控制措施
源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的污染物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防控措施
分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程分析及可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求，应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，按行业规范执行。根据厂区内各生产、生活功能单元可能产生污染的区域，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

具体分区情况见下表。

表7.2-1  防渗分区及防渗要求一览表

	序号
	污染防控分区
	防渗区域
	防渗内容要求

	1
	重点防渗区
	尾矿临时堆存库、尾矿干排车间、危废贮存点、沉淀池、事故池
	内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂
	防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能

	2
	一般防渗区
	原料库、破碎车间、选矿车间1、选矿车间2、选矿车间3、铁精粉库、磷精粉库、库房1、库房2、旱厕、一般固废暂存间、初期雨水池
	地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料
	防渗性能不应低于1.5m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能

	3
	简单防渗区
	道路、配电室、办公室1、办公室2、化验室
	一般地面硬化


厂区分区防渗情况见下图。














图7.2-1  分区防渗图
①简单防渗区

厂区道路、配电室、办公室、化验室一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为一般地面硬化。
②一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

人工材料（HDPE）为高密度聚乙烯土工膜，具有很高的防渗系数，同时具有很好的化学稳定性能，能抗强酸和强碱的腐蚀，是一种新型防渗防腐材料，被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中。

一般防渗区的典型防渗结构见下图。
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图7.2-2  一般防渗区典型防渗结构示意图
③重点防渗区

重点防渗区指污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
[image: image111.wmf]一次场平土填挖方材料及原始地层

场平标高

砂卵石垫层

25

防渗钢筋混凝土面层20

cm

防渗涂层


图7.2-3  重点防渗区典型防渗结构示意图

地下管道

1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池相连的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

4）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50 mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
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图7.2-4  地下污水管道管沟防渗层示意图
1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；
5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板
危废贮存设施管理要求

1）危险废物贮存设施的设计原则

A.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

B.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

C.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

D.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

E.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）危险废物贮存设施的运行与管理

A.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

B.按规定的标签填写的危险废物。

C.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

D.每个堆间应留有搬运通道。

E.不得将不相容的废物混合或合并存放。

F.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

G.危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5a。

H.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

3）危险废物贮存设施的安全防护

A.危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

B.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

C.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

D.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

E.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（4）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-10cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

地下水环境监测与管理

（1）建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确地掌握项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。

（2）地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求，在建设项目及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。

①跟踪监测点布设

拟布设3个跟踪监测点，厂区上游1个，下游1个、厂区内1个。

②监测层位及井深

第四系潜水含水层及基岩裂隙含水层，井深20—30m左右。

③监测项目
pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位。
④监测频率

根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求进行布置。

本项目地下水环境跟踪监测计划见下表。

表7.2-2  地下水环境跟踪监测计划表

	功能
	点位
	坐标
	监测项目
	监测频次
	备注
	标准

	背景值监测点
	厂区上游1个点位
	119.6504933°41.5306066°
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位
	1次/年
	委托监测
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	污染扩散监测点
	厂区下游1个点位
	119.6410599°41.5091133°
	
	1次/半年
	
	

	污染源监测点
	厂区内1个点位
	119.6460716°41.5261766°
	
	1次/半年
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图7.2-5  地下水跟踪监测点位图
（3）地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

②厂区区域日常记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

应急响应
制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置事故池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

本项目对地下水环境的影响主要来自无防渗措施条件下的泄漏，在采取合理有效防渗措施的条件下，项目对地下水体基本不会产生明显影响。建设项目采取的防渗、监测等措施，均为成熟技术。该措施实施后，在降低或防止地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此本次环评提出的措施经济合理，技术可行。

噪声污染防治措施及其可行性

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接收者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接收者之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接收者的影响，这样可达到控制噪声的目的。
（1）生产设备噪声
项目运营期噪声污染源主要为破碎机、筛分机、球磨机、压缩机、水泵等，设备运行时产生的机械噪声，采取以下防护措施。
①选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置。

②加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况，防止非正常工况下的高噪声污染现象出现。

③破碎机、振动筛、水泵等，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声。

④在平面布置上，高噪声源尽量远离厂界，生产装置可按其噪声强度分区布置、噪声较高的装置尽量布置在远离厂外噪声敏感区的一侧。

⑤所有设备均放置在生产车间内，有效阻挡了噪声的传播，降低了生产厂房外噪声强度。

⑥在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带。

⑦车间设置为封闭车间，靠近居民一侧不设置窗户，加强车间隔声。
采取上述控制措施后，本项目运行时四周厂界噪声昼、夜间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对周围声环境影响较小。

（2）运输过程噪声
车辆运输过程噪声采取以下措施。
①运输车辆优先选用低噪声、合格达标的货运车辆，严禁使用噪声超标、老旧破损车辆参与运输。

②厂区及厂外运输道路车辆限速行驶，厂区内限速5km/h，厂外道路按交通限速要求行驶，避免急加速、急刹车产生瞬时高噪声。
③运输车辆在厂区及敏感点附近严禁鸣笛，设置明显禁鸣标识，减少人为噪声扰动。
④合理规划运输路线，尽量避开村庄、居民区等声环境敏感目标；运输作业尽量安排在昼间，夜间禁止运输作业，避免夜间噪声影响。
⑤定期对运输道路进行清扫、维护和硬化，保持路面平整，减少车辆颠簸、轮胎摩擦噪声。

⑥加强车辆日常检修与保养，确保发动机、消声器等部件完好，降低车辆运行噪声；车辆装载物料均匀、加盖篷布，避免撒落和撞击噪声。
⑦在运输道路两侧及厂界种植乔木、灌木绿化林带，利用植被吸声、隔声，衰减运输噪声对外环境的影响。
采取上述措施后，可以减轻运输噪声对运输沿线声环境的影响。

固体废物处置措施及其可行性

按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存和综合利用措施。

一般固体废物处置措施可行性分析
本项目产生的一般固体废物为尾矿、废布袋、沉淀渣。

尾矿及沉淀渣经过脱水后，由汽车运送至干渣场；废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收。
（1）尾矿临时堆存库容积可行性

项目尾矿采用压滤机进行脱水，尾矿主要为铁磁选、磷浮选产生的脉石尾矿，物料颗粒性质适宜压滤脱水作业，板框压滤机具备高压压滤、滤饼吹风脱水功能，能够有效脱除尾矿颗粒间隙中的游离水分。生产运行期间，可通过优化进料浓度、进料压力、压滤压力、压滤时长及吹风时间等工艺参数，稳定控制脱水效果。
干态尾矿采用密闭尾矿临时堆存库室内散装堆存方式贮存，不设置露天尾矿堆场。尾矿临时堆存库建筑面积1000m2，设计堆存高度4.5m，最大贮存量6750t，堆存库为封闭厂房结构，可避免雨水淋溶。

本尾矿堆存库仅作为临时中转贮存设施，不做长期永久堆存。项目制定常态化转运制度，在正常气象条件下实施每日转运；遇暴雨、暴雪、浓雾等特殊恶劣天气，道路通行安全无法保障时暂停转运。尾矿临时堆存库库容量能够承接2天的固废周转储存需求，足以覆盖恶劣天气造成的运输中断周期。库内物料动态周转，实际堆存物料量远低于设计最大贮存量，堆存库主要起到缓冲中转作用，可满足项目尾矿临时贮存及转运要求。

（2）尾矿临时堆存库污染防治要求
本项目尾矿临时堆存库为密闭库房，建筑面积1000m²，堆存Ⅰ类一般工业固体废物，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）开展污染防治设计。库房地面采用钢筋混凝土防渗结构，防渗层满足等效黏土防渗Mb≥1.5m、渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s的要求，墙角、接缝做好密封处理。库房密闭隔绝外部雨水，地面设坡度，设置截排水系统实现雨污分流。库房密闭结构控制粉尘外逸；尾矿分区堆存，控制堆存高度，设置挡墙防止尾矿散落。定期巡检库房周边情况，及时将尾矿转运至干渣场。
（3）干渣场依托可行性
①干渣场基本情况
建平建龙矿业有限公司干渣场位于建平县青峰山镇西大杖子村房身沟，总坝高度为75m，总库容807.7万立方米。
干渣场初期坝建于沟谷谷口，初期坝轴线以上汇水面积为1.04平方公里，初期坝底海拔655m，初期坝为碾压粘土不透水坝体，坝高15m，初期坝坝顶海拔670m，顶宽5m，初期坝外坡平均坡比为1:2，初期坝内坡坡比1:1.75。干渣场后期尾砂筑坝方式为上游法筑坝，一期堆坝坝顶高程710m，后期尾砂堆坝高度40m，总坝高度为55m，一期库容为374.5万立方米。后期尾砂堆坝平均坡度1:4，局部堆坝坡度1:3.5。
干渣场二期工程在一期堆筑达到710m高程后再继续堆筑，二期尾砂堆坝坝顶海拔730m，二期后期尾矿砂堆坝高度为20m，二期库容为433.2万立方米。
②干渣场环保手续情况
干渣场为原有尾矿库，建平建龙矿业有限公司尾矿库项目2008年1月21日取得原建平县环境保护局出具的批复，文号：建环审〔2008〕20号；2013年7月5日取得原建平县环境保护局出具的竣工环境保护验收意见的函，文号：建环验〔2013〕10号。

③库容可行性
建平建龙矿业有限公司干渣场总库容807.7万立方米，接收建平县通源铁矿产生的尾矿及本项目尾矿。已用库容61.52万立方米，剩余库容为746.18万立方米，建平县通源铁矿尾矿产生量为375636.88t/a，本项目尾矿产生量为899505.67t/a，干渣场剩余可使用年限为15年。

④接收种类可行性

本项目选矿尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，拟送至现有干渣场堆存。该干渣场原接收尾矿同样为Ⅰ类一般工业固体废物，具备接纳本项目尾矿的基础条件。本项目尾矿主要为石英、长石等硅酸盐脉石矿物，尾矿有机质含量低，水溶性盐总量小于2%，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类贮存场入场控制要求。本项目尾矿与干渣场原有尾矿理化性质相近，无不相容物质，不会发生有害化学反应。干渣场环保设施可有效防控淋滤污染，因此干渣场可接收本项目尾矿。
⑤运输路线情况
项目尾矿采用汽车运输，运输距离2.2km，运输路线途经居民点。运输过程主要环境影响：一是运输车辆行驶产生道路扬尘，尾矿为粉状干渣，车辆密闭不佳、路面颠簸易造成尾矿撒落，扬尘会对沿线居民产生大气影响；二是车辆运输噪声，对沿途居民产生声环境干扰。为降低环境影响，项目采取防控措施：运输车辆加盖篷布密闭运输，严禁敞篷运输；合理规划运输时段，避开居民休息高峰；对运输道路定期洒水抑尘；设置运输管理制度，加强驾驶员培训，制定运输事故应急处置预案。

尾矿运输路线见下图。
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图7.2-6  尾矿运输路线图
（3）环境管理要求
按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设。按照相关规定，设立较明显的一般固废暂存处标志牌，并指定专人进行日常管理。一般固体废物贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

一般固废的收集、转运、贮存暂存要求如下。
①按固体废物的种类、特性实施分类收集，严禁将一般固体废物与危险废物、生活垃圾混收混放，避免交叉污染，同时便于后续资源化利用和无害化处置。
②设置足够数量、分类清晰的收集容器，容器需完好、密闭，材质与所收集固体废物的特性相适应，能有效防止渗漏、扬散、流失，避免因容器破损导致固体废物泄漏污染土壤、地表水或地下水。
③收集过程中应轻拿轻放，避免固体废物扬散、洒落，对粉状、颗粒状等易扬散的固体废物，需采取密闭收集方式，必要时加装防尘罩；对液态或半固态固体废物，需使用防渗漏专用容器收集，防止渗漏污染。
④转运从业人员需接受专业培训，熟悉固体废物的特性、转运环保要求及应急处置措施，经考核合格后方可上岗。
⑤转运车辆需符合防扬散、防流失、防渗漏的“三防”要求，优先采用厢式货车或密闭式集装箱，严禁使用敞开式车辆转运；运输粉状、颗粒状易扬散固体废物时，需加盖苫布或采取其他有效密闭措施；运输液态或半固态固体废物时，需使用防渗漏专用容器，并设置防渗垫层。
⑥梳理明确固废情况，建立全过程管理台账，由专人管理，保存期限不少于5年。年产废量1吨以上的单位应于每年3月底前完成年度申报登记，年产废量10万吨以上的单位同时按季度申报，于每季度首月10日内完成上一季度申报，数据应与台账一致。

⑦贮存设施建设要符合标准规范，落实防渗漏、防雨淋等要求，分类贮存并张贴标志。禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止混入不符合豁免条件的危险废物等。申请跨省转移贮存、处置或利用的，要严格履行审批或备案手续。

⑧按照“宜用则用、全程管控”原则，优先综合利用，不能利用的要无害化处置。可焚烧减量的纳入工业窑炉协同焚烧，不宜焚烧的进入填埋场填埋。产废单位要评估委托处置企业的能力，择优选择委托方。

⑨严格落实岗位职责，建立健全全过程污染环境防治责任制度，实现工业固体废物可追溯、可查询，做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。

⑩将一般工业固体废物纳入排污许可证管理，排污许可证中载明相关要求。

一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设，无一般固体废物排放，对环境影响较小，处置措施可行。
危险废物处置措施可行性分析
本项目产生的危险废物为废润滑油及油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于“HW08废矿物油”，废物代码900-249-08。根据国家对危险废物处理的有关规定，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定暂存于危废贮存点（10m2），定期委托有处理资质的单位处置。

危废贮存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，具体要求如下：

（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

（2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（4）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

（5）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

（6）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
（7）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；设置防渗托盘及备用容器，将危险废物放置于防渗托盘上，泄漏液体排入托盘上，将其收集存放于备用容器内，避免污染地面及外环境。
（8）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（9）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
（10）设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理，并设立台账及危险废物转移联单，台账中应记录危险废物的产生工序、产生量、产生时间等内容，并设有纸质台账和电子台账，台账保存时间不应少于5年。纸质台账保存在密封袋中，并有相关人员签字。
危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），无危险废物排放，对环境影响较小，处置措施可行。
生活垃圾处置措施可行性分析
本项目生活垃圾集中收集，并设置防雨淋设施，运至指定排放点，再由当地环卫部门统一清运。

综上，本项目产生的固体废物均可得到妥善处理，去向明确，处置措施合理可行。实现了固废资源化、无害化，避免了二次污染。

土壤污染防治措施及其可行性

针对本项目可能发生的土壤污染，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施

（1）建设项目产生固体废物应按照固体废物处置规定进行合理处理，确保不产生二次污染；

（2）产品及原料在运输过程中严格按照相关要求，指定专人看管，防止跑冒滴漏现象发生。

过程防控措施

对于入渗途径影响的，应采取分区防渗措施。分区防渗详见地下水评价章节。

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中规定，项目在进行过程中还应做到如下污染防控措施：

（1）建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

（2）应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

（3）建设单位应在隐患排查、监测等活动中发现工业用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（4）本项目突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。突发环境事件造成或者可能造成土壤和地下水污染的，应当采取应急措施避免或者减少土壤和地下水污染；应急处置结束后，应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。

（5）项目终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。

跟踪监测
为了及时准确掌握项目区及周边敏感点土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的土壤长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤监测点，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

本项目土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取防治土壤污染措施。土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。

结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209-2021）制定本项目的跟踪监测。

①监测点布设

在厂区内沉淀池附近设置一个1个表层（0～0.2m）土壤监测点。
②监测项目
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃。
③监测频率

土壤环境跟踪监测计划见下表。

表7.2-3  土壤环境跟踪监测计划表

	点位
	坐标
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	场区内设置1个表层监测点位
	119.6479916°，41.5260591°
	45项基本因子、石油烃
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值


应急响应措施

一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。
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图7.2-5  土壤跟踪监测点位图
环境保护措施结论

综上所述，本项目配套建设了必要的污染防治措施，能够做到废气、噪声达标排放，废水不外排，固废能够合理处置，采取的污染防治措施有效可行的，满足相应的环保要求。

环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，是为了衡量建设项目的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，以及收到的环境和社会效益，有利于最大限度地控制污染，合理利用资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

社会效益和环境效益则很难用货币的形式表现出来，应以宏观的、发展的眼光看待项目建设带来的远期环保损益，正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益有效地结合起来，实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。本环评主要对项目的环境保护投资估算、投资比例及环保设施产生的经济效益、社会效益在一定程度上作定性描述和简要的定量分析。

经济效益分析

本项目总投资3800万元，环保投资163万元，占总投资的4.29%。该项目有利于促进当地矿产品行业发展，经济效益较好，具有良好的盈利能力。

环保投资估算
为消除和减缓工程可能造成的环境负面环境影响，项目需要投入一定的资金用于环保设备配置，采取废气、废水、固废、噪声等污染防治措施。环保投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资按不同的比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资按实际计入。环保投资应纳入项目进一步设计的总投资预算中，防治措施应按照“三同时”原则，与主体工程同步实施。

本项目环保措施均采用选矿行业成熟可靠工艺，具备技术可行性。选矿废水采用絮凝沉淀处理后全部回用，实现生产废水闭路循环；尾矿及沉淀渣转运至干渣场处置；生产工序配套抑尘、减振隔声降噪措施；配套应急收集设施及环境应急预案，可防控渗漏、泄漏等环境风险。

从经济角度，环保投资与项目建设规模相匹配。废水回用可节约新鲜水，降低生产成本；利用现有干渣场处置固废，节约新建处置设施投资。环保设施运维成本较低，企业可承担。环保投入能够防范环境污染事故，避免环境事故带来的损失，实现环境效益与经济效益统一，环保投资经济合理。

本项目总投资3800万元，环保投资163万元，占总投资的4.29%。具体环保投资情况见下表。

表8.2-1  环保投资估算表  单位：万元

	类别
	污染源
	环保措施
	投资

	施工期
	废气
	施工扬尘
	四周隔板围挡、洒水抑尘，物料堆放苫盖、路面全部硬化
	4

	
	废水
	生活污水
	建设旱厕
	1

	
	
	施工废水
	建设沉淀池
	2

	
	噪声
	施工噪声
	建筑隔声（设置围挡等）措施
	2

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	统一收集，定期清运
	1

	运营期
	废气
	原料卸车
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	1

	
	
	原料上料
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	1

	
	
	破碎筛分
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	15

	
	
	球磨入料
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	1

	
	废水
	选矿废水
	选矿废水排入厂区沉淀池（4144.8m3），絮凝沉淀后回用于生产
	70

	
	
	生活污水
	生活污水排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排
	6

	
	
	初期雨水
	初期雨水汇入初期雨水池（容积270m3），沉淀后用于厂区洒水抑尘
	15

	
	噪声
	破碎机、筛分机、球磨机、泵类
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	5

	
	固体废物
	一般固废
	一般固废暂存间（10m2）
	0.5

	
	
	危险废物
	危废贮存点（10m2）
	1.8

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾桶
	0.2

	
	环境风险
	事故池（691.2m3）
	30

	
	土壤、地下水
	厂区地面硬化、分区防渗
	5.5

	
	排污口规范化
	标识牌
	1

	合计
	163


环境效益与损益分析

（1）环保措施的效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，经过对工艺技术、设备及工艺参数的优选，从根本上减少了污染，有利于环境保护。针对在生产过程中产生的三废，从实际出发采取相应的治理措施，使污染物达标排放。

本项目装置从工艺上选择先进的具有节能、节水和环保效果的技术，使得废气达标排放，废水经处理后循环使用，噪声不扰民，固废均得到有效处置。因此本项目环境效益比较显著。

（2）环境损益分析

本项目在生产过程中所排放的废气污染物经预测，均达到相应标准要求，无组织排放对厂界浓度贡献量较小；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；噪声经建筑隔声等措施，对周围环境影响不大；固废均得到有效回收和处理。因此本项目的建设产生的不良影响是有限的。

小结
综上所述，在投入一定的资金用于污染防治和环境管理后，项目造成的环境方面的负面效应是在可接受范围。因此，本工程的建设从环境损益、经济损益和社会损益分析是可行的。

环境管理与监测计划

防止污染、保护环境是企业在经营过程中的重要职责与义务。为预防在经营过程中对周围环境的污染和危害，实现环境、经济、社会效益的统一，建立健全完善的企业环境保护管理与监测体制是极为重要的保证。

环境管理

环境管理体制
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

环境管理机构
根据厂区实际情况，设置1名专职人员负责本项目的环境管理工作，其任务是组织、落实和监督公司的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求。具体工作如下：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准。

（2）组织制定和修改本单位的环境管理规章制度并监督执行。

（3）定期组织开展环境监测工作。

（4）做好环境教育和技术培训，增强干部和职工的环境意识与技术水平。

（5）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。

环境管理手段和措施
为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，本次评价建议企业在管理方面采取以下措施：

（1）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评价与经济效益评价相结合，建立严格的奖惩机制。
（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工。
（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。
（4）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。
（5）编制突发环境事件应急预案。
（6）取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法办理排污许可相关手续。

运行阶段环境管理要求
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。

（4）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况。
（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。

环境监测计划

企业应制定环境监测年度计划，建立和健全规章制度；完成环境监测计划规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告、报表，并负责呈报工作。其目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

环境监测主要是为了跟踪本项目实施后，其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化，防止污染事故的发生，为企业长期的环境管理积累资料。企业没有监测机构，建议委托有资质的监测机构进行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，确定本项目环境监测计划。

具体监测计划见下表。

表9.2-1  监测计划情况一览表

	监测类别
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	污染源监测
	有组织废气
	破碎筛分排气筒（DA001）
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6

	
	无组织废气
	厂界上风向1个点，厂界下风向3个点
	颗粒物
	1次/年
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	
	噪声
	厂界四周各设1个点
	噪声
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	环境质量
	地下水环境
	厂区上游1个点位
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、石油类、氯化物、铜、锌、硫酸盐，同时监测地下水位
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

	
	
	厂区下游1个点位
	
	1次/半年
	

	
	
	厂区内1个点位
	
	1次/半年
	

	
	土壤

环境
	场区内设置1个表层监测点位
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准


污染物排放清单
本项目污染物排放清单见下表。
表9.3-1  污染物排放清单
	一、工程组成

	工艺方案
	破碎+球磨+磁选+浮选

	主体工程
	磁选生产线、浮选生产线、配套公辅设施等

	公用辅助工程
	给排水、供配电、事故水池等

	储运工程
	原料库、产品库、尾矿临时堆存库等

	年运行时间
	300天

	产品方案
	60万吨铁精粉、30万吨磷精粉

	二、主要原辅材料

	铁矿石180万t/a、氧化石蜡皂420t/a、松醇油1200t/a、表面活性剂300t/a

	三、环境保护措施及运行参数

	污染源
	污染物
	治理措施
	运行参数

	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	年排放2400h

	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	年排放7200h

	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	风机风量50000m3/h，年排放7200h

	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	年排放2400h

	选矿
	选矿废水
	排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排
	容积4144.8m3

	初期雨水
	初期雨水
	初期雨水汇入初期雨水池，沉淀后用于厂区洒水抑尘
	容积270m3

	职工生活
	生活污水
	生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排
	容积50m3

	破碎机、筛分机、球磨机及泵类等
	噪声
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	/

	尾矿处理
	干排尾矿
	暂存于临时尾矿堆存库，由汽车运送至干渣场
	建筑面积1000m2

	布袋除尘器
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收
	建筑面积10m2

	沉淀池
	沉淀渣
	由汽车运送至干渣场
	/

	设备维修
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点，定期委托有资质单位安全处置
	建筑面积10m2

	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	/

	四、污染物排放情况

	名称
	排放浓度
	排放量
	总量指标

	颗粒物
	9.4mg/m3
	14.33t/a
	/

	氮氧化物
	/
	0
	/

	VOCs
	/
	0
	/

	化学需氧量
	/
	0
	/

	总磷
	/
	0
	/

	五、排污口信息及执行标准

	排污口
	执行标准

	破碎、筛分（DA001）
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6

	厂界无组织排放
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	生产废水
	全部回用于生产，不外排

	生活污水
	防渗旱厕，定期清掏

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	一般固废暂存间
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	危废贮存点
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	六、环境风险防范措施

	选矿废水泄漏事故风险防范措施

①本项目选矿车间为硬化地面，在厂区设置1座事故池，可以满足事故状态下废水的收集，事故水收集后经泵回生产系统中进行重新选矿。
②选矿车间周边地面全部采取硬化防渗处理，车间内部设置事故导排沟、收集围堰，导排沟沿车间地面四周布设，具备一定坡度，依靠重力自流收集。选矿废水输送管线、矿浆管线发生破损泄漏时，泄漏的矿浆、选矿废水被围堰拦截，汇入周边事故导排沟，通过专用事故收集管网，重力自流导入厂区事故池贮存，避免废水漫流扩散，杜绝事故废水排入雨水管网。事故废水仅在事故池内暂存，不直接外排。待设备故障排查修复、现场险情消除后，通过池内设置提升泵，事故废水全部回用于选矿生产工序。

③选矿车间、压滤车间、矿浆及废水输送管线、沉淀池等生产设施区域地面全部做硬化防渗处理；矿浆管道、废水输送管线选用耐磨耐腐蚀管材，管道接口做好密封防护；设备、管线按照规范开展防腐耐磨处理，降低管道磨损、破裂泄漏概率；生产设备定期检修维护，减少设备故障引发的跑冒滴漏。

④事故池按最不利事故工况核算容积，池体采取防渗防腐措施，正常工况下保持空池备用状态，不得占用事故池有效容积。事故状态下泄漏选矿废水全部导入事故池，严禁直接外排。

⑤设置尾矿输送管道压力监控装置，可实现实时监控。监控人员对仪器仪表数据进行收集查看设备运行状态，发现有异常情况要及时上报，并查找泄漏源，并采取措施对其逐项排除，必要时应立即组织输送车间工作人员及沿线管道周边人员进行排查。

⑥建立管线、池体、导排沟、阀门定期巡检制度，定期清理导排沟杂物，防止管网堵塞；完善厂区雨污切换管控，在事故状态第一时间关闭雨水外排阀门；编制环境应急预案，配备应急物资，定期开展泄漏应急演练；发生泄漏事故及时切断生产源头，第一时间收集泄漏物料，杜绝废水外流，防范对周边地表水、土壤及地下水造成污染。

油类泄漏事故风险防范措施

松醇油、润滑油均桶装存放于库房，库房地面为硬化地面，采取了防渗措施。废润滑油采用固定容器盛装，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废贮存点，地面与裙脚均采用坚固、防渗的材料建造，基础防渗材料渗透系数小于1×10-10cm/s。设置危险废物识别标志，定期对危险废物贮存设施进行检查。降低风险事故发生的可能性。松醇油、润滑油、废润滑油在转运及储存过程中破裂，油类洒落至地面，可能发生下渗，对地下水、土壤环境造成污染。发生泄漏后立即用吸油毡或干消防沙、干沙土对泄漏油品进行吸附，且厂区全面禁止明火，库房及危废贮存点均远离火源，环境风险可控。

尾矿临时堆存库风险防范措施

库房地面及挡墙采用钢筋混凝土防渗结构，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数≤1×10-7cm/s的要求，墙角、伸缩缝做密封处理；定期检查防渗层完整性，出现破损及时修补。库房保持密闭，装卸作业尽量缩短开门时间，防止雨水进入；严格控制尾矿堆存高度，分区堆存，严禁超库容堆存；库房四周设置挡墙，防止尾矿散落。

建立尾矿进出库台账，记录尾矿入库量、出库量、堆存时间，尾矿及时转运至干渣场，不得长期堆存；开展日常巡检，重点检查防渗层、库房密闭性，做好巡检记录；库房内散落尾矿及时回收，严禁随意丢弃；严禁堆放其他不相容固体废物；制定堆存库环境应急预案，发生渗漏、漫流等环境风险事件时及时处置。

尾矿运输风险防范措施

运输车辆加盖篷布密闭运输，禁止敞篷运输；固定2.2km运输路线，避开居民休息高峰时段运输；加强驾驶员安全教育培训；运输道路定期洒水抑尘，减少运输扬尘；制定尾矿运输事故应急预案，配备应急收集物资；一旦发生泄漏，第一时间围挡收集泄漏尾矿，对受污染土壤清理处置，防止污染物扩散；建立运输台账，记录运输车次、运量；定期检查车辆密闭性能，发现破损及时维修。运输过程中若发生泄漏事故，立即停止运输，采取围挡、收集、清理等应急处置，严禁尾矿直接进入雨水沟、地表水体；事故处置完成后做好记录，必要时开展土壤、地下水跟踪监测。

	七、环境监测

	污染源监测
	有组织废气、无组织废气、噪声

	环境质量监测
	地下水环境、土壤环境


排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

排污口规范化要求

根据国家环保总局环发〔1999〕24号文《关于开展排污口规范化整治工作的通知》精神，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求：

（1）本项目建设的同时，应在危废贮存点处设置相应环保图形标志。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。

（3）一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

表9.4-1  标志形状及颜色说明一览表

	标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


排放口图形标志见下表。

表9.4-2  排放口图形标志一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形标志
	名称
	功能

	1
	[image: image116.png]bG8




	[image: image117.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	2
	[image: image118.png]



	[image: image119.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	/
	[image: image120.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


排污口管理
（1）管理原则

强化排污口管理是实施企业污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

①列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

②如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

③项目固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

④排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。另外，未经环保部门的许可，不得擅自设置、移动和扩大排污口。

（2）污染排放源建档

①本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

环保“三同时”验收内容

本项目采取的各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

具体“三同时”验收内容见下表。

表9.5-1  “三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物名称
	治理措施
	验收标准

	废气
	原料卸车
	颗粒物
	在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	
	原料上料
	颗粒物
	上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘
	

	
	破碎筛分
	颗粒物
	在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6

	
	球磨入料
	颗粒物
	入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	废水
	选矿
	选矿废水
	选矿废水排入厂区沉淀池（4144.8m3），絮凝沉淀后回用于生产
	/

	
	职工生活
	生活污水
	生活污水排入厂区防渗旱厕（50m3），定期清掏，不外排
	/

	
	初期雨水
	初期雨水
	初期雨水汇入初期雨水池（容积270m3），沉淀后用于厂区洒水抑尘
	/

	噪声
	破碎机、筛分机、球磨机及泵类等
	噪声
	选择低噪声设备，设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；车间内各设备合理布置；加强设备的日常检修
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	选矿
	尾矿
	暂存于尾矿临时堆存库（1000m2），由汽车运送至干渣场
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	布袋除尘器
	废布袋
	集中收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），由生产厂家回收
	

	
	沉淀池
	沉淀渣
	定期清理，由汽车运送至干渣场
	

	
	设备维修
	废润滑油及油桶
	收集后存于危废贮存点（10m2），定期委托有资质单位安全处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	/

	土壤、地下水
	厂区地面硬化、分区防渗
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求

	环境风险
	事故池（容积691.2m3）
	/

	排污口规范化
	标识牌
	/


政策规划符合性分析

产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）“B、采矿业”中的“B0810 铁矿采选”，《产业结构调整指导目录（2024年版）》关于钢铁部分的内容为：

（1）鼓励类：八、钢铁1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备。
（2）限制类：未涉及选矿。

（3）淘汰类：未涉及选矿。

本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。因此本项目符合国家产业政策要求。

选址合理性分析

本项目为改扩建项目，在建平建龙矿业有限公司现有厂区内进行建设，不新增占地，根据建平县自然资源局出具的用地情况查询说明，编号：2025-109号，用地性质为采矿用地；占地范围内没有永久基本农田；不占压水源地及生态保护红线。
本项目周围无自然保护区、风景名胜区和其他特别需要保护的环境敏感目标，符合朝阳市生态环境分区管控要求。
本项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、排水、电力、交通等均可与原有项目相衔接，具有良好的外部条件。经对产生的废气、废水、噪声及固废采取相应的污染控制措施后，对周围环境质量影响较小。

根据上述分析，从环境保护角度，项目的建设符合国家产业政策，本项目的建设对周围环境影响较小，本项目选址是可行的。

与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，根据辽宁省数据应用系统查询结果，本项目占用两个管控单元，均为重点管控区。环境管控单元名称及环境管控单元编码为：朝阳市建平县重点管控区3，ZH21132220005；朝阳市建平县重点管控区6，ZH21132220006。

朝阳市生态环境局发布《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号），本项目与其符合性分析见下表。
表10.3-1  与朝阳市生态环境分区管控符合性分析
	生态环境管控要求
	项目情况
	符合性

	朝阳市建平县重点管控区3，ZH21132220005

	空间布局约束
	1.遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间；依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。2.干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区；对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。3.严格生活垃圾处置、陶瓷制造、有色金属矿采选及冶炼等行业准入，加强现有重点行业管理，整合矿产资源，逐步淘汰落后产能。4.坚持把优势资源向优势企业配置，关闭规模小、储量低、开采工艺落后、环境影响大以及手续不全的矿山采选企业，淘汰落后产能。5.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
	本项目为改扩建项目，位于现有厂区内，不新增占地，用地性质为采矿用地；本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目；不属于生活垃圾处置、陶瓷制造、有色金属矿采选及冶炼等行业；不属于规模小、工艺落后、环境影响大及手续不全的、落后产能的企业；本项目不占用基本农田。
	符合

	污染物排放管控
	1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。3.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理；主要农作物实现化肥农药使用零增长。4.加强生活垃圾回收处理设施建设，强化对生活垃圾分类、收运、处理的管理和督导，提升城市生活垃圾回收处理水平。5.全面推进农村垃圾治理，普遍建立村庄保洁制度，推广垃圾分类减量和就近资源化利用。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区；执行大气污染物特别排放限值，项目生产车间不供暖，办公室为电采暖；原料、产品均存放于封闭建筑物内，厂区地面为硬化地面，原料及产品运输车辆采用苫布遮盖，减少扬尘污染；生活垃圾集中收集，放置于指定地点，由环卫部门统一处置。
	符合

	环境风险防控
	1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。2.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。3.加强化工企业的固体废物、危险废物管控，企业产生的工业废物堆存处置场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。4.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于化工企业，按要求落实安全生产和环境保护责任，建设突发环境事件风险防控措施；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、排污许可等环保制度；项目设置尾矿临时堆存库、危废贮存点，不会造成固体废物的扬散、流失和渗漏，不会造成土壤和地下水污染。
	符合

	资源开发效率要求
	1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。2.实施水资源总量控制，严格计划用水管理；加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。
	本项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不使用煤炭；生产用水循环使用，不外排，减少了新鲜水用量，提高了资源利用效率。
	符合

	朝阳市建平县重点管控区6，ZH21132220006

	空间布局约束
	1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。2.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。4.严格遵守《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间；依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目；不属于大规模排放大气污染物的项目；为改扩建项目，在现有厂区内进行建设，不新增占地，用地性质为采矿用地，不占用基本农田；不占用生态保护红线，符合朝阳市生态环境管控单元要求。
	符合

	污染物排放管控
	1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于畜禽养殖项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区；执行大气污染物特别排放限值，项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，无燃煤锅炉；原料、产品均存放于封闭建筑物内，厂区内道路均为硬化地面，减少了扬尘的污染。
	符合

	环境风险防控
	1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。4.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。
	本项目为B0810铁矿采选，不属于化工企业，按要求落实安全生产和环境保护责任，建设突发环境事件风险防控措施；项目距敏感点距离较远，不属于环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的项目；项目不属于烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧企业。
	符合

	资源开发效率要求
	1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。2.加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。3.实施水资源总量控制，严格计划用水管理。
	本项目生产车间不供暖，办公室为电采暖，不使用煤炭；生产用水循环使用，不外排，减少了新鲜水用量，提高了资源利用效率。
	符合
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图10.3-1  朝阳市环境管控单元图
[image: image122.png]



图10.3-2  环境管控单元查询结果图
与《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
规划期限为2021—2035年，规划基期年为2020年，近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。

规划范围分为县域、中心城区两个层次。县域：为建平县行政区范围内的全部国土，国土总面积约4869.58平方千米。中心城区：包括万寿街道、红山街道、铁南街道和叶柏寿街道的行政区范围，总面积约304.89平方千米。

城市性质为融入京津冀战略重要节点城市、朝阳西部次中心城市、以绿色经济为特色的产城融合示范城市、以红山文化为特色的宜居宜游城市。
生态优先，绿色升维战略：培育清洁能源产业，推进建设集中式风电项目，推广光伏发电项目，对现有产业进行低碳化升级、发展绿色低碳产业。推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复。

科学划定生态保护红线，实行分级管控，生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，在建平县国土空间总体规划范围内；本项目为“B0810 铁矿采选”，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目；位于建平县矿产经济发展区。

本项目为改扩建项目，在建平建龙矿业有限公司现有厂区内进行建设，不新增占地，根据建平县自然资源局出具的用地情况查询说明，编号：2025-109号，用地性质为采矿用地；占地范围内没有永久基本农田；不占压水源地及生态保护红线。

综上所述，本项目符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。
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图10.4-1  建平县国土空间总体格局规划图
与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
2005年9月7日，中华人民共和国原环境保护总局发布《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2005〕109号），本项目与该通知符合性分析见下表。

表10.5-1  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
	政策要求
	项目情况
	符合性

	选煤厂、冶金选矿厂和有色金属选矿厂的选矿水循环利用率93%以上。
	本项目选矿废水全部返回生产工序利用，循环利用率100%。
	符合

	应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。
	本项目尾矿为干排，固废产生量较小；选矿废水全部循环使用，重复利用率100%；项目污染物经过处理后均能达标排放，对生态环境影响较小。
	符合

	选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。
	本项目矿产资源回收利用率较高，并且同时选铁和磷，考虑了伴生资源的综合利用。
	符合

	地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。
	本项目原料和产品均采用密闭汽车运输；厂区内原料输送均采用封闭输送带。
	符合

	选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。
	选矿废水全部返回生产工序利用，实现了闭路循环。
	符合

	宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。
	原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放。
	符合


综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中相关要求。
与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析见下表。
表10.6-1  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
	意见要求
	项目情况
	符合性

	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	本项目进行磁选铁、浮选磷，进行了黑色金属伴生矿产资源综合开发利用，进行了金属尾矿有价值组分的高效提取；利用现有干渣场，不建设尾矿库。
	符合

	实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程中充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头

减量和资源化利用。
	本项目为铁选矿项目，尾矿为干排，尾矿与沉淀渣运送至干渣场，利用现有干渣场；除尘灰、沉降灰均回用于生产，减少了固废的产生，在产生过程中自消纳，实现了固废的减量化和资源化。
	符合

	持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
	本项目不属于小散乱污企业，严格落实全过程环境污染防治责任；矿石采用专用运输设备和车辆，加强运输过程管理；开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善了环境保护措施，防止了二次污染。
	符合

	加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。
	尾矿为干排，与沉淀渣一起运送至干渣场；除尘灰、沉降灰均回用于生产；废布袋集中收集后，由生产厂家回收；废润滑油及油桶暂存于危废贮存点，定期由有资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。
	符合


综上所述，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）中相关要求。
与《辽宁省主体功能区规划》符合性分析

《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家级和省级两个层面。

农产品主产区为耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。

农产品主产区区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农村面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目位于朝阳市建平县，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，属于限制开发区域的国家级农产品主产区。

本项目为B0810 铁矿采选项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发；位于现有厂区内进行改扩建，不新增占地，不占用耕地，用地性质为采矿用地，在运行过程中基本不会影响附近的农业生产，与农产品主产区的功能定位不冲突，符合《辽宁省主体功能区规划》的要求。
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图10.7-1  辽宁省主体功能区划图
与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

本项目与该意见符合性分析见下表。
表10.8-1  与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

	实施方案要求
	项目具体情况
	符合性

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。
	本项目为B0810 铁矿采选项目，不属于“高耗能、高排放、低水平项目”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；符合朝阳市生态环境分区管控要求；不涉及落后低效设备、超期服役老旧设备。
	符合

	原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。
	本项目不建设锅炉。
	符合

	县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不建设锅炉。
	符合

	持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。
	本项目施工期设置围挡，洒水抑尘；厂区地面均为硬化地面；物料进行苫盖。
	符合

	定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	本项目不涉及储罐，不涉及VOCs。
	符合


综上所述，本项目符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）中相关要求。

与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）精神，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，中共辽宁省委、辽宁省人民政府制定《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）。本项目与该实施方案相符性分析见下表。

表10.9-1  与辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案符合性分析

	方案要求
	项目情况
	符合性

	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于“两高”行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝项目。
	符合

	加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。
	本项目符合朝阳市“三线一单”分区管控要求。
	符合

	实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。
	本项目生产不用热，生活为电供暖，不使用散煤。
	符合

	实施城镇污水处理提质增效行动。加快城镇生活污水收集管网建设、更新修复。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。
	本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
	符合

	严控环境安全风险。组织“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、化学品）、涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估。压实企业安全生产主体责任，排查治理尾矿库、头顶库安全风险隐患。
	本项目不建设尾矿库。
	符合


综上所述，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》符合性分析

本项目与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）中的相关要求的符合性分析见下表。

表10.10-1  与“钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）”符合性分析

	指南要求
	项目情况
	符合性

	3.3.7袋式除尘技术

利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。该技术适用于选矿厂破碎筛分系统的粉尘治理。
	破碎、筛分粉尘经过集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。
	符合

	3.4.4选矿废水循环利用技术

该技术是采用循环供水系统，使废水在生产过程中多次重复利用，将尾矿库溢流水闭路循环用作选矿生产用水。选矿厂设置废水沉淀池，洗矿水、碎矿水及尾矿水进入沉淀池，经化学沉淀净化处理后，出水全部循环利用，其底流排入尾矿库。

此技术可使选矿废水全部循环利用，从而节省水资源，减少水环境污染。同时选矿废水循环利用可提高选矿指标；该技术适用于已建和新建矿山选矿厂。
	选矿废水经过沉淀池絮凝沉淀后回用于生产工序，循环使用，不外排；节约水资源，提高水的利用率，减少水环境污染。
	符合


综上所述，本项目符合《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）的相关要求。
与防沙治沙政策法规要求符合性分析

本项目与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析见下表。

表10.11-1  与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析

	要求
	项目具体情况
	符合性

	《中华人民共和国防沙治沙法》

第十七条　禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第十九条　沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

第二十条　沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。

第二十一条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条　在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。
	本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇，不属于沙化土地，不属于封禁保护区，用地性质为采矿用地。本项目废气能够达标排放；抑尘用水全部挥发，不外排；选矿废水排入厂区沉淀池，絮凝沉淀后回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。固体废物均得到合理处置；厂区地面全部硬化，生产均在厂房内进行，均在建筑物内，不会造成土壤沙化等生态环境问题。
	符合

	《辽宁省防沙治沙条例》

第十三条　在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。

　　在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。

第十四条　在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

第二十三条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	
	符合

	《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》

《规划》确定了今后一个阶段防沙治沙的主要措施。一是分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。二是推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。《规划》确定了包括封山（沙）育林育草、飞播固沙造林种草、工程固沙、沙化草原治理、水土流失综合治理、沙化耕地治理和配套设施建设等四大类11项沙化土地综合治理措施，高质量推进防沙治沙工作。
	
	符合


综上所述，本项目符合“防沙治沙政策法规要求”中相关要求。

环境影响评价结论

项目概况

建平建龙矿业有限公司位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，选矿厂用地面积77852.638m2；厂区中心坐标为东经：119°38′49.443″，北纬：41°31′35.307″；用地性质为采矿用地。
根据市场发展需求，企业拟投资3800万元，建设选矿厂改扩建工程。新建破碎车间、尾矿干排车间、原料库、铁精粉库、磷精粉库、尾矿临时堆存库等，同时对现有选矿车间、办公室、配电室等进行修缮。拆除现有生产设备，购置新生产设备，并配套环保设施。采用“球磨+磁选+浮选”工艺，项目建成后全厂年产铁精粉60万吨，磷精粉30万吨。
环境质量现状

（1）环境空气

根据《朝阳市生态环境质量公报（2025年）》，朝阳市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；补充监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值。
（2）地下水环境

根据监测结果可知，项目区域地下水石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、其他水质指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

（3）声环境

根据监测结果可知，厂界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，区域声环境质量现状良好。

（4）土壤环境

厂区内土壤各项指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。

主要环境影响分析及环境保护措施

废气

在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；有组织颗粒物排放量为3.37t/a，排放速率为0.47kg/h，排放浓度为9.4mg/m3；满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求（10mg/m3）。
原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部设置固定喷淋装置，上料过程洒水抑尘；球磨入料口棚顶部设置固定喷淋装置，入料过程洒水抑尘；无组织排放颗粒物浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。

废水

本项目采取雨污分流制，厂区内建设雨水管网，厂区周边建设截洪雨排系统，初期雨水经过收集后，排入初期雨水池，用于厂区洒水抑尘。废水为生产废水和生活污水。生产废水主要为精矿过滤废水、尾矿干排废水，废水均排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
噪声

项目运营期噪声污染源主要为破碎机、筛分机、球磨机、水泵等，选用低噪声设备，车间内各设备合理布置；加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；在厂房四周及厂界周围设置围墙及绿化隔离带；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

固体废物

本项目产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。尾矿、沉淀渣由汽车运送至干渣场；废布袋集中收集后，由生产厂家回收；生活垃圾送至指定地点，由环卫部门统一清运处理；一般固体废物的处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。废润滑油及油桶暂存于危废贮存点，定期由有资质单位处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。
公众意见采纳情况

建平建龙矿业有限公司于2025年3月21日，在建平县人民政府网站进行了第一次网站公示。在生态环境影响报告书主要内容基本完成形成征求意见稿时，采取了网络公示、报纸公示及现场张贴公示对环评征求意见稿进行了公示；2025年4月30日，在建平县人民政府网站进行了网络公示，公示期限为2025年4月30日—5月16日（10个工作日）；并于公示期内在《建平县报》进行了两次报纸公示；在西大杖子村村委会（柳家营子归属）进行了张贴公示。2026年9月20日在建平县人民政府网站进行了报批前公示。公示期间均未收到公众的反馈意见。
环境影响经济损益分析

本项目总投资为3800万元，环保投资金额为163万元，占总投资的4.29%。通过环保投资，使项目产生的“三废”得到有效治理，明显减少了环境污染，降低了其对周围环境的危害，达到了保护环境的最终目标，取得较高的环境经济效益。符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

环境管理与监测计划

为做好环境保护工作，本项目可利用企业设置的部门和专职的环保人员，在生产时负责管理、组织、落实、监督环境保护工作和各项目污染治理设施实施情况，使其达到相应的环保要求。

根据工程建设与生产特征，工程的环境监测主要为声环境、环境空气、地下水环境、土壤环境监测，监测应委托有监测资质的单位承担。

完善企业环境管理制度，制定污染源与环境质量监测计划，认真执行“三同时”要求。企业应及时向主管的环境保护部门申请环境保护设施竣工验收。

产业政策及相关符合性分析

本项目为B0810铁矿采选项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律法规规定。因此本项目符合国家现行产业政策要求。

本项目位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村，用地性质为采矿用地，项目所在地周边无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等敏感目标，且不在朝阳市生态保护红线范围内；在采取了本环评要求的污染防治措施后，各项污染物均能够稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址合理。

污染物总量控制

根据辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标。

结合本项目实际情况，总量控制指标为：化学需氧量：0t/a、总磷：0t/a、氮氧化物：0t/a、VOCs：0t/a。

环境影响可行性结论

综上所述，本项目符合国家及地方相关法律法规、标准等要求，废气、噪声能够达标排放，废水均不外排，固体废物得到合理处置，拟采取的污染防治措施可行、有效，项目的环境效益、经济效益和社会效益明显，环境影响较小，环境风险影响可以接受。因此，在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下，从环保角度分析本项目的建设可行。
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依据相关规定确定环境应评价文件类型





1.研究相关技术文件和其他有关文件


2.进行初步工程分析


3.开展初步的环境现状调查





1.环境影响识别和评价因子筛选


2.明确评价重点和环境保护目标


3.确定工作等级、评价范围和评价标准





制定工作方案





环境现状调查


监测与评价





建设项目


工程分析





1.各环境要素环境影响预测与评价


2.各专题环境影响分析与评价





1.提出环境保护措施，进行技术经济论证


2.给出污染物排放清单


3.给出建设项目环境影响评价结论
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