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[bookmark: _Toc18773][bookmark: _Toc2391]1.1项目由来
随着国民经济的迅速、稳定、健康发展和科学技术水平的提高，特别是在当前的市场经济运行机制推动下，矿产资源开发与利用行业正以空前的速度和规模扩展，已经成为国民经济中的重要组成部分。党中央、国务院再三强调促进资源高效利用，推动绿色矿山建设，优化产业结构，增加就业岗位，全面建设小康社会，推进生态文明建设。铁精粉生产已经从传统的生产方式向规模化、集约化和现代化转化，成为我国现代工业生产的重要组成部分。铁精粉生产更加注重环保和资源高效利用，是现代工业生产方式的重要组成部分，同时能够满足国家对于铁矿资源开发和利用的需求，推动国家经济的持续健康发展。
建平县兴淼矿业工贸有限公司成立于2026年02月11日，企业信用代码91211322MAEK7D5KL3A，注册资本为100万人民币，注册地址辽宁省朝阳市建平经济开发区经开街1号。
为了促进地方经济的发展。建平县兴淼矿业工贸有限公司拟建“建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目”，以低品位铁粉为原料，原料来源于青龙满族自治县鸿磊商贸有限公司，项目年产铁精粉30万t/a，产生尾砂15188.808t/a，项目不设尾矿库，尾砂正常情况下随产随运，外售建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂做为生产原料使用。出现意外时可暂存于车间尾砂堆放区，最大储存能力为800t，最多可以贮存10d。项目总投资6500万元，劳动定员10人，年工作260天。
项目占地3000平方米，租用位于建平经济开发区的已建成标准化厂房进行建设，该厂房总建筑面积2700平方米，其中车间面积2160平方米，办公楼480平方米（3层），处于空置状态，无历史遗留环保问题。该土地权属人为辽宁万麓教体设备制造有限公司，不动产产权编号为辽（2020）建平县不动产权第0016855号。
项目主要生产设备包括球磨机、磁选机、高频筛、中矿泵、浓密罐、尾渣泵等，采用磨粉、磁选工艺生产铁精粉，设计年生产铁精粉30万t/a。项目总投资6500万元。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“第六、黑色金属矿采选业08，“六、黑色金属矿采选业08-9、铁矿采选081-全部（含新建或扩建的独立尾砂库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应进行生态环境影响评价，编制生态环境影响评价报告书。为此，建平县兴淼矿业工贸有限公司委托朝阳百信环境咨询有限公司承担本项目的生态环境影响评价工作。我单位接受委托任务后，即派技术人员进行了现场踏勘、资料收集工作，经过对项目的资料研究和工程分析，按照有关环保法规和环境影响评价技术导则等规范要求编制完成了本项目生态环境影响报告书。
[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc3919]1.2生态环境影响评价工作过程
受建平县兴淼矿业工贸有限公司委托，朝阳百信环境咨询有限公司承担本项目生态环境影响报告书的编制工作。环评单位接受委托后，先对建设单位提供的各种资料进行研读和梳理，在对本项目基本情况有一定了解后，到项目建设地辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号进行实地踏勘，对项目区周边生态环境进行走访调查，同时收集项目所在地区的相关资料，在项目四周进行调查取证。根据建设单位提供的资料，结合项目工程特点和选址的生态环境特征，依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，在现场调查和收集、分析有关资料的基础上，编制《建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目生态环境影响报告书》，生态环境影响评价工作具体评价工作程序见图1.2-1。
依据相关规定确定生态环境影响评价文件的类型
1.研究相关技术文件和其他有关文件
2.进行初步工程分析
3.开展初步的生态环境现状调查
1.生态环境影响因素识别与评价因子筛选
2.明确评价重点和生态环境保护目标
3.确定工作等级和评价范围
制定工作方案
1.各环境要素生态环境影响预测与评价
2.各专题生态环境影响分析与评价
1.给出建设项目生态环境可行性的评价结论
2.提出生态环境保护措施和建议，进行其技术经济论证
3.给出建设项目生态环境影响评价结论
编制生态环境影响报告书（表）
第第一阶段
第第二阶段
第第三阶段
生态环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析

图1.2-1  生态环境影响评价工作程序图                                                                                                            
[bookmark: _Toc448765646][bookmark: _Toc446938372][bookmark: _Toc448693416][bookmark: _Toc448771381][bookmark: _Toc448693338][bookmark: _Toc5359][bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc24027885][bookmark: _Toc14335]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc20582][bookmark: _Toc25919]1.3.1产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中关于钢铁部分的内容为：
1.鼓励类：
八、钢铁：1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾砂充填采矿工艺、技术及装备，
2.限制类：未涉及选矿。
3.淘汰类：
一、落后生产工艺装备：未涉及选矿。
二、落后产品：未涉及选矿。
本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的鼓励类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。
同时，项目于2026年4月14日取得朝阳建平经济开发区管理委员会“关于《建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目》项目备案证明，备案文号为朝建开备〔2026〕20号，项目代码为：2604-211396-04-05-246021。
[bookmark: _Toc16424][bookmark: _Toc22597][bookmark: _Toc46][bookmark: _Toc448765650][bookmark: _Toc24027888][bookmark: _Toc448693342][bookmark: _Toc446938376][bookmark: _Toc448771385][bookmark: _Toc448693420]1.3.2选址合理性分析
（1）生态环境现状分析
根据监测数据可知：项目所在区域环境空气PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、CO质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级浓度限值要求[PM2.5浓度标准限值年平均30μg/m3、PM10浓度标准限值年平均60μg/m3、O31小时平均值200μg/m3、日最大8小时平均值160μg/m3、SO2浓度标准限值年平均60μg/m3，NO2浓度标准限值年平均40μg/m3，CO浓度标准限值24小时平均4mg/m3]要求。
项目厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准[昼间65dB（A），夜间55dB（A）]。
（2）生态环境影响分析
项目产生的废气、废水、噪声、固废等经技术可行、经济合理的污染防治设施和生态环境保护措施后可以做到达标排放，且不降低区域生态环境质量，满足相应的生态环境质量标准要求，固体废物合理处理处置。
（3）公众参与可接受性
建设单位对本项目以及企业情况进行公众参与调查，使民众了解该项目的生产情况和拟采取的污染防治措施，已取得民众对该项目建设的理解和支持。
（4）防护距离合理性
本项目选址及总图布置从大气影响角度具有合理性和可行性。
（5）用地性质
项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，用地性质为工业用地。项目选址地理位置优越，交通便利，厂址周围无自然保护区、文物景观等生态环境敏感点，周围外环境对项目无明显制约因素。
[bookmark: _Toc13531]1.3.3与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，根据辽宁省数据应用系统查询结果，本项目占用管控单元名称：朝阳市建平经济开发区1，管控单元编码：ZH21132220001，管控单元类型：重点管控单元。
表1.3-1 本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析
	管控单元编码
	ZH21132220001

	管控单元名称
	朝阳市建平经济开发区1

	区县
	建平县

	管控单元分类
	重点管控单元

	空间布局约束
	要求
	本项目
	符合性

	
	1.执行全市空间布局约束空间准入要求；禁止新建、改扩建不符合园区产业定位和发展规划的工业项目，对限制类项目，禁止新建，现有生产能力限期开展改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰；新建、改扩建涉重金属项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区规划等要求。
2.引进达到国家清洁生产指标要求的先进技术、工艺、设备，在产品生产能力、质量、档次、规模和环境上严格执行清洁产品要求。
3.鼓励以开发区产业产生的废物为原料的分解型企业。
4.入区企业清洁生产水平应达到二级指标以上，对于不能达到二级标准的，要求企业采取相应的改进措施，使其清洁生产水平达到二级标准。
	本项目符合园区规划，属于鼓励类项目，本项目使用成熟的工艺及设备，减少污染物排放。
	符合

	污染物排放
管控
	要求
	本项目
	符合性

	
	1.以规划环评（跟踪评价）及批复文件为准。
2.实施大气减污降碳协同增效，推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级，推进工业炉窑清洁能源替代，以陶瓷等行业为重点开展涉气产业集群分类治理。
	本项目严格执行规划环评及批复要求。实现大气减污降碳协同增效。
	符合

	环境风险防控
	要求
	本项目
	符合性

	
	1.各入区企业自建水污染事故一级防控设施：围堰、堤及导流设施。
2.全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用比例。
3.严禁使用渗井、渗坑排污，对规划区内所有的污水都不得直接流放到地表，所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。
4.所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗、防腐处理；所有固体废物的堆放场所都必须进行地表的防渗处理，所有地表防渗处理要特别设定高标准，保证不会渗入到地下水系统中。
	企业自建导流设施，废水经浓密罐浓缩、沉淀后回用于生产，浓密罐下有支架，渗漏很容易被发现，下方地面防渗，堆场做防渗、密闭处理。
	符合

	资源开发效率要求
	要求
	本项目
	符合性

	
	1.实施水资源总量控制，严格计划用水管理。
2.入区企业清洁生产水平应达到二级指标以上，对于不能达到二级标准的，要求企业采取相应的改进措施，使其清洁生产水平达到二级标准。
3.鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，严格控制新建、改扩建项目资源利用率和污染物排放强度，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平和入区指标要求。
4.一般工业边角料，溶剂、废弃包装材料等按循环经济原则和理念尽可能在厂内回收利用，或送原料生产厂家进行加工、提纯处理；废包装材料送回厂家综合处理。
	本项目严格计划用水管理，节约用水，项目生产用水循环利用，不外排，符合资源开发效率要求。
	符合


[image: IMG_256]图1.3-1  项目在朝阳市“三线一单”生态环境管控单元图中的位置示意图[image: ]
项目位置

[image: f86f03d2fa7e2563cdde62574c5523f8]
图1.3-2  项目“三线一单”查询截图
[bookmark: _Toc19338]1.3.4与生态环境管理政策相符性分析
（1）与《中华人民共和国生态环境法典》的相符性
表1.3-2 《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
	法典要求
	项目情况
	符合情况

	第八十三条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的项目，不得开工建设。
	本项目依法开展环境影响评价，环评获批后方可开工建设。
	符合

	第一百七十六条 下列企业事业单位和其他生产经营者应当取得排污许可证：（一）排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位和集中供热设施的燃煤热源生产运营单位；（五）产生工业固体废物的单位；（六）排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者。
	项目投产后，依法办理排污许可手续，合法排污。
	符合

	第二百九十七条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。
	项目选矿废水经浓密罐絮凝沉淀，溢流水全部返回球磨配浆回用，无工艺废水外排，提高水重复利用率，仅补充少量新鲜水弥补蒸发、跑冒滴漏损耗，符合本条工业节水、减少废水排放的规定。
	符合

	第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
	本项目选矿废水全部收集进入浓密罐处理后循环回用，不存在外排工业废水，生产区域雨污分流，废水无渗漏流失风险。
	符合

	第五百六十五条 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。
	项目选址符合国土空间规划；球磨机、泵等高噪声设备布置于封闭厂房内部，采取减振、墙体隔声等措施，厂界噪声可稳定达标。
	符合

	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	项目选址符合国土空间规划；球磨机、泵等高噪声设备布置于封闭厂房内部，采取减振、墙体隔声措施，厂界噪声可稳定达标。
	符合

	第六百零三条 产生工业固体废物的单位应当优先采取清洁生产工艺，减少工业固体废物产生量；对工业固体废物优先进行资源化利用。
	项目选矿尾砂为一般工业固体废物，采用即产即运模式，尾砂全部外售作为其他企业生产原料资源化利用，配套10d防渗防雨临时周转暂存区，落实防扬散、防流失、防渗漏措施，建立固废台账及转移联单，优先资源化利用。
	符合

	第六百三十一条 危险废物应当按照特性分类收集、分区存放、密闭贮存；贮存危险废物，应当采取防渗、防雨、防扬散、防流失措施。
	项目设备检修产生的废机油、废机油桶属于危险废物，设置独立危废贮存点，地面重点防渗、设置防渗挡坎及内部集液坑，配套应急物资，委托有资质单位处置。
	符合


经上表分析，项目与《中华人民共和国生态环境法典》要求相符。
（2）与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性
根据中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号，2022.5.16），本项目与其符合性见下表。
表1.3-3《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	深入打好蓝天保卫战
1.着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.s）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段，强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动”。到2025年，全省重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内。实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。
	本项目无燃煤锅
炉，项目冬季不生产，偶尔办公需要取暖时，采用电取暖。
	符合

	持续打好柴油货车污染治理攻坚战。以柴油货车和非道路移动机械为监管重点，聚焦煤炭、焦炭、矿石运输通道以及铁矿石疏港通道，推进运输结构调整和车船清洁化，实施柴油货车清洁化等“四大行动”。到2025年，全省柴油货车排放检测合格率超过90％，铁路货运量占比力争达到15％左右。实施柴油货车清洁化行动。按照国家部署实施汽车国六b排放标准，加强生产、销售柴油货车环保达标监管。完善超标车辆生态环境、公安、交通运输部门联合监管模式，加强汽柴油和车用尿素生产、销售、使用等环节联合监管。淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气货车。结合实际推动新增或更新的公务用车、城市公交、出租、城市物流配送等使用新能源汽车。实施非道路移动源综合治理行动。按照国家部署实施非道路移动柴油机械第四阶段和船舶发动机第二阶段排放标准，实施生产、销售非道路移动机械环保达标监管。强化非道路移动机械排放控制区管控，加强非道路移动。
	项目厂外运输为柴油货车运输，使用符合国家规定排放标准的货车。
	符合

	加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022-2024年）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。
	本项目生产设备均在厂房内，采取设备减振处理，围护结构隔声，厂区路面实施硬化等措施，满足环保要求。
	符合


[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]经上表分析，项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求相符。
（3）与《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性
规划期限为2021—2035年，规划基期年为2020年，近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。
规划范围分为县域、中心城区两个层次。县域：为建平县行政区范围内的全部国土，国土总面积约4869.58平方千米。中心城区：包括万寿街道、红山街道、铁南街道和叶柏寿街道的行政区范围，总面积约304.89平方千米。
城市性质为融入京津冀战略重要节点城市、朝阳西部次中心城市、以绿色经济为特色的产城融合示范城市、以红山文化为特色的宜居宜游城市。
生态优先，绿色升维战略：培育清洁能源产业，推进建设集中式风电项目，推广光伏发电项目，对现有产业进行低碳化升级、发展绿色低碳产业。推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复。
科学划定生态保护红线，实行分级管控，生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，在建平县国土空间总体规划范围内；本项目为“B0810 铁矿采选”，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目。
项目原料来源于河北省青龙满族自治县，产生的尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，符合建平县国土空间总体规划中“推进矿山有序利用和废弃矿山生态修复”的开发保护战略。
本项目租用朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房，总用地面积3000m2，用地性质为工业用地。项目用地性质符合相关要求，用地合规。
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，在朝阳建平经济开发区园区内，不压占水源地及生态红线；不在化石保护区范围内，符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
综上所述，本项目符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。
（4）与《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040年）》、《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》及其审查意见符合性
本项目与《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040年）》、《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》及其审查意见符合性见下表。
表1.3-4 项目与《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040年）》、《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》及其审查意见符合性
	类别
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040 年）》
	规划三大支柱产业为：粉末冶金产业、新型建材及家居产业、装备制造产业。
在第二产业上，保障现有冶金及其深加工、陶瓷建材产业等支柱产业平稳发展，促进产业升级发展，同时扶持机械制造及加工、汽车零部件、家居产业的发展，重点引入新能源、新材料等高新技术产业，并积极引进上下游产业，完备产业链。提升产品质量，实现面向全国、面向国际“走出去”的产业目标。
在第三产业上，除发展如商贸物流等传统服务业外，投资知识经济，发展新材料、新能源等研发主导型高新产业。
不新增化工、石油、造纸、印染、制革等高污染企业。
	本项目生产的铁精粉是粉末冶金的原料，是粉末冶金的相关产业，属于粉末冶金产业的一部分。项目不属于第二第三产业，也不属于化工、石油、造纸、印染、制革等高污染项目。
	符合

	
	产业区布局规划形成“两心两区”的布局结构，……
……
“两区”：
（1）西部新型建材与家居制造产业集聚区：在原陶瓷工业园的基础上，结合新旧北外环的规划，形成规划十六路西侧新型建材产业区。此区受地形影响分为三个片区，在这三个片区分别设置两个产业区级的公共服务中心服务整个开发区。原陶瓷工业片区北部以及西部规划家居制造产业区，是未来工业建设的重点。
（2）东部粉末冶金与装备制造产业集聚区：围绕建平特有的矿产资源，延展其产业链，增加产业高附加值，主要产业为粉末冶金和汽车零配件制造等。此区受地形影响分为两个片区，在这两个片区分别设置两个小的公共服务中心，满足各片区基本需求。
	本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，朝阳建平经济开发区管理委员会已同意在此位置建设，项目备案文号朝建开备〔2026〕20号。
	符合

	
	工业用水重复率达到 80% 以上。大力推行清洁生产，减少废污水排放。
	项目生产无供热需求，冬季停产，仅行政办公采用电取暖，不使用燃煤，推行清洁生产，无生产废污水外排。运营期企业将强化节水管理，尽量降低新鲜水补充量，保障满足规划指标管控要求。
	符合

	
	大力推进工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作，进一步提高铁矿石、矿渣、粉煤灰等工业固体废物的综合利用。加快新型建材推广步伐、禁止使用空心粘土砖；推进技术进步，加大铁矿石建材资源化程度；推行清洁生产，提高原材料精度，实施精料、精煤措施，加强过程控制，减少工业固体废物的产生量。强化对危险废物的管理，建立健全危险废物收集、运输、处理处置管理制度。
	项目选矿产生尾砂作为一般工业固体废物，全部外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，实现固废资源化；废机油、废机油桶等危险废物在厂内危废贮存点规范暂存，委托具备资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置，固体废物处置方式符合规划要求。
	符合

	
	排水体制采用雨污分流制。所有雨水排入雨水管网，集中排至牤牛河；开发区完善污水管网系统，管网建成后入驻企业生活污水可直接排入污水管道送至污水处理厂处理。
	本项目租用开发区标准化厂房建设，依托园区已建成雨污分流市政系统。生产全部在封闭车间内开展，无工艺废水外排；生活污水接入园区市政污水管网；厂房外部地面全部硬化，雨水依托园区雨水管网统一收集后排入牤牛河，充分依托开发区现有市政基础设施。
	符合

	《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》
	进一步优化开发区及周边规划的空间布局和产业结构，减缓产业空间布局不合理可能造成的不利环境影响。规划区内现有基本农田、国家公益林、基本草原等地块未经相关主管部门批准，依法不得占用，不得改变其土地使用性质；中部临近三类、二类工业用地规划的居住用地、教育科研用地、医疗卫生用地，建议调整为一类工业用地，东部地块紧邻规划居住用地部分，建议规划的二类工业用地调整为一类工业用地，并在上述区域边界内设置不低于30米宽防护林带；在规划工业区与居民区、办公区、医疗卫生区、基本农田等环境敏感区边界内设置不低于30米宽防护林带，避免或减缓规划区块之间可能产生的不利生态环境影响。
	本项目位于园区内，符合园区规划，不占用基本农田、国家公益林、基本草原等地块。
	符合

	
	实施雨污分流改造建设，确保规划园区及延伸区、周边镇（区）区域污水全部都得到有效收集，经市政管网送相应污水处理厂处理，在满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准限值要求后，优先回用于热源厂等生产用水及市政杂用水、部分企业生产用水，剩余不能回用的实现稳定达标排放。
	本项目实施雨污分流，雨水排到附近边沟，生产污水沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排到化粪池，经市政管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂。
	符合

	
	规划区工业固体废物处置应纳入朝阳市工业固体废物处置规划统一管理，危险废物应委托有资质单位安全有效处理。淘汰高能耗、高物耗、高废物生产工艺，鼓励无废少废生产工艺发展和工业固体废物的资源利用，减少固体废物排放量，提高综合利用率。综合考虑开发区及周边的生活垃圾处置设施规划建设，尽早实施垃圾分类收集、运输和处置，产生的生活垃圾应送市政部门统一安全处理，不得随意堆放，确保生活垃圾得到有效处置。
	本项目危险废物交由有资质单位统一清运；本项目不属于“两高”项目。生活垃圾统一收集送至环卫部门指定位置。生产过程产生的尾砂出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
	符合

	
	规划区应根据国家有关规定统筹考虑入驻项目累积影响，制定区域污染物排放总量控制方案，地方环保部门应加强污染排放总量监管，确保规划实施后污染物排放总量控制和减排要求、区域环境质量满足环境功能要求
	本项目废水回用不外排，废气只涉及颗粒物，无需申请总量。
	符合

	
	《辽宁省人民政府关于同意建平经济技术开发区晋升为省级经济开发区的批复》（辽政〔2016〕71号）产业定位为“重点发展高级冶金材料、新型装饰材料、新型有机复合材料和汽车零部件等产业”，本规划的粉末冶金产业是高级冶金材料产业的一部分，新型建材及家居制造产业是新型装饰材料、新型有机复合材料的一部分，装备制造产业重点发展汽车零部件制造。
	本项目位于园区标房内，查园区土地利用规划图，项目所在地属二类工业用地，本项目生产的铁精粉是粉末冶金行业的原料，所以本项目是粉末冶金产业的相关产业，符合园区产业定位。
	符合

	
	提高区域企业工业用水重复利用率近期至80%，远期至90%，加快供水工程建设，完善污水处理系统，近远期提高区域的中水回用利用率至70%，对于耗水较大产业应采取禁止进入的措施，纳入负面清单。
	本项目工业废水全部回用，不在负面清单内
	符合

	
	禁止开发建设活动要求：《产业结构调整指导目录（2013年版）》中的限制类、淘汰类；《外商投资产业指导目录（2015修订）》中的限制类、淘汰类；《禁止用地项目名录（2012年本）》中的项目；《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中涉及的项目；与辽宁省、朝阳市、建平县的大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目；涉及生态红线且不符合国家、地方生态红线管理办法的项目；清洁生产达不到国内基本水平的项目；不符合相关行业规范条件、准入条件的项目；产生有毒有害污水、废液等水污染物企业无法自行处理且需外排的项目；排放污水、废液等按现有技术经济条件无法治理或妥善处置的产业；禁止引进危险废物（非区内自产）处置项目；禁止引入化工、石油、造纸、印染、制革、有色金属冶炼等高污染企业；不符合产业定位、与规划主导产业无关的项目；随着区域发展，国家及地方新颁布的准入条件、政策、法规等中的禁止、限制类项目。
	本项目符合产业定位等相关要求，不占用生态红线，清洁生产水平达标，废水回用不外排，不属于园区限制类行业，符合园区准入清单要求。
	符合

	《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）审查意见
	（一）进一步优化开发区及周边规划的空间布局和产业结构，减缓产业空间布局不合理可能造成的不利环境影响。
规划区内现有基本农田、国家公益林、基本草原等地块未经相关主管部门批准，依法不得占用，不得改变其土地使用性质；中部临近三类、二类工业用地规划的居住用地、教育科研用地、医疗卫生用地，建议调整为一类工业用地，东部地块紧邻规划居住用地部分，建议规划的二类工业用地调整为一类工业用地，并在上述区域边界内设置不低于30米宽防护林带;在规划工业区与居民区、办公区、医疗卫生区、基本农田等环境敏感区边界内设置不低于30米宽防护林带，避免或减缓规划区块之间可能产生的不利生态环境影响。在装备制造片区设置100米防控距离，在该范围内做好规划控制工作，不得规划设计建设居民区等环境敏感目标，临近规划居住用地地块，严格入住企业准入，禁止涂装、冲压等环境影响较大产污车间布置，严格污染防治措施，优化企业生产空间布局，避免可能产生的不利环境影响。
在规划总体布局结构优化基础上，依法办理用地手续，确保与朝阳市国土空间规划、生态保护红线等相关规划相符，进一步提高土地资源利用效率，提高开发区产业聚集度和配套产业的产业链延伸度，建设成环境友好的生态型产业园区。
严格入区项目的环境准入要求，不得入驻报告书规定的生态环境准入清单禁止类别项目，入驻项目清洁生产水平不应低于国内先进水平，重大项目生态环境指标应不低于清洁生产一级水平，满足国家《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》要求。引进的项目应严格依法办理建设项目环评和验收手续，禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。
	本项目选址位于开发区三类工业用地范围内，租用园区已建成标准化厂房实施建设，用地手续合法合规，不占用基本农田、国家公益林、基本草原，不改变现有土地使用性质。项目为铁精粉精加工项目，采用球磨‑磁选选矿工艺，无涂装、冲压等重污染工序，不属于禁止入园类别。项目工艺成熟可靠，清洁生产水平可达到国内先进，将依法开展环境影响评价及竣工环保验收，项目建设运营与该条审查意见要求相符合。
	

	
	（二）开发区应按照清污分流、雨污分流原则规划建设区域排水系统，做好区域污染物减排工作，确保满足水体环境质量达标要求。
你委应结合朝阳市城市总体规划要求，做好建平县污水处理厂、工业园区污水处理厂、河东污水处理厂、深井污水处理厂及其市政排水管网的规划设计建设工作，改造现有雨污河流管网收集系统，实施雨污分流改造建设，确保规划园区及延伸区、周边镇（区）区域污水全部都得到有效收集，经市政管网送相应污水处理厂处理，在满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） 和《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 相关标准限值要求后，优先回用于热源厂等生产用水及市政杂用水、部分企业生产用水，剩余不能回用的实现稳定达标排放。规划区污水处理厂在给水工程规划及设计时应考虑采取中水回用等有效措施减少废水排放、降低水资源的消耗，提高区域水资源利用率。你委应积极配合地方政府做好上游流域水环境综合整治工作，优化预留开发区污水处理厂及再生水厂的选址及发展空间，升级改造开发区污水处理厂处理工艺，科学安排建设时序及规模，确保不断改善区域水环境质量，满足水环境功能要求。在上述污水处理设施改造建成投产达标运行前，开发区依托相应污水处理厂的入驻项目不应投产运行。
	本项目全部生产作业均封闭在车间内部开展，厂房外部不露天堆放原料、尾砂等物料，地面全部硬化，不存在露天受雨水冲刷产生高污染初期径流的条件。项目生产工艺废水经浓密罐处理后全部厂内密闭循环回用，无生产工艺废水外排，不接入园区生产污水管网、不依赖开发区污水处理厂处理生产废水。项目租用园区标准化厂房，依托园区已建成的雨污分流系统，厂房外雨水由园区雨水管网统一收集后排入市政管网。企业不产生受污染的地表径流，无需单独建设初期雨水收集池，不属于需要依托园区污水处理厂处理生产废水的项目，不受园区污水设施投运时序约束，项目排水模式与该条审查意见要求相适应。
	符合

	
	（三）根据开发区及周边规划发展状况、开发时序及阶段用汽用热需求，生产、生活用汽用热应按照规划全部采用燃气热源，规划新建两座燃气集中供热和一个燃气热源厂，现有一座燃煤热源改造为燃气集中供热锅炉房，实现区域集中供热，并建设相应配套管网设施。在规划燃气集中热源及配套管网建成运行后，按照报告书规定立即拆除开发区及周边居民用热及陶瓷企业煤气发生炉在内的所有燃煤设施，并实现与上述燃气集中热源的接网供热，陶瓷企业全部实现煤改气。在燃气集中热源及配套管网建成运行前，相关依托项目不应投产运行。
	本项目日常生产不需要供热。项目冬季不生产，车间不需要供暖，个别行政办公冬季需要上班时，采用电取暖。
	符合

	
	（四）规划区工业固体废物处置应纳入朝阳市工业固体废物处置规划统一管理，危险废物应委托有资质单位安全有效处理。淘汰高能耗、高物耗、高废物生产工艺，鼓励无废少废生产工艺发展和工业固体废物的资源利用，减少固体废物排放量，提高综合利用率。综合考虑开发区及周边的生活垃圾处置设施规划建设，尽早实施垃圾分类收集、运输和处置，产生的生活垃圾应送市政部门统一安全处理，不得随意堆放，确保生活垃圾得到有效处置。
	本项目选矿产生的尾砂为一般工业固体废物，全部外售建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，提高固废资源化利用率；生产产生废机油、废机油桶等危险废物，厂内设置危废贮存点规范暂存，委托具备相应资质单位处置。项目生活垃圾集中收集至垃圾点，由环卫部门统一清运处置，不存在随意堆放现象。项目采用成熟磁选选矿工艺，不属于高能耗高物耗落后工艺，固废的产生、贮存、处置模式符合该条审查意见要求。
	符合

	
	后续意见是面向开发区管理部门提的。（略）。


[bookmark: bookmark131]经上表分析，项目与《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040年）》、《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》及其审查意见要求相符。
（5）与《空气质量持续改善行动计划》符合性
本项目与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性见下表。
表1.3-5与《空气质量持续改善行动计划》的通知符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等要求。
	符合

	加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目符合《产业结构调整指导目录》要求，不使用限制类淘汰类工艺装备。
	符合

	积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	本项目不建设锅炉，使用电供暖。
	符合


[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]根据上表分析，项目与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）要求相符。
（6）与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性
本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发[2024]11号）符合性见下表。
表1.3-6 与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。
	本项目不属于高耗能、高排放项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等要求。
	符合

	加强矿山生态修复治理。加强露天矿山扬尘管控，依法关闭安全生产、生态环境限期整改不达标矿山。打好打赢科尔沁沙地歼灭战，筑牢我国北方生态安全屏障。（省自然资源厅、省林草局、省发展改革委、省生态环境厅、省农业农村厅、省矿山安监局按职责分工负责）
	本项目不涉及矿山开采，只有选矿工艺，且工艺符合相关政策要求。
	符合

	积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不建设锅炉，使用电供暖。
	符合


[bookmark: _Toc3831]根据上表分析，项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发[2024]11号）要求相符。
（7）与“防沙治沙相关法规”要求的符合性
本项目与“防沙治沙相关法规”符合性见下表。
表1.3-7  项目与“防沙治沙相关法规”的通知符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	全国防沙治沙规划（2021-2030年）
	根据沙化土地分布特点和水资源承载能力等，《规划》确定7个重点建设区域，其中：优先治理区3个，优先预防区4个。优先治理区：内蒙古东部及京津冀山地丘陵、库布其沙漠及毛乌素沙地、河西走廊及阿拉善高原等3个区域。区域主要位于北方防沙带、黄河重点生态区生态保护和修复工程区范围内，以内蒙古高原为主，人口较为密集，可治理沙化土地集中分布，河西走廊、阿拉善高原、浑善达克沙地、科尔沁沙地是影响京津冀的主要沙尘源，需要因地制宜、因害设防，加大防沙治沙力度。
优先预防区：古尔班通古特沙漠及绿洲区、塔克拉玛干沙漠及绿洲区、柴达木盆地沙漠及共和盆地、西藏“两江四河”河谷等4个区域。区域主要位于北方防沙带、青藏高原生态屏障区等生态保护和修复重点工程区范围内，沙漠、戈壁广布，人口稀少，难治理沙化土地面积大、占比高，可治理沙化土地集中分布在沙漠边缘和绿洲区，以保护好沙化土地为主，治理为辅。
	




项目位于朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房中。项目用地是工业用地，项目建设不进行破坏植被的活动。
项目的建设不破坏车间外的防沙措施，对现有防沙工程不产生影响。
项目运营过程中积极采取防尘措施，粉尘达标排放，本项目的建设不会加重所在区域土地的沙化情势。
	










符合

	中华人民共和国防沙治沙法
	在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	项目位于朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房中。项目用地是工业用地，项目建设不进行破坏植被的活动。项目建筑主体的施工早已完成，本项目施工过程不需要进行对防沙治沙有破坏性的施工活动，也不会影响外界防沙治沙工程。
项目运营过程中采取有效的污染防治措施，确保粉尘达标排放。不会影响现有的防沙治沙成果。
	



符合

	辽宁省防沙治沙条例
	第十三条 在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。
第十四条 在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。
第十五条 在适度利用区内禁止砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物。需要通过平茬等技术措施促进更新的，或者按照治理方案适度利用的，应当遵守有关法律法规和技术规程。
	项目位于朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房中。项目用地是工业用地，项目建设不进行破坏植被的活动。

	


经上表分析，本项目与“防沙治沙相关法规”要求相符。
（8）与《辽宁举行科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析
对照《辽宁举行科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》，本项目与其符合性分析见下表。
表1.3-8与《辽宁举行科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	持续提升植被综合盖度。2030年现有沙化林草用地植被综合盖度达到80%以上。
	本项目不涉及
	符合

	2
	加大沙化耕地治理力度。对具备灌溉条件的沙化荒漠化耕地，农田防护林配置率2030年不低于70%；沙化耕地治理覆盖率2030年达到100%。
	项目所在地为工业用地，不涉及基本农田
	符合

	3
	提高荒漠化林草用地植被综合盖度。2030年达到70%以上。
	本项目不涉及
	符合

	4
	合理利用水资源。区域水土保持率目标值2030年为77.68%。10条重点河流15个控制断面的生态流量保证率不低于90%，生态水量保证率不低于75%。
	本项目由园区供水，不涉及河道取水。
	符合

	5
	扭转林草资源保护形势。2030年林草资源保护形势实现根本性扭转，建立完善的林草资源保护长效机制。
	本项目不涉及
	符合

	6
	推广应用绿色惠民模式。新能源开发、生态修复和产业发展相结合的绿色惠民模式2030年得到广泛应用。
	本项目不涉及
	符合

	7
	加强以水土保持林草建设为主的综合治理，提升植被综合盖度，防止水土流失，改善生态环境，有效遏制土地荒漠化。
	项目厂房内外已全部硬化，可有效防止水土流失
	符合


经上表分析，本项目与《辽宁举行科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》要求相符。
（9）与《朝阳市人民政府关于印发朝阳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知》（朝政发〔2026〕4号）符合性分析
对照《朝阳市人民政府关于印发朝阳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知》，本项目与其符合性分析见下表。
表1.3-9 与《朝阳市人民政府关于印发朝阳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知》相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	第十五章、 第二节、持续打好污染防治攻坚战
	1
	深化大气污染防治。严格涉气建设项目环境准入，从源头减少污染物排放增量。坚持多污染物协同控制与减排，统筹PM2.5与臭氧治理，同步推进温室气体减排。推进水泥等重点行业超低排放改造，实施挥发性有机物全过程、全环节综合治理。
	本项目主要生产设施及材料堆场均位于封闭厂房内，同时采取洒水降尘、湿法作业等措施，经分析预测，排放的颗粒物很少，对生态环境影响很小。项目生产过程不排放挥发性有机物。
	符合

	
	2
	加强水环境系统治理。以河湖长制为抓手，坚持水资源、水环境、水生态“三水”共治，明确治理重点和任务，积极保护河湖生态环境，强化河湖水域岸线的管理与保护，提升水生态保护修复能力。推进地下水保护管理和超采治理。强化工业和城镇污水治理，补齐管网短板，实施雨污分流改造，推进污水处理厂提标与再生水利用。
	项目生产用水循环利用，不外排；生活污水通过园区管网排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂处理。
	符合

	
	3
	保障土壤环境安全。严格落实土壤污染源头预防制度，强化对涉重金属、危险废物等重点行业企业的环境监管。有序开展土壤污染状况详查和风险评估，建立污染地块名录和开发利用负面清单，依法实施风险管控和修复。
	项目采取分区防渗措施，车间及厂区已全部做了硬化防渗处理，已截断了土壤污染途径，对土壤影响很小。
	符合

	
	4
	强化固体废物和新污染物治理。推进“无废城市”建设，提升固体废物减量化、资源化、无害化水平。加强危险废物全生命周期监管，逐年降低危险废物填埋量。
	本项目产生的固体废物主要为尾砂、废衬板、设备维修过程产生的废机油和废机油桶。均有合理合法的去向和处置措施。
	符合


经上表分析，本项目与《朝阳市人民政府关于印发朝阳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知》要求相符。
（10）与《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》符合性分析
辽宁省生态环境厅2022年6月30日印发《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》（辽环发〔2022〕15号），本项目与该意见符合性分析见下表。
表1.3-10与《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	（三）强化重金属污染物排放总量控制制度
各地生态环境部门要依法将重点行业企业纳入排污许可管理和重点排污单位名录。对实施排污许可重点管理的企业排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度许可排放量等。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。
	本项目为铁精粉精加工，项目建成后将依法办理排污手续，项目单位不属于朝阳市重点监管单位。
	符合

	2
	（五）严格准入管理，优化重点行业产业结构
新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循“减量替代”或“等量替代”原则，严格控制重金属污染物新增量。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目遵循“重点重金属污染物排放减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。
根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，依法推动淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我省转移，禁止新建用汞的电石法（聚）乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

	本项目符合朝阳市“三线一单”要求，符合产业政策、行业准入管控要求；本项目生产过程均在封闭车间内进行，不排放重金属。
本项目属于“鼓励类”项目；无《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中落后生产工艺设备；不属于落后产能和过剩产能，项目严格执行相关法规标准。
本项目为铁精粉的精加工项目，进一步提高低品位铁精粉的品位，不属于用汞的电石法（聚）乙烯生产工艺；项目也不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。项目位于产业园区内。
	符合

	3
	（九）强化涉重金属执法监督力度
将重点行业企业及相关堆场、尾矿库等设施纳入“双随机、一公开”抽查检查对象范围，进行重点监管。加大排污许可证后监管力度，对重金属污染物实际排放量超出许可排放量的企业依法依规处理。将对涉重金属行业专项执法检查纳入污染防治攻坚战监督检查考核工作，依法严厉打击超标排放、不正常运行污染治理设施、非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置含重金属危险废物等违法违规行为，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关依法追究刑事责任。
	本项目建成后将依法办理排污许可手续；项目废气、噪声采取措施后均能达标排放；废水经过浓密罐絮凝、沉淀后回用于生产，不外排；项目固体废物均能得到合理处置；项目加强日常管理，确保环保设施正常运行；项目尾砂干排，随产随运，不建设尾矿库。
	符合


经上表分析，本项目与《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》（辽环发〔2022〕15号）要求相符。
（11）与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
2025年12月27日，国务院发布关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号），本项目与其符合性分析见下表。
表1.3-11 与《固体废物综合治理行动计划》相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目为铁精粉精加工项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，不属于落后产能。项目原料铁精粉来自青龙满族自治县鸿磊商贸有限公司，来源合法稳定。项目选矿产生的尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，项目产生的废衬板委托有资质单位综合利用，项目运营后将建立固废台账，确保各项固废去向有据可查。
	符合

	2
	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目运营后将建立固体废物管理台账，确保各项固废去向有据可查。项目固体废物分离收集贮存，不混堆混排；项目生活垃圾收集到垃圾桶中，送环卫指定垃圾点，不向生活垃圾中投放固体废物；项目对危险废物进行规范收集管理。
	符合

	3
	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	项目选矿产生的尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
	符合

	4
	提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	本项目选矿产生的尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，不填埋。
	

	5
	稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	本项目选矿产生的尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，符合生态环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求；项目建立管理制度，不非法倾倒。
	


经上表分析，本项目与《固体废物综合治理行动计划》要求相符。
（12）与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析见下表。
表1.3-12与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
	意见要求
	项目情况
	符合性

	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	本项目为B0810铁矿采选，属于黑色金属矿产资源开发利用项目；尾砂干排，项目尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。项目不建设尾矿库。
	符合

	实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程中充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头
减量和资源化利用。
	本项目为铁选矿项目，尾砂干排，项目尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，实现了固废的减量化和资源化。
	符合

	持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
	本项目不属于小散乱污企业，严格落实全过程环境污染防治责任；项目加强运输过程管理；项目严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
	符合

	加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。
	项目尾砂干排，委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。废机油及油桶暂存于危废贮存点，定期由有资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。
	符合


经上表分析，本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求符合。
（13）与《国家工业固废资源综合利用产品目录》符合性分析
本项目与《国家工业固废资源综合利用产品目录》符合性分析见下表。
表1.3-13与《国家工业固废资源综合利用产品目录》符合性分析
	要求
	项目情况
	符合性

	工业固体废物种类：二、尾矿
综合利用产品：砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、砂浆、井盖、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料、泡沫陶瓷
综合利用技术条件和要求：1.产品符合《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《烧结保温砖和砌块》（GB 26538）、《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）、《轻集料及其试验方法》（GB/T 17431.1）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《蒸压灰砂砖》（GB/T11945）、《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T 400）、《植草砖》（NY/T 1253-2006）、《非承重混凝土空心砖》（GB/T24492）、《装饰混凝土砌块》（GB/T 641）、《装饰混凝土砖》（GB/T 24493）、《承重混凝土多孔砖》（GB 25779）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）、《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862）、《混凝土实心砖》（GB/T 21144）、《透水路面砖和透水路面板》（GB/T 25993）、《干垒挡土墙用混凝土砌块》（JC/T 2094）、《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968）、《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《建筑用轻质隔墙条板》（GB/T 23451)、《陶瓷砖》（GB/T 4100）、《陶粒加气混凝土砌块》（JG/T 504）、《陶粒滤料》（QB/T4383）、《水处理用人工陶粒滤料》（CJ/T 299）和《压裂用陶粒支撑剂技术要求》（Q/SH0051）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T 13476）、《预拌混凝土》（GB/T14902）、《预拌砂浆》（GB/T 25181）、《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）、《钢纤维混凝土检查井盖》（GB/T 26537）、《防火封堵材料》（GB 23864）、《耐磨耐火材料》（GB/T 23294）、《微晶玻璃陶瓷复合砖》（JC/T 994）、《外墙外保温泡沫陶瓷》（GB/T 33500）等标准；
3.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。

	本项目选矿产生尾砂为一般工业固废，不在厂区长期堆存，全部外售建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂，作为生产免烧砖的原料；尾砂的转移、交接建立完整台账，落实固废全过程追溯管理。下游免烧砖产品需满足相应建材产品标准及《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）要求。本项目本身不生产综合利用产品，是产生尾矿并供给目录内综合利用产品的产废环节，尾砂外委利用途径与《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》尾矿‑砖瓦制品利用方向相匹配。
	符合


经上表分析，本项目与《国家工业固废资源综合利用产品目录》要求符合。
（14）与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）符合性分析
本项目与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）符合性分析见下表。
表1.3-14与《尾矿污染环境防治管理办法》符合性分析
	要求
	项目情况
	符合性

	　第六条 产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。
	项目将建立尾矿全过程污染防治责任制度。
	符合

	　第七条  产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当建立尾矿环境管理台账。
	本项目尾砂干排，不设置尾矿库，企业将依法依规设置台账。
	符合

	第八条 产生尾矿的单位委托他人贮存、运输、综合利用尾矿，或者尾矿库运营、管理单位委托他人运输、综合利用尾矿的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	项目尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，依法签订书面合同，约定污染防治要求。
	符合


经上表分析，本项目与《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号）要求符合。
（15）与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
本项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析见下表。
表1.3-15与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
	要求
	项目情况
	符合性

	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，不属于落后产能；项目采购低品位铁精粉，通过技术提纯，提高铁精粉的品位。项目已取得朝阳建平经济开发区管理委员会出具的备案证明，同意建设。
	符合

	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目建立固体废物管理台账，进行全过程跟踪管控；固体废物不混堆混排；不向生活垃圾中投放固体废物；对危险废物进行规范收集管理。
	符合

	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，减少了固体废物排放。
	符合

	提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	本项目尾砂干排，委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，不填埋。生活垃圾送环卫部门指定垃圾点，由环卫部门处置。
	符合

	稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	本项目尾砂干排，委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，不填埋，不非法倾倒。
	符合


经上表分析，本项目与《固体废物综合治理行动计划》要求符合。
（16）与朝阳市“十四五”生态环境保护规划符合性分析
本项目与朝阳市“十四五”生态环境保护规划符合性分析见下表。
表1.3-16与朝阳市“十四五”生态环境保护规划符合性分析
	要求
	项目情况
	符合性

	加快低效和落后产能、过剩产能淘汰。强化产业准入政策，提高传统制造业准入要求，严格按照国家产业导向目录，全面收紧高耗能高排放等不符合生态环保发展方向的产业环保政策，逐步淘汰污染重、能耗高、效益差的落后生产工艺，引导实现资源的集约利用。严控新上“两高”行业项目，钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业严禁新增产能，并严格执行产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。
	本项目为B0810 铁矿采选，不属于低效、落后产能和过剩产能；本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年版）》中所列的鼓励类项目，不属于高耗能、高排放项目；不采用污染重、能耗高、效益差的落后生产工艺；严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。
	符合

	推动铸造、陶瓷等重污染行业实施深度治理，推广全过程封闭生产，减少无组织排放，进一步提高污染物达标排放水平。着重开展工业企业无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸和储存等无组织排放实施有效治理。
	本项目不属于铸造、陶瓷等重污染行业。项目生产过程全部位于封闭厂房内，同时采取湿式生产，洒水降尘等措施进一步降低无组织排放量，经预测项目无组织颗粒物排放符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012)要求。
项目建成后将依法依规建立管理台账。
	符合

	加强矿山采矿活动及保护修复监管，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域限制金、铁、石灰石等矿产开发活动。开展采煤沉陷区情况普查，建立矿山生态修复治理台账及销号制度。
	本项目为B0810 铁矿采选，不在青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区以及宫山嘴水库等区域；本项目尾砂委托建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，不填埋，不涉及矿山生态修复治理。
	符合

	建立危险废物管理台账，完善危险废物清单式管理，建立以危险废物为核心的动态监控系统，强化危险废物全过程监管。
	本项目建成后将依法依规建立危险废物管理台账，废机油及废机油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位安全处置。
	符合


经上表分析，本项目与朝阳市“十四五”生态环境保护规划要求符合。
（17）与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析
本项目与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析见下表。
表1.3-17与《辽宁省地下水资源保护条例》符合性分析
	要求
	项目情况
	符合性

	对地下水资源依法实行取水许可制度。取水许可审批程序和监督管理按照国家有关规定执行。
	本项目用水来自园区管网，将来若需要使用地下水，将依法办理取水许可证。
	符合

	新建、改建、扩建的建设项目需要取用地下水的，建设单位申请取水许可时，应当附具节水措施和配套节水设施设计方案；节水设施竣工后，经验收合格，方可取水。
	本项目用水来自园区管网，若需要取用地下水时，将办理取水证，同时附节水措施和节水设施设计方案；经过验收合格后，方可取水。
	符合

	直接取用地下水（含地温空调取水、回灌）的单位和个人，应当安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修，保证正常运行。
	本项目安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修，保证正常运行。
	符合

	取用地下水的单位和个人应当按照批准的用途使用地下水，不得转供或者擅自改变用途。
	本项目用水来自园区管网，若需要使用地下水时，将办理取水证，同时按照批准的用途使用地下水，不转供，不擅自改变用途。
	符合

	取用地下水的单位和个人，应当按照国家和省有关规定缴纳水资源费。
	本项目用水来自园区管网，若将来需要使用地下水时，将按照国家和省有关规定，依法缴纳水资源费。
	符合


经上表分析，本项目与《辽宁省地下水资源保护条例》要求符合。
[bookmark: _Toc10009]1.3.5与《辽宁省主体功能区规划》符合性分析
《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家级和省级两个层面。按照重点生态功能分为水源涵养区、水土保持区、生物多样性维护区三个分区。
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，位于工业园区中，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，根据《辽宁省主体功能区区划图》和《辽宁省省级重点生态功能区分布图》，本项目所属区域属于国家级农产品主产区、水土保持型水土保持型省级重点生态功能区。详见附图26和附图27。
1.农产品主产区
农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。
区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。
区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农村面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。
2.水土保持型省级重点生态功能区
重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。
功能定位：全省重要的生态修复区，杂粮、花卉等特色农产品生产基地。
大力发展节水灌溉，发展节水农业。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对矿产资源开发的管理，加大矿山环境整治和生态修复力度。
3.符合性分析
本项目为B0810 铁矿采选项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目。项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，在工业园区已建成的标准化厂房中建设，施工阶段仅需在室内挖一处12.5m3（长2.5m×宽2m×深2.5m）的尾砂池和一条约0.5m3（5m长×0.4m宽×0.25m深）的尾砂沟；施工过程中产生的弃土，直接装车运送至政府指定场所排放，不堆存。
项目生产过程均在封闭车间内进行，原料及产品均存放于在此封闭车间内，不露天储存；厂区内地面现状已经全部硬化，无裸露地面，本项目不破坏既有的厂区地面，不会造成水土流失的情况，不会造成土壤沙化及荒漠化，也不破坏现有的防沙治沙成果；生产废水经过絮凝沉淀后回用于生产，无废水外排，减少了新鲜水的用量，符合水资源循环利用政策。项目的建设不影响农业生产，与农产品主产区的功能定位不冲突，与水土保持型省级重点生态功能区的定位不矛盾。
[bookmark: _Toc31687]1.4项目关注的主要生态环境问题及生态环境影响
1.4.1关注的主要生态环境问题
根据项目的特点，本次评价主要关注的生态环境问题包括：
（1）污染防治措施的经济技术可行性，关注拟建项目所采用的污染防治技术措施是否能实现废气长期稳定达标排放要求。
（2）关注大气环境影响的可接受性，重点关注大气污染物排放对周围敏感点的影响。
（3）关注固体废物全部综合利用及合理处置的可行性。
（4）关注项目废水处理措施和地下水的防渗相关措施，分析项目运营对区域地表水体和地下水的影响。
（5）噪声对周围生态环境及敏感点的影响。
1.4.2项目生态环境影响
（1）大气环境影响
由大气预测结果可知，项目建成运行后排放的颗粒物最大占标率为 Pmax=7.37%，小于10%，符合标准要求。项目在落实本次评价要求的污染防治措施情况下，正常工况下排放废气对外界生态环境影响较小。
项目无组织废气包括生产线上未收集到的粉尘、装卸粉尘、堆场扬尘等。通过物料存放入车间、地面硬化、洒水抑尘、限制车速等措施，有效降低无组织粉尘的排放。项目无组织颗粒物排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7排放浓度限值要求。
综上所述，拟建项目排放废气对外界生态环境影响较小，大气环境影响可以接受。
（2）水环境影响
生产废水主要来源于选矿废水和生活污水。生活污水经市政管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂集中处理；选矿废水经浓密池和沉淀罐沉淀后回用于生产，不外排。
综上所述，项目建设对地表水环境影响较小。
（3）固体废物
拟建项目运营过程中产生的固废主要为尾砂、废衬板、废机油、废油桶、生活垃圾等。尾砂经真空过滤后外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用，废衬板属于一般固废，由建设单位收集后外售综合利用；废机油、废油桶经危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处理。项目运营过程中产生的固废都得到合理的利用和处置，不外排，对周围生态环境影响较小。
（4）噪声
经采取建筑隔声、基础减振、隔声罩、选用低噪设备、合理布局、生产过程中加强管理和润滑等措施后，经预测，项目建成后各厂界昼间、夜间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（5）土壤环境
拟建项目土壤评价等级为三级，项目区全部为水泥混凝土硬化地面，切断了污染途径，项目建设对土壤环境影响较小，项目建设可行。
（6）环境风险
本项目环境风险潜势为Ⅰ 级，环境风险评价工作等级确定为简单分析。项目涉及的环境风险物质主要为油类物料，潜在环境风险主要包括物料泄漏、火灾事故诱发的伴生及次生污染物排放。结合项目工程实际特征，主要风险隐患体现在：废机油等油品在储存、使用环节，若操作管理不规范，易引发火灾并产生伴生、次生污染物，同时存在物料泄漏风险；油类物质发生泄漏后，遇明火或高温热源易引燃，进而造成火灾、爆炸事故；此外，废水处理设施故障、输送管道破损等情况，还可能导致废水外泄泄漏。项目若全面落实各项风险防控措施并实施规范化管理，突发环境风险事故的发生概率将处于较低水平。
针对拟建项目原辅料、产品、三废等性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案。在落实报告书中提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc2214][bookmark: _Toc13592]1.5生态环境影响评价主要结论
本项目符合相关规划布局要求，建设内容与规模均符合国家及地方现行相关产业与环保政策规定。项目配套设置了完善的污染治理设施，同时制定了健全的生态环境管理体系和监测实施方案，可保障废气、噪声等各类污染物稳定达标排放；生产废水实现全部循环回用，固体废物均得到资源化综合利用或规范化妥善处置。
经生态环境影响分析论证，项目运营后不会对区域大气、声环境、地表水环境及生态环境造成明显不利影响。只要在运营期间严格执行安全操作规程与管理制度，全面落实环境风险评价提出的各项防控措施，项目对区域地下水环境的影响处于可接受范围，整体环境风险可控且在可接受水平。本项目本项目建设碳排放增量小、排放强度低、可控性强，对区域碳排放总量、碳环境质量影响极小，不会制约区域碳达峰碳中和目标推进，项目碳排放环境影响整体可接受。
从建设单位组织开展的公众参与调查结果来看，项目公示期间未收到任何公众及相关方的反对意见。综合以上分析，从生态环境保护角度而言，本项目建设具备生态环境可行性。


[bookmark: _Toc23239]2、总则
[bookmark: _Toc19908][bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc39648575][bookmark: _Toc12521]2.1 编制依据
2.1.1 相关法律法规及有关文件
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日；
（2）《中华人民共和国矿产资源法》，2025年7月1日；
（3）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；
（4）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；
（5）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；
（6）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；
（7）《尾矿污染环境防治管理办法》生态环境部令第26号，2022年7月1日；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》生态环境部令第16号，2021年1月1日；
（9）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（10）《地下水管理条例》国务院令第748号，2021年12月1日；
（11）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令 第4号，2019年1月1日；
（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号，2012年7月3日；
（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号，2012年8月7日；
（14）《国家危险废物名录（2025年版）》部令第15号，2025年1月1日；
（15）《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》，环保部2013第59号，2013年9月13日；
（16）《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号，2015年4月；
（17）《排污许可管理条例》国务院令第736号，2021年3月1日；
（18）《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；
（19）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号，2021年5月30日；
（20）《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）。
2.1.2 辽宁省有关法律法规
（1）《辽宁省环境保护条例》，2022年4月21日；
（2）《辽宁省水污染防治条例》，2022年4月21日；
（3）《辽宁省大气污染防治条例》，2022年4月21日；
（4）《辽宁省固体废物污染环境防治条例》2024年10月18日；
（5）《辽宁省地下水资源保护条例》2020年3月30日；
（6）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》辽
政发〔2016〕58号，2016年8月24日；
（7）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》辽政发〔2015〕79号，2015年12月1日；
（8）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省大气污染防治行动计划实施方案的通知》辽政发〔2014〕8号，2014年3月13日；
（9）《辽宁省禁止提取地下水规定》辽宁省人民政府令第255号，2011年4月1日；
（10）《进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》辽环综〔2020〕380号，2020年6月23日
（11）《关于加强全省高耗能高排放项目准入管理的意见》辽政办发〔2021〕6号，2021年2月26日；
（12）《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》辽政发〔2021〕6号，2021年2月24日；
（13）《关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发〔2022〕8号）；
（14）《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发[2024]11号）；
（15）《辽宁省防沙治沙条例》（2009年8月1日实施）；
（16）《朝阳市推动工业资源综合利用实施方案》（朝工信发〔2023〕21 号）。
2.1.3相关规划
[bookmark: _Toc440874755][bookmark: _Toc440874574][bookmark: _Toc441053044]（1）《关于印发<辽宁省“十四五”生态环境保护规划>的通知》辽政办发〔2022〕16号；
（2）《朝阳建平经济开发区总体规划（2016-2040年）》。
2.1.4技术导则与规范
（1）《建设单位环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）；
（10）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；
（11）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；
（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（14）《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行性技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）；
（15）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB∕T33815-2017）。
2.1.5相关规划及引用资料
（1）生态环境影响评价委托书；
（2）环境质量现状监测报告；
（3）建设单位提供的其他相关环评资料。
[bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc32219]2.2评价因子与评价标准
[bookmark: _Toc29406]2.2.1评价因子
2.2.1.1生态环境影响因素识别
在本项目工程概况和生态环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的初步分析，采用矩阵法对本项目的生态环境影响因素进行识别和筛选，结果见表2.2-1。
表2.2-1   主要环境要素影响识别矩阵
	环境要素
	施工期
	生产期
	服务期满
	备注

	大气
	+
	+
	-
	“-”影响轻微或无影响；
“+”轻度影响；
“++”中度影响；
“+++”重度影响。

	地表水
	-
	-
	-
	

	地下水
	+
	-
	-
	

	生态
	-
	-
	-
	

	声环境
	+
	++
	-
	

	土壤
	-
	-
	-
	


2.2.1.2评价因子的确定
在识别出该项目主要生态环境影响因素的基础上，根据本工程的特点，同时类比同类规模项目情况，确定本次评价因子见表2.2-2。
表2.2-2   生态环境影响评价因子表
	生态环境类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	CO、SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、TSP

	
	影响分析
	TSP

	噪声环境
	现状评价
	等效连续A声级（Leq（A））

	
	影响分析
	等效连续A声级（Leq（A））

	地表水环境
	现状评价
	/

	
	影响分析
	/

	地下水环境
	现状评价
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、 氨氮、氯化物、氰化物、氟化物、砷、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、铝、汞、硫酸盐、硫化物、挥发性酚类、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂及水位、K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-

	
	影响分析
	CODCr、Fe

	土壤环境
	现状评价
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃

	
	影响分析
	Fe

	固体废物
	影响分析
	一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾

	生态环境
	现状评价
	/

	
	影响分析
	/
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（1）环境空气
项目建设地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。各污染因子生态环境质量执行标准见下表。
表2.2-3   环境空气质量标准
	污染物
	1小时平均
	8h平均
	24小时平均
	标准来源

	SO2
	500μg/m3
	--
	150μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值

	NO2
	200μg/m3
	--
	80μg/m3
	

	CO
	10mg/m3
	--
	4mg/m3
	

	O3
	200μg/m3
	160μg/m3
	--
	

	PM10
	--
	--
	120μg/m3
	

	PM2.5
	--
	--
	60μg/m3
	

	TSP
	--
	--
	300μg/m3
	


（2）声环境质量标准
本项目拟建项目区域位于朝阳市建平经济开发区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，主要指标见表2.2-4。


表2.2-4     声环境质量标准
	范围
	声环境功能区类别
	等效声级Leq[dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	拟建区域
	3类
	65
	55


（3）地下水质量标准
项目区内居民生活饮用水和工、农业用水部分来自当地地下水。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业、农业用水”的地下水为Ⅲ类水质，所以评价区的地下水质量定为Ⅲ类，其中石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中限值，执行标准见表2.2-5。
表2.2-5   地下水质量执行标准      单位：mg/L（pH及放射性除外）
	项目
	标准值
	标准来源

	pH值
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	总硬度
	≤450
	

	溶解性总固体
	≤1000
	

	耗氧量（CODMn法，以O2计、高锰酸盐指数）
	≤3.0
	

	硝酸盐
	≤20
	

	亚硝酸盐
	≤1.0
	

	氨氮（以N计）
	≤0.5
	

	氯化物
	≤250
	

	氰化物
	≤0.05
	

	氟化物
	≤1.0
	

	砷
	≤0.01
	

	镉
	≤0.005
	

	铬（六价）
	≤0.05
	

	铅
	≤0.01
	

	铁
	≤0.3
	

	锰
	≤0.10
	

	铜
	≤1.0
	

	锌
	≤1.0
	

	铝
	≤0.2
	

	汞
	≤0.001
	

	硫酸盐
	≤250
	

	硫化物
	≤0.02
	

	挥发性酚类
	≤0.002
	

	总大肠菌群（个/L）
	≤3.0
	

	细菌总数（个/L）
	≤100
	

	总α放射性
	≤0.5
	

	总β放射性
	≤1.0
	

	石油类
	≤0.05
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）


注：地下水质评价不采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）石油类限值的主要原因：
①适用介质与保护目标不同。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）适用于河流、湖库等地表水体，限值制定主要保护地表水水生生态系统；地下水属于地下含水层介质，地下水污染具有隐蔽性、迁移缓慢、自净能力弱的特点，地下水保护以人体健康风险防控为核心，二者保护对象、污染迁移规律差异大，地表水标准限值不能直接用于地下水水质评价。
②《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）编制时，引用规范文件就包括了《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），同时Ⅲ类水的分类就是以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为依据。所以本项目地下水评价，参照 （GB/T14848-2017） 体系，采用生活饮用水相关限值开展地下水石油类影响预测与评价，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的思路，同时也符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价原则。
③石油类进入含水层后难以自然降解，一旦污染地下水，将长期存在，存在作为饮用水源被人体摄入的健康风险，采用基于生活饮用水的限值进行预测评价，属于保守评价，能够更充分保护区域地下水环境安全。
因此，项目采用《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的石油类限值作为评价依据合规合理。
（4）土壤环境质量标准
本项目租用朝阳建平经济开发区标准化厂房建设，厂房内外地面已硬化，占地范围内地类为工业用地，因此拟建区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值标准，主要指标见表2.2-6。
表2.2-6    土壤环境质量标准     单位：mg/kg
	[bookmark: _Toc479754811]序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管控值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	①20
	60
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1，1，2，2-四氯乙烯
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烷
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3
106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	55
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	注：①具体地块土壤中污染物监测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。
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2.2.3.1施工期污染物排放标准
（1）废气排放标准
施工期大气污染物排放执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区标准，见表2.2-7。
表2.2-7     施工期大气污染物执行标准 
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	0.8mg/m3


（2）噪声排放标准
施工期边界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），见表2.2-8。
表2.2-8     建筑施工厂界噪声限值标准
	昼间
	夜间

	70dB（A）
	55dB（A）


2.2.3.2运营期污染物排放标准
（1）废气排放标准
运营期颗粒物浓度执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求，见表2.2-9。
表2.2-9    大气污染物排放标准值
	污染物名称
	排放类别
	标准值
	单位
	标准来源

	颗粒物
	无组织排放
	1.0
	mg/m3
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）


（2）生活污水排放标准
本项目无生产废水外排，生活污水排入公用化粪池，通过园区管网排入建平清泽污水处理有限公司建平经济开发区污水处理厂。废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂的浓度限值。

表2.2-10  污水排放标准
	污染物
	限值（mg/L）

	CODcr
	300

	BOD5
	250

	SS
	300

	NH3-N
	30

	总磷
	5


（3）噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表2.2-11。

表2.2-11   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类标准
	65
	55


（4）固体废物标准
表2.2-12  固体废物执行标准   单位dB（A）
	污染物名称
	污染物类别
	标准来源

	固废
	一般固废
	《中华人民共和国生态环境法典》

	
	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


[bookmark: _Toc16564][bookmark: _Toc20174][bookmark: _Toc448693423][bookmark: _Toc446938379][bookmark: _Toc448765653][bookmark: _Toc448693345][bookmark: _Toc448771388][bookmark: _Toc24027891]2.3评价工作等级与评价重点
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2.3.1.1环境空气影响评价工作等级及评价范围
（1）评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大生态环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
Pmax及D10%的确定：
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，根据表2.3-1判定大气评价工作等级。
表2.3-1   评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax ≧10%

	二级
	1%≦Pmax ＜10%

	三级
	Pmax＜1%


本项目评价因子和评价标准见表2.3-2。
表2.3-2    评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值/（μg/m3）
	标准来源

	TSP
	1小时平均（日均值3倍折算）
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值


本环评预测模式选择《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）中推荐的ARESCREEN模式对项目排放的污染物扩散情况进行估算。
根据本文第五章生态环境影响分析预测结果表明，本项目Pmax最大值为厂区无组织排放，TSP：Pmax值为7.37%，Cmax为66.346μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.3.1.2声环境影响评价工作等级及评价范围
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，噪声评价级别按建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受建设项目影响人口的数量来进行确定，本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，为声环境3类功能区。因此，本项目声环境影响评价工作等级为三级。本项目声环境评价范围为厂界外200m范围。
2.3.1.3地表水环境影响评价工作等级
（1）评价工作等级
本项目为新建项目，运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水不外排，生活污水经园区污水管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂。
项目东北侧为二道漠河，距项目厂界176m。二道磨河属于季节性河流。当前，项目区附近的河段处于干涸状态，河道内无水。只有在降水充沛的丰雨季节，才会形成短期的地表径流，水流短暂地在河道中出现。
本项目过滤水在选矿厂内直接回用，不排放；根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外生态环境的，按三级B评价。生活污水间接排放，评价等级为三级B。
因此，本项目地表水综合评价工作等级为三级B。
2.3.1.4地下水环境影响评价工作等级
（1）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境影响评价等级。
①地下水环境影响评价项目类别确定
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的地下水环境影响评价行业分类表，本项目为铁矿选矿项目，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅱ类项目。
②地下水敏感程度
地下水环境敏感程度分级依据见表2.3-3。
表2.3-3    地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的生态环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“生态环境敏感区”是指《建设项目生态环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的生态环境敏感区。


根据《分散式饮用水水源地生态环境保护指南（试行）》（环办[2010]132号），项目附近的居民采用地下水井作为饮用水水源，属于分散式饮用水水源地区，所以地下水敏感程度等级为：较敏感。
③评价工作等级确定
评价工作等级划分依据见表2.3-4。
表2.3-4    评价工作等级分级表
	
项目类别
生态环境敏感程度

	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目属黑色金属矿采选项目，为Ⅱ类建设项目。根据建设项目的地下水环境敏感程度分级表，该项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无其他生态环境敏感区，厂区西北侧有分散居民饮用水源，则本建设项目的地下水环境敏感程度为“较敏感”，故判定本项目地下水评价工作等级为二级。
（2）评价范围
为确定项目区域水文地质情况，我们对项目区附近6.34km2区域进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括周边区域村庄等。根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，评价范围兼顾现状监测点位及预测范围，利用查表法确定二级评价范围在6-20km2，结合项目区地形分布，以东西两侧山岭区域作为地下水补给区域，中谷及北侧河流区域为地下水排泄区域，确定本次地下水环境影响评价范围为6.34km2。
2.3.1.5生态环境影响评价工作等级
（1）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19－2022）6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目为铁矿选矿项目，选址位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，位于已批准规划环评的产业园区中，项目用地为工业用地，经前文分析，符合《朝阳建平经济开发区总体规划环境影响评价报告书（2016-2040年）》要求，不涉及生态敏感区，项目为污染影响型项目，因此，本项目生态环境影响评价不需要确定评价等级，直接进行生态环境影响简单分析。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.2.8 污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域及污染物排放产生的间接生态影响区域”，确定本次生态影响评价范围为厂区占地范围及厂区外50m范围。
2.3.1.6环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据表2.3-5进行划分。
表2.3-5   生态环境评价等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势根据表2.3-6确定。
表2.3-6   建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


（P）值判定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.3-7确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4表示。

表2.3-7    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量 与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


· Q值确定
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物的临界量，t。
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
  当 Q≥1 时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目危险物质为废机油，厂内最大储存量为0.09t，设备中机油最大量0.1t，装载机中柴油最大量0.153t，油类物质临界量为2500t；经计算Q=0.000137，属于Q＜1。
因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
2.3.1.7土壤环境评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），金属矿选矿污染物排放可能导致重金属进入土壤，导致土壤环境污染，因此本项目厂区对土壤环境的影响为污染影响型。另工程生产不会造成占地范围内土壤环境盐化、酸化、碱化，故不考虑本项目运营造成的生态影响。
表2.3-8   污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况






表2.3-9    污染影响型评价工作等级分级表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模

	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作
将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2） 、中型（≥5~50hm2） 、小型（≤5hm2） ，建设项目占地主要为永久占地


根据 HJ964-2018 附录 A，黑色金属矿选矿为 Ⅲ类项目，本项目为污染影响型，占地规模为小型，调查范围是0.05km，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表 2.3-9 本项目评价等级为不需要定级。
2.3.1.8评价工作等级汇总
综上所述，确定本项目生态环境影响评价工作等级见下表。
表2.3-10       建设项目生态环境影响评价工作等级表
	类别
	大气
	地表水
	噪声
	生态
	地下水
	土壤
	风险

	评价等级
	二级
	三级B
	三级
	简单分析
	二级
	-
	简单分析


[bookmark: _Toc23339]2.3.2评价目的及重点
（1）评价目的
①通过对拟建场址的现状调查，了解建设区域的自然生态环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的生态环境质量和生态现状。
②通过工程分析，明确本项目建设及生产阶段主要污染源、污染物种类、排放强度，分析生态环境污染的影响特征，预测和评价本项目建设期和营运期对生态环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施。
③评述拟采取的生态环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出建设及生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。
④评价该项目与国家产业政策、区域总体发展规划、生态环境保护规划、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。
⑤论证项目在生态环境方面的可行性，给出生态环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的生态环境管理提供技术依据，为生态环境保护主管部门提供决策依据。
（2）评价原则
①坚持生态环境影响评价工作为经济建设服务，为生态环境管理服务的原则，注重评价工作的实用性、针对性，为生态环境管理决策提供科学依据。
②坚持“预防为主，防治结合”原则，做好建设项目污染防治工作。
③以国家有关生态环境保护法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。
④以科学、客观、公正的原则，开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。
（3）评价重点
经过工程分析，结合项目周围的生态环境现状，确定本项目生态环境影响评价工作的重点为：
①环境空气影响评价
空气污染物主要是原料破碎、产品装卸、运输粉尘。评价中将按工程污染源
分析确定的源强参数，在充分分析该地区地面污染气象特征及环境质量现状的基础上，选用导则中适宜的预测模式，预测工程建设对区域环境空气可能带来的影响程度和范围，为大气污染防治措施提供依据。
②地表水环境影响评价
通过对工程分析和水平衡分析，确定本项目的生活污水及生产废水的水量及
水质特征，分析污水全部复用的可行性及可靠性。
③地下水环境影响评价
根据项目建设对地下水环境的影响特点，结合项目所在区域的地下水环境特 征，地下水环境影响评价包括：地下水环境现状调查与评价、地下水环境影响分
析与预测、并提出相应的地下水环境保护措施等。
④噪声环境影响评价
利用现状监测资料，分析评价区域声环境质量现状，预测工业场地各种机械
设备噪声、运输车辆噪声对评价区域声环境所造成的影响。
⑤土壤环境影响评价
利用现状监测资料，分析评价区域土壤环境质量现状，预测项目生产对评价
区域土壤环境所造成的影响。
⑥生态环境影响评价
通过调查收集评价区土地利用、农业生态环境、动植物资源现状， 结合工程特性，预测本项目建设对评价区域生态环境的影响。
⑦生态环境经济损益分析
估算工程建设生态环境保护投资， 分析本项目的社会效益、生态环境效益和经济效益。
⑧污染防治方案论证分析
对拟采取的污染防治措施的可靠性，实用性和可操作性进行分析论证，提出
补充方案。
[bookmark: _Toc440874764][bookmark: _Toc440874583][bookmark: _Toc448693346][bookmark: _Toc24027892][bookmark: _Toc448765654][bookmark: _Toc448693424][bookmark: _Toc21544][bookmark: _Toc5443][bookmark: _Toc448771389][bookmark: _Toc446938380]2.4评价范围及生态环境敏感区
[bookmark: _Toc32735][bookmark: _Toc441053052]2.4.1评价范围
依据各环境要素的技术导则及总纲要求，结合建设项目污染物的排放特点及当地气象条件、自然生态环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.4-1。
表2.4-1    建设项目生态环境影响评价范围表
	评价内容
	评价范围

	大气
	边长5km

	地表水
	对废水处理方式的可行性进行分析

	噪声
	建设项目边界外延200m范围

	地下水
	以东西两侧山岭区域作为地下水补给区域，中谷及北侧河流区域为地下水排泄区域，确定本次地下水环境影响评价范围为6.34km2

	生态
	根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，本项目位于已开展规划环评的建平经济开发区产业园区内，属于污染影响类项目，不涉及生态敏感区，可不确定生态评价等级，直接开展生态影响简单分析，评价范围为厂区占地范围。

	环境风险
	本项目环境风险等级为简单分析，不需要设置环境风险评价范围

	土壤环境
	厂界外延伸0.05km


[bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc20384]2.4.2区域生态环境功能区划
生态环境功能区划一览表见表2.4-2。
表2.4-2    生态环境功能区划一览表
	序号
	名称
	功能区级别
	备注

	1
	环境空气
	二类
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值

	2
	声环境
	3类
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	3
	地下水
	Ⅲ类
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	4
	地表水
	Ⅲ类
	季节性河流，仅汛期有水


[bookmark: _Toc335]2.4.3评价范围内的生态环境保护目标调查
（1）保护目标原则
①空气环境保护原则
保护该区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求。
②地表水环境保护原则
[bookmark: _Toc94949865]通过对工程分析和水平衡分析，确定本项目的生活污水及生产废水的水量及水质特征，分析污水全部回用的可行性及可靠性。
③地下水环境保护原则
确保不影响居民饮用水水质。
④噪声环境保护原则
保证厂区边界噪声达标。
⑤土壤环境保护原则
确保不影响周边土壤环境质量。保证周边现有的土壤环境质量满足标准。
⑥生态环境影响评价
通过调查收集评价区土地利用、农业生态环境、动植物资源现状，结合工程特性，预测本项目建设对评价区域生态环境的影响。
（2）生态环境保护目标

本项目选厂位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号。评价区域附近无自然保护区，森林及国家、省、市级重点文物保护单位，国家重点保护的野生动植物。紧邻本项目的河流为季节性河流二道漠河。主要生态环境保护目标为附近的居民，季节性河流，生态环境保护目标具体见表2.4-3。
1

表2.4-3     生态环境保护目标
	环境
要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	生态环境功能区
	相对
厂区方位
	相对厂界距离/m
	户数
（户）
	规模
（人）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	任家杖子
	720604
	4591735
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	598
	125
	380

	
	河东
	720702
	4592351
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	848
	23
	58

	
	彭家沟
	721100
	4591930
	居住区
	居民
	二类区
	北
	556
	15
	37

	
	邓家沟
	721580
	4591452
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	310
	9
	21

	
	马家沟
	719811
	4593260
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	2051
	57
	148

	
	四家沟
	722527
	4593842
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2830
	1
	6

	
	盖子沟
	723854
	4592680
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2491
	93
	241

	
	常家沟
	722402
	4590783
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	899
	63
	164

	
	北三家村
	721639
	4589544
	居住区
	居民
	二类区
	南
	1127
	84
	218

	
	东村
	722406
	4588318
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	2532
	151
	393

	
	建平县第七小学
	722268
	4588142
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	3162
	/
	1500

	
	官坟
	720218
	4588847
	居住区
	居民
	二类区
	西南
	1786
	133
	346

	
	小坤兑沟
	718627
	4591954
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	2105
	46
	119

	
	大板沟
	723163
	4590309
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2033
	37
	96

	
	建平县第二中学
	723749
	4589189
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	3042
	/
	1500

	
	后广惠营子
	722711
	4589897
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	1455
	164
	426

	
	后营子
	723507
	4589327
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	2696
	53
	137

	
	建平县蒙古族学校
	722959
	4589077
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	2690
	/
	1000

	声环境
	项目厂界200m范围内无声环境敏感目标，辽宁境内运输线路两侧存在少量分散居民点，民居距公路用地外缘均大于 15m（省道建筑控制区以外）

	地表水环境
	二道漠河
	III类
	距离厂界最近176m
	季节性河流

	地下水环境
	评价区域内河东、任家杖子、彭家沟、邓家沟、常家沟的分散居民水井
	III类
	河东、任家杖子、彭家沟均位于项目区上游，邓家沟位于项目区侧平行方向，距离厂界最近310m。常家沟位于项目区下游899m处。
	-

	土壤
环境
	项目50m范围内无土壤环境保护目标


注：项目厂区内外均已硬化，项目生产废水循环利用，不外排。仅在发生事故状态下，废水可能流出车间，进入雨水管网，从而影响二道漠河的水质。
[bookmark: _Hlk157778531]表2.4-4 本项目原料运输路线两侧声环境保护目标调查表
	序号
	声环境保护目标名称
	保护对象
	环境功能区
	方位
	距运输路线边缘最近距离/m

	
	
	
	
	
	

	1
	建平县
	居住区
	二类区
	S
	15

	2
	建平县高级中学
	文化区
	二类区
	N
	20

	3
	建平县第二中学
	文化区
	二类区
	S
	20

	4
	张福店村
	居住区
	一类区
	S、N
	15

	6
	凌源市
	居住区
	二类区
	S、N
	20

	7
	瓦房店镇
	居住区
	二类区
	S、N
	20

	8
	北炉乡
	居住区
	二类区
	W
	15

	9
	北炉中学
	文化区
	二类区
	E
	50

	10
	刀尔登镇政府
	居住区
	二类区
	E
	20


表2.4-5 本项目尾矿运输路线两侧声环境保护目标调查表
	序号
	声环境保护目标名称
	保护对象
	环境功能区
	方位
	距运输路线最近距离/m

	
	
	
	
	
	

	1
	任家杖子
	居住区
	一类区
	SW
	15

	2
	青峰山镇
	居住区
	二类区
	W
	15

	3
	青峰山镇九年一贯制学校
	文化区
	二类区
	N
	35

	4
	小塘镇
	居住区
	二类区
	W
	20

	5
	小塘镇新城
	居住区
	二类区
	S、N
	15

	6
	太平庄镇
	居住区
	二类区
	E、W
	15
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[bookmark: _Toc24027894][bookmark: _Toc27095][bookmark: _Toc7871]3建设项目概况与工程分析
[bookmark: _Toc6498909][bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc32200][bookmark: _Toc24027895]3.1项目概况
项目名称：建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目
建设单位：建平县兴淼矿业工贸有限公司
建设地点：辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号
建设性质：新建
项目投资：6500万元
占地面积：3000m2
占地类型：项目租用建平经济开发区的已建成标准化厂房进行建设，地类为工业用地，占地范围内没有永久基本农田；不压占水源地及生态红线。
建筑面积：总建筑面积为2700m2，其中车间面积2160m2，办公楼480m2（3层）。
建设规模：年产品位C65铁精粉30万t/a。
劳动定员：劳动定员10人；
工作制度：每天3班制，每班8小时，年工作260天。
建设周期：预计于2026年11月开工建设，2026年12月投产，建设周期1个月。
[bookmark: _Toc12398][bookmark: _Toc7720]3.2项目建设内容
[bookmark: _Toc9401]3.2.1项目工程组成
本项目工程组成情况见表3.2-1。
表3.2-1    本项目工程组成一览表
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	选矿车间
	园区标准化厂房，占地面积2160m2，高度12m，位于厂区东北部，设1条球磨磁选生产线，安装球磨机、磁选机、高频筛等设备，年产高品位铁精粉30万吨
	新建

	辅助工程
	办公用房
	位于车间南侧，3层，共480m2，供企业办公使用
	新建

	储运工程
	原料堆放区
	位于生产车间内西南角，占地面积 500m2，用于暂存原料，理论暂存能力为3200t。
	新建

	
	成品堆放区
	位于生产车间内中侧，占地面积400m2，用于暂存成品，理论暂存能力为2600t。
	新建

	
	尾砂堆放区
	位于生产车间内中部北侧，占地面积 200m2，用于暂存尾砂，理论暂存能力为800t。
	新建

	公用工程
	供水
	来自园区供水管网
	新建

	
	排水
	雨污分流，废水进出循环水系统循环使用；雨水通过雨水管网排出厂区；生活污水排入园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理
	新建

	
	供电
	由园区供应
	新建

	
	供热
	项目车间冬季供暖使用电供暖
	新建

	环保工程
	废气
	原料堆场铲装上料粉尘
	原料铁粉密度较高，且来料具有较大湿度，企业堆存时为防起尘采取洒水抑尘措施，因此起尘量较少，铲装上料时进行定向喷雾，洒水抑尘
	新建

	
	
	铁精粉产品铲装粉尘
	车间封闭，洒水抑尘，降低落料高度
	新建

	
	
	废砂铲装粉尘
	车间封闭，洒水抑尘，降低落料高度
	新建

	
	
	厂内运输扬尘
	路面硬化，洒水抑尘，降低车速
	新建

	
	
	皮带输送粉尘
	物料湿式输送，车间封闭
	新建

	
	废水
	选矿废水
	选矿废水由尾渣泵经管道泵入浓密罐，经絮凝、沉淀处理后，清水经管道循环给球磨机工序，进行循环利用，不外排。
	新建

	
	
	生活污水
	生活污水经园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理
	新建

	
	噪声
	生产噪声：采取设备基座减振、厂房隔声、合理布局等措施：
运输噪声：经过沿线村庄减速慢行，禁止鸣笛。
	新建

	
	固废
	尾砂
	正常即产即运，特殊情况暂存在车间尾砂堆放区，出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。堆放区面积200m2，暂存能力800t。
	新建

	
	
	废衬板
	暂存在车间一般固废暂存区（30m2），出售给有资质单位综合利用。暂存能力30t。
	新建

	
	
	生活垃圾
	收集到厂内垃圾箱内暂存，定期由环卫部门清运处理
	新建

	
	
	废机油
	项目在车间内建设危废贮存点，面积约2m2，贮存能力1t，废机油收集后暂存危废贮存点，委托有资质单位定期处理。危废贮存点采取重点防渗措施。
	新建

	
	
	废机油桶
	项目在车间内建设危废贮存点，面积约2m2，贮存能力1t，收集后暂存危废贮存点，委托有资质单位定期处理。危废贮存点采取重点防渗措施。
	新建


[bookmark: _Toc14730]3.2.2原辅材料能源消耗情况及产品方案
（1）原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅料及能源情况见表3.2-2。
表3.2-2    主要原辅料及能源一览表
	序号
	名称
	单位
	用量
	备注

	主要原辅料消耗

	1
	原料铁粉
	t/a
	31.5万
	外购符合《铁精矿》（GB/T36704-2018）表1中C60级别的铁粉，-0.075mm（200 目）占45%～50%。散装，汽运。此用量为企业过往实际生产经验用量，因原料批次品位波动，会存在少量误差。

	2
	机油
	t/a
	0.1
	外购

	3
	絮凝剂
	t/a
	0.15
	外购

	4
	钢球
	t/a
	189
	外购，参考《选矿设计手册》，钢球消耗量为0.4-0.8kg/t原矿，本报告取0.6kg/t原料

	能源消耗

	1
	电
	万kWh/a
	89.43
	园区供电

	2
	水
	t/a
	11864.5
	园区供水管网

	3
	柴油
	t/a
	12.73
	外出加油


①原料铁粉
本项目原料铁粉外购，采购自青龙满族自治县鸿磊商贸有限公司，项目以合同约定原料铁粉品位为外购，品位62%左右。不符合标准的原料，会严重影响本企业的产能，企业有权拒收。
按照《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》判别规则，尾矿中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1Bq/g（1000Bq/kg），需要编制辐射环境专篇。
本项目采购的原料，明确要求原料放射性要达到内照射指数IRa＜1.0，外照射指数Ir＜1.3；天然放射性核素铀²³⁸U≤50Bq/kg、钍²³²Th≤100Bq/kg的指标，此指标低于控制限值远低于名录1Bq/g判别阈值。本项目仅采用湿式磁选物理分选工艺，无湿法浸出工序，不会造成放射性核素的化学富集；在进厂原料满足上述协议指标前提下，项目产出的尾矿也应低于1Bq/g判别阈值，由此初步判定项目不需要编制辐射环境影响评价专篇，因项目尚处于环评阶段，最终以试生产时的相关检测报告为判定依据，来决定项目是否需要补充编制辐射环境影响评价专篇。同时，项目应建立原料台账，并且在原料台账中增加放射性检测结果内容，并保存检测报告。
②絮凝剂
本项目使用的高效絮凝剂是以聚丙烯酰胺（PAM）为主体，引入特定增效离子改性而成，比普通聚丙烯酰胺（PAM）具有更好的絮凝、脱色、助滤性能。是一种新型、高效、环保净水剂。用来提高水处理过程中沉降、澄清、过滤、离心等工艺的效率。广泛应用于各种工业污水和饮用水的处理。
理化性质：
水溶性高分子聚电解质，白色晶体，无毒、无味，易吸潮、易溶于水，不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，分子链上带有活性基团，有优异的絮凝作用。
产品特性：
Ⅰ、引入了特定增效离子，具有更好的絮凝和脱色性能。
Ⅱ、用量少，相当于聚丙烯酰胺（PAM）的一半，降低水处理成本。
Ⅲ、无毒无害，安全环保。
主要用途：
Ⅰ、石油开采领域，主要作为三次采油驱油剂。特高分子量聚丙烯酰胺广泛应用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理。能防止水串，降低摩阻，并提高采收率，其抗盐性能、抗温性能完全能替代同类产品；聚丙烯酰胺在第三次采油中也可用作增稠剂，提高采油率；除此以外，聚丙烯酰胺还可用作钻井泥浆的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂、水油比控制剂、压裂液添加剂、润滑剂等。
Ⅱ、废水处理，对带正电荷的金属氧化物沉降有特效，以阴离子为主。
Ⅲ、生活污水处理，对有机胶体悬浮物沉降有特效，以阳离子为主。
Ⅳ、造纸，聚丙烯酰胺广泛用于纸张干、湿增强剂，助留阻滤剂、表面增强剂和纤维分散剂。具有很好的抗白水性，能适用于各种苛刻的PH条件，适应于各类纸张的生产过程。可以有效提高纸张的强度，改善纸页的均匀度，并有助于提高产量，大量节约工艺用水。聚丙烯酰胺可使纸张的湿纸拉力提高20-30倍，干纸拉力提高50%，主要以阳离子为主。
使用方法：
Ⅰ、溶解本产品的水应量洁净的水（如自来水），将其酿成质量浓度0.1%-0.3%（不高于0.5%）的水溶度。
Ⅱ、溶解时将聚合物慢慢撒入水的旋涡中，应避免聚合物颗粒进入水中后互相粘连。然后再搅拌一段时间，使充分溶解，最后成为均匀、透明、粘稠的溶液，要加一小时的熟化期，保证其絮凝性能。
Ⅲ、本品溶解及搅拌时间根据水温情况有所不同，一般为1-3小时。
注意事项：
溶解及贮存时，避免与铁质溶器接触；搅拌器叶片末端的线速度不要超过8米/秒，以免造成聚合物降解。
包装贮藏：
塑料桶包装，25kg/桶或200kg/桶。本产品贮于通风、干燥库房，防潮湿、雨淋、勿裸露于空气中。干粉稳定期不低于两年。
（2）原料铁粉可靠性
根据建设单位提供铁粉原料采购协议，项目原料铁粉来源于青龙满族自治县鸿磊商贸有限公司。该公司业务辐射面广，信誉较好，能够为本项目提供稳定合格的原料。如果该公司不能持续正常供货，建设单位将适时寻找国内其他企业进行替代，相关要求按照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》进行判定。
建设单位与上述单位签订了对丰度、放射性等指标有明确约束条件的采购协议，原料的来源稳定，不合格原料直接拒收，在项目双方严格执行采购协议的情况下，原料质量、数量、稳定性均有保障。
公司在建成开始试生产时，需要向原料供应商索取原料全成分分析及原矿放射性检测报告或自行对原料进行检测，不达标的原料不得投入生产。
（3）产品方案
本项目主要产品方案见表3.2-3。
表3.2-3    产品方案
	[bookmark: _Toc479754827]序号
	产品名称
	单位
	产量
	备注

	1
	铁精粉
	t/a
	300000
	品位≥65%，含水率≤11%，质量标准执行《铁精矿》（GB/T36704-2018）表1中C65级别标准。


本项目产品执行标准详细指标见表3.2-4。
表3.2-4    《铁精矿》（GB/T36704-2018）表2中C65级别标准
	级别
	理化指标（质量分数）/%
	指标来源

	
	TFe
	SiO2
	S
	P
	Al2O3
	水分
	粒度
	

	C65
	≥65.0
	≤7.5
	≤0.15
	≤0.10
	≤1.0
	≤11.0
	-0.075mm≥60.0
	《铁精矿》（GB/T36704-2018）表1中C65级别


[bookmark: _Toc21181]3.2.3主要生产设备
本项目主要设备见表3.2-5。

表3.2-5   主要设备一览表
	[bookmark: _Toc479754828]序号
	设备名称
	型号
	生产能力
	单位
	数量
	产能匹配性
	位置
	备注

	
	
	
	t/h
	t/a（6240h）
	
	
	
	
	

	1
	球磨机
	Φ1.6×7.5m溢流球磨机
	60
	374400
	台
	1
	匹配
	生产车间
	新建

	2
	1磁选机
	1021#磁选机
	60
	374400
	台
	1
	匹配
	
	新建

	3
	2磁选机
	918#磁选机
	45
	280800
	台
	1
	匹配
	
	新建

	4
	3磁选机
	918#磁选机
	45
	280800
	台
	1
	匹配
	
	新建

	5
	高频振动筛
	10m2高频振动筛
	60
	374400
	台
	1
	匹配
	
	新建

	6
	1皮带输送机
	60#皮带输送机
	60
	374400
	台
	1
	匹配
	
	新建

	7
	2皮带输送机
	60#皮带输送机
	50
	312000
	台
	1
	匹配
	
	新建

	8
	3皮带输送机
	80#皮带输送机
	50
	312000
	台
	1
	匹配
	
	新建

	9
	真空机（带18立真空泵）
	排式15平方真空过滤机
	50
	312000
	套
	1
	匹配
	
	新建

	10
	真空机（带18立真空泵）
	排式10平方真空过滤机
	50
	312000
	套
	1
	匹配
	
	新建

	11
	中矿泵
	4/6金属渣浆泵
	60
	374400
	台
	1
	匹配
	
	新建

	12
	清水泵
	立式101清水泵
	50
	312000
	台
	1
	匹配
	
	新建

	13
	尾渣泵
	立式6寸渣浆泵
	25
	156000
	台
	1
	匹配
	
	新建

	14
	浓密罐
	40#立方锥体浓密罐
	25
	156000
	个
	1
	匹配
	
	新建

	15
	尾砂池
	2.5m×2m×2.5m
	25
	156000
	座
	1
	匹配
	
	新建

	16
	沉淀罐
	20m3
	20
	124800
	台
	1
	匹配
	
	新建

	17
	清水罐
	20m3
	20
	124800
	台
	1
	匹配
	
	新建

	18
	装载机
	350
	120
	748800
	台
	1
	匹配
	
	新建

	19
	地磅
	150t
	/
	/
	座
	1
	/
	厂区
	新建

	
	合计
	/
	
	台/套
	16
	
	/
	



[bookmark: _Toc19611]3.2.4项目建构筑物情况
项目建构筑物情况见表3.2-6。
表3.2-6   建构筑物情况一览表
	区域名称
	数量
	建筑面积（m2）
	占地面积（m2）
	层数
	备注

	生产车间
	1座
	2160
	2160
	1F
	钢结构

	办公用房
	1座
	480
	160
	3F
	砖混


[bookmark: _Toc26958]3.2.5公用工程
1.给水
本项目生产用水来自园区供水管网。
（1）职工生活用水
本项目运营期职工人数为10人，项目位于建平县城镇建成区，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2026），工业企业生活用水定额40L/（人·班），本项目年工作日260d，每天3班，共有管理人员1人，职工9人，职工生活用水量约为104t/a，0.4t/d。
（2）降尘用水
本项目厂区洒水抑尘用水时间约260天/年，项目占地3000m2，去除设备设施等面积，实际需要降尘面积约1000m2，降尘用水按1L/m2·次计算，每天两次，则地面降尘年用水量为520t/a。
项目正常情况下来料即加工，产品及尾砂即产即运，因具有较大的含湿量、且密度较大，不易起尘，若出现意外情况（如极端天气）需要暂存的时候，需定期喷水降尘。原料堆放区、产品堆放区和尾砂堆放区合计面积约1300m2，降尘用水按1L/m2计算，每天2次，意外情况按50%概率计算，则年需要降尘天数为130d，年用水338t/a。
因此项目降尘用水共858t/a，3.3t/d。
（3）铁选用水
本项目选矿生产用水主要投加至球磨磨矿工序用于调配矿浆，依据《冶金矿山选矿厂工艺设计规范》（GB50612-2010）及磁铁矿选矿行业通用标准确定，磨矿矿浆浓度为65～75%（质量比）之间，本报告采用行业最佳72%磨矿浓度进行测算。经计算，72%磨矿浓度对应加水系数0.39（水/干料质量比），工艺水量为0.39t/t-铁粉（干基），该参数可保证最佳研磨效率与矿浆流动性。同时根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2026），磁铁矿磨选-磁选工艺用水定额通用值0.75m³/t、先进值0.65m³/t，本项目以此作为工艺用水管控上限。
项目年处理粗铁粉原料315000t，年生产工作日260天，折算日均处理湿基粗铁精粉原料1211.5385t/d，原料执行《铁精矿》（GB/T36704-2018）表1中C60标准，出厂含水率为11%，则每天处理的原料含水量133.2692t/d，含干基粗精铁粉原料1078.2693t/d；项目年产精加工铁精粉成品300000t/a，日均产出65铁精粉1153.8462t/d，受限于真空脱水机的脱水能力，成品含水约11%，铁精粉日均带走水量126.9231t/d。经物料平衡计算，项目日均产生尾砂58.4185t/d，受限于真空脱水机的脱水能力，尾砂含水约11%，尾砂日均带走水量6.3461t/d；产品与尾砂合计日均出厂夹带带走水量133.2692t/d。
项目日均处理干基粗铁粉原料1078.2693t/d，按72%磨矿浓度核算，球磨工序配浆全日循环工艺水总流量（非实时水量）为420.525t/d，该流量循环流动，用来维持球磨机内矿浆浓度，不外排，每日仅需补充系统永久损耗的水量即可。
矿浆全天连续泵送、分选转运过程中，浓密罐、尾砂池池面蒸发、矿浆液面飘散、管路及构筑物跑冒滴漏会形成循环水系统永久性损耗。本报告以全流程单日动态循环过水总量420.525t/d为基数，结合辽西地区气候干燥多风、蒸发强度较大的区域特点，参考同类选矿厂实际运行损耗情况，循环水系统综合损耗率综合取10%，则项目循环水日均动态损耗量为42.0525t/d。
综上，项目生产过程每日需要补充的新鲜水主要为循环水系统永久损耗水量42.0525t/d；物料进出固相携带水分收支基本平衡，无额外需要补加用于固相带出的水量。
经核算，日均需补充新鲜生产水量42.0525t/d，年补充新鲜水量约10933.65t/a。项目采用PAM絮凝剂处理循环水，沉淀罐溢流水SS能降至30mg/L以下，完全满足球磨机配浆回用水质要求，无需因水质恶化而进行“置换排放”。项目所有选矿工艺废水均实现场内密闭循环回用，无生产工艺废水外排。经核算，单位产品新鲜水耗约0.0363t/t-产品，低于《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2026）同类工艺管控上限。
新鲜水消耗量的合理性：
本项目湿式磁选选矿系统存在规模较大的内部循环矿浆水量，球磨、分选全过程依靠系统闭路循环回水实现矿浆调配与分选作业，项目生产用新鲜水仅用于弥补系统不可逆转的永久性水分损耗，因此核算得到的单位产品新鲜水耗数值偏低，其合理性主要从工艺条件、原料特征、废水处置模式三方面说明：
①常规铁矿选矿项目处理的是开采铁矿石原矿，原矿中脉石杂质占比高，尾矿产出量大，大多配套大型露天尾矿库，尾矿库广阔水面会产生巨大蒸发损耗，同时尾矿堆存存在渗滤损耗，上述均会显著拉高项目新鲜水消耗量。
本项目原料为外购粗铁精粉，上游已经完成破碎、粗选作业，大部分脉石已经分离去除，本工序仅做再提纯，尾砂产生量很小；同时，项目不建设尾矿库，仅设置浓密罐、沉淀罐等设备，两个设备本身又是非敞开型的，水分蒸发面积有限，仅有尾砂池（面积5m2）是较大的蒸发池面，不存在尾矿库带来的巨额水分损耗。
②项目选矿废水经投加PAM絮凝剂在浓密罐内絮凝沉淀，然后再经沉淀罐沉降处理，SS可稳定控制在30mg/L以下，回用水质满足球磨调浆、分选作业用水要求，不需要定期外排置换废水，不存在因废水排放带来的新鲜水补充需求。
③本项目新鲜水全部用来补偿系统永久损失，损耗途径只有三类：①尾砂池、浓密罐、沉淀罐池面蒸发；②矿浆输送分选过程液面飘散、管路与构筑物跑冒滴漏；③铁精粉、尾砂产品出厂，固体物料吸附夹带带走水分。
上述损耗均为物理客观损耗，项目没有其他水分消耗途径。项目水平衡测算严格遵循物料守恒，所有新鲜补水量均可以找到对应去向，不存在多余废水无处处置的矛盾。
因此项目新鲜水用量虽然较低，但合理。
2.排水
厂区采取雨污分流制，污水进入各自污水收集系统，雨水通过雨水管网排出厂区
（1）生活污水
参照《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）计算，本项目职工生活用水量为104t/a，生活污水排放量按生活用水的85%计算，则项目生活污水排放量为88.4t/a。生活污水排入园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂集中处理。
（2）降尘用水
降尘用水全部自然蒸发，不外排。
（3）铁选用水
铁选用水经浓密罐和沉淀罐处理后全部循环使用，不外排。
3.水平衡
根据项目的用水和排水情况编制水平衡表，绘制水平衡图。
表3.2-7   项目水平衡表 
	给水
	排水

	项目
	数量（t/d）
	项目
	数量（t/d）

	职工生活用水
	0.4
	生活污水
	0.34

	降尘用水
	3.3
	损耗
	0.06

	铁选用水
	42.0525
	降尘蒸发
	3.3

	原料含水（非新鲜水）
	133.2692
	产品含水
	126.9231

	
	
	尾砂含水
	6.3461

	
	
	循环水损耗
	42.0525

	小计
	179.0217
	
	179.0217



[image: ]
图3.2-1  本项目水平衡图
4.储运工程
项目租用已建成的标准化厂房进行生产，所有生产过程均位于厂房内，厂房地面采取防渗混凝土，满足一般防渗区要求。项目以销定产，视产品和固废的销售情况安排生产，产品滞销时停产。同时由于成本原因，项目也不会去超量积压大量原料，因此不会发生库存面积不足的情况。
（1）原料堆放
原料存放区位于生产车间西南角，存放区面积约500m2，在保证车辆装车及进出所需面积后，原料暂存周期约2d，堆存高度控制在6m，安息角35度，理论暂存能力3200t以上，满足暂存周期为2d的要求。
（2）成品堆放
成品堆放区位于生产车间内中侧，占地面积 400m2，堆高控制在6m，安息角35度，暂存能力2600t。项目产品供不应求，正常情况随产随运，出现意外情况时，在成品堆放区暂存，暂存周期一般不超2d。
（3）尾砂堆放
尾砂堆放区位于生产车间内中侧北侧，占地面积200m2，最大堆高能达到5m，安息角35度，理论暂存量能达到800t，足够存放约10d的尾砂量。正常情况随产随运，出现意外情况时，在尾砂堆放区暂存，暂存周期一般不超3d。
5.供热
项目冬季不生产，生产车间不需要取暖，冬季特殊时间需要短暂办公时采用电供暖。
6.供电
由园区供应，根据项目节能评估报告，用电量约89.43万kWh/a。
7.工作制度及劳动定员
劳动定员：劳动定员10人；
工作制度：每天3班制，每班8小时，年工作260天。
[bookmark: _Toc9282]3.2.6物料平衡分析
3.2.6.1物料平衡
项目进厂原料铁粉含水率 11%，产出铁精粉含水率 11%、尾砂含水率 11%；干基质量物料平衡见表3.2-8，湿基物料平衡见表3.2-9。
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图3.2-2  本项目干基物料平衡图（单位：t/a）
[image: ]

图3.2-3 本项目湿基物料平衡图（单位：t/a）
表 3.2-8    项目干基物料平衡表

	投入物料
	产出物料

	名称
	干基量（t/a）
	名称
	干基量（t/a）

	原料铁粉
	280350
	铁精粉
	267000

	球磨机补充钢球
	189
	尾砂
	13538.829

	
	
	原料无组织粉尘
	0.094

	
	
	产品无组织粉尘
	0.073

	
	
	尾砂无组织粉尘
	0.004

	合计
	280539
	
	280539


[bookmark: _Toc31067]注：以上数值均为理论数值，生产过程以企业统计和检测数据为准。落地灰收集后直接回用于生产，不外排，不计入损失。
表 3.2-9    项目湿基物料平衡表

	投入物料
	产出物料

	名称
	湿基量（t/a）
	名称
	湿基量（t/a）

	原料铁粉
	315000
	铁精粉
	300000

	球磨机补充钢球
	189
	尾砂
	15188.808

	
	
	原料无组织粉尘
	0.106

	
	
	产品无组织粉尘
	0.082

	
	
	尾砂无组织粉尘
	0.004

	合计
	315189
	
	315189


注：以上数值均为理论数值，生产过程以企业统计和检测数据为准。落地灰收集后直接回用于生产，不外排，不计入损失。
3.2.6.2 铁元素平衡
本项目仅采用球磨-湿式弱磁选工艺，无浮选工序。参考《铁矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》，磁铁矿选矿磁性铁（MFe）回收率中细粒级不低于95%，该指标仅针对磁性铁而非全铁TFe，尾矿残留磁性铁MFe合理区间1.5%-3.0%。
原料全铁TFe=62%中含有硅酸铁等非磁性铁组分，该部分铁无法通过弱磁选回收，全部进入尾砂，因此尾矿全铁TFe会显著高于磁性铁MFe。本项目物料衡算得到尾矿含铁3.37%为全TFe，属于合理区间。
现行国家、行业标准未对单一弱磁选工艺尾矿全铁 TFe 给出强制限定值，受来料矿物组成波动影响较大，本评价不进行理论计算，待项目投产之后对尾砂取样同时检测 TFe、MFe，校验物料-铁平衡。
本项目铁元素物料平衡依据铁元素守恒定律编制，投入端仅为原料带入的铁元素（按62%计）和球磨机内钢球磨损产生的铁质，产出端包括铁精粉、尾砂废渣及车间外排粉尘带走的铁元素，落地粉尘因收集后回用于生产，不计入损失量。经核算，原料带入总铁量为173817t/a，项目年消耗钢球189t/a，其中173550t/a 进入铁精粉产品，455.895t/a随尾砂废渣带走，约0.105t/a 随无组织粉尘外排，投入与产出铁元素量完全平衡，无铁元素异常流失。
表 3.2-10    项目铁元素物料平衡分析表（单位：t/a）
	序号
	投入
	产出

	
	名称
	品位%
	铁数量（t/a）
	名称
	品位%
	铁数量（t/a）

	1
	原料（原料铁粉）
	62
	173817
	铁精粉
	65
	173550

	2
	球磨机补充钢球
	100
	189
	尾砂
	3.37
	455.895

	3
	/
	/
	/
	外排原料粉尘
	62
	0.058 

	4
	/
	/
	/
	外排产品粉尘
	65
	0.047 

	5
	/
	/
	/
	外排尾渣粉尘
	3.37
	<0.001

	合计
	/
	/
	174006
	/
	/
	174006


注：尾砂铁品位属理想化的物料衡算值，现实中受磁选工艺限制，非磁性铁是无法通过磁选工艺选出，这部分铁质受来料品位因素波动影响较大，无法进行准确理论估算，现行国家、行业标准也未对单一弱磁选工艺尾矿全铁TFe 给出强制限定值，待项目投产之后对尾砂取样同时检测 TFe、MFe，校验物料-铁平衡。投产后以实际统计数据为准。
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图 3.2-4  项目铁元素平衡图（单位：t/a）
[bookmark: _Toc28779]3.2.7总平面布置
本项目生产装置、物料堆存区、公辅设施及暂存区域均布置于封闭的钢结构生产车间内部，办公用房独立设置于厂区东南侧，与厂房挨着，为三层砖混建筑，总体平面布置结合生产工艺流程、物料输送特点、产排污环节、风险防控要求统筹布置，布置合理，同时具有以下优点：
（1）项目原料堆放区设置于车间东南侧，紧邻上料斗，装载机转运距离短，原料经上料斗送入球磨、磁选分选系统；分选后铁精粉直接输送至成品堆放区，尾砂经真空过滤后转运至尾砂堆放区。生产工序按照“原料投入-磨矿-磁选分选-脱水-产品/尾砂堆存”顺序排布，物料流向顺着工艺走向，无迂回折返，厂内物料转运路线短，减少铲车、倒运作业距离，既降低物料转运能耗，也可减少物料多次倒运带来的无组织粉尘产生。可以说工艺流程顺畅，物料输送短捷。
（2）球磨、多段磁选、真空过滤等主要生产设备集中布置于车间西北侧；原料堆放区、成品堆放区、尾砂堆放区全部设置在封闭生产厂房之内，所有产尘环节均处于封闭空间内，便于落实洒水抑尘等无组织颗粒物管控措施；生产废水相关设施浓密罐、尾砂池就近布置在分选设备周边，生产矿浆、回水大部分依靠管道输送，减少蒸发环节，循环水回用管线布置便捷，利于项目生产废水全部循环回用，无生产废水外排。这种产污单元集中布置设计，便于污染管控。
（3）车间内分别设置一般固废暂存区、危废贮存点，分区独立布设，与生产作业区保持合理空间；危废贮存点设置于车间独立区域，远离原料、产品堆存区域，可避免危险废物与铁精粉、尾砂等物料发生交叉污染，满足固废分区存放、分类管理的环保管理要求。
（4）办公用房位于厂区东南侧，与生产车间物理分隔，将生产作业区与行政办公区分开，生产过程产生的噪声、无组织颗粒物对办公人员影响得到有效降低，保障办公环境。
（5）水罐、配电柜等公用辅助设施贴近生产设备布置，管线敷设距离短，供电、供水运维检修方便；各设备、堆存区之间预留必要操作检修空间，满足设备检修、物料装卸作业的场地需求。
（6）项目将石质占比较高容易产生扬尘的尾砂区放在车间最内侧，有利于粉尘尘降在车间内部，有效降低粉尘的无组织排放量；将量大、车次多的原料堆放区放在最外侧，完全符合节省运距，降低扬尘的理论要求。
（7）项目原料、成品、尾砂三区的布局，从生产管理安排上来说也非常合理，项目来料加工，随着加工进程，原料区逐步腾空，加工后的成品依次运出，原料区加工完毕，原料区彻底腾空。再来料，再加工。当成品发生积压，未能腾空时，项目同时也就停止了原料的采购，不会造成堵塞。项目以销定产，只有成品能够正常售出时，才会采购原料，原料区满时，成品区一定是空的，成品区满的时候，原料区也是空的，不存在原料与成品区同时堆满的情况。
综上，项目车间布局能降低污染物排放，节省运距，符合环保、节约、降耗的要求。
[image: ]图3.2-5 项目总平面布置图


[bookmark: _Toc20824][bookmark: _Toc27814][bookmark: _Toc17488]3.3工程分析
[bookmark: _Toc479754830][bookmark: _Toc20785]3.3.1施工期工艺
本项目租用已建成的工业园区标准化厂房建设，生产车间已建成，仅需要进行少量改造（挖尾砂沟和尾砂池），设备安装，车间简单装饰即可生产，施工工艺流程及污染节点：见图3.3-1。
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竣工验收
安装设备
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废水、废包装物等
废水

废水、建筑垃圾


图3.3-1  建筑施工工艺流程及污染节点
施工期工艺流程简述：
（1）土方工程
土方工程主要为挖填土方、基础垫层等，此过程会产生扬尘、噪声、废水和建筑垃圾。
（2）基础工程
基础是建造建筑物的关键，本项目在建设尾砂池时，应重点对建筑物的基础进行防腐防渗工程建设，在基础工程建设过程中产生扬尘、噪声、废水等。
（3）设备安装
主体工程完工后，生产车间安装相关生产设备，此过程产生噪声、废水和少量废包装物。
（4）竣工验收
工程结束后，最后验收交工。
施工期的粉尘、噪声等污染都是暂时性的，待施工结束后，可以得到消除。施工期建设项目污染因子见表3.3-1。
表3.3-1    建设项目污染因子一览表
	工期
	类别
	污染产生节点
	污染因子
	排放去向

	施工期
	废气
	地面开挖、回填扬尘
	TSP
	无组织排放

	
	废水
	施工人员生活污水
	CODCr、SS、BOD5、
NH3-N等
	经园区污水管道排放建平清泽污水处理有限公司建平开发区污水处理厂

	
	噪声
	施工机械设备、运输车辆噪声
	噪声
	减振降噪

	
	固废
	建设施工
	弃土、建筑垃圾、生活垃圾等
	弃土用于平整土地、生活垃圾由环卫部门清运


[bookmark: _Toc15317][bookmark: _Toc479754831]3.3.2运营期工艺
3.3.2.1工艺流程及排污节点
（1）铲车上料
外购粗铁粉原料运输进厂后全部卸至封闭标准化厂房内原料堆存区堆存；堆存过程物料表层水分会发生蒸发，存在表层起尘风险。本项目原料为上游选矿厂经过球磨‑磁选初选后的粗铁粉，大部分细粒尾矿杂质已在原厂分选工序去除，物料整体粒度相对稳定，原料相对洁净。
生产作业时采用装载机将堆存原料转运投至上料仓，物料倾倒受落差撞击作用，会有少量颗粒物迸溅逸散，主要污染因子为颗粒物。为控制该环节无组织排放，项目拟采取如下管控措施：
①作业过程严格管控装载机卸料操作，尽量降低落料高度，减小物料跌落冲击势能，从源头降低粉尘迸溅量；
②在上料仓落料点位设置定向喷雾抑尘装置，对投料落料区域形成水雾，抑制投料过程逸散粉尘。
上料仓及原料堆存全部处于全封闭厂房内部，少量未被水雾捕集的迸溅颗粒物，受厂房围护结构约束，大部分在厂房内部就近沉降；沉降收集的粉尘定期清扫收集，返回生产工序回用。但仍会存在很少量的颗粒物通过厂房缝隙无组织逸散至外环境。
（2）球磨
上料仓内的原料铁精粉直接落在紧贴出料口的皮带输送机上，由皮带输送机送入球磨机入料斗，皮带机紧贴球磨机料斗口入料，入料时由于落差会产生少量废气；受原料自身湿度、密度及料斗有限落差条件影响，废气产生量较小，大部分粉尘沉降在车间内，收集后返回生产工序回用，但仍会存在很少量的颗粒物通过厂房缝隙无组织逸散至外环境。
球磨机入料同时按比例加入清水，维持磨矿矿浆质量浓度基本在72%左右，为工艺最佳研磨浓度；湿式球磨处理后符合粒度要求的矿浆自流进入一级磁选。本工序主要产污为噪声，检修工况产生一般工业固体废物。
球磨机研磨介质为钢球，生产过程钢球在磨矿工况下持续摩擦、撞击磨损，磨损产生的金属碎屑随矿浆进入物料体系，因钢球铁质较纯，主要进入铁精粉产品中；本项目球磨机正常生产仅需要定期补充钢球。球磨机衬板为筒体耐磨构件，设备定期停机检修时，对磨损、开裂损坏的衬板进行局部更换。
检修拆卸下来的废衬板属于一般工业固体废物，收集后在一般固废暂存区暂存，外售物资回收单位综合利用。
（3）一级磁选
经过球磨的粉矿浆自流进入磁选机进行一级磁选，磁选机将矿浆中的高品位铁粉吸附分出，低磁性、弱磁性尾砂浆通过尾砂沟流入尾砂池，此过程主要产生噪声。
（4）高频筛
经一级磁选后的铁粉矿浆，经密闭管道进入高频筛开展细粒分级作业；筛下物（≤200目）仍裹挟部分非矿颗粒，送入二、三级磁选进一步精选；筛上物（≥200目）返回球磨机重新磨矿，此过程主要产生噪声。
（5）二、三级磁选
高频筛筛下铁粉矿浆进入二、三级磁选进一步提纯，得到品位≥65%的磁选精矿，同时分离出尾矿浆；磁选精矿输送至真空过滤机过滤工序，尾矿浆经封闭管道汇入尾砂池，此过程主要产生噪声。
（6）铁精矿过滤
磁选精矿送入真空过滤机脱水处理；过滤滤液通过管路直接返回球磨循环利用；过滤后铁精矿含水率控制在11％以下。脱水后的铁精矿即为成品，经皮带输送机输送至成品堆放区暂存后外售，此过程主要产生噪声。
（7）尾砂干排
各段磁选排出的尾砂浆汇集进入尾砂池，再由尾砂泵输送至浓密罐投加絮凝剂进行絮凝沉淀，实现矿浆固-液分离；浓密罐底部输出高浓度尾矿底流，上部产生澄清水，澄清水作为生产循环水送入循环水池回用于选矿生产。浓密罐本身承担尾矿浓缩沉降功能，不再额外设置独立沉淀池。
浓密罐底流尾矿浆送入另一台独立真空过滤机脱水；过滤滤液经管路返回球磨循环利用；过滤后尾砂含水率控制在11％以下。脱水后的尾砂经皮带输送机输送至尾砂堆放区暂存后外售综合利用；本工序主要产污为噪声。
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图3.3-2  工艺流程及排污节点图
[bookmark: bookmark401]3.3.2.2项目运营期主要污染工序

表3.3-2    项目主要污染工序
	类别
	性质
	污染源
	污染因子
	拟处理措施

	大气污染物
	无组织
	厂区
	厂内运输扬尘
	TSP
	洒水抑尘66%

	
	
	生产车间
	原料卸料
	TSP
	降低落料，洒水抑尘，封闭车间，综合抑尘效率≥80%

	
	
	
	铲车上料及球磨入料
	TSP
	洒水抑尘，定向喷雾，封闭车间，综合抑尘效率≥80%

	
	
	
	铁精粉装车
	TSP
	洒水抑尘，封闭车间，综合抑尘效率≥80%

	
	
	
	尾砂装车
	TSP
	洒水抑尘，封闭车间，综合抑尘效率≥80%

	水污染物
	生产
	铁选废水
	/
	经浓密罐浓缩过滤，沉淀罐沉淀后循环使用

	
	生活
	生活污水
	CODCr、NH3-N
	经园区污水管道排放建平清泽污水处理有限公司建平开发区污水处理厂

	固体废物
	一般废物
	尾砂
	一般即产即运，特殊情况暂存在车间一般固废暂存区，出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用

	
	
	废衬板
	在车间一般固废暂存区暂存，委托有资质单位综合利用

	
	
	落地粉尘
	收集后回用生产，不按固体废物管理

	
	
	生活垃圾
	收集到厂内垃圾箱内暂存，定期送环卫部门清运处理

	
	危险废物
	废机油
	收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期处理

	
	
	废机油桶
	

	噪声
	间歇排放
	生产设备、运输铲装、水泵
	封闭车间、 基础减振、定期维护和保养、设备消声


[bookmark: _Toc1862][bookmark: _Toc3789][bookmark: _Toc11846]3.4污染源分析
由拟建工程概况和功能特点可知，本项目污染源包括施工期及营运期污染源。施工期、营运期主要污染源包括噪声污染源、大气污染源、水污染源和固体废物污染源。
[bookmark: _Toc1352][bookmark: _Toc479754833]3.4.1施工期污染源分析
本工程施工期污染源主要有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣及可能引起的水土流失，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的生态环境问题，作为重点分析对象。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为20人，施工人员为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿，不设集中施工营地。施工人员就餐依托外送盒饭，施工工地内不设置食堂。
3.4.1.1施工期大气污染源分析
施工阶段产生扬尘的环节较多，且各处的扬尘排放方式不同、影响因素不同、持续时间也不固定，既有面源污染，也有线源污染。尽管这种影响会随着施工行为的停止而消失，但在短期内还是会影响当地的空气质量，使得区域大气中的TSP浓度将明显高于其它地区。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气的变化而每天变化幅度较大，而且很大一部分是由于施工车辆往来行驶所引起的道路扬尘。
本项目在园区已建成标准化厂房中建设，施工工程仅涉及循环水池一个项目，其余施工活动均为设备安装。
在整个施工期间，主要大气污染来源于建筑施工扬尘，产生扬尘的作业主要有循环水池的开挖、回填、建材运输等过程。
类比北京环科院对施工工地扬尘的测试结果，其建筑施工扬尘的影响范围情况见表3.4-1。
表3.4-1    施工工地扬尘污染影响
	污染物
	总悬浮颗粒物（TSP）mg/m3

	
	上风（m）
	下风向（m）

	
	50
	50 
	100 
	150	
	平均值

	
	0.320
	0.607
	0.506
	0.406
	0.506

	
	0.325
	0.586
	0.493
	0.413
	0.497

	
	0.311
	0.527
	0.466
	0.425
	0.472

	均值
	0.321
	0.573
	0.488
	0.414
	0.491


由上表可见，上风向50m内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.321mg/m3，下风向150m之内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。本项目影响区域150m范围内无居民等生态环境敏感点，且其影响周期短，随施工结束而消失。
3.4.1.2施工期水污染源分析
施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的少量施工废水。
（1）施工期生活污水
本项目施工期间施工人数最高峰为20人，生活用水量按10L/人·d计，施工周期为1个月，整个施工期生活用水量为6m3/a，施工过程中生活用水主要为盥洗用水。施工人员的生活污水排放系数取0.85，则施工期期间内生活污水排放量为5.1m3/a，主要污染物为CODcr和NH3-N。
（2）施工期生产废水
施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水及含油污水，主要污染物为SS和石油类，根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为1m3/d，总产生量约为30m3/a。
3.4.1.3施工期噪声污染源分析
本项目施工期噪声源强是各种机械设备作业噪声和车辆运输（运送物料及清运建筑垃圾）噪声的合成噪声。其噪声合成计算公式见下式：


式中：Li——第i个声源的源强，dB（A）；
L合——合成声压级，dB（A）；
n ——声源个数。
对应各个施工阶段施工噪声情况，采用实际监测、类比其它建筑施工项目环评和查阅有关资料的方法，分别给出其噪声源强，主要设备噪声源强见表3.4-2。
表3.4-2    各施工阶段主要噪声源状况
	施工阶段
	施工机械
	声级dB（A）

	场地清理、土方阶段
	挖掘机
	88

	
	装载机
	90

	
	大型载重车
	90

	结构施工阶段
	混凝土运输车
	90

	
	吊车
	85

	内外部装修阶段
	轻型卡车
	80

	
	切割机
	100


3.4.1.4施工期固废污染源分析
本项目施工期固体废物包括施工期工程垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）施工期工程垃圾产生量
本项目租用开发区已建成标准化厂房建设，不需要大规模的土方建设。项目因生产需要，只需要在地面建设一条尾砂地沟，宽0.4m×长6m×深0.2m。尾砂地沟连接一处12.5m3的尾砂池，长2.5m×宽2m×深2.5m。产生建筑垃圾约13m3，建筑垃圾的密度约1.6t/m3，则项目产生建筑垃圾约20.8t，直接装车运至政府指定垃圾场，不设弃土场。
（2）施工期生活垃圾产生量
施工人员产生的生活垃圾产生量较少，施工人数20人，每人每天产生约0.5kg，工期为1个月，整个施工期生活垃圾总产生量为0.3t。
[bookmark: _Toc479754834]3.4.1.5施工期生态环境影响分析
1.土地利用
项目占地类型为工业用地，项目的建设不改变项目现有的土地利用方式。
2.植被、动植物影响
项目租用园区已建成的标准化厂房建设，对外界的影响是有限的，不会对某一物种产生大的影响。
3.水土流失
项目租用园区已建成的标准化厂房建设，挖方水池位于车间内，不会造成水土流失影响。
[bookmark: _Toc8943]3.4.2营运期污染源分析
3.4.2.1大气污染源分析
本项目生产过程中产生和排放的大气污染物为颗粒物，项目从球磨工序开始，至产品出料前与尾砂排放前，全程带水湿法作业，且项目原料密度较大，接近无尘产生，忽略不计。项目主要产尘节点依照生产顺序有道路运输（含原料、产品及尾砂）、原料卸料、原料上料、铁精粉卸料、铁精粉装车、尾砂卸料和尾砂装车，下面分别分析。
（1）厂区运输扬尘
本项目产品铁精粉和尾砂废渣外售均为汽车运输，汽车在厂区道路上行驶产生的扬尘按照下述经验公式进行计算：
Q=0.0079V·W0.85·P0.72
Q总= Q×L×G/M
式中：Q—每辆汽车行驶的扬尘量（kg/km•辆）；
Q 总—汽车运输总扬尘量（kg/a）；
V—汽车行驶速度（km/h），厂内10km/h；
M—汽车重量（t），40t/辆（含自重）；
P—道路表面粉尘量（kg/m2），车间内外道路均已硬化，且每日洒水不低于2次，参考《防治城市扬尘污染技术规范》 （HJ/T 393-2007）附录C，取支路良级最大值0.008kg/m2。
L—运距（km），厂区内部平均运距 0.1km；
G—运输量（t），原料31.5万t/a，产品30万t/a，废砂1.52万t/a。
表3.4-3 运输扬尘产尘量核算表
	物料
	行驶速度（km/h）
	满载车重（t）
	道路表面粉尘（kg/m2）
	行驶扬尘量（kg/km·辆）
	运输次数（次/a）
	运距（km）
	产生量（t/a）

	原料铁粉
	10
	40
	0.008
	0.21
	10500
	0.1
	0.059

	铁精粉
	10
	40
	0.008
	0.21
	10000
	0.1
	0.056 

	尾砂
	10
	40
	0.008
	0.21
	507
	0.1
	0.003 

	合计
	
	
	
	
	
	
	0.118


经上面公式估算，厂内运输扬尘产生量为0.118t/a，参考生态环境部2023年发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表6，铺装道路采取每日2次洒水抑尘的措施，可使粉尘减少66%以上，则无组织粉尘排放量为0.04t/a。
（2）车间粉尘
项目全部生产工序均位于封闭厂房内，受外界风力影响很小。项目以销定产，原料、产品及尾砂基本都能做到随产随运，不大量堆存。只有出现意外情况，如极端天气等情况时才会有少量物料暂存，暂存期间，根据物料表面干燥程度对物料表面定期喷水，保持湿度，喷水的目的只是为了抑尘，不会形成径流，内部湿度随着时间水气会逐渐向外蒸发，也不会形成渗滤液径流。项目生产全过程湿法作业，原料、产品和尾砂均含有较大水分（标准限额11%），尤其原料球磨入料开始到产品出料前的整个过程均为带水作业，无尘产生，且原料铁粉、产品铁精粉和尾砂均为密度较大的物质，因此，车间起尘量和对外排尘量都很少。以下对除带水作业的生产过程以外的其他产尘项逐项分析：
①卸料粉尘
其中卸料粉尘即物料卸车机械落差的起尘量，装卸料扬尘产生量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式计算：
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式中：Q——起尘量，kg/s；
H——物料装卸平均高度，m；
U——风速，m/s；
W——物料含水率，%；
t——装卸时间，30t自卸车装卸时间约30s。
本项目装卸原料粗铁粉315000t/a；项目用料平均含水率11%，平均落料高度1.5m，项目原料区位于封闭厂房内，参考《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015），室内散热量较大的生产厂房，室内活动区允许最大平均风速不宜大于0.5m/s，因此本项目封闭厂房风速取0.5m/s。
由此计算，项目装卸起尘量为0.0003kg/s。按项目每辆车平均运输量30t计，因此卸料次数为10500次，每次卸料30s，经计算，产尘量为0.0003kg/s×10500次/a×30s/次=0.1t/a。参考生态环境部发布的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，洒水降尘对粉尘的控制效率是74%，半敞开式结构对粉尘的控制效率是60%，本项目生产过程位于封闭厂房中，整体综合抑尘效率保守按80%计，因此卸料粉尘排放量为0.02t/a。
②上料粉尘
原料由 350 铲装车将堆存原料投入上料仓，再由皮带输送机送入球磨机入料斗。皮带输送机紧贴球磨机入料斗口进料，入料斗斗深较小，原料本身含水率较高；同时球磨机入料斗上方设置定向喷雾抑尘装置，物料落差小，该位置产尘强度极低，本报告对球磨机入料口粉尘予以忽略不计。本项目上料粉尘主要来源于铲装车向上料仓投料的落料起尘。
铲车上料起尘沿用前述卸料起尘经验公式核算，作业全部发生在封闭标准化厂房内，厂房室内平均通风风速取0.5m/s；铲车单铲投料量约3t/次，单次投料落料时间5s，铲斗至料仓内物料堆面有效落料高度取0.5m，原料含水率11%。
经计算，铲车投料起尘量0.0008 kg/s。项目年合计上料105000铲，则上料粉尘产生量：0.0008kg/s×105000次/a×5s/次=0.43t/a。
同样，参考生态环境部发布的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，整体综合抑尘效率保守按80%计，上料粉尘排放量为0.086t/a。
③产品装车粉尘
成品铁精粉在厂房内装车，铁精粉一般情况下为即产即运，由于磁选后铁精粉含水率约11%，铁精粉在装车过程中会产生少量粉尘。
粉尘起尘量的预测采用物料装车起尘预测模式进行预测：
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式中：Q—装卸起尘量，kg/a；
V—平均风速，0.5m/s，
H—物料装车时落料平均高度，0.5m；
W—物料含水量，11%;
G—物料装载量，30万 t/a。
项目使用350铲车装车，每铲铲装量按3t计，需装10万铲，铲车向运输车辆卸料时间约为5秒/铲。
最终计算得产品装车粉尘起尘量为0.0008kg/s×100000次/a×5s/次=0.41t/a。
同样，参考生态环境部发布的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，整体综合抑尘效率保守按80%计，产品装车粉尘排放量为0.082t/a。
④尾砂粉尘
项目经真空过滤机脱后产生的尾砂，利用350铲车装车，在装车过程中会产生少量粉尘。根据物料平衡，项目年产生尾砂约为15188.808t/a。
同样，尾砂装卸粉尘起尘量的预测采用与铁精粉装卸起尘同样的公式预测：
[image: ]
式中：Q—装卸起尘量，kg/a；
V—平均风速，0.5m/s，
H—物料装车时落料平均高度，0.5m；
W—物料含水量，10%;
G—物料装载量， 15188.808t/a。
项目使用1台350铲车装车，每铲铲装量按3t计，需装5000铲，铲车向运输车辆卸料时间约为5秒/铲。
最终计算得尾砂装车粉尘起尘量为0.0008kg/s×5000次/a×5s/次=0.02t/a。
同样，参考生态环境部发布的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，整体综合抑尘效率保守按80%计，尾砂装车粉尘排放量为0.004t/a。
⑤项目物料堆存过程中会产生粉尘，堆放扬尘采用清华大学在霍州电厂现场试验的模型公式计算：
       [image: ]
式中：Q——堆场起尘强度，mg/s；
U——风速，m/s；
S——堆场表面积，m2；
W——原料含水量，%。
项目原料、产品和尾砂区面积分别为600m2、500m2和200m2，共1300m2；项目用料平均含水率11%，项目车间内平均风速取0.5m/s。
经计算，项目车间中物料堆放区扬尘产排量见下表。
表3.4-4  堆放区废气产排情况表
	污染源
	污染物
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	采取的措施
	处理效率（%）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	

	原料堆放
	TSP
	0.066
	0.414
	洒水降尘、封闭车间，自由沉降
	80
	0.013
	0.082

	产品堆放
	TSP
	0.062
	0.389
	
	80
	0.012
	0.078

	尾砂堆放
	TSP
	0.045
	0.283
	
	80
	0.009
	0.057

	小计
	
	
	1.086
	
	
	
	0.217


（3）小结
综上，项目运输产尘0.118t/a，项目洒水抑尘去除效率66%，排放粉尘0.04t/a；项目车间共产生粉尘2.046t/a，项目采用降低落料高度、洒水降尘、湿法作业、封闭车间，自由沉降等措施进一步降低排放量，措施综合抑尘率保守按80%计，车间共排放粉尘0.409t/a。
根据上述分析，本项目无组织排放情况具体见表3.4-5。
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	污染源位置
	污染物名称
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	采取的措施
	处理效率（%）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	污染源参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	高度（m）
	长×宽（m）

	厂区
	TSP
	0.019
	0.118
	洒水抑尘，苫布遮盖、限制车速
	66
	0.006
	0.04
	/
	60×50

	生产车间
	TSP
	0.328
	2.046
	降低落料高度、洒水降尘、湿法作业、封闭车间，自由沉降
	80
	0.066
	0.409
	12
	60×36


表3.4-5  无组织废气排放情况

3.4.2.2水污染源分析
[bookmark: _Toc440874800][bookmark: _Toc441053092]本项目产生废水的环节主要有职工生活污水、降尘水、生产废水，其中降尘水全部蒸发，生产废水经絮凝沉淀后全部回用，只有生活污水通过管网间接排放。
（1）职工生活污水
本项目运营期职工人数为10人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2026），工业企业生活用水定额40L/（人·班），年工作日260天，项目职工生活用水量约为104m3/a，生活污水排放量按生活用水的85%计算，则项目生活污水排放量为88.4m3/a。生活污水经园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理。
（2）降尘用水
本项目厂区洒水抑尘用水时间约260天/年，项目实际需要降尘洒水面积1000m2，降尘用水按1L/m2·次计算，每天2次，则年用水量为520t/a，全部蒸发损耗。同时项目在有意外情况（如极端天气等）时，物料需要暂存，物料表面需要根据干燥程度进行喷水抑尘，项目堆放区共计1300m2，降尘用水按1L/m2计算，每天2次，意外情况按50%概率计算，则年需要降尘天数为130d，年用水338t/a。降尘用水全部自然蒸发，不外排。
（3）生产废水
生产用水添加在磨矿工序，矿浆浓度控制在72%，项目日均处理干基粗铁粉原料1078.2693t/d，按72%磨矿浓度核算，球磨工序配浆全日循环工艺水总流量（非实时水量）为420.525t/d，该流量循环流动，用来维持球磨机内矿浆浓度，不外排，每日仅需补充系统永久损耗的水量即可。
类比《抚顺市巨星矿产品分选厂年产30万吨铁精粉分选项目环境影响报告书》：选矿废水的主要污染物为COD和SS，COD的浓度为100mg/L，SS浓度700mg/L。该项目采购低品位原料铁精粉（品位60~66%）33万t/a，通过“球磨+三级磁选”工艺生产高品位铁精粉（品位68.5~70%）30万t/a，工艺与本项目一致，品位提升区间与本项目近似，产能相同，类比合理。
本项目污水经浓密罐絮凝、然后二次沉淀处理后，水质SS能降到30mg/L以下，水质满足《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）选矿生产中“单一磁选工艺”回用水质指标（磨矿SS≤30mg/L）要求。
参照北方选矿企业运行实际，结合辽西地区气候干燥多风、蒸发强度较大的区域特点，循环水系统综合蒸发、飘散及管路跑冒滴漏损耗率取10%，日均循环水损耗水量42.0525m3/d，年补充新鲜水量约10933.65m3/a。项目磨矿水经浓密罐絮凝沉淀后，全部回用，不外排。
综上，本项目只有生活污水外排，排入园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理。
建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂收水标准执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值。本项目生活废水污染物见表3.4-6。
表3.4-6   项目生活污水污染物一览表
	废水
	污染物名称
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	TP
	氨氮

	生活废水
（t/a）
	88.4
	排放浓度
（mg/L）
	6～9
	300
	250
	300
	5
	30

	
	
	排放量
（t/a）
	—
	0.027 
	0.022 
	0.027 
	0.0004
	0.003 


3.4.2.3噪声污染源分析
本项目噪声主要来源于皮带输送机、球磨机、磁选机、高频筛、真空过滤机、泵类、装载机等生产机械设备运行时产生的噪声，参考《带式输送机》（GB/T 10595-2017）、《球磨机和棒磨机》（JB/T 1406-2002）、《钢渣处理用磁选机》（JB/T 11384-2013）、《高频网振筛》（JB/T 11111-2010）、《外滤面转鼓真空过滤机》（JB/T 3200-2017）、GB 16710-2025《土方机械 噪声限值》等效声级值在80～104dB（A）。
主要噪声源排放情况见下表3.4-7。
表3.4-7   工业企业噪声源强调查清单
	[bookmark: _Toc441053093][bookmark: _Toc440874801]序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东南
	西南
	西北
	东北
	东南
	西南
	西北
	东北
	
	东南
	西南
	西北
	东北
	东南
	西南
	西北
	东北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	皮带输送机
	60#、80#
	95
	封闭车间、 基础减振、定期维护和保养、设备消声
	15
	15
	2.5
	45
	15
	15
	21
	61.9
	71.5
	71.5
	68.6
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	16.9
	56.5
	51.5
	48.6
	1

	2
	
	球磨机
	Φ1.6×7.5m
	100
	
	12
	10
	2
	48
	10
	12
	26
	66.4
	80.0
	78.4
	71.7
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	21.4
	65.0
	58.4
	51.7
	1

	3
	
	磁选机
	1021#、918#
	85
	
	12
	11
	2.5
	48
	11
	12
	25
	51.4
	64.2
	63.4
	57.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	6.4
	49.2
	43.4
	37.0
	1

	4
	
	高频筛
	10m2
	85
	
	2
	12
	5.5
	58
	12
	2
	24
	49.7
	63.4
	79.0
	57.4
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	4.7
	48.4
	59.0
	37.4
	1

	7
	
	真空过滤机
	排式15m2
	80
	
	22
	13
	2.5
	38
	13
	22
	23
	48.4
	57.7
	53.2
	52.8
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	3.4
	42.7
	33.2
	32.8
	1

	8
	
	中矿泵
	4/6
	90
	
	18
	11
	1
	42
	11
	18
	25
	57.5
	69.2
	64.9
	62.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	12.5
	54.2
	44.9
	42.0
	1

	9
	
	尾砂泵
	立式6寸
	90
	
	18
	22
	1
	42
	22
	18
	14
	57.5
	63.2
	64.9
	67.1
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	12.5
	48.2
	44.9
	47.1
	1

	10
	
	清水泵
	立式101
	85
	
	2
	26
	1
	58
	26
	2
	10
	49.7
	56.7
	79.0
	65.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	4.7
	41.7
	59.0
	45.0
	1

	11
	
	装载机
	350型
	104
	
	30
	16
	1.5
	30
	16
	30
	20
	74.5
	79.9
	74.5
	78.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	29.5
	64.9
	54.5
	58.0
	1


注：1.以生产车间最西角为相对坐标原点（0,0,0），以厂房长边为X轴，厂房短边为Y轴；同个车间内的同类型高噪声设备机合并为1个等效点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标取等效点声源中心坐标。
2.项目车间属园区标准化厂房，建筑物插入损失主要参考《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）与项目实际情况确定，项目车间东南侧有砖混结构的办公用房，砖混建筑取值45-50dB（A），本项目东南侧为办公楼，与车间相连，有出入口，因此整个建筑物隔声量保守取30dB（A），车间为单层彩钢房，单层彩钢板取值范围15-20dB（A），西南侧有两个出入口，因此取值15dB（A），其余两侧仅有关闭的窗，无出入口侧，取值20dB（A）。
3.4.2.4固体废物污染源分析
[bookmark: _Toc448771395][bookmark: _Toc448765660][bookmark: _Toc24027898][bookmark: _Toc448693430][bookmark: _Toc448693352][bookmark: _Toc446938386][bookmark: _Toc208997228]（1）固废产排情况
本项目生产过程中产生的固体废物主要为：尾砂、球磨机的废衬板、浓密罐絮凝沉淀产生的沉淀渣；设备保养维修时产生的废机油、废油桶。
（2）固废性质鉴别
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2025）：生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物；生产企业内部返回原生产线作为原料、不需要任何修复加工按原始用途使用的生产物料，可不作为固体废物管理。
项目中产生的落地粉尘收集后回用生产，因此不作为固体废物管理。
项目生产废水主要污染物为悬浮物，该部分悬浮物来源于球磨工序分选后未被磁选回收的微细粒矿物组分，物质组分、矿物性质与本项目尾砂基本一致。项目浓密罐自带絮凝沉淀功能，生产过程投加少量絮凝剂，药剂投加量远小于项目原料处理规模，对固相物料总量贡献可忽略不计。
废水中悬浮物在浓密罐内絮凝沉降，沉降渣直接汇入尾砂系统，与选矿尾砂混合后一并进入真空过滤机脱水，最终随尾砂外运综合利用；本项目配置1个容积为20m3的沉淀罐，内设污泥泵，定期将内部沉淀的污泥打回浓密罐，汇入尾砂系统，由真空过滤机后续脱水处理，浓密罐沉降底泥和沉淀罐的沉降底泥本质上成分也是尾砂，不需要再单独核算产量。
从物料平衡角度分析，该部分沉淀渣物质本身就来源于进厂原料中的脉石矿物，属于尾砂组分的一部分，仅在水循环系统内发生短暂迁移，最终全部回归尾砂体系随尾砂一并处置。该沉淀渣并非工艺新增固体废物，若强行将其从尾砂中拆分单独核算，会造成尾砂量重复统计，因此本评价不对该部分沉淀渣单独核算产生量，其固相已经完整包含在尾砂物料平衡及尾砂产生量之内。基于此，本报告中尾砂均包含沉淀渣，下同。
废衬板属于一般工业废物，项目尾砂（含浓密罐沉淀渣）为球磨-湿式弱磁选工艺产生的铁尾矿，废物代码：081-001-S05（铁矿采选-铁尾矿），该尾砂未列入《国家危险废物名录（2025版）》；项目仅采用物理磁选分选，无浮选、化学浸出、药剂溶出等化学选矿工序，生产过程不添加氰化物、重金属类有毒有害药剂。依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）、《危险废物鉴别标准》（GB5085 系列），本项目选矿尾砂不具备危险废物腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性危险特性，不属于危险废物。
该尾砂属于选矿生产过程排出的脉石类矿物残渣，属于一般工业固体废物，贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，项目投产后，企业应按照规范开展浸出毒性鉴别检测，依据检测结果判定为Ⅰ类或者Ⅱ类一般工业固体废物，并据此落实贮存、转运、综合利用的管控要求。
废机油、废机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物。
（3）一般固废分类统计
①生活垃圾
生活垃圾来源于厂区内的工作人员。垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目劳动定员共10人，年工作时间为260d，生活垃圾产生量约1.3t/a。收集到厂内2个垃圾箱内暂存，定期由环卫部门清运处理。
②尾砂
项目选矿后产生的尾砂（含水率≤11%）约为15188.808t/a，即产即运，外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
③废衬板
球磨机在球磨过程中，内部的钢球会不断被消耗，参考《选矿设计手册》，钢球消耗量为0.4-0.8kg/t-原矿，本报告取0.6kg/t-原料，项目年加工处理原料315000t/a，即消耗钢球189t/a。损耗的钢球最终进入物料系统，项目仅需要定期根据钢球的消耗程度补充钢球，不需要批量更换。
球磨机的衬板在工作期内会有开裂、磨损的情况发生，企业需要在检修的时候，替换掉相应的部位，局部更换。参考行业通用经验，消耗量约0.07kg/t-原料，本项目年处理原料315000t/a，经计算，项目年产生废衬板315000t/a×0.07kg/t-原料=19.6t/a，更换后暂存在一般固废区，定期出售给综合利用单位。
表3.4-8   一般工业固废产生情况一览表
	序号
	固体废物名称
	代码
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	防治措施

	1
	生活垃圾
	900-099-S64
	1.3
	1.3
	收集到厂内垃圾箱内暂存，定期送环卫部门指定垃圾点

	2
	尾砂
	081-001-S05
	15188.808
	/
	即产即运，外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用

	3
	废衬板
	900-001-S17
	19.6
	/
	即产即运，外售给有资质的综合利用单位



（4）危险废物分类统计
①废机油和废机油桶
本项目每年使用2桶50kg机油进行设备维护，废机油约占总量的90%，项目使用机油0.1t/a，因此本项目会产生废机油0.09t/a。收集后桶装暂存于危废贮存点，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。
本项目机油用量为0.1t/a，规格均为每桶50kg/桶，则废机油桶产生量为2个，每个桶重量按0.5kg计算，预计年产量为0.001t/a。收集后暂存于危废贮存点，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。
表3.4-9   危险废物产生情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	形态
	危险成分
	产废周期
	危险特性
	处理处置措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.09
	液态
	石油类
	年
	T，I
	装于密闭容器内，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	2
	废油桶
	HW49
	900-041-49
	0.001
	固态
	石油类
	年
	T，In
	

	T：（指生态环境和人体健康具有有害影响的毒性）；I：（易燃性）；In：感染性


[bookmark: _Toc6374]3.4.3污染物汇总


项目全厂污染物排放情况见下表。
90

表3.4-10    项目各污染源污染物排放达标分析一览表
	类别
	污染源名称
	排放形式
	排放时间
	污染物
	治理措施
	处理效率%
	污染物排放
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	

	废气
	厂区
	无组织
	6240
	TSP
	洒水抑尘，苫布遮盖、限制车速
	66
	-
	0.006
	0.04
	1.0
	-
	是

	
	生产车间
	无组织
	6240
	TSP
	降低落料高度、洒水降尘、湿法作业、封闭车间，自由沉降
	90
	-
	0.066
	0.409
	1.0
	-
	是

	废水
	员工生活
废水量：88.4t/a
	6240
	pH
	通过园区污水管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理
	-
	-
	-
	6-9
	-
	-
	是

	
	
	
	CODCr
	
	
	-
	-
	0.027
	-
	-
	是

	
	
	
	BOD5
	
	
	-
	-
	0.022
	-
	-
	是

	
	
	
	SS
	
	
	-
	-
	0.027
	-
	-
	是

	
	
	
	TP
	
	
	
	
	0.0004
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	-
	-
	0.003
	-
	-
	是

	固体废物
	
员工生活

	生活垃圾
	集中收集至厂内垃圾箱暂存，定期送环卫指定垃圾点，由环卫部门处理
	-
	-
	-
	1.3
	-
	-
	是

	
	尾砂干排
	尾砂废渣
	一般即产即运，特殊情况在车间一般固废暂存区中暂存，出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用
	-
	-
	-
	15188.808
	-
	-
	是

	
	球磨
	废衬板
	维修时以旧换新，特殊情况在车间一般固废暂存区中暂存，委托有资质的单位综合利用
	-
	-
	-
	19.6
	-
	-
	是

	
	设备保养
	废机油
	装于密闭容器内，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置
	-
	-
	-
	0.09
	-
	-
	是

	
	设备保养
	废油桶
	装于密闭容器内，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置
	-
	-
	-
	0.001
	-
	-
	是

	噪声
	生产设备、运输铲装、水泵
	Leq（A）
	封闭车间、 基础减振、定期维护和保养、设备消声
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	是


注：废水为间接排放量，固废为产生量。


[bookmark: _Toc18547][bookmark: _Toc23007]3.5清洁生产分析
[bookmark: _Toc19171]3.5.1 与清洁生产标准对照
本项目为来料选矿项目，无破碎筛分工序，原料直接进入球磨-磁选工艺，无浮选、化学浸出工序。
本报告依据《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294‑2006）选矿类指标开展清洁生产水平分析。
表3.5-1  铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）对照表
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目情况
	评级

	一、工艺装备要求
	

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、颚式、圆锥锤式破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	项目无破碎
	/

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的简式磨矿机、高压能磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的简式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的简式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	项目采用球磨机
	三级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级振动筛、高频细筛等分级设备
	项目采用高频细筛
	三级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、充气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	项目采用立环式强磁选机
	三级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和简式压滤机等脱水过滤设备
	项目采用盘式真空过滤机
	二级

	二、资源能源利用指标
	

	金属回收率（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	≥99
	一级

	电耗（kW·h/t）
	≤16
	≤28
	≤35
	2.98
	一级

	水耗（m3/t）
	≤2
	≤7
	≤10
	0.0363
	一级

	三、污染物产生指标
	

	废水产生量（m3/t）
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	0.0363
	一级

	悬浮物（kg/t）
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	0.0003
	一级

	化学需氧量（kg/t）
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	本项目仅湿式磁选，不添加浮选有机药剂，废水中 COD主要为矿石微量有机质，浓度很低，≤0.01
	一级

	四、废物回收利用指标
	

	工业水重复利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	85.36
	三级

	尾矿综合利用率（%）
	≥30
	≥15
	≥8
	100
	一级

	五、环境管理要求
	

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	达到
	符合

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO 14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	项目投产后将按照相关法律法规完善清洁生产要求，持续推动各项环保规章和制度的落实，建立台账并严格统计。
	三级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	主要岗位进行严格培训
	三级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	制定岗位操作规程，落实设备维护保养
	三级

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	项目主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	三级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	项目主要环节进行计量
	三级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	项目将设立标识，定期检查
	符合

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	项目将建立有专人负责的环境管理机构
	符合

	
	环境管理制度
	健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	项目运营后将建立较完善的环境管理制度
	三级

	
	环境管理计划
	制订近、远期计划并监督实施
	制订近期计划并监督实施
	制订日常计划并监督实施
	项目运营后将制订日常计划并监督实施
	三级

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	项目运营后将记录并统计运行数据，逐步建立完善环保档案
	三级

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	项目严格按照行业规范开展自行监测工作
	符合

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流
	具备计算机网络化管理系统
	一级

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	项目尾砂即产即运，即使短期暂存也是暂存在封闭车间内
	符合

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	已进行明确
	符合


1.工艺装备指标：项目选用球磨机、磁选机、高效浓密罐、真空过滤机，均为国内选矿行业成熟通用设备；磨矿、分级设备达到国内清洁生产基本水平（三级）；脱水过滤设备达到国内清洁生产先进水平（二级）。
2.资源能源利用指标：项目磁性铁回收率达到标准一级水平；生产工艺废水全部闭路循环回用，无工艺废水外排，工业水重复利用率85.36%；单位产品新鲜水耗0.0363 m³/t-产品，优于标准一级指标≤2 m³/t-产品要求。尾砂全部外售作为建材骨料综合利用，尾矿综合利用率100%，达到标准一级水平。
3.污染物产生指标：项目选矿生产废水全部在厂内密闭循环，无工艺废水向外环境产生排放，污染物产生指标达到一级水平。生产废气主要为原料装卸、上料、及成品和尾砂转运环节无组织粉尘，通过密闭车间、洒水抑尘措施从源头削减粉尘产生。
4.环境管理指标：目前项目处于环评阶段，尚未投产，企业后续应建立完善环保管理制度、设备检修制度、用水用电计量台账；投产之后按照法律法规要求完善清洁生产要求，落实排污许可自行监测要求；尾砂外运协议明确协作方环境管理责任。环境管理部分指标目前按三级水平评价，投产后通过完善管理可以进一步提升。
[bookmark: _Toc32761]3.5.2 本项目已采取的清洁生产措施
1.源头控制：采用湿式磨矿-磁选工艺，物料密闭输送，原料密闭堆存，从源头减少粉尘无组织逸散；
2.水资源高效利用：选矿生产废水经浓密罐絮凝、二级沉淀后全部回用于球磨配浆，生产工艺废水零外排，最大限度减少新鲜水取用；沉淀渣汇入尾砂系统，不新增固体废物；
3.固废资源化：尾砂全部外售综合利用，即产即运；报废衬板全部外售物资回收单位，实现固体废物资源化；
4.设备管控：选用成熟低噪选矿设备，建立设备维护检修制度，减少跑冒滴漏；设置用水用电计量装置，便于能耗水耗管控。
[bookmark: _Toc7282]3.5.3 持续清洁生产改进建议
本项目为环评阶段理论分析，投产后企业可进一步落实如下清洁生产改进措施：
1. 投产完成后按要求开展清洁生产审核，完善环境管理体系，健全各类环保台账、设备运维台账；
2. 定期开展水平衡测试，进一步降低循环水系统跑冒滴漏与蒸发损耗，持续降低新鲜水消耗量；
3. 强化生产车间无组织粉尘管控，优化密闭、抑尘措施，进一步降低无组织粉尘产生；
4. 加强尾砂外运全流程管理，稳定保障尾砂综合利用渠道；
5. 对关键生产工序能耗、物耗建立考核制度，定期统计物耗、能耗指标，对标行业先进水平持续优化。
[bookmark: _Toc267]3.5.4 清洁生产结论
综合工艺装备、资源能源利用、污染物产生、固废资源化、环境管理多维度对比，本项目资源利用效率高，生产工艺废水实现闭路循环不外排，固体废物全部得到资源化利用，总体清洁生产水平能够达到国内清洁生产基本水平；项目投产后落实各项管理制度与持续清洁生产改进措施，还有一定的改进空间，进一步提高清洁生产水平，符合清洁生产相关要求。
[bookmark: _Toc7588]3.6历史污染情况
建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目占地3000平方米，租用位于建平经济开发区的已建成标准化厂房进行建设，该土地权属人为辽宁万麓教体设备制造有限公司，不动产产权编号为辽（2020）建平县不动产权第0016855号。
该厂房2018年开始建设，于2019年建成，总建筑面积2700平方米，其中车间面积2160平方米，办公楼480平方米（3层），厂房内外地面均已硬化，目前处于空置状态，无历史遗留环保问题。


[bookmark: _Toc16216]4生态环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc448771396][bookmark: _Toc448693353][bookmark: _Toc448693431][bookmark: _Toc446938387][bookmark: _Toc24027899][bookmark: _Toc448765661][bookmark: _Toc14404][bookmark: _Toc12211]4.1自然环境状况
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc441053099][bookmark: _Toc440874807]4.1.1建设项目地理位置
[bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc441053100][bookmark: _Toc440874808]本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号。中心地理坐标：东经119°38′51.42834″，北纬41°26′33.57327″。厂区地处建平县开发区西北部，有园区道路与小叶线相连，交通较便利。
建平县属于辽西山地丘陵区，山区面积占30.4%，丘陵面积占43.3%，平川面积占26.3%。境内群山起伏，沟壑纵横。努鲁尔虎山脉纵横中部，自东北延伸西南，将全县分成南北两个不同的自然区，中部地势较高，是老哈河与大凌河的分水岭。
本项目位于工业园区内，地势相对较平缓，海拔高度525m。
[bookmark: _Toc12853]4.1.2水文
1.地下水类型
区内地下水含水层有第四系孔隙水含水层，基岩风化裂隙含水层及脉状裂隙含水带三种类型，分述如下：
（1）第四系松散堆积孔隙潜水含水层
分布于沟谷山前坡洪积扇中，多为含水透镜体。坡洪积层主要为粘性土，厚度2-10米；含水透镜体由砂、卵石、砾石组成，含水层厚0.5-1.0米，水位埋深8—10米，富水性较弱。含水层主要接受降水及侧向风化裂隙水补给，多以地下径流方式流出区外，局部为人工开采方式排泄。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为5.4m/d，水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度＜1克/升。
（2）基岩风化裂隙含水层
分布于坡麓地带及沟谷第四系地层以下各种基岩的风化裂隙带中。基岩风化带厚度约20-30米，含水层厚度一般小于10米，富水性弱。位于第四系地层下的基岩裂隙水常与第四系潜水构成统一含水体，富水性较好。主要接受大气降水补给，随季节性变化较大。坡麓地段为补给迳流区，沟谷地段为径流排泄区，由于地形坡差较大，径流条件良好。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为0.028m/d，涌水量正常50m3/d，最大涌水量为100m3/d。水化学类型为重碳酸钙型及重碳酸、硫酸钙型水，矿化度＜1克/升。
（3）脉状裂隙含水带
该含水带的分布受矿脉控制，发育在次生裂隙密集带中。具有不均匀性，常为互不相关的脉状裂隙水，是矿坑的主要充水因素。该含水带主要接受第四系孔隙潜水及风化裂隙水渗入补给，无大的储水构造及地表水体与之连通。根据区域水文地质调查资料，水化学类型为重碳酸钙型及重碳酸、硫酸钙型水，矿化度0.38-0.39克/升。
2.地下水补给排泄条件
本区的地下水主要来源于大气降水的渗入补给，根据地形、地貌、岩性、构造等条件的差异，可相对地划分出山区丘陵补给区、山前及山间谷地径流区、河谷平原排泄区。本区的地下水补给源为大气降水，大气降水通过裸露的风化岩石表面，以及松散的岩石表面渗入到地下潜水面，成为对地下水的补给源，此处地下水的埋深较深，蒸发作用很小，蒸发排泄可以忽略，此处地下水的主要排泄途径为地下径流排泄。
（1）地下水径流
本区的地下水径流方向与地势的相关性很大，基本趋势是从西北部和西南部的低山丘陵区流向建平城区，水力坡度较大。
（2）矿坑充水因素
原露天开采时，大气降水将成为露天矿坑直接的充水源。在开采至矿体时各含水岩层的孔隙水沿裂隙、孔隙直接涌入矿坑，是露天开采的主要充水源。地下开采直接充水因素为顶底板基岩裂隙水、矿体本身破碎带水，间接充水因素为大气降水。
3.地表水
建平县有中小河流17条，主要河流包括蹦河、二道河子河、第二牤牛河、深井河等，本项目所在区域为第二牤牛河流域，其地表水体常年不发育，无明显水体存在。
项目厂区距离最近的水体为二道漠河，属于第二牤牛河水系、大凌河流域，辽西低山丘陵季节性河流，仅汛期有水，而且雨后径流维持较短时间后即呈断流状态。二道漠河项目区段目前管理目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准。
二道漠河为第二牤牛河的主要支流，是建平县东南部季节性河流的典型代表。该河发源于建平县境内低山丘陵区域，具体源头位于深井镇周边山地，河流自北向南流经深井镇、红山街道等区域，在县城东南部汇入第二牤牛河干流，是第二牤牛河流域水量与泥沙的重要补给来源之一。​
作为山区季节性河流，二道漠河流域面积约300平方公里（估算值），主河道长度约35公里，河道平均比降8.2‰，流域内植被覆盖率约45%，以灌丛和坡耕地为主。受地形影响，河道呈现"上游窄深、下游宽浅"的特征，上游多石质河床，下游为沙质河床。二道漠河多年平均径流量约320万立方米，年际变化幅度与干流相当，最大年径流量约1200万立方米（2010年），最小年近于断流（2009年）。径流年内分配呈现"暴涨暴落"特点，汛期（6-8月）径流量占全年的90%以上，蒸发量大，属于典型季节性山溪河流，非汛期多为涓流或干涸，枯水期常断流、冰封期长（11月至次年3–4月）。
项目所在区域水系图见图3.3-1。
[image: 建平县水系图]项目所在地

图4.1-1  项目所在区域水系图
4.项目所在区域水文地质条件
（1）包气带调查
根据项目水文地质勘察，项目区包气带性质现自上而下简述如下：
①粉土：厚度0.3-0.5m，含碎石，主要断续分布在沟谷处，渗透系数4.48×10-4-9.14×10-4cm/s。
②粉质粘土：厚度0.4-3.5m，主要分布在沟谷，渗透系数3.58×10-3-6.71×10-3cm/s。
③太古界建平群小塔子沟组片麻岩，厚度28-142m，稳定、连续分布，渗透系数1.51×10-6-3.36×10-6cm/s。
（2）水文地质条件
按照地下水赋存条件，评估区地下水类型主要为碎屑岩类裂隙孔隙水、和基岩裂隙水两类。项目建设区以基岩裂隙水为主。
①碎屑岩类裂隙孔隙水
主要分布在评估区南部。其南部有中生代义县组和九佛堂组地层出露。地下水含水层岩性以砂岩为主，富水性弱。地下水埋深10-50m，水量20-80m3/d。水质较好，为低矿化度重碳酸钙、镁型水。
②基岩裂隙水
i.中低山花岗岩裂隙潜水。主要分布在评估区北部与西部，含水层岩性为黑云角闪斜长片麻岩、混合质黑云斜长片麻岩、长英片麻岩、混合角闪斜长片麻岩、角闪片麻岩，表层岩石风化强烈，节理裂隙较发育，但多为泥质充填。地下水埋深10-40m，含水层厚度20-50m，富水量弱，水量10-40m3/d。水质较好，为低矿化度重碳酸钙型水。
ii.中低山碳酸盐岩类裂隙水。主要分布在评估区中部，含水层岩性为白云质灰岩，含燧石条带白云质灰岩、石英砂岩。含水层埋深10-50m，水量中等，可达100-500m3/d，水质良好，为低矿化度重碳酸钙型水。水文地质图见附图13。
[bookmark: _Toc24732]4.1.3气象气候
[bookmark: _Toc30497][bookmark: _Toc440874810][bookmark: _Toc441053102]建平县居于北温带大陆性季风气候区，尽管东南部受海洋暖湿气影响，但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入，形成了半干燥半湿润易干燥地区，四季分明，日照充足，日温差较大，风力较强，降水偏少。全年平均气温5.4℃～8.7℃；年均日照时数2850～2950小时；年降水量450～580毫米；无霜期120～155天。春秋两季多风易旱，风力一般2～3级，冬季盛行西北风。
[bookmark: _Toc20076]该区属半干旱季风性大陆性气候，四季分明，年内气候变化较大，夏季炎热、冬春少雨（雪），气候干燥。据气象部门统计资料：一月份平均最低气温-11℃，七月份平均最高气温22.5℃，最高气温37℃，最低气温-36.9℃。
[bookmark: _Toc15172]4.1.4土壤
土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目属于辽西低山丘陵区。
本区包括朝阳市的全部和阜新市、锦州市的西部，葫芦岛市全部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。
（1）努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区
由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。
（2）医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区
由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。
（3）阜新、北票等山间盆地区
本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。
项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。
褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20%，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。
褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。
潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。
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图4.1-2  土壤类型图


[bookmark: _Toc448765662][bookmark: _Toc448693432][bookmark: _Toc446938388][bookmark: _Toc448771397][bookmark: _Toc448693354][bookmark: _Toc24027900][bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc21732]4.2周围环境情况
项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，厂界外北侧、东侧、西侧均为园区厂房、南面为园区道路，隔道路为辽宁鸿鑫节能科技有限公司。该项目周围生态环境情况见表4.2-1。
表4.2-1    企业四至及周边环境情况
	名称
	保护对象
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	辽宁恒瑞达电器设备有限公司
	/
	西北
	相邻

	辽宁万鹏金属制品有限公司
	/
	东北
	相邻

	辽宁鸿鑫节能科技有限公司
	/
	东南
	隔万鹏路

	辽宁顺通金属制品有限公司
	/
	西南
	相邻

	任家杖子
	居民
	西北
	598

	彭家沟
	居民
	北
	556

	邓家沟
	居民
	东北
	310

	常家沟
	居民
	东南
	899

	二道漠河
	地表水（季节性河流，无地表水体功能）
	东北
	176


注：距离为直线距离。      
[bookmark: _Toc14763][bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc448693433][bookmark: _Toc448693355][bookmark: _Toc446938389][bookmark: _Toc448765663][bookmark: _Toc24027901][bookmark: _Toc448771398]4.3生态现状调查与评价
[bookmark: _Toc11029][bookmark: _Toc7874][bookmark: _Toc23297]4.3.1生态环境现状调查方法
本项目生态环境调查方法采用遥感调查与现场调查相结合的方法。遥感解译使用的信息源为高分一号卫星遥感影像，其全色分辨率为1m，多光谱空间分辨率为4m，遥感图拍摄时间为2021年8月。
高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途见下。调查方法与技术路线框图见下图。
表4.3-1  高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途表
	参  数
	1m分辨率全色/4m分辨率多光谱相机

	
	波长
	功能

	光谱范围
	全色
	0.45—0.90μm
	地物分辨

	
	多光谱
	0.45—0.52μm
	绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被

	
	
	0.52—0.59μm
	探测健康植物绿色反射率和反映水下特征

	
	
	0.63—0.69μm
	进行植被分类，鉴别人工建筑物、水质

	
	
	0.77—0.89μm
	用于生物量和作物长势的测定，绘制水体边界

	空间分辨率
	全色
	1m

	
	多光谱
	4m


[image: ]
图4.3-1  调查方法与技术路线框图
[bookmark: _Toc6535]4.3.2评价区生态现状
项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，位于工业园区内，周边50米内均为园区用地。
经现场和已有资料调查，本项目生态环境评价区域仅有少量路边行道树，不存在《中国生物多样性 红色名录》中确定的濒危等级、特有种。
在系统查阅国家和地方动物志等资料的基础上，结合植物调查工作对评价区 的动物分布情况进行了实地调查，推测出评价区动物的种类的现存及生境情况。 从调查结果看，评价区范围内野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有家燕、灰喜鹊、麻雀等鸟类，无国家重点保护动物。此外，评价区域内还有一些昆虫，评价区内无野生动物集中栖息地。
[bookmark: _Toc24656]4.3.3生态环境调查结论
根据朝阳建平经济开发区土地利用规划图，项目占用的地块坐落在辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，地类为二类工业用地，占地范围内不涉及永久基本农田；不压占水源地及生态红线；不涉及矿山压覆。项目评价范围内无重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。
[bookmark: _Toc1802][bookmark: _Toc29269]4.4环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc441053111][bookmark: _Toc440874819][bookmark: _Toc19782]4.4.1基本污染物生态环境质量现状
根据朝阳市生态环境局官网2026年6月5日发布的《朝阳市生态环境质量公报2025年》六项指标浓度情况，朝阳市环境空气中基本污染物统计结果见下表。
表4.4-1   2025年1月-12月朝阳市六项指标累计浓度情况
	序号
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度
	标准值（2012）
	标准值（2026）
	达标情况

	1
	PM2.5
	年平均质量浓度
	28µg/m3
	35µg/m3
	30µg/m3
	达标

	2
	PM10
	
	47µg/m3
	70µg/m3
	60µg/m3
	达标

	3
	SO2
	
	9µg/m3
	60µg/m3
	60µg/m3
	达标

	4
	NO2
	
	20µg/m3
	40µg/m3
	40µg/m3
	达标

	5
	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	1.2mg/m3
	4.0mg/m3
	4.0mg/m3
	达标

	6
	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	134µg/m3
	160µg/m3
	160µg/m3
	达标


由表可见，项目区域基本因子均符合当时《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，也符合现行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级浓度限值要求，由此可判定项目所在区域属于环境空气质量达标区。
[bookmark: _Toc2116]4.4.2特征污染物生态环境质量现状
为进一步了解区域环境空气质量，本项目引用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年5月20日-26日对“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”厂址所在地和彭家沟所做的环境空气质量现状检测的数据，该项目位于辽宁省朝阳市建平县万寿街道宋杖子村（朝阳金昌矿业有限公司院内），东经119°38′34.54312″，北纬41°26′48.66796″，同样属于朝阳建平经济开发区范围，距离本项目所在地最近直线距离235m，区域地形地貌、地面开发条件、土地利用方式基本一致，监测期间至今该区域未发生重大空气污染事故，也未新增重大大气污染源，监测时间也符合监测数据引用时间范围，监测点位可以代表本项目所在区域的环境质量本底水平，因此引用合理。具体检测数据见下表：
表4.4-2    污染物引用监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点经纬坐标
	监测因子
	监测
时段
	相对厂址方位

	
	经度
	纬度
	
	
	

	项目地
	119.645794°
	41.445756°
	TSP
	昼夜
	西北

	彭家沟
	119.645274°
	41.448128°
	
	
	北


监测结果统计表见表4.4-3~4.4-4。
表4.4-3    检测期间气象条件一览表
	检测时间
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速（m/s）

	5月20日
	15-26
	100.1~101.2
	东南风
	2.8-3.2

	5月21日
	12-26
	100.2~101.0
	东北风
	2.9-3.2

	5月22日
	12-20
	100.4~101.2
	北风
	3.8-4.2

	5月23日
	8-20
	100.5~101.5
	东北风
	3.7-4.1

	5月24日
	11-26
	100.6~101.6
	西北风
	2.8-3.1

	5月25日
	12-25
	100.5~101.3
	东南风
	2.7-3.2

	5月26日
	13-27
	100.4~101.3
	西南风
	2.9-3.2



表4.4-4    现状监测与评价结果统计表
	检测点位
	采样时间
	污染物
	评价标准（μg/m3）
	检测结果（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	金丰矿业
	5月20日24h
	TSP
	300
	125
	41.67%
	0
	达标

	
	5月21日24h
	TSP
	300
	114
	38.00%
	0
	达标

	
	5月22日24h
	TSP
	300
	121
	40.33%
	0
	达标

	
	5月23日24h
	TSP
	300
	124
	41.33%
	0
	达标

	
	5月24日24h
	TSP
	300
	132
	44.00%
	0
	达标

	
	5月25日24h
	TSP
	300
	128
	42.67%
	0
	达标

	
	5月26日24h
	TSP
	300
	130
	42.33%
	0
	达标

	彭家沟
	5月20日24h
	TSP
	300
	151
	50.33%
	0
	达标

	
	5月21日24h
	TSP
	300
	153
	51.00%
	0
	达标

	
	5月22日24h
	TSP
	300
	145
	48.33%
	0
	达标

	
	5月23日24h
	TSP
	300
	140
	46.67%
	0
	达标

	
	5月24日24h
	TSP
	300
	146
	48.67%
	0
	达标

	
	5月25日24h
	TSP
	300
	143
	47.67%
	0
	达标

	
	5月26日24h
	TSP
	300
	143
	47.67%
	0
	达标


评价方法：对各监测点的原始数据进行整理，对各污染物日平均浓度波动范围、日平均浓度值及日平均值超标率、超标浓度、浓度日变化规律等进行分析统计和评价。统计方法如下：
检出率=[image: ] × 100%    
                超标率=[image: ] × 100%
超标倍数=[image: ]－1
采用单项污染指数法，计算公式如下：
Ii＝Ci/Coi
式中：Ii ─i污染物的标准指数；
Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3；
      Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。
利用各监测点的监测数据，统计各类污染物24小时均值范围、超标率和最大超标倍数。采用单项污染指数法对环境空气质量监测结果进行评价，环境空气质量监测统计分析与评价结果见下表。
表4.4-5     TSP现状评价一览表
	评价
因子
	监测点位
	24小时均值范围
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	检出率
（%）
	单因子指
数范围
	超标率
（%）
	最大24小时均值超标
倍数

	TSP
	金丰矿业
	114-132
	300
	100
	0.38-0.44
	0
	/

	
	彭家沟
	140-153
	
	100
	0.47-0.51
	0
	/


由监测结果可以看出，评价区域内TSP的24小时平均值符合现行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级浓度限值要求，表明当地环境空气质量较好。
[bookmark: _Toc37831597][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc12128]4.5声环境质量现状调查与评价
为了解项目点声环境质量现状，辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2026年5月20日～21日对厂界四周进行了2天现状监测，监测信息如下：
表4.5-1   监测点位基本信息
	项目
	                    检测点位
	检测频次

	噪声
	1#
	项目东侧厂界外1 m处
	于2026年05月20日、21日昼间、夜间检测1次/天

	
	2#
	项目南侧厂界外1 m处
	

	
	3#
	项目西侧厂界外1 m处
	

	
	4#
	项目北侧厂界外1 m处
	


监测结果见表4.5-2。
表4.5-2   评价区域内声质量现状监测结果    单位：dB（A）
	检测
日期
	检测
点位
	检测值（昼间）
	检测值（夜间）

	
	
	L10
	L50
	L90
	Leq（A）
	SD
	L10
	L50
	L90
	Leq（A）
	SD

	05月20日
	测点1#
	62.4
	61.4
	60.2
	61
	0.7
	51.6
	49.6
	46.8
	50
	1.8

	
	测点2#
	64.0
	61.8
	57.8
	62
	2.3
	51.8
	51.0
	49.6
	51
	0.9

	
	测点3#
	62.0
	61.2
	60.4
	61
	0.7
	55.4
	53.0
	49.8
	53
	2.1

	
	测点4#
	62.2
	61.2
	60.0
	61
	0.8
	52.2
	51.0
	49.6
	51
	0.9

	检测
日期
	检测
点位
	检测值（昼间）
	检测值（夜间）

	
	
	L10
	L50
	L90
	Leq（A）
	SD
	L10
	L50
	L90
	Leq（A）
	SD

	05月21日
	测点1#
	62.2
	61.0
	59.0
	61
	1.1
	52.2
	51.4
	50.2
	51
	0.7

	
	测点2#
	63.0
	62.2
	61.0
	62
	0.8
	52.0
	50.2
	46.8
	50
	1.8

	
	测点3#
	62.8
	61.6
	60.0
	62
	0.9
	51.8
	50.0
	48.6
	50
	1.2

	
	测点4#
	62.0
	60.0
	57.6
	60
	1.5
	52.2
	50.8
	49.6
	51
	0.9


根据监测结果可以看出，厂界四周声环境现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），区域内声环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc11788][bookmark: _Toc37831598][bookmark: _Toc18728]4.6地表水质量现状调查与评价
本项目生产废水全部回用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。
为进一步了解二道漠河有水时的地表水质量，本项目引用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年6月25日、26日、27日，对“建平县经济开发区污水处理厂改造项目”排放口上游500m、污水处理厂污水排放处、下游1000m处的地表水环境质量现状进行了监测。
该项目位于辽宁省朝阳市建平县万寿街道东村2组（朝阳建平经济开发区），东经119°39′43.922″，北纬41°25′19.277″，项目同样属于朝阳建平经济开发区范围，位于同一地表水水系内，最近断面距离本项目所在地直线距离2000m，自检测时间到目前为止，该河段内无影响河流水质的重大项目建设，此监测报告的水质能反映朝阳建平经济开发区二道漠河的真实水质现状。
监测结果见表4.6-1。
表4.6-1   地表水现状监测结果
	监测项目
	2025.6.25
	单位

	
	上游500m
	污水处理厂污水排放处
	下游1000m
	

	pH
	7.2
	7.1
	7.2
	-

	溶解氧
	6.8
	6.4
	6.2
	mg/L

	高锰酸盐指数
	3.22
	3.86
	3.80
	mg/L

	BOD5
	2.8
	3.2
	3.5
	mg/L

	CODcr
	13
	15
	16
	mg/L

	氨氮
	0.32
	0.51
	0.53
	mg/L

	粪大肠菌群
	170
	230
	280
	MPN/L

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	mg/L

	石油类
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	硫化物
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	mg/L

	总磷
	0.02
	0.03
	0.03
	mg/L

	总氮
	0.82
	0.86
	0.88
	mg/L

	铅
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	汞
	<0.04
	<0.04
	<0.04
	μg/L

	铜
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	锌
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	六价铬
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	mg/L

	氟化物
	[bookmark: OLE_LINK1]<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	镉
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	氰化物
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	砷
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	μg/L

	硒
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	μg/L

	监测项目
	2025.6.26
	单位

	
	上游500m
	污水处理厂污水排放处
	下游1000m
	

	pH
	7.3
	7.2
	7.2
	-

	溶解氧
	6.5
	6.2
	6.1
	mg/L

	高锰酸盐指数
	3.16
	3.90
	3.82
	mg/L

	BOD5
	3.0
	3.1
	3.3
	mg/L

	CODcr
	15
	16
	16
	mg/L

	氨氮
	0.36
	0.56
	0.53
	mg/L

	粪大肠菌群
	190
	200
	290
	MPN/L

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	mg/L

	石油类
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	硫化物
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	mg/L

	总磷
	0.03
	0.04
	0.05
	mg/L

	总氮
	0.86
	0.90
	0.91
	mg/L

	铅
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	汞
	<0.04
	<0.04
	<0.04
	μg/L

	铜
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	锌
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	六价铬
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	mg/L

	氟化物
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	镉
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	氰化物
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	砷
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	μg/L

	硒
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	μg/L

	监测项目
	2025.6.27
	单位

	
	上游500m
	污水处理厂污水排放处
	下游1000m
	

	pH
	7.1
	7.0
	7.2
	-

	溶解氧
	6.6
	6.3
	6.2
	mg/L

	高锰酸盐指数
	3.19
	3.81
	3.85
	mg/L

	BOD5
	2.6
	3.4
	3.3
	mg/L

	CODcr
	13
	16
	15
	mg/L

	氨氮
	0.33
	0.52
	0.59
	mg/L

	粪大肠菌群
	140
	400
	360
	MPN/L

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	mg/L

	石油类
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	硫化物
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	mg/L

	总磷
	0.03
	0.04
	0.03
	mg/L

	总氮
	0.79
	0.86
	0.88
	mg/L

	铅
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	汞
	<0.04
	<0.04
	<0.04
	μg/L

	铜
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	锌
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	mg/L

	六价铬
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	mg/L

	氟化物
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	mg/L

	镉
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	氰化物
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	mg/L

	砷
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	μg/L

	硒
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	μg/L


由监测结果可知，监测段各污染物的监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准限值。
[bookmark: _Toc4247]4.7地下水质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc37831599]为进一步了解区域地下水质量，本项目引用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年5月20日-22日对“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”和朝阳彤天环保发展有限公司于2025年9月22日对“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”的地下水质量现状监测。
“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”位于辽宁省朝阳市建平县万寿街道宋杖子村（朝阳金昌矿业有限公司院内），东经119°38′34.54312″，北纬41°26′48.66796″；“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”位于建平经济开发区万寿街道宋杖子村朝阳金昌矿业有限公司院内，东经119°38′33.68548″，北纬41°26′37.75839″。两个项目与本项目都位于朝阳建平经济开发区范围，且全位于同一水文单元内。
“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”距离本项目所在地235m，“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”距离本项目380m。
两个项目与本项目区域地形地貌、地面开发条件、土地利用方式基本一致。园区该区域内工业企业分布，主要污染源类型没有发生重大变化。查水文地质图，三个企业水文单元属于同一水文单元。监测期间至今该区域无重大污染事故、极端污染事件发生，“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”与“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”完全可以反映本项目所在地下水单元的水质现状。监测点位数据能够代表本项目所在地下水单元的地下水质量本底水平。
本项目在建平经济开发区已建成的标准化厂房中建设，厂房内外地面均已进行混凝土硬化，项目区厂房空置，无工业生产活动，对地下水水质毫无影响。
因此，引用“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”和“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”的监测数据，用来说明本项目所在单元的地下水质量现状，合理可信，引用可行。
[bookmark: _Toc23954]4.7.1 金丰矿业检测数据
（1）监测点位
表4.7-1   地下水监测点位布设
	监测点编号
	监测点位置
	监测项目

	1#
	宋杖子（119.638287,41.453298）
	水质、井深、埋深、水温

	2#
	[bookmark: _Toc19592]北三家子（119.650012,41.429843）
	水质、井深、埋深、水温

	3#
	[bookmark: _Toc22388]金丰矿业厂区（119.643995,41.443962）
	水质、井深、埋深、水温

	4#
	[bookmark: _Toc31155]任家杖子
（119.641398,41.446815）
	水质、井深、埋深、水温

	5#
	[bookmark: _Toc4956]彭家沟
（119.645329,41.448157）
	水质、井深、埋深、水温


（2）监测时间、频率
2025年5月20日-22日，监测3天，每天监测一次。
（3）监测项目
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、汞、砷、镉、氟化物、Cr6+、铅、总大肠菌群、细菌总数、石油类。
（4）检验方法
表4.7-2    地下水监测分析方法及检出限
	项目
	标准方法
	检测仪器
	检出限

	pH
	水质 pH值的测定 电极法     
   HJ 1147-2020
	pH计
PHSJ-3F（600821N0022060049）
	—

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	可见分光光度计
722型
（1505168）
	0.025mg/L

	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987
	紫外可见分光光度计
UV-9000S
（AY1704002）
	0.02mg/L

	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	可见分光光度计
722型（1505168）
	0.003mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法  HJ 503-2009
	可见分光光度计
722型（1505168）
	0.01 mg/L

	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023
 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	可见分光光度计
722型（1505168）
	0.0024mg/L

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023  13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计
722型（1505168）
	0.004mg/L

	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987
	50ml酸式滴定管
	5.0mg/L

	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987
	pH计
PHSJ-3F（600821N0022060049）
	0.05mg/L

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023   11.1 称量法
	岛津分析天平
AUW-120D型
（D449926074）
	—

	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 重量法 
GB/T 11899-1989
	岛津分析天平
AUW-120D型
（D449926074）
	—

	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 
5.1 多管发酵法
	电热恒温培养箱
DH-420A
（20090128）
	2MPN/100ml

	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 
4.1 平皿计数法
	电热恒温培养箱
DH-420A
（20090128）
	—

	总汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定
原子荧光法HJ 694-2014
	原子荧光光度计
AFS-230E（2162943）
	0.04μg/L

	总砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定
原子荧光法HJ 694-2014
	原子荧光光度计
AFS-230E（2162943）
	0.3μg/L

	镉
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023
12.1无火焰原子吸收分光度法
	原子吸收分光光度计
AA1700型
（1700040383）
	0.0005 mg/L

	铅
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023
14.1无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计
AA1700型
（1700040383）
	0.0025mg/L

	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
	原子吸收分光光度计AA1700
（1700040383）
	0.03mg/L

	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
	原子吸收分光光度计AA1700
（1700040383）
	0.01mg/L

	钾
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11904-1989
	原子吸收分光光度计AA1700型
（1700040383）
	0.05mg/L

	钠
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计AA1700型
（1700040383）
	0.01mg/L

	钙
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计AA1700型
（1700040383）
	0.02mg/L

	镁
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计AA1700型
（1700040383）
	0.002mg/L

	碳酸盐碱度（CO32-，以CaCO3计）
	《水和废水监测分析方法》（第四版，增补版）国家环境保护总局 第三篇第一章 十二、碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法
	
滴定管
	-

	重碳酸盐碱度（HCO3-，以CaCO3计）
	《水和废水监测分析方法》（第四版，增补版）国家环境保护总局 第三篇第一章 十二、碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法
	滴定管
	-

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989
	滴定管
	10mg/L

	硫酸盐
（以SO42-计）
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
GB/T 5750.5-2006
1.1 硫酸钡比浊法
	722型可见分光光度计（1505168）
	5.0mg/L

	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标GB/T 5750.7-2023
4.1酸性高锰酸钾滴定法
	25ml酸式滴定管
	0.05mg/L

	阴离子合成
洗涤剂
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023
13.1 亚甲基蓝分光光度法
	可见分光光度计
722型（1505168）
	0.050mg/L

	石油类
	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标GB/T 5750.7-2023
6.2 紫外分光光度法
	红外分光测油仪
OIL480型
（112IIC1702011）
	0.005mg/L

	色度
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T
5750.4-2023
4.1铂-钴标准比色法
	50ml具塞比色管
	5度

	浑浊度
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T5750.4-2023
5.2目视比浊法一福尔马肼标准
	50ml具塞比色管
	1NTU

	嗅和味
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T
5750.4-2023
6.1嗅气和尝味法
	250ml锥形瓶
	-

	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法第4部
分：感官性状和物理指标GB/T
5750.4-2023
7.1直接观察法
	-
	-


（5）监测结果
表4.7-3   地下水监测结果
	

	检测点位、日期
	单位

	
	5月20日
	

	
	宋杖子
	北三家子
	金丰厂区
	任家杖子
	彭家沟
	

	色度
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	度

	浑浊度
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	-

	嗅和味
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	pH
	7.5
	7.6
	7.4
	7.4
	7.5
	无量纲

	氨氮
	0.38
	0.37
	0.38
	0.38
	0.38
	mg/L

	硝酸盐氮
	0.05
	0.07
	0.05
	0.07
	0.09
	mg/L

	亚硝酸盐氮
	0.008
	0.011
	0.009
	0.031
	0.008
	mg/L

	挥发酚
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	mg/L

	氰化物
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	mg/L

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	mg/L

	总硬度
	352.5
	349.2
	353.6
	351.8
	349.9
	mg/L

	氟化物
	0.28
	0.36
	0.31
	0.38
	0.31
	mg/L

	溶解性总固体
	487
	497
	482
	468
	493
	mg/L

	硫酸盐
	125.7
	129.7
	132.2
	125.8
	126.3
	mg/L

	总大肠菌群
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	2MPN/100ml

	菌落总数
	36
	42
	37
	28
	30
	—

	总汞
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	μg/L

	总砷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	μg/L

	镉
	0.0010
	0.0005
	0.0008
	0.0010
	＜0.0005
	mg/L

	铅
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	mg/L

	铁
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	mg/L

	锰
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L

	钾
	41.44
	56.86
	42.54
	44.42
	31.82
	mg/L

	钠
	34.74
	28.58
	34.46
	30.00
	24.42
	mg/L

	钙
	66.86
	50.18
	72.94
	73.38
	67.14
	mg/L

	镁
	83.68
	76.30
	99.90
	88.28
	83.02
	mg/L

	碳酸盐碱度（CO32-，以CaCO3计）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/L

	重碳酸盐碱度（HCO3-，以CaCO3计）
	162.3
	184.1
	175.4
	164.5
	170.8
	mg/L

	氯化物
	38.5
	40.5
	39.0
	40.0
	36.5
	mg/L

	硫酸盐
（以SO42-计）
	124.9
	130.2
	134.4
	126.7
	125.8
	mg/L

	耗氧量
	1.87
	1.92
	1.76
	1.84
	1.96
	mg/L

	阴离子合成
洗涤剂
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	mg/L

	石油类
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	mg/L

	检测项目
	检测点位、日期
	单位

	
	5月21日
	

	
	宋杖子
	北三家子
	金丰厂区
	任家杖子
	彭家沟
	

	色度
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	度

	浑浊度
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	-

	嗅和味
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	pH
	7.5
	7.5
	7.4
	7.4
	7.4
	无量纲

	氨氮
	0.37
	0.39
	0.38
	0.38
	0.39
	mg/L

	硝酸盐氮
	0.09
	0.07
	0.07
	0.05
	0.09
	mg/L

	亚硝酸盐氮
	0.008
	0.005
	0.008
	0.009
	0.008
	mg/L

	挥发酚
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L

	氰化物
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	mg/L

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	mg/L

	总硬度
	349.2
	350.8
	352.7
	352.2
	351.0
	mg/L

	氟化物
	0.22
	0.28
	0.26
	0.28
	0.26
	mg/L

	溶解性总固体
	487
	498
	484
	468
	492
	mg/L

	硫酸盐
	124.4
	128.7
	130.5
	126.1
	126.4
	mg/L

	总大肠菌群
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	2MPN/100ml

	菌落总数
	26
	34
	37
	28
	30
	—

	总汞
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	μg/L

	总砷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	μg/L

	镉
	0.0010
	0.0005
	0.0008
	0.0010
	＜0.0005
	mg/L

	铅
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	mg/L

	铁
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	mg/L

	锰
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L

	钾
	41.80
	56.20
	43.52
	46.34
	32.24
	mg/L

	钠
	34.90
	28.78
	34.72
	29.14
	24.44
	mg/L

	钙
	63.90
	49.90
	74.64
	75.06
	69.26
	mg/L

	镁
	84.88
	75.02
	100.48
	85.58
	84.96
	mg/L

	碳酸盐碱度（CO32-，以CaCO3计）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/L

	重碳酸盐碱度（HCO3-，以CaCO3计）
	156.2
	176.3
	170.2
	168.4
	171.5
	mg/L

	氯化物
	37.5
	36.0
	40.5
	39.5
	38.0
	mg/L

	硫酸盐
（以SO42-计）
	126.1
	127.6
	129.8
	127.7
	125.9
	mg/L

	耗氧量
	1.82
	1.90
	1.78
	1.86
	1.92
	mg/L

	阴离子合成
洗涤剂
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	mg/L

	石油类
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	mg/L

	检测项目
	检测点位、日期
	单位

	
	5月22日
	

	
	宋杖子
	北三家子
	金丰厂区
	任家杖子
	彭家沟
	

	色度
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	度

	浑浊度
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	-

	嗅和味
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	-

	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3
	无量纲

	氨氮
	0.36
	0.38
	0.37
	0.32
	0.36
	mg/L

	硝酸盐氮
	0.05
	0.07
	0.09
	0.05
	0.07
	mg/L

	亚硝酸盐氮
	0.006
	0.008
	0.009
	0.009
	0.006
	mg/L

	挥发酚
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L

	氰化物
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	＜0.0024
	mg/L

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	mg/L

	总硬度
	352.2
	348.4
	352.2
	350.8
	348.6
	mg/L

	氟化物
	0.18
	0.24
	0.22
	0.24
	0.20
	mg/L

	溶解性总固体
	486
	496
	492
	468
	490
	mg/L

	硫酸盐
	124.4
	128.6
	131.8
	126.1
	126.0
	mg/L

	总大肠菌群
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	2MPN/100ml

	菌落总数
	32
	26
	24
	21
	30
	—

	总汞
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	μg/L

	总砷
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	μg/L

	镉
	0.0010
	0.0005
	0.0008
	0.0010
	＜0.0005
	mg/L

	铅
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	mg/L

	铁
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	mg/L

	锰
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	mg/L

	钾
	41.40
	55.18
	43.18
	45.52
	31.82
	mg/L

	钠
	35.18
	28.94
	34.96
	29.66
	23.82
	mg/L

	钙
	65.60
	50.46
	77.34
	72.80
	66.58
	mg/L

	镁
	83.62
	74.64
	97.52
	85.50
	83.02
	mg/L

	碳酸盐碱度（CO32-，以CaCO3计）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/L

	重碳酸盐碱度（HCO3-，以CaCO3计）
	154.2
	172.5
	164.4
	160.6
	175.3
	mg/L

	氯化物
	34.5
	35.0
	36.0
	37.0
	38.0
	mg/L

	硫酸盐
（以SO42-计）
	125.2
	127.9
	130.6
	126.3
	125.0
	mg/L

	耗氧量
	1.92
	1.88
	1.80
	1.86
	1.98
	mg/L

	阴离子合成
洗涤剂
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	＜0.050
	mg/L

	石油类
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	mg/L


表4.7-4    地下水水位监测结果表
	序号
	监测点名称
	坐标
	井深（m）
	水温（℃）
	地下水埋深（m）

	1#
	1#（宋杖子）
	119.638287，41.453298
	20
	14.2
	35

	2#
	2#（北三家子）
	119.650012，41.429843
	21
	15.0
	32

	3#
	3#（金丰厂区）
	119.643995，41.443962
	20
	14.6
	38

	4#
	4#（任家杖子）
	119.641398，41.446815
	22
	14.0
	36

	5#
	5#（彭家沟）
	119.645329，41.448157
	18
	14.5
	34


（6）评价方法
依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的规定，采用标准指数法进行地下水水质的评价。
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
[image: ]
式中：
Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：
[image: ]        pH≤7时
[image: ]        pH≥7时
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH——pH的监测值；
pHsu——标准中pH的上限值；
pHsd——标准中pH的下限值。
Pi≤1为符合标准；Pi＞1为超标，说明该水质已超过规定标准，将会对人体健康产生危害。
（7）地下水现状评价
表4.7-5  地下水水质评价结果统计表

	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位
	标准指数
	标准值
	达标情况

	5月20日地下水基本水质因子监测结果

	1
	色度
	1#
	<5
	度
	/
	15
	达标

	
	
	2#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<5
	
	/
	
	达标

	2
	浑浊度
	1#
	<1
	/
	/
	3
	达标

	
	
	2#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<1
	
	/
	
	达标

	3
	嗅和味
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	4
	肉眼可见物
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	5
	pH
	1#
	7.5
	无量纲
	0.33
	6.5-8.5
	达标

	
	
	2#
	7.6
	
	0.40
	
	达标

	
	
	3#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	4#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	5#
	7.5
	
	0.33
	
	达标

	6
	氨氮
	1#
	0.38
	mg/L
	0.76
	0.50
	达标

	
	
	2#
	0.37
	
	0.74
	
	达标

	
	
	3#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	
	
	4#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	
	
	5#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	7
	硝酸盐氮
	1#
	0.05
	mg/L
	0.0025
	20.0
	达标

	
	
	2#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	
	
	3#
	0.05
	
	0.0025
	
	达标

	
	
	4#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	
	
	5#
	0.09
	
	0.0045
	
	达标

	8
	亚硝酸盐氮
	1#
	0.008
	mg/L
	0.008
	1.00
	达标

	
	
	2#
	0.011
	
	0.011
	
	达标

	
	
	3#
	0.009
	
	0.009
	
	达标

	
	
	4#
	0.031
	
	0.031
	
	达标

	
	
	5#
	0.008
	
	0.008
	
	达标

	9
	挥发酚
	1#
	＜0.002
	mg/L
	/
	0.002
	达标

	
	
	2#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	10
	氰化物
	1#
	＜0.0024
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	11
	铬（六价）
	1#
	＜0.004
	μg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	12
	总硬度
	1#
	352.5
	mg/L
	0.78
	450
	达标

	
	
	2#
	349.2
	
	0.78
	
	达标

	
	
	3#
	353.6
	
	0.79
	
	达标

	
	
	4#
	351.8
	
	0.78
	
	达标

	
	
	5#
	349.9
	
	0.78
	
	达标

	13
	氟化物
	1#
	0.28
	mg/L
	0.28
	1.0
	达标

	
	
	2#
	0.36
	
	0.36
	
	达标

	
	
	3#
	0.31
	
	0.31
	
	达标

	
	
	4#
	0.38
	
	0.38
	
	达标

	
	
	5#
	0.31
	
	0.31
	
	达标

	14
	溶解性总固体
	1#
	487
	mg/L
	0.487
	1000
	达标

	
	
	2#
	497
	
	0.497
	
	达标

	
	
	3#
	482
	
	0.482
	
	达标

	
	
	4#
	468
	
	0.468
	
	达标

	
	
	5#
	493
	
	0.493
	
	达标

	15
	硫酸盐
	1#
	125.7
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	129.7
	
	0.52
	
	达标

	
	
	3#
	132.2
	
	0.53
	
	达标

	
	
	4#
	125.8
	
	0.50
	
	达标

	
	
	5#
	126.3
	
	0.51
	
	达标

	16
	总大肠菌群
	1#
	＜2
	2MPN/100ml
	/
	3.0
	达标

	
	
	2#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜2
	
	/
	
	达标

	17
	菌落总数
	1#
	36
	/
	0.036
	1000
	达标

	
	
	2#
	42
	
	0.042
	
	达标

	
	
	3#
	37
	
	0.037
	
	达标

	
	
	4#
	28
	
	0.028
	
	达标

	
	
	5#
	30
	
	0.030
	
	达标

	18
	总汞
	1#
	＜0.04
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	19
	总砷
	1#
	＜0.3
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	2#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	20
	镉
	1#
	0.0010
	mg/L
	0.20
	0.005
	达标

	
	
	2#
	0.0005
	
	0.10
	
	达标

	
	
	3#
	0.0008
	
	0.16
	
	达标

	
	
	4#
	0.0010
	
	0.20
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0005
	
	/
	
	达标

	21
	铅
	1#
	＜0.0025
	mg/L
	/
	0.01
	达标

	
	
	2#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	22
	铁
	1#
	＜0.03
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	23
	锰
	1#
	＜0.01
	mg/L
	/
	0.10
	达标

	
	
	2#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	24
	K+
	1#
	41.44
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	56.86
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	42.54
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	44.42
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	31.82
	
	/
	
	达标

	25
	Ca+
	1#
	66.86
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	50.18
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	72.94
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	73.38
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	67.14
	
	/
	
	达标

	26
	Na+
	1#
	34.74
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	28.58
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	34.46
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	30.00
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	24.42
	
	/
	
	达标

	27
	Mg+
	1#
	83.68
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	76.30
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	99.90
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	88.28
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	83.02
	
	/
	
	达标

	28
	CO33-
	1#
	未检出
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	29
	HCO33-
	1#
	162.3
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	184.1
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	175.4
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	164.5
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	170.8
	
	/
	
	达标

	30
	氯化物
	1#
	38.5
	mg/L
	0.154
	250
	达标

	
	
	2#
	40.5
	
	0.162
	
	达标

	
	
	3#
	39.0
	
	0.087
	
	达标

	
	
	4#
	40.0
	
	0.160
	
	达标

	
	
	5#
	36.5
	
	0.146
	
	达标

	31
	硫酸盐
	1#
	124.9
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	130.2
	
	0.52
	
	达标

	
	
	3#
	134.4
	
	0.54
	
	达标

	
	
	4#
	126.7
	
	0.51
	
	达标

	
	
	5#
	125.8
	
	0.50
	
	达标

	32
	耗氧量
	1#
	1.87
	mg/L
	0.62
	3.0
	达标

	
	
	2#
	1.92
	
	0.64
	
	达标

	
	
	3#
	1.76
	
	0.59
	
	达标

	
	
	4#
	1.84
	
	0.61
	
	达标

	
	
	5#
	1.96
	
	0.65
	
	达标

	33
	阴离子合成洗涤剂
	1#
	＜0.050
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	34
	石油类
	1#
	＜0.005
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	5月21日地下水基本水质因子监测结果

	1
	色度
	1#
	<5
	度
	/
	15
	达标

	
	
	2#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<5
	
	/
	
	达标

	2
	浑浊度
	1#
	<1
	/
	/
	3
	达标

	
	
	2#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<1
	
	/
	
	达标

	3
	嗅和味
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	4
	肉眼可见物
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	5
	pH
	1#
	7.5
	无量纲
	0.33
	6.5-8.5
	达标

	
	
	2#
	7.5
	
	0.33
	
	达标

	
	
	3#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	4#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	5#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	6
	氨氮
	1#
	0.37
	mg/L
	0.74
	0.50
	达标

	
	
	2#
	0.39
	
	0.78
	
	达标

	
	
	3#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	
	
	4#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	
	
	5#
	0.39
	
	0.76
	
	达标

	7
	硝酸盐氮
	1#
	0.09
	mg/L
	0.0045
	20.0
	达标

	
	
	2#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	
	
	3#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	
	
	4#
	0.05
	
	0.0025
	
	达标

	
	
	5#
	0.09
	
	0.0045
	
	达标

	8
	亚硝酸盐氮
	1#
	0.008
	mg/L
	0.008
	1.00
	达标

	
	
	2#
	0.005
	
	0.005
	
	达标

	
	
	3#
	0.008
	
	0.008
	
	达标

	
	
	4#
	0.009
	
	0.009
	
	达标

	
	
	5#
	0.008
	
	0.008
	
	达标

	9
	挥发酚
	1#
	＜0.002
	mg/L
	/
	0.002
	达标

	
	
	2#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	10
	氰化物
	1#
	＜0.0024
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	11
	铬（六价）
	1#
	＜0.004
	μg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	12
	总硬度
	1#
	349.2
	mg/L
	0.78
	450
	达标

	
	
	2#
	350.8
	
	0.78
	
	达标

	
	
	3#
	352.7
	
	0.78
	
	达标

	
	
	4#
	352.2
	
	0.78
	
	达标

	
	
	5#
	351.0
	
	0.78
	
	达标

	13
	氟化物
	1#
	0.22
	mg/L
	0.22
	1.0
	达标

	
	
	2#
	0.28
	
	0.28
	
	达标

	
	
	3#
	0.26
	
	0.26
	
	达标

	
	
	4#
	0.28
	
	0.28
	
	达标

	
	
	5#
	0.26
	
	0.26
	
	达标

	14
	溶解性总固体
	1#
	487
	mg/L
	0.487
	1000
	达标

	
	
	2#
	498
	
	0.498
	
	达标

	
	
	3#
	484
	
	0.484
	
	达标

	
	
	4#
	468
	
	0.468
	
	达标

	
	
	5#
	492
	
	0.492
	
	达标

	15
	硫酸盐
	1#
	124.4
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	128.7
	
	0.51
	
	达标

	
	
	3#
	130.5
	
	0.52
	
	达标

	
	
	4#
	126.1
	
	0.50
	
	达标

	
	
	5#
	126.4
	
	0.51
	
	达标

	16
	总大肠菌群
	1#
	＜2
	2MPN/100ml
	/
	3.0
	达标

	
	
	2#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜2
	
	/
	
	达标

	17
	菌落总数
	1#
	26
	/
	0.026
	1000
	达标

	
	
	2#
	34
	
	0.034
	
	达标

	
	
	3#
	37
	
	0.037
	
	达标

	
	
	4#
	28
	
	0.028
	
	达标

	
	
	5#
	30
	
	0.030
	
	达标

	18
	总汞
	1#
	＜0.04
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	19
	总砷
	1#
	＜0.3
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	2#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	20
	镉
	1#
	0.0010
	mg/L
	0.20
	0.005
	达标

	
	
	2#
	0.0005
	
	0.10
	
	达标

	
	
	3#
	0.0008
	
	0.16
	
	达标

	
	
	4#
	0.0010
	
	0.20
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0005
	
	/
	
	达标

	21
	铅
	1#
	＜0.0025
	mg/L
	/
	0.01
	达标

	
	
	2#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	22
	铁
	1#
	＜0.03
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	23
	锰
	1#
	＜0.01
	mg/L
	/
	0.10
	达标

	
	
	2#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	24
	K+
	1#
	41.80
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	56.20
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	43.52
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	46.34
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	32.24
	
	/
	
	达标

	25
	Ca+
	1#
	63.90
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	49.90
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	74.64
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	75.06
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	69.26
	
	/
	
	达标

	26
	Na+
	1#
	34.90
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	28.78
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	34.72
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	29.14
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	24.44
	
	/
	
	达标

	27
	Mg+
	1#
	84.88
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	75.02
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	100.48
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	85.58
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	84.96
	
	/
	
	达标

	28
	HCO3-
	1#
	未检出
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	29
	HCO3-
	1#
	156.2
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	176.3
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	170.2
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	168.4
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	171.5
	
	/
	
	达标

	30
	氯化物
	1#
	37.5
	mg/L
	0.15
	250
	达标

	
	
	2#
	36.0
	
	0.14
	
	达标

	
	
	3#
	40.5
	
	0.16
	
	达标

	
	
	4#
	39.5
	
	0.16
	
	达标

	
	
	5#
	38.0
	
	0.15
	
	达标

	31
	硫酸盐
	1#
	126.1
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	127.6
	
	0.51
	
	达标

	
	
	3#
	129.8
	
	0.52
	
	达标

	
	
	4#
	127.7
	
	0.51
	
	达标

	
	
	5#
	125.9
	
	0.50
	
	达标

	32
	耗氧量
	1#
	1.82
	mg/L
	0.61
	3.0
	达标

	
	
	2#
	1.90
	
	0.63
	
	达标

	
	
	3#
	1.78
	
	0.59
	
	达标

	
	
	4#
	1.86
	
	0.62
	
	达标

	
	
	5#
	1.92
	
	0.64
	
	达标

	33
	阴离子合成洗涤剂
	1#
	＜0.050
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	34
	石油类
	1#
	＜0.005
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	5月22日地下水基本水质因子监测结果

	1
	色度
	1#
	<5
	度
	/
	15
	达标

	
	
	2#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<5
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<5
	
	/
	
	达标

	2
	浑浊度
	1#
	<1
	/
	/
	3
	达标

	
	
	2#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	<1
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	<1
	
	/
	
	达标

	3
	嗅和味
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	4
	肉眼可见物
	1#
	无
	/
	/
	无
	达标

	
	
	2#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	无
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	无
	
	/
	
	达标

	5
	pH
	1#
	7.4
	无量纲
	0.27
	6.5-8.5
	达标

	
	
	2#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	3#
	7.3
	
	0.20
	
	达标

	
	
	4#
	7.4
	
	0.27
	
	达标

	
	
	5#
	7.3
	
	0.20
	
	达标

	6
	氨氮
	1#
	0.36
	mg/L
	0.72
	0.50
	达标

	
	
	2#
	0.38
	
	0.76
	
	达标

	
	
	3#
	0.37
	
	0.74
	
	达标

	
	
	4#
	0.32
	
	0.64
	
	达标

	
	
	5#
	0.36
	
	0.72
	
	达标

	7
	硝酸盐氮
	1#
	0.05
	mg/L
	0.0025
	20.0
	达标

	
	
	2#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	
	
	3#
	0.09
	
	0.0045
	
	达标

	
	
	4#
	0.05
	
	0.0025
	
	达标

	
	
	5#
	0.07
	
	0.0035
	
	达标

	8
	亚硝酸盐氮
	1#
	0.006
	mg/L
	0.006
	1.00
	达标

	
	
	2#
	0.008
	
	0.008
	
	达标

	
	
	3#
	0.009
	
	0.009
	
	达标

	
	
	4#
	0.009
	
	0.009
	
	达标

	
	
	5#
	0.006
	
	0.006
	
	达标

	9
	挥发酚
	1#
	＜0.002
	mg/L
	/
	0.002
	达标

	
	
	2#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.002
	
	/
	
	达标

	10
	氰化物
	1#
	＜0.0024
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0024
	
	/
	
	达标

	11
	铬（六价）
	1#
	＜0.004
	μg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.004
	
	/
	
	达标

	12
	总硬度
	1#
	352.2
	mg/L
	0.78
	450
	达标

	
	
	2#
	348.4
	
	0.77
	
	达标

	
	
	3#
	352.2
	
	0.78
	
	达标

	
	
	4#
	350.8
	
	0.78
	
	达标

	
	
	5#
	348.6
	
	0.77
	
	达标

	13
	氟化物
	1#
	0.18
	mg/L
	0.18
	1.0
	达标

	
	
	2#
	0.24
	
	0.24
	
	达标

	
	
	3#
	0.22
	
	0.22
	
	达标

	
	
	4#
	0.24
	
	0.24
	
	达标

	
	
	5#
	0.20
	
	0.20
	
	达标

	14
	溶解性总固体
	1#
	486
	mg/L
	0.486
	1000
	达标

	
	
	2#
	496
	
	0.496
	
	达标

	
	
	3#
	492
	
	0.492
	
	达标

	
	
	4#
	468
	
	0.468
	
	达标

	
	
	5#
	490
	
	0.490
	
	达标

	15
	硫酸盐
	1#
	124.4
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	128.6
	
	0.51
	
	达标

	
	
	3#
	131.8
	
	0.53
	
	达标

	
	
	4#
	126.1
	
	0.50
	
	达标

	
	
	5#
	126.0
	
	0.50
	
	达标

	16
	总大肠菌群
	1#
	＜2
	2MPN/100ml
	/
	3.0
	达标

	
	
	2#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜2
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜2
	
	/
	
	达标

	17
	菌落总数
	1#
	32
	/
	0.032
	1000
	达标

	
	
	2#
	26
	
	0.026
	
	达标

	
	
	3#
	24
	
	0.024
	
	达标

	
	
	4#
	21
	
	0.021
	
	达标

	
	
	5#
	30
	
	0.030
	
	达标

	18
	总汞
	1#
	＜0.04
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.04
	
	/
	
	达标

	19
	总砷
	1#
	＜0.3
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	2#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.3
	
	/
	
	达标

	20
	镉
	1#
	0.0010
	mg/L
	0.20
	0.005
	达标

	
	
	2#
	0.0005
	
	0.10
	
	达标

	
	
	3#
	0.0008
	
	0.16
	
	达标

	
	
	4#
	0.0010
	
	0.20
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0005
	
	/
	
	达标

	21
	铅
	1#
	＜0.0025
	mg/L
	/
	0.01
	达标

	
	
	2#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.0025
	
	/
	
	达标

	22
	铁
	1#
	＜0.03
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.03
	
	/
	
	达标

	23
	锰
	1#
	＜0.01
	mg/L
	/
	0.10
	达标

	
	
	2#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.01
	
	/
	
	达标

	24
	K+
	1#
	41.40
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	55.18
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	43.18
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	45.32
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	31.82
	
	/
	
	达标

	25
	Ca+
	1#
	65.60
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	50.46
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	77.34
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	72.80
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	66.58
	
	/
	
	达标

	26
	Na+
	1#
	35.18
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	28.94
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	34.96
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	29.66
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	23.82
	
	/
	
	达标

	27
	Mg+
	1#
	83.62
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	74.64
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	97.52
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	85.50
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	83.02
	
	/
	
	达标

	28
	HCO3-
	1#
	未检出
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	29
	HCO3-
	1#
	154.2
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	172.5
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	164.4
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	160.6
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	175.3
	
	/
	
	达标

	30
	氯化物
	1#
	34.5
	mg/L
	0.138
	250
	达标

	
	
	2#
	35.0
	
	0.140
	
	达标

	
	
	3#
	36.0
	
	0.144
	
	达标

	
	
	4#
	37.0
	
	0.148
	
	达标

	
	
	5#
	38.0
	
	0.152
	
	达标

	31
	硫酸盐
	1#
	125.2
	mg/L
	0.50
	250
	达标

	
	
	2#
	127.9
	
	0.51
	
	达标

	
	
	3#
	130.6
	
	0.52
	
	达标

	
	
	4#
	126.3
	
	0.50
	
	达标

	
	
	5#
	125.0
	
	0.50
	
	达标

	32
	耗氧量
	1#
	1.92
	mg/L
	0.64
	3.0
	达标

	
	
	2#
	1.88
	
	0.63
	
	达标

	
	
	3#
	1.80
	
	0.60
	
	达标

	
	
	4#
	1.86
	
	0.62
	
	达标

	
	
	5#
	1.98
	
	0.66
	
	达标

	33
	阴离子合成洗涤剂
	1#
	＜0.050
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.050
	
	/
	
	达标

	34
	石油类
	1#
	＜0.005
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	＜0.005
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	＜0.005
	
	/
	
	达标


根据监测结果可以看出，各监测点中地下水各监测因子均能满足均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

[bookmark: _Toc252]4.7.2 广鑫矿业检测数据
（1）监测点位

表4.7-6  地下水监测点位布设
	监测点编号
	监测点位置
	监测项目

	1#
	厂区内水井
（N：41°26′33.57″,E：119°38′31.87″）
	水质+水位

	2#
	任家杖子水井
（N：41°26′52.49″,E：119°38′31.14″）
	水质+水位

	3#
	北三家村水井
（N：41°25′50.96″,E：119°38′51.95″）
	水质+水位

	4#
	常家沟水井
（N：41°26′17.28″,E：119°39′43.90″）
	水质+水位

	5#
	官坟水井
（N：41°25′31.93″,E：119°38′01.83″）
	水质+水位

	6#
	[bookmark: _Toc10465]宋杖子水井
（N：41°27′06.47″,E：119°38′17.81″）
	水位

	7#
	[bookmark: _Toc21954]北台子水井
（N：41°27′22.03″,E：119°38′26.15″）
	水位

	8#
	[bookmark: _Toc2052]彭家沟水井
（N：41°26′53.28″,E：119°38′47.28″）
	水位

	9#
	[bookmark: _Toc769]邓家沟水井
（N：41°26′36.23″,E：119°39′07.07″）
	水位

	10#
	[bookmark: _Toc26480]南侧北三家村水井
（N：41°25′31.08″,E：119°38′59.38″）
	水位



（2）监测时间、频率
2025年9月22日，监测1天，每天监测一次。
（3）监测项目
地下水化学类型因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氯化物、氰化物、氟化物、砷、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、铝、汞、硫酸盐、硫化物、挥发性酚类、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂及水位、总α放射性、总β放射性。
（4）检验方法
表4.7-7   地下水监测分析方法及检出限
	序号
	检测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	水温
	水质 水温的测定  温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991
4.1表层水温的测定
	表层水温表
（-6～40）℃
	/

	2
	水位
	地下水环境监测技术规范
HJ 164-2020
6.3.2地下水水位、井水深度测量
	钢尺水位计
50m
	/

	3
	K+
	水质 可溶性阳离子（Li＋、Na＋、NH4＋、K＋、Ca2＋、Mg2＋）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016
	离子色谱仪IC6000
	0.02mg/L

	4
	Na+
	
	
	0.02mg/L

	5
	Ca2+
	
	
	0.03mg/L

	6
	Mg2+
	
	
	0.02mg/L

	7
	CO32-
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-2021
	酸式滴定管25.00ml
	/

	8
	HCO3-
	
	
	/

	9
	Cl-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016
	离子色谱仪IC6000
	0.007mg/L

	10
	SO42-
	
	
	0.018mg/L

	11
	pH
	水质  pH值的测定 电极法
HJ 1147-2020
	便携式PH计PHBJ-260
	/

	12
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	可见分光光度计T6新悦
	0.025mg/L

	13
	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定   酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987
	可见分光光度计T6新悦
	0.02mg/L

	14
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定
分光光度法 GB/T 7493-1987
	可见分光光度计T6新悦
	0.003mg/L

	15
	挥发酚类
	水质  挥发酚的测定4-氨基安替比 林分光光度法HJ503-2009
	可见分光光度计T6新悦
	0.0003mg/L

	16
	氰化物
	《生活饮用水标准检验方法》
第5部分：无机非金属指标
GB/T 5750.5-2023 
7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	可见分光光度计T6新悦
	0.002mg/L

	17
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	原子荧光光度计AFS-8500
	0.3μg/L

	18
	汞
	
	
	0.04μg/L

	19
	铬（六价）
	《生活饮用水标准检验方法》
第6部分：金属和类金属指标
GB/T 5750.6-2023 
13.1二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计T6新悦
	0.004mg/L

	20
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987
	酸式滴定管50.00ml
	5mg/L

	21
	溶解性
总固体
	《生活饮用水标准检验方法》
第4部分：感官性状和物理指标
GB/T 5750.4-2023   11.1称量法
	电子天平BSA224S
	/

	22
	铅
	《水和废水监测分析方法》(第四版）国家环境保护总局(2002年)第三篇 第四章 七（四）石墨炉原子吸收法 测定镉、铜和铅
	原子吸收分光光度计AA-7000
	1μg/L

	23
	镉
	
	
	0.1μg/L

	24
	铜
	
	
	1μg/L

	25
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987
	离子计
PXS-270
	0.05mg/L

	26
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989
	原子吸收分光光度计AA-7000
	0.03mg/L

	27
	锰
	
	
	0.01mg/L

	28
	锌
	水质 铜、锌、铅、镉的测定
原子吸收分光光度计
GB/T 7475-1987
	原子吸收分光光度计AA-7000
	0.05mg/L

	29
	铝
	《生活饮用水标准检验方法》
第6部分：金属和类金属指标
GB/T 5750.6-2023
4.3无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计AA-7000
	10μg/L

	30
	高锰酸盐
指数
	水质  高锰酸盐指数的测定
GB/T 11892-1989
	酸式滴定管50.00ml
	0.5mg/L

	31
	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007
	可见分光光度计T6新悦
	8mg/L

	32
	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989
	酸式滴定管50.00ml
	10mg/L

	33
	总大肠菌群
	《生活饮用水标准检验方法》
第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023
5.1多管发酵法
	恒温培养箱DNP-9272
	/

	34
	细菌总数
	水质 细菌总数的测定
平皿计数法HJ 1000-2018
	恒温培养箱DNP-9272
	/

	35
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018
	紫外可见分光光度计T6新世纪
	0.01mg/L

	36
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB/T 7494-1987
	可见分光光度计T6新悦
	0.05mg/L

	37
	硫化物
	水质 硫化物的测定
亚甲基蓝分光光度法
HJ 1226-2021
	可见分光光度计T6新悦
	0.003mg/L

	38
	总α放射性
	水质 总α放射性的测定
厚源法HJ 898-2017
	二路低本底αβ测量仪
MR-100
	4.3×10-2Bq/L

	39
	总β放射性
	水质 总β放射性的测定
厚源法HJ 899-2017
	
	1.5×10-2Bq/L


（5）监测结果
表4.7-8  地下水监测结果
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	2025.09.22
	

	
	厂区内水井
	任家杖子水井
	北三家村水井
	常家沟水井
	官坟水井
	

	水位
	409.15
	413.01
	403.15
	412.24
	425.53
	m

	pH
	7.2
	7.2
	7.3
	7.3
	7.3
	无量纲

	K+
	3.24
	3.30
	3.23
	3.00
	3.06
	mg/L

	Na+
	16.6
	16.8
	18.4
	14.4
	9.2
	mg/L

	Ca2+
	108
	118
	115
	94.6
	103
	mg/L

	Mg2+
	17.9
	18.9
	20.6
	19.7
	22.9
	mg/L

	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0
	mg/L

	HCO3-
	58
	244
	195
	211
	128
	mg/L

	Cl-
	64.8
	35.7
	69.8
	79.3
	65.5
	mg/L

	SO42-
	234
	146
	142
	57.8
	161
	mg/L

	总硬度
	347
	374
	376
	321
	355
	mg/L

	溶解性
总固体
	664
	575
	603
	476
	598
	mg/L

	硝酸盐氮
	6.42
	5.97
	5.34
	15.0
	17.5
	mg/L

	亚硝酸盐氮
	0.023
	0.004
	0.018
	0.010
	0.003L
	mg/L

	氨氮
	0.102
	0.113
	0.129
	0.148
	0.318
	mg/L

	氯化物
	66.0
	37.7
	71.3
	81.1
	66.9
	mg/L

	氰化物
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	mg/L

	氟化物
	0.50
	0.45
	0.69
	0.26
	0.19
	mg/L

	砷
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	μg/L

	汞
	0.09
	0.11
	0.10
	0.04L
	0.04L
	μg/L

	铬（六价）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L

	铅
	2.5L
	2.5L
	2.5L
	2.5L
	2.5L
	μg/L

	镉
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	μg/L

	铜
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	μg/L

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	mg/L

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/L

	铝
	10L
	10L
	10L
	10L
	10L
	μg/L

	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	mg/L

	硫酸盐
	236
	148
	145
	60
	164
	mg/L

	硫化物
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	mg/L

	挥发酚类
	0.0006
	0.0008
	0.0009
	0.0010
	0.0007
	mg/L

	高锰酸盐
指数
	0.8
	0.8
	1.0
	0.7
	0.6
	mg/L

	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL

	细菌总数
	59
	51
	50
	46
	58
	CFU/mL

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	mg/L

	总α放射性
	4.3×10-2L
	4.3×10-2L
	4.3×10-2L
	4.3×10-2L
	4.3×10-2L
	Bq/L

	总β放射性
	1.5×10-2L
	1.5×10-2L
	1.5×10-2L
	1.5×10-2L
	1.5×10-2L
	Bq/L


（6）评价方法
同上（略）
（7）地下水现状评价

表4.7-9  地下水水质评价结果统计表

	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	单位
	标准指数
	标准值
	达标情况

	9月22日地下水基本水质因子监测结果

	1
	pH
	1#
	7.2
	无量纲
	0.13
	6.5-8.5
	达标

	
	
	2#
	7.2
	
	0.13
	
	达标

	
	
	3#
	7.3
	
	0.20
	
	达标

	
	
	4#
	7.3
	
	0.20
	
	达标

	
	
	5#
	7.3
	
	0.20
	
	达标

	2
	硫酸盐
	1#
	236
	mg/L
	0.94
	250
	达标

	
	
	2#
	148
	
	0.59
	
	达标

	
	
	3#
	145
	
	0.58
	
	达标

	
	
	4#
	60
	
	0.24
	
	达标

	
	
	5#
	164
	
	0.66
	
	达标

	3
	硫化物
	1#
	0.003L
	mg/L
	/
	0.02
	达标

	
	
	2#
	0.003L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.003L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.003L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.003L
	
	/
	
	达标

	4
	锌
	1#
	0.05L
	mg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	5
	铜
	1#
	5L
	μg/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	5L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	5L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	5L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	5L
	
	/
	
	达标

	6
	铝
	1#
	10L
	μg/L
	/
	0.20
	达标

	
	
	2#
	10L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	10L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	10L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	10L
	
	/
	
	达标

	7
	阴离子合成洗涤剂
	1#
	0.05L
	μg/L
	/
	0.30
	达标

	
	
	2#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.05L
	
	/
	
	达标

	8
	总硬度
	1#
	347
	mg/L
	0.77
	450
	达标

	
	
	2#
	374
	
	0.83
	
	达标

	
	
	3#
	376
	
	0.84
	
	达标

	
	
	4#
	321
	
	0.71
	
	达标

	
	
	5#
	355
	
	0.79
	
	达标

	9
	氟化物
	1#
	0.5
	mg/L
	0.5
	1.0
	达标

	
	
	2#
	0.45
	
	0.45
	
	达标

	
	
	3#
	0.69
	
	0.69
	
	达标

	
	
	4#
	0.26
	
	0.26
	
	达标

	
	
	5#
	0.19
	
	0.19
	
	达标

	10
	溶解性总固体
	1#
	664
	mg/L
	0.66
	1000
	达标

	
	
	2#
	575
	
	0.58
	
	达标

	
	
	3#
	603
	
	0.60
	
	达标

	
	
	4#
	476
	
	0.48
	
	达标

	
	
	5#
	598
	
	0.60
	
	达标

	11
	挥发酚类
	1#
	0.0006
	mg/L
	0.30
	0.002
	达标

	
	
	2#
	0.0008
	
	0.40
	
	达标

	
	
	3#
	0.0009
	
	0.45
	
	达标

	
	
	4#
	0.001
	
	0.50
	
	达标

	
	
	5#
	0.0007
	
	0.35
	
	达标

	12
	氯化物
	1#
	66
	mg/L

	0.26
	250
	达标

	
	
	2#
	37.7
	
	0.15
	
	达标

	
	
	3#
	71.3
	
	0.29
	
	达标

	
	
	4#
	81.1
	
	0.32
	
	达标

	
	
	5#
	66.9
	
	0.27
	
	达标

	13
	氰化物
	1#
	0.002L
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	0.002L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.002L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.002L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.002L
	
	/
	
	达标

	14
	硝酸盐（以N计）
	1#
	6.42
	mg/L
	0.32
	20
	达标

	
	
	2#
	5.97
	
	0.30
	
	达标

	
	
	3#
	5.34
	
	0.27
	
	达标

	
	
	4#
	15
	
	0.75
	
	达标

	
	
	5#
	17.5
	
	0.88
	
	达标

	15
	氨氮（以N计）
	1#
	0.102
	mg/L
	0.20
	0.5
	达标

	
	
	2#
	0.113
	
	0.23
	
	达标

	
	
	3#
	0.129
	
	0.26
	
	达标

	
	
	4#
	0.148
	
	0.30
	
	达标

	
	
	5#
	0.318
	
	0.64
	
	达标

	16
	亚硝酸盐（以N计）
	1#
	0.023
	mg/L
	0.023
	1.00
	达标

	
	
	2#
	0.004
	
	0.004
	
	达标

	
	
	3#
	0.018
	
	0.018
	
	达标

	
	
	4#
	0.01
	
	0.01
	
	达标

	
	
	5#
	0.003L
	
	/
	
	达标

	17
	铁
	1#
	0.03L
	mg/L
	/
	0.3
	达标

	
	
	2#
	0.03L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.03L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.03L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.03L
	
	/
	
	达标

	18
	锰
	1#
	0.01L
	mg/L
	/
	0.10
	达标

	
	
	2#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	19
	砷
	1#
	0.3L
	μg/L
	/
	10
	达标

	
	
	2#
	0.3L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.3L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.3L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.3L
	
	/
	
	达标

	20
	汞
	1#
	0.09
	μg/L
	0.09
	1
	达标

	
	
	2#
	0.11
	
	0.11
	
	达标

	
	
	3#
	0.1
	
	0.1
	
	达标

	
	
	4#
	0.04L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.04L
	
	/
	
	达标

	21
	镉
	1#
	0.5L
	μg/L
	/
	0.005
	达标

	
	
	2#
	0.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.5L
	
	/
	
	达标

	22
	铬（六价）
	1#
	0.004L
	mg/L
	/
	0.05
	达标

	
	
	2#
	0.004L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.004L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.004L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.004L
	
	/
	
	达标

	23
	铅
	1#
	2.5L
	μg/L
	/
	0.01
	达标

	
	
	2#
	2.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	2.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	2.5L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	2.5L
	
	/
	
	达标

	24
	高锰酸盐指数（以O2计）
	1#
	0.8
	mg/L
	0.27
	3.0
	达标

	
	
	2#
	0.8
	
	0.27
	
	达标

	
	
	3#
	1
	
	0.33
	
	达标

	
	
	4#
	0.7
	
	0.23
	
	达标

	
	
	5#
	0.6
	
	0.20
	
	达标

	25
	总大肠菌群
	1#
	未检出
	MPN/100mL
	/
	3.0
	达标

	
	
	2#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	未检出
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	未检出
	
	/
	
	达标

	26
	细菌总数
	1#
	59
	CFU/mL
	0.59
	100
	达标

	
	
	2#
	51
	
	0.51
	
	达标

	
	
	3#
	50
	
	0.50
	
	达标

	
	
	4#
	46
	
	0.46
	
	达标

	
	
	5#
	58
	
	0.58
	
	达标

	27
	K+
	1#
	3.24
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	3.3
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	3.23
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	3
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	3.06
	
	/
	
	达标

	28
	Na+
	1#
	16.6
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	16.8
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	18.4
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	14.4
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	9.2
	
	/
	
	达标

	29
	Ca2+
	1#
	108
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	118
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	115
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	94.6
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	103
	
	/
	
	达标

	30
	Mg2+
	1#
	17.9
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	18.9
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	20.6
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	19.7
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	22.9
	
	/
	
	达标

	31
	CO32-
	1#
	0
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	0
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0
	
	/
	
	达标

	32
	HCO3-
	1#
	58
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	244
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	195
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	211
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	128
	
	/
	
	达标

	33
	Cl-
	1#
	64.8
	mg/L

	/
	/
	达标

	
	
	2#
	35.7
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	69.8
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	79.3
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	65.5
	
	/
	
	达标

	34
	SO42-
	1#
	234
	mg/L
	/
	/
	达标

	
	
	2#
	146
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	142
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	57.8
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	161
	
	/
	
	达标

	35
	石油类
	1#
	0.01L
	mg/L
	/
	0.5
	达标

	
	
	2#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	0.01L
	
	/
	
	达标

	36
	总α放射性
	1#
	4.3×10-2L
	Bq/L
	/
	0.5
	达标

	
	
	2#
	4.3×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	4.3×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	4.3×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	4.3×10-2L
	
	/
	
	达标

	37
	总β放射性
	1#
	1.5×10-2L
	Bq/L
	/
	1.0
	达标

	
	
	2#
	1.5×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	3#
	1.5×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	4#
	1.5×10-2L
	
	/
	
	达标

	
	
	5#
	1.5×10-2L
	
	/
	
	达标


根据监测结果可以看出，各监测点中地下水各监测因子均能满足均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
[bookmark: _Toc32542]4.8土壤环境现状调查与评价
本项目在朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房中建设，标准化厂房内外土地均已硬化，不具备采样条件。为进一步了解土壤质量现状，本评价引用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年5月21日对“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”厂区内外土壤进行的质量现状监测，该项目位于辽宁省朝阳市建平县万寿街道宋杖子村（朝阳金昌矿业有限公司院内），东经119°38′34.54312″，北纬41°26′48.66796″，同样属于朝阳建平经济开发区范围，距离本项目所在地最近直线距离235m，区域地形地貌、地面开发条件、土地利用方式基本一致，周边工业企业分布、主要污染源类型没有发生重大变化；评价时段内区域没有新增重大污染源，区域污染物排放格局未出现显著改变。监测期间至今该区域无重大污染事故、极端污染事件发生，监测结果能够反映区域当前环境质量状况。监测点位可以代表本项目所在区域的环境质量本底水平，因此引用合理。
（1） 监测点位：该项目选厂评价范围共布设6个取样点。
表4.8-1    选厂-土壤监测点位布设
	监测点编号
	监测点名称
	样品类型
	采样深度

	2#
	厂区内2#
	柱状样品
	0~0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m分别取样

	3#
	厂区内3#
	柱状样品
	

	4#
	厂区内4#
	柱状样品
	

	1#
	厂区内1#
	表层样品
	0~0.2m

	5#
	厂区外5#
	表层样品
	

	6#
	厂区外6#
	表层样品
	


（2）监测频率和时间：连续监测1天，采样1次。
（3）监测因子：
表4.8-2   土壤监测因子
	监测点编号
	土地利用类型
	监测因子

	厂区内1#表层点、2#柱状点，厂区外5#表层点、6#表层点
	工业用地
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3,-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）；

	厂区内3#柱状点、4#柱状点
	工业用地
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）


（4）监测数据及评价结果。
①监测数据
土壤环境现状监测值见表4.8-3。
表4.8-3   土壤环境现状监测结果
	接样时间
	2025.05.21

	样品标识
	HJ0520-22-0520-Z1
	HJ0520-22-0520-Z2-01
	HJ0520-22-0520-Z2-02
	HJ0520-22-0520-Z2-03
	HJ0520-22-0520-Z5
	HJ0520-22-0520-Z6

	检测结果
项目

	样品编号

	
	W25052102-TR-111
	W25052102-TR-211
	W25052102-TR-311
	W25052102-TR-411
	W25052102-TR-511
	W25052102-TR-611

	砷（mg/kg）
	7.31
	6.08
	8.45
	7.68
	8.39
	9.14

	镉（mg/kg）
	0.25
	0.35
	0.12
	0.15
	0.14
	0.10

	六价铬（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铜（mg/kg）
	33
	31
	30
	28
	29
	34

	铅（mg/kg）
	25
	32
	21
	23
	24
	23

	汞（mg/kg）
	0.084
	0.092
	0.068
	0.057
	0.061
	0.072

	镍（mg/kg）
	36
	40
	34
	35
	31
	32

	pH（无量纲）
	7.27
	7.40
	7.35
	7.41
	7.37
	7.32

	石油烃 （C10-C40） （mg/kg）
	13
	11
	10
	13
	9
	10

	四氯化碳（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯仿（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯甲烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二氯甲烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	三氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,4-二氯苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	乙苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间-二甲苯+对-二甲苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻-二甲苯（µg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[a]芘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	䓛（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	萘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	样品标识
	HJ0520-22-0520-Z3-01
	HJ0520-22-0520-Z3-02
	HJ0520-22-0520-Z3-03
	HJ0520-22-0520-Z4-01
	HJ0520-22-0520-Z4-02
	HJ0520-22-0520-Z4-03

	项目
检测结果

	样品编号

	
	W25052102-TR-711
	W25052102-TR-811
	W25052102-TR-911
	W25052102-TR-1011
	W25052102-TR-1111
	W25052102-TR-1211

	pH（无量纲）
	7.31
	7.27
	7.34
	7.28
	7.26
	7.25

	石油烃 （C10-C40） （mg/kg）
	10
	12
	11
	12
	9
	12

	铜 （mg/kg）
	33
	31
	32
	29
	34
	30

	镍 （mg/kg）
	25
	29
	24
	33
	31
	37

	六价铬 （mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	镉 （mg/kg）
	0.14
	0.12
	0.15
	0.16
	0.12
	0.15

	铅 （mg/kg）
	24
	23
	26
	21
	22
	24

	砷 （mg/kg）
	8.29
	8.52
	8.78
	9.25
	9.14
	8.70

	汞 （mg/kg）
	0.074
	0.059
	0.066
	0.078
	0.083
	0.071

	备注：ND表示未检出。


②土壤评价方法及结果
土壤现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。计算方法如下：


式中：Pip—土壤中污染物i的单项污染指数，无量纲；
Ci—调查点位土壤中污染物i的实测浓度，mg/kg；
Sip—污染物i的评价标准值，mg/kg。
表4.8-4   土壤环境现状评价结果
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	标准值
	标准指数
	单位
	达标情况

	1
	砷
	HJ25052102-TR-111
	7.31
	60
	0.12
	mg/kg
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	6.08
	
	0.10
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	8.45
	
	0.14
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	7.68
	
	0.13
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	8.39
	
	0.14
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	9.14
	
	0.15
	
	达标

	2
	镉
	HJ25052102-TR-111
	0.25
	65
	0.004
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	0.35
	
	0.005
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	0.12
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	0.15
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	0.14
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	0.10
	
	0.002
	
	达标

	3
	六价铬
	HJ25052102-TR-111
	ND
	5.7
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	4
	铜
	HJ25052102-TR-111
	33
	18000
	0.002
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	31
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	30
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	28
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	29
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	34
	
	0.002
	
	达标

	5
	铅
	HJ25052102-TR-111
	25
	800
	0.03
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	32
	
	0.04
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	21
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	23
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	24
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	23
	
	0.03
	
	达标

	6
	汞
	HJ25052102-TR-111
	0.084
	38
	0.002
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	0.092
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	0.068
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	0.057
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	0.061
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	0.072
	
	0.002
	
	达标

	7
	镍
	HJ25052102-TR-111
	36
	900
	0.04
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	40
	
	0.04
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	34
	
	0.04
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	35
	
	0.04
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	31
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	32
	
	0.04
	
	达标

	8
	pH
	HJ25052102-TR-111
	7.27
	/
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	7.40
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	7.35
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	7.41
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	7.37
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	7.32
	
	/
	
	达标

	9
	石油烃
	HJ25052102-TR-111
	13
	4500
	0.003
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	11
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	10
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	13
	
	0.003
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	9
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	10
	
	0.002
	
	达标

	10
	四氯化碳
	HJ25052102-TR-111
	ND
	2.8
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	11
	氯仿
	HJ25052102-TR-111
	ND
	0.9
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	12
	氯甲烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	37
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	13
	1,1-二氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	9
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	14
	1,2-二氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	5
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	15
	1,1-二氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	66
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	16
	顺-1,2-二氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	596
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	17
	反-1,2-二氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	54
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	18
	二氯甲烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	616
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	19
	1,2-二氯丙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	5
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	20
	1,1,1,2-四氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	10
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	21
	1,1,2,2-四氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	6.8
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	22
	四氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	53
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	23
	1,1,1-三氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	840
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	24
	1,1,2-三氯乙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	2.8
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	25
	三氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	2.8
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	26
	1,2,3-三氯丙烷
	HJ25052102-TR-111
	ND
	0.5
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	27
	氯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	0.43
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	28
	苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	4
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	29
	氯苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	270
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	30
	1,2-二氯苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	560
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	31
	1,4-二氯苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	20
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	32
	乙苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	28
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	33
	苯乙烯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	1290
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	34
	甲苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	1200
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	35
	间-二甲苯+对-二甲苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	570
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	36
	邻-二甲苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	640
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	37
	硝基苯
	HJ25052102-TR-111
	ND
	76
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	38
	苯胺
	HJ25052102-TR-111
	ND
	260
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	39
	2-氯酚
	HJ25052102-TR-111
	ND
	2256
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	40
	苯并[a]蒽
	HJ25052102-TR-111
	ND
	15
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	41
	苯并[a]芘
	HJ25052102-TR-111
	ND
	1.5
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	42
	苯并[b]荧蒽
	HJ25052102-TR-111
	ND
	15
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	43
	苯并[k]荧蒽
	HJ25052102-TR-111
	ND
	151
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	44
	䓛
	HJ25052102-TR-111
	ND
	1293
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	45
	二苯并[a,h]蒽
	HJ25052102-TR-111
	ND
	1.5
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	46
	茚并[1,2,3-cd]芘
	HJ25052102-TR-111
	ND
	15
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	47
	萘
	HJ25052102-TR-111
	ND
	70
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-211
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-311
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-411
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-511
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-611
	ND
	
	/
	
	达标

	48
	砷

	HJ25052102-TR-711
	8.29
	60
	0.14
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	8.52
	
	0.14
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	8.78
	
	0.15
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	9.25
	
	0.15
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	9.14
	
	0.15
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	8.70
	
	0.15
	
	达标

	49
	镉

	HJ25052102-TR-711
	0.14
	65
	0.002
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	0.12
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	0.15
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	0.16
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	0.12
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	0.15
	
	0.002
	
	达标

	50
	六价铬

	HJ25052102-TR-711
	ND
	5.7
	/
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	ND
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	ND
	
	/
	
	达标

	51
	铜

	HJ25052102-TR-711
	33
	18000
	0.002
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	31
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	32
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	29
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	34
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	30
	
	0.002
	
	达标

	52
	铅

	HJ25052102-TR-711
	24
	800
	0.03
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	23
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	26
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	21
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	22
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	24
	
	0.03
	
	达标

	53
	汞

	HJ25052102-TR-711
	0.074
	38
	0.002
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	0.059
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	0.066
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	0.078
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	0.083
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	0.071
	
	0.002
	
	达标

	54
	镍

	HJ25052102-TR-711
	25
	900
	0.03
	mg/kg

	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	29
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	24
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	33
	
	0.04
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	31
	
	0.03
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	37
	
	0.04
	
	达标

	55
	pH

	HJ25052102-TR-711
	7.31
	/
	/
	/
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	7.27
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	7.34
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	7.28
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	7.26
	
	/
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	7.25
	
	/
	
	达标

	56
	石油烃
	HJ25052102-TR-711
	10
	4500
	0.002
	mg/kg
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-811
	12
	
	0.003
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-911
	11
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1011
	12
	
	0.003
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1111
	9
	
	0.002
	
	达标

	
	
	HJ25052102-TR-1211
	12
	
	0.003
	
	达标


由以上检测值结果表可以看出，项目所属区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1标准要求。
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[bookmark: _Toc30026][bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc13023][bookmark: _Toc446938393][bookmark: _Toc448771402][bookmark: _Toc448693359][bookmark: _Toc24027906][bookmark: _Toc448693437][bookmark: _Toc448765667]5生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc856][bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc16737]5.1施工期生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc479754862][bookmark: _Toc31612]5.1.1施工期大气环境影响分析
本项目租用朝阳建平经济开发区已建成标准化厂房建设，不需要启动大规模的土建工程，仅在车间内部根据生产需要挖一条尾砂沟和一个小型尾砂池，总共挖方约13m3，土石方工作量较少，且位于车间内，基本不受风力影响。本项目施工期大气污染物主要是车辆产生的汽车尾气。
（1）扬尘影响分析
一般户外工程施工，土石方开挖回填、建筑材料车辆装卸及露天堆放等作业环节，均会产生施工扬尘，进而对区域大气环境质量产生不利影响。气候干燥时节，露天堆放的渣土容易受风力侵蚀扬起粉尘，物料装车作业也极易激起尘土。本项目为室内施工作业，施工覆盖范围小，而且工程量也很小，项目采取严格管理、湿法作业措施，项目产生的少量扬尘对周边生态环境影响很小。
（2）运输车辆尾气的影响
施工机械设备及各类机动车燃烧燃油时，会排放出一氧化碳、碳氢化合物等废气污染物。
项目施工阶段，需确保所有施工机械和运输车辆维持良好运行工况。当设备与车辆工况稳定完好时，各类废气污染物排放浓度相对较低，不会对区域大气环境造成明显不良影响。本工程采用分段流水施工方式，作业车辆数量较少，尾气排放总量可控；同时施工机械带来的生态环境影响仅为短期阶段性影响，不会对区域空气质量形成持续性作用。综合来看，施工期机动车与工程机械尾气对周边大气环境的整体影响程度较小。
[bookmark: _Toc1196][bookmark: _Toc479754863]5.1.2施工期水环境影响分析
（1）施工生活污水
施工期生活污水主要来自施工人员日常的生活洗涤、清洁卫生等过程，主要污染物为CODCr和NH3-N等。
本项目施工期的时间相对较短，施工人员为当地居民，不设置集中生活区。施工人员会产生一定量的生活污水，依托标准化厂房已建成的园区污水管道排入建平县开发区污水厂集中处理。施工结束污染即将消失，其影响也将消失。
（2）施工生产废水
拟建项目施工过程中会产生少量的混凝土养护水等生产废水，主要污染物是SS。自然蒸发。
[bookmark: _Toc479754864][bookmark: _Toc19120]5.1.3施工期声环境影响分析
本项目工程施工期间，对周围生态环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声，其中电镐、挖掘机等噪声均在85dB（A）以上。据调查，主要施工机械在不同距离的噪声水平见表5.1-1。
表5.1-1    主要施工机械噪声水平    单位：dB（A）
	机械类型
	噪声贡献值

	
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m
	500m
	600m

	电镐
	96
	76
	70
	66.5
	64
	62
	56
	52
	50
	46
	44
	42
	40

	液压挖土机
	85
	65
	59
	55.5
	53
	51
	45
	41
	39
	35
	33
	31
	29

	卡车
	91
	71
	65
	61.5
	59
	57
	51
	47
	45
	41
	39
	37
	35

	切割机
	91
	71
	65
	61.5
	59
	57
	51
	47
	45
	41
	39
	37
	35


本项目施工期噪声源强是各种机械设备作业噪声和车辆运输（运送物料及清运建筑垃圾）噪声的合成噪声。其噪声合成计算公式见下式：
[image: ]
式中：Lplij——第j个声源的源强，dB（A）；
Lpli——合成声压级，dB（A）；
n ——声源个数。
施工噪声可近似看作点声源处理，利用点声源噪声衰减模式，因此，采用点声源距离衰减公式：
[image: ]
式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； 
Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB； 
r ——预测点距声源的距离； 
r0——参考位置距声源的距离。
施工期多台机械设备同时运转噪声预测值见表5.1-2。

表5.1-2    多台机械设备同时运转噪声预测值    单位：dB（A）
	距离
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	噪声
预测
	98.6
	78.6
	72.6
	69.1
	66.6
	64.6
	58.6
	55.1
	52.6
	49.1
	46.6


从表5.1-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源30m左右才能达到建筑施工厂界生态环境噪声排放限值，在场地外围约150m范围内的人员受到不同程度的影响，本项目150m范围内无居民等生态环境敏感点，而且这还是在未考虑建筑隔声的情况下，故施工噪声对周围生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc475][bookmark: _Toc479754865]5.1.4施工期固体废物生态环境影响分析
施工期固体废物主要包括施工中产生的弃土、建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
建设过程中土石方主要是土地平整、地基开挖的土方量，土石方运至政府指定建筑垃圾排放点排放。施工人员产生的生活垃圾集中收集至厂内垃圾箱暂存，定期送环卫部门指定垃圾点由环卫部门处理，不会对项目所在地生态环境造成污染影响。
施工期产生的固体废物不会对周围生态环境造成较大影响，另外，其影响是暂时的，施工结束后便会消失。
本项目施工期土石方主要来源于土地平整及地基开挖等，挖方量约为13m3，全部运至政府指定建筑垃圾排放点排放。
[bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc479754866]5.1.5施工期生态环境影响分析
本项目在朝阳建平经济开发区已建成标准化厂房内建设，建设过程无厂房外施工过程，对外生态环境生态土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均不造成影响，对植被、动物、景观等不造成影响。
[bookmark: _Toc28235][bookmark: _Toc5920][bookmark: _Toc26014]5.2运营期生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc479754868][bookmark: _Toc6045]5.2.1运营期大气环境影响预测与评价
5.2.1.1地面气象观测资料
[bookmark: _Toc441158289][bookmark: _Toc375035968][bookmark: _Toc377222618][bookmark: _Toc440368253][bookmark: _Toc445467968][bookmark: _Toc440987749][bookmark: _Toc377222835][bookmark: _Toc449102254][bookmark: _Toc440888735]地面常规气象资料调查收集的是朝阳市近20年的要素统计值和2022年的地面逐时常规气象资料。
（1）气候特征
根据朝阳市观象台近20年气象要素统计结果，说明本地区气候概况。
朝阳属于较为典型的寒温带季风气候区。该地区年平均温度为9.41度，1月份平均温度最低为-9.51度，7月份平均温度最高为24.78度；年平均气压为994.19hPa，7月份平均气压最低为984.52hPa，1月份平均气压最高为1004.10hPa；年平均相对湿度为57.72%，12月份平均相对湿度最低为40.11%，7月份平均相对湿度最高为84.09%；年平均风速为2.85m/s，1月份平均风速最低为2.07m/s，5月份平均风速最高为3.51m/s；年平均水汽压为10.97hPa，1月份平均水汽压最低为3.03hPa，7月份平均水汽压最高为25.33hPa；年平均最低气温为3.26度，1月份平均最低气温最低为-16.57度，7月份平均最低气温最高为20.79度；年平均最高气温为15.70度，1月份平均最高气温最低为-2.92度，8月份平均最高气温最高为29.47度。
该地区全年最多风向为S，其频率为23.79％，次多风向为SSW，其频率为13.02％，静风频率为1.80％。
该地区年平均降水量为480mm，12月份平均降水量最少为1.9mm，7月份平均降水量最多为168mm。
（2）评价区地面风场分析
1）风向风速分析
决定地面风向及其日变化的因素有三个方面：一是系统风向；二是由于下垫面摩擦或地形作用而导致的系统风的风向改变，这两者决定的风向成为地面风的基本风向。三是由局地热力性质的差异而导致的风分量，此分量一般较弱。实际的地面风是由这三个分量合成的结果。
表5.2-1为利用朝阳市观象台2022年资料统计得出的年及各月各季风频。该地区春季最多风向为S，其频率为22.33％，次多风向为SSE，其频率为10.05％，静风频率为0.86％。该地区夏季最多风向为S，其频率为34.74％，次多风向为SSE，其频率为18.75％，静风频率为1.40％。该地区秋季最多风向为S，其频率为38.42％，次多风向为SSW，其频率为15.29％，静风频率为0.78％。该地区冬季最多风向为S，其频率为18.06％，次多风向为SSE，其频率为11.34％，静风频率为1.62％。该地区全年最多风向为S，其频率为28.41％，次多风向为SSE，其频率为12.61％，静风频率为1.16％。
图5.2-1给出了利用朝阳市观象台2022年的资料绘出的年及各季风玫瑰图。
[image: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFBF3.tmp.png]
图5.2-1  风向频率玫瑰图
与累年资料相比，朝阳市观象台2022年的风向风速资料的代表性较好。
2）地面风速演变规律
①地面风速日变化
朝阳市气象站的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同，都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨08时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后16时小时平均风速达到最大，为3.93m/s，随后小时平均风速逐渐下降，至凌晨时最低。四季当中，春季的小时平均风速大于其他季节。
（3）气象数据统计
本地区年平均气温月变化统计结果见表5.2-1。
表5.2-1   2022年各月平均气象
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	气温°C
	-11.3
	-6.5
	0.1
	8.0
	17.9
	23.2
	25.0
	23.3
	17.4
	15.4
	2.2
	-6.6
	9.1

	气压hpa
	1004.1
	1001.8
	999.1
	994.7
	987.0
	987.6
	984.5
	988.1
	994.0
	995.4
	998.0
	996.6
	994.2

	湿度
	53.6
	40.2
	40.2
	45.4
	60.4
	60.6
	84.1
	79.8
	72.1
	61.8
	52.8
	40.1
	57.7

	风速m/s
	2.5
	3.0
	3.7
	3.7
	3.6
	3.3
	2.5
	2.5
	2.2
	3.3
	2.7
	2.9
	3.0


[image: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC23.tmp.png]
图5.2-2  2022年全年平均气温月变化
由表5.2-1和图5.2-2可见：朝阳地区2022年年平均温度为9.1度，1月份平均温度最低，为-11.3度，7月份平均温度最高，为25.0度。年平均气压为994.2hPa，7月份平均气压最低，为984.5hPa，1月份平均气压最高，为1004.1hPa。年平均风速为2.99m/s，9月份平均风速最低，为2.2m/s，3月份平均风速最高，为3.7m/s。年平均相对湿度为57.7%，12月份平均相对湿度最低，为40.1%，7月份平均相对湿度最高，为84%。
[bookmark: _Toc55205860]5.2.1.2评价因子和评价标准筛选
（1）预测因子
项目预测因子选用TSP。
（2）执行标准
颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级浓度限值。
表5.2-2    运营期大气环境影响评价因子和评价标准
	评价因子
	标准数值
	单位
	标准来源

	TSP
	900（日均值300的三倍）
	μg/m3
	GB3095-2026过渡阶段的二级浓度限值


[bookmark: _Toc55205861]5.2.1.3污染源调查
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“7.1.2二级评价项目，参照7.1.1.1和7.1.1.2调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源”。本项目无拟被替代的污染源、无新增点源，新增无组织面源污染源调查见下表。
（1）项目污染源
依据工程分析，本项目废气排放源强见下表。

表5.2-3    无组织面源污染源清单（矩形面源）
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生产车间
	721186
	4591240
	427
	80
	50
	45
	8
	6240
	正常
	TSP
	0.031

	2
	厂区
	721188
	4591218
	427
	60
	36
	45
	1
	6240
	正常
	TSP
	0.006



5.2.1.4评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。
①预测及评价因子的确定
评价因子和评价标准的采用见表5.2-4。
表5.2-4   估算模型参数表
	污染物
	标准浓度限值（mg/m3）
	执行标准

	
	1小时
	日平均
	年平均
	

	TSP
	/
	0.3
	0.2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
过渡阶段二级浓度限值


② 评价工作等级的确定 
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大生态环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，单位：%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，单位：mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，单位：mg/m3。
根据估算模式对各污染物排放的最大落地浓度及达到标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%进行计算，同时采用以下公式计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi；《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》规定的项目评价等级判定依据见表5.2-5。
表5.2-5 评价等级判定表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax ≧10%

	二级
	1%≦Pmax ＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据估算结果并依据表5.2-5，本项目排放颗粒物的最大地面占标率Pmax=7.37%<10%，因此评价等级为二级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2相关规定，拟建项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。
5.2.1.5预测参数
估算模式所用参数见下表。
表5.2-6   估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	37℃

	最低环境温度
	-36.9℃

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/


5.2.1.6预测结果
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3要求，采用附录A推荐模式中的估算模型分别计算项目污染源的最大生态环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目正常工况下污染源估算模型计算结果及统计见下表5.2-7和表5.2.8。
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图5.2-3  估算模型计算结果截图
表5.2-7   排放源估算模型计算结果
	评价因子
	TSP
	
	评价因子
	TSP

	污染源
名称
	离源距离m
	落地浓度（μg/m3）
	占标率%
	
	污染源
名称
	离源距离m
	落地浓度（μg/m3）
	占标率%

	厂区
	1（东厂界）
	/
	/
	
	生产车间
	1（东厂界）
	41.281
	4.59

	
	4（北厂界）
	/
	/
	
	
	4（北厂界）
	44.349
	4.93

	
	14（西厂界）
	/
	/
	
	
	14（西厂界）
	52.237
	5.8

	
	16（南厂界）
	/
	/
	
	
	16（南厂界）
	53.531
	5.95

	
	25
	25.758
	2.86
	
	
	25
	58.194
	6.47

	
	50
	30.802
	3.42
	
	
	43
	66.346
	7.37

	
	75
	21.168
	2.35
	
	
	50
	64.536
	7.17

	
	100
	15.387
	1.71
	
	
	75
	53.444
	5.94

	
	125
	12.195
	1.36
	
	
	100
	47.671
	5.3

	
	150
	10.124
	1.12
	
	
	125
	41.831
	4.65

	
	175
	8.5713
	0.95
	
	
	150
	36.878
	4.1

	
	200
	7.3786
	0.82
	
	
	175
	33.361
	3.71

	
	225
	6.4367
	0.72
	
	
	200
	30.456
	3.38

	
	250
	5.6826
	0.63
	
	
	225
	28.09
	3.12

	
	275
	5.0634
	0.56
	
	
	250
	26.093
	2.9

	
	300
	4.5537
	0.51
	
	
	275
	24.29
	2.7

	
	325
	4.1231
	0.46
	
	
	300
	22.654
	2.52

	
	350
	3.7599
	0.42
	
	
	325
	21.186
	2.35

	
	375
	3.446
	0.38
	
	
	350
	19.858
	2.21

	
	400
	3.176
	0.35
	
	
	375
	18.662
	2.07

	
	425
	2.9394
	0.33
	
	
	400
	17.578
	1.95

	
	450
	2.7325
	0.30
	
	
	425
	16.596
	1.84

	
	475
	2.5485
	0.28
	
	
	450
	15.698
	1.74

	
	500
	2.3856
	0.27
	
	
	475
	14.874
	1.65

	
	525
	2.2383
	0.25
	
	
	500
	14.115
	1.57

	
	550
	2.1068
	0.23
	
	
	525
	13.418
	1.49

	
	575
	1.9881
	0.22
	
	
	550
	12.777
	1.42

	
	600
	1.8809
	0.21
	
	
	575
	12.187
	1.35

	
	625
	1.7829
	0.20
	
	
	600
	11.641
	1.29

	
	650
	1.6932
	0.19
	
	
	625
	11.135
	1.24

	
	675
	1.6106
	0.18
	
	
	650
	10.666
	1.19

	
	700
	1.5353
	0.17
	
	
	675
	10.229
	1.14

	
	725
	1.4657
	0.16
	
	
	700
	9.8215
	1.09

	
	750
	1.4014
	0.16
	
	
	725
	9.4411
	1.05

	
	775
	1.3418
	0.15
	
	
	750
	9.0853
	1.01

	
	800
	1.2868
	0.14
	
	
	775
	8.7515
	0.97

	
	825
	1.2357
	0.14
	
	
	800
	8.4383
	0.94

	
	850
	1.1876
	0.13
	
	
	825
	8.144
	0.9

	
	875
	1.1427
	0.13
	
	
	850
	7.867
	0.87

	
	900
	1.1002
	0.12
	
	
	875
	7.6057
	0.85

	
	925
	1.0605
	0.12
	
	
	900
	7.359
	0.82

	
	950
	1.0233
	0.11
	
	
	925
	7.1256
	0.79

	
	975
	0.9883
	0.11
	
	
	950
	6.9045
	0.77

	
	1000
	0.95549
	0.11
	
	
	975
	6.6953
	0.74

	
	1025
	0.92439
	0.10
	
	
	1000
	6.4968
	0.72

	
	1050
	0.89492
	0.10
	
	
	1025
	6.3262
	0.7

	
	1075
	0.86699
	0.10
	
	
	1050
	6.1457
	0.68

	
	1100
	0.84071
	0.09
	
	
	1075
	5.974
	0.66

	
	1125
	0.81579
	0.09
	
	
	1100
	5.8104
	0.65

	
	1150
	0.79209
	0.09
	
	
	1125
	5.6543
	0.63

	
	1175
	0.76955
	0.09
	
	
	1150
	5.5054
	0.61

	
	1200
	0.74819
	0.08
	
	
	1175
	5.3631
	0.6

	
	1225
	0.72784
	0.08
	
	
	1200
	5.2271
	0.58

	
	1250
	0.70845
	0.08
	
	
	1225
	5.0969
	0.57

	
	1275
	0.68987
	0.08
	
	
	1250
	4.9722
	0.55

	
	1300
	0.67209
	0.07
	
	
	1275
	4.8527
	0.54

	
	1325
	0.655
	0.07
	
	
	1300
	4.7381
	0.53

	
	1350
	0.63864
	0.07
	
	
	1325
	4.628
	0.51

	
	1375
	0.62298
	0.07
	
	
	1350
	4.5224
	0.5

	
	1400
	0.608
	0.07
	
	
	1375
	4.4208
	0.49

	
	1425
	0.59365
	0.07
	
	
	1400
	4.3231
	0.48

	
	1450
	0.57986
	0.06
	
	
	1425
	4.2291
	0.47

	
	1475
	0.56662
	0.06
	
	
	1450
	4.1386
	0.46

	
	1500
	0.55396
	0.06
	
	
	1475
	4.0514
	0.45

	
	1525
	0.54176
	0.06
	
	
	1500
	3.9674
	0.44

	
	1550
	0.52999
	0.06
	
	
	1525
	3.8863
	0.43

	
	1575
	0.51871
	0.06
	
	
	1550
	3.808
	0.42

	
	1600
	0.50782
	0.06
	
	
	1575
	3.7325
	0.41

	
	1625
	0.49726
	0.06
	
	
	1600
	3.6595
	0.41

	
	1650
	0.48707
	0.05
	
	
	1625
	3.5889
	0.4

	
	1675
	0.48239
	0.05
	
	
	1650
	3.5207
	0.39

	
	1700
	0.47273
	0.05
	
	
	1675
	3.4547
	0.38

	
	1725
	0.4634
	0.05
	
	
	1700
	3.3908
	0.38

	
	1750
	0.45439
	0.05
	
	
	1725
	3.3289
	0.37

	
	1775
	0.44567
	0.05
	
	
	1750
	3.269
	0.36

	
	1800
	0.43725
	0.05
	
	
	1775
	3.2109
	0.36

	
	1825
	0.42909
	0.05
	
	
	1800
	3.1546
	0.35

	
	1850
	0.42119
	0.05
	
	
	1825
	3.1
	0.34

	
	1875
	0.41355
	0.05
	
	
	1850
	3.047
	0.34

	
	1900
	0.40614
	0.05
	
	
	1875
	2.9955
	0.33

	
	1925
	0.39895
	0.04
	
	
	1900
	2.9456
	0.33

	
	1950
	0.39199
	0.04
	
	
	1925
	2.8971
	0.32

	
	1975
	0.38523
	0.04
	
	
	1950
	2.8499
	0.32

	
	2000
	0.37867
	0.04
	
	
	1975
	2.8041
	0.31

	
	
	
	
	
	
	2000
	2.7595
	0.31


表5.2-8    排放源估算模型计算结果统计表（正常工况）
	污染源
名称
	评价因子
	评价标准
（μg/m3）
	Cmax
（μg/m3）
	最大浓度
出现距离m
	Pmax
（%）
	D10% （m）
	评价等级

	厂区
	TSP
	900
	30.802
	50
	3.42
	/
	二级

	生产车间
	TSP
	900
	66.346
	43
	7.37
	/
	二级


分析预测结果表明，本项目Pmax最大值出现在生产车间无组织排放，TSP：Pmax值为7.37%，Cmax为66.346μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 要求，二级评价的项目，不进行进一步生态环境影响预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故项目不对废气污染源进行进一步生态环境影响预测与评价，无须设置大气环境防护距离，利用估算结果进行分析，并对污染物排放量进行核算。
5.2.1.7达标排放分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型确定本项目无组织废气排放浓度。估算结果如下：
表5.2-9  无组织面源估算结果一览表         单位：μg/m3
	下风向距离/m
	生产车间
	厂区

	
	颗粒物

	1（东厂界）
	41.281
	/

	4（北厂界）
	44.349
	/

	14（西厂界）
	52.237
	/

	16（南厂界）
	53.531
	/

	43（最大落地浓度）
	66.346
	/

	50（最大落地浓度）
	/
	30.802

	标准值（mg/m3）
	1.0
	1.0

	判定结果
	达标
	达标


根据预测结果可知，各污染源无组织排放废气中颗粒物最大落地浓度分别为66.346μg/m3、30.802μg/m3，符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准（颗粒物1.0mg/m3），达标排放。
5.2.1.8污染物排放量核算
（1）污染物有组织排放量核算
本项目不存在有组织排放，有组织排放量为0。
（2）污染物无组织排放量核算
表5.2-10    本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	A1
	厂区
	TSP
	洒水抑尘，苫布遮盖、控制车速
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	1.0mg/m3
	0.04

	2
	A2
	生产车间
	TSP
	封闭车间、湿法作业、降低落料高度、自由沉降
	
	
	0.409

	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	TSP
	0.449


（3）项目大气污染物年排放量核算
表5.2-11   本项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	0.449


5.2.1.9大气环境防护距离
由预测结果分析可知，项目生产过程中产生的各类废气对评价范围内生态环境敏感目标的影响不大。
根据《生态环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过生态环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足生态环境质量标准”。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，通过AERSCREEN模型预测厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过生态环境质量浓度限值，则本工程不设置大气环境防护距离。
5.2.1.10卫生防护距离
本项目排放的颗粒物属于大气有害物质，因此，本项目需设置卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），以各无组织排放源为计算单元，卫生防护距离初值计算公式如下：
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式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。
本工程无排放同种大气污染物的排气筒共存，且选矿粉尘主要健康危害为长期吸入造成的呼吸道慢性损伤，因此选取慢性反应，卫生防护距离计算系数为Ⅲ类。
各系数取值如下：
表5.2-12  卫生防护距离初值计算系数
	
	平均风速（m/s）
	类别（Ⅱ类）

	A
	2-4
	350

	B
	>2
	0.021

	C
	>2
	1.85

	D
	>2
	0.84


据上述计算结果可知，本工程确定污染物排放参数及卫生防护距离见下表。
表5.2-13    卫生防护距离计算结果
	污染源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	卫生防护距离计算结果（m）
	卫生防护距离最终确定（m）

	厂区
	颗粒物
	0.006
	0.150
	50

	生产车间
	颗粒物
	0.066
	2.224
	50


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。
因此，本项目以厂界为起点，卫生防护距离最终确定为50m，项目卫生防护距离范围内没有居住区等敏感点，项目最近敏感点为距离本项目厂界东北侧边界310m的邓家沟，不在防护距离内。本项目建成投产后应设置的卫生防护距离包络线图见图5.2-4。
[image: ]
图5.2-4  项目卫生防护距离包络线图
5.2.1.11大气环境影响评价结论
（1）根据朝阳市生态环境局官网2025年6月5日发布的《朝阳市生态环境质量公报2024年》六项指标浓度情况，项目区域基本因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，也符合现行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级浓度限值要求，该区域属于环境空气质量达标区。
根据引用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年5月20日-26日对距离本项目235m的“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”厂址所在地和彭家沟所做的环境空气质量现状检测的数据，项目所在区域TSP检测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求。
（2）根据估算模式计算结果，本项目大气污染物最大地面浓度占标率来自厂区TSP，最大地面空气质量浓度占标率Pmax最大为7.37%。污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%，排放的各污染物对评价区域环境空气影响较小。
（3）本项目无需设置大气环境防护距离，本环评建议设置以厂界为起点的50m的卫生防护距离，本项目卫生防护距离包络线范围内无敏感目标。此外，今后在本项目卫生防护距离范围以内不宜再规划房地产、医院、学校等对生态环境质量要求较高的敏感类项目。
综上所述，在落实好本工程各项污染防治措施的前提下，从环境空气影响角度而言，该项目建设是可行的。
表5.2-14   项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 （SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 ）
其他污染物 （TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准 □
	附录D □
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（ 2022）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km ☑

	
	预测因子
	预测因子（TSP ）
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 ☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目[image: ]最大占标率≤100%☑
	C本项目[image: ]最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目[image: ]最大占标率≤10%□
	C本项目[image: ]最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目[image: ]最大占标率≤30%☑
	C本项目[image: ]最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ / ）h
	C非正常[image: ]占标率≤100% □
	C非正常[image: ]占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加[image: ]达标 ☑
	C叠加[image: ]不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测 □    
无组织废气监测 ☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（     /      ）
	监测点位数（  /   ）
	无监测 ☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受 ☑      不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（ / ）厂界最远（ / ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：
（0.449）t/a
	VOCs：（0）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项


[bookmark: _Hlt22537770][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc479754869]5.2.2运营期地表水环境影响分析
5.2.2.1地表水环境影响评价内容
本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水排到化粪池，经市政管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂。
结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第 5.2 条判定规则，确定本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级 B。依据导则要求，本项目不开展水环境影响预测，主要针对水污染防控措施、水环境影响减缓措施的有效性开展评价，并逐一分析生产废水处理设施的生态环境适配性与运行可行性，同时对生产废水综合回用方案进行可行性分析。
5.2.2.2污染源调查
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6调查要求”，三级B可不开展区域污染源调查，仅调查本项目水污染物的排放量及进入受纳水体的污染负荷量，本项目污染源调查情况如下：
（1）职工生活污水
本项目运营期职工人数为10人，项目位于建平县城镇建成区，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2026），工业企业生活用水定额40L/（人·班），本项目年工作日260d，每天3班，共有管理人员1人，职工9人，职工生活用水量约为104t/a，0.4t/d。生活污水产生量为用水量的85%，即88.4m3/a。生活污水排入园区污水管网，进入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂集中处理。
（2）降尘用水
本项目厂区洒水抑尘用水时间约260天/年，项目需降尘面积约1000m2，降尘用水按1L/m2·次计算，每天两次，则年用水量为520t/a。降尘用水自然蒸发，不外排。项目原料堆放区、产品堆放区和尾砂堆放区合计面积约1300m2，正常情况下物料即产即运，暂存时间很短，因物料本身即有较大湿度（11%），基本不用补水。特殊情况（如极端天气）物料难以运出时，需要洒水降尘。降尘用水按1L/m2计算，每天2次，特殊情况（如极端天气等）按50%概率计算，则年需要降尘天数为130d，年用水338t/a。
（3）生产用水
项目生产用水就是铁选用水，生产用水添加在磨矿工序，根据《冶金矿山选矿厂工艺设计规范》（GB50612-2010）及磁铁矿选矿行业通用标准，磨矿矿浆浓度为65～75%，本报告采用72%磨矿浓度（对应加水系数0.39，水/干料质量比）进行测算，该参数可保证最佳研磨效率与矿浆流动性。本项目每日处理铁粉量约为1211.5385t，原料含水11%，即原料自带水133.2692m3/d。成品铁精粉过滤后含水率在11%，每日铁精粉产量为1153.8462t，即铁精粉带走水量为126.9231m3/d。尾砂含水率控制在11%以下，项目日均产生尾砂58.4185t/d，带走水量为6.3461m3/d。
项目日均处理干基粗铁粉原料1078.2693t，为维持矿浆最佳研磨效率，按72%磨矿浓度核算，球磨工序配浆全日循环总流量为420.525m³/d，以此水量为基数，损耗率参照北方选矿企业运行实际，循环水系统综合蒸发、飘散及管路跑冒滴漏损耗率综合考虑取10%，则项目循环水日均动态损耗量为42.0525m3/d。
综合计算，项目日均需要补充新鲜水42.0525m³/d，年补充新鲜水量约10933.65m3。此水量不外排，只有少量循环系统综合蒸发、飘散等损耗。
5.2.2.3评价等级及评价范围
拟建项目污水产生及排放量较小，属于水污染型建设项目，水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，等级判定表见表5.2-15。

表5.2-15  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q /（m 3 /d）;
水污染物当量数 W /（无量纲）

	一级  
	直接排放  
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级  
	直接排放  
	其他

	三级A 
	直接排放  
	Q＜200 且 W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


本项目生产废水循环使用不外排，只有生活污水通过园区管网排入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理。根据上表确定本项目对地表水环境影响评价等级为三级B。
5.2.2.4水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
（1）水质
本项目为铁粉磁选生产项目，生产废水源自铁粉加工工序，废水成分相对单一，主要污染物为悬浮物、总铁、少量化学需氧量及微量石油类，无额外化学药剂添加。
依据《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）相关要求，铁矿采选工艺废水经沉淀、澄清等常规处理后，出水水质可满足生产工序回用标准。《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）也将生产废水闭路循环回用列为铁矿采选行业推荐的污染防治技术，该处理及回用模式在行业内应用成熟、运行稳定。
项目类比《抚顺市巨星矿产品分选厂年产 30 万吨铁精粉分选项目环境影响报告书》，选矿废水的主要污染物为SS和COD，SS浓度：700mg/L、COD浓度：100mg/L。该项目采购低品位原料铁精粉（品位60~66%）33万t/a，通过“球磨+三级磁选”工艺生产高品位铁精粉（品位68.5~70%）30万t/a，工艺与本项目一致，品位提升区间与本项目近似，产能相同，类比合理。
项目生产废水经处理后水质能降到30mg/L以下，水质满足《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）选矿生产中“单一磁选工艺”回用水质指标（磨矿SS≤30mg/L）要求，能够保障选矿工艺正常运行，因此本项目选矿用水循环使用完全可行。
（2）水量
项目产生的铁选废水排入厂区循环水池，本项目选矿工艺循环水量合计420.525m³/d，无外排水量，项目循环水箱（清水罐）安全容量为20m3，即循环水每日循环次数21次，企业约1.14小时循环一次，项目循环换水池可满足项目循环水储存及循环的生产需求。
综上，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。
5.2.2.5事故情况下地表水环境影响分析
本项目可能发生的事故情况有以下情形，即铁选废水输送管道跑、冒、滴、漏、甚至破裂。
为控制事故情况铁选废水跑冒造成地表水污染，设计主要采取以下措施：
（1）浓缩罐安装自控系统，对出浆管浓度、流量、压力进行检测控制，发现运行异常，对尾砂浓缩及时检修。
（2）为避免输送管道跑冒滴漏，选择质量良好的耐磨复合钢管作为输送管道。管理上应安排专人定期沿线巡逻，发现问题及时尽早解决。
（3）事故情况应及时维修设施，必要时停产或减能，确保事故情况下不外溢。
（4）地面防渗硬化，配备应急物资，确保事故水不会影响外界生态环境。
（5）按各设备的安全容量及生产规模估算，项目车间内实时循环的矿浆及废水容量约40m3，项目车间内已经有近12.5m3的尾砂池一座，即使发生企业所有设备同时破裂的极端情景，流出的矿浆及废水在车间（空闲地面1000m2）地面造成的液面高度也不会达到3cm。环评要求企业备足沙袋，发生污水大量泄漏时，及时封堵住车间出入口，即可确保事故水不会流出车间，不会对外环境造成影响。
5.2.2.6地表水环境影响评价结论
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求：厂区内有充足的事故废水收集措施，因此不需对非正常情形下的污染物排放及影响进行分析预测；本项目铁选废水利用循环水池储存，铁选废水全部循环使用，项目拟采取的水污染控制措施合理、有效，因此项目对地表水环境影响较小。项目的生产运行对地表水环境影响可接受。
项目的地表水环境影响评价自查表见下表5.2-16。


表5.2-16   地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他☑
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；
其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
依托污水处理设施稳定达标排放评价□
	达标区□
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测背景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染物排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（）

	
	
	监测因子
	（）
	（）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


[bookmark: _Toc20771][bookmark: _Toc353949578][bookmark: _Toc441053132][bookmark: _Toc440874840]5.2.3运营期地下水环境影响分析
[bookmark: _Toc14191][bookmark: _Toc11775][bookmark: _Toc353949572]5.2.3.1评价工作内容
（1）通过资料搜集和现场的水文地质调查，了解项目区及附近气象—水文条件、地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水含水岩组分布特征；
（2）根据工程特点、取用水情况、包气带的垂向入渗性能、地下水的易污染特征、所处的地下水环境敏感程度等，进行地下水环境影响评价类别和级别划分；
（3）根据判定的地下水环境影响评价级别，结合水文地质条件，确定地下水环境评价的范围；
（4）根据确定的地下水环境评价的范围，对项目区周围主要敏感村庄进行水位监测，判定浅层地下水流场；并据此进行地下水质监测点的布置； 
（5）通过收集资料，确定浅部含水层富水程度及代表地段含水岩层的渗透系数；
（6）通过地下水水质的现状监测，进行地下水污染现状评价，结合地下水流向、水力梯度、渗透性能等流场特征，概略评价地下水污染趋势，并据此提出合理的地下水污染的防治措施。
[bookmark: _Toc24602][bookmark: _Toc336][bookmark: _Toc353949573]5.2.3.2地下水环境功能及评价标准
根据区域地勘资料，调查范围内地下水为孔隙潜水及基岩裂隙水，项目所在位置为第四系潜水含水层，主要赋存于细砂及角砾层中，稳定地下水水位埋深为8～15m。地下水位变幅会受季节降雨影响，据调查年水位变幅1.00～1.50m，其补给来源主要为大气降水垂向补给裂隙水和构造裂隙水侧向补给。
项目地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
[bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc353949574][bookmark: _Toc17568]5.2.3.3地下水评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为“铁矿选矿”项目（不含尾砂库），属于II类项目。
项目不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区内；周边村庄部分使用分散式饮用水水井作为日常饮用水，属于分散式饮用水水源地。故本项目场地地下水环境敏感程度为“较敏感”。综合上述条件，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目评价工作等级为二级。等级划分依据见表5.2-17。
表5.2-17  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表5.2-18  地下水评价工作分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: _Toc12769][bookmark: _Toc353949575][bookmark: _Toc302]5.2.3.4评价范围和保护目标
[bookmark: _Toc353949576][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc15383]1.调查与评价范围
为确定项目区域水文地质情况，我们对项目区附近6.34km2区域进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括周边区域村庄等。根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，评价范围兼顾现状监测点位及预测范围，查表法二级评价范围在6-20km2，以东西两侧山岭区域作为地下水补给区域，中谷及北侧河流区域为地下水排泄区域，确定本次地下水环境影响评价范围为6.34km2。建设项目地下水环境评价范围图见下图。

[image: ][image: ]
 
图5.2-5  地下水环境评价范围图

[bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc32024][bookmark: _Toc353949577]地下水评价范围内主要保护目标为该区域潜水含水层地下水、分散式水源井及其有开发利用价值的饮用水含水层。
2.区域水文地质概况
根据建平县地下水含水介质条件，将区内地下水类型划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水及基岩裂隙水。
（1）松散岩类孔隙水
主要分布于老哈河、蹦河、海棠河、三家子河、牤牛河、深井河等流域。其富水程度差异较大，老哈河一级阶地及漫滩区含水层上部为全新统冲积砂、砂砾石，下部为上更新统冲洪积砂砾卵石（含少量粘土）层，构成统一含水岩组，厚度15～35m，地下水位埋深4.0～10.0m，单井涌水量3000~5000m3/d。水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度小于1.0g/L。
蹦河、牤牛河等各主要支流一级阶地、漫滩区含水层为全新统及其下伏上更新统冲洪积砂砾卵石层，厚度10～15m，地下水位埋深4.0～10.0m，单井涌水量1000~3000m3/d。在其支流上游地段，单井涌水量100~1000m3/d。水化学类型与重碳酸钙钠型，矿化度小于0.5g/L。
山前坡洪积扇裙区含水量水层为上更新统坡洪积砂砾石（碎）石混土层，厚度变化较大为2～21m。单井涌水量小于100m3/d。水化学类型为重碳酸钙型，矿化度小于0.5g/L。
（2）碎屑岩类裂隙孔隙水
主要分布在中西部章京营子一带，为中生代陆相碎屑岩含水岩系，组成岩性为砂岩，砾岩、砂砾岩，砂页岩等。多呈互层出现。受构造运动影响，形成了一些短轴构造向斜，地貌上呈现为低山和低缓丘陵，裂隙较发育。该含水岩组地下水除直接接受大气降水补给，还承受部分第四系孔隙水的补给。水位埋深8.5～53.65m，含水层厚度23.35～126.00m，单井涌水量2.42~253.61m3/d。水化学类型为重碳酸钙型，矿化度0.1～0.5g/L。
（3）碳酸盐类裂隙岩溶水
分布在区内东南部，即：叶柏寿—榆树林的东南部地区，地层时代为元古代和寒武纪。岩性主要为白云岩、白云质灰岩和泥灰岩，竹叶状灰岩等。它们的表面风化破碎，溶洞、溶沟和溶槽等岩溶现象普遍发育，为大气降水的渗入创造了条件。深部扁豆状、串珠状、蜂窝状小溶蚀孔较发育，但富水性不均一，该含水岩组主要接受大气降水和第四系孔隙水的补给，地下水埋深26.50～83.31m，含水层厚度14.45～208.15m，单井涌水量4.70~818.21m3/d，水化学类型为重碳酸钙镁型水，矿化度0.24~0.50g/L。
（4）基岩裂隙水
主要分布在区内的北部和中南部，其岩性主要为各时代的花岗岩、花岗斑岩、石英二长岩和建平群角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩等。它们在局部地区构造裂隙非常发育，在地质地貌充水条件有利部位成为较强的富水地段和构造充水带，但富水性极不均一。水位埋深12.00～47.20m，含水层厚度13.58～93.19m，单井涌水量5.36～609.72m3/d，水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度0.1～0.49g/L。
[image: 水文地质图]
图5.2-6  项目所在区域水文地质图

3.地下水补给、径流、排泄特征
本区地下水主要来源于大气降水的渗入补给，根据地形、地貌、岩性、构造等条件的差异，可相对地划分出山区丘陵补给区、山前及山间谷地径流区、河谷平原排泄区。
（1）补给区
分布于中低山、低山丘陵区，是区内主要补给区，由于地势较高，切割深度大，基岩冲沟比较发育，岩石裸露、植被较少，岩石节理裂隙发育，风化破碎严重，有利于大气降水的渗入。入渗的地下水部分以泉的形式溢于地表，形成溪流排入河中；另一部分以地下径流形式泄入坡洪积裙扇，山间谷地或河谷平原。
（2）径流区
山前坡洪积扇裙、山间谷地和一、二级阶地后缘为区内地下水的径流区，除直接接受大气降水补给外，同时接受补给区的侧向补给，并以径流的形式，补给排泄区。由于径流区的地势较高，地面坡度较大，粉质粘土、含砂砾粉质粘土分布广泛，水力坡度达11‰，径流条件较好。
（3）排泄区
区内河床、河漫滩及一级阶地前缘地区，是区内地下水的排泄区，该区地面平坦，表面为粉砂土或砂、砂砾卵石层，植被发育，降水入渗条件较好，但同时下部砂砾卵石层埋藏浅、厚度大、颗粒粗、透水性好，渗透系数一般在50～500m/d，水力坡度4.3～6.4‰，径流条件好，主要接受补给区、径流区的侧向补给，同时接受大气降水的垂向补给，并将其以地下径流形式排泄于河谷和下游含水层。
区内地下水的排泄，除以地下径流形式排泄外，农田灌溉用水，生产生活用水是区内地下水排泄的另一途径。
由于本区属半干旱大陆性气候，春季干旱多风，以消耗地下水为主，地下水位普遍下降，6月初为地下水枯水期，本区地下水的补给来源主要是大气降水。
从流域上看，大凌河流域地下水开采模数略大，牤牛河河谷平原区由于工业厂矿集中及城镇生活用水集中开采，地下水的开采强度大。园区地下水位距地表不足10米，水位埋深6.0-17.0米，流向自北向南，水化学类型为重碳酸钙型水。
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。
4.地下水环境影响评价
本项目地下水评价等级为二级，可采用解析法或类比预测分析，本次环评选取解析法对地下水环境影响进行分析。
（1）预测情景
本项目危险废物暂存间按照规范进行防渗处理且有防护托盘等，发生持续性泄漏污染进而地下水的可能性极小。
尾砂池做防渗处理，由于腐蚀和运行等原因，本次评价选取污染物浓度最大的尾砂池泄漏进行情景分析，选取对地下水环境质量影响有代表性且负荷较大的CODCr作为污染因子进行预测。
本次地下水预测根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过类比调查予以确定。
（2）预测时间
污水对地下水的影响是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。根据导则要求，分别预测100d，365d和1000d对地下水环境的影响。
（3）预测范围
本项目预测范围与调查评价范围一致，即西北侧（上游）到河东，东南侧（下游）到北三家村，两侧分别到小叶线、常家沟村。评价区域面积约为6.34km2。
（4）预测因子
以CODCr为预测因子、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水为标准，将CODCr大于3.0mg/L的浓度定为超标范围，将CODCr检出限定为影响范围。预测在特定时间内污染因子与厂界的位置关系，说明污染物的影响程度。
（5）预测方法
本项目按Ⅲ类项目地下水环境影响评价级别为二级，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）的规定，预测方法可以采用解析法或者类比法，本次评价采用解析法对地下水环境影响进行预测。
（6）预测源强
参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式：渗漏量（L/d）=渗漏面积×渗漏强度，确定本项目预测源强。钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计算，渗漏量（L/d）=渗漏面积×渗漏强度。
根据本项目工程分析及废水污染物的产生排放情况，非正常工况下，尾砂池集水池为钢筋砼防腐结构。池底面积约5m2，下渗量为100L/d。根据项目分析结果，CODCr浓度为100mg/L，总Fe浓度为80mg/L。假定企业发生渗漏10天后被发现并修复，则渗漏量计算如下：
废水渗漏量=100×10/1000=1.0m3；
CODCr渗漏量=1.0×1000/1000=0.26kg；
总Fe渗漏量=1.0×8.0/1000=0.008kg；
（7）预测模型及参数选取
①预测模型
根据地下水评价导则，预测方法可采用类比法和解析法进行，本工程采用解析法来进行污染模拟。本次采用导则附录D给出的一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源，可采用的预测数学模型为：
式中：
x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C（x，t）—t时刻点x处的污染物浓度，g/L；
m—注入示踪剂的质量，kg；
W—横截面面积，m2；
u—水流流速，m/d；
ne—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
为便于模型计算，将地下水动力学模式中预测各污染物在含水层中的扩散作以下假定：
A、污染物进入地下水中对渗流场没有明显的影响；
B、预测区内的地下水是稳定流；
C、污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行；
D、预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、厚度、有效孔隙度等）不变。
在上述概化条件下，结合水文地质条件和地下水动力特征，非正常工况情景下，对废水中污染物的扩散速度进行预测。
这样假定的理由是：
A、污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；
B、从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的生态环境质量评价的成功实例；
C、保守型考虑符合工程设计的思想。
②模型参数的获取
根据本次工程地质勘察资料、地下水水位监测资料及《环境影响评价技术导则地下水环境》附录B.1，确定本项目的渗透系数、水位信息和有效孔隙度等，采用达西定律计算得到地下水流速，并参考类似地质条件下的弥散系数等相关经验数据，作为本次地下水影响预测的计算参数。
表5.2-19 参数一览表
	项目
	渗透系数k（m/d）
	水力坡度I
	有效孔隙度ne
	地下水流速u（m/d）
	纵向弥散系数
（m2/d）
	横向弥散系数
（m2/d）

	取值
	0.25
	0.0005
	0.44
	0.002
	0.40
	0.04


（8）预测结果
将确定的的参数代入模型中，便可以求出不同时段，CODcr在含水层不同位置的浓度分布情况。CODcr在含水层中迁移100天、365天、1000天的预测结果见图5.2-7。
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图5.2-7  CODcr各阶段预测结果
网格点浓度预测结果：
100天时，下游最大浓度为：0.285961432738617mg/l，未超标，影响距离最远为下游24.2m，预测范围内的影响面积为400m2；
365天时，下游最大浓度为：0.0783455980105799mg/l，未超标，影响距离最远为下游35.73m，预测范围内的影响面积为500m2；
1000天时，下游最大浓度为：0.0285961432738617mg/l，未超标，影响距离最远为下游44m，预测范围内的影响面积为900m2。
表5.2-20 CODcr各阶段预测结果一览表
	预测距离（m）
	预测时间

	
	100d
	365d
	1000d

	0
	2.86E-01
	7.83E-02
	2.85E-02

	10
	2.28E-03
	2.10E-02
	1.78E-02

	20
	1.13E-09
	3.97E-04
	4.21E-03

	30
	3.47E-20
	5.28E-07
	3.79E-04

	40
	6.61E-35
	4.94E-11
	1.29E-05

	50
	7.82E-54
	3.25E-16
	1.67E-07

	60
	5.74E-77
	1.51E-22
	8.22E-10

	70
	2.61E-104
	4.91E-30
	1.53E-12

	80
	7.38E-136
	1.13E-38
	1.09E-15

	90
	1.30E-171
	1.82E-48
	2.92E-19

	100
	1.41E-211
	2.06E-59
	2.97E-23

	110
	9.52E-256
	1.65E-71
	1.15E-27

	120
	3.99E-304
	9.27E-85
	1.69E-32

	130
	0.00E+00
	3.66E-99
	9.43E-38

	140
	0.00E+00
	1.02E-114
	2.00E-43

	150
	0.00E+00
	2.00E-131
	1.60E-49

	200
	0.00E+00
	2.95E-232
	2.63E-86

	250
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.30E-133

	300
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.96E-191

	400
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	500
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00



图5.2-8  CODcr第100d、365d、1000d浓度变化曲线
总Fe在含水层不同位置的浓度分布情况。总Fe在含水层中迁移100天、365天、1000天的预测结果见图5.2-9。
[image: ]
图5.2-9  总Fe各阶段预测结果
网格点浓度预测结果：
100天时，下游最大浓度为：0.0228769146190893mg/l，未超标，影响距离最远为下游12.2m，预测范围内的影响面积为100m2；
365天时，下游最大浓度为：0.00626764784084639mg/l，未超标，最大值低于检出限；
1000天时，下游最大浓度为：0.00228769146190893mg/l，未超标，最大值低于检出限。
表5.2-21 Fe各阶段预测结果一览表
	预测距离（m）
	预测时间

	
	100d
	365d
	1000d

	0
	2.29E-02
	6.26E-03
	2.28E-03

	10
	1.82E-04
	1.68E-03
	1.42E-03

	20
	9.03E-11
	3.18E-05
	3.37E-04

	30
	2.77E-21
	4.23E-08
	3.03E-05

	40
	5.29E-36
	3.95E-12
	1.03E-06

	50
	6.25E-55
	2.60E-17
	1.34E-08

	60
	4.59E-78
	1.21E-23
	6.57E-11

	70
	2.09E-105
	3.93E-31
	1.23E-13

	80
	5.91E-137
	9.01E-40
	8.68E-17

	90
	1.04E-172
	1.45E-49
	2.33E-20

	100
	1.13E-212
	1.65E-60
	2.38E-24

	110
	7.62E-257
	1.32E-72
	9.21E-29

	120
	3.19E-305
	7.41E-86
	1.35E-33

	130
	0.00E+00
	2.93E-100
	7.55E-39

	140
	0.00E+00
	8.16E-116
	1.60E-44

	150
	0.00E+00
	1.60E-132
	1.28E-50

	200
	0.00E+00
	2.36E-233
	2.10E-87

	250
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.04E-134

	300
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.57E-192

	400
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	500
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00



图5.2-10  总Fe第100d、365d、1000d浓度变化曲线
综上，所以在设定的非正常情景下，污染物泄漏对地下水环境的影响范围较小，不会对周边区域地下水环境产生较大影响。
[bookmark: _Toc26393]5.2.4运营期噪声环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，确定项目噪声环境影响评价工作等级为三级评价。评价范围为项目厂界向外200m。
本次评价主要预测项目建成投产后厂界的声环境变化情况，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界噪声贡献值达标分析。
5.2.4.1噪声源强

本项目噪声主要来源于球磨机、高频筛、过滤机、输送皮带和泵类等生产机械设备运行时产生的噪声，参考《带式输送机》（GB/T 10595-2017）、《球磨机和棒磨机》（JB/T 1406-2002）、《钢渣处理用磁选机》（JB/T 11384-2013）、《高频网振筛》（JB/T 11111-2010）、《外滤面转鼓真空过滤机》（JB/T 3200-2017）、GB 16710-2025《土方机械 噪声限值》，等效声级值在80～104dB（A）。主要噪声源排放情况见下表5.2-22。
178

表5.2-22   项目主要噪声源强表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东南
	西南
	西北
	东北
	东南
	西南
	西北
	东北
	
	东南
	西南
	西北
	东北
	东南
	西南
	西北
	东北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	皮带输送机
	
	95
	封闭车间、 基础减振、定期维护和保养、设备消声
	15
	15
	2.5
	45
	15
	15
	21
	61.9
	71.5
	71.5
	68.6
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	16.9
	56.5
	51.5
	48.6
	1

	2
	
	球磨机
	
	100
	
	12
	10
	2
	48
	10
	12
	26
	66.4
	80.0
	78.4
	71.7
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	21.4
	65.0
	58.4
	51.7
	1

	3
	
	磁选机
	
	85
	
	12
	11
	2.5
	48
	11
	12
	25
	51.4
	64.2
	63.4
	57.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	6.4
	49.2
	43.4
	37.0
	1

	4
	
	高频筛
	
	85
	
	2
	12
	5.5
	58
	12
	2
	24
	49.7
	63.4
	79.0
	57.4
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	4.7
	48.4
	59.0
	37.4
	1

	7
	
	真空过滤机
	
	80
	
	22
	13
	2.5
	38
	13
	22
	23
	48.4
	57.7
	53.2
	52.8
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	3.4
	42.7
	33.2
	32.8
	1

	8
	
	中矿泵
	
	90
	
	18
	11
	1
	42
	11
	18
	25
	57.5
	69.2
	64.9
	62.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	12.5
	54.2
	44.9
	42.0
	1

	9
	
	尾砂泵
	
	90
	
	18
	22
	1
	42
	22
	18
	14
	57.5
	63.2
	64.9
	67.1
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	12.5
	48.2
	44.9
	47.1
	1

	10
	
	清水泵
	
	85
	
	2
	26
	1
	58
	26
	2
	10
	49.7
	56.7
	79.0
	65.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	4.7
	41.7
	59.0
	45.0
	1

	11
	
	装载机
	
	104
	
	30
	16
	1.5
	30
	16
	30
	20
	74.5
	79.9
	74.5
	78.0
	昼夜
	30
	15
	20
	20
	29.5
	64.9
	54.5
	58.0
	1


注：1.以生产车间西南角为相对坐标原点（0,0,0），以厂房东西方向的长边为X轴，厂房南北方向的短边为Y轴；同个车间内的同类型高噪声设备机合并为1个等效点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标取等效点声源中心坐标。

2.建筑物插入损失主要参考《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）与项目实际情况确定，项目车间东南侧有砖混结构的办公用房，砖混建筑取值45-50dB（A），本项目东南侧为办公楼，与车间相连，有出入口，因此整个建筑物隔声量保守取30dB（A），车间为单层彩钢房，单层彩钢板取值范围15-20dB（A），西南侧有两个出入口。因此取值15dB（A），其余两侧仅有关闭的窗，无出入口侧，取值20dB（A）。
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5.2.4.2噪声预测模式
（1）降噪措施
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取厂房围护结构隔声，所有噪声设备均被置于生产车间厂房内，并对其中的较大型设备设置减振基础。生产车间为钢结构墙体，办公用房为砖混结构，通常该结构建筑物的墙体平均隔声量均在20-35dB（A）。
（2）噪声影响预测与评价
①预测工况
处于生产状态，预测多台设备同时运行，平均辐射噪声工况。
②预测时段
项目昼间和夜间均生产，因此，预测时段确定为昼间和夜间。
③预测点位
本项目厂界距敏感目标较远，本项目噪声对其影响微乎其微，因此，本项目预测点位确定为项目厂界四周外1m处。
④预测方法
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关规定，本次生态环境影响预测评价采用导则推荐的具体模式进行预测分析。具体过程及相关公式如下：
1）室外声源在预测点产生的声级计算模型
a）在生态环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（1）或式（2）计算。 
Lp（r）＝LW+DC－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的向点声源在规定方向的声级的偏差程度。
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）  
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度。
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
b）预测点的A声级LA（r）可按式（3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。
  
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LPi（r）——预测点r处，第i倍频带声压级，dB；
△Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB
 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（4）计算。
             
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB（A）。
2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为 近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置 位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
（3）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数。
tj——在T时间内j声源工作时间，s；
（4）预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值（Leq）计算公式为：
Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）
式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
5.2.4.3预测和评价内容
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），按不同评价工作等级的基本要求，选择以下工作内容分别进行预测，给出相应的预测结果。
（1）预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。
（2）预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。
（3）铁路、城市轨道交通、机场等建设项目，还需预测列车通过时段内声环境保护目标处的等效连续A声级（LAeq Tp）、单架航空器通过时在声环境保护目标处的最大A声级（LAmax）。
（4）一级评价应绘制运行期代表性评价水平年噪声贡献值等声级线图，二级评价根据需要绘制等声级线图。
（5）对工程设计文件给出的代表性评价水平年噪声级可能发生变化的建设项目，应分别预测。
本项目位于朝阳建平经济开发区内，距离厂区200m范围内不存在声环境保护目标。项目建设前后的声环境增量小于3dB（A），因此本项目为噪声三级评价，仅需预测生态环境保护目标及厂界噪声，给出厂界噪声的最大值及位置。
5.2.4.4噪声预测结果与影响分析
噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。
[bookmark: PT_7]表5.2-23   厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB（A））
	标准限值（dB（A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东南侧
	73
	28
	1.2
	昼间
	25.4
	65
	达标

	东侧
	73
	28
	1.2
	夜间
	25.4
	55
	达标

	西南侧
	38
	-11
	1.2
	昼间
	40.5
	65
	达标

	南侧
	38
	-11
	1.2
	夜间
	40.5
	55
	达标

	西北侧
	-9
	28
	1.2
	昼间
	38.3
	65
	达标

	西侧
	-9
	28
	1.2
	夜间
	38.3
	55
	达标

	东北侧
	38
	41
	1.2
	昼间
	39.5
	65
	达标

	北侧
	38
	41
	1.2
	夜间
	39.5
	55
	达标


根据项目厂址所处的地理位置及厂区平面布置情况，评价范围内无声环境敏感目标。经衰减计算后，预测项目实施后各厂界的贡献值即为判断厂界是否达标的依据，从表中预测结果可以看出，本项目运营期产生的噪声经采取隔声降噪措施后对东南、西南、西北、东北各厂界的噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求，表明本项目运营期对外生态环境产生的声环境影响较小。
[bookmark: _Toc440874841][bookmark: _Toc441053133]5.2.4.5运输噪声影响分析
（1）预测模式
本项目交通噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中的模式进行预测。
预测条件：车辆行驶速度设定为48km/h；水泥混凝土路面，运输道路纵断面坡度为0.5%；昼间大、中、小型车流量分别为4辆/h、0辆/h、0辆/h
预测公式如下：


式中：
Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）；
（LOE）i——第i类车速度为vi，水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）；
Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；考虑车辆往返，车流量4；
R——从车道中心线到预测点的距离，m；
Vi——第i类车的平均车速，km/h，取值48；
T——计算等效声级的时间，1h；
Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角（rad弧度）；本项目取Ψ1+Ψ2最大值约为π。
△L——由其他因素引起的修正量，dB（A）；
参数确定：
（LOE）i的计算
《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）附录B，各类车辆的行驶速度为v时，平均A声级L按照以下公式计算：
大型车LL=22.0+36.321gvL+△L纵坡；
中型车LM=8.8+40.481gvL+△L纵坡；
小型车LS=12.6+34.731gvL+△L路面；
式中，公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡计算按下表取值。
表5.2-24   路面纵坡噪声级修正值
	纵坡（%）
	噪声级修正值（dB）

	≤3
	0

	4~5
	+1

	6~7
	+3

	>7
	+5


注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。
根据模式进行计算，本项目大、中、小型车（LOE）i取值分别为83.06、76.85、70.99。
△L的计算
△L=△L1－△L2
△L1=△L坡度+△L路面
式中：△L1——线路因素引起的修正量；
△L坡度——公路纵坡修正量；
△L路面——公路路面材料引起的修正量，仅对小型车修正，本项目取值0；
△L2——声波传播途径中引起的衰减和修正量；
公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：
大型车：△L坡度=98*β dB；
中型车：△L坡度=73*β dB；
小型车：△L坡度=50*β dB；式中：β——公路纵坡坡度，%。本项目取0.5%。
△L2——声波传播途径中引起的衰减和修正量，考虑农村房屋附加衰减量估算值，取值3dB（A）。
则大、中、小型车△L2分别为-2.51、-2.63、-2.75；将上述参数代入公式，可得：昼间，大型车Leq（h）i=83.06+10lg（4/48）+15lg（7.5/r）+10lg（1）-2.51-16
（2）预测结果
本项目原材料及固体废物在运输的过程中可能会对周围村庄的大气环境、噪声环境产生影响。建设单位为减缓运输过程对村庄的不良影响，在原料运输时物料均覆盖苫布，合理安排运输时间，夜间（晚22:00至次日早6:00）不允许运输、尽量避开午间休息时间，并采取禁止超载、放慢车速、禁止鸣笛等措施，尽量减轻对道路两侧的声环境影响。
采取以上措施后，计算得出本项目运输量对沿线两侧距道路中心线10～200m范围内交通噪声影响预测结果见下表。
            表5.2-25  噪声预测结果                    单位：dB（A）
	与道路中心线距离（m）
	7.3
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	150
	200

	昼间预测贡献值
	53.9
	51.9
	47.4
	44.7
	42.9
	40.2
	38.3
	36.9
	34.2
	32.4


由上表可知，采取措施后，距运输道路7.3m处即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB（A）。在运输道路两侧7.3m范围内无噪声敏感点，因此，项目营运期间采取一定的降噪措施后对区域声环境影响较小。

[image: ]
图5.2-11 项目运输路线图

本项目原料铁粉运输途经道路主要为园区道路和国道101（京沈线）、省道S223（小叶线）、省道S321（老宽线）。项目运输路线图见图5.2.9，图中绿色线条为原料运输路线，红色为尾砂外运路线；仅对辽宁省境内运输路段开展沿线噪声分析；原料运输路线河北境内路段不属于本次环评评价范围。
根据《公路安全保护条例》（国务院令第593号）、《辽宁省公路条例》，省道建筑控制区范围为公路用地外缘起向外不少于15m；建筑控制区内除公路保护需要外，禁止新建建筑物。建筑控制区划定前已建成的现有民居，作为声环境保护目标纳入评价；建筑控制区以外区域，不受公路建筑管控限制，可依法建设民居。
本项目运输噪声评价范围为运输道路中心线两侧各100m，结合省道建筑控制区管理要求，省道用地外缘15m范围内，仅识别公路建设前已存在的既有居民房屋；15m内无居民点。
即便如此，项目对原料、尾砂、成品的大量运输，仍应首选尽量避开居民密集区的道路，尽量避开当地上下班高峰时间。在运输过程中若途经居住区等噪声敏感点应减速慢行、禁止鸣笛。运输应避开人员高峰期，且要求运输车辆不得在夜间和中午休息时间运输，企业应根据生产实际情况，合理调度汽车运输，减少夜间运输量，以防止车辆运输等引起噪声和周围交通堵塞。
采取以上措施后可最大限度地减轻运输过程对沿线的噪声干扰，对周围的声环境影响较小。
表5.2-26    声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	200m☑
	大于200 m□
	小于200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	国外标准□

	现状评价
	生态环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑       现场实测加模型计算法□     收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	    噪声源调查方法
	现场实测□           已有资料□             研究成果□

	声环境影响预测与
评价
	预测模型
	导则推荐模型☑         其他□

	
	预测范围
	200m☑         大于200m□      小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑   最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	    厂界噪声贡献值
	达标☑                  不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑                  不达标□

	 生态环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□

	
	声环境保护目 标处噪声监测
	监测因子：（    Leq(A)    ）
	监测点位数（  4  ）
	无监测□

	评价结论
	生态环境影响
	可行☑       不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“（   ）”  为内容填写项。


[bookmark: _Toc953]5.2.5运营期固体废物生态环境影响分析
5.2.5.1固体废物处置原则
为防止固体废物污染生态环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先应该考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和可靠的方式将废物量减量化、资源化和无害化，最大限度降低对生态环境的不利影响。
5.2.5.2项目固体废物排放情况
本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要为尾砂、废衬板；危险废物主要为废机油、废油桶。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）及《国家危险废物名录》（2025年）各类固废具体分类见下表。
表5.2-27   一般固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	来源
	固废名称
	种类
	代码
	性质
	产生量（t/a）
	处置情况

	1
	选矿工序
	尾砂
	SW05
	081-001-S05
	一般工业固体废物
	15188.808
	定期外售建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂

	2
	球磨工序
	废衬板
	SW17
	900-001-S17
	一般工业固体废物
	19.6
	定期外售给下游有资质的综合利用单位

	3
	生活设施
	生活垃圾
	SW64
	900-099-S64
	生活垃圾
	1.3
	定期送环卫部门指定垃圾点



表5.2-28  危险废物产生及处理情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	形态
	危险成分
	产废周期
	危险特性
	处理处置措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.09
	液态
	石油类
	年
	T，I
	装于密闭容器内，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	2
	废油桶
	HW49
	900-041-49
	0.001
	固态
	石油类
	年
	T，In
	

	T：（指生态环境和人体健康具有有害影响的毒性）；I：（易燃性）；In：感染性


5.2.5.2固体废物处置措施及生态环境影响分析
1.一般固体废物
本项目产生的一般固体废物主要有尾砂、废衬板。落地灰直接回用，不按固废管理。选矿工艺产生尾砂含水率约11%，全部外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用；球磨机更换下来的废衬板出售给有资质的单位综合利用。生活垃圾统一收集，送环卫部门指定垃圾点集中处理。以上一般固体废物得到妥善处理，对周围生态环境影响较小。
（1）一般固废暂存和即产即运可行性
①暂存可行性
项目在车间内划分200m2面积的一块区域，做为尾砂存放区，理论堆放量能存600t，项目每日产生尾砂58.4185t/d。该区域理论上能够存储尾砂10d。项目直接对接综合利用单位建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂，即产即运，除特殊情况外，不需要暂存。因此暂存10d完全能满足暂存需要，暂存可行。
项目球磨机定期检修，会对磨损严重或有破裂损坏的球磨机衬板进行局部更换。项目设置一般固废暂存区30m2，用来暂存换下的废衬板，存储能力30t以上，项目年产生废衬板19.6t/a，暂存区大小完全满足需要，暂存可行。
②即产即运可行性
本项目选矿产生的尾砂属于一般工业固体废物，项目拟采用即产即运的管理模式，不设置永久性尾砂堆存场，仅设置短期临时暂存区域，尾砂产出后及时外运至合规接收单位综合利用。
A、本项目尾砂产生量稳定，年产生尾砂15188.808t/a。尾砂经浓密、脱水后含水率控制为11%，物料性状稳定，不易产生漫流、扬尘。企业已与建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂签订尾砂接收意向协议，该单位具备一般工业固废综合利用能力，该厂原料包括机制砂、水泥、石灰石粉、炉渣等共约13.6万t/a，其中机制砂占比45%，共61200t/a（详见附件8），足以稳定接收本项目产出尾砂；运输车队运力可匹配项目尾砂产出速率，可做到产出一批、转运一批，实现即产即运。企业与运输单位建立统筹调度机制，根据尾砂产出量动态安排车辆进场转运，保障尾砂不在厂区大量堆存。
因此即产即运是可以实现的，此管理模式可行。
（2）环境管理要求
按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设。按照相关规定，设立较明显的一般固废暂存处标志牌，并指定专人进行日常管理。一般固体废物贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
一般固废的收集、转运、贮存暂存要求如下。
①按固体废物的种类、特性实施分类收集，严禁将一般固体废物与危险废物、生活垃圾混收混放，避免交叉污染，同时便于后续资源化利用和无害化处置。
②设置足够数量、分类清晰的收集容器，容器需完好、密闭，材质与所收集固体废物的特性相适应，能有效防止渗漏、扬散、流失，避免因容器破损导致固体废物泄漏污染土壤、地表水或地下水。
③收集过程中应轻拿轻放，避免固体废物扬散、洒落，对粉状、颗粒状等易扬散的固体废物，需采取密闭收集方式，必要时加装防尘罩；对液态或半固态固体废物，需使用防渗漏专用容器收集，防止渗漏污染。
④转运从业人员需接受专业培训，熟悉固体废物的特性、转运环保要求及应急处置措施，经考核合格后方可上岗。
⑤转运车辆需符合防扬散、防流失、防渗漏的“三防”要求，优先采用厢式货车或密闭式集装箱，严禁使用敞开式车辆转运；运输粉状、颗粒状易扬散固体废物时，需加盖苫布或采取其他有效密闭措施；运输液态或半固态固体废物时，需使用防渗漏专用容器，并设置防渗垫层。
⑥梳理明确固废情况，建立全过程管理台账，由专人管理，保存期限不少于5年。年产废量1吨以上的单位应于每年3月底前完成年度申报登记，年产废量10万吨以上的单位同时按季度申报，于每季度首月10日内完成上一季度申报，数据应与台账一致。
⑦贮存设施建设要符合标准规范，落实防渗漏、防雨淋等要求，分类贮存并张贴标志。禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止混入不符合豁免条件的危险废物等。申请跨省转移贮存、处置或利用的，要严格履行审批或备案手续。
⑧按照“宜用则用、全程管控”原则，优先综合利用，不能利用的要无害化处置。可焚烧减量的纳入工业窑炉协同焚烧，不宜焚烧的进入填埋场填埋。产废单位要评估委托处置企业的能力，择优选择委托方。
⑨严格落实岗位职责，建立健全全过程污染环境防治责任制度，实现工业固体废物可追溯、可查询，做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。
⑩将一般工业固体废物纳入排污许可证管理，排污许可证中载明相关要求。
（3）一般固体废物运输相关要求
本项目尾砂、废衬板等属于一般工业固体废物，厂外转运管理执行《中华人民共和国生态环境法典》（第二编污染防治第六分编 固体废物污染防治）、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）相关规定。一般固体废物在运输过程中为减轻对运输路途中的生态环境影响以及避免运输过程中造成二次污染，应做到以下几点：
①受托方管理：建设单位委托第三方单位运输一般工业固体废物时，应当核实受托方主体资格与技术能力，签订书面委托合同，合同明确固体废物种类、数量、污染防治责任及运输过程污染防控要求；产生单位对受托方运输造成的环境污染依法承担相应责任。
②运输车辆技术条件：尾砂为真空过滤后滤饼物料，运输应优先选用密闭厢式车辆；若采用敞车运输，必须采取可靠密闭苫盖措施，落实防扬散、防流失、防遗撒要求；严禁超载运输，运输过程不得发生物料抛洒、滴漏；车辆驶出厂区前应对车轮、车身进行清理，减少厂区出入口带泥扬尘。雨天应强化运输管控，避免雨水淋溶造成物料流失。
③运输路线管控：运输路线应尽量避开居民区集中区域、学校等环境敏感目标；运输单位制定运输计划，不得擅自倾倒、丢弃、遗撒固体废物，不得随意变更运输路线、中途卸载。
④台账追溯管理：建立一般工业固体废物管理台账，如实记录固体废物种类、产生量、出厂时间、运输单位、车辆信息、接收单位、实际接收数量等信息，台账保存期限不少于5年，实现固体废物产生-转运-接收全过程可追溯；涉及跨设区市转移利用一般工业固体废物的，按照生态环境主管部门相关要求完成备案。
⑤运输应急管理：运输单位应制定运输环节环境风险应急处置方案；发生物料遗撒、泄漏事故时，应当第一时间开展收集清理处置，防范对道路、土壤、水体造成污染。
一般固体废物需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行贮存管理与建设，无一般固体废物排放，对环境影响较小，处置措施可行。
2.危险废物
根据工程分析，本项目涉及的危险废物主要为废机油及废油桶。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油和废油桶属于《国家危险废物名录》（2025年）所列“HW08废矿物油与含矿物油废物”，为危险废物。废机油废物代码900-214-08，为车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；废油桶废物代码为900-041-49，属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，具有毒性和易燃性。 
[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: _Hlk191906005]根据工程分析可知本项目产生危险总量合计0.091t/a，本项目危险废物总贮存量不超过3t，并且废机油贮存在闭口废油桶内贮存，本项目设置危废贮存点即可。
项目拟在生产车间东北角设一座危废贮存点，占地面积约2m2，最大储存能力0.5t/a，采取1年转运一次，储存能力可以满足需求。废机油收集在废油桶中一同存于贮存点，定期委托有资质单位处置。
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: _Hlk191906032]危废贮存点设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设：贮存点内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目危废标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中危险废物贮存设施标注设置要求：贮存、利用、处置设施均在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。
建设单位派专人按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危险废物管理计划、台账、申报等。定期委托资质的危险废物处置单位进行转移和处理。危废得到妥善处置之后，对周围生态环境影响很小。
危废贮存点基本情况见下表：
表5.2-29      本项目危废贮存场所基本情况
	贮存场所（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	最大储存量（t）
	贮存
能力（t）
	贮存
周期

	危废贮存点
	废机油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	车间东北角
	2m2
	集中临时贮存
	0.09
	1
	1年

	
	废油桶
	
	900-041-49
	
	
	集中临时贮存
	0.001
	
	

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.091
	-
	-


因此本项目产生的固体废物均得到有效的利用及妥善的处理，不向外界生态环境排放，因此对周边生态环境影响很小。
3.危险废物收集相关要求
（1）危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
（2）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
（3）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
（4）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染生态环境的措施。
（5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。
②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。
③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。
④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。
⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
⑥危险废物还应根据 GB12463 的有关要求进行运输包装。
（6）收集不具备运输包装条件的危险废物，且危险特性不会对生态环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。
（7）危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》（GB14500）进行收集和处置。
4.危险废物贮存相关要求
（1）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
（2）贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
（3）废弃危险化学品贮存应满足 GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国生态环境法典》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人 24 小时看管。
（4）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定。
（5）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录 C 执行。具体见表 5.2-30。

表5.2-30  危险废物出入库交接记录表
	贮存库名称：

	危险废物种类
	
	危险废物名称
	

	危险废物来源
	
	危险废物数量
	

	危险废物特性
	
	包装形式
	

	入库日期
	
	存放库位
	

	出库日期
	
	接收单位
	

	经办人
	
	联系电话
	


（6）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。
（7）危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。
5.危险废物运输相关要求
按照中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时做到以下要求：
①建立运输登记制度。每次外运处置废弃物进行运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移当地生态环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。
②使用专业人员。废弃物处置单位的运输人员具备了危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有危险货物运输许可证。驾驶人员取得驾驶执照。
③配备押运人员。处置单位在运输危险废弃物时配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。
④对装危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染生态环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
⑤建立应急机制。危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，由公司及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位要积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和潜在危害，迅速采取封闭、隔离等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家生态环境保护标准。
6.固体废物生态环境影响分析
（1）一般固体废物生态环境影响分析
① 对大气环境的影响
长期堆存的固体废弃物中，干燥的细微颗粒易在风力作用下起尘，威胁周边大气质量；此外，垃圾等废物中有机物经厌氧发酵产生的恶臭气体，亦会造成大气污染。本项目一般固废均采取室内堆存方式，杜绝露天放置，从根源上避免了风蚀扬尘。同时，通过强化日常管理、建立固废回收监管机制及严禁随意倾倒等措施，可有效控制一般固废的产生与处置过程，确保其对周边大气环境无明显不良影响。
② 对水环境的影响
直接向水体倾倒固废不仅会缩减水域面积、阻碍行洪，还会危及水生生态系统及水资源利用。若固废随意堆放或填埋，其受降雨淋溶产生的渗滤液将严重威胁土壤及地下水安全。本项目产生的固废均实现综合利用与安全处置，无外排环节；生活垃圾则委托环卫部门及时清运，最大限度缩短厂内滞留时间，因此对周边地表水环境影响甚微。
③ 对土壤环境的影响
固废及其渗滤液入土后，其所含污染物会改变土壤理化性质，抑制微生物活性，阻碍植物生长，并可能导致有毒物质在生物体内富集。针对本项目固废暂存场所，已设计并落实了地面硬化及严格的防渗措施，做到“四防”（防风、防雨、防渗、防晒）。在上述防控措施保障下，可确保固废堆存活动不对土壤环境造成不利影响。
④ 对生态环境及人体健康的潜在影响
固废无序堆放不仅侵占土地、破坏原生植被及景观，其携带的病原体和有毒成分还可能借助大气、水体及生物链进行迁移扩散，最终危害人体健康。本项目固废均按规范进行综合利用与安全处置，生活垃圾实行日产日清，有效规避了上述风险，因此对区域生态环境及人群健康的影响处于较低水平。
（2）危险废物生态环境影响分析
①贮存场所生态环境影响分析
危险废物应贮存于厂内危废间，危废间建设应防渗、防雨、防盗，具体建设规范应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
危险废物正常贮存过程中对生态环境影响较小，但危险废物贮存过程中存在以下风险：
A、包装容器破损，导致废物泄露至生态环境中，造成污染；
B、危险废物厂内转移过程中出现遗撒；
C、对危险废物理化性质不了解而将废物盛装于不适合的容器内或将不相容的废物混合在一起，导致发生危险事故或二次污染。企业应按照第 4.5.2.2 节相关要求对危险废物进行贮存，并制定危险废物风险事故应急预案，一旦发生危险废物泄漏等事故及时处置，将生态环境影响降至最低。
②运输过程生态环境影响分析
危险废物正常运输过程中对周边生态环境影响较小，如发生事故可能对生态环境造成污染。危险废物运输过程存在以下风险：
A、运输时因包装密封不严出现扬散、泄漏而使废物散落；
B、交通事故（车祸），车身倾翻，货箱破裂，整车的废物流失进入生态环境；
C、性质不相容的废物混装或运输时自身碰撞，发生化学反应或起火，导致危险废物外泄，危及生态环境。
拟建项目危废主要为废机油和废包装桶，一旦发生泄漏事故，将会对泄漏点地表水、土壤、环境空气等造成污染。
危废转移运输过程应严格按照前文中危险废物运输相关要求，由有危险货物运输资质的单位负责。
③委托处置生态环境影响分析
项目产生的危废主要为废机油、废油桶。项目危废委托具有危险废物处置经营资质的单位处置后，对周围生态环境影响较小。
7.小结 
本项目危险废物在危废贮存点暂存，委托有资质单位定期收集处理；本项目尾砂即产即运出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。在加强对固体废物贮运过程的现场管理，并落实各项污染防治措施和固体废物综合利用、安全处置等措施的前提下，本项目产生的固体废物对生态环境的影响较小。
[bookmark: _Toc22142]5.2.6土壤环境影响评价
本项目为铁精粉精加工项目，本项目属于污染影响型，查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不在表A.1所列类别内，根据表A.1注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表内的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，中心地理坐标：东经119°38′51.42834″，北纬41°26′33.57327″。项目租用开发区已建成的标准化厂房建设，占地面积3000m2，属小型占地规模，周边50米范围内，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目厂房内外均已全部硬化。
结合本项目工程分析，本项目属于Ⅲ类项目。
表5.2-31      污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表5.2-32      污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


根据表5.2-32“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目为Ⅲ类项目、占地规模为小型、敏感程度为不敏感，故本项目不需开展土壤环境影响评价工作。
表5.2-33  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地（；未利用地□
	

	
	占地规模
	（0.3）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）、方位（厂界四周）、距离（无）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；
其他（  ）
	

	
	全部污染物
	GB36600-2018表1中45项基本因子
	

	
	特征因子
	无
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感 ☑
	

	评价工作等级
	□一级□；二级□；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□; b）□; c）□; d）□
	

	
	理化特性
	/
	

	
	现状监测点位
	3
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	监测点位图

	
	
	表层样点数
	0
	3
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	0
	3
	/
	

	
	现状监测因子
	GB36600-2018中的基本项目+石油烃（C10-C40）
	

	现状评
价
	评价因子
	GB36600-2018中的基本项目+石油烃（C10-C40）
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响预测
	预测因子
	/
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（简单分析）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（占地范围内及厂界外0.05km范围内）
影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；
其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	同现状监测因子
	/
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	可行
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


[bookmark: _Toc22445]5.2.7生态环境影响分析
5.2.7.1生态功能分区
根据《朝阳市生态功能区划》，本项目位于Ⅵ老哈河沙化控制生态功能区中的Ⅵ4建平县南部中低丘陵宽谷平原水源涵养-水土保持-风沙防护区。
本项目租用朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房建设，项目施工阶段仅需在室内挖一处12.5m3（长2.5m×宽2m×深2.5m）的尾砂池和一条约0.5m3（5m长×0.4m宽×0.25m深）的尾砂沟；施工过程中产生的弃土，直接装车运送至政府指定场所排放，不堆存。项目生产过程均在封闭车间内进行，原料及产品均存放于在此封闭车间内，不露天储存；厂区内地面现状已经全部硬化，无裸露地面，本项目不破坏既有的厂区地面，不会造成水土流失的情况，不会造成土壤沙化及荒漠化，也不破坏现有的防沙治沙成果；生产废水经过絮凝沉淀后回用于生产，无废水外排，减少了新鲜水的用量，符合水资源循环利用政策。
综上所述，本项目符合《朝阳市生态功能区划》的要求，生态功能区划见附图25。
5.2.7.2生态影响分析
本项目为铁精粉精加工项目，本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中第6.1.8，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。本项目位于产业园区且不涉及生态敏感区，符合规划环评要求，因此可以直接进行生态影响简单分析。
本项目租用朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房进行建设。项目用地现状为规整工业用地，区域原有自然生态系统已基本被人工工业生态系统替代，生物多样性水平较低，无珍稀、濒危动植物分布，无重要物种栖息地、迁徙通道及生态保护目标。项目施工期仅少量设备安装、场地整理作业，施工范围局限于现有厂区用地范围内，不会新增占地、不破坏区域植被与地表生态结构。
运营期项目为铁精粉精加工生产，无大规模土石方扰动、无地表剥离、无植被破坏，生产过程主要影响为少量TSP排放，不改变区域地形地貌、土地利用格局及生态系统结构与功能。项目车间内外均已硬化，通过落实洒水抑尘、废水闭路循环、固废分类回收利用等环保措施，可有效降低对区域生态环境的扰动。
总体来看，本项目建设及运营对区域生态环境影响轻微、可控，不会对区域生态完整性、生物多样性及主要生态功能造成不利影响，项目生态影响可接受。
5.2.7.3生态影响的防护措施
（1）加强污染物治理
加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，应继续保持处置措施的有效性，严格管理，避免超标排放。
（2）场区硬化
为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强场内硬化维护工作，发现硬化破损后需要及时修复。
（3）加强职工生态环保意识
随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。
表5.2-34    生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影
响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□； 自然保护区□； 自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□（                           ）
生境□ （                          ）
生物群落□（                       ）
生态系统□（                       ）
生物多样性□（                     ）
生态敏感区□（                     ）
自然景观□（                       ）
自然遗迹□                         ）
其他□（                           ）

	评价等级
	一级□         二级□         三级□         生态影响简单分析☑ 

	评价范围
	陆域面积：（ ） km2；水域面积：（     ） km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑ ；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑ ；其他☑ 

	
	调查时间
	春季☑ ；夏季☑ ；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失☑ ；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ 

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用☑ ；生态系统□；生物多样性☑ ；重要物种□；生态敏感区□；其他☑ 

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感 区□；生物入侵风险□； 其他☑

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓（；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	生态环境管理
	生态环境监理□；生态环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：   “□” 为勾选项 ，可 √ ；“（   ）”  为内容填写项。


[bookmark: _Toc19800]5.2.8运输过程影响评价
本项目原料、产品及尾砂废渣总运输量为1212.26t/d，单车运载量按30t/（辆・次）计，核算最大道路车流量约41辆/d。项目位于工业园区内，物料运输主要依托国道101（京沈线）、省道S223（小叶线）、省道S321（老宽线），运输车辆呈间歇性通行，并非连续车流。
运输沿线道路两侧分布有村庄等声环境敏感目标，车辆通行对沿线敏感点的噪声影响以瞬时、间歇性噪声贡献为主：车辆驶近居民点时噪声瞬时升高，车辆驶离后声环境可快速恢复至道路本底水平；主要影响源为车辆发动机噪声、轮胎-路面摩擦噪声、车辆鸣笛噪声；重载车辆若车况较差、超速行驶或鸣笛，会瞬时抬升居民点室外噪声，对沿线住宅室外声环境、开窗状态下室内声环境造成一定干扰；项目运输车辆不产生持续性交通噪声叠加影响。
为减缓物料运输对道路两侧村庄等敏感目标的声环境影响，环评提出如下管控措施：
（1）运输时间管控：企业将物料运输作业严格限定在昼间8:00-18:00，禁止夜间（22:00-次日6:00）以及午休休息时段开展物料运输，避免车辆噪声干扰居民夜间及午休休息。
（2）居民点路段行车管控：运输车辆途经沿线村庄居住区段时，限速≤30km/h，严禁鸣笛；要求驾驶员减速平稳通过，禁止急加速、急刹车，降低车辆行驶噪声瞬时峰值。
（3）车辆车况管理：运输车辆定期开展维修保养，保持制动、轮胎、发动机等部件技术状态良好；淘汰老旧高噪声车辆，从源头降低车辆自身噪声源强；严禁超载运输，超载会加剧车辆振动与噪声排放，同时也易造成物料遗撒。
（4）运输路线优化：企业统筹运输调度，物料运输优先选用国道、省道，原则上禁止驶入村内村道，减少途经居民聚居区。优先选择远离居民集中住宅的路线；确需穿越村庄路段时，尽量避开村民聚居核心区；运输前做好路线交底，不得随意变更既定运输路线。
（5）运输单位管理：建设单位在与运输单位签订的运输协议中，明确上述行车速度、禁鸣、运输时段、车况维护等噪声管控要求，落实运输单位主体责任；定期对运输驾驶员开展环保交底。
（6）其他辅助减缓：若收到沿线居民反馈噪声扰民问题，企业应及时配合调整运输调度方案。
在落实上述各项管控措施前提下，本项目间歇性运输车辆对运输道路两侧村庄声环境保护目标的瞬时噪声影响可得到有效缓解，不会对沿线居民生活产生显著不利影响。

[bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc4001][bookmark: _Toc1943]6环境风险评价
[bookmark: _Toc23506][bookmark: _Toc29205]6.1评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质生态环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc21821]6.2评价目的
拟建项目环境风险评价的主要目的是：
（1）根据项目特点，对生产装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别；
（2） 针对可能发生的主要事故，分析突发生态环境事件可能导致的后果，包括对自然生态环境和社会生态环境的影响，提出为减轻影响应采取的缓解措施；
（3） 有针对性地提出切实可行的风险防范措施和事故应急预案，以及现场监控报警系统。
[bookmark: _Toc14573]6.3评价内容
评价的主要内容包括风险识别、风险预测与评价，提出合理的环境风险管理对策，明确环境风险应急监测相关内容。
[bookmark: _Toc8283]6.4评价工作程序
环境风险评价工作程序见图 6.4-1。
[image: ]
图6.4-1 环境风险评价工作程序图
[bookmark: _Toc15412][bookmark: _Toc17603]6.5环境风险评价
[bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc14057][bookmark: _Toc20704][bookmark: _Toc32274]6.5.1风险调查
[bookmark: _Toc11052]1.风险物质调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定标准，本项目涉及的风险物质主要为废机油、装载机油箱柴油、设备中的机油。装载机外出加油，不存储柴油；维修用机油只在设备检修时按需购买，不存储。本项目的选矿废水COD含量很低，主要是高悬浮物废水，不属于《环境影响评价技术导则 风险评价》（HJ169-2018）附录A中的危害水环境物质（急性毒性类别1）。
[bookmark: _Toc14237]2.生产系统风险调查
生产设施风险识别范围：主体工程、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。具体营运过程中危害风险见表6.5-1。
表6.5-1     生产系统风险识别一览表
	序号
	名称
	设备种类
	危险因素
	风险类型

	1
	供电系统
	固定设备
	停电、燃烧
	安全风险

	2
	装载机
	移动设备
	柴油泄漏、燃烧
	安全风险、环境风险

	[bookmark: _Toc6207]3
	生产设施
	固定设备
	矿浆泄漏
	环境风险


3.重大风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）和《危险化学品重大危 险源辨识》（GB18218-2018），“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的效量等于或超过临界量的功能单元”定为重点风险源。
本项目涉及的风险物质主要为废机油、设备中机油和装载机中的柴油，废机油最大储存量为0.09t，设备中机油最大量0.1t，350装载机中的柴油最大180L，折0.153t，均未超过临界量，不属于重大危险源。
[bookmark: _Toc25658][bookmark: _Toc24812][bookmark: _Toc28720]6.5.2环境风险潜势初判
本项目危险源危险物质的数量和分布情况见下表6.5-2。
表6.5-2      危险物质的数量和分布情况
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qi/t
	临界量Qi/t
	Q

	1
	废机油
	/
	0.09
	2500
	 0.000036

	2
	设备机油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	3
	装载机柴油
	68334-30-5
	0.153（180L）
	2500
	0.000061

	
	Q值Σ
	0.000137


[bookmark: _Toc22539]6.5.3 评价等级
根据HJ169-2018风险评价工作等级划分，见表6.5-3。本项目环境风险潜势为Ⅰ，则进行简单分析即可。
表6.5-3       评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、生态环境影响途径、生态环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


通过核算，本项目Q=0.000137≤1，环境风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc19555][bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc13357]6.6生态环境敏感目标概况
本项目环境风险主要保护目标详见表6.6-1。
表6.6-1   主要环境风险保护目标一览表
	环境
要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	生态环境功能区
	相对
厂区方位
	相对厂界距离/m
	户数
（户）
	规模
（人）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	
	任家杖子
	720604
	4591735
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	598
	125
	380

	
	河东
	720702
	4592351
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	848
	23
	58

	
	彭家沟
	721100
	4591930
	居住区
	居民
	二类区
	北
	556
	15
	37

	
	邓家沟
	721580
	4591452
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	310
	9
	21

	
	马家沟
	719811
	4593260
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	2051
	57
	148

	
	四家沟
	722527
	4593842
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2830
	1
	6

	
	盖子沟
	723854
	4592680
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2491
	93
	241

	
	常家沟
	722402
	4590783
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	899
	63
	164

	
	北三家村
	721639
	4589544
	居住区
	居民
	二类区
	南
	1127
	84
	218

	
	东村
	722406
	4588318
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	2532
	151
	393

	
	建平县第七小学
	722268
	4588142
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	3162
	/
	1500

	
	官坟
	720218
	4588847
	居住区
	居民
	二类区
	西南
	1786
	133
	346

	
	小坤兑沟
	718627
	4591954
	居住区
	居民
	二类区
	西北
	2105
	46
	119

	
	大板沟
	723163
	4590309
	居住区
	居民
	二类区
	东北
	2033
	37
	96

	
	建平县第二中学
	723749
	4589189
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	3042
	/
	1500

	
	后广惠营子
	722711
	4589897
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	1455
	164
	426

	
	后营子
	723507
	4589327
	居住区
	居民
	二类区
	东南
	2696
	53
	137

	
	建平县蒙古族学校
	722959
	4589077
	文化区
	人群
	二类区
	东南
	2690
	/
	1000

	地表水
	二道漠河
	III类
	距离厂界最近176m
	季节性河流


[bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc7280][bookmark: _Toc30073]6.7环境风险识别
[bookmark: _Toc25852]1.物质风险性识别
项目涉及的危险物质仅为机油（润滑油）、废机油和柴油，属于可燃、可造成土壤及水体污染的风险物质，设备中机油最大量0.1t，废机油全厂最大储存量0.09t，装载机中柴油最大量0.153t。机油的理化性质及危险特性等基本资料如下：
表6.7-1    机油理化性质及危险特性一览表
	品名
	机油
	英文名
	Engine oil

	理化
性质
	外观与性状
	淡黄色粘稠液体
	闪点（℃）
	120~340

	
	自燃点（℃）
	300~350
	相对密度（水=1）
	0.9348
	相对密度（空气=1）
	0.85

	
	沸点（℃）
	-252.8
	饱和蒸气压
（kPa）
	0.13/145.8℃

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	燃烧
爆炸
危险
	危险特性
	可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃
	燃烧分解产物
	CO、NO等有毒有害气体

	
	稳定性
	稳定
	禁忌物
	硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。

	
	灭火剂
	雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	健康
危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救
措施
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

	
	食用
	饮适量温水，催吐。就医。

	防护
处理
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具 （半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

	
	眼睛防护戴
	化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿防毒渗透工作服。

	
	手防
	戴橡胶耐油手套

	
	其他
	工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存
要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输
要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


[bookmark: _Toc15104]柴油的理化性质及危险特性等基本资料如下：
表6.7-2    柴油理化性质及危险特性一览表
	标识
	中文名(英文名)：柴油         
	  分子(结构式)：无资料

	理化
性质
	外观与性状
	稍有粘性的淡黄色液体。

	
	CAS号
	68334-30-5

	
	危险性类别
	第3类易燃液体

	
	熔点(℃)
	/
	沸点(℃)：
	282~338

	
	相对密度(水=1)
	0.82~0.86
	相对密度(空气=1)：
	4.0

	
	饱和蒸汽压(kPa)
	4.0
	闪点(℃)
	55

	
	爆炸下限[％(v／v)]
	0.7
	爆炸上限[％(v／v)]
	5.0

	
	溶解性
	不溶于水

	毒理学资料
	侵入途径
	皮肤吸收为主、呼吸道吸入。

	
	急性毒性
	无资料

	
	健康危害
	柴油为高沸点成分，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。

	伴生/次生物质
	伴生物质
	一氧化碳

	
	次生物质
	一氧化碳、二氧化碳、水

	应急处置方法
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。


2.生产设施风险识别
本工程生产工序较为简单，各生产装置属连续性操作装置，并且各生产装置之间有物料联系，从而构成较为复杂的生产流程。如生产、管理不善或操作失误，易发生火灾、泄漏事故，危及人身安全，污染生态环境。
若装载机维护不到位，日常保养不足，油箱和输油管道有发生破损泄漏的可能，有可能会造成环境污染，若泄漏量大，浸染可燃媒介物，有可能引发火灾。
电气设备和输电线路存在触电危险。由于电气设备本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。
[bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc21120][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc29311]本工程需使用大量的电机和泵等各类转动机械设备，这类设备的不正常运转会造成生产事故或电伤害。另外，大量转动机械的使用，会产生较强的噪声，造成噪声污染。
项目生产过程中的选矿废水虽然不属于环境风险物质，但因本项目距离地表水二道漠河较近（174m），若在事故情况下进入河水，势必会影响水质。
3.风险物质分布情况
项目涉及的危险物质机油（矿物油）全厂最大储存量0.09t，危废贮存点布置于生产车间内部，远离厂区出入口，距车间门口距离大于30m，为室内封闭储存，无露天堆放、无室外储存点位。
项目设备位于车间西北一侧，内部机油最大存储量0.1t，同样位于生产车间内部。项目装载机除外出加油时，均在车间内部活动，该机型油箱最大存油量0.153t（180L）。
选矿废水全部位于企业生产的循环水系统中，无额外单独的存储设施。
4.可能影响生态环境的途径
结合项目生产特点，本项目无生产工艺反应风险、无高压高温设备、无大量易燃易爆物料，潜在风险事故仅为机油储存、取用过程意外泄漏。事故影响途径主要为泄漏的机油、废机油或柴油下渗污染地面土壤，项目无废水外排、无水体溢流途径；机油与柴油均属于不易挥发的物质，无大气扩散，泄漏影响仅局限于车间内部硬化区域，无法向外生态环境迁移扩散。
项目选矿废水如因意外流出车间，有可能会通过雨水收集系统进入外环境二道漠河。
[bookmark: _Toc31531]6.8环境风险分析
[bookmark: _Toc27969]6.8.1事故情景分析
风险事故的特征及其对生态环境的影响包括火灾、爆炸、液体化学品泄漏等几个方面，参照同类型企业的类比情况，找出本次技改项目风险的重点与薄弱环节，评价其事故及其危险性。
企业可能发生的突发生态环境事件的最严重情景列于表6.8-1。
表6.8-1本企业可能发生的突发生态环境事件情景分析
	事件情形
	突发生态环境事件情形

	A火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生场外生态环境污染及人员伤亡事故
	机油、柴油和废机油泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故；事故废水收集处理不当，流出厂界，可能对土壤环境、地表水环境及地下水环境造成影响。

	B环境风险防控设施失灵或非正常操作
	污水处理设施发生故障，只会造成下一工序效率降低，污水不外排，不会影响外生态环境。废气湿法措施失灵会造成粉尘无组织排放加大。

	C非正常工况
	设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下，有可能会导致污染物超标排放。

	D污染治理设施非正常运行
	项目污水不外排，不存在污染途径。废气湿法措施失灵会造成粉尘无组织排放加大。

	E违法排污
	公司应严格遵守国家法律法规及生态环境主管部门要求，杜绝违法排污行为。

	F停电、断水、停气等
	停电生产线即停止运行，同时也会停止产污，对生态环境不会有影响。

	G通讯或运输系统故障
	对讲机故障，导致发生事故时不能及时告知指挥部及相关人员；由于原辅料或中间环节的物料无法顺畅到下一环节，部分生产设备或污染治理设备空转或部分设备满载，导致爆炸事故。

	H各种自然灾害、极端天气或不利气象条件
	根据朝阳市多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现的自然灾害为旱灾、水灾、风雹灾，公司设备均在室内，故不会造成太大影响。

	I 其他可能的情景
	撞击摩擦、人为蓄意破坏造成火灾爆炸或风险物质泄漏事故。周边火灾、爆炸风险对本企业引起火灾、爆炸风险，从而引起大气、地表水、地下水、土壤环境的影响。


[bookmark: _Toc11695]6.8.2事故分析
全厂废机油最大储存量为0.09t，废机油为桶装，所以可直接进行泄漏情景分析，若遇外力撞击或桶体有破损可能导致废机油全部泄漏，即最大泄漏量为0.09t。
机油位于设备内部，共0.1t。正常情况下，即使设备倾覆，管道全部破裂，也很难全部流出，最大泄漏量按极端考虑，0.1t。装载机中的柴油最大量为0.153t，发生油箱完全破裂，最大泄漏量即0.153t。
项目车间地面已全部采取防渗硬化处理，危废贮存点配套防渗托盘、防漫流围挡设施，整体为封闭防渗体系。即使发生极端泄漏事故，泄漏机油可全部截留在车间防渗区域内。建设单位在设备检修区域、铲车停放区配备吸油毡、沙袋、应急沙；一旦发生少量油品泄漏，立即用吸油毡吸附收集，收集后的含油吸附材料归入危废，交由有资质单位处置。
企业严格执行上述措施，能最大限度避免对周边土壤、地表水、地下水及大气环境造成影响。
项目车间选矿废水全部分散存在于生产循环水系统的各个设备设施中，最坏的情形就是选矿废水全部泄漏到车间地面上。项目循环水系统日流量仅为420.525t/d，实时水量（循环量）仅与各设备设施的容量相关，远小于此数值，项目车间面积2160m2，车间出入口较小，发生全部泄漏时，企业可利用沙袋及时切断出入口污水流出途径，将废水堵截在车间内，同时利用沙袋封闭厂区雨水排放口和厂区出入口，采取上述措施后，即使污水由车间流到厂区，也能避免对二道漠河水质造成影响。
项目风险物质贮存量低、储存位置封闭，无引发火灾、爆炸、大面积污染的工况条件，事故发生概率极低，突发环境风险影响范围小、危害程度低，对外生态环境基本无不利影响。
[bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc29793][bookmark: _Toc1585][bookmark: _Toc15737][bookmark: _Toc1986]6.9环境风险防范措施及应急要求
[bookmark: _Toc7559][bookmark: _Toc18724]6.9.1风险防范措施
企业建立完善的物料管理制度，机油分区、定点、室内存放，远离火源及人流通道；储存区域地面防渗硬化，设置防渗托盘，定期开展巡检，及时排查泄漏隐患；厂区配备吸油毡、沙土、防渗围挡等应急物资，可快速处置微量泄漏情况，有效阻断污染扩散。
[bookmark: _Toc19142][bookmark: _Toc28961]6.9.2应急要求
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc15362][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc32664]1.废机油泄漏事件的应急要求
本项目废机油来源于设备保养、检修过程，属于危险废物（HW08废矿物油）在厂内危废贮存点分区存放，年产生量0.09t，单次存储量小。潜在事故情景为废机油包装桶破损、倾倒造成泄漏，污染土壤、雨水管网及地表水体。
（1）源头预防：危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）建设，设置防渗地面、围堰、集油沟和事故池（不小于0.2m3，确保废机油泄漏能够全部收集；废机油采用密闭铁桶盛装，桶体竖直放置，分区码放，桶下设置防渗托盘，防止桶体破损后机油漫流；定期检查包装桶完好性，避免锈蚀、渗漏。
（2）泄漏分级处置：发生少量滴漏时，立即使用吸油毡、棉纱等吸油材料吸附收集泄漏机油，收集后的吸油材料、棉纱一并作为HW08废矿物油类危险废物，纳入危废管理；若发生较大泄漏，第一时间切断周边雨水排口，设置沙袋围挡围堰，阻断油品漫流，严禁废机油流入雨水管网、地表水体；禁止直接用水冲洗泄漏机油，防止油污扩散。
（3）收集与转运：吸附收集的含油废物全部收集至密闭危废容器内，送入危废贮存点分区存放，不得混入一般固废；清理完成后，对受污染地面进行清理，检测土壤污染情况，必要时开展土壤修复。
（4）管理与预案要求：将废机油泄漏事故纳入企业突发生态环境事件应急预案，配齐吸油毡、棉纱、沙袋、防渗托盘、防爆收集桶等应急物资；组织相关岗位人员开展专项应急培训及演练；废机油委托具备相应资质单位处置，危废转移执行危险废物转移联单制度，建立危废管理台账。
2.设备中机油泄漏事件的应急要求
项目球磨、磁选等生产设备内部留存少量机油，仅设备运行使用、无集中储罐储存。当发生设备密封损坏、检修漏油等少量机油泄漏事故时，立即启动现场应急处置：
（1）立即停机隔离：第一时间停止设备运行，切断设备动力，防止机油持续渗漏扩散。
（2）控源防渗：泄漏区域均为硬化防渗地面，及时采用吸油毡、棉纱覆盖吸附泄漏机油，阻止油品漫流、下渗污染土壤及地下水。
（3）固废收集：吸附后的吸油毡、含油棉纱、泄漏残油全部收集至危废收集桶，纳入HW08废矿物油类危险废物管理，交由资质单位处置，严禁随意丢弃、清扫外排。
（4）事后整改：清理完成后检查设备密封件、油路管件，更换破损配件，排查隐患，杜绝再次泄漏。
3.装载机车载柴油泄漏事件的应急要求
厂区装载机无独立柴油储罐、无厂内加油作业，仅车载油箱携带少量柴油。若发生油箱破损、油管渗漏造成少量柴油泄漏，处置要求如下：
（1）现场警戒、停止作业：立即停止装载机作业，将车辆停靠至硬化防渗区域，疏散周边人员，杜绝明火、静电，严防火灾风险。
（2）封堵截流：利用沙袋、围挡对泄漏区域围堵，防止柴油向外扩散、流入厂区雨水沟及地下土壤。
（3）吸附清理：采用吸油毡、应急吸附材料全覆盖吸附泄漏柴油，彻底清理地面残液。
（4）合规处置废物：所有含油吸附物料统一收集，按危险废物规范暂存、转运处置，不污染外环境。
（5）隐患排查：泄漏处置完毕后，检修车辆油路、油箱，确认无破损后方可恢复作业。
4.选矿废水泄漏事件的应急要求
本项目选矿循环水直接参与磨选生产，属于生产工艺系统主体组成部分，并非生产辅助系统。浓密罐、循环水池、矿浆管道为选矿废水主要风险源，潜在事故情景为罐体、管道破损造成选矿废水（矿浆）泄漏。
（1）日常源头防控：加强浓密罐、沉淀罐、矿浆输送管道、泵体等设备的日常巡检维护，定期检查罐体焊缝、管道接口、密封部件，建立设备运维台账；及时发现设备腐蚀、破损隐患，从源头降低泄漏事故发生概率。
（2）泄漏分级应急处置：发生小范围滴漏、渗漏时，可在不停产条件下采取临时堵漏措施，泄漏矿浆就地收集导入尾砂池，回流至浓密罐重新进入生产系统。若发生较大规模泄漏，应立即停止生产，采用沙袋对车间出入口进行封堵截流，防止选矿废水漫流流出车间外环境；泄漏废水采取收集措施汇入尾砂池中，利用泵组将泄漏矿浆全部打回浓密罐系统回用，严禁泄漏选矿废水直接排向外环境。
（3）设备维修与复产：泄漏得到有效截流、收集后，开展破损设备检修维修；待设备故障排除、泄漏点位处置完毕，确认泄漏矿浆全部回收进入生产系统，现场无残留矿浆漫流风险后方可恢复生产。
（4）管理要求：企业应将上述选矿废水泄漏处置情景纳入突发环境事件应急预案，明确处置流程、物资（沙袋、抽水泵等）配置、岗位职责；定期开展应急演练，保证发生泄漏时处置措施落实到位。
5.其他要求
企业纳入园区应急管理体系，必要时可依托园区应急资源，包括园区应急水池等，协同处置突发风险。
根据《辽宁省突发生态环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（辽环综函[2020]192号），第二条“纳入本名录的企业应当按照《企业事业单位突发生态环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，将生态环境应急预案报所在地县级生态环境主管部门备案。”第四条“未纳入本名录的企业，鼓励其制定生态环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定突发生态环境事件应急预案专章，并备案”。
经查阅该名录，项目不属于名录中必须编制应急预案的范围，属于鼓励范围。
制定风险事故应急预案是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
本评价提出该项目突发生态环境事件应急预案的编制框架，供企业编制时参考，主要内容见下表。
表6.9-1    突发生态环境事件应急预案框架
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	主要介绍应急预案的编制目的、编制依据、适用范围和工作原则

	2
	项目概况
	单位的概况、周边生态环境状况、生态环境敏感点等

	3
	生态环境危险源情况分析
	主要包括生态环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度
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[bookmark: _Toc25587]6.10环境风险分析结论
本项目涉及危险物质种类少、储存量很小，风险潜势为Ⅰ级，仅存在微量机油泄漏的潜在风险。项目储存条件封闭、防渗措施完善、应急物资齐全、防控体系完备，突发生态环境事故概率低，事故影响仅局限于车间内部，不会对周边生态环境敏感目标及外生态环境造成不利影响。在严格落实各项风险防控及应急措施的前提下，本项目环境风险整体可控，风险水平可接受。
本项目环境风险简单分析内容见表6.10-1。
表6.10-1       建设项目环境风险简单分析内容表
	项目名称
	建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目

	建设地点
	辽宁省
	朝阳市
	建平县
	辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号

	地理坐标
	经度
	119°38′51.42834″
	纬度
	41°26′33.57327″

	主要危险物质及分布
	危险物质：废机油、机油、柴油
分布：危废贮存点

	风险防范措施要求
	（1）严格按照《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）开展厂区防火设计与布局，针对危废贮存点、设备检修区域、装载机停放区域等涉油区域重点落实防火间距、耐火等级、消防设施配置要求，防范油品泄漏引发火灾、次生环境污染事故。
（2）厂区全域严格落实禁火、禁烟管理制度，在生产车间、危废贮存点、车辆停放区、设备检修区等涉油重点区域设置醒目禁火警示标识；按需配置干粉灭火器、灭火沙、消防水桶等消防及应急物资，定期检查更换，确保应急状态下正常使用。
（3）项目危废贮存点内废机油、废油桶的收集、分类存放、日常管护及转移运输全过程严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》相关要求，做到分类存放、防渗防腐、规范台账、合规转移，杜绝乱堆乱放、随意倾倒行为。
（4）建立完善危险废物出入库登记管理制度，详细记录废机油等危废产生量、暂存量、转移量、接收单位等信息，危废管理台账、转移联单等档案资料至少留存五年，确保全过程可追溯。
（5）危废贮存设施严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范设置危险废物警示标识、标签标识，明确危废种类、危害特性、管控要求，实现标准化、规范化管理。
（6）常态化开展职工环保安全及环境风险教育培训，重点强化设备漏油、车辆油品泄漏应急处置技能培训；定期组织突发生态环境事件应急演练，提升员工隐患识别、初期处置、应急自救能力，有效防范油品泄漏扩散污染。
（7）严格落实岗位安全责任制，明确各岗位设备运维、车辆管理、危废管理职责；厂区消防通道、应急疏散通道全程保持畅通，严禁堆放物料挤占，保障应急抢险顺利开展。
（8）落实厂区分区防渗管控，重点对危废贮存点、生产设备检修区域、装载机固定停放区域实施重点防渗处理；安排专人日常巡检，定期排查地面防渗层、硬化层完好情况，发现破损、开裂、渗漏问题及时修复，杜绝机油、柴油泄漏下渗污染土壤及地下水。
（9）建立全域环境风险隐患排查及事故防范体系，依托分区防渗、应急物资、区域围挡截流等防控措施，有效防控设备残留机油渗漏、装载机柴油泄漏、废机油散落等各类涉油环境风险，实现风险源头管控、过程阻断。
（10）结合项目涉油环境风险特点，编制完善的突发环境事件应急预案并完成备案，定期针对性开展油品泄漏、火灾次生污染专项应急演练，持续提升项目环境风险应急处置能力，确保各类环境风险可防、可控、可处置。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目主要危险物质为废机油、废油桶，根据计算Q=0.000137<1，该项目风险潜势为Ⅰ，进行简单分析；
本项目风险物质储存量较小，对土壤、地表水、地下水、大气环境影响较小。在完善项目环境、安全管理的前提下，确保正常操作、合理生产，项目风险影响可以接受。





[bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc446938408][bookmark: _Toc448693451][bookmark: _Toc17131][bookmark: _Toc448771416][bookmark: _Toc448693373][bookmark: _Toc448765681]7生态环境保护措施及其可行性分析
[bookmark: _Toc823][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc2902]7.1施工期污染防治对策与措施
本项目施工期不可避免地会产生一些施工废气，施工废气尽管是临时的、短期的污染因素，但也会对周围生态环境造成不利影响。为减轻本项目施工期间对生态环境产生的不利影响，建设单位和施工单位必须采取如下防治措施。
[bookmark: _Toc16577]7.1.1施工期大气污染防治措施及其可行性
（1）施工扬尘
本项目施工期大气污染物主要是扬尘，项目在已建成的厂房内部施工，且施工量很少，项目为进一步降低生态环境影响，施工单位应严格按要求，对施工期扬尘提出如下的控制及防治措施：
①建筑施工不高空抛洒建筑垃圾，防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的外溢。
②施工车辆出入现场采取冲洗车轮等措施，防止车辆带泥沙驶出工地。
③施工车辆进出厂区严格控制车速，且厂区地面定时洒水抑尘。
④在施工场地使用水泥、白灰放在库内储存或严密遮盖。
⑤清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。
⑥施工结束后及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。
（2）施工设备废气
① 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。
② 尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。
采取以上措施后，施工期废气对周边生态环境影响较小，施工期大气污染防治措施可行。

[bookmark: _Toc2755]7.1.2施工期水污染防治措施及其可行性
施工废水主要来自于车辆冲洗以及施工人员的生活污水。针对以上废水的特点，提出以下防治措施：
（1）清洗物料、机械设备等产生的污水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘，以减少新鲜水的用量。
（2）含大量泥浆等悬浮物的污水，应将其经过沉淀罐澄清后回用。
（3）工地生活污水排入已建成的卫生间，排放建平清泽污水处理有限公司建平县污水处理厂集中处理。
采取以上措施后，施工期废水对周围生态环境影响较小，不会对深井河造成影响，施工期废水污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc6737]7.1.3施工期噪声污染防治措施及其可行性
建设项目各阶段噪声对生态环境都会造成不同程度的影响，为保护生态环境，应严格执行《中华人民共和国生态环境法典》中的有关规定，在施工中严格控制使用高噪声机械设备的比例，并采取以下措施：
（1）选用低噪声施工设备施工作业。
（2）将产生高噪声影响的施工阶段安排在日间进行，并且避开午休时间。
（3）不在夜间（晚10点至次日6点）施工。
（4）合理布局施工场地，使噪声较大的设备布置在远离厂界的一侧。
（5）施工单位应设专人对施工机械定期进行保养和维护。
（7）运载建筑材料、建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，尽量避开居民点和生态环境敏感点，降低对沿线居民的影响。
采用上述措施后，施工噪声对周边生态环境影响较小，不会对周边居民产生影响，施工期噪声防治措施可行。
[bookmark: _Toc667]7.1.4施工期固体废物污染防治措施及其可行性
（1）建设单位应文明施工，加强对建筑垃圾的管理，装运土石方要适量，确保沿途不遗撒，不野蛮装运和乱倒乱卸｡
（2）有回收价值的废料应进行回收利用，以节省资源。
（3）施工人员产生的生活垃圾，应集中收集，送至环卫部门指定垃圾点由环卫部门处理。
采用上述措施后，施工固废对周边生态环境影响较小，不会对周边居民产生影响，施工期噪声防治措施可行。
[bookmark: _Toc9682]7.1.5施工期生态环境防治措施及其可行性
本项目在朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房内建设，主体工程施工期对生态的扰动早已结束，对生态资源的影响也早已形成。本项目施工期仅在厂房内进行少量基础建设（挖一座12.5m3的尾砂池和一条约0.5m3的尾砂沟），对外界生态环境影响非常小。项目应加强管理，对施工人员加强生态环境教育，施工人员统一在厂区指定区域活动，不随意踩踏外界绿化、破坏设施，明确禁止向厂区外丢弃垃圾、排放废水的行为。
采用上述措施后，施工影响对周边生态环境影响较小，不会对周边居民产生影响，施工期噪声防治措施可行。
[bookmark: _Toc11901][bookmark: _Toc1307][bookmark: _Toc12442]7.2运营期生态环境影响对策与措施
[bookmark: _Toc13537]7.2.1大气污染物污染防治对策与措施及其可行性
（1）无组织粉尘治理措施
本项目原辅材料铁粉粒径整体偏大、堆积密度高，且原料自带约8%含水率，物料本身起尘性能较弱。为进一步最大限度削减生产环节无组织粉尘逸散，项目针对原料堆放、上料、成品及尾砂外运等产尘环节落实全方位管控措施。
原料堆存及装卸过程中，企业严格控制物料卸料、落料落差，通过降低下落高度，减少物料撞击、翻动产生的扬尘；建立常态化洒水抑尘管理制度，日常工况下每日开展不少于2次洒水保湿作业，在大风、干燥天气适当增加洒水频次，装卸作业同步配套洒水控尘，保持物料表面湿润，抑制粉尘起尘条件。
项目铲装、上料工序全程落实低落差作业及洒水抑尘措施，同时在上料仓和球磨机入料口加装定向喷雾设施，从源头减少翻动起尘；成品铁精粉、尾砂废渣实行“即产即运、及时清运”模式，不在厂区长期堆存，装车作业同步采取洒水保湿措施，有效控制装车过程扬尘扩散。
同时，本项目整体生产工艺以湿法作业为主，生产全过程基本处于湿润工况，可大幅降低各工序粉尘产生量，整体产尘水平较低。
通过采取上述源头管控、过程抑尘、湿法生产等综合防控措施，项目厂界无组织颗粒物排放浓度可有效控制，能够稳定满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）厂界无组织颗粒物排放限值（1.0mg/m³）要求，治理措施技术可靠、效果稳定。
（2）运输扬尘削减措施
本项目原辅材料依托社会运输车辆进厂输送，场外运输主要依托现有省道，为有效降低物料运输过程道路扬尘影响，项目从运输管理、车辆管控、道路养护等方面落实综合削减措施。
项目严格规范物料运输管理，要求运输车辆全程低速行驶、严禁超载运输；运输路线尽量规避村庄、居民区等生态环境敏感点位，途经敏感区域时严格控速行驶，最大程度降低运输扬尘及噪声对周边生态环境的影响。所有运输车辆密闭加盖苫布，杜绝物料遗撒、沿途扬尘逸散现象。
厂区内部运输道路全部硬化处理，杜绝裸地起尘；企业建立厂区道路常态化清扫、洒水养护机制，配置专用洒水设备，常规工况下每天对厂区道路洒水抑尘2次，大风干燥天气加密，持续保持路面湿润洁净，抑制道路扬尘产生。同时安排专人定期巡检厂区道路，发现路面破损、起尘隐患及时修缮，保障道路扬尘防控效果。
综上，本项目针对生产及运输环节产生的粉尘、扬尘污染物，采用的治理措施均为铁矿选矿行业成熟、通用的污染防控技术，工艺成熟、运行稳定、治理效果显著，可有效控制项目大气污染物无组织排放。同时措施运维简单、运行成本低廉，企业经济负担可控，具备良好的技术可行性与经济合理性，大气污染防治措施总体可行。
[bookmark: _Toc857]7.2.2水污染防治措施及其可行性
[bookmark: _Toc66077621]（1）生活污水
项目产生的员工日常的生活污水，污水通过园区污水管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂集中处理。
建平县开发区污水处理厂2018年7月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制《朝阳建平经济开发区污水处理厂改造建设工程环境影响报告表》，并于2018年8月9日取得建平县环境保护局出具的“关于朝阳建平经济开发区污水处理厂改造建设工程《环境影响报告表》的批复”，批复文号为建环审[2018]17号，改造后污水处理厂处理能力为1000m3/d，性质为生活污水处理厂，采用A2O+过滤+消毒工艺处理污水，纳水范围为开发区内现有企业及规划5-10年内入驻的所有企业员工生活产生的生活污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及修改单中一级A标准。
本项目生活污水产生量仅0.34t/d，占该污水厂处理能力的0.34‰，不会对该污水厂产生冲击，生活污水处理措施可行。
（2）工业废水
①正常工况下
本项目运营期产生的工业废水以选矿工序废水为主，废水污染物组分单一，主要污染物为悬浮物（SS），无其他有毒有害污染因子。项目配套建设完善的废水循环回用系统，生产过程中产生的选矿废水，大部分经浓密罐絮凝沉淀处理后，通过专用回水管路输送至循环水池；剩余部分废水经真空过滤设备进一步净化处理后，同样回流至循环水池储存，全部回用于生产工序，实现生产废水闭环循环、零外排。
为提升悬浮物沉降净化效果，项目在浓密罐中投加少量聚丙烯酰胺（PAM）絮凝剂，加速水中悬浮颗粒物凝聚沉降。类比《抚顺市巨星矿产品分选厂年产 30 万吨铁精粉分选项目环境影响报告书》，经絮凝沉淀净化后的循环水水质悬浮物浓度可稳定控制在30mg/L以内，可满足选矿工序使用标准，废水处理及回用工艺技术成熟、方案合理可行。
②非正常工况下
为有效防范非正常工况下矿浆跑冒、泄漏等隐患引发的地表生态环境污染问题，项目从设备选型、日常运维、智能管控、防渗保障等方面制定全方位防控措施：
项目矿浆输送管道均选用耐磨、耐腐蚀、抗冻性能优良的专用管材，同时配套设置备用输送管路，规避管道破损、堵塞导致的矿浆泄漏、外溢问题。建立常态化管线巡检制度，安排专人定期对全厂矿浆输送管线、接口、设备进行全线排查，及时发现并处置管路老化、破损、渗漏等隐患，从源头杜绝非正常泄漏情况。
严格落实车间防渗运维管理，定期检查车间硬化防渗地面、防渗构筑物完好性，一旦发现防渗层破损、开裂等问题，立即开展修补修复，持续保障车间防渗、防泄漏能力，杜绝废水下渗污染土壤及地下水环境。
项目配套自动化控制系统，可实时监测矿浆出管浓度、流量、压力等关键运行参数，精准把控设备运行工况，一旦监测到数据异常、设备运行紊乱等非正常情况，可及时预警并停机检修，快速排查故障，有效规避工况异常引发的废水、矿浆泄漏风险。
③生产废水不排放的合理性
本项目选矿工艺废水采用“浓密罐+PAM絮凝沉淀+全流程闭路循环”模式。球磨机按72%高浓度配浆，产生的尾矿浆经浓密罐浓缩，并投加改进型阴离子聚丙烯酰胺（PAM）强化絮凝助沉，同时加沉淀罐再次沉淀，水悬浮物可降至30mg/L以下，返回球磨工序循环利用；浓密底流经真空机脱水后尾砂含水率控制在11%，随产随运，个别情况下在尾砂堆放区干堆。系统新鲜水添加仅补充蒸发、飘散及微量跑冒等永久性损耗，年补充新鲜生产水量仅约10933.65m³，单位产品新鲜水耗0.0363m³/t，低于《辽宁省行业用水定额》限值。
由于本项目生产工序、原料及成品堆场、固废暂存区均设置于全封闭厂房内，厂区无受污染的初期雨水产生，生产废水无外排口，所有工艺废水实现厂内循环回用，符合《尾矿污染生态环境防治管理办法》中尾矿水优先返回选矿工艺的要求，亦满足《铁矿采选行业清洁生产标准》选矿类一级指标（工业水重复利用率≥95%，废水产生量≤0.1m3/t）规定，生产废水循环使用不外排具有充分的工艺合规合理性。
综上，本项目生产废水采用闭环循环回用模式，不仅实现了生产废水资源化利用、杜绝废水外排污染，还可有效减少新鲜水资源消耗量，降低企业生产用水成本，具备良好的生态环境效益与经济效益。项目废水治理及风险防控措施成熟可靠、运维简便、实用性强，环保治理措施整体可行。
[bookmark: _Toc27267]7.2.3固体废物的防治措施及其可行性
（1）一般固废
本项目运营期产生的一般工业固体废物主要包括落地粉尘、选矿尾砂、废衬板，各类固废均实现资源化综合利用，无随意丢弃、外排现象。
① 落地粉尘：项目生产过程中收集的落地粉尘，成分与生产原料基本一致，可直接回用于选矿生产工序，全部资源化利用，不外排、不废弃。
② 选矿尾砂：选矿工序产生的尾砂经真空过滤机脱水处理后，暂存于车间内部尾砂堆放区域。项目实行“即产即清、及时外运”的管理模式，尾砂不在厂区长期堆存，定期出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂，曾用名建平县太平庄乡太平庄村制砖厂，成立于1980年4月25日。
该厂建设的“建平县太平庄乡太平庄村制砖厂年产8万立方米免烧砖建设项目”，于2013年10月取得建平县生态环境保护局出具的项目环评批复，批复文号为“建环审〔2013〕135号”，项目于2015年2月3日通过建平县生态环境保护局组织的竣工生态环境保护验收，取得“建平县太平庄乡太平庄村制砖厂年产8万立方米免烧砖建设项目竣工生态环境保护验收合格的函”，文号为“建环验〔2015〕005号”。
项目年产8万m3免烧砖，尾矿砂是其主要原料之一，年用量约6.12万t/a，本项目年产生尾砂15188.808t/a，完全覆盖了本项目的尾砂产量，能够满足本项目选矿尾砂的处置需要。
③ 废衬板：球磨机配套衬板为周期性损耗配件，在设备每次检修过程中，会对磨损严重、破裂损坏的衬板进行局部更换。更换产生的废衬板具有回收利用价值，全部集中收集后外售给合规资质单位综合利用。
（2）危险废物
本项目设备维护过程会产生少量废机油及废机油桶，其中废机油产生量约0.09t/a，废机油桶产生量约0.001t/a，均属于危险废物。项目严格遵照《中华人民共和国固体废物污染生态环境防治法》相关规定开展危险废物收集、贮存、转移及处置管理工作，所有危废不自行处置、不随意排放，定期委托具备对应经营资质的专业单位转运处置。
项目配套新建1座占地面积2m2的专用危险废物贮存间，贮存间建设及管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规范。贮存区域应采取全封闭设计，有效杜绝危险废物跑、冒、滴、漏问题；废机油桶存放区域配套设置防渗托盘，可有效收集微量渗漏物料，彻底防范贮存过程中物料下渗污染土壤及地下水环境。
危废贮存区域外围设置规范、醒目的危险废物警示标识，明确危废类别、危害特性及管控要求。厂区安排专人专职负责危险废物的分类收集、入库贮存、台账登记及日常管理工作，完整记录危废产生、贮存、转移、处置全流程信息，实现全过程可追溯管控，有效规避危废贮存、管理过程产生的二次污染问题，确保项目危险废物生态环境管理合规可控。

表7.2-1    本项目危废贮存场所基本情况
	贮存场所（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	危废贮存点
	废机油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	车间东北角
	2m2
	集中临时贮存
	1t
	1年

	
	废油桶
	HW49
其他废物
	900-041-49
	
	
	
	
	


（3）生活垃圾
营运期间在生活垃圾集中收集至厂内垃圾箱暂存，定期送环卫部门指定垃圾点由环卫部门集中处理。
综上，本工程固体废物全部妥善处置，处置措施合理可行，实现了固废资源化、无害化，避免二次污染。
[bookmark: _Toc14723]7.2.4地下水污染防治措施及其可行性
7.2.4.1防控措施
（1）生活污水
项目产生的员工日常的生活污水，由建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂集中处理。
本项目所雇用工人多为周边村民，生活用水主要为饮用水及一般生活用水，通过外运水的形式提供。主要的排水为人体代谢物，即粪便。项目所在地属于农村，周边分布有村庄，定期清淘的方式既可以避免对生态环境的污染，又可以充分利用资源，生活污水处理措施可行。
（2）工业废水
①正常工况下
本工程生产废水主要为选矿生产工艺废水，通过尾砂干排系统在尾砂干排车间浓缩罐絮凝沉淀后，进入沉淀罐进一步沉淀，然后送至清水罐返回球磨机循环利用，不外排。本项目废水中主要污染物为SS，设计在浓缩罐中添加改进型絮凝剂聚丙烯酰胺（PAM），浓密机沉降效率大于95%，絮凝沉淀后上清液悬浮物的含量控制在30mg/L以下，可满足回用要求，废水处理及回用方案可行。
②非正常工况下
为控制尾砂矿浆跑冒造成地表水污染，设计主要采取以下措施：
A、选择质量良好的耐磨、耐腐蚀、防冻管道输送矿浆，并设置备用管道。管理上应安排专人定期沿线巡逻，发现问题及时尽早解决。
V、采取自控系统，对出浆管浓度、流量、压力进行检测控制，发现运行异常，及时检修。
本项目生产废水循环利用是完全可行的，又可为企业节省新鲜水用量，带来一定的经济效益，环保措施可行。
7.2.4.2地下水污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。
[bookmark: _Toc491247205][bookmark: _Toc32631]（1）保护原则
地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来考虑。 
1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的减少泄漏问题，被动控制，即管好末端的方法，主要做好污染区的防渗工作和应急措施。
2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般的污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。
3）进行污染物的监测，主要是对水池进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。
4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的下水进行收集处理。
[bookmark: _GoBack]5）污染区防渗措施的设计原则一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好地防止地下水的污染。 
[bookmark: _Toc11079212][bookmark: _Toc12326][bookmark: _Toc481168511]（2）源头控制措施
源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线污水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、生态环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少生态环境污染影响。
[bookmark: _Toc11079213][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc481168512][bookmark: _Toc460309958]（3）分区防控措施
分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。
表7.2-2 污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理
	埋地管线及地下区域

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理
	厂区地面


表7.2-3 天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	无

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	无

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	本项目天然包气带为弱级抗污


表7.2-4  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等规范要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。污染分区划分详见表7.2-5。

表7.2-5  地下水污染防控分区一览表
	序号
	污染防控分区
	生产装置、单元名称
	污染防控区域及部位
	防渗要求

	1
	一般防渗区
	生产车间（除尾砂池、尾砂沟和危废贮存点）
	地面
	a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他黏土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

	3
	重点防渗区
	危废贮存点
	地面
	基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	4
	
	尾砂池、尾砂沟
	地面及四壁
	

	5
	简单防渗区
	厂区及办公场所
	-
	一般地面硬化


（4）具体分区防控措施
重点防渗区：危废贮存点区域、尾砂池、尾砂沟应作为重点防渗区进行管理。
重点防渗区防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）执行。具体为贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：生产车间中除危废贮存点区域、尾砂池、尾砂沟以外的地方按照一般防渗区进行防渗。
一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。
项目其余办公区、厂区路面等，做一般地面硬化简单防渗。
在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区生态环境管理的前提下，可有效切断污染途径，控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
（5）危废贮存点建设管理要求
本项目新建危废贮存点需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规范设计、建设及运维，结合项目仅贮存废机油、废机油桶的实际情况，具体建设及管控要求如下：
①选址
危废贮存点设置于生产车间内部封闭区域，远离生产作业区、人员密集通道及厂区出入口，避开雨水径流汇集区域，不占用消防通道，满足防火、防渗、通风的基础布设要求。贮存点独立分区设置，与一般固废存放区、生产物料区严格分隔，杜绝混存混放，整体布局满足危险废物专属贮存管控要求。
②封闭与通风设施建设要求
贮存点采用全封闭构筑物设计，墙体、屋面完整密闭，可有效遮挡雨雪、阻挡风沙，避免雨水进入造成危废受潮、渗漏扩散。室内配套设置自然通风设施，保证区域空气流通，防止油气积聚，同时避免无组织废气无序逸散，满足室内危废贮存通风防控规范。
③防渗防腐
贮存点地面、墙体下部裙角均采取重点防渗、防腐处理，防渗层采用防渗混凝土+防腐防渗面层复合结构，整体防渗性能满足重点防渗要求，等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s。贮存区域配套设置专用防渗托盘、应急收集沟槽及积液收集设施，专门用于存放废机油桶，可全面收集微量渗漏废液，彻底杜绝危废渗漏污染土壤及地下水，防渗结构完整、无裂缝、无破损。
④消防与安全
贮存区域严禁明火，远离高温设备及火源，配套配备足量干粉灭火器、消防沙、吸油毡等应急消防物资，满足油品类危险废物消防应急处置需求。贮存点周边保持整洁通畅，预留安全操作及应急疏散空间，符合消防安全管控规定。
⑤标识标牌
贮存点出入口醒目位置按照国家标准规范，设置固定、清晰的危险废物警示标识、贮存场所标识牌，明确标注危废类别、危害特性、贮存须知、责任人员及应急联系方式；各类危险废物分区存放，配套张贴对应危废标签，标注废物名称、产生日期、数量、来源等信息，做到标识完整、分类清晰、可追溯。
⑥内部存放
贮存点内部存放间距满足规范要求，预留巡检、操作及应急处置空间，杜绝堆放拥挤、混存交叉污染问题。
⑦台账管理
贮存点设置专职管理人员，建立完善危险废物出入库登记台账，完整记录危险废物产生、贮存、转移、处置全流程信息，做到账物相符、全程可追溯。严格执行危废转移联单制度，定期委托具备合法资质的单位转运处置，严禁超期、超量堆放，杜绝非法转移、随意处置等违规行为。
⑧防流失
本项目贮存点为室内封闭结构，无露天堆放情况，可完全规避雨水淋溶风险。区域无积水死角，要求配套积液收集设施必须能做到常态化拦截渗漏、滴落废液，确保危险废物及废液不流失、不外溢，从而全面满足污染防控要求。
[bookmark: _Toc460309959][bookmark: _Toc8057][bookmark: _Toc11079214][bookmark: _Toc26352][bookmark: _Toc481168513]（6）地下水环境监测与管理
[bookmark: _Toc1627][bookmark: _Toc7452][bookmark: _Toc460309960][bookmark: _Toc481168514][bookmark: _Toc27165][bookmark: _Toc13649][bookmark: _Toc1614][bookmark: _Toc25403][bookmark: _Toc24453][bookmark: _Toc31894]1）建立地下水环境监测管理体系
本项目为新建选矿项目，目前尚未投产，为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强生态环境保护与生态环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入到整个厂区的监测体系中。
[bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc31211][bookmark: _Toc14612][bookmark: _Toc25778][bookmark: _Toc481168515][bookmark: _Toc27201][bookmark: _Toc13587][bookmark: _Toc16883][bookmark: _Toc460309961]2）地下水跟踪监测计划
项目在朝阳建平经济开发区已建成的标准化厂房中建设，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）5.2.3要求，地面已采取了符合HJ610和HJ964相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于1个监测井。
①跟踪监测点布设
按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）5.2.3要求，项目拟布设4个跟踪监测点，厂区上游设置对照井1个，下游设置监测井2个、厂区内设置监测井1个（需打监测井，如厂区打井困难，可挪至企业下游附近区域的备用点位，但不得脱离园区范围，且避免位于同一条直线上），详见附图-本项目监测计划点位图。
②监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深15-25m左右。
③监测项目
确定地下水监测项目为：色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、石油类，同时监测地下水位、水温。
水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值。
④监测频率
监测频率根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求进行设置。
地下水监测计划、监测项目、监测频率等详见表7.2-6。
表7.2-6   地下水跟踪监测计划表
	功能
	点位
	孔号
	监测项目
	监测层位
	监测
频率
	监测
单位

	背景值监控点
	厂区上游
	1#
	色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、石油类
	潜水
	每年取样一次，异常期间要求每月进行一次监测
	设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。

	污染扩散监测点
	厂区下游
	3#、4#
	
	
	
	

	污染源监控点
	厂区内
	2#
	
	
	
	



[bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc481176258][bookmark: _Toc31118][bookmark: _Toc460309962][bookmark: _Toc5432][bookmark: _Toc491247210][bookmark: _Toc520672548][bookmark: _Toc24215][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc25015]3）地下水环境跟踪监测与信息公开
建设单位需委托具备合法检测资质的第三方机构，按照规范化监测方案定期开展地下水水质跟踪监测工作，完整梳理、汇总监测成果，形成完善的地下水跟踪监测报告。报告主要包含以下内容：一是项目场地及周边影响区地下水水质跟踪监测数据，明确项目特征污染物的种类、浓度及污染变化趋势；二是厂区防渗设施、生产单元、污染防控设施的日常巡检记录、维护保养记录及运行台账。
同时，建设单位落实生态环境信息公开要求，定期对外公示地下水环境监测结果，公开内容至少涵盖项目特征因子对应的地下水水质监测数据，保障生态环境管控透明化、规范化。
[bookmark: _Toc520437748][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc520329054][bookmark: _Toc169][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc2830][bookmark: _Toc527756327][bookmark: _Toc14758][bookmark: _Toc3173]4）应急响应
为有效防范和处置地下水污染突发事故，最大限度降低生态环境损害，企业需编制针对性的环境风险应急预案，明确地下水污染事故的处置流程、岗位职责及防控措施，确保突发工况下可快速、有序、高效开展应急处置，遏制污染扩散蔓延。
① 常态化开展应急培训与实操交底，组织在岗管理人员、操作人员学习应急预案内容，熟练掌握地下水异常、物料泄漏等突发情况的应急处置流程、操作技能，提升全员应急处置能力。
② 当监测发现地下水水质异常或发生物料渗漏污染地下水的突发情况时，立即启动地下水污染应急预案，落实分级处置措施。若出现液态污染物下渗进入地下水的情景，第一时间通过构筑围堤、挖坑收容等方式拦截残留污染物，利用抽吸设备、防爆泵将污染水体及液态污染物抽离转移，输送至专用收集容器或槽车，统一外运合规处置；少量污染废水可泵送至厂区污水收集系统，统一处理。同时及时收集清理受污染土壤，转运至合规区域妥善处置，对污染区域开展后续治理修复，彻底消除污染隐患。
本项目遵循“一井多用、资源集约”的布设原则，将地下水监测井兼顾作为应急抽水井，日常工况下用于监测场地地下水水位、水质动态变化；突发污染事故时，可作为应急抽水井开展抽水作业，通过持续抽取污染地下水，加快区域地下水径流，快速富集、抽离污染物，形成局部地下水降落漏斗，构建简易阻水屏障，有效遏制污染物横向、纵向扩散，大幅提升地下水污染应急处置效率。结合项目区域水文地质条件，应急兼监测井终孔深度控制在20m～30m，终孔孔径不小于300mm，确保穿透潜水含水层，满足日常监测与应急抽水双重使用需求。
③ 突发生态环境事故发生后，及时组织专业技术人员开展现场排查与动态监测，精准定位污染点位、研判事故成因及污染影响范围。通过关停生产设施、设置防渗围挡、隔离污染区域等方式，实现污染事件局部管控，杜绝事故连锁反应，最大限度减小地下水污染对周边生态环境、生态及人员的影响。
④ 若监测数据证实项目已对区域地下水造成污染，立即采取地下水水场调控管控措施，通过分区隔离、人工抽水形成地下水漏斗等方式，精准控制地下水流向，阻断污染物扩散路径，持续抽除污染水体，逐步修复地下水环境，确保污染风险可控、可消除。
[bookmark: _Toc2686]7.2.5土壤污染防治措施及其可行性
7.2.5.1保护措施
本项目为铁粉提纯铁精粉选矿加工项目，依托现有工业园区已建厂房建设，无新增占地、无大面积土石方扰动，施工期对区域土壤环境基本无扰动。运营期土壤污染主要潜在途径为物料洒落、废水渗漏、危废贮存泄漏等垂直入渗污染，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）相关防控要求，项目采取“源头防控、过程阻隔、隐患排查、跟踪监测”的全过程土壤污染防治体系，具体措施如下：
（1）源头污染防控措施
项目生产全过程以湿法作业为主，产尘量极低，可有效避免粉尘沉降造成土壤累积污染；原料铁粉、成品铁精粉、尾砂废渣均实行车间室内存放、即产即运模式，不在厂区露天长期堆存，彻底杜绝风吹洒落、雨水淋溶下渗污染土壤的隐患。生产废水实现闭环循环回用、不外排，从源头切断废水漫流、入渗污染土壤的途径。设备检修、机油取用全过程规范操作，配套使用接油托盘，杜绝废机油滴落、渗漏污染地面土壤。
（2）分区防渗阻隔措施
结合项目生产布局及污染风险等级，严格落实分区防渗管控，从物理层面阻断污染物入渗通道。其中，车间尾砂池、尾砂导流沟、危废贮存间为土壤污染重点防控区域，按重点防渗标准建设，采用防渗混凝土+防腐防渗面层复合结构，渗透系数≤1×10⁻¹⁰cm/s；生产作业区、通道区等一般区域采用硬化防渗处理，渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s。浓密罐、真空过滤机等设备采用支架架空安装，无落地积液、无长期淤积工况，进一步降低土壤污染风险。厂区整体硬化全覆盖，无裸露地面，有效防范污染物垂直入渗造成土壤污染。
（3）日常运维与隐患排查措施
企业建立常态化土壤环境隐患排查制度，定期对车间防渗地面、尾砂池、尾砂沟、危废贮存间及防渗设施开展巡检，及时修复破损、开裂、老化防渗层，保障防渗体系完整有效。及时清理生产过程中洒落的物料、积尘，避免物料长期堆积产生淋溶污染；规范固废、危废贮存管理，做到分类存放、台账齐全、及时转运，杜绝二次污染土壤。
（4）跟踪监测与风险管控措施
根据项目特点及评价等级确定，本项目不需要主动开展土壤跟踪监测，若生态环境部门有相关要求或企业认为有必要监测时，应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209-2021）要求，开展采样监测工作，重点检测重金属、石油类等项目特征因子，完整留存监测台账。若监测数据出现异常，立即停产排查、溯源污染原因，同步采取土壤管控、清理处置等措施，及时消除土壤污染隐患，保障厂区土壤环境质量稳定达标。
（5）应急防控措施
将土壤污染防控纳入企业生态环境应急预案，若发生物料泄漏、防渗破损等突发情况，第一时间隔离污染区域，清理受污染物料及表层土壤，杜绝污染范围扩大。通过完善的应急处置流程，快速管控土壤污染风险，保障厂区土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）相关要求。
综上，本项目通过源头减量、分区防渗、日常管控、跟踪监测、应急兜底的综合防控体系，可有效杜绝土壤污染问题，各项防治措施成熟可靠、经济可行，能够稳定保障区域土壤环境质量。
7.2.5.2跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定，本项目不需要开展土壤环境影响评价工作，无需主动开展土壤跟踪监测，若生态环境部门有相关要求，服从管理规定。
[bookmark: _Toc15177]7.2.6噪声防治措施及其可行性
7.2.6.1车间噪声防治
本项目运营期噪声污染源主要为球磨机、磁选机、高频筛、真空过滤机、各类输送泵、风机等设备运行产生的机械噪声、撞击噪声及流体噪声，设备单机噪声源强较高，若直接外放会对厂界声环境造成一定影响。为有效控制生产设备噪声污染，最大限度降低对厂界及周边敏感目标的影响，本项目从源头控噪、过程降噪、建筑隔声、运维管控多维度落实综合降噪措施，具体如下：
（1）源头优选低噪设备。项目设备选型严格遵循低噪声、高性能原则，优先选用加工精度高、装配密封性好、运行振动小的新型节能低噪设备，从设备源头降低机械撞击、摩擦及振动产生的原生噪声，避免老旧、高噪、非标设备入场，从根源削减噪声源强。
（2）封闭式单层铁皮厂房隔声降噪。本项目球磨、分选、筛分、脱水等所有产噪生产设备均布置于封闭式单层铁皮生产车间内，车间为单层彩钢板围护结构。依据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013），普通单层铁皮厂房无保温夹芯、整体密封性一般，综合隔声量可达15～20dB(A)；生产期间车间门窗保持关闭，减少设备噪声直接外泄，依托密闭厂房结构实现基础噪声阻隔，弱化设备噪声向外传播。
（3）设备专项减振降噪。由于本项目为单层铁皮厂房、墙体隔声性能有限，项目重点强化设备源头降噪，针对球磨机、泵类、风机等强振动产噪设备，设置专用减振基座、橡胶减振垫，大幅削弱设备运行产生的固体传声与振动噪声；对风机、风管等气流噪声设备应配套安装消声器，对局部高噪设备可根据运行工况增设可拆卸隔声罩，弥补单层厂房隔声短板。综合减振、消声、辅助隔声措施可实现整体降噪15～30dB(A)，有效弥补单层铁皮厂房隔声不足的问题。
（4）强化设备日常运维管控。建立设备定期检修、保养、润滑管理制度，定期对设备轴承、齿轮、传动部件进行检查、润滑、紧固，及时更换老化、磨损配件，杜绝设备松动、故障、空转、异常摩擦产生的次生超高噪声，保证设备始终处于良好运行工况，稳定降噪效果。
（5）厂区布局优化降噪。项目将高噪声设备集中布置在厂区中部、远离厂界及周边居民敏感点的位置，利用厂区构筑物、厂区距离衰减进一步削弱噪声传播，最大限度降低厂界噪声贡献值。
（6）若建成后噪声不能够达标，企业应针对球磨机、装载机等高噪声声源，补充隔声罩、消声器等专项降噪措施。
综上，项目通过源头控噪、建筑隔声、设备减振、运维管控及距离衰减多重降噪措施，设备噪声可得到有效管控，运营期厂界四周昼、夜间噪声均可稳定满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境及敏感目标影响较小。
7.2.6.2运输噪声防治
本项目运营期物料运输车辆产生的交通噪声为间歇性、瞬时噪声，车流量小、无连续车流叠加，主要对运输道路沿线少量居民敏感点产生瞬时声环境影响。为有效缓解运输交通噪声对沿线村民的影响，企业严格落实运输全过程噪声管控措施，具体如下：
（1）严格限定运输作业时段。项目所有原料、成品、尾砂运输作业严格限定在昼间8:00～18:00，严禁夜间22:00～次日6:00及居民午休时段开展运输作业，彻底规避夜间噪声扰民风险，杜绝休息时段交通噪声干扰居民正常生活。
（2）严控居民区路段行车规范。所有运输车辆途经沿线村庄、居民集中居住区段时，严格限速≤15km/h，全程禁鸣喇叭，禁止急加速、急刹车、超速行驶，大幅降低车辆行驶、轮胎摩擦产生的瞬时噪声峰值，最大限度弱化瞬时噪声影响。
（3）规范运输车辆车况管理。企业统一规范运输单位及车辆管理，所有进场运输车辆必须定期检修保养，保证发动机、轮胎、制动系统技术状态良好，淘汰老旧、高噪、故障车辆，严禁超载运输；超载车辆会加剧车身振动、轮胎摩擦噪声，从源头降低运输车辆原生噪声。
（4）优化运输路线与现场管控。运输车辆优先选择远离居民集中住宅区的路段通行，尽量避开村庄核心聚居区；厂区出入口规范车辆调度，减少车辆怠速停留、临时启停频次，缩短厂区周边车辆怠速噪声影响时长。
（5）落实运输单位环保责任。企业将限速、禁鸣、限时运输、车况管控等降噪要求纳入运输合作协议，定期对驾驶员开展环保交底，明确噪声防控责任，建立常态化运输管控机制，确保降噪措施落地执行。
本项目运输车辆流量小、为间歇性瞬时车流，在严格落实上述运输噪声防控措施后，运输交通噪声仅对沿线敏感目标产生轻微、瞬时影响，车辆驶离后声环境可快速恢复本底水平，不会对沿线居民生活造成长期、显著的不利声环境影响。


[bookmark: _Toc11271][bookmark: _Toc25762][bookmark: _Toc4105]8生态环境影响经济损益分析
社会影响、经济影响、生态环境影响是一个项目对人类社会生态系统产生影响的三要素，三者之间既互相促进，又相互制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确的把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对生态环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、生态环境效益的三统一。
[bookmark: _Toc14269][bookmark: _Toc223][bookmark: _Toc155]8.1经济效益分析
建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目为铁粉磁选加工项目，依托成熟的选矿生产工艺，配套完善的环保治理设施，生产废水闭路循环回用，物料综合利用率较高，生产运营成本可控，具备良好的市场盈利能力与经济抗风险能力。
项目建成投产后，可稳定产出合格铁精粉产品，契合区域钢铁、建材等上下游产业市场需求，产品市场销路稳定。项目正常运营后，可实现持续营业收入，有效覆盖生产运维、设备检修、环保治理及人员用工等各项成本，同时可为企业带来稳定税后利润，投资回报合理，经济效益良好。
本项目生产工艺成熟、运维简单，依托工业园区现有配套设施，无需额外大规模配套建设，有效节约基建投资成本。同时项目实现尾砂资源化利用，最大限度提升原料附加值，降低资源浪费，进一步提升项目整体经济效益。整体来看，项目财务状况稳定，抗市场波动能力较强，具备良好的经济可行性。
[bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc17169]8.2社会效益分析
本项目落地朝阳建平经济开发区，符合区域产业发展规划与工业布局要求，项目建成运营后，可有效盘活区域工业资源，完善本地选矿加工产业链条，补齐区域铁精粉产品供给缺口，助力地方矿产精深加工产业规范化、集约化发展，推动区域工业经济稳步提升。
项目运营期间可提供多个稳定就业岗位，吸纳本地劳动力就业，有效带动居民增收，助力地方民生稳定。同时项目正常生产运营可持续增加地方税收来源，为区域基础设施建设、生态环境治理及公共事业发展提供资金支撑，助力地方经济社会高质量发展。
此外，项目严格落实各项环保治理措施，实现废水闭路循环、固废合规处置、污染物达标排放，摒弃传统粗放式选矿生产模式，以标准化、绿色化生产模式运营，对区域生态环境友好。项目的实施可起到良好的行业示范作用，引导区域同类选矿企业规范生产、绿色生产，助力园区生态环保与工业经济协同发展，社会效益显著。
[bookmark: _Toc23869][bookmark: _Toc32687][bookmark: _Toc606]8.3生态环境效益分析
[bookmark: _Toc15364]8.3.1环保投资估算
生态环境经济损益主要体现在项目所采取的环保措施投资。为了加强项目的生态环境管理，防止生态环境污染，减轻或防止生态环境质量下降，根据“建设项目生态环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。环保建设投资主要包括环保工程建设、安装、调试、运转等费用。
本项目总投资为6500万元，项目环保投资50.1万元，占总投资的0.77%。本项目环保投资估算见表8.3-1。
表8.3-1     环保投资估算一览表
	投资项目
	治理设施内容
	数量
	金额（万元）

	施工期

	废气
	洒水降尘及定向喷雾
	1套
	0.5

	噪声
	施工期减震、降噪措施
	/
	1.0

	固废
	土石方及生活垃圾等
	/
	2.0

	营运期

	废气
	洒水降尘（原料、成品、尾砂、道路）
	4套
	4.0

	
	定向喷雾
	2套
	6.0

	废水治理
	污水絮凝沉淀及相应的管道设备等
	1套
	10.0

	噪声治理
	减振基础等措施
	-
	2.5

	固废治理
	尾砂池
	1座
	4.0

	
	危险废物贮存点
	1座
	2.0

	
	生活垃圾桶
	2个
	0.1

	环境风险
	尾砂池和尾砂沟防渗
	1套
	5.0

	
	危废贮存点风险防范措施（防渗、事故池及消防设施）
	1套
	10.0

	
	其他风险防范物资
	-
	3.0

	合计
	-
	-
	50.1


[bookmark: _Toc25080]8.3.2环保损益分析
环保投资得到落实后，污染物排放量较少，可减轻对周围生态环境的污染。采取降噪措施后能明显减轻噪声对厂区及周围的影响。选矿生产用水循环利用，节省了水资源；尾砂干排外售，实现综合利用。
由此可见，本项目环保投资的效益是显著的，能有效降低排污量，保护周围人群的健康。
[bookmark: _Toc2737]8.4结论
本项目如认真落实本环评提出的各项生态环境保护措施，保证项目的生态环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及生态环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；具有较高的生态环境资源利用效率。因此，在社会效益、经济效益和生态环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保生态环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的生态环境经济效益才能达到预期的效果。

[bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc23676][bookmark: _Toc18942]9生态环境管理及监测计划
[bookmark: _Toc6861][bookmark: _Toc28712][bookmark: _Toc24756]9.1生态环境管理
生态环境管理是以生态环境科学理论为基础，综合运用法律、行政、经济、技术等管控手段，规范项目建设及运营全过程生产活动，确保区域开发强度不突破生态环境承载容量。在保障企业正常生产、满足社会资源产品供给的前提下，有效控制污染物产生与排放，协调区域经济发展与生态环境保护关系，实现经济效益、社会效益和生态环境效益的统一。
工业生产过程中产品产出与污染物排放同步产生，生态环境管理是企业生产经营管理的核心组成部分。强化企业内部生态环境管理，是落实各项污染防治措施、防范环境风险、保障区域生态环境质量稳定、合规运营的必要手段。
[bookmark: _Toc4910]9.1.1管理机构的组成及职责
为全面落实本项目环保管控要求，建设单位设立专职生态环境管理监督小组，由企业负责人、专职环保管理人员、技术人员共同组成，同时对接属地生态环境主管部门开展常态化监管配合工作。小组配置负责人1名、专职技术管理人员1名，全面负责项目施工期、运营期生态环境管理、设施运维、隐患排查、资料归档及环保对接工作。
生态环境管理小组主要工作职责如下：
（1）严格贯彻执行国家及地方生态环境保护法律法规、政策标准及行业规范，确保项目建设、生产全过程合法合规；
（2）根据项目建设及生产特点，编制施工期、运营期生态环境保护工作计划，并组织落实、跟踪考核；
（3）严格落实生态环境保护“三同时”制度，确保环保设施同步设计、同步施工、同步投产，保障环保投资足额落实、有效使用；
（4）负责施工期生态环境监理工作，定期检查施工扬尘、施工废水、施工噪声、固废处置等环保措施落实情况，及时整改各类生态环境问题；
（5）负责运营期各类污染治理设施、防渗设施、环保配套设备的日常巡检、维护与运维管理，确保废气、废水、噪声、固废治理设施长期稳定正常运行，污染物稳定达标排放；
（6）依据本环评报告及现行监测技术规范，编制企业年度生态环境监测计划，委托具备资质的第三方机构开展监测工作，完整留存监测报告、台账资料；
（7）建立健全企业环保管理制度、设施运维制度、隐患排查制度、台账管理制度、应急管理制度，常态化开展自查自纠，督促各项制度落地执行；
（8）定期组织企业员工开展生态环境保护教育培训，提升全员环保意识、操作规范及风险应急处置能力；
（9）持续跟踪厂区及周边区域生态环境质量变化情况，结合生产工况、监测数据、排查结果，优化污染治理措施，持续降低生态环境影响；
（10）负责对接属地生态环境主管部门，按时报送各类环保资料、监测数据及整改材料，及时请示、汇报项目生态环境管理相关工作。
[bookmark: _Toc25707]9.1.2生态环境管理制度建设
建设单位需建立完善的企业内部生态环境管理制度体系，主要包括：生态环境保护岗位责任制、污染治理设施运行管理制度、生态环境隐患排查整改制度、固体废物分类管理制度、生态环境监测及台账管理制度、突发生态环境事件应急管理制度、环保培训及考核制度等。通过制度化、规范化管理，实现项目全过程环境风险可控、管理闭环。
（1）严格执行国家及地方环保法律法规、排放标准与生态环境监测技术规范，结合本项目特点，编制并细化生产期生态环境保护管理细则，确立各工序污染物排放内控指标与考核机制。
（2）统筹厂区环保设施的常态化运维管理，建立设备运行台账，确保污染防治设施稳定达标运行；定期组织设施性能评估，针对运行瓶颈提出技改优化方案，持续提升污染治理效能。
（3）落实生产期生态环境质量跟踪监测计划，动态掌控各排污节点工况，规范采集、校核监测数据，建立健全全厂污染源电子动态档案，为生态环境管理决策提供数据支撑。
（4）深化环保宣教与合规监督，定期组织全员环保法律法规及职业技能培训，强化全员环保意识；对各生产单元的环保责任制落实情况实施常态化督查与考核，确保各项环保措施落地见效。
（5）完善生态环境信息管理体系，严格执行档案保密规定，系统归档并妥善保管污染防治设施设计及技改资料、污染源详查报告、自行监测数据及生态环境影响评价文件等，确保生态环境管理全过程可追溯。
除上述管理要求外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，增强全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。
[bookmark: _Toc1138]9.1.3培训教育
培训教育的目的是为了增强全体员工的生态环境保护意识，使全体员工主动参与到企业的生态环境工作中来。
企业的生态环境管理工作，促进企业生态环境管理工作正常而有效的进行。培训的对象是企业的全体员工，包括各级领导。对于不同部门的人员，由于工作性质、职责的不同，要根据不同需要制定不同的培训内容。
[bookmark: _Toc24855]9.1.4生态环境记录与信息交流
生态环境记录包括生态环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。生态环境记录是生态环境管理工作中不可缺少的部分，是生态环境管理的重要信息资源。
企业必须有如实详细的日常运营期监测记录，环保设施维修及操作记录、紧急情况发生所采取的应急措施及最后结果的记录等，并且要及时向养殖场管理人员汇报。同时要建立健全生态环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。
生态环境保护与生态环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是企业内部的信息交流，二是企业与外部的信息交流。
（1）企业内部信息交流的主要内容：
①该场的生态环境管理制度要传达到全体员工；
②生态环境保护任务、职责、权利、义务的信息；
③监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；
④培训与教育的信息。
（2）企业与外部信息交流的主要内容是：
①国家与地区环保法律法规的获取；
②向地方环保部门和生态环境保护组织的信息交流；
③定期向附近企业与公众发布和收集生态环境保护信息。
[bookmark: _Toc27950][bookmark: _Toc302050957]9.1.5排污许可制度要求
根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发[2016]81号）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中相关要求，生态环境影响评价制度是建设项目的生态环境准入门槛，排污许可证是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四、黑色金属矿采选业 08 铁矿采选 081 其他”，为实施登记管理的行业，待项目投产前需进行排污许可手续申领，方可调试运行。
[bookmark: _Toc6723]9.1.6排污口规范化
[bookmark: _Toc30772][bookmark: _Toc4595]根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》《辽宁省排污口规范化管理办法》等相关规范要求，结合本项目生产排污特点，对厂区各类排污节点、收集点位、贮存场所开展规范化整治与标识化管理。本项目无有组织废气排放口、无生产废水外排口，仅存在生活污水接管节点、厂界无组织废气排放节点、固废贮存点位及厂界噪声监控点位，具体规范化设置内容如下：
（1）废气规范化
本项目原料为湿法给入球磨机，全程湿法作业，生产过程无有组织废气产生及排放，不设置工艺废气排气筒，粉尘以无组织形式排放，不设置有组织废气排放筒及排气筒采样平台，不设废气排污口标志牌。
为规范无组织废气管控，项目落实全过程规范化防控措施：生产车间、原料及产品堆场全封闭设置，厂区地面全面硬化，配套喷淋降尘设施；物料进出、转运、装卸均密闭作业，从源头减少无组织扬尘逸散。
（2）废水规范化
本项目生产废水全部闭路循环回用、零外排，无生产废水排污口；仅产生少量员工生活污水，生活污水依托园区现有污水管网排入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂集中处理，不新设外排废水排污口及废水排放口标志牌。
（3）噪声规范化
本项目噪声污染源主要为选矿设备、输送设备等机械设备运行噪声，无固定噪声排放口。按照排污口规范化管理要求，可在厂界适当位置设置"噪声排放源"提示性生态环境保护图形标志牌（绿色底，白字，480×300mm平面式或420×420mm立式），标志牌上注明单位名称、编号、执行标准等。
（4）固废规范化
本项目产生的固体废物主要包括选铁尾矿等一般工业固体废物，以及设备维护产生的废矿物油、废油桶等少量危险废物。根据《中华人民共和国生态环境法典》《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），固体废物贮存场所及标志牌设置要求如下：
①一般固废贮存区
本项目在车间内设置一般工业固体废物暂存区，采取防扬散、防流失、防渗漏“三防”措施，分类规范堆放，严禁混入危险废物和生活垃圾。
在贮存区醒目位置设置一般工业固体废物暂存区提示性标志牌：样式：按《生态环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）执行；
颜色：绿色底、白色图案和文字；
规格：平面式480 mm×300 mm，或立式420 mm×420 mm；
内容：标明“一般工业固体废物暂存区”、单位名称、编号、物质种类、联系人等信息。
表9.1-1 一般固废暂存区要求
	场所名称
	管理类别
	主要措施
	标示牌类型

	一般工业固废暂存区
	贮存点入口或墙面醒目处
	“三防”措施，分类堆放
	提示性标志牌（绿底白字）


②危险废物贮存点
由于本项目危险废物产生量较少，不设独立危险废物仓库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597‑2023）中“贮存点”要求进行管理。
A、贮存点建设要求
贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。
地面做防腐、防渗处理，渗透系数≤ 10⁻¹⁰cm/s；设置围堰或托盘，防止废液流失；与其他区域有效隔离，入口处张贴警示标识，禁止无关人员接触。
B、按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求，在危险废物贮存点设置危险废物贮存设施标志和危险废物标签：
表9.1-2 危险废物贮存点标志和危险废物标签
	标志类型
	位置
	样式与尺寸
	主要内容

	危险废物贮存点标志
	贮存点入口或墙面醒目处
	长方形，底色黄色，文字黑色；建议尺寸≥400 mm×300 mm
	
标明“危险废物贮存点”、单位名称、设施编码、负责人、联系电话、二维码等

	危险废物标签
	粘贴在每个危废包装容器（桶/袋）明显位置
	橙黄色底、黑色字体；常用尺寸200 mm×200 mm
	包含危废类别、代码、特性、产生日期、重量/数量、责任部门等


同时，在贮存点入口显著位置设置警告性图形标志牌（GB 15562.2-1995）：黄色三角形边框，黑色图案，尺寸外边长≥400 mm，标注“当心危险废物”“禁止烟火”等警示语。
（5）标识与台账管理
建设单位对所有排污节点、贮存场所统一设置标准化环保标识牌，标识样式、规格、内容符合生态环境部门规范化要求，做到标识清晰、内容完整、固定牢固。建立健全排污口运维管理制度及环保台账，定期对各类排污节点、治理设施、贮存场所开展巡检维护，完整留存巡检记录、处置台账，确保项目排污管控全程合规、可查、可追溯。
[bookmark: _Toc14501]9.1.7污染物排放清单及生态环境管理要求
本项目污染物排放清单及管理要求见下表。
表9.1-3 污染物排放清单及管理要求
	项目
	污染源
	污染物
	产生量t/a
	消减量t/a
	排放量t/a
	管理要求

	废气
	生产车间
	颗粒物
	2.046
	1.637
	0.409
	采取低落料高度、洒水降尘、湿法作业、封闭车间等措施后达标排放 

	
	厂区
	颗粒物
	0.118
	0.074
	0.04
	采取洒水抑尘，苫布遮盖、限制车速等措施后达标排放

	废水
	选矿废水
	CODcr、SS等
	10933.65
	10933.65
	0
	经浓密罐处理后回用于生产，不外排

	
	降尘水
	CODcr、SS等
	858
	858
	0
	全部蒸发损耗，不外排

	
	生活污水
	污水量
	88.4
	/
	88.4
	经园区污水管网，排入建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂处理

	
	
	CODcr
	0.027
	/
	0.027
	

	
	
	BOD5
	0.022
	/
	0.022
	

	
	
	SS
	0.027
	/
	0.027
	

	
	
	NH3-N
	0.003
	/
	0.003
	

	
	
	TP
	0.0004
	/
	0.0004
	

	噪声
	设备噪声
	Leq（A）
	/
	/
	/
	采取采购低噪声设备、基础减振、加强润滑保养、合理布局、厂房隔声、距离衰减等措施后达标排放

	一般固体废物
	选矿作业
	尾砂
	15188.808
	15188.808
	/
	即产即运，出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用

	
	球磨
	废衬板
	19.6
	19.6
	/
	即产即运，外售给有资质的综合利用单位

	危险废物
	设备维修保养
	废机油
	0.09
	0.09
	/
	装于密闭容器内，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	
	
	废机油桶
	0.001
	0.001
	/
	

	生活垃圾
	职工生活 
	生活垃圾
	1.3
	1.3
	/
	收集到厂内垃圾箱暂存，定期由环卫部门清运处理


[bookmark: _Toc24462]9.2生态环境监测计划
生态环境监测是项目生态环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，生态环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体生态环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定生态环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。
[bookmark: _Toc28278]9.2.1生态环境监测的必要性
生态环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。
[bookmark: _Toc28907]9.2.2生态环境监测机构设置 
企业自身没有监测资质和能力，为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，应委托具有资质的监测机构进行监测，企业的管理人员负责安排任务、协调工作。
[bookmark: _Toc2143]9.2.3生态环境监测计划
建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。制定监测计划，监测计划见下表。
表9.2-1   本项目生态环境监测计划
	序号
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	污染源监测
	废气
	厂界四周设4个无组织排放监控点（上风向1个、下风向3个）
	颗粒物
	1次/年

	2
	
	噪声
	厂界
	等效A声级
	1次/季

	3
	生态环境
质量监测
	地下水
	下游监测井
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、 氨氮、氯化物、氰化物、氟化物、砷、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、铝、汞、硫酸盐、硫化物、挥发性酚类、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂及水位、总α放射性、总β放射性； K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-、石油类
	1次/年

	4
	
	土壤
	占地范围外
	pH、铁、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃
	必要时开展


建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。
同时，将所有生态环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。
[bookmark: _Toc2999]9.3 生态环境保护“三同时”验收一览表 
根据建设项目生态环境管理办法，生态环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目运营期“三同时”环保设施验收清单见下表。




表9.3-1   生态环境保护“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	污染因子
	治理措施
	数量规格
	处理效果
	验收标准

	废气
	生产车间
	原料装卸、堆存
	颗粒物
	封闭厂房、洒水降尘、降低落料高度等
	/
	<1.0mg/m3
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7大气污染物无组织排放浓度限值

	
	
	产品堆存、装卸
	颗粒物
	封闭厂房、洒水降尘、降低落料高度等
	/
	
	

	
	
	尾砂堆存、装卸
	颗粒物
	封闭厂房、洒水降尘、降低落料高度等
	/
	
	

	
	
	上料及球磨机入料
	颗粒物
	降低落料高度，定向喷雾
	/
	
	

	
	
	生产过程
	颗粒物
	封闭厂房，湿法作业
	/
	
	

	
	道路运输
	颗粒物
	运输车辆采用苫布苫盖，厂区地面全部硬化，洒水降尘、保持清洁
	/
	
	

	废水
	选矿废水
	CODcr、SS等
	经过浓密罐和沉淀罐处理后，回用于生产
	/
	循环使用 不外排
	/

	
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP等
	通过园区污水管道排入建平县经济开发区污水处理厂处理
	/
	间接排放
	/

	噪声
	生产车间
	Leq（A）
	采购低噪声设备、基础减振、加强润滑保养、合理布局、厂房隔声、距离衰减
	/
	达标排放
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	固体废物
	一般固体废物
	磁选
	尾砂
	一般即产即运，特殊情况在尾砂堆放区暂存。出售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
	/
	不排放
	合理处置

	
	
	球磨
	废衬板
	在一般固废暂存区暂存，委托有资质单位综合利用
	/
	不排放
	合理处置

	
	危险废物
	设备润滑
	废机油、废机油桶
	危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处理
	/
	不排放
	《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集到垃圾桶中，送环卫部门指定垃圾点集中处理
	/
	达标排放
	/

	土壤、地下水
	厂区地面硬化、分区防渗
	/
	/
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求

	排污口规范化
	标识牌
	/
	/
	/



[bookmark: _Toc31058][bookmark: _Toc29186][bookmark: _Toc18927]9.4 总量控制
[bookmark: _Toc302050944]《建设项目生态环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”因此总量控制的目的就是为了有效地保护和改善生态环境质量，保证经济建设和生态环境保护协调发展，使生态环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。
[bookmark: _Toc17883]9.4.1总量控制的原则
（1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准；
（2）污染物排放总量必须满足当地区域生态环境质量达标或区域总量控制的要求；
（3）污染治理措施符合清洁生产的要求。
[bookmark: _Toc302050945][bookmark: _Toc28437]9.4.2污染物总量控制指标
[bookmark: _Toc302050946]控制和削减本项目生产过程中污染物的产生量与排放总量，缓解企业排污对生态环境容量的影响和压力，满足环保“一控双达标”的要求。同时根据国家“三同时”制度的有关规定、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）等文件精神，结合所在区域生态环境质量现状以及当地生态环境管理部门的要求，总量控制项目为：大气污染物：VOCs、NOx；水污染物：CODCr、总磷。
本项目生产废水不外排，生活污水排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂。项目定员10人，年用水104t/a，生活污水按用水理的85%计，年排放生活污水88.4t/a。
建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准，即CODCr50mg/L、总磷0.5mg/L，由此计算总量为：
CODCr=88.4t/a×50mg/L×10-6=0.00442t/a
总磷=88.4t/a×0.5mg/L×10-6=0.00004t/a
本项目废气排放的污染物为颗粒物，不排放VOCs和NOx，则本项目无需大气污染物总量控制指标。
综上所述，本项目的总量控制指标为CODCr：0.00442t/a，总磷：0.00004t/a。
[bookmark: _Toc13747][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc448693404][bookmark: _Toc15780][bookmark: _Toc446938442][bookmark: _Toc448771448][bookmark: _Toc15750][bookmark: _Toc448765713][bookmark: _Toc448693482]10项目碳排放情况
[bookmark: _Toc24883][bookmark: _Toc9320]10.1建设项目碳排放政策符合性分析
本项目为年生产30万吨铁精粉选矿项目，不属于煤炭、钢铁、石化、建材等高耗能、高排放“两高”行业范畴，项目建设符合国家、地方碳达峰碳中和相关规划及固定资产投资项目碳排放评价管理要求。本章节评价依据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》及地方碳达峰实施方案、节能降碳管理政策开展合规性分析。
项目生产工艺为常规选矿工艺，无工业生产工艺碳排放，碳排放主要来源于生产辅助环节柴油燃烧及外购电力消耗，无煤炭等化石燃料直接燃烧工序，不新增高耗能、高碳排生产装置，符合国家严控“两高”项目盲目发展、推动矿产加工行业绿色低碳转型的政策导向。项目建设严格落实节能降碳、能耗双控、碳排放总量和强度双控要求，未突破区域碳排放管控指标，不属于产业政策限制、淘汰类项目，与区域碳达峰阶段性目标、生态环境保护规划、节能降碳专项规划高度契合。同时，项目能耗及碳排放水平较低，配套完善的节能降碳管控措施，可有效实现碳排放可控、可降，符合现行碳排放评价、节能审查及生态环境管理相关政策要求。
[bookmark: _Toc25307][bookmark: _Toc8577]10.2碳排放影响因素分析
[bookmark: _Toc23511]10.2.1碳排放影响因素
建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目核算边界为项目厂区范围，具体如下：
表10.2-1碳排放源识别表
	碳排放源类型
	具体排放环节

	直接排放
	车辆柴油燃烧

	间接排放
	项目生产用电


结合本项目30万吨/年铁精粉生产工艺及原辅材料、能源消耗特点，项目碳排放来源主要分为间接碳排放与少量直接碳排放，无生产工艺过程碳排放，核心碳排放影响因素如下：
（1）外购电力间接碳排放：项目生产设备、除尘设施、给排水系统、办公辅助设施全年耗电量89.43万kW·h，电力消耗为项目最主要碳排放来源，属于外购电力产生的间接碳排放，碳排放量占比最高，是影响项目碳排放总量的核心因素。
（2）柴油燃烧直接碳排放：项目运输车辆、场内工程机械作业全年消耗柴油12.73t，柴油属于化石能源，燃烧过程直接产生二氧化碳，为项目主要直接碳排放来源，排放量占比较小。
（3）其他影响因素：项目无原煤、天然气等其他化石燃料消耗，无生产工艺反应碳排放、无固废焚烧、无余热利用外排等额外碳排放环节；项目生产规模、设备运行效率、能源利用水平、工况稳定性是影响碳排放强度的次要因素，正常生产工况下，碳排放来源稳定、排放规律可控，无间歇性、突发性高碳排工况。
[bookmark: _Toc16986][bookmark: _Toc19495]10.2.2碳排放源强核算
（1）核算依据
《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2025）；
《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》。
（2）核算方法
化石燃料燃烧碳排放：本项目装载机使用外购柴油为动力，根据《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》相关规定进行核算。
外购电力碳排放：采用区域电网平均排放因子法，公式为电热区域。
（3）核心参数选取
依据《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》，燃料碳排放因子按下式计算。
[image: ]
式中：
[image: ]
依据《省级温室气体清单编制指南（2025年版）》，查询表2.2，柴油因子单位热值含碳量缺省值为20.2tC/TJ，碳氧化率按100%计；根据《综合能耗计算通则》（GB/T10.2589-2020），柴油低位发热量为42705kJ/kg；柴油碳排放因子为：
42705kJ/kg×20.2tC/TJ×100%×44/12=0.0031630tCO₂/kg
折算后得：3.1630tCO₂/t
表10.2-2各碳排放因子选取表
	参数名称
	数值

	电平均排放因子
	0.3950tCO₂/MWh

	柴油排放因子
	3.1630tCO₂/t


[bookmark: _Toc25505]（4）源强核算
表10.2-3 碳排放核算汇总表
	名称
	使用量
	碳排放核算系数
	碳排放量tCO2

	电
	894.3MWh
	0.3950tCO₂/MWh
	353.25

	柴油
	12.73
	3.1630tCO₂/t
	40.26

	合计
	393.51


综上，本项目年碳排放量为393.51tCO2，碳排放结构如下表10.2-3和图10.2-1。
10.2-4 碳排放结构表
	名称
	碳排放核算系数
	碳排放量tCO2
	占比（%）

	电
	0.3950tCO₂/MWh
	353.25
	89.77

	柴油
	3.1630tCO₂/t
	40.26
	10.23

	合计
	393.51
	100



10.2-1 碳排放结构图
[bookmark: _Toc16561]10.3减污降碳措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc26710]10.3.1拟采取的减污降碳措施
结合项目碳排放来源及特点，本着“节能优先、降碳增效、源头管控、过程减排”的原则，项目针对性落实全方位减污降碳措施，具体如下：
1.能源源头优化控制
选用高效节能装备：主体生产设备选用国家能效标准二级及以上节能型设备；对大功率电机配置变频调速装置，根据物料负荷自动调节输出功率，避免设备空载、轻载高能耗运行，降低电力消耗，减少外购电力带来的间接碳排放。严禁使用国家明令淘汰的高耗能落后机电设备。
优化燃油设备配置：场内装载机、转运工程机械选用国六排放标准燃油设备；优先合理调配设备台数，杜绝设备闲置怠速运转，从源头降低柴油消耗量，减少化石燃料燃烧直接排放。
辅助系统节能：厂区照明全部采用LED节能灯具；给排水、通风除尘辅助系统匹配合理装机容量，避免“大马拉小车”；办公区域落实绿色办公，减少非生产用电损耗。
2.生产过程运行管控
工艺及生产调度优化合理组织生产班次，稳定生产负荷，避免频繁启停设备；优化物料转运路线，减少场内倒运距离与转运频次，降低工程机械柴油消耗；有条件情况下利用电网峰谷差异错峰组织生产，降低电网高峰用电，提升用电综合效益。
设备运维管控建立机电设备定期检修保养制度，及时维护电机、传动系统、供电线路，降低线路损耗与设备机械损耗；定期对燃油机械保养，清理油路，保证柴油充分燃烧，提高燃油利用效率。
减少无效能耗生产间隙及时关停闲置设备，杜绝设备长时间空转；加强跑冒滴漏排查，降低各类能源无谓损耗。
3.计量与台账管理措施
完善计量器具配置：分别设置生产用电、辅助用电计量电表；对柴油消耗量进行计量统计，确保电、柴油能源消耗数据真实可测。
建立碳排放台账：建立能源消耗、碳排放管理台账，按月统计耗电量、柴油消耗量，按照规范方法核算二氧化碳排放量，做到数据完整、可追溯，为碳排放管控、自查提供基础数据。
4.管理制度与人员管控
健全碳排放管理制度：制定企业节能降碳管理制度，明确管理责任人，将能耗、碳排放指标纳入车间绩效考核；落实岗位节能职责。
开展人员培训：定期对操作、运维人员开展节能降碳培训，规范设备操作习惯，增强员工低碳生产意识，杜绝人为因素造成能源浪费。
定期开展自查：每季度开展能耗及碳排放自查，对比分析单位产品能耗、碳排放强度变化，发现能耗异常升高及时排查原因并整改。
5.减污降碳协同及持续改进措施
减污降碳协同：项目除尘、抑尘等污染治理设施同步做好运维管理，保证污染物达标排放；污染治理设备选用节能型号，避免治污环节额外大幅增加能耗，实现减污与降碳协同。
远期低碳提升：企业关注行业成熟低碳技术发展，条件具备时可考虑分布式光伏等清洁能源替代部分外购电力，进一步降低间接碳排放；后续技改优先选用低能耗新工艺、新设备，持续降低单位产品碳排放强度。
异常情况处置：建立能耗异常响应机制，当出现能耗、碳排放异常上升时，及时停机排查设备故障、操作问题，消除非正常高排放工况。
[bookmark: _Toc8335]10.3.2措施可行性论证
1.技术可行性
本项目采用的变频节能技术、高效节能设备、燃油精细化管控模式均为矿产加工行业成熟、通用的低碳技术，技术普及率高、运行稳定、适配性强，无技术壁垒，可完全适配30万吨/年铁精粉选矿生产工况，能够有效实现能耗、碳排放减量管控，技术可行。
2.经济可行性
本次减污降碳措施依托现有生产设备改造、管理制度优化即可实现，无需大规模新增投资，运维成本低、节能降碳效益显著，可有效降低项目生产能耗成本，提升项目综合经济效益，不存在经济制约因素，经济合理可行。
3.运行可行性
各项降碳措施操作简单、管控便捷，依托企业现有生产管理体系即可常态化落实，可实现生产全过程节能降碳管控，长期运行稳定可靠，能够持续保障项目碳排放稳定可控、逐年优化。
综上，本项目采取的减污降碳措施贴合项目碳排放特征，技术可靠、经济合理、运维便捷，可有效削减项目碳排放强度，实现减污降碳协同增效，措施具备充分可行性。
[bookmark: _Toc14580][bookmark: _Toc28062]10.4碳排放绩效水平核算
本次碳排放绩效核算以项目达产年生产规模、碳排放总量为核心指标，核算项目碳排放强度、单位产品碳排放绩效，评估项目低碳生产水平。项目达产规模为年生产铁精粉30万吨，年新增碳排放总量393.51tCO₂。
经核算，项目单位铁精粉产品碳排放强度=年碳排放总量/年产品产量=393.51t÷300000t≈0.0013tCO₂/t产品。
国内暂无同行业碳排放绩效限值，本项目无工艺碳排放，仅存在少量能源消耗和碳排放。
[bookmark: _Toc23471]10.5碳排放管理
1.管理制度建设
企业将建立完善的碳排放常态化管理体系，设立专职节能降碳管理岗位，明确管理人员职责，制定《节能降碳管理制度》《碳排放统计监测管理制度》，规范项目能耗、碳排放日常管控流程，将碳排放管控纳入企业日常生产管理考核，保障降碳措施长效落实。
2.碳排放监测与统计
项目配备完善的用电计量、燃油消耗计量装置，对生产耗电量、柴油消耗量进行全程精准计量，建立能耗、碳排放台账，定期统计、汇总能源消耗数据，按照规范核算碳排放数据，实现碳排放数据可监测、可统计、可追溯。同时，定期开展碳排放自查评估，及时发现并整改高能耗、高排放问题。
3.人员与培训管理
定期组织员工开展节能降碳、碳排放管控、设备节能操作等专项培训，提升全员低碳生产意识和实操能力；要求运维人员熟练掌握节能设备操作、能耗管控、碳排放统计流程，保障各项降碳措施落地见效。
4.应急与持续改进
建立碳排放异常管控机制，针对设备故障、能耗异常升高等情况制定处置措施，及时排查整改；结合行业低碳技术发展趋势，持续优化生产工艺、更新节能设备，常态化推进节能降碳改造，持续降低项目碳排放强度，不断提升项目低碳生产水平。
[bookmark: _Toc7326][bookmark: _Toc11886]10.6碳排放环境影响评价结论
1.本项目为铁精粉选矿生产项目，不属于“两高”项目，建设符合国家及地方碳达峰碳中和、节能降碳、产业准入及碳排放管控相关政策要求，政策符合性良好。
2.项目碳排放来源单一，仅为外购电力间接碳排放和柴油燃烧直接碳排放，无生产工艺碳排放，达产年新增碳排放总量393.51t，碳排放影响因素简单、排放源稳定可控，源强核算方法合规、数据准确。
3.项目针对性采取设备节能、能耗管控、精细化生产管理等减污降碳措施，各项措施技术成熟、经济合理、运行可行，可有效实现减污降碳协同增效，能够持续管控项目碳排放水平。
4.项目单位产品碳排放强度低，碳排放量较小。
5.企业可建立完善的碳排放管理制度、监测统计体系，能够实现项目碳排放常态化、规范化管控，保障项目长期低碳稳定运行。
综上，本项目建设碳排放增量小、排放强度低、可控性强，采取的降碳措施有效可行，对区域碳排放总量、碳环境质量影响极小，不会制约区域碳达峰碳中和目标推进，项目碳排放环境影响整体可接受，从碳排放角度分析，项目建设具备可行性。
[bookmark: _Toc18763]11生态环境影响评价结论
[bookmark: _Toc24871][bookmark: _Toc446938443][bookmark: _Toc448765714][bookmark: _Toc448693483][bookmark: _Toc16790][bookmark: _Toc440368323][bookmark: _Toc448693405][bookmark: _Toc448771449][bookmark: _Toc4657]11.1工程概况
[bookmark: _Toc448771450][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc446938444][bookmark: _Toc440368324][bookmark: _Toc448765715][bookmark: _Toc448693484][bookmark: _Toc448693406]建平县兴淼矿业工贸有限公司成立于2026年02月11日，企业信用代码91211322MAEK7D5KL3A，注册资本为100万人民币，注册地址辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号。为了提高资源利用效率，提高经济效益。企业决定租用建平经济开发区已建成的标准化厂房新建建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目，项目总投资6500万元，占地3000m2，主要生产设备包括球磨机、磁选机、高频筛、中矿泵、浓密罐、尾渣泵等，采用磨粉、磁选工艺生产铁精粉，项目建成后企业年产铁精粉30万吨。
[bookmark: _Toc14213]11.2产业政策符合性
[bookmark: _Toc448765716][bookmark: _Toc448771451][bookmark: _Toc448693485][bookmark: _Toc440368325][bookmark: _Toc5375][bookmark: _Toc446938445][bookmark: _Toc448693407][bookmark: _Toc7237]根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”中“八、钢铁：1．黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾砂充填采矿工艺、技术及装备”项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

[bookmark: _Toc19700]11.3项目选址合理性分析
[bookmark: _Toc448771452][bookmark: _Toc23587][bookmark: _Toc448693408][bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc446938446][bookmark: _Toc448693486][bookmark: _Toc440368326][bookmark: _Toc448765717][bookmark: _Toc5986]本项目建设地点位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，建平经济开发区已建成的标准化厂房内，该土地权属人为辽宁万麓教体设备制造有限公司，不动产产权编号为辽（2020）建平县不动产权第0016855号，项目用地性质为工业用地，占地范围内不压占永久基本农田；不压占水源地及生态红线；不在化石保护区范围内；符合《建平县国土空间总体规划（2021—2035年）》”，项目用地性质符合相关要求，用地合规。
项目周围无自然保护区、风景名胜区和其他特别需要保护的环境敏感目标，符合朝阳市生态环境分区管控要求。各产生废气污染工序均采取了污染防控措施，经过处理后，废气均可实现达标排放。项目选用低噪声设备，车间内各设备按照功能合理布置；企业加强设备的日常维修、更新；设置基础减振，放置于建筑物内，建筑隔声；高噪声源尽量远离厂界；车间设置为封闭车间，加强车间隔声；项目噪声评价范围内无声环境敏感目标，厂界噪声能达标排放，对周边居民影响较小。本项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、电力、交通等均具有良好的外部条件。
根据上述分析，从生态环境保护角度，项目的建设符合国家产业政策，本项目的建设对周围生态环境影响较小，本项目选址是可行的。
[bookmark: _Toc11235]11.4生态环境质量现状
11.4.1大气环境质量
本项目位于辽宁省朝阳市建平经济开发区万鹏路3号，项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据朝阳市生态环境局官网2025年6月5日发布的《朝阳市生态环境质量公报2024年》六项指标浓度情况，朝阳市属于环境空气质量达标区。
TSP浓度经引用“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”厂址所在地和彭家沟的环境空气质量现状检测的数据，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求，表明当地环境空气中对本项目所产生的大气特征污染物尚有一定的生态环境容量。
11.4.2地下水环境质量
经引用“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”和“建平广鑫矿业有限公司年产25万吨铁精粉及副产品项目”项目区域上游、项目区中心、下游水井的地下水质量现状监测数据，显示各监测点位的地下水中各项指标目前均满足我国《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。 
11.4.3声环境质量
本项目厂界周围200米范围内不存在居民区等生态环境敏感点，由本项目各厂界的生态环境质量现状监测结果可知，项目东、南、西、北厂界声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量良好。
11.4.4土壤环境质量
经引用“建平县金丰矿业有限公司年产8万吨磷粉、10万吨铁精粉建设项目”的土壤现状监测结果，项目所在区域建平经济开发区的土壤环境质量现状检测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1标准要求，土壤环境质量良好。
[bookmark: _Toc17313][bookmark: _Toc25238][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc446938447][bookmark: _Toc448693409][bookmark: _Toc440368327][bookmark: _Toc448693487][bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc448765718][bookmark: _Toc448771453]11.5生态环境影响预测与评价
11.5.1大气影响分析结论
（1）无组织粉尘治理措施
①本项目原料铁精粉粒径较大密度较高，且含有一定水分，不易起尘，原料堆场拟采取措施：加强物料下落高度管理，尽量降低落料高度；制定洒水抑尘工作制度，企业定期洒水抑尘，一般天气每天洒水抑尘2次，装卸过程进行洒水。
②铲装上料粉尘，加强物料下落高度管理，尽量降低落料高度，制定洒水抑尘工作制度。
③成品铁精粉装车粉尘，即产即运，装车过程采取洒水抑尘。
④尾砂装车粉尘，即产即运，装车过程采取洒水抑尘。
采取以上措施后，厂界符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求，处理措施可行。
（3）运输扬尘削减措施
本项目原料铁精粉由汽车运输至厂内，场外运输道路为省道，场内汽车运输不经过村庄。
①加强管理，运输车辆减速慢行，禁止车辆运输时超载，途经村庄等敏感目标时限制车速在15km/h以内；合理规划运输路线，尽量避开村庄、乡镇等敏感点集中路段。
②运输车辆加盖苫布，防止粉尘逸散；
③定期对路面进行清扫及洒水，保持选厂出入口通道及选厂附近路段的整洁和相对湿度，洒水频次为每日2次，大风干燥天气增加频次；
④对厂内运输道路应派专人定时检查，硬化路面出现破损时及时修复。
通过上述分析，本项目针对生产过程中产生的扬尘所采用的防治措施均为可行技术，其治理效果明显，这些措施投资少，运行费用低，企业可接受，所以经济上可行。环评认为本项目采取的大气污染防治措施合理可行。
11.5.2废水影响分析结论
（1）生活污水
项目员工日常产生的生活污水，通过园区管道排入建平清泽污水处理有限公司建平县经济开发区污水处理厂集中处理。
（2）工业废水
本工程生产废水主要为选矿生产工艺废水，经过絮凝沉淀后，通过回水管路送至球磨机循环利用，不外排。本项目废水中主要污染物为SS，絮凝沉淀后上清液悬浮物的含量控制在30mg/L以下，满足回用要求，不外排。
11.5.3噪声影响分析结论
本项目噪声主要来源于球磨机、高频筛、磁选机、真空过滤机、泵类等生产机械设备运行时产生的噪声，等效声级值在80～104dB（A）之间。项目设备噪声经采取必要的设备基础减振与设备间隔声等降噪措施，经预测，项目厂界东、南、西、北厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
11.5.4固体废物影响分析结论
（1）一般固废
①落地粉尘直接回用于选矿工艺，不排放。
②尾砂：项目选矿后产生的尾砂废渣经真空过滤脱水后堆放在车间内尾砂暂存区，正常情况下即产即运，外售给建平县太平庄镇太平庄免烧砖厂综合利用。
③项目球磨机换下的废衬板在车间内一般固废暂存区暂存，定期外售给有资质的综合利用单位。
（2）危险废物
设备机油用量很少，废机油产生量为0.09t/a，废机油桶产生量为0.001t/a，废机油和废油桶均属于危险废物。评价要求对其管理按照《中华人民共和国生态环境法典》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关危险废物的管理条款执行，危险废物暂时存放在危废贮存点内，定期委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。
（3）生活垃圾
营运期间在生活垃圾集中收集至厂内的垃圾箱暂存，定期送环卫部门指定垃圾点，由环卫部门处理，不随意排放。
综上，本工程固体废物全部妥善处置，处置措施合理可行，实现了固废资源化、无害化，避免二次污染。
11.5.5土壤影响分析结论
项目厂区内外均已硬化，针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。
因此，在落实有效土壤污染防治措施的前提下，本项目不会对区域土壤产生明显的影响。
11.5.6环境风险分析结论
本项目涉及危险物质种类少、储存量很小，风险潜势为Ⅰ级，仅存在微量机油泄漏的潜在风险。项目储存条件封闭、防渗措施完善、应急物资齐全、防控体系完备，突发生态环境事故概率极低，事故影响仅局限于车间内部，不会对周边生态环境敏感目标及外生态环境造成不利影响。在严格落实各项风险防控及应急措施的前提下，本项目环境风险整体可控，风险水平可接受。
[bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc9827][bookmark: _Toc28778]11.6生态环境保护措施及其可行性
在综合分析本项目建设期与运营期各项污染物的产生环节与产生源强基础上，本次评价综合考虑经济可行性与技术可行性，针对每项污染物均提出了切实可行的治理技术，在建设单位严格按照环评要求落实各项污染防治措施的基础上，可以保证项目在施工期与运营期所产生的各项污染物均可以达标排放，确保建设项目可为生态环境所接受。
[bookmark: _Toc23311][bookmark: _Toc27604][bookmark: _Toc28006]11.7污染物排放总量控制
本项目不产生大气污染物 VOCs、NOx；生产废水全部回用不外排，生活污水排至建平清泽污水处理有限公司建平县开发区污水处理厂，因此总量控制指标 VOCs 、NOx 为0，CODCr为0.00442t/a，总磷为0.00004t/a。
[bookmark: _Toc6876][bookmark: _Toc13074][bookmark: _Toc6444]11.8生态环境管理及监测计划
为做好生态环境保护工作，企业应设置专职环保人员，在生产时负责管理、组织、落实、监督生态环境保护工作和各项污染治理设施实施情况，使其达到相应的环保要求。
根据本项目的生产特征，项目生态环境监测主要为废气污染源监测，噪声监测，地下水环境监测。如管理部门要求或有必要时，也要开展土壤环境监测，监测应委托有监测资质的单位承担。
企业需完善生态环境管理制度，认真制定执行污染源与生态环境质量监测计划，认真执行“三同时”要求。项目竣工投产前，企业应及时组织生态环境保护设施竣工自主验收工作。
[bookmark: _Toc14881]11.9生态环境经济损益分析结论
本项目工程总投资估算6500万元，其中环保专项投资50.1万元，环保投资占项目总投资比例为0.77%，环保资金主要用于厂区污染防治、防渗工程、环境风险防控及日常环保管理等方面，环保投资占比合理，可有效保障各项污染治理措施稳定落实。通过对项目经济效益、社会效益及生态环境效益综合分析可知，在全面落实本评价提出的各项污染防治和生态环境管控措施的前提下，项目各类污染物均可实现有效管控，污染物排放总量可控制在区域生态环境容量允许范围内，最大限度降低项目建设对周边生态环境的影响。本项目建设可有效助力地方产业发展、带动区域经济提升，实现经济效益、社会效益与生态环境效益的协调统一。因此，从生态环境经济损益角度分析，本项目建设具备可行性。
[bookmark: _Toc26281]11.10碳排放影响分析结论
本项目为铁精粉选矿生产项目，不属于“两高”项目，建设符合国家及地方碳达峰碳中和、节能降碳、产业准入及碳排放管控相关政策要求，政策符合性良好。本项目建设碳排放增量小、排放强度低、可控性强，提出的未来以光伏代替部分外购电力的降碳措施可行，从碳排放角度分析，项目建设具备可行性。

[bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc39648620][bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc25639][bookmark: _Toc91473410]11.11公众参与结论
建平县兴淼矿业工贸有限公司委托朝阳百信生态环境咨询有限公司于2026年5月7日开展环评工作。
建设单位在确定生态环境影响报告书编制单位后，于2026年5月6日在朝阳政务服务网上进行了第一次公示；于2026年5月21日在朝阳政务服务网上进行了第二次公示，公示期限为2026年5月21日-6月4日（10个工作日），并同步在建平经济开发区管理委员会门口进行了张贴公示。
同时于2026年5月21日和2026年5月26日又分别在《朝阳日报》进行了两次公示。公示期为2026年5月21日-2026年6月4日。
在报告书公示期间，未收到公众的任何反对意见，由此可知，广大公众对此项目是持积极态度的。
[bookmark: _Toc16268][bookmark: _Toc448693413][bookmark: _Toc448771457][bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc448765722][bookmark: _Toc446938451][bookmark: _Toc440368338][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc448693491]11.12评价总结论
建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目的建设符合国家产业政策及相关规划要求。当建设单位严格执行本次环评所提出的保护措施后， 项目投产后各污染物达标排放，对环境空气、水环境、声环境以及生态环境影响轻微。项目符合清洁生产要求。建设单位保证环评中污染防治设施的建设与总体施工进度相同步；并应积极配合生态环境保护行政主管部门进行环保措施验收工作，保证项目环保措施的有效落实。
综上所述，在严格执行本次评价提出的各项污染防治措施、生态恢复措施及生态环境管理要求的前提下，项目建设所引发的不利生态环境影响能够得到有效缓解和控制，从合理利用资源和生态环境保护角度分析，本项目建设可行。
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