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关于建平建龙矿业有限公司改扩建项目

生态环境影响报告书的批复

建平建龙矿业有限公司：

你公司报送的《建平建龙矿业有限公司改扩建项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

建平建龙矿业有限公司改扩建项目（以下简称“项目”），位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇西大杖子村。本项目为改扩建项目，在现有厂区内进行建设，不新增占地，新建1个选矿车间、破碎车间、尾矿干排车间、原料库、铁精粉库、磷精粉库、尾矿临时堆存库等，同时对现有2个选矿车间、办公室、配电室等进行修缮。拆除现有生产设备，购置新生产设备，并配套环保设施。采用“球磨+磁选+浮选”工艺，项目建成后全厂年产铁精粉60万吨，磷精粉30万吨。本项目总投资3800万元，其中环保投资163万元，占总投资的4.29%。

项目符合国家产业政策，符合《建平县国土空间总体规划》（2021-2035年），符合生态环境分区管控要求，从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态环境保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。原料卸车在全封闭原料库房中，卸车过程利用防尘雾炮机进行洒水抑尘；原料上料口棚顶部、球磨入料口棚顶部分别设置固定喷淋装置；在破碎机、筛分机入料口及出料口上方设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后废气通过15m高排气筒排放，颗粒物排放须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求。

（二）强化水污染防治管理。项目生产废水主要为生产废水和生活污水。生产废水排入沉淀池，经过絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）落实固体废弃物收集处置措施。项目运营期产生的一般固体废物为尾矿、废布袋、沉淀渣。尾矿及沉淀渣经脱水后，由汽车运送至干渣场；废布袋集中收集后，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收；废润滑油及油桶等危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期委托有资质单位处置。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局建平分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年10月19日
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