
            朝环审〔2026〕号
关于北票市恒源金矿有限责任公司选矿厂

建设项目生态环境影响报告书的批复

北票市恒源金矿有限责任公司：

你公司报送的《北票市恒源金矿有限责任公司选矿厂建设项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、北票市恒源金矿有限责任公司选矿厂建设项目（以下简称“项目”），位于辽宁省朝阳市北票市西官营镇杨树林子村。本项目为新建项目，矿石来源为自有矿山。建设生产车间、原矿暂存库、尾矿暂存库、精粉库、办公室、实验室等。建设项目破碎工艺采用一套破碎系统，由一段破碎和二段破碎组成，选矿工艺为“一粗、三精、三扫”，采用“磨矿、分级、浮选、压滤”工艺流程，项目建成后全厂年产金精矿3226.6t/a。本项目总投资630万元，其中环保投资33.7万元，占总投资的5.35%。
项目符合国家产业政策，符合北票市国土空间总体规划，从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。破碎工序产尘点主要包括颚式破碎机、皮带机、锤式破碎机、卸粉料仓等工序。在颚式破碎机入料口、皮带输送机前端、锤式破碎机入料口、皮带输送机前端、卸粉料仓分别设置集气罩，配备1台布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放。矿石装卸粉尘、尾矿装卸粉尘、运输道路扬尘及破碎车间无组织粉尘均采取洒水抑尘措施，运输车辆减速慢行并加盖苫布、路面硬化。颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（二）强化水污染防治管理。项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水进入高位水槽，回用选矿工艺循环利用；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）落实固体废弃物收集处置措施。项目运营期产生的一般固体废物主要为尾矿、废布袋、二号油包装废铁桶，废布袋、二号油包装铁桶由厂家回收，尾矿外运作为建筑材料原料综合利用，综合利用方无法接纳的情况下处理至符合填充要求后作为填充材料回填矿井采空区；废机油及废油桶、浮选药剂丁基黄药及丁铵黑药包装物、化验室废液等危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期委托有资质单位处置。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年11月11日
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