附件1

辽宁省普通国省干线公路应急养护工程分类细目

	类

别
	项目性质
	主要作业内容

	I

类
	由于自然灾害、交通事故或其他突发事件等造成公路基础设施损坏或出现障碍物，可能或已经导致交通中断或严重受阻，需采取抢通、保通等措施，快速恢复公路通行条件的工程。
	障    碍    物：清理阻碍通行的倒伏路树、落石、塌方、泥石流等障碍物；

路          基：局部损毁需填筑路基，或设置临时支护，实施抛石笼、打木桩、垒沙袋等临时抢防措施；

桥 梁（涵 洞）：发生梁板断裂或局部塌陷、顶面露空等影响安全通行的情形，采取桥面局部铺设钢板或桥下填死、搭建便道便桥等措施维持通行；

积  水  路  段：调用辅助排水设备提升排水效率；

冰  雪  路  段：暴雪、冰冻灾害严重影响公路通行甚至断阻，开展大规模除雪防滑抢通保通作业；

交  安  设  施：为保证通行安全，设置交通管制、导行设施和相关标志等；

非 公 路 设 施：非公路设施影响公路通行安全，需立即采取应急处置措施；
其          他：其他符合条件的工程。

	Ⅱ类
	公路基础设施突发危及行车安全的严重隐患，可能或已经导致交通中断或严重受阻，或引发不良社会影响，为避免给社会公共利益或人民生命财产造成较大损失，需采取抢修措施，快速恢复公路通行能力的工程。
	路          基：全部或局部坍塌，严重横向、纵向开裂，边坡失稳或掏空，造成交通全部或局部中断；

路          面：发生大面积连续坑槽、推移等破损，严重影响通行安全；路面受损脱落或冲毁，基层直接遭受行车碾压加剧破坏；

桥 梁（涵 洞）：发生倒塌、断裂或结构异常，严重影响承载能力和使用状态；

隧          道：洞口山体发生滑坡、坍塌等，隧道结构坍塌或墙体、衬砌异常变形，照明等机电设施发生重大损毁，可能危及隧道结构安全；

防护、排水设施：挡墙等防护设施发生坍塌、倾斜或严重损毁，可能危及通行安全；防护、排水设施严重损坏、失效或造成水淹农田、民居等，严重影响居民生产生活安全；

交  安  设  施：存在严重病害、损毁等设施缺陷或设施设计标准不能满足保障任务要求；

管 养 服务设施：公路养护、管理、服务设施等功能性建筑、场地和设施设备发生倒塌、损毁或结构异常，严重影响使用功能；

泵          站：泵站泵房、水泵等重要设施损毁或运行异常，可能危及下穿通道安全等；

其          他：其他符合条件的工程。


附件2

普通国省干线公路Ⅱ类应急养护工程审核认定表
	所在市、县
	
	位置信息
	（路线名称、区间桩号、地点名称）

	属地公路日常养护单位报告：

（简述何时何地突发何种事件，造成干线公路隐患、交通影响或引发不良社会影响情况，拟采取的实施方案，预计工期、工程量及投资估算等）

                                          签字：             （单位公章）

                                           时间：          年    月    日

	市中心意见：

（实施必要性、技术方案、拟完成工期、工程量及投资估算等）

                                          签字：             （单位公章）

                                               时间：          年    月    日

	市交通运输局意见：

                                           签字：             （单位公章）

                                               时间：        年     月    日

	省交通运输事业发展中心意见：

                                        签字：             （单位公章）

                                              时间：          年    月    日


注：由省厅最终认定的工程以会议纪要等形式记录，不需省厅填写本表。
