
                                  


朝环审〔2026〕25号

关于辽宁金雨沃年产5千吨水溶肥建设项目
环境影响报告表的批复

辽宁金雨沃肥业有限公司：
你公司报送的《辽宁金雨沃年产5千吨水溶肥建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，批复如下：
一、辽宁金雨沃年产5千吨水溶肥建设项目（以下简称“项目”），建设地点位于朝阳市龙城区召都巴镇召都巴村七组。项目占地面积为8442.82平方米，总建筑面积3157.925平方米，项目建设水溶肥生产线3条，其中粉剂水溶肥1条（物理混合分装）、液体桶装水溶肥1条（成品分装）、液体式瓶装水溶肥1条（成品分装），设计规模为年产5千吨水溶肥。项目总投资860万元，其中环保投资65.5万元，占总投资的7.62%。
该项目已经取得朝阳市龙城区发展和改革局备案证明（朝龙发改备〔2024〕79号），符合《朝阳市国土空间总体规划》（2021-2035年）和《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）要求。从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。
二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治、防止生态破坏和风险防范等各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实《报告表》确定的施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。
（二）严格落实大气污染防治措施，粉剂水溶肥生产无尘投料站投料口和核心料直投口各设置半密闭集气罩1个、在双工位定量包装机出口设半密闭集气罩2个，集气罩面积须覆盖整个产污口；各集气罩收集的废气经1台袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)要求；排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑5米以上。
加强环保设施的运行管理，严格控制大气污染物无组织排放，物料在投料后的预处理、混合和包装设备间密闭输送，厂界颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)要求。项目生产使用的原料须符合相应的产品标准要求，同时加强生产管理，防止恶臭污染的产生和排放。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目无生产废水产生，生活污水经防渗化粪池收集后，定期清掏。严格落实《报告表》确定的地下水分区防渗措施，防止地下水污染。
（四）强化噪声污染防治措施。要优先选用低噪声设备，并采用隔声、减震等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。
[bookmark: _GoBack]（五）严格落实固体废物处置和综合利用措施。生活垃圾交由环卫部门处理。除尘器收尘回用于生产，原料包装袋与落地灰为一般工业固体废物，暂存后定期出售，除尘器废布袋由厂家回。废矿物油和油桶等危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期委托有资质单位处置。
（六）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产相关法律法规及部门规章，压实环保设备设施安全生产责任，健全企业内部污染防治设施稳定运行管理责任制；委托具备相应资质的设计单位开展重点环保设施设计，开展环保设施环境风险隐患排查工作，发现问题及时处理并向相关部门报告有关情况。要设置环境风险事故应急防范系统，强化日常管理，严格操作规程，要制订完善的环保规章制度，严格落实各项环境风险防范措施。
（七）要建立规范的排污口，排污口和污染物贮存场所必须规范化管理。须落实《报告表》确定环境管理、环境监测制度。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088—2020）及其他有关标准、规定要求，开展环境监测。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请朝阳市生态环境综合行政执法队负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年8月27日
（此件主动公开）
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