
                                  


朝环审〔2026〕26号

关于北票蒙古营15.4MW
分散式风电项目环境影响报告表的批复

朝阳诚慧新能源有限公司：
你单位报送的《北票蒙古营15.4MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、北票蒙古营15.4MW分散式风电项目（以下简称“项目”），位于辽宁省朝阳市北票市蒙古营镇蒙古营村原北票市烟花公司厂内。项目拟建设2台7.7MW风力发电机组，配套建设2台箱变，1座66KV升压站。项目实施后，所发电能经箱变，由场内10KV地埋集电线路汇集，送入自建66KV升压站，经66KV架空线路就近T接至66KV北泉线并网发电。项目总投资8470万元，其中环保投资48.1万元，占总投资0.57%。
本项目已经取得北票市发展和改革局核准（北发改发〔2024〕124号），符合《朝阳市国土空间总体规划》（2021-2035年）和《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（朝环发〔2024〕45号）要求，符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治、生态保护措施进行建设。
二、项目在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中须重点做好以下工作：
（一）落实噪声污染防治保护措施。运营期项目噪声、光影防护距离不小于600米，优化平面布置，在建设中要严格按照《报告表》要求落实平面布局，保证风机等与敏感目标的位置关系，并保证各敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作。
（二）运营期产生废铅酸蓄电池、废变压器，以及事故状态下产生少量的废变压器油、风机检修时产生的废润滑油、废液压油及废防渗布等危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，送有危险废物处置资质的单位进行处置。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。
四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年8月31日
（此件主动公开）
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