
                                  


朝环审〔2026〕号

关于喀喇沁左翼蒙古族自治县烽烨新能源科技有限公司公营子镇25MW分散式
风电项目生态环境影响报告表的批复

喀喇沁左翼蒙古族自治县烽烨新能源科技有限公司：
你单位报送的《喀喇沁左翼蒙古族自治县烽烨新能源科技有限公司公营子镇25MW分散式风电项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、喀喇沁左翼蒙古族自治县烽烨新能源科技有限公司公营子镇25MW分散式风电项目（以下简称“项目”），位于辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县公营子镇（喀左县圣域石料矿业有限公司厂区内）。项目总装机容量25MW，共安装5台单机容量5MW的风力发电机组，建设66kV升压站1座，设置3回10kV集电架空线路，最终接入66kV升压站的10kV开关柜，经过站内主变压器升压至66kV，再由升压站送出。项目总投资20441.67万元，其中环保投资为216.2万元，占总投资1.06%。
本项目已经取得喀左县发展和改革局核准（喀发改发〔2026〕30号），符合喀左县公营子镇国土空间总体规划和生态环境分区管控要求，符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治、生态保护措施进行建设。
2、 项目在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中须重点做好以下工作：
（一）运营期产生废润滑油、废铅蓄电池、废变压器油等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，送有资质单位处置。
[bookmark: _GoBack]（二）落实噪声污染防治保护措施。运营期项目噪声、光影防护距离不小于600米，在建设中要严格按照《报告表》要求落实平面布局，保证风机等与敏感目标的位置关系，并保证各敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。
四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请朝阳市生态环境局喀左分局负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年10月16日
（此件主动公开）
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