
             朝环审〔2026〕34号
关于建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目生态环境影响报告书的批复

建平县兴淼矿业工贸有限公司：

你公司报送的《建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、建平县兴淼矿业工贸有限公司铁精粉精加工项目（以下简称“项目”），位于建平经济开发区万鹏路3号，项目占地面积3000平方米，总建筑面积2700平方米，项目外购C60铁精粉原料，采用磨粉、多级磁选工艺精加工生产C65铁精粉，设计建成后年产C65铁精粉30万吨。项目总投资为6500万元，其中环保投资50.1万元，占总投资0.77%。
项目符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态环境保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）项目生产车间应全封闭，落料点应采取降低落差、定向喷雾抑尘措施，上料输送皮带系统应密闭，运输车辆应密闭苫盖，颗粒物无组织排放应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7浓度限值要求。

（二）项目选矿废水经“浓密罐+PAM絮凝沉淀+沉淀罐二次沉淀”工艺处理，上清液返回球磨工序回用，不外排。

（三）项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准要求。

（四）项目一般工业固体废物为干排尾砂和废衬板，外售综合利用；项目危险废物为废机油和废油桶，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的生态环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的生态环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局建平分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年10月28日

（此件主动公开）
抄送：朝阳市生态环境局建平分局                                     
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