
	

             朝环审〔2026〕36号

关于30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目生态环境影响报告书的批复

北票甬能油页岩技术开发有限公司：
你公司报送的《30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目(以下简称“项目”），建设地点位于北票市北塔镇吻苏吐噜村。项目建设内容主要包括原料预处理、反应－烧焦单元、分馏单元和主风机棚等主体工程，火炬、空氮站、循环水场和控制室等辅助工程，全封闭受料棚、灰渣储罐和页岩油暂存罐等储运工程。项目新鲜水、采暖依托北票北塔油页岩综合开发利用有限公司，除盐水、消防水依托辽宁贝泽能源有限公司。项目以北票北塔油页岩综合开发利用有限公司尾矿小颗粒油页岩为原料，采用流化干馏工艺，年处理小颗粒油页岩30万吨，年产页岩油29325吨。项目总投资22000万元，其中环保投资1060万元，占总投资的4.8%。
项目符合国家产业政策。从生态环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。
二、项目在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]（一）严格落实大气污染防治措施。项目烧焦烟气经“SNCR脱硝＋三级旋风除尘＋布袋除尘＋石灰石石膏湿法脱硫”工艺处理后，经由60m高排气筒排放。颗粒物、氟及其化合物、铅、汞、铍及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、镉、镍执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。料仓、上料等有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，各排气筒应高出周围200m半径范围内建筑5m以上，达不到该要求的，排放速率按对应限值从严50%执行。
厂区内颗粒物和非甲烷总烃分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；厂界颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。
（二）项目生产废水主要为含油废水和含盐废水，均经隔油沉淀处理后循环回用。回用水质应满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关标准。
（三）项目应合理布局，选取低噪声设备并对主要噪声源采取隔声、减振等措施，运营期各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（四）项目工业固体废物页岩灰送至灰渣储罐暂存，定期送辽宁贝泽能源有限公司综合利用，含铁杂质、废包装物、废弃滤袋暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；项目危险废物为污水处理站浮渣及污泥、设备检修废油、废油桶和沾染危险化学品的废包装物，均暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；脱硫石膏在石膏存储区暂存，投产后应开展危险特性鉴别，依据鉴别结果，按相关管理要求分别落实处置、资源化利用措施。
（五）按照《报告书》要求严格落实土壤、地下水源头防控与分区防渗措施，生产装置区、页岩油暂存罐区、污水处理设施、危险废物贮存点、事故池等区域按重点防渗要求建设；装置区及罐区配套防渗围堰和导流槽，定期开展地下水、土壤跟踪监测，严防页岩油、生产废水等渗漏污染土壤及地下水。
三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。
四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。
你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的生态环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目生态环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2026年11月13日
（此件主动公开）
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